{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第二批"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第二批","index":0,"n_rows":2174,"n_cols":14,"rows_kept":2174,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["陕西省2016年农机购置补贴产品信息表（第二批）"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品归档技术参数","产品配置参数","功率（kW）","机具类型","有效期截止日期","企业所属省份"]
[1,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","甘肃洮河拖拉机制造有限公司","铧式翻转犁","1LF-325","单侧犁体个数：3个；单体幅宽：25cm","配套功率：29.4-37（kW）；结构型式：垂直翻转式；结构质量：180kg；犁体数量：3×2（个）；单体幅宽：25cm；外形尺寸（长×宽×高）：1800×1000×1030（mm）；翻转机构型式：手动；最大耕深：22cm",0,"非通用类","2018/12/31","甘肃省"]
[2,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转轻型三铧犁","1LQF-325","单侧犁体个数：3个；单体幅宽：25cm","配套动力（kW）：18.4-29.4\r；结构质量（kg）：230\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：1900×750×1100\r；犁铧数量（个）：6",0,"非通用类","2016/12/31","河南省"]
[3,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","汝南县源信机械制造有限公司","液压翻转犁","ILF-427","单侧犁体个数：4个；单体幅宽：27cm","配套动力：58.8～73.5kW；结构形式：液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）mm：2700×1320×1180mm;结构质量464kg;犁体数量：左右各4个，共8个；连接方式：悬挂式；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构型式：液压；犁体工作幅宽：270mm；犁体纵向距离：54；最大耕深：25cm。",0,"非通用类","2020/12/31","河南省"]
[4,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转三铧犁","1LF-325","单侧犁体个数：3个；单体幅宽：25cm","配套动力（kW）：29.4-36.7\r；机器质量（kg）：370\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：2400×1260×1390\r；犁铧数量（个）：6",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[5,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转四铧犁","1LF-425","单侧犁体个数：4个；单体幅宽：25cm","配套动力（kW）：40.4-52.9\r；机器质量（kg）：460\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：2800×1250×1390\r；犁铧数量（个）：8",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[6,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-328","单侧铧体个数：3个；单体幅宽：28cm","外形尺寸（长x宽x高mm）：2650×1300×1350mm  结构型式：液压翻转  机器质量：470kg 配套功率：36.7-44.5kW；最大耕深：30cm；单体幅宽：280mm；犁体个数：6个",0,"非通用类","2018/12/31","河南省"]
[7,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-428","单侧铧体个数：4个；单体幅宽：28cm","外形尺寸（长x宽x高mm）：3450×1300×1400mm；结构型式：液压翻转  机器质量：560kg 配套功率：51.4-58.8kW；最大耕深：30cm；单体幅宽：280mm；犁体个数：8个",0,"非通用类","2018/12/31","河南省"]
[8,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转四铧犁","1LF-427","单侧铧体个数：4个；单体幅宽：27cm","配套动力（kW）：40.4-51.5\r；结构质量（kg）：510\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：2900×1450×1390\r；犁铧数量（个）：8",0,"非通用类","2016/12/31","河南省"]
[9,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转四铧犁","1LF-425A","单侧铧体个数：4个；单体幅宽：25cm","配套动力（kW）：36.7-47.8\r；机器质量（kg）：450\r\n结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：2800×1200×1360\r；犁铧数量（个）：8",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[10,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-327","单侧铧体个数：3个；单体幅宽：27cm","外形尺寸(长×宽×高)(MM):2300×1430×1080结构质量(KG):385配套动力(kW):29.4-36.7犁体幅宽(MM):270生产率(亩/小时):6-7犁体数量(个):6犁铧类型:梯形",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[11,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转四铧犁","1LF-430B","单侧铧体个数：4个；单体幅宽：30cm","配套动力（kW）：58.8-73.5\r；机器质量（kg）：780\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：2970×1780×1490\r；犁铧数量（个）：8",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[12,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转四铧犁","1LF-430","单侧铧体个数：4个；单体幅宽：30cm","配套动力（kW）：58.8-80.9\r；机器质量（kg）：780\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：3060×1780×1490\r；犁铧数量（个）：8",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[13,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转三铧犁","1LF-327","单侧铧体个数：3个；单体幅宽：27cm","配套动力（kW）：29.4-36.7\r；机器质量（kg）：370\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：2500×1450×1390\r；犁铧数量（个）：6",0,"非通用类","2016/12/31","河南省"]
[14,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转三铧犁","1LF-325A","单侧铧体个数：3个；单体幅宽：25cm","配套动力（kW）：29.4-36.7\r；机器质量（kg）：350\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：2400×1200×1390\r；犁铧数量（个）：6",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[15,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-430","单侧犁体个数：4个；单体幅宽：30cm","配套拖拉机标定功率≥66.2kW；结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）3110mm*1680mm*1360mm；机器质量780kg；犁体数量4+4；翻转机构形式液压；犁体工作幅宽300mm；最大耕深30cm；犁轮类型限深轮",0,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[16,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","山东亿嘉现代农业有限公司","液压翻转犁","1LF-430","单侧犁体个数：4个；单体幅宽：30cm","配套功率（kW）：58.8-66.2；结构形式：双向分体式；外形尺寸（长×宽×宽)mm：3035×1400×1360；结构质量（kg）：570；犁体数量（个）：4+4 ",0,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[17,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-427","单侧犁体个数：4个；单体幅宽：27cm","外形尺寸(长×宽×高)(MM):3250×1430×1180结构质量(KG):490配套动力(kW):40.4-51.4犁体幅宽(MM):270生产率(亩/小时):7-10犁体数量(个):8犁铧类型:梯形",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[18,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转六铧犁","1LF-627","单侧犁体个数：6个；单体幅宽：27cm","配套动力（kW）：66-80.9\r；机器质量（kg）：760\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：3750×1860×1490\r；犁铧数量（个）：12",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[19,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转五铧犁","1LF-525","单侧犁体个数：5个；单体幅宽：25cm","配套动力（kW）：55-73.5\r；机器质量（kg）：630\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：3100×1600×1490\r；犁铧数量（个）：10",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[20,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转五铧犁","1LF-530","单侧犁体个数：5个；单体幅宽：30cm","配套动力（kW）：88.2-99.2\r；机器质量（kg）：930\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：3650×1850×1560\r；犁铧数量（个）：10",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[21,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转五铧犁","1LF-527","单侧犁体个数：5个；单体幅宽：27cm","配套动力（kW）：58.8-73.5\r；机器质量（kg）：650\r；结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：3200×1600×1490\r；犁铧数量（个）：10",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[22,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-445F","单侧犁体个数：4个；单体幅宽45cm","配套拖拉机标定功率≥110.2kW；结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）4620mm*1978mm*1750mm；机器质量1430kg；犁体数量4+4；翻转机构形式液压；犁体工作幅宽450mm；最大耕深32cm；犁轮类型限深轮；犁体单体幅宽450mm\r",0,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[23,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-345","单侧犁体个数：3个；单体幅宽45cm","外形尺寸(长×宽×高)(MM):2470×1430×1300结构质量(KG):580配套动力(kW):51.4-62.5犁体幅宽(MM):450生产率(亩/小时):8-11犁体数量(个):6犁铧类型:梯形",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[24,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-445","单侧犁体个数：4个；单体幅宽45cm","外形尺寸(长×宽×高)(MM):3250×1780×1300结构质量(KG):670配套动力(kW):51.1-73.5犁体幅宽(MM):450生产率(亩/小时):10-12犁体数量(个):8犁铧类型:梯形",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[25,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转三铧犁","1LF-335","单侧犁体个数：3个；单体幅宽35cm","配套动力（kW）：47.8-58.8\r；结构质量（kg）：580\r\n结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：2800×1250×1390\r；犁铧数量（个）：8",0,"非通用类","2016/12/31","河南省"]
[26,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转四铧犁","1LF-435","单侧犁体个数：4个；单体幅宽35cm","配套动力（kW）：58.8-73.5\r；结构质量（kg）：800\r\n结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：2970×1450×1390\r；犁铧数量（个）：8",0,"非通用类","2016/12/31","河南省"]
[27,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","青岛鲁耕农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350F","单侧犁体个数：3个；单体幅宽50cm","配套拖拉机标定功率≥88.2kW；结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）3560mm*1798mm*1750mm；机器质量1191kg；犁体数量3+3；翻转机构形式液压；犁体工作幅宽500mm；最大耕深35cm；犁轮类型限深轮；犁体单体幅宽500mm",0,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[28,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-450","单侧犁体个数：4个；单体幅宽50cm","配套动力：102.9～129.5kW；结构形式：双向调幅犁；外形尺寸（长×宽×高）mm：4400×1900×1750mm;结构质量1650kg;犁体数量：大犁体：左右各4个，共8个",0,"非通用类","2019/12/31","河北省"]
[29,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-435","单侧铧体个数：4个；单体幅宽：35cm","外形尺寸（长x宽x高mm）：3950×1600×1700mm  结构型式：液压翻转  机器质量：1273kg 配套功率：88-106kW；最大耕深：36cm；单体幅宽：350mm；犁体个数：8个",0,"非通用类","2018/12/31","河南省"]
[30,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-445","单侧犁体个数：4个，单体幅宽：45cm","配套功率：88.2-117.6kW;结构形式：液压翻转；外形尺寸：（3250*1780*1300）mm;结构质量：950kg;犁体数量：8个。",0,"非通用类","2016/12/31","陕西省"]
[31,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","汝南县源信机械制造有限公司","液压翻转犁","ILF-435","单侧犁体个数：4个；单体幅宽35cm","配套动力：73.5～88.2kW；结构形式：液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）mm：3270×1450×1480mm;结构质量680kg;犁体数量：左右各4个，共8个；连接方式：悬挂式；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构型式：液压；犁体工作幅宽：350mm；犁体纵向距离：70；最大耕深：30cm.",0,"非通用类","2020/12/31","河南省"]
[32,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-335","单侧铧体个数：3个；单体幅宽：35cm","外形尺寸（长x宽x高mm）：1170×1240×1440mm  结构型式：液压翻转  机器质量：580kg 配套功率：51.5-58.8kW；最大耕深：35cm；单体幅宽：350mm；犁体个数：6个",0,"非通用类","2018/12/31","河南省"]
[33,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","单侧铧体个数：4个；单体幅宽：35cm","外形尺寸（长x宽x高mm）：3600×1600×1700mm  结构型式：液压翻转  机器质量：1192kg 配套功率：80.8-88.2kW；最大耕深：38cm；单体幅宽：350mm；犁体个数：8个",0,"非通用类","2018/12/31","河南省"]
[34,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-335","单侧犁体个数3个，单体幅宽：35cm","配套功率：58.8-88.2kW；结构形式：液压翻转；外形尺寸：(2650*1250*1480)mm;结构质量：650kg;犁体数量：6个.",0,"非通用类","2018/12/31","陕西省"]
[35,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350","单侧铧体个数：3个；单体幅宽：50cm","外形尺寸（长x宽x高mm）：2900×1600×1700mm  结构型式：液压翻转  机器质量：700kg 配套功率：66.1-73.5kW；最大耕深：35cm；单体幅宽：500mm；犁体个数：6个",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[36,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LFT-446","单侧铧体个数：4个；单体幅宽：46cm","外形尺寸（长x宽x高mm）：4400×1760×1820mm  结构型式：液压翻转  机器质量：1450kg 配套功率：117-132kW；最大耕深：40cm；单体幅宽：460mm；犁体个数：8个",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[37,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","汝南县源信机械制造有限公司","液压翻转犁","ILF-335","单体幅宽：350mm，单侧犁体个数：3个，最大耕深：30cm。","配套动力：58.8～73.5kW；结构形式：液压翻转；外形尺寸（长×宽×高）mm：2510×1260×1480mm;结构质量540kg;犁体数量：左右各3个，共6个；连接方式：悬挂式；悬挂类型：三点悬挂；翻转机构型式：液压；犁体工作幅宽：350mm；犁体纵向距离：70；最大耕深：30cm。",0,"非通用类","2020/12/31","河南省"]
[38,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-435","单侧犁体个数：4个，单体幅宽：35cm.","配套动力：95.5-125kW;结构形式：液压翻转;外形尺寸:（4100*1760*1720）mm;结构质量：850kg;犁体数量：8个。",0,"非通用类","2018/12/31","陕西省"]
[39,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁","商丘市东方机引农具厂","液压翻转五铧犁","1LF-535","单侧犁体个数：5个，单体幅宽：35cm","配套动力（kW）：88.2-99.2\r；机器质量（kg）：940\r\n结构形式：液压翻转犁\r；外形尺寸（长×宽×高）mm：3650×1850×1560\r；犁铧数量（个）：10",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[40,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","单侧铧体个数：5个；单体幅宽：35cm","外形尺寸（长x宽x高mm）：4000×1600×1720mm  结构型式：液压翻转  机器质量：920kg 配套功率：73.5-88.2kW；最大耕深：35cm；单体幅宽：350mm；犁体个数：10个",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[41,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁","河南金大川机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-535","单侧铧体个数：5个；单体幅宽：35cm","外形尺寸（长x宽x高mm）：4850×1760×1720mm  结构型式：液压翻转  机器质量：1582kg 配套功率：117-132kW；最大耕深：38cm；单体幅宽：350mm；犁体个数：10个",0,"非通用类","2018/12/31","河南省"]
[42,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-545","单侧铧体个数：5个；单体幅宽：45cm","外形尺寸(长×宽×高)(MM):3600×1780×1300结构质量(KG):910配套动力(kW):80.9-91.9犁体幅宽(MM):450生产率(亩/小时):11-13犁体数量(个):10犁铧类型:梯形 ",0,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[43,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁","新疆机械研究院股份有限公司","调幅翻转双向犁","1LFT-550","单侧犁体个数：5个；单体幅宽：50.8cm","配套功率：148~187（kW）；结构形式：液压翻转：；外形尺寸（长×宽×宽)：5720×2650×1750mm；结构质量：1982（kg）；犁体数量：5×2（个）；与拖拉机配套连接方式：半悬挂；犁体工作幅宽：50.8；犁体纵向距离cm：86.8；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：0.58；副犁个数：5*2个；最大耕深cm：35；",0,"非通用类","2018/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[44,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁","新疆机械研究院股份有限公司","调幅翻转双向犁","1LFT-650","单侧犁体个数：6个；单体幅宽：50.7cm","配套动力：187~220（kW）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6630×3150×1800mm；结构形式：液压翻转；机具重量：2550（kg）；与拖拉机配套连接方式：半悬挂；犁体数量：6*2个；犁体工作幅宽：50.7cm；犁体纵向距离：86.8（cm）；犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比：0.58；副犁个数：6*2个；最大耕深：34cm；\r\n",0,"非通用类","2019/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[45,"耕整地机械","耕地机械","翻转犁","单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-550","单侧犁体个数：5个；单体幅宽：50cm","配套动力：132.3～176.4kW；结构形式：双向调幅犁；外形尺寸（长×宽×高）mm：5500×2000×1800mm;结构质量1800kg;犁体数量：大犁体：左右各5个，共10个",0,"非通用类","2019/12/31","河北省"]
[46,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","临沭县鸿源机械有限公司","旋耕机","1GS9L-100","单轴；耕幅：1000mm","单轴\r；结构型式：悬臂式\r\n配套手扶拖拉机标定功率：8.82-11.03kW\r；幅宽：100cm\r；耕深：16cm\r；传动方式：中间链条传动\r；与拖拉机联接方式：直联\r\n刀辊最大回转半径：200mm\r；刀辊总安装刀数：20把\r；旋耕刀型号：S195\r；常用作业挡次：I~II",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[47,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊悍马农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","单轴；耕幅：1250mm","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：950×1350×1040；配套动力（kW）：18.4～22.08；结构质量（kg）：186；工作幅宽（cm）：125；传动方式：中间齿轮传动；刀片数量（把）：26；旋耕刀型号：T195\r\n",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[48,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","单轴；耕幅：1250mm","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：920×1350×1000；结构质量（㎏）：180；\r\n标定功率（kW）：18.4-25.7；\r\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540；\r\n传动方式 ：中间齿轮传动；\r\n耕幅（㎝):125;\r\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：225；\r\n刀辊设计转速（r/min ）：227；\r\n总安装刀数（把）：32；\r\n旋耕刀型号：IT225;\r\n结构形式：框架；\r\n耕深（㎝）： ≥12。",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[49,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","江苏威迪农业装备科技股份有限公司","旋耕机","1GKN-140","单轴；耕幅：1400mm","配套动力:18.4-22.051kW,刀片数量:30把，工作,幅宽:140cm,外形尺寸(长*高*宽):980*1621*1050MM,整机重量:245kg，传动方式：中间齿轮传动，刀片型号：IT245",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[50,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","单轴；耕幅：1400mm","1.传动方式中外形尺寸(长×宽×高)mm: 900×1510×980；  2.整机质量(kg): 205；3.配套动力(kW):18.4～25.7；  4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540-720；\r5.传动方式：中间齿轮传动；  6.刀辊回转半径(mm): 195；7.工作幅宽(cm): 140；8.旋耕刀数量(把): 30；9.耕深(cm): ≥8; 10.旋耕刀型号：S195;",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[51,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","单轴；耕幅：1400mm","配套动力：14.7～33.1kW；结构质量：260kg；工作幅宽140cm；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：920×1632×1052mm；弯刀型号：IT225；弯刀数量：34把。",0,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[52,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","安徽省全椒县富民机械有限公司","旋耕机","1GS-105","单轴；耕幅：1050mm\r\n","1、箱体总成 2、覆盖件 3、旋耕刀 4、尾轮总成 5、外形尺寸（mm）1100*800*600。 6、结构质量（kg）110。 7、幅宽（cm）105。 8、耕深（cm）10~14。9、传动方式 齿轮+链轮。10、与拖拉机联接方式 直联式.11、刀辊转速（r/min）222-347。12、刀辊最大回转半径（mm）225。13、总安装刀数（把）26。14、旋耕刀型号 IIS-225。",0,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[53,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","上海松浦农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-140S","单轴；耕幅：1400mm","1、外形尺寸（长×宽×高）：854×1634×878mm，2、配套动力：18.4-22.1kW，3、结构质量：230kg，4、幅宽：140cm，5、传动方式：中间齿轮传动，6、总安装刀数：38把，7、旋耕刀型号：水旱兼用IT225，8、与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，9、旋耕深度：旱耕：12-16cm；水耕：14-18cm，10、结构型式：框架式",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[54,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","临沭县鸿源机械有限公司","旋耕机","1GXLZ-100","单轴；耕幅：1000mm","单轴\r\n结构型式：框架式\r\n配套手扶拖拉机标定功率：8.82-11.03kW\r\n幅宽：100cm\r\n耕深：8-18cm\r\n传动方式：中间传动\r\n与拖拉机联接方式：直联式\r\n设计转速：230r/min\r\n最大回转半径：195mm\r\n总安装刀数：20把\r\n旋耕刀型号：S195",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[55,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊桂花农业装备有限公司","旋耕机","1GS8-110","单轴；耕幅：1100mm","结构型式：卧式；规格型号：1GS8-110;外形尺寸（长×宽×高），mm:950×1180×620；配套功率（kW）：7.68~8.4；动力输出轴转速：1176r/min;结构质量（kg）：65；工作幅宽（cm）：110；耕深≥8cm;传动方式：齿轮传动；与拖拉机联接方式：直联；刀辊总安装刀数22把；旋耕刀型号S195；刀辊设计转速：269r/min；刀辊最大回转半径：195mm；",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[56,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊悍马农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","单轴；耕幅：1400mm","外形尺寸（长×宽×高）：1000×1570×940mm；配套动力（kW）：22.08～25.7；结构质量（kg）：215；工作幅宽（cm）：140；传动方式：中间齿轮传动；刀片数量（把）：32；旋耕刀型号：T195\r\n",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[57,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-140","单轴；耕幅：1400mm","外形尺寸(长×宽×高):920×1632×1052；配套动力（kW)：18.4-22.0；结构质量(kg)：260；工作耕幅（cm)：140；传动方式:中间齿轮传动；总安装刀数:30；旋耕刀型号:IT225；",0,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[58,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","单轴；耕幅：1400mm","外形尺寸（长X宽X高）：920mmX1630mmX1000mm，配套功率：22.0-33.1kW，结构质量：272kg,工作幅宽：140cm，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量：32把，旋耕刀型号:IT225",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[59,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-130","单轴；耕幅：1300mm","外形尺寸（长X宽X高）：980mmX1460mmX960mm，配套功率：18.4-25.8kW，结构质量：210kg,工作幅宽：130cm，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量：28把，旋耕刀型号:IT225",0,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[60,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","石家庄春润机械制造有限公司","旋耕机","1GXNZ-100","单轴；耕幅：1000mm","标定功率;8.8-11.0kW  动力输出轴转速;300r/min  常用作业档：低Ⅰ-低Ⅲ   理论前进速度;0.3-0.83m/s  结构型式：悬臂式  规格型号：1GXNZ-100  外形尺寸（长x宽x高）：1050x1050x620mm   结构质量;65kg   幅宽：100cm   耕深：≥8cm   传动方式：中间齿轮传动  与拖拉机连接方式：直连  刀辊设计：252r/min  刀辊最大回转半径：195mm  总安装刀数;22把  旋耕刀型号：s195",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[61,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","单轴；耕幅：1250mm","结构形式:框架型;规格型号:1GQN-125;外形尺寸(长×宽×高)860×1380×1020;结构质量(kg)182;幅宽(cm):125;耕深(cm)≥8;传动方式:中间齿轮传动;与拖拉机连接方式:三点悬挂;刀辊设计转速(R/MIN)222;最大回转半径(MM)195;总安装刀数(把)28;旋耕刀型号:T195. ",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[62,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊桂花农业装备有限公司","旋耕机","1GS9-110","单轴；耕幅：1100mm","结构型式：卧式；规格型号：1GS9-110;外形尺寸（长×宽×高），mm:1160×1240×790；配套功率（kW）：8.53~9.4；动力输出轴转速：1176r/min;结构质量（kg）：100；工作幅宽（cm）：110；耕深≥8cm;传动方式：齿轮传动；与拖拉机联接方式：直联；刀辊总安装刀数26把；旋耕刀型号S195；刀辊设计转速：269r/min；刀辊最大回转半径：195mm；",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[63,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","单轴；耕幅：1250mm","1.外形尺寸(长×宽×高)mm:945×1380×990；  2.整机质量(kg): 195；  3.配套动力(kW):18.4～25.7；\r\n4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540-720； 5.传动方式：中间齿轮传动 ；  6.工作幅宽(cm):125；   \r\n7.刀辊回转半径(mm): 195;  8.旋耕刀数量(把): 30；  9.耕深(cm): ≥8;   10.旋耕刀型号：S195;",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[64,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","临沭县鸿源机械有限公司","旋耕机","1GS11L-120","单轴；耕幅：1200mm","单轴\r\n结构型式：框架式\r\n配套手扶拖拉机标定功率：11.03kW\r\n幅宽：120cm\r\n耕深：8-18cm\r\n传动方式：中间传动\r\n与拖拉机联接方式：直联式\r\n设计转速：230r/min\r\n最大回转半径：195mm\r\n总安装刀数：26把\r\n旋耕刀型号：S195\r\n常用作业挡次：I~II",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[65,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","安徽省六安市瑞尔机械进出口有限公司","旋耕机","1GS9L-100","单轴；耕幅：1000mm","外形尺寸（长×宽×高）mm：1140×1000×900；配套功率（kW）：8.8-11.2（手扶拖拉机）；结构质量（kg)85；工作幅宽（cm)100;传动方式：链条传动;总安装刀数量（把）：20；旋耕刀型号：S195；\r\n\r\n",0,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[66,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","单轴；耕幅：1400mm","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：920×1530×1140；  \r\n结构质量（㎏）：200；\r\n标定功率（kW）：22.1-25.7；\r\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540；\r\n传动方式 ：中间齿轮传动；\r\n耕幅（㎝):140;\r\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：225；\r\n刀辊设计转速（r/min ）：227；\r\n总安装刀数（把）：36；\r\n旋耕刀型号：IT225;\r\n结构形式：框架；\r\n耕深（㎝）： ≥12。",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[67,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊森海机械制造有限公司","旋耕机","1GS8-110","单轴；耕幅：1100mm","外形尺寸（长×宽×高）：950×1120×600mm，配套动力：7.7kW；结构质量：60kg；工作耕幅：110cm；传动方式：齿轮传动；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：S195",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[68,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","石家庄兴岳机械制造有限公司","旋耕机","1GS-100","单轴；耕幅：1000mm","外形尺寸：820×1130×600mm；配套标定功率8～11kW;结构质量：105kg；配套动力输出轴转速 ：2400r/min；工作幅宽：100cm；传动方式：中间齿轮传动；与拖拉机连接方式：直联；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：195mm；总安装刀数量：22把；旋耕刀型号：S195",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[69,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","沂水巨龙机械有限公司","旋耕机","1GXLZ-100","单轴；耕幅：1000mm","配套拖拉机标定功率(kW):7.35-8.8手扶拖拉机；外形尺寸:长X宽X高(mm)950X1100X740；结构质量:57kg；工作耕宽:100cm；传动方式:中间链传动；刀辊设计转速230r/min,刀辊最大回转半径:195mm,总安装刀数:20把；旋耕刀型号：IIS195",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[70,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","单轴；耕幅：1250mm","外形尺寸：920mm×1410mm×1020mm；配套功率（kW）：18.3-24.7；结构质量（kg）:190;工作幅宽（cm）：125；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（把）：28；旋耕刀型号：IT225",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[71,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","费县华源农业装备工贸有限公司","旋耕机","1GXLZ-100","单轴；耕幅：1000mm","外型尺寸（长*宽*高）：1040*1020*700mm、配套功率：8.82kW、结构质量：60kg、工作幅宽：100cm；传动方式：链条传动、总安装刀数：22把、旋耕刀型号：S195。",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[72,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","上海松浦农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-130S","单轴；耕幅：1300mm","1、外形尺寸（长×宽×高）：854×1528×878mm，2、配套动力：13.2-18.4kW，3、结构质量：225kg，4、工作幅宽：130cm，5、传动方式：中间齿轮传动，6、总安装刀数：34把，7、旋耕刀型号：水旱兼用IT225，8、与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，9、旋耕深度：旱耕：12-16cm，水耕：14-18cm，10、结构型式：框架式，",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[73,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","安徽省全椒县富民机械有限公司","旋耕机","1GLZ-100","单轴；耕幅：1000mm","1、箱体总成 2、覆盖件 3、旋耕刀 4、尾轮总成 5、外形尺寸（mm）1600*1100*730。 6、结构质量（kg）110。 7、幅宽（cm）100。 8、耕深（cm）10~14。9、传动方式 链传动。10、与拖拉机联接方式 齿轮联接。11、刀辊转速（r/min）慢挡：222；快挡：347。12、刀辊最大回转半径（mm）225。13、总安装刀数（把）22。14、旋耕刀型号 IIS-225。",0,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[74,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","南昌中天农机有限公司","旋耕机","1GN-140J","单轴；耕幅：1400mm","1.结构形式：框架式；2.配套动力：18.4-22.1kW；3.外形尺寸（长x宽x高）：850x1620x1050mm；4.结构质量：248kg；5.配套动力输出轴转速：540r/min；6.与拖拉机挂接方式：标准三点悬挂；7.传动方式：中间齿轮传动；8.工作耕幅：1400cm；9.刀轴转速：227r/min；10.刀轴最大回转半径：245mm；11.旋耕刀型号：IT245；12.总安装刀数：30把；13.旋耕机排列方式：双螺旋。",0,"通用类","2019/12/31","江西省"]
[75,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","蒲城鼎正农业机械装备制造有限公司","旋耕机","1GS-110","单轴；耕幅：1100mm","外型尺寸（长×宽×高）mm：1120×850×720、配套功率（kW）：11-13.2、结构质量（kg）:115、作业速度（km/h）：1-3、耕深（mm）:旱耕：≥80、耕幅（mm）:1100、传动方式：侧边齿轮传动、总安装刀数量（把）：22、旋耕刀型号：S195、刀轴转速（r/min）：188-300、生产率（hm²/h）:0.12-0.36、刀轴回转半径（mm）:R≤195",0,"通用类","2017/12/31","陕西省"]
[76,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊神力农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","单轴；耕幅：1250mm","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：920×1350×1000；  结构质量（㎏）：180；标定功率（kW）：18.4-25.7；配套动力输出轴转速 （r/min ）：540；传动方式 ：中间齿轮传动；耕幅（㎝）:125；刀轴最大回转半径 （㎜ ）：225；\r\n刀辊设计转速（r/min ）：228；总安装刀数（把）：32；旋耕刀型号：T225；结构形式：框架；耕深（㎝）： ≥8，",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[77,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","山东鲁潍农业装备有限公司","旋耕机","1GXNZ-100","单轴；耕幅：1000mm","单轴；耕幅（m）：1；外形尺寸长x宽x高（mm）：950x1050x700；配套拖拉机标定功率（kW）：7；结构质量：60kg；幅宽：100cm；连接方式：直联；结构：卧式；传动方式：链传动；耕深：≥8cm;作业速度：≥1km/h；刀辊总安装刀数（把）：20；旋耕刀型号：S195\r\n",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[78,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-125","单轴；耕幅：1250mm","外形尺寸（长X宽X高）：980mmX1360mmX960mm，配套功率：14.7-22kW，结构质量：200kg,工作幅宽：125cm，传动方式：中间传动，总安装刀数量：28把，旋耕刀型号:IT225",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[79,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1000—1500mm旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","单轴；耕幅 ：1250mm","外形尺寸（mm）：950×1370×920；配套功率(kW)：14.7-25.7;结构质量（kg）：175；工作幅宽（mm）：1250；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数（把）：26:；旋耕刀型号：It195",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[80,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","南昌中天农机有限公司","旋耕机","1GQN-180J","单轴；耕幅：1800mm","1.结构形式：框架式；2.配套动力：36.8-44.1kW；3.外形尺寸（长x宽x高）：1000x2060x1050mm；4.结构质量：379kg；5.配套动力输出轴转速：720/540r/min；6.与拖拉机挂接方式：标准三点悬挂；7.传动方式：中间齿轮传动；8.工作耕幅：1800cm；9.刀轴转速：265r/min；10.刀轴最大回转半径：245mm；11.旋耕刀型号：IT245；12.总安装刀数：50把；13.旋耕机排列方式：双螺旋。",0,"通用类","2019/12/31","江西省"]
[81,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","单轴；耕幅：1600mm","外形尺寸：930mm×1835mm×1110mm；配套功率（kW）：25.7-33.0；结构质量（kg）：235；工作幅宽（cm）：160；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（把）：42；旋耕刀型号：IT225",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[82,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","单轴；耕幅：1600mm","外形尺寸（mm）：1000×1700×930；配套功率(kW)：20.6-36.8;结构质量（kg）：230；工作幅宽（mm）：1400；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数（把）：34:；旋耕刀型号：It225",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[83,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","单轴；耕幅：1500mm","配套动力：25.7～33.1kW；结构质量：330kg；工作幅宽150cm；结构型式：框架式；作业速度：2～5km/h；耕深：8～18cm；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1020×1762×1110mm；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：34把。",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[84,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-150","单轴；耕幅:1500mm","外形尺寸(长×宽×高):920×1732×1052；配套动力（kW)：22.0-25.7；结构质量(kg)：270；工作耕幅（cm)：150；,传动方式:中间齿轮传动；总安装刀数:34；旋耕刀型号:IT225；",0,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[85,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","单轴；耕幅：1800mm","外形尺寸（mm）：1100×2100×980；配套功率(kW)：36.7-66.2;结构质量（kg）：360；工作幅宽（mm）：1800；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数（把）：50:；旋耕刀型号：It245",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[86,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","邓州市宏达机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-180","单轴；耕幅：1800mm","外形尺寸（长×宽×高）：1080×2090×1030；配套功率（kW）：36.8-51.5；结构质量（kg）：480；工作幅宽（cm）：180；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（把）：52；旋耕刀型号：IT245/IT245左",0,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[87,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","上海松浦农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-150S","单轴；耕幅：1500mm\r","1、外形尺寸（长×宽×高）：854×1726×878mm，2、配套动力：22.1-25.7kW，3、结构质量：235kg，4、工作幅宽：150cm；5、传动方式：中间齿轮传动，6、总安装刀数：38把，7、旋耕刀型号：水旱兼用IT225，8、与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，9、旋耕深度：旱耕：12-16；水耕：14-18cm,，10、结构型式：框架式\r",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[88,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-180","单轴；耕幅：1800mm","外形尺寸（长×宽×高）：1120×2080×1060mm、幅宽：1800mm、耕深：100-180mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、动力输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：44.1-51.4kW、结构质量：430kg、总安装刀数：52把、旋耕刀型号：IT245\r\n",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[89,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","连云港市港旋机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","单轴；耕幅：1500mm\r","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：920×1732×1052；配套功率（kW）：22.0-25.7；结构质量（kg）：270；工作幅宽（cm）：150；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（把）：34；旋耕刀型号：IT225；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂。",0,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[90,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","单轴；耕幅：1800mm","配套动力：36.8～44.1kW；结构质量：360kg；工作幅宽：180cm；结构型式：框架式；作业速度；2～5km/h；耕深：8～18cm；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1020×2056×1110mm；刀辊最在回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：50把。",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[91,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-160","单轴；耕幅：1600mm\r","外形尺寸(长×宽×高):1020×1860×1152；配套动力（kW)：29.4-36.8；结构质量(kg)：380；工作耕幅（cm)：160；传动方式:中间齿轮传动；总安装刀数:42；旋耕刀型号:IT245；",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[92,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","上海松浦农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-180S","单轴，耕幅：1800mm","1、外形尺寸（长×宽×高）：1350×2087×1146mm，2、配套动力：33.1-40.4kW，3、结构质量：361kg，4、工作幅宽：180cm，5、传动方式：中间齿轮传动，6、总安装刀数：50把，7、旋耕刀型号：水旱兼用IT245，8、与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，9、旋耕深度：旱耕：12-16cm；水耕：14-18cm，10、结构型式：框架式",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[93,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","常州东风农机集团有限公司","常拖牌旋耕机","1GKN-165","单轴；耕幅：1650mm","整机尺寸（mm）； 1020 x 1902 x 1150\r\n     工作幅宽(cm)；165\r\n     配套动力(kW); 29.4 – 36.8\r\n     整机质量（kg）;350\r\n     弯刀型号；IT245\r\n     弯刀数量（把）;46\r\n     配套动力输出轴转速：730r/min\r\n结构型式： 框架式\r\n 传动方式： 齿轮传动\r\n",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[94,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","上海松浦农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-165S","单轴；耕副：1650mm","1、外形尺寸（长×宽×高）：1350×1931×1146mm，2、配套动力：25.7-29.4kW，3、结构质量：350kg，4、工作幅宽：150cm，5、传动方式：中间齿轮传动，6、总安装刀数：42把，7、旋耕刀型号：水旱兼用IT225，8、与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，9、旋耕深度：旱耕：12-16cm；水耕：14-18cm，10、结构型式：框架式\r\n\r\n",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[95,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","南昌中天农机有限公司","旋耕机","1GQN-165J","单轴；耕副：1650mm","1.结构形式：框架式；2.配套动力：29.4-36.8kW；3.外形尺寸（长x宽x高）：1000x1910x1050mm；4.结构质量：367kg；5.配套动力输出轴转速：720/540r/min；6.与拖拉机挂接方式：标准三点悬挂；7.传动方式：中间齿轮传动；8.工作耕幅：1650cm；9.刀轴转速：265r/min；10.刀轴最大回转半径：245mm；11.旋耕刀型号：IT245；12.总安装刀数：46把；13.旋耕机排列方式：双螺旋。",0,"通用类","2019/12/31","江西省"]
[96,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","汝南县源信机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GQN-180H","单轴，耕幅：1800mm","结构形式：框架式；配套动力：44.1-62.5kW;外形尺寸：1130×2080×1100mm;结构质量：415kg;工作幅宽：180cm；传动方式：中间齿轮传动；刀辊回转半径R245mm刀数52把、型号ⅠT245；耕深12-18cm；与拖拉机连接方式：三点悬挂式。",0,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[97,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","南昌中天农机有限公司","旋耕机","1GKN-150J","单轴，耕幅：1500mm","1.结构形式：框架式；2.配套动力：18.4-22.1kW；3.外形尺寸（长x宽x高）：920x1720x1030mm；4.结构质量：271kg；5.配套动力输出轴转速：540r/min；6.与拖拉机挂接方式：标准三点悬挂；7.传动方式：中间齿轮传动；8.工作耕幅：1500cm；9.刀轴转速：227r/min；10.刀轴最大回转半径：245mm；11.旋耕刀型号：IT245；12.总安装刀数：34把；13.旋耕机排列方式：双螺旋。",0,"通用类","2019/12/31","江西省"]
[98,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","单轴，耕幅：1600mm\r","外形尺寸（长X宽X高）：920mmX1826mmX960mm，配套功率：29.4-36.8kW，结构质量：285kg,工作幅宽：160cm，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量：44把，旋耕刀型号IT225",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[99,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","单轴，耕幅：1600mm\r","1.外形尺寸（长×宽×高）mm: 965×1745×950；  2.整机质量(kg): 260； 3.配套动力(kW): 22～59；\r\n4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540-720； 5.传动方式;中间齿轮传动；  6.刀辊回转半径(mm):225；  \r\n7.工作宽幅(cm):160； 8.旋耕刀数量(把): 38；   8.耕深(cm): ≥12   10.旋耕刀型号：IT225;",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[100,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","潍坊同顺机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","单轴；耕幅：1600mm\r","配套动力 36.7-44.1（kW）；动力输出轴转速 540、720（r/min）；结构形式 框架式；规格型号 1GQN-160；外形尺寸(长×宽×高) 850×1700×920（mm）；结构质量 230kg；工作幅宽 160cm；耕深 ≥12cm；传动方式 中间齿轮传动；与拖拉机连接方式 三点悬挂；刀辊设计转速 210-290（r/min）；刀辊最大回转半径 225mm；旋耕刀数量 36把；旋耕刀型号 IT225",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[101,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","单轴；耕幅：1800mm\r","外形尺寸(长×宽×高):1020×2056×1152；配套动力（kW)：36.8-44.1；结构质量(kg)：405；工作耕幅（cm)：180；传动方式:中间齿轮传动；总安装刀数:50；旋耕刀型号:IT245；",0,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[102,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","潍坊科比特农业机械装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","单轴；耕幅：1600mm\r","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：920×1750×1000；  \r\n结构质量（㎏）：240；\r\n标定功率（kW）：25.7-29.4；\r\n配套动力输出轴转速 （r/min ）：540；\r\n传动方式 ：中间齿轮传动；\r\n耕幅（㎝):160;\r\n刀轴最大回转半径 （㎜ ）：225；\r\n刀辊设计转速（r/min ）：213；\r\n总安装刀数（把）：36；\r\n旋耕刀型号：IT225;\r\n结构形式：框架；\r\n耕深（㎝）： ≥12。",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[103,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","单轴；耕幅：1800mm","外形尺寸（长X宽X高）：1020mmX2040mmX1100mm，配套功率：36.8-40.4kW，结构质量：380kg,工作幅宽：180cm，传动方式：中间传动，总安装刀数量：52把，旋耕刀型号IT245",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[104,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","山东大华机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","单轴；耕幅：1800mm","外形尺寸： 1040×1170×1100 mm；结构质量： 230 kg；配套动力： 14.7～22.1kW；传动方式： 中间齿轮传动；刀辊回转半径：225 mm；工作幅宽： 1000mm；旋耕刀数量：22 把",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[105,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","潍坊神力农机装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","单轴；耕幅：1600mm","外形尺寸（长×宽×高）㎜ ：930×1750×1000；  结构质量（㎏）：240；标定功率（kW）：25.7-29.4；配套动力输出轴转速 （r/min ）：540；传动方式 ：中间齿轮传动；耕幅（㎝）:160刀轴最大回转半径 （㎜ ）：225；刀辊设计转速（r/min ）：213；总安装刀数（把）：36；旋耕刀型号：T225；结构形式：框架；耕深（㎝）： ≥12，",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[106,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","单轴；耕幅：1600mm","配套动力：29.4～33.1kW；结构质量：340kg；工作幅宽：160cm；结构型式：框架式；作业速度：2～5km/h；耕深：8～18cm；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1020×1862×1110mm；刀辊最大回转半径：245mm;旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：38把。",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[107,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1500—2000mm旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKN-160","单轴；耕副：1600mm","外形尺寸（长×宽×高）：1000×1850×1030mm、幅宽：1600mm、耕深：120-160mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、动力输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：33.1-40.4kW、结构质量：296kg、总安装刀数：44把、旋耕刀型号：IT225\r\n",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[108,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","上海松浦农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-230SH","单轴；耕副：2300mm","1、外形尺寸（长×宽×高）：1350×2529×1146mm，2、配套动力：47.8-58.7kW，3、结构质量：506kg，4、工作幅宽：230cm，5、传动方式：中间齿轮传动，6、总安装刀数：58把，7、旋耕刀型号：水旱兼用IT245，8、与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，9、旋耕深度：旱耕：12-16cm；水耕：14-18cm，10、结构型式：高箱体框架式\r\n",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[109,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","南昌中天农机有限公司","旋耕机","1GQQN-200J","单轴；耕副：2000mm","1.结构形式：框架式；2.配套动力：44.1-51.5kW；3.外形尺寸（长x宽x高）：1100x2300x1150mm；4.结构质量：414kg；5.配套动力输出轴转速：720/540r/min；6.与拖拉机挂接方式：标准三点悬挂；7.传动方式：中间齿轮传动；8.工作耕幅：2000cm；9.刀轴转速：265r/min；10.刀轴最大回转半径：245mm；11.旋耕刀型号：IT245；12.总安装刀数：58把；13.旋耕机排列方式：双螺旋。",0,"通用类","2019/12/31","江西省"]
[110,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","反转灭茬机","1JMF-230","单轴；耕幅：2300mm\r\n","配套动力：66.2～73.5kW；结构质量：620kg；工作幅宽：230cm；结构型式：框架式；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：侧边齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1580×2710×1230mm；耕深：10～18cm；输入轴转速：540、720rpm；刀辊转速：222、296rpm；弯刀型式：IT245；刀片数量：60把；刀辊最大回转半径：245mm。",0,"通用类","2019-12-31","江苏省"]
[111,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-230","单轴；耕幅：2300mm\r\n","外形尺寸（长×宽×高）：1060×2560×1200mm、幅宽：2300mm、耕深：100-180mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、动力输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：58.8-66.1kW、结构质量：580kg、总安装刀数：62把、旋耕刀型号：IT245\r\n",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[112,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","连云港市港旋机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","单轴；耕幅：2000mm\r\n","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1020×2296×1152；配套功率（kW）：44.1-51.4；结构质量（kg）：420；工作幅宽（cm）：200；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（把）：58；旋耕刀型号：IT245；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂。",0,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[113,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","反转灭茬机","1JMF-200","单轴；耕幅：2000mm\r\n","配套动力：62.5～69.6kW；结构质量：585kg；工作幅宽：200cm；结构型式：框架式；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：侧边齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1580×2480×1230mm；耕深：10～18cm；输入轴转速：540、720rpm；刀辊转速：222、296rpm；弯刀型式：IT245；刀片数量：52把；刀辊最大回转半径：245mm。",0,"通用类","2019-12-31","江苏省"]
[114,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","郓城县工力有限公司","旋耕机","1GQN-200","单轴；耕幅：2000mm\r\n","外形尺寸（mm）：1140*2296*1152、配套功率（kW）：45-55、结构质量（kg）420、工作幅宽：200cm：传动方式：齿轮传动、总安装刀数：58把、旋耕刀型号：IT245",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[115,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","单轴；耕幅：2300mm\r\n","外形尺寸(长×宽×高):1020×2536×1152；配套动力（kW)：47.8-58.8；结构质量(kg)：435；工作耕幅（cm)：230；传动方式:中间齿轮传动；总安装刀数:62；旋耕刀型号:IT245；",0,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[116,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-230H","单轴；耕幅：2300mm\r\n","外形尺寸（长X宽X高）：1138mmX2510mmX1140mm，配套功率：62.5-69.6kW，结构质量：500kg,工作幅宽：230cm，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量：64把，旋耕刀型号IT245",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[117,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","安徽省全椒县富民机械有限公司","旋耕机","1GQN-220","单轴；耕幅：2200mm\r","1、箱体总成 2、覆盖件 3、旋耕刀 4、尾轮总成 5、外形尺寸（mm）245*1070*1150。 6、结构质量（kg）408。 7、幅宽（cm）200。 8、耕深（cm）旱耕：12-14；水耕：12-16。9、传动方式 中间齿轮传动。10、与拖拉机联接方式 标准三点悬挂。11、刀辊转速（r/min）191-254。12、刀辊最大回转半径（mm）245。13、总安装刀数（把）62。14、旋耕刀型号 IIS-245。",0,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[118,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","河南豪丰机械制造有限公司","埋茬旋耕机","1GQ-200F","单轴；耕幅：2000mm\r","配套动力：66.15～80.85kW；外形尺寸（长×宽×高）： 1245×2268×980（mm）；结构形式：框架式；传动方式：中间传动；结构质量：531kg；幅宽：2000mm；耕深：≥12 cm；联接方式：三点悬挂；刀辊设计转速：261r/min、；最大回转半径：245mm；总安装刀数：52把；旋耕刀型号：IT245/IT245左。",0,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[119,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","中联重机浙江有限公司","旋耕机","1GKN-230","单轴；耕幅：2300mm\r","外形尺寸：（长*宽*高）mm:900*2540*900、配套功率(kW)：58.5-73.5、结构质量（kg）:450、工作幅宽(cm)：230、:传动方式：中间齿轮传动、总安装刀数量(把)：112、旋耕刀型号：IT195。",0,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[120,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","单轴；耕幅：2000mm","外形尺寸（mm）：1100×2300×980；配套功率(kW)：36.7-66.2;结构质量（kg）：375；工作幅宽（mm）：2000；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数（把）：54:；旋耕刀型号：It245",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[121,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","安徽省全椒县富民机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","单轴；耕幅：2000mm","1、框架总成 2、覆盖件 3、传动轴 4、旋耕刀 5、外形尺寸（mm）2235*1070*1150。 6、结构质量（kg）408。 7、幅宽（cm）200。 8、耕深（cm）旱耕：12-14；水耕：12-16。9、传动方式 中间齿轮传动。10、与拖拉机联接方式 标准三点悬挂。11、刀辊转速（r/min）191-254。12、刀辊最大回转半径（mm）245。13、总安装刀数（把）58。14、旋耕刀型号 IIS-245。",0,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[122,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕机","1GQN-200B","单轴；耕幅：2000mm","配套拖拉机功率：58.8-73.5kW；外形尺寸（mm）：1300*2380*1187；结构质量（kg）：450；幅宽（cm）：200；传动方式：中间齿轮传动；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[123,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","潍坊同顺机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","单轴；耕幅：2300mm\r","配套动力 67.6-74.0（kW）；动力输出轴转速 540/760（r/min）；结构形式 加强型；规格型号 1GQN-230型；外形尺寸(长×宽×高) 1200×2500×1100（mm）；结构质量 386kg；工作幅宽 230cm；耕深 ≥12cm；传动方式 中间齿轮传动；与拖拉机连接方式 三点悬挂；刀辊设计转速 210-290（r/min）；刀辊最大回转半径 238mm；旋耕刀数量 60把；旋耕刀型号 IT245",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[124,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-230","单轴；耕幅：2300mm\r","1.形尺寸（长×宽×高）mm: 1100×2500×1270；   2.整机质量(kg): 430；  3.配套动力(kW): 58.8～66.2；  \r\n4.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540-720； 5.传动方式:中间齿轮传动；  6.刀辊回转半径(mm): 245；  \r\n7.工作宽幅(cm):230；8.旋耕刀数量(把): 58；9.耕深cm: ≥12;  10.旋耕刀型号：IT245;",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[125,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","中联重机浙江有限公司","旋耕机","1GK-230","单轴；耕幅：2300mm\r","外形尺寸：（长*宽*高）mm:860*2470*900、配套功率(kW)：58.8-73.5、结构质量（kg）:375、工作幅宽(cm)：230、:传动方式：侧边齿轮传动、总安装刀数量(把)：106、旋耕刀型号：IT195。",0,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[126,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","中联重机浙江有限公司","旋耕机","1GKN-200","单轴；耕幅：2000mm","外形尺寸：（长*宽*高）mm:900*2220*900、配套功率(kW)：51.5-63、结构质量（kg）:400、工作幅宽(cm)：200、:传动方式：中间齿轮传动、总安装刀数量(把)：96、旋耕刀型号：IT195。",0,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[127,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","上海松浦农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-200S","单轴；耕幅：2000mm","1、外形尺寸（长×宽×高）：1350×2529×1146mm，2、配套动力：40.4-55.1kW，3、结构质量：390kg，4、工作幅宽：200cm，5、传动方式：中间齿轮传动，6、总安装刀数：58把，7、旋耕刀型号：水旱兼用IT245，8、与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，,9、旋耕深度：旱耕：12-16cm；水耕：14-18cm，10、结构型式：框架式\r\n\r\n",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[128,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","安徽鲁班集团神牛机械有限公司","旋耕机","1GKNM-200","单轴；耕幅：2000mm","外形尺寸：2300mm×1020mm×1080mm；结构质量：429kg；幅宽：200cm;传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀数量：56把；旋耕刀型号：IT245",0,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[129,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","连云港九迁机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","单轴；耕幅：2000mm","外形尺寸(mm）：1020*2296*1152、配套功率（kW）：44.1~55.2、结构质量（kg）：435、工作幅宽（cm）：200、传动方式：中间齿轮传动、总安装刀数（把）：58、旋耕刀型号：IT245",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[130,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","中联重机浙江有限公司","旋耕机","1GK-200","单轴；耕幅：2000mm","外形尺寸：（长*宽*高）mm:860*2200*900、配套功率(kW)：51.5-63、结构质量（kg）:350、工作幅宽(cm)：200、:传动方式：侧边齿轮传动、总安装刀数量(把)：94、旋耕刀型号：IT195。",0,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[131,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","连云港市港旋机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","单轴；耕幅：2300mm\r","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1020×2536×1152；配套功率（kW）：47.8-58.8；结构质量（kg）：435；工作幅宽（cm）：230；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（把）：62；旋耕刀型号：IT245；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂。",0,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[132,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","安徽鲁班集团神牛机械有限公司","旋耕机","1GKNM-230","单轴；耕幅：2300mm\r","单轴；幅宽：230cm;外形尺寸：2530mm×1090mm×1290mm；结构质量：522kg；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀数量：72把；旋耕刀型号：IT245。",0,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[133,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","江苏威迪农业装备科技股份有限公司","旋耕机","1GKN-200S","单轴；耕幅：2000mm","配套动力:40.4-47.8kW,刀片数量:58把,工作幅宽:200cm,外形尺寸(长*高*宽):1020*2346*1152MM,整机重量:420kg，传动方式：中间齿轮传动，刀片型号：IT245",0,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[134,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-200H","单轴；耕幅：2000mm","外形尺寸（长X宽X高）：1138mmX2310mmX1140mm，配套功率：47.8-58.8kW，结构质量：460kg,工作幅宽：200cm，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量：60把，旋耕刀型号IT245",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[135,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","上海松浦农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-210SH","单轴；耕幅：2100mm","1、外形尺寸（长×宽×高）：1350×2329×1146mm，2、配套动力：40.4-55.1kW，3、结构质量：455kg，4、工作幅宽：210cm，5、传动方式：中间齿轮传动，6、总安装刀数：50把，7、旋耕刀型号：水旱兼用IT245，8、与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，9、旋耕深度：旱耕：12-16cm；水耕：14-18cm，10、结构型式：高箱体框架式",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[136,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","上海松浦农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-230S","单轴；耕幅：2300mm\r","1、外形尺寸（长×宽×高）：1350×2764×1146mm，2、配套动力：47.8-58.8kW，3、结构质量：410kg，4、工作幅宽：230cm，5、传动方式：中间齿轮传动，6、总安装刀数：66把，7、旋耕刀型号：IT245，8、与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，9、旋耕深度：旱耕：12-16cm；水耕：14-18cm，10、结构型式：框架式\r\n",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[137,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","南昌中天农机有限公司","旋耕机","1GQN-230J","单轴；耕幅：2300mm\r","1.结构形式：框架式；2.配套动力：51.5-58.8kW；3.外形尺寸（长x宽x高）：1000x2530x1050mm；4.结构质量：415kg；5.配套动力输出轴转速：265r/min；6.与拖拉机挂接方式：标准三点悬挂；7.传动方式：中间齿轮传动；8.工作耕幅：2300cm；9.刀轴转速：265r/min；10.刀轴最大回转半径：245mm；11.旋耕刀型号：IT245；12.总安装刀数：62把；13.旋耕机排列方式：双螺旋。",0,"通用类","2019/12/31","江西省"]
[138,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230H","单轴；耕幅：2300mm\r","外形尺寸(长×宽×高):1020×2536×1332；配套动力（kW)：51.5-58.8；结构质量(kg)：455；工作耕幅（cm)：230；传动方式:中间齿轮传动；总安装刀数:62；旋耕刀型号:IT245；",0,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[139,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","单轴；耕幅：2000mm","配套动力：40.4～47.8kW；结构质量：390kg；工作幅宽：200cm；结构型式：框架式；作业速度：2～5km/h；耕深：8～18cm；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1020×2296×1110mm；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：58把。\r\n",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[140,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","汝南县源信机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GQN-200H","单轴；耕幅：2000mm","结构形式：框架式；配套动力：62.5-73.5kW;外形尺寸：1130×2230×1100mm;结构质量：440kg;工作幅宽：200cm；传动方式：中间齿轮传动；刀辊回转半径R245mm刀数60把、型号ⅠT245；耕深12-18cm；与拖拉机连接方式：三点悬挂式。",0,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[141,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-220","单轴；耕幅：2200mm","标定功率kW:58.8-66.1  结构形式：单轴框架型  幅宽cm:220  耕深cm:旱耕12-16  外形尺寸（长*宽*高）：1260*2570*1160mm  结构质量：563kg  传动方式：中间齿轮传动  总安装刀数：64把  旋耕刀型号：IT245\r\n",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[142,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","单轴；耕幅：2000mm","外形尺寸(长×宽×高):1020×2296×1152；配套动力（kW)：44.1-51.4；结构质量(kg)：420；工作耕幅（cm)：200；传动方式:中间齿轮传动；总安装刀数:58；旋耕刀型号:IT245；",0,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[143,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","常州东风农机集团有限公司","常拖牌旋耕机","1GKN-200","单轴；耕幅：2000mm","整机尺寸（mm）； 1020 x 2289 x 1150\r\n工作幅宽(cm)；200\r；配套动力(kW);44.1-55.2\r；整机质量（kg）;435\r；弯刀型号；IT245\r；弯刀数量（把）;58\r；配套动力输出轴转速：730r/min\r；结构型式： 框架式\r\n传动方式： 齿轮传动\r",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[144,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","邓州市宏达机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","单轴；耕幅：2000mm","外形尺寸（长×宽×高）：1080×2250×1150；配套功率（kW）：51.5-69.9；结构质量（kg）：500；工作幅宽（cm）：200；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（把）：60；旋耕刀型号：IT245/IT245左",0,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[145,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","汝南县源信机械制造有限公司","高箱旋耕机","1GQN-230H","单轴；耕幅：2300mm","结构形式：框架式；配套动力：66.2-80.9kW;外形尺寸：1130×2490×1100mm;结构质量：470kg;工作幅宽：230cm；传动方式：中间齿轮传动；刀辊回转半径R245mm刀数64把、型号ⅠT245；耕深12-18cm；与拖拉机连接方式：三点悬挂式。",0,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[146,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","单轴；耕幅：2300mm","配套动力：47.8～58.8kW；结构质量：435kg；工作幅宽：230cm；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1020×2636×1152mm；弯刀型号：IT245；弯刀数量：62把。",0,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[147,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","南昌中天农机有限公司","旋耕机","1GQQN-230J","单轴；耕幅：2300mm","1.结构形式：框架式；2.配套动力：51.5-58.8kW；3.外形尺寸（长x宽x高）：1100x2530x1150mm；4.结构质量：430kg；5.配套动力输出轴转速：720/540r/min；6.与拖拉机挂接方式：标准三点悬挂；7.传动方式：中间齿轮传动；8.工作耕幅：2300cm；9.刀轴转速：265r/min；10.刀轴最大回转半径：245mm；11.旋耕刀型号：IT245；12.总安装刀数：62把；13.旋耕机排列方式：双螺旋。",0,"通用类","2019/12/31","江西省"]
[148,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-200","单轴；耕幅：2000mm","外形尺寸（长×宽×高）：1120×2280×1160mm、幅宽：2000mm、耕深：100-180mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：51.4-58.8kW、结构质量：560kg、总安装刀数：58把、旋耕刀型号：IT245\r\n",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[149,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","单轴；耕幅：2000mm","结构形式:框架型;规格型号:1GQN-200;外形尺寸(长×宽×高)960×2200×1180;结构质量(kg)396;幅宽(cm):200;耕深(cm)≥12;传动方式:中间齿轮传动;与拖拉机连接方式:三点悬挂;刀辊设计转速(R/MIN)255;最大回转半径(MM)245;总安装刀数(把)60;旋耕刀型号:T245. ",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[150,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","常州东风农机集团有限公司","常拖牌旋耕机","1GKN-230","单轴；耕幅：2300mm","整机尺寸（mm）；1020 x 2493 x 1150\r\n     工作幅宽(cm)；230\r\n     配套动力(kW);55.2 – 62.5\r\n     整机质量（kg）;455\r\n     弯刀型号；IT245\r\n     弯刀数量（把）;62\r\n  配套动力输出轴转速：730r/min\r\n    结构型式： 框架式\r\n     传动方式： 齿轮传动\r\n",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[151,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","反转灭茬机","1JMF-220","单轴；耕幅：2200mm","外形尺寸（长×宽×高):1280×2580×1300；配套动力（kW):66.2-73.5;结构质量(kg):590;工作耕幅（cm)：220；传动方式:侧边齿轮传动；总安装刀数:64；旋耕刀型号:IT245；",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[152,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","灌云县中云机械有限公司","反转灭茬机","1JMF-200","单轴；耕幅：2000mm","单轴；耕幅:200cm;整机质量：585kg;传动方式：侧边齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（kW）：62.5～69.5；与拖拉机联接方式：三点悬挂；耕深（cm）：8～14.外形尺寸(mm):1390×2470×1230;总安装刀数量(把):58;旋耕刀型号:IT245。",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[153,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2000—2500mm旋耕机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕机","1GQN-230B","单轴；耕幅：2300mm","配套拖拉机功率：66.2-80.9kW；外形尺寸（mm）：1300*2630*1187；结构质量（kg）：470；幅宽 （cm）：230；传动方式：中间齿轮传动；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[154,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","南昌中天农机有限公司","旋耕机","1GQQQN-280J","单轴；耕幅：2800mm","1.结构形式：框架式；2.配套动力：66.2-73.5kW；3.外形尺寸（长x宽x高）：1200x3150x1330mm；4.结构质量：650kg；5.配套动力输出轴转速：720r/min；6.与拖拉机挂接方式：标准三点悬挂；7.传动方式：中间齿轮传动；8.工作耕幅：2800cm；9.刀轴转速：326r/min；10.刀轴最大回转半径：245mm；11.旋耕刀型号：IT245；12.总安装刀数：70把；13.旋耕机排列方式：双螺旋。",0,"通用类","2019/12/31","江西省"]
[155,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-300","单轴；耕幅：3000mm","外形尺寸（长×宽×高）：1100×3300×1200mm、幅宽：3000mm、耕深：100-180mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、动力输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：88.2-110.2kW、结构质量：666kg、总安装刀数：80把、旋耕刀型号：IT245\r\n",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[156,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-300H","单轴；耕幅：3000mm","外形尺寸（长X宽X高）：1238mmX3110mmX1150mm，配套功率：88.2-117.7kW，结构质量：720kg,工作幅宽：300cm，传动方式：中间传动，总安装刀数量：80把，旋耕刀型号IT245",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[157,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-350H","单轴；耕幅：3500mm","配套动力：69.8～73.5kW；结构质量：665kg；工作幅宽：350cm；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1294×3780×1230mm；作业速度：2～5km/h；耕深：≥8cm；输入轴转速：720rpm；刀辊转速：253rpm；弯刀型式：单柄双翼旋耕刀；刀片数量：90把；刀辊最大回转半径：225mm。\r\n",0,"通用类","2019-12-31","江苏省"]
[158,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","单轴；耕幅：2500mm\r\n","标定功率kW: ≥69.8  结构形式：单轴框架型  幅宽cm:250  耕深cm:旱耕12-16  外形尺寸（长*宽*高）：1260*2850*1160mm  结构质量：615kg  传动方式：中间齿轮传动  总安装刀数：68把  旋耕刀型号：IT245\r\n",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[159,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250H","单轴；耕幅：2500mm\r\n","配套动力：51.8～66.2kW；结构质量：640kg；工作幅宽：250cm；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1050×2816×1250mm；弯刀型号：IT245；弯刀数量：66把。",0,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[160,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","连云港市港旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-280H","单轴；耕幅：2800mm","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3116×1050×1403；配套功率（kW）：58.8-73.5；结构质量（kg）：720；工作幅宽（cm）：280；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（把）：70；旋耕刀型号：IT245；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂。",0,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[161,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","馆陶县飞翔机械装备制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-250","单轴；耕幅：2500mm\r\n","外形尺寸（长×宽×高）：1120×2780×1160mm、幅宽：2500mm、耕深：100-180mm、结构形式：框架式、传动方式：中间齿轮传动、动力输出轴转速：720r/min、连接方式：三点悬挂式、配套动力：66.1-88.2kW、结构质量：600kg、总安装刀数：66把、旋耕刀型号：IT245\r\n",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[162,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","常州东风农机集团有限公司","常拖牌旋耕机","1GKN-250","单轴；耕幅：2500mm\r","整机尺寸（mm）； 1020 x 2691 x 1152\r\n工作幅宽(cm)；250\r；配套动力(kW);58.8 – 73.5\r；整机质量（kg）;470\r；弯刀型号；IT245\r；弯刀数量（把）;66\r；配套动力输出轴转速：730r/min\r；结构型式： 框架式\r；传动方式： 齿轮传动\r",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[163,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","江苏威迪农业装备科技股份有限公司","旋耕机","1GKN-250S","单轴；耕幅：2500mm\r","配套动力:58.8-73.5kW,刀片数量:66把,旋耕幅宽:250cm,耕深:12-16cm,外形尺寸(长*高*宽):1020*2776*1152MM,整机重量:450kg",0,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[164,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-260H","单轴；耕幅：2600mm\r","配套动力：58.8～66.1kW；结构质量：565kg；工作幅宽：260cm；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1294×2870×1230mm；作业速度：2～5km/h；耕深：≥8cm；输入轴转速：720rpm；刀辊转速：253rpm；弯刀型式：单柄双翼旋耕刀；刀片数量：66把；刀辊最大回转半径：225mm。",0,"通用类","2019-12-31","江苏省"]
[165,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","郓城县工力有限公司","旋耕机","1GQN-250","单轴；耕幅：2500mm\r","外形尺寸（mm）：1140*2776*1152、配套功率（kW）：62.5-74、结构质量（kg）450、工作幅宽：250cm：传动方式：齿轮传动、总安装刀数：66把、旋耕刀型号：IT245",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[166,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","水田埋茬（草）耕整机","1JMS-300H","单轴；耕幅：3000mm\r\n","配套动力：66.1～69.8kW；结构质量：605kg；工作幅宽；300cm；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1294×3280×1230mm；作业速度：2～5km/h；耕深：≥8cm；输入轴转速：720rpm；刀辊转速：253rpm；弯刀型式：单柄双翼旋耕刀；刀片数量：78把；刀辊最大回转半径：225mm。\r\n",0,"通用类","2019-12-31","江苏省"]
[167,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","石家庄连达农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","单轴；耕幅：2500mm\r","外形尺寸（长X宽X高）：1238mmX2610mmX1150mm，配套功率：58.8-69.8kW，结构质量：540kg,工作幅宽：250cm，传动方式：中间传动，总安装刀数量：68把，旋耕刀型号IT245",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[168,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300H","单轴；耕幅：3000mm\r","配套动力：75～112.5kW；结构质量：800kg；工作幅宽：300cm；连接形式：标准三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动；外形尺寸(长×宽×高)：1050×3316×1250mm；弯刀型号：IT245；弯刀数量：82把。\r\n",0,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[169,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2500mm及以上旋耕机","南昌中天农机有限公司","旋耕机","1GQQN-250J","单轴；耕幅：2500mm\r","1.结构形式：框架式；2.配套动力：58.8-73.5kW；3.外形尺寸（长x宽x高）：1100x2800x1150mm；4.结构质量：494kg；5.配套动力输出轴转速：720/540r/min；6.与拖拉机挂接方式：标准三点悬挂；7.传动方式：中间齿轮传动；8.工作耕幅：2500cm；9.刀轴转速：265r/min；10.刀轴最大回转半径：245mm；11.旋耕刀型号：IT245；12.总安装刀数：70把；13.旋耕机排列方式：双螺旋。",0,"通用类","2019/12/31","江西省"]
[170,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1000—1500mm旋耕机","江苏威迪农业装备科技股份有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-140","双轴；耕幅：1400mm","配套动力:40.4-47.8kW,旋耕刀片:30把,灭茬刀片:40把,旋耕幅宽:140cm,灭茬宽度:140cm,外形尺寸(长*高*宽):1400*1760*1160MM,整机重量:405kg.传动方式：中间齿轮传动（旋耕刀轴）、侧边齿轮传动（灭茬刀轴），刀片型号：旋耕刀（IT245）、灭茬刀（L型定制）",0,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[171,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1500—2000mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKM-150","双轴；耕幅：1500mm","配套动力：36.7～44.1kW；结构质量：635kg；工作幅宽；1500mm；作业速度：2.5～6.0hm/h；耕深：100～140mm；连接形式：三点悬挂；传动方式：侧边齿轮传动/侧边齿轮传动（旋耕刀轴/灭茬刀轴）；外形尺寸(长×宽×高)：1400×1940×1160mm；刀辊最大回转半径：旋耕225mm；灭茬175mm；旋耕刀型号：IT225；灭茬刀型号：L型弯刀（定制）；总安装刀数：旋耕刀38把；灭茬刀76把。",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[172,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000—2500mm旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKM-210","双轴；耕幅：2100mm","配套动力：58.8～73.5kW；结构质量：875kg；工作幅宽：2100mm；作业速度：2.5～6.0km/h；耕深：100～160mm；连接形式：三点悬挂；传动方式：侧边齿轮传动/侧边齿轮传动（旋耕刀轴/灭茬刀轴）；外形尺寸(长×宽×高)：1400×2860×1240mm；刀辊最大回转半径：旋耕245mm；灭茬175mm；旋耕刀型号：IT245；灭茬刀型号：L型弯刀(定制)；总安装刀数：旋耕刀64把；灭茬刀112把。",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[173,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000—2500mm旋耕机","连云港市港旋机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GMD-210","双轴；耕幅：2100mm","外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1800×2480×1240；配套功率（kW）：51.4-66.2；结构质量（kg）：720；工作幅宽（cm）：210；传动方式：侧边齿轮传动/侧边齿轮传动（旋耕刀轴/灭茬刀轴）；总安装刀数量（把）（旋耕/灭茬）：58/64；旋耕刀型号（旋耕/灭茬）：IT245/L型弯刀（定制）；与拖拉机联接方式：标准三点悬挂。",0,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[174,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000—2500mm旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GMD-230","双轴；耕幅：2300mm","外形尺寸(长×宽×高):1800×2530×1240；配套动力（kW)：73.5-88.3；结构质量(kg)：735；工作耕幅（cm)：230；传动方式:中间齿轮传动；旋耕刀安装刀数:62；灭茬刀安装刀数:72；旋耕刀型号:IT245；灭茬刀型号:L型弯刀；",0,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[175,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2000—2500mm旋耕机","江苏威迪农业装备科技股份有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-200","双轴；耕幅：2000mm","配套动力:55.1-66.2kW,旋耕刀片:58把,灭茬刀片:64把,旋耕幅宽:200cm,灭茬宽度:200cm,耕深:10-16cm,灭茬深度:5-8cm,外形尺寸(长*高*宽):1800*2380*1240MM,整机重量:720kg，传动方式：中间齿轮传动（旋耕刀轴）、侧边齿轮传动（灭茬刀轴），刀片型号：旋耕刀（IT245）、灭茬刀（L型定制）",0,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[176,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-260","双轴；耕幅：2600mm","配套动力：73.5～88.2kW；结构质量：875kg；工作幅宽：2600mm；作业速度：2.5～6.0km/h；耕深：100～160mm；连接形式：三点悬挂；传动方式：中间齿轮传动/侧边齿轮传动（旋耕刀轴/灭茬刀轴）；外形尺寸(长×宽×高)：1400×3300×1240mm；刀辊最大回转半径：旋耕245mm；灭茬175mm；旋耕刀型号：IT245；灭茬刀型号：L型弯刀(定制)；总安装刀数：旋耕刀66把；灭茬刀136把。",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[177,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2500mm及以上旋耕机","江苏威迪农业装备科技股份有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-250","双轴；耕幅：2500mm","配套动力:66.2-80.8kW,旋耕刀片:66把,灭茬刀片:80把,旋耕幅宽:250cm,灭茬宽度:250cm,耕深:10-16cm,灭茬深度:5-8cm,外形尺寸(长*高*宽):1800*2880*1240MM,整机重量:810kg，传动方式：中间齿轮传动（旋耕刀轴）、侧边齿轮传动（灭茬刀轴），刀片型号：旋耕刀（IT245）、灭茬刀（L型定制）",0,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[178,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230","履带自走式；耕幅：2300mm","外形尺寸：（长*宽*高）mm:3310*2570*2650、配套功率(kW)：56、结构质量（kg）:2170、工作幅宽(cm)：230、:传动方式：侧边齿轮传动、总安装刀数量(把)：54、旋耕刀型号：IT245系列。配套发动机型号：A4K41T76，制造商：浙江新柴股份有限公司",56,"通用类","2018/12/31","浙江省"]
[179,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230A","履带自走式；耕幅：2300mm","外形尺寸：（长*宽*高）mm:3580*2470*2600、配套功率(kW)：73、结构质量（kg）:2010、工作幅宽(cm)：230、:传动方式：侧边齿轮传动、总安装刀数量(把)：106、旋耕刀型号：IT195。配套发动机型号：常柴4G33TC-02，制造商：常柴股份有限公司",73,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[180,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-200","履带自走式；耕幅：2000mm","外形尺寸：（长*宽*高）mm:3190*2250*2600、配套功率(kW)：50、结构质量（kg）:2020、工作幅宽(cm)：200、:传动方式：侧边齿轮传动、总安装刀数量(把)：58、旋耕刀型号：IT245。配套发动机型号：常柴4G33，制造商：常柴股份有限公司",50,"通用类","2018/12/31","浙江省"]
[181,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带自走式旋耕机","1GLZ-220","履带自走式；耕幅：2200mm","外形尺寸（长×宽×高mm）：3190×2550×2600；配套功率(kW)：55；整机质量（kg）：2170；工作幅宽(cm)：220；总安装刀数量(把)：54；发动机型号：4102GB、YCD4J11T-75、4C6-75M22：发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司、安徽天利动力股份有限公司； 小时生产率（hm2/h）：0.2~0.4；轨距（mm）：1200；履带宽度（mm）：350；履带节数/节距（节/mm）：50/90；接地面积：1.022；动力输出轴转速（r/min）：580；",55,"通用类","2018/12/31","安徽省"]
[182,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1200mm及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-200A","履带自走式；耕幅：2000mm","外形尺寸：（长*宽*高）mm:3580*2200*2600、配套功率(kW)：63、结构质量（kg）:1985、工作幅宽(cm)：200、:传动方式：侧边齿轮传动、总安装刀数量(把)：94、旋耕刀型号：IT195。配套发动机型号：常柴4L88-04，制造商：常柴股份有限公司",63,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[183,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG3.5-105FC-ZC","配套功率：3.5kW","结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式；配套发动机：标定功率：3.5kW，制造商：重庆宗申汽车发动机制造有限公司；型号名称：230F柴油机；外形尺寸（mm）：1500*1050*800；结构质量（kg）：71；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；耕宽（mm）：1050；总安装刀数量（把）：24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀。",3.5,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[184,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆麦斯特精密机械有限公司","微耕机","1WG3.8-95FQ-D","配套功率：3.8kW ","结构形式：前置式；配置发动机：标定功率：3.8kW、制造商：重庆华伟联龙科技有限公司、型号名称：168F-1/P汽油发动机；外形尺寸：长1575mm 宽950mm 高800mm；结构质量：80.0kg；传动方式:链条传动；连接方式：直联式；耕宽：95cm；总安装到数量：24把；旋耕刀型号：II型旱地耕刀。",3.8,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[185,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆麦斯特精密机械有限公司","微耕机","1WG3.6-100FC-ZC","配套功率：3.6kW ","结构形式：前置式；配置发动机：标定功率：3.6kW、制造商：重庆市凯米尔动力机械有限公司、型号名称：CP170FB；外形尺寸：长1480mm 宽1000mm 高800mm；结构质量：78.0kg；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽100；总安装到数量：24把；旋耕刀型号：II型旱地耕刀。",3.6,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[186,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","江阴力剑动力设备有限公司","微耕机","1WG2.8（LJD310W）","配套功率：2.8kW","1WG2.8（LJD310W）微耕机结构型式为手持式，配套173F风冷柴油机，标定功率2.8kW，制造单位：江阴力剑动力设备有限公司，整机外形尺寸：1560mm*850mm*800mm,执行标准：JB/T10266-2013,整机重量73kg,传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，旋耕宽850mm，耕深≥100mm，旋耕刀型式旱地刀，刀片数量18把.",2.8,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[187,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","费县华源农业装备工贸有限公司","微耕机","1WG-3.8","配套功率：3.8kW","结构型式：前置式；配套发动机制造商：常州常发动力机械有限公司；发动机型号：CF176；标定功率：3.8kW；外形尺寸（长×宽×高）：1780×850×925mm；结构质量109kg；传动方式：皮带式；连接方式：直联式；耕宽85cm；总安装刀数24把；旋耕刀型号：S150。",3.8,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[188,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆豪野机械制造有限公司","微耕机","1WG3.5-100FC-ZC","配套功率：3.5kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：3.5、制造商：无锡凯奥动力机械有限公司、型号名称：KA200B柴油机）、外形尺寸(mm)：1550×1000×800、结构质量（kg）：85、传动方式:齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：100、总安装刀数量(把)：24、旋耕刀型号：旱地刀",3.5,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[189,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆久高丰农业机械有限公司","微耕机","1WG3.8-90FQ-D","配套功率：3.8kW","结构型式：前置式；配套发动机（额定功率：3.8 kW；生产企业：重庆凯宝动力机械有限公司；型号名称：170F汽油发动机；）外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×900×900；结构质量：85 kg；传动方式：链条传动；连接方式：直联；耕宽：900 mm；总安装刀数：18 把；旋耕刀型号：旱地刀。",3.8,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[190,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","台州欧玮机械有限公司","微型耕耘机","1WG2.2Q型","配套功率：2.2kW","结构形式：手持式微耕机；配套动力型号：1E48F；额定功率：2.2kW;额定转速：6500r/min;传动方式：蜗轮蜗杆；连接方式：直联；总安装刀数：16把；旋耕刀型号：R145；刀辊转速：270r/min;耕宽：300－700mm;耕深：≥100mm;作业小时生产率：0.06－0.10hm2/(h.m);结构质量：26kG;外形尺寸：1000*700*1085mm",2.2,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[191,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG3.5-95FC-ZC","配套功率：3.5kW","1、规格型号：1WG3.5-95FC-ZC,2、结构型式：前置式，3、配套发动机（生产企业：重庆鑫源农机股份有限公司、型号名称：SR170F柴油机、结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷，额定功率（最大功率）：3.5kW、额定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动；）4、外形尺寸（长x宽x高）：1500mmx950mmx800mm；5、结构质量：88kg，6、传动方式：齿轮传动；7、连接方式：直联式；8、耕宽：950mm，9、总安装刀数量：24把，10、旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀。",3.5,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[192,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-3.64M","配套功率：3.64kW","结构形式：前置；配套发动机：标定功率3.64kW、生产商常州常发动力机械有限公司、型号名称：CF170柴油机；外形尺寸（长×宽×高）：1530×660×1080mm；结构质量：107kg；传动方式：皮带；联接方式：直联；耕宽：62cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：WG180。\r\n\r\n",3.64,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[193,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆腾龙盛世机电有限公司","微耕机","1WG3.8-95FQ-DL","配套功率：3.8kW","结构形式：前置式，配套动力:重庆腾龙盛世机电有限公司生产的TL68F－1/P汽油机,3.8kW，外形尺寸：1550mm*950mm*800mm,结构质量：68kg,传动方式：链条传动，连接方式：直联式，耕宽950mm,旋耕刀型号：旱地刀，安装刀数量：24把",3.8,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[194,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆航天巴山摩托车制造有限公司","微耕机","1WG3.8-75FQ-D","配套功率：3.8kW","配有旱地刀1付、水田轮1付、行走车轮1付整机质量:52KG外形尺寸(长×宽×高)1500×750×800MM驱动轮生产厂家:重庆特乐工贸有限公司,型号:3.50-6铁毂数量:双轮扶手是否可调:可调配套动力型号:168F3.8kW风冷汽油机发动机生产厂家:重庆市豪威摩托车制造有限公司额定功率:3.8kW12小时标定功率/转速:3.8kW/3600R/MIN与旋耕刀配套时的联接方式:直联旋耕刀型号:Ⅱ型耕刀刀辊总安装刀数:18把幅宽:75cm耕深:≥10cm小时生产率:≥0.04HM2/(H.M)单位作业面积燃油消耗量:≤30KG/HM2",3.8,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[195,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG2.3-55FQ-ZC","配套功率：2.3kW","1、规格型号：1WG23.-55FQ-ZC(原SR1Z-550);2、结构形式：前置式；3、配套发动机（生产企业：重庆鑫源农机股份有限公司，型号名称：1P65F汽油机，结构型式：单缸、四冲程、OHV、风冷；标定功率：2.3kW，额定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动）4、外形尺寸（长x宽x高）：1310mmX600mmx950mm，5、结构质量：35kg，6、传动方式：齿轮传动，7、连接方式：直连式，8、耕宽：550mm；9、总安装刀数：16把，10、旋耕刀型号：旱地刀；\r\n\r\n\r\n",2.3,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[196,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","邻水县薪宇机械制造有限公司","微耕机","1WG -3.5","配套功率：3.5kW","结构形式：前置式，配套发动机（标定功率；3.5kW、制造商：无锡凯奥动力机械有限公司；型号名称：KA200B风冷柴油机）；外形尺寸mm：1530×1000×910；结构质量（kg）：79；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式，耕宽（mm）：100，耕深（mm）：≥100，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型号：非标旱地刀，",3.5,"非通用类","2017/12/31","四川省"]
[197,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","浙江勇力机械有限公司","微耕机","1WG-3.5","配套功率：3.5kW","配套动力型号名称：YL170FA柴油机；配套功率：3.5kW；结构型式：前置式；耕幅：900mm；耕深：≥100mm；刀辊总安装刀数：四组三刀24把",3.5,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[198,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG2.3-55FQ-ZC","配套功率：2.3kW","结构形式：前置式；配套发动机：重庆华世丹机械制造有限公司1P65F汽油机，标定功率为2.3kW；外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×590mm×940mm；结构质量：37kg，传动方式：涡轮蜗杆；连接方式：直联式；耕宽：55cm；总安安装刀数量：16把；旋耕刀型号：旱地刀。",2.3,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[199,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆豪野机械制造有限公司","微耕机","1WG3.8-100FQ-ZC","配套功率：3.8kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：3.8、制造商：重庆豪野机械制造有限公司、型号名称：168FB汽油机）、外形尺寸(mm)：1550×1000×800、结构质量（kg）：80、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：100、总安装刀数量(把)：24、旋耕刀型号：旱地刀",3.8,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[200,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆航天巴山摩托车制造有限公司","微耕机","1WG2.5-75FC-D","配套功率：2.5kW","配有旱地刀1付、水田轮1付、行走车轮1付，整机质量:79KG外形尺寸(长×宽×高)1520×810×870MM，驱动轮生产厂家:重庆特乐工贸有限公司,型号:4.00-8铁毂数量:双轮扶手是否可调:可调配套动力型号:170FAX2.5kW风冷柴油机机额定功率:2.5kW12小时标定功率/转速:2.5kW/3000R/MIN，与旋耕刀配套时的传动方式:直联全齿旋耕刀型号:Ⅱ型耕刀刀辊总安装刀数:18把幅宽:75cm耕深:≥10cm小时生产率:≥0.04HM2/(H?M)单位作业面积燃油消耗量:≤30KG/HM2",2.5,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[201,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆麦斯特精密机械有限公司","微耕机","1WG3.8-90FQ-D","配套功率：3.8kW","结构形式：前置式；配置发动机：标定功率：3.8kW、制造商：重庆华伟联龙科技有限公司、型号名称：168F-1/P汽油发动机；外形尺寸：长1490mm 宽900mm 高800mm；结构质量：60.0kg；传动方式:链条传动；连接方式：耕宽：90cm；直联式；总安装到数量：24把；旋耕刀型号：II型旱地耕刀。",3.8,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[202,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆华世丹机械制造有限公司","微耕机","1WG2.3-45FQ-DC","配套功率：2.3kW","结构形式：前置式；配套发动机：重庆华世丹机械制造有限公司1P65F汽油机，标定功率为2.3kW；外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×470mm×880mm；结构质量：30kg，传动方式：涡轮蜗杆；连接方式：直联式；耕宽：45cm；总安安装刀数量：16把；旋耕刀型号：旱地刀。",2.3,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[203,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","邻水县薪宇机械制造有限公司","微耕机","1WG -3.8QD","配套功率：3.8kW","结构形式：前置式；配套发动机（标定功率；3.8kW、制造商：重庆博伊顿动力机械有限公司；型号名称：170F风冷汽油机）；外形尺寸（mm）：1530×1000×860；结构质量（kg）：71；传动方式：皮带传动、齿轮传动、链条传动；连接方式：直联式，耕宽（mm）：1000，耕深（mm）：≥100，刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：非标旱地刀。",3.8,"非通用类","2017/12/31","四川省"]
[204,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG3.6-100FC-ZC","配套功率：3.6kW","结构型式：前置式、配套发动机标定功率kW：3.6、 配套发动机型号名称：CP170FB风冷柴油机、配套发动机外形尺寸（长*宽*高）mm：332*348*416、 配套发动机结构质量（kg）：≤27  传动方式：齿轮传动、连接方式：直联、耕宽(mm)：1000、总安装刀数量 (把)：24、旋耕刀型号：旱地刀。",3.6,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[205,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆耕友机械有限责任公司","微耕机","1WG3.5-95FC-ZC","配套功率：3.5kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：3.5、制造商：无锡凯奥动力机械有限公司、型号名称：KA200B柴油机）外形尺寸(mm)1440×950×800、结构质量（kg）：80、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：95、总安装刀数量(把):24、旋耕刀型号：旱地刀",3.5,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[206,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","四川省阆中精益机电有限公司","微耕机","LD1WG-3.6","配套功率：3.6kW","结构型式：前置式；配套发动机（标定功率3.6kW，制造商无锡市海龙机械有限公司，型号名称173F风冷柴油机）；外形尺寸mm(长×宽×高)：1520×950×930；结构质量：75kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；耕宽：100cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：Ⅱ型。",3.6,"非通用类","2016/12/31","四川省"]
[207,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆豪野机械制造有限公司","微型耕耘机","1WG3.8-90FQ-D","配套功率：3.8kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：3.8、制造商：重庆豪野机械制造有限公司、型号名称：HY168FB汽油机）、外形尺寸(mm)：1530×900×925、结构质量（kg）：75、传动方式：链条传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：90、总安装刀数量(把)：24、旋耕刀型号：II型旱地耕刀",3.8,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[208,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆耕友机械有限责任公司","微耕机","1WG3.8-90FQ-D","配套功率：3.8kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：3.8、制造商：重庆市豪威摩托车制造有限公司、型号名称：168F/P-2汽油机）外形尺寸(mm)1480×900×800、结构质量（kg）：65、传动方式：链条传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：90、总安装刀数量(把):24、旋耕刀型号：II型旱地耕刀",3.8,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[209,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆精耕机械制造有限公司","微耕机","1WG3.8-105FQ-D","配套功率：3.8kW","规格型号:1WG3.8-105FQ-D结构型式:前置式配套发动机生产企业:重庆公牛摩托车动力工业有限公司型号名称:170F结构型式:单缸风冷汽油机额定功率kW:3.8额定转速R/MIN:3600起动方式:手动外形尺寸(长×宽×高)MM:1530×1050×915结构质量KG:70传动方式(箱体内):链条连接方式(发动机与箱体):皮带扶把调整幅度水平方向级(度):0垂直方向:217刀辊转速R/MIN快:130慢:70最大回转半径MM:180总安装刀数把:24旋耕刀型号:23旱地刀主离合器型式:张紧轮耕宽MM:1050耕深MM:≥10作业速度M/S:0.1-0.3作业小时生产率HM2/(H?M):0.04-0.06单位作业面积燃油消耗量KG/HM2:≤30 ",3.8,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[210,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW以下微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG3.8-95FQ-D","配套功率：3.8kW","结构型式：前置式：配套发动机（标定功率：3.8kW、制造商：重庆培柴机械制造有限公司、型号：168FB汽油机）外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1600×950×900；结构质量：72kg；传动方式：链条传动；连接方式：直联式；耕宽：950mm；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀\r\n",3.8,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[211,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG4.0-105FCE-ZC","配套功率：4.0kW","结构形式：前置式，配套发动机功率：4.0kW，制造商：重庆合盛工业有限公司，型号名称：HS300柴油机，外形尺寸：1720*1050*960mm，结构质量：128kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，耕宽：105cm,总安装刀数量：28把，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[212,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆融邦机电有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-Z","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式，配套发动机无锡凯奥动力机械有限公司KA300柴油机 ，标定功率4.0kW 标定转速3600r/min 外形尺寸1750mm*1050mm*800mm 结构质量105kg 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联式 旋耕刀型号：Ⅱ型耕刀 总安装刀数32把 耕宽1050mm 耕深≥100mm",4,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[213,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东白龙机械有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套动力：4.0kW\n","结构型式：前置式\r;外形尺寸（长×宽×高mm）：1300×900×950\r;结构质量：74kg\r\n配套动力：4.0kW汽油机\r;配套动力额定转速：3600r/min\r;传动方式：皮带+链条\r;连接方式：皮带连接\r;旋耕刀型号：S185\r;主离合器型式：涨离式\r;耕宽：900mm\r;耕深：≥100mm\r;作业速度（m/s）：0.1～0.3\r;作业小时生产率：0.04～0.07hm²/（h·m）\r;单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤25",4,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[214,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耕友机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-ZC","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：4.0、制造商：重庆久耕道科技有限责任公司、型号名称：170F/P汽油发动机）外形尺寸(mm)1450×900×800、结构质量（kg）：60、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：90、总安装刀数量(把):24、旋耕刀型号：II型旱地耕刀",4,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[215,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江勇力机械有限公司","微耕机","1WG4.0C","配套功率：4.0kW","配套动力型号名称:YL178F柴油机；配套功率：4.0kW；结构型式：前置式；耕幅：1000mm；耕深：100-150mm\r\n；刀辊总安装刀数：四组四刀32把",4,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[216,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆融邦机电有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-D","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式，配套发动机重庆融邦机电有限公司170F汽油机 标定功率4.0kW 标定转速3600r/min，结构型式前置式， 外形尺寸1500mm*900mm*800mm 结构质量70kg，传动方式;链条传动 连接方式：直联式 旋耕刀型号：Ⅱ型耕刀 总安装刀数24把 耕宽900mm 耕深≥100mm",4,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[217,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0Q-Z","配套动力：4.0kW","外形尺寸（长*宽*高）：1560mm*950mm*900mm,整机结构质量：68kg,配套动力：发动机型号170汽油机；标定功率4.0kW,额定转速3600r/min,传动方式：齿轮，联接方式：直联，刀辊：转速快档140r/min; 慢档80r/min,最大回转半径180mm,总安装刀片数24把，旋耕刀型号：非标旱地刀，耕宽：105cm,耕深：10cm；作业速度：0.1~0.3m/s.",4,"非通用类","2018/12/31","四川省"]
[218,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","甘肃华贸物资有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套功率：：6.3kW","主要参数：产品尺寸（mm）：1810×1350×900；重量:120kg；配套动力型号：186FC；配套动力型号：186FC； 配套动力名称：186FC风冷柴油机；配套动力额定功率：6.3kW；额定转速（r/min）：3600；传动方式:花键轴传动；连接方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；旋耕刀型号：ⅢT175型刀；刀辊总安装刀数：38；耕宽（cm）：135cm；耕深（cm）：≥10；作业速度（m/s）：0.3~0.6；作业小时生产率（hm2/h·m）：≥0.10；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤12.0",6.3,"非通用类","2019/12/31","甘肃省"]
[219,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","石家庄兴岳机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.85","配套功率：4.85kW","结构形式：前置式、配套发动机（额定功率：4.85kW、制造商：常柴股份有限公司、型号名称：R175B柴油机）、外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×880mm×1150mm、结构质量：140kg、传动方式：皮带传动、连接方式：直联、耕宽：850mm；总安装刀数量：24把；旋耕刀型号：管理Ⅲ型",4.85,"非通用类","2018/12/31","河北省"]
[220,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆麦斯特精密机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-Z","配套功率：4.0kW ","结构形式：前置式；配置发动机：标定功率：4.0kW、制造商：无锡凯奥动力机械技有限公司、型号名称：KA300柴油发电机；外形尺寸：长1710mm 宽1050mm 高800mm；结构质量：110.0kg；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：105cm；总安装到数量：32把；旋耕刀型号：II型旱地耕刀。",4,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[221,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZC","配套功率：4.2kW","1、规格型号：1WG4.2-100FQ-ZC； 2、结构型式：前置式，3、配套发动机（生产企业：重庆鑫源农机股份有限公司、型号名称：SR170F/P汽油机、结构型式：单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25°，配套功率：4.2kW，标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动）4、外形尺寸（长x宽x高）：1650mmx1000mmx1020mm；5、结构质量：78.0kg；6、传动方式：齿轮传动；7、连接方式：直联；8、耕宽：1000mm；9、总安装刀数：24把；10、旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；",4.2,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[222,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东常林农业装备股份有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-50","配套功率：4.0kW\r","结构型式:后置式\r\n配套发动机标定功率：4.0kW\r\n发动机制造商：重庆鼎工机电有限公司\r\n发动机型号名称：单杠、风冷、四冲程\r\n外形尺寸：1600*500*1300mm\r\n结构质量:67kg\r\n传动方式:涡轮蜗杆传动\r\n连接方式:皮带连接\r\n耕宽：50cm\r\n刀辊总安装刀数量：12把\r\n旋耕刀型号：Ⅱ170\r\n刀棍最大回转半径：170mm\r\n主离合器型式：皮带涨紧式\r\n作业速度：0.04-0.07m/s",4,"非通用类","2020/12/31","山东省"]
[223,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.1-95FQ-ZC","配套功率：4.1kW","结构型式：前置式：配套发动机（标定功率：4.1kW、制造商：重庆培柴机械制造有限公司、型号： 170F汽油机）外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1700×950×800；结构质量：68kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：950mm；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀",4.1,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[224,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆麦斯特精密机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率：4.05","结构形式：前置式；配置发动机：标定功率：4.05kW、制造商：重庆拓普柴油机厂、型号名称：TP170FA柴油机；外形尺寸：长1450mm 宽1000mm 高800mm；结构质量：81.0kg；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：100cm；总安装到数量：24把；旋耕刀型号：旱地刀。",4.05,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[225,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC ","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式、配套发动机标定功率kW：4.05、 配套发动机型号名称：CP173F柴油机、配套发动机外形尺寸（长*宽*高）mm：332*348*416、 配套发动机结构质量（kg）：≤27、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联、耕宽(mm)：1000、总安装刀数量 (把)：24、旋耕刀型号：‖型旱地刀。",4.05,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[226,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-110FC-ZC","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式、配套发动机标定功率kW：4.0、 配套发动机型号名称：178F 风冷柴油机、配套发动机外形尺寸（长*宽*高）mm：385*412*450、 配套发动机结构质量（kg）：≤33 传动方式：齿轮传动、连接方式：直联、耕宽(mm)：1100、总安装刀数量 (把)：24、旋耕刀型号：非标旱地刀。",4,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[227,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0A-95FQ-D","配套功率：4.0kW","结构型式：单缸、强制风冷，OHV25°、四冲程；配套发动机：标定功率（最大功率）：4.0kW，制造商：重庆宗申通用动力机械有限公司；型号名称：ZS170F/P-5汽油机；外形尺寸（mm）：1640*950*800；结构质量（kg）：80；传动方式：链条传动；连接方式：直联；耕宽（mm）：950；总安装刀数量（把）：24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀。",4,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[228,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","江阴力剑动力设备有限公司","微耕机","1WG6.3（LJD910W）","配套功率：6.3kW","1WG6.3（LJD910W）微耕机结构型式为手持式，配套186FA风冷柴油机，标定功率6.3kW，制造单位：江阴力剑动力设备有限公司，整机外形尺寸：1700mm*1060mm*1000mm,执行标准：JB/T10266-2013,整机重量119kg,传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，旋耕宽850mm，耕深≥100mm，旋耕刀型式旱地刀，刀片数量32把.",6.3,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[229,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆腾龙盛世机电有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-Z","配套功率：4.0kW","结构形式：前置式，配套动力:重庆腾龙盛世机电有限公司生产的TL170F/P汽油机,4.0kW，外形尺寸：1610mm*1050mm*960mm,结构质量：68kg,传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，耕宽1050mm,耕刀型号：旱地刀，安装刀数量：24把",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[230,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套功率：4.0kW","结构形式：前置式，配套发动机功率：4.0kW，制造商：重庆合盛工业有限公司，型号名称：178F柴油机，外形尺寸：1550*1050*800mm，结构质量：90kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，耕宽：1050mm,总安装刀数量：28把，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。",4,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[231,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","沂水沭拖机械有限公司","微型耕耘机","1WGA4.0-95","配套功率：4kW","结构形式：前置式；\r\n配套发动机:额定功率4.0kW，制造商重庆鼎工机电有限公司，型号名称170F型汽油机；\r\n外形尺寸（长×宽×高,单位mm）：1560×1000×1350；\r\n结构质量：69kg; \r\n传动方式:齿轮传动；\r\n连接方式：直联； \r\n耕宽：950mm； \r\n刀辊总安装刀数：24把； \r\n旋耕刀型号：ⅡS195",4,"非通用类","2020/12/31","山东省"]
[232,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4M","配套功率：4.05kW","结构形式：前置；配套发动机：标定功率4.05kW、生产商无锡凯奥动力机械有限公司、型号名称：KA250柴油机；外形尺寸（长×宽×高）：1530×660×1080mm；结构质量：96kg；传动方式：皮带；联接方式：直联；耕宽：62cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：WG180。\r\n\r\n",4.05,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[233,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套功率：6.3kW","结构型式：前置式：配套发动机（标定功率：6.3kW、制造商：无锡华源凯马发动机有限公司、型号：KM186F柴油机）外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1780×1350×900；结构质量：138kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；；耕宽：1350mm；总安装刀数：38把；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀",6.3,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[234,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率：6.3kW","结构型式：前置式；配套发动机（标定功率：6.3kW、制造商：无锡凯奥动力机械有限公司；型号名称：KA400风冷柴油机）；外形尺寸（mm):1750×1350×950；结构质量（kg)：120；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm)：1350；耕深（mm）：≥100；总安装刀数（把）：38；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀",6.3,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[235,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆科邦机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","\r\n配套功率：6.3kW","结构型式（前置式、单缸、风冷）、配套发动机：（型号名称：DW186F（A）柴油机、标定功率：6.3kW、生产企业：重庆帝维机电设备有限公司）、外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×1350×920、结构质量（kg）：125、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联、作业速度（m/s）：0.1-0.3、耕宽（mm）：1350、耕深（mm）：≥100、总安装刀数（把）：40、旋耕刀型号：II型旱地耕刀。",6.3,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[236,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG5.0-105FQ-ZC","配套功率：5.0kW","结构型式：前置式：配套发动机（标定功率：5.0kW、制造商：重庆培柴机械制造有限公司、型号： 177F汽油机）外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1800×1050×890；结构质量：96kg；传动方式：锥齿传动；连接方式：直联式；耕宽：1050mm；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀\r\n",5,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[237,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","陕西农家仓机械制造有限公司","果园微耕机","1WG-6.5","配套功率：6.5kW","整机型式：后置式；结构质量：400kg；发动机与离合器联接方式：皮带联接；启动方式：手摇启动；最终传动方式：齿轮传动；中央传动型式：齿轮传动；与旋耕机联接传动方式：齿轮传动；作业幅宽：80±5cm；刀片数量：20把；旋耕刀型号：S225;发动机标定功率：6.5kW；型号：CF185直喷式柴油机；企业名称：常柴股份有限公司",6.5,"非通用类","2016/12/31","陕西省"]
[238,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东常林农业装备股份有限公司","微型耕耘机","1WG-4QZ3","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式\r\n配套发动机标定功率：4.0kW\r\n发动机制造商：重新华伟联龙科技有限公司\r\n发动机型号名称：170F汽油机\r\n外形尺寸：1710*1035*995mm\r\n结构质量:71.8kg\r\n传动方式:齿轮传动\r\n连接方式：直联\r\n耕宽：103.5cm\r\n总安装刀数量：24把\r\n旋耕刀型号：ⅢS175\r\n刀棍最大回转半径：175mm\r\n主离合器型式：湿式离合器\r\n耕深：≥100mm",4,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[239,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆麦斯特精密机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套功率：6.3kW ","结构形式：前置式；配置发动机：标定功率：6.3kW、制造商：无锡凯奥动力机械技有限公司、型号名称：KA400柴油发电机；外形尺寸：长1790mm 宽1350mm 高800mm；结构质量：120.0kg；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：135cm；总安装到数量：38把；旋耕刀型号：II型旱地耕刀。",6.3,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[240,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG4.0-85FQ-ZC","配套功率：4.0kW","结构形式：前置式，配套发动机功率：4.0kW，制造商：重庆宗申通用动力机械有限公司，型号名称：170F/P汽油机，外形尺寸：1550*850*900mm，结构质量：70kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，耕宽：850mm,总安装刀数量：28把，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[241,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆豪野机械制造有限公司","微型耕耘机","1WG4.0-105FC-Z","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：4.0、制造商：无锡开普机械有限公司、型号名称：KM178F柴油机）、外形尺寸(mm)：1790×1050×980、结构质量（kg）：108、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：105、总安装刀数量(把)：32、旋耕刀型号：II型旱地耕刀",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[242,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WG-5.2QFS","配套功率：5.2kW","配套发动机型号名称：175F-2；结构型式：单缸、风冷、四冲程汽油机；额定功率：5.2kW；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉反冲；传动方式：齿轮+链条；外形尺寸（长×宽×高）：143.9cm×71cm×102.9cm；耕宽：65cm；耕深：10cm-15cm",5.2,"非通用类","2020/12/31","河南省"]
[243,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-95FC-ZC","配套功率：4.05kW","结构型式：前置式：配套发动机（标定功率：4.05kW、制造商：重庆市凯米尔动力机械有限公司、型号：CP173F柴油机）外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1650×950×910；结构质量：88kg；传动方式：锥齿传动；连接方式：直联式；；耕宽：950mm；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀\r\n",4.05,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[244,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率：4.05kW","结构型式：前置式；配套发动机（标定功率；4.05kW、制造商：无锡凯奥动力机械有限公司、型号名称；KA173F风冷柴油机）；外形尺寸（mm):1460×1000×900；结构质量（kg)：85；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm)：1000；耕深（mm）：≥100；总安装刀数（把）：24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀",4.05,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[245,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4QMA","配套功率：4.0kW","结构形式：前置；配套发动机：标定功率4.0kW，生产商：重庆鼎工机电有限公司，型号名称：170F汽油机；外形尺寸（长×宽×高）：1390×660×1080mm；结构质量：86kg；传动方式：皮带；联接方式：直联；耕宽：62cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：WG180。",4,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[246,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0Q","配套功率：4.0kW","外形尺寸（长*宽*高）：1565mm*950mm*900mm,整机结构质量：70kg,配套动力：发动机型号170汽油机；标定功率4.0kW,额定转速3600r/min,传动方式：皮带、齿轮、链条，联接方式：直联，刀辊：转速快档120r/min; 慢档80r/min,最大回转半径180mm,总安装刀片数24把，旋耕刀型号：非标旱地刀，耕宽：105cm,耕深：10cm；作业速度：0.1~0.3m/s.",4,"非通用类","2018/12/31","四川省"]
[247,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-Z","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式：配套发动机（标定功率：4.0kW、制造商：无锡华源凯马发动机有限公司、型号：KM178F柴油机）外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1700×950×800；结构质量：84kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；；耕宽：950mm；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀\r\n",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[248,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆欣峰达工贸有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式；配套发动机（标定功率：4.0kW、制造商：重庆融邦机电有限公司、型号名称：170F汽油机）；外形尺寸（mm):1460×950×900；结构质量（kg)：70；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；耕宽（mm)：950；耕深（mm）：≥100；总安装刀数（把）：24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀\r\n",4,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[249,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耕友机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-95FC-ZC","配套功率：4.05kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：4.05、制造商：江苏常工动力机械有限公司、型号名称：CG173F柴油机）外形尺寸(mm)1620×950×800、结构质量（kg）：80、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：95、总安装刀数量(把):24、旋耕刀型号：II型旱地耕刀",4.05,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[250,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东常林农业装备股份有限公司","微型耕耘机","1WG-4Z","配套功率：4.05kW","结构型式：前置式\r\n配套发动机标定功率：4.05kW\r\n发动机制造商：无锡凯奥动力机械有限公司\r\n发动机型号名称：KA250柴油机\r\n外形尺寸：1700*1020*990mm\r\n结构质量:88.5kg\r\n传动方式:齿轮传动\r\n连接方式：直联\r\n耕宽：102cm\r\n刀辊总安装刀数量:24把\r\n旋耕刀型号：ⅢS175\r\n配套动力额定转速：3600r/min\r\n耕深：≥100mm\r\n作业速度：0.1-0.3m/s\r\n作业小时生产率：≥0.045h㎡/(h·m)",4.05,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[251,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆精耕机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-120FC-Z","配套功率：6.3kW","规格型号:1WG6.3-120FC-Z结构型式:前置式配套发动机生产企业:重庆市凯米尔动力机械有限公司型号名称:186F结构型式:单缸风冷柴油机额定功率kW:6.3额定转速R/MIN:3600起动方式:手动外形尺寸(长×宽×高)MM:1740×1200×970结构质量KG:125传动方式(箱体内):齿轮连接方式(发动机与箱体):直联扶把调整幅度水平方向级(度):320垂直方向:188刀辊转速R/MIN快:136慢:80最大回转半径MM:180总安装刀数把:32旋耕刀型号:32旱地刀主离合器型式:摩擦片式离合器耕宽MM:1200耕深MM:≥12作业速度M/S:0.2-0.4作业小时生产率HM2/(H?M):0.06-0.08单位作业面积燃油消耗量KG/HM2:≤30 ",6.3,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[252,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","石家庄春润机械制造有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率：4kW","规格型号：1WG-4Q 结构型式：前置微耕机 配套发动机生产企业：常柴股份有限公司  配套发动机型号名称;CQ170F汽油机  结构型式：单缸、四冲程  额定功率：4.0kW  额定转速：3600r/min   启动方式;手动  外形尺寸(长X宽x高）1460x730x750mm    结构质量：62kg   传动方式：皮带传动+齿轮传动  连接方式：直联   旋耕刀型号;S195  主离合器形式：离心式  耕宽;700mm  耕深：80-120mm   作业速度：0.4-1.0m/s   作业小时生产率：0.1-0.15h㎡/(h.m)   单位作业面积燃油消耗率：≤18kg/h㎡\r\n",4,"非通用类","2017/12/31","河北省"]
[253,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江勇力机械有限公司","微耕机","1WG6.3C","配套功率：6.3kW","配套动力型号名称:YL186FA柴油机；配套功率：6.3kW；结构型式：前置式;耕幅：1000mm；耕深：100-150mm\r\n；刀辊总安装刀数：四组四刀32把",6.3,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[254,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东省滨州市富田农业机械有限公司","微耕机","1WG-5","配套功率：4.86kW","规格型号：1WG-5,结构形式：前置式，配套发动机生产企业：江苏常工动力机械有限公司，配套发动机型号名称：R175柴油机，配套发动机结构形式：立式，额定功率：4.86kW,额定转速：2600r/min，起动方式：手拉式，外形尺寸（长×宽×高）：1465×970×1200mm，结构质量15度，刀辊转速：（r/min）：低110高280，刀辊最大回转半径：177mm，刀辊总安装刀数：32把，旋耕刀型号：GB170，主离合器型式:涨离式，耕宽：107cm，耕深：≥10cm，作业速度（m/s）≥0.16，作业小时生产率:0.05-0.10hm2/（h.m2）,单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤12",4.86,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[255,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东省滨州市富田农业机械有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率：4.0kW","规格型号：1WG-4Q,结构形式：前置式，配套发动机生产企业：重庆华伟联龙科技有限公司，配套发动机型号名称：170F/P汽油机，配套发动机结构形式：立式，额定功率：4.0kW,额定转速：3600r/min，起动方式：手拉式，外形尺寸（长×宽×高）：925×624×1235mm，结构质量：69.5kg，传动方式：三角皮带传动，连接方式：直联式，扶把调整幅度水平方向：360度，扶把调整幅度垂直方向：30度，刀辊转速：（r/min）：低90高120，刀辊最大回转半径：155mm，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型号：GB165，主离合器型式:涨离式，耕宽：107cm，耕深：≥10cm，作业速度（m/s）≥0.16，作业小时生产率:0.05-0.10hm2/（h.m2）,单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/hm2",4,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[256,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-Z","配套功率：4.0kW","结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式；配套发动机：标定功率：4.0kW，制造商：重庆宗申汽车发动机制造有限公司；型号名称：ZS300F柴油机；外形尺寸（mm）：1740*1050*800；结构质量（kg）：105；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；耕宽（mm）：1050；总安装刀数量（把）：24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀。",4,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[257,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆豪野机械制造有限公司","微型耕耘机","1WG6.3-135FC-Z","配套功率：6.3kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：6.3、制造商：无锡华源凯马发动机有限公司、型号名称：KM186F柴油机）、外形尺寸(mm)：1790×1350×980,、结构质量（kg）：120、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：135、总安装刀数量(把)：38、旋耕刀型号：II型旱地耕刀",6.3,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[258,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率：6.3kW","结构形式：前置式，配套发动机功率：6.3kW，制造商：重庆合盛工业有限公司，型号名称：186F柴油机，外形尺寸：1800*1350*800mm，结构质量：120kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，耕宽：1350mm,总安装刀数量：38把，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。 ",6.3,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[259,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0-ZA","配套动力：4.05kW","外形尺寸（长*宽*高）：1560mm*950mm*900mm,整机结构质量：80kg,配套动力：发动机型号173F柴油机；标定功率4.05kW,额定转速3600r/min,传动方式：齿轮，联接方式：直联，刀辊：转速快档130r/min; 慢档93r/min,最大回转半径180mm,总安装刀片数24把，旋耕刀型号：非标旱地刀，耕宽：95cm,耕深：10cm；作业速度：0.1~0.3m/s.",4.05,"非通用类","2018/12/31","四川省"]
[260,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC ","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式、配套发动机标定功率kW：4.0、 配套发动机型号名称：170F汽油机、配套发动机外形尺寸（长*宽*高）mm：385*315*350、 配套发动机结构质量（kg）：≤15  传动方式：齿轮传动、连接方式：直联、耕宽(mm)：1000、总安装刀数量 (把)：24、旋耕刀型号：‖型旱地刀。",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[261,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率：4.0kW","结构型式：前置、配套发动机标定功率：4.2kW、制造商：常州常工动力机械有限公司、型号名称：176柴油机、外形尺寸(长×宽×高): 1550×960×780 (mm)、结构质量:100kg、传动方式：传动皮带、连接方式：直联、耕宽：96cm、总安装刀数量：24把、旋耕刀型号：165",4,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[262,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.2Q(Z)","配套功率：4.2kW","结构型式：前置式\r\n配套发动机标定功率：4.2kW\r\n配套发动机制造商：日照市立盈机械制造有限公司\r\n配套发动机型号名称：170F汽油机 \r\n外形尺寸（长×宽×高（mm）））：1600×920×950 \r\n结构质量：70kg \r\n传动方式：齿轮传动 \r\n连接方式：同轴直联 \r\n旋耕部件幅宽：92cm \r\n总安装刀数量：24把 \r\n旋耕刀型号：175",4.2,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[263,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-6.3  ","配套功率：6.3kW","结构形式：前置；配套发动机：标定功率6.3kW、制造商常州常发动力机械有限公司、型号名称CF186FS柴油机；外形尺寸（长×宽×高）：1670×960×890mm；结构质量：120kg；传动方式：驱动轴直驱；联接方式：直联；耕宽：90cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：WG180。",6.3,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[264,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆融邦机电有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式，配套发动机重庆融邦机电有限公司170F汽油机 额定功率4.0kW 额定转速3600r/min 外形尺寸1450mm*950mm*800mm 结构质量70kg，传动方式：齿轮传动 连接方式;直联式 旋耕刀型号：旱地刀 总安装刀数24把 耕宽950mm 耕深≥100mm",4,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[265,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","常州市富奥机械有限公司","微型耕耘机","1WG4.0-Z","配套功率：4.0kW"," 规格型号为1WG4.0-Z;结结型式为手持式；配套发动机为178F风冷柴油机，生产厂家是常州市武进五菱柴油机有限公司，结构形式为立式单缸四冲程，额定功率为4.0kW；额定转速为3600r/min；起动方式为手拉反冲起动；外形尺寸为,(1780*1050*800)MM；结构质量为128KG；传动方式为齿转动；连接方式为直联式；配套旋耕刀为旱地刀，总安装刀数为32把，最大回转半径为180MM,转速为130-350r/min；耕宽为750-1050mm,耕深≥100mm。 ",4,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[266,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江勇力机械有限公司","微耕机","1WG4.2","配套功率：4.2kW","配套动力型号名称:YL170F/P汽油机；配套功率：4.2kW；结构型式：前置式；耕幅：800mm；耕深：100-150mm\r\n；刀辊总安装刀数：四组三刀24把",4.2,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[267,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.2M","配套功率：4.2kW","结构形式：前置；配套发动机：标定功率4.2kW、生产商常州常发动力机械有限公司、型号名称：CF176柴油机；外形尺寸（长×宽×高）：1530×660×1080mm；结构质量：120kg；传动方式：皮带；联接方式：直联；耕宽：62cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：WG180。",4.2,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[268,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率：4.05kW","1、规格型号：1WG4.05-100FC-ZC；2、结构型式：前置式；3、配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司，型号名称：KA250柴油机，结构形式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式，额定功率：4.05kW，标定转速：3600r/min，起动方式：回弹式绳索起动；4、外形尺寸（长X宽X高)mm：1480X1000X800；5、 结构质量：75kg；6、传动方式：齿轮传动；7、连接方式：直联；8、耕宽：1000mm；9、耕深：≥100mm；10、作业速度：0.1~0.3m/s；11、作业小时生产率：≥0.04h㎡/（h•m）；12、单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/h㎡；13、刀辊转速：快档：130r/min;慢档：100r/min，最大回转半径：180mm 总安装刀数：32；14、旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；15、主离合器型式：摩擦片式",4.05,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[269,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG6.3TG","配套功率：6.3kW","结构形式：后置式，配套发动机功率：6.3kW，制造商：重庆合盛工业有限公司，型号名称：HS400A柴油机，外形尺寸：1920*750*935mm，结构质量：150kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，耕宽：650mm,总安装刀数量：18把，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。",6.3,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[270,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","费县华源农业装备工贸有限公司","微耕机","1WG-4.6Q","配套功率：4.6kW","结构型式：前置式；配套发动机制造商：重庆华伟联龙科技机械有限公司；发动机型号：177F；标定功率：4.6kW；外形尺寸（长×宽×高）：1780×870×990mm；结构质量86kg；传动方式：皮带式；连接方式：直联式；耕宽85cm；总安装刀数24把；旋耕刀型号：S150。",4.6,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[271,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","常州尊隆内燃机配件有限公司","微耕机","1WG6.3","配套功率：6.3kW","发动机形式：风冷柴油；配套功率（kW）：6.3,制造商是常州常沃动力机械有限公司，型号名称是CW186FA,发动机标定转速是3600r/min,，外形尺寸是1750mm*1350mm*800mm,结构质量是135kg，传动方式是齿轮传动，连接方式是同轴直联式。刀棍的转速是130r/min，最大回转半径是180mm,总安装刀数是38把，最小转向圆半径是0.7m，最小水平通过半径是0.9m，幅宽是135cm。",6.3,"非通用类","2016/12/31","江苏省"]
[272,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG-6.3","配套功率：6.3kW","主机外形尺寸(长×宽×高):1770×1130×950(mm)\r\n主机结构质量:129kg\r\n耕宽:1130耕深≥100\r\n作业小时生产率:0.04-0.07hm2/h",6.3,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[273,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆豪野机械制造有限公司","电启动微型耕作机","1WG6.3-135FCE-Z","配套功率：6.3kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：6.3、制造商：无锡华源凯马发动机有限公司、型号名称：KM186F风冷柴油机）、外形尺寸(mm)：1730×1350×825、结构质量（kg）：136、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：135、总安装刀数量(把)：38、旋耕刀型号：旱地刀",6.3,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[274,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","甘肃华贸物资有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-Z","配套功率：4.0kW","主要参数：产品尺寸（mm）：1820×1050×900；重量:105kg；配套动力型号：178FC； 配套动力名称：178FC风冷柴油机；配套动力额定功率：4.0kW；额定转速（r/min）：3600；传动方式:花键轴传动；连接方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；旋耕刀型号：ⅢT175型刀；刀辊总安装刀数：32；耕宽（cm）：105cm；耕深（cm）：≥10；作业速度（m/s）：0.3~0.6；作业小时生产率（hm2/h·m）：≥0.10；单位作业面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤12.0",4,"非通用类","2019/12/31","甘肃省"]
[275,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG4.0-96","配套功率：4.0kW","结构型式：前置、配套发动机标定功率：4.0kW、制造商：常州常工动力机械有限公司、型号名称：173F柴油机、外形尺寸(长×宽×高): 1550×960×780 (mm)、结构质量:80kg、传动方式：齿轮、连接方式：直联、耕宽：96cm、总安装刀数量：24把、旋耕刀型号：165",4,"非通用类","2018/12/31","山东省"]
[276,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莒县远通机械有限公司","微型耕耘机","1WG-4.2","配套功率:4.2kW","结构型式：前置式；配套发动机额定功率：4.2kW；配套发动机生产企业：常州常发动力机械有限公司；配套发动机型号名称：CF176柴油机；外形尺寸（长*宽*高mm）1500*960*1050mm；质量：101kg；传动方式：皮带传动；连接方式：直联；总安装刀数：24把；耕宽：950mm；旋耕刀型号：S185.",4.2,"非通用类","2020/12/31","山东省"]
[277,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WG-4.1B","配套功率：4.1kW","配套发动机型号名称：1P70FD；结构型式：单缸/立式；汽油机；额定功率：4.1kW；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉式；传动方式：齿轮传动；外形尺寸（长×宽×高）：100cm×40cm×74cm；耕宽：105cm；耕深：10cm-18cm",4.1,"非通用类","2017/12/31","河南省"]
[278,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥雄机械制造有限公司","微耕机","1WG5.6-120FC-ZC","配套功率：5.6kW","无锡凯奥动力机械有限公司，型号：KA180F柴油机、额定功率：5.6kW、额定转速：3600 r/min、\r\n外形尺寸：1650mm×1200mm×800 mm、生产率：≥0.04 hm2、结构质量：120kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，耕宽：950mm，总安装刀数：24把，旋耕刀型号：旱地刀。",5.6,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[279,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","费县华源农业装备工贸有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率：4.1kW","结构型式：前置式；配套发动机制造商：重庆华伟联龙科技机械有限公司；发动机型号：170F；标定功率：4.1kW；外形尺寸（长×宽×高）：1750×870×945mm；结构质量75.5kg；传动方式：皮带式；连接方式：直联式；耕宽85cm；总安装刀数24把；旋耕刀型号：S150。",4.1,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[280,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊海林机械有限公司","微耕机","1WG-6.3","配套功率：6.3 kW","结构形式：前置；配套发动机：标定功率6.3kW、制造商无锡凯奥产动力机械有限公司、型号名称KA400F柴油机；外形尺寸（长×宽×高）：1680×1000×1060 mm；结构质量123 kg；传动方式：皮带传动；联接方式：直联；耕宽：90cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：WG190。",6.3,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[281,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东双菱内燃机制造有限公司","微耕机","1WG-4.1Q","配套功率：4.1kW\r\n","配套功率：4.10kW；结构形式：前置式；型号名称:170F/P;结构形式：单缸、四冲程、风冷；额定转速：3600r/min;起动方式：手拉式；外形尺寸：1450*1000*850；结构质量：79kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：皮带方式；扶把调整幅度水平方向：120级；付把调整幅度垂直方向:90级；刀辊最大回转半径：195mm;刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：s195；离合器型式：涨紧轮；耕宽：900mm；耕深≥100mm;作业速度：0.1-0.4m/s;作业小时生产率：0.04-0.08h㎡/(h.m);单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡",4.1,"非通用类","2020/12/31","山东省"]
[282,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆豪野机械制造有限公司","电启动微型耕作机","1WG4-105FCE-Z","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：4.0、制造商：无锡华源凯马发动机有限公司、型号名称：KM178F风冷柴油机）、外形尺寸(mm)：1755×1050×800,、结构质量（kg）：125、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：105、总安装刀数量(把)：32、旋耕刀型号：旱地刀",4,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[283,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG6.3-135FCE-ZC","配套功率：6.3kW","结构形式：前置式，配套发动机功率：6.3kW，制造商：重庆合盛工业有限公司，型号名称：186F柴油机，外形尺寸：1800*1350*800mm，结构质量：136kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，耕宽：1350mm,总安装刀数量：38把，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。",6.3,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[284,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆久高丰农业机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套功率：6.3 kW","结构型式：前置式；配套发动机（额定功率：6.3kW；生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；型号名称：KA400/S（186F）柴油机；）外形尺寸（长×宽×高）mm：1800×1350×800；结构质量：135 kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：1350mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀。",6.3,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[285,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","安徽鲁班集团神牛机械有限公司","微耕机","1WG-5.2","配套功率：5.15kW","外形尺寸：1860mm×900mm×1060mm；配套动力：5.15kW；结构质量：104kg；耕宽：800mm；传动方式：组成式直齿圆柱齿轮传动；旋耕刀数量：24把；旋耕刀型号：ⅢT160滚刀焊合件。",5.15,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[286,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊沃富机械有限公司","微耕机","1WG4.2-96","配套功率：4.2kW\r\n","结构型式：前置、配套发动机标定功率：4.2kW、制造商：常州常工动力机械有限公司、型号名称：176柴油机、外形尺寸(长×宽×高): 1550×960×780 (mm)、结构质量:100kg、传动方式：传动皮带、连接方式：直联、耕宽：96cm、总安装刀数量：24把、旋耕刀型号：165",4.2,"非通用类","2018/12/31","山东省"]
[287,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4QM","配套功率：4.0kW","结构形式：前置；配套发动机：标定功率4.0kW，生产商：重庆鼎工机电有限公司，型号名称：170F汽油机；外形尺寸（长×宽×高）：1530×660×1080mm；结构质量：85kg；传动方式：皮带；联接方式：直联；耕宽：62cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：WG180。",4,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[288,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG6.3-Z","配套功率：6.3kW","外形尺寸（长*宽*高）：1750mm*1350mm*800mm,整机结构质量：126kg,配套动力：发动机型号186F柴油机；标定功率6.3kW,额定转速3600r/min,传动方式：齿轮，联接方式：直联，刀辊：转速快档130r/min; 慢档90r/min,最大回转半径180mm,总安装刀片数38把，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀，耕宽：135cm,耕深：10cm作业速度：0.1~0.3m/s.",6.3,"非通用类","2017/12/31","四川省"]
[289,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率：6.3kW","结构型式：前置式；配套发动机(标定功率：6.3kW；生产企业：重庆市凯米尔动力机械有限公司；发动机型号名称：CP186F柴油机；起动方式：回弹式绳索启动)；外形尺寸(长×宽×高)：1750mm×1350mm×960mm:；结构质量：120kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；总安装刀数：38把；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；耕宽mm：1350；耕深mm：≥100；",6.3,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[290,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东白龙机械有限公司","微耕机","1WG-5Q","配套功率：5.3kW\n","结构型式：前置式\r\n外形尺寸（长×宽×高mm）：1630×900×1000\r\n结构质量：88kg\r\n配套动力：5.3kW汽油机\r\n配套动力额定转速3600r/min\r\n传动方式：皮带+链条\r\n连接方式：皮带连接\r\n旋耕刀型号：S185\r\n主离合器型式：涨离式\r\n耕宽：900mm\r\n耕深：≥100mm\r\n作业速度（m/s）：0.1～0.3\r\n作业小时生产率：0.10～0.14hm²/（h·m）\r\n单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤12 \r\n",5.3,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[291,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WG-4QS","配套功率：4kW","配套发动机型号名称：1P75F；结构型式：单缸、风冷、四冲程汽油机；额定功率：4kW；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉反冲；传动方式：齿轮传动；外形尺寸（长×宽×高）：150cm×71cm×75cm；耕宽：65cm；耕深：10cm-12cm",4,"非通用类","2020/12/31","河南省"]
[292,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耕友机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：4.0、制造商：重庆凯米尔动力机械有限公司、型号名称：CP178F柴油机）外形尺寸(mm)1700×1050×800、结构质量（kg）：105、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：105、总安装刀数量(把):32、旋耕刀型号：旱地刀",4,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[293,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆融邦机电有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率：4.05kW","结构型式：前置式，配套发动机无锡凯奥动力机械有限公司KA250柴油机 额定功率4.05kW 额定转速3600r/min 外形尺寸1620mm*1000mm*930mm 结构质量85kg 传动方式：齿轮传动 连接方式：直联式 旋耕刀型号;Ⅱ型旱地耕刀 总安装刀数24把 耕宽1000mm 耕深≥100mm",4.05,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[294,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D1","配套功率：4.0kW","结构型式：单缸、强制风冷，OHV25°、四冲程；配套发动机：标定功率（最大功率）：4.0kW，制造商：重庆宗申通用动力机械有限公司；型号名称：ZS170F/P汽油机；外形尺寸（mm）：1420*950*800；结构质量（kg）：60；传动方式：链条传动；连接方式：直联；耕宽（mm）：950；总安装刀数量（把）：24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀。",4,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[295,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0D-Z","配套功率：4.0kW","外形尺寸（长*宽*高）：1730mm*1050mm*900mm,整机结构质量：114kg,配套动力：发动机型号178F柴油机；标定功率4.0kW,额定转速3600r/min,传动方式：齿轮，联接方式：直联，刀辊：转速快档145r/min; 慢档83r/min,最大回转半径180mm,总安装刀片数30把，旋耕刀型号：非标旱地刀，耕宽：105cm,耕深：10cm；作业速度：0.1~0.3m/s.",4,"非通用类","2018/12/31","四川省"]
[296,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邻水县薪宇机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.0Q","配套功率：4.02kW","结构形式：前置式，配套发动机（标定功率；4.02kW、制造商：重庆宏美科技有限公司；型号名称：HM170F/P风冷汽油发动机）；外形尺寸（mm）：1530×1000×920；结构质量（kg）：66；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式，耕宽（mm）：1000，耕深（mm）：≥100，刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：非标旱地刀，",4.02,"非通用类","2019/12/31","四川省"]
[297,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耀虎动力机械有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-DL","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式、配套发动机标定功率kW：4.0、 配套发动机型号名称：YH168F汽油机、配套发动机外形尺寸（长*宽*高）mm：385*315*350、 配套发动机结构质量（kg）：≤15  传动方：链条传动、连接方式：直联式、耕宽(mm)：950、总安装刀数量 (把)：24、旋耕刀型号：旱地刀。",4,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[298,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式；配套发动机(标定功率：4.0kW；生产企业：重庆盘龙科技发展有限责任公司；发动机型号名称：170F汽油机；起动方式：手拉绳式起动)；外形尺寸(长×宽×高)1630mm×950mm×880mm；结构质量：75kg；传动方式：齿轮转动；连接方式：直联式；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；耕宽mm950；耕深mm：≥100。",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[299,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东鲁潍农业装备有限公司","微耕机","1WG-6.5Q","配套功率：6.5kW","标定功率（kW）：6.5；结构型式：前置；配套发动机：生产企业：重庆华伟联龙，型号名称：188F/P,额定功率：6.5kW；外形尺寸长x宽x高（mm）：1630x930x910;结构质量：135kg；传动方式：驱动轴直驱；联接方式;直联；幅宽：90cm；耕深：≥10cm；刀辊总安装刀把数（把）：16；旋耕刀型号：S195；作业速度：≥0.1hm2/h\r\n",6.5,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[300,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率：4.0kW","结构形式：前置；配套发动机：标定功率4.0kW，生产商：重庆华伟联龙科技有限公司，型号名称：170F/P汽油机；外形尺寸（长×宽×高）：1250×650×900mm；结构质量：62kg；传动方式：齿轮传动；联接方式：同轴直联；耕宽：65cm；总安装刀数：18把；旋耕刀型号：IT150。",4,"非通用类","2018/12/31","山东省"]
[301,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG4.05-90FC-ZC","配套功率：4.05kW","结构形式：前置式，配套发动机功率：4.05kW，制造商：重庆帝维机电设备有限公司，型号名称：DW173F柴油机，外形尺寸：1500*900*890mm，结构质量：90kg，传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，耕宽：900mm,总安装刀数量：24把，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。",4.05,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[302,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-ZC","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式；配套发动机(标定功率：4.0kW；生产企业：重庆市凯米尔动力机械有限公司；发动机型号名称：CP178F柴油机；起动方式：回弹式绳索起动)；外形尺寸(长×宽×高)：1720mm×1050mm×930mm；结构质量：110kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；总安装刀数：32把；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；耕宽mm：1050、耕深mm：≥100；",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[303,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆耕友机械有限责任公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套功率：6.3kW","结构型式：前置式、配套发动机（标定功率kW：6.3、制造商：重庆市凯米尔动力机械有限公司、型号名称：CP186F柴油机）外形尺寸(mm)1720×1350×800、结构质量（kg）：120、传动方式：齿轮传动、连接方式：直联式、耕宽(cm)：135、总安装刀数量(把):38、旋耕刀型号：II型旱地耕刀",6.3,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[304,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0-Z","配套功率：4.0kW","外形尺寸（长*宽*高）：1730mm*1050mm*900mm,整机结构质量：105kg,配套动力：发动机型号178F柴油机；标定功率4.0kW,额定转速3600r/min,传动方式：齿轮，联接方式：直联，刀辊：转速快档145r/min; 慢档83r/min,最大回转半径180mm,总安装刀片数30把，旋耕刀型号：非标旱地刀，耕宽：105cm,耕深：10cm；作业速度：0.1~0.3m/s.",4,"非通用类","2018/12/31","四川省"]
[305,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆鑫源农机股份有限公司","微耕机","1WG4.2-70FQ-ZC","配套功率：4.2kW","1、规格型号：1WG4.2-70FQ-ZC,2、结构形式：前置式，3、配套发动机（生产企业：重庆鑫源农机股份有限公司；型号名称：S170F/P汽油机；结构型式：单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25°；配套功率：4.2kW；标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动）4、外形尺寸（长X宽X高）mm：1475X700X870；5、结构质量：71.0kg 6、传动方式：齿轮传动；7、连接方式：直联式；8、耕宽：700mm 9、总安装刀数量（把）：24把， 10、旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。",4.2,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[306,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套功率：4.0kW","1、规格型号：1WG4.0-100FQ-ZC；2、结构型式：前置式；3、配套发动机生产企业：重庆华伟联龙科技有限公司，型号名称：170F/P汽油机，结构型式：单缸四冲程OHV、汽缸中心斜置25°，标定功率：4.0kW， 标定转速：3600r/min，起动方式：回复式手拉起动；4、外形尺寸（长X宽X高）mm：1450X1000X800；5、 结构质量：70kg；6、传动方式：齿轮传动；7、连接方式：直联式；8、耕宽：1000mm；9、耕深：≥100mm；10、作业速度：0.1~0.3m/s；11、作业小时生产率：≥0.04h㎡/（h•m）；12、单位作业面积燃油消耗量:≤35kg/h㎡；13、刀辊转速：快档：140r/min，慢档：100r/min，最大回转半径：180mm，总安装刀数：24；14、旋耕刀型号：旱地耕刀；15、主离合器型式：摩擦片式",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[307,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.2","配套功率：4.2kW","结构形式：前置；配套发动机：标定功率4.2kW、制造商常州常发动力机械有限公司、型号名称R176柴油机；外形尺寸（长×宽×高）：1600×850×850mm；结构质量：110kg；传动方式：驱动轴直驱；联接方式：直联；耕宽：90cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：WG165。",4.2,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[308,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川省阆中精益机电有限公司","微型耕耘机","1WG-4.08","配套功率：4.08kW","结构型式：前置式；配套发动机（标定功率4.08kW，制造商无锡市海龙机械有限公司，型号名称HP173FA风冷柴油机）；外形尺寸mm(长×宽×高)：1540×1000×930；结构质量：80kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直连；耕宽：100cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀。",4.08,"非通用类","2017/12/31","四川省"]
[309,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","山东白龙机械有限公司","微耕机","1WG-5","配套功率：5.3kW","结构型式：前置式\r\n外形尺寸（长×宽×高mm）：1780×900×800\r\n结构质量：145kg\r\n配套动力：5.3kW柴油机\r\n配套动力额定转速3600r/min\r\n传动方式：驱动轴直驱\r\n连接方式：直联式\r\n旋耕刀型号：Ⅱ195\r\n主离合器型式：摩擦片\r\n耕宽：900mm\r\n耕深：≥100mm\r\n作业速度（m/s）：0.1～0.4\r\n作业小时生产率：0.10～0.14hm²/（h·m）\r\n单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤12",5.3,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[310,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江勇力机械有限公司","微耕机","1WG6.3-65","配套功率：6.3kW","配套动力型号名称:YL186FA柴油机；配套功率：6.3kW;结构型式：后置式;耕幅：650mm；耕深：≥100mm\r\n；刀辊总安装刀数：24把",6.3,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[311,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川省阆中精益机电有限公司","微耕机","1WG-6.3F","配套功率：6.3kW","结构型式：前置式；配套发动机（标定功率6.3kW，制造商四川省阆中精益机电有限公司，型号名称KJ186FA风冷柴油机）；外形尺寸mm(长×宽×高)：1700×1350×960；结构质量：110kg；传动方式：齿轮；连接方式：直联；耕宽：135cm；总安装刀数：38把；旋耕刀型号：非标旱地刀。",6.3,"非通用类","2020/12/31","四川省"]
[312,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套功率：6.3kW","1、规格型号：1WG6.3-135FC-ZC；2、结构型式：前置式；3、配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司，型号名称：KM186F柴油机，结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式，标定功率：6.3kW，标定转速：3600r/min，起动方式：反冲式手拉起动；4、外形尺寸（长X宽X高）mm：1730X1350X800； 5、结构质量：120kg；6、传动方式：齿轮传动；7、连接方式：直联式；8、耕宽：1350mm；9、耕深：≥100mm；10、作业速度：0.1~0.3m/；11、作业小时生产率：≥0.04h㎡/（h•m）；12、单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/h㎡；13、刀辊转速：快档：130r/min;慢档：105r/min，最大回转半径：180mm，总安装刀数：38；14、旋耕刀型号：旱地耕刀；15、主离合器型式：摩擦片式",6.3,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[313,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","江阴力剑动力设备有限公司","微耕机","1WG4.3（LJD610W）","配套功率：4.3kW","1WG4.3（LJD610W）微耕机结构型式为手持式，配套178F风冷柴油机，标定功率4.3kW，制造单位：江阴力剑动力设备有限公司，整机外形尺寸：1700mm*1050mm*845mm,执行标准：JB/T10266-2013,整机重量109kg,传动方式：齿轮传动，连接方式：直联式，旋耕宽1050mm，耕深≥100mm，旋耕刀型式旱地刀，刀片数量32把.",4.3,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[314,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-5.5Q","配套功率：5.5kW","结构形式：前置；配套发动机：标定功率5.5kW、制造商常州富士常柴罗宾汽油机有限公司、型号名称EY28C汽油机；外形尺寸（长×宽×高）：1500×900×950mm；结构质量：82kg；传动方式：齿轮传动；联接方式：直联；耕宽：90cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：WG165。",5.5,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[315,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆久高丰农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-120FC-Z","配套功率：4.0 kW","结构型式：前置式；配套发动机（额定功率：4.0 kW；生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；型号名称：KA300/S（178F）柴油机；）外形尺寸（长×宽×高）mm：1780×1200×800；结构质量：120 kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；耕宽：1200 mm；总安装刀数：24 把；旋耕刀型号：旱地刀。",4,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[316,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆华田浩犁机械有限责任公司","微耕机","1WG4.0-105FC-Z","配套功率：4.0kW","1、配套动力发动机型号：KM178F， 标定功率（持续功率）：4.0kW ，标定转速：3600r/min；2、外形尺寸（长X宽X高）mm：1760X1050X800； 3、结构质量：130kg；4、幅宽：105cm；5、 耕深：≥10cm；6、作业速度：0.1~0.3m/s；7、小时生产率：≥0.04h㎡/（h•m）；8、主燃油消耗量:≤25kg/h㎡；9、传动方式：齿轮传动；10、联接方式：直联；11、刀辊设计转速：快档：130r/min，慢档：105r/min，最大回转半径：180mm，总安装刀数：32；12、旋耕刀型号：旱地刀",4,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[317,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊潍瑞农业装备有限公司","微型耕耘机","1WG-5","配套功率：5.15kW","配套功率（kW）：5.15；结构型式：前置式；配套发动机生产企业：盐城兴动机械有限公司；发动机型号：R180G2柴油机；额定功率（kW）：5.15；额定转速：2600r/min；启动方式：手摇启动；外形尺寸长x宽x高(mm)：2000x1400x900；结构质量：200kg；传动方式：三角皮带；连接方式;直联；耕宽（mm）：1000；耕深（mm）：≥100；刀辊总安装刀把数量（把）：20；旋耕刀型号：S195；",5.15,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[318,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆合盛工业有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-D","配套功率：4.0kW","结构形式：前置式，配套发动机功率：4.0kW，制造商：重庆宗申通用动力机械有限公司，型号名称：170F/P汽油机，外形尺寸：1570*900*920mm，结构质量：77kg，传动方式：链条传动，连接方式：直联式，耕宽：900mm,总安装刀数量：24把，旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀。",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[319,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-6","配套功率：6.3kW","结构型式：前置式 \r\n配套发动机标定功率：6.3kW \r\n配套发动机制造商：常州科普动力机械有限公司 \r\n配套发动机型号名称：186FA柴油机 \r\n外形尺寸（长×宽×高（mm）））：1780×970×990 \r\n结构质量：147kg \r\n传动方式：齿轮传动 \r\n连接方式：直联式 \r\n旋耕部件幅宽：119cm \r\n总安装刀数量：24把 \r\n旋耕刀型号：195",6.3,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[320,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-90FQ-DL","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式；配套发动机(标定功率：4.0kW；生产企业：重庆盘龙科技发展有限责任公司；发动机型号名称：170F汽油机；起动方式：手拉绳式起动)；外形尺寸(长×宽×高)1550mm×900mm×900mm；结构质量：70kg；传动方式：链条传动；连接方式：直联式；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；耕宽mm：900、耕深mm:≥100；",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[321,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莒县远通机械有限公司","微型耕耘机","1WG-6.3","配套功率：6.3kW","结构型式：前置式；配套发动机标定功率：6.3kW；配套发动机生产企业：重庆市凯米尔动力机械有限公司；配套发动机型号名称：186F柴油机；外形尺寸（长*宽*高mm）1720*1100*1050mm；结构质量：120kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；总安装刀数：24把；耕宽：1100mm；旋耕刀型号：IIS195",6.3,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[322,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆麦斯特精密机械有限公司","微耕机","1WG5.6-120FC-ZC","配套功率：5.6kW","结构形式：前置式；配置发动机：标定功率：5.6kW、制造商：无锡凯奥动力机械技有限公司、型号名称：KA330风冷柴油机；外形尺寸：长1640mm 宽1200mm 高800mm；结构质量：108.0kg；传动方式:齿轮传动；连接方式：直联式；耕宽：120cm；总安装到数量：32把；旋耕刀型号：II型旱地耕刀。",5.6,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[323,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG6.3D-Z","配套功率：6.3kW","外形尺寸（长*宽*高）：1750mm*1350mm*900mm,整机结构质量：129kg,配套动力：发动机型号186F柴油机；标定功率6.3kW,额定转速3600r/min,传动方式：齿轮，联接方式：直联，刀辊：转速快档145r/min; 慢档83r/min,最大回转半径180mm,总安装刀片数38把，旋耕刀型号：非标旱地耕刀，耕宽：135cm,耕深：10cm作业速度：0.1~0.3m/s.",6.3,"非通用类","2018/12/31","四川省"]
[324,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆汇田机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-D","配套功率：4.0kW","结构型式：前置式：配套发动机（标定功率：4.0kW、制造商：常柴股份有限公司、型号：CQ170F汽油机）外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1600×950×955；结构质量：70kg；传动方式：链条传动；连接方式：直联式；耕宽：950mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀\r",4,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[325,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套功率：4.0kW","结构型式：单缸、强制风冷，OHV25°、四冲程；配套发动机：标定功率（最大功率）：4.0kW，制造商：重庆宗申通用动力机械有限公司；型号名称：1P70F/P-G汽油机；外形尺寸（mm）：1430*950*800；结构质量（kg）：60；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；耕宽（mm）：950；总安装刀数量（把）：24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀。",4,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[326,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆航天巴山摩托车制造有限公司","微耕机","1WG4.0-105FC-Z","配套功率：4.0kW","配有旱地刀1付、水田轮1付、行走车轮1付，整机质量:105KG外形尺寸(长×宽×高)1700×1050×800MM驱动轮生产厂家:重庆特乐工贸有限公司,型号:4.00-8铁毂数量:双轮扶手是否可调:可调配套动力型号:178F4.0kW风冷柴油机发动机生产厂家:江苏无锡华源凯马发动机有限公司、福州金飞鱼柴油机有限公司额定功率:4.0kW12小时标定功率/转速:4.0kW/3600R/MIN与旋耕刀配套时的联接方式:直联旋耕刀型号:Ⅱ型耕刀刀辊总安装刀数:32把幅宽:105cm耕深:≥10cm小时生产率:≥0.04HM2/(H.M)单位作业面积燃油消耗量:≤30KG/HM2",4,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[327,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","石家庄春润机械制造有限公司","微耕机","1WG-6.5","配套功率：6.5kW  ","规格型号：1WG-6.5 结构型式：后置微耕机 配套发动机生产企业：常柴股份有限公司 配套发动机型号名称;R180柴油机  结构型式：单缸、四冲程 额定功率：6.5kW 额定转速：2200r/min 启动方式;手动 外形尺寸(长X宽x高）2100x850x1050mm 结构质量：162kg 传动方式：皮带传动+齿轮传动 连接方式：直联 旋耕刀型号;S195安装刀数：16把  主离合器形式：双片干式摩擦式   耕宽;800mm 耕深：80-150mm 作业速度：0.4-1.0m/s  作业小时生产率：0.1-0.12h㎡/(h.m) 单位作业面积燃油消耗率：≤15kg/h㎡",6.5,"非通用类","2017/12/31","河北省"]
[328,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-5Q","配套功率：4.8kW","结构型式：前置式\r\n配套发动机标定功率：4.8kW\r\n配套发动机制造商：重庆市涪柴动力机械有限公司 \r\n配套发动机型号名称：177F汽油机 \r\n外形尺寸（长×宽×高（mm）））：1690×830×1020 \r\n结构质量：93kg \r\n传动方式：三角皮带传动 \r\n连接方式：直联式 \r\n旋耕部件幅宽：92cm \r\n总安装刀数量：24把 \r\n旋耕刀型号：175",4.8,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[329,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆麦斯特精密机械有限公司","微耕机","1WG4.2-100FQ-ZC","配套功率：4.2kW ","结构形式：前置式；配置发动机：标定功率：4.2kW、制造商：重庆华伟联龙科技有限公司、型号名称：170F-1/P汽油发动机；外形尺寸：长1450mm 宽1000mm 高800mm；结构质量：70.0kg；传动方式:链条传动；连接方式：直联式；耕宽：100cm；总安装到数量：24把；旋耕刀型号：旱地刀。 ",4.2,"非通用类","2016/12/31","重庆市"]
[330,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","邻水县薪宇机械制造有限公司","微耕机","1WG -6.3","配套功率：6.3kW","结构形式：前置式；配套发动机（标定功率；6.3kW、制造商：重庆市凯米尔动力机械有限公司；型号名称：186F风冷柴油机）；外形尺寸（mm）：1730×1350×980；结构质量（kg）：118；传动方式：齿轮传动；连接方式：直连式，耕宽（mm）：1350，耕深（mm）：≥100，刀辊总安装刀数：38把。旋耕刀型号：非标旱地刀，",6.3,"非通用类","2017/12/31","四川省"]
[331,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","常州市富奥机械有限公司","微型耕耘机","1WG6.3-Z","配套功率：6.3kW","结结型式为手持式；配套发动机为186F风冷柴油机，生产厂家是常州市五菱柴油机有限公司。结构形式为立式单缸四冲程，额定功率为6.3kW；额定转速为3600r/min；起动方式为手拉反冲起动；外形尺寸为,(1780*1350*980)MM；    结构质量为138KG；传动方式为齿转动；连接方式为直联式；配套旋耕刀为旱地刀，总安装刀数为40把，最大回转半径为180MM,转速为130-350r/min；耕宽为1050-1350MM,耕深≥100mm。",6.3,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[332,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江勇力机械有限公司","微耕机","1WG-4.2QL","配套功率：4.2kW","配套动力型号名称：YL170F/P汽油机；配套功率：4.2kW；结构型式：前置式；耕幅：800mm；耕深：≥100mm\r\n；刀辊总安装刀数：四组三刀24把",4.2,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[333,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率：4.1kW","结构型式：前置式\r\n配套发动机标定功率：4.1kW\r\n配套发动机制造商：重庆市涪柴动力机械有限公司\r\n配套发动机型号名称：170F汽油机\r\n外形尺寸（长×宽×高（mm）））：1520×735×960\r\n结构质量：78kg\r\n传动方式：三角皮带传动\r\n连接方式：直联式\r\n旋耕部件幅宽：92cm\r\n总安装刀数量：24把\r\n旋耕刀型号：WG175",4.1,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[334,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","潍坊森海机械制造有限公司","微耕机","1WG-4.1Q","配套功率：4.1kW","结构形式：前置；配套发动机：标定功率4.1kW、生产商重庆华伟联龙科技有限公司、型号名称170F/P汽油机；外形尺寸（长×宽×高）：1600×850×850mm；结构质量：78kg；传动方式：驱动轴直驱；联接方式：直联；耕宽：90cm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：WG165。",4.1,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[335,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","浙江勇力机械有限公司","微耕机","1WG4.2Q-85","配套功率：4.2kW","配套动力型号名称:YL170F/P汽油机；配套功率：4.2kW；结构型式：前置式；耕幅：850mm；耕深：≥100mm\r\n；刀辊总安装刀数：24把",4.2,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[336,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","烟台宏伟工贸有限公司","微耕机","1WG-4Q","配套功率：4.0kW","结构形式：后置旋耕 \r\n配套发动机：额定功率：4.0kW   生产企业：重庆华伟联龙科技有限公司  型号名称：170F/P\r\n外形尺寸：1720*800*1080（mm）\r\n结构质量：75（kg）\r\n传动方式：蜗轮蜗杆\r\n连接方式：直联\r\n耕宽：80（cm）\r\n总安装刀数：18把   旋耕刀型号：ⅢS150",4,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[337,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","洛阳卓格哈斯机械有限公司","微耕机","1WG-4QG","配套功率：4kW","配套发动机型号名称：1P75F；结构型式：单缸、风冷、四冲程汽油机；额定功率：4kW；额定转速：3600r/min；起动方式：手拉反冲；传动方式：齿轮传动；外形尺寸（长×宽×高）：140cm×75cm×64cm；耕宽：60cm-90cm；耕深：10cm-15cm",4,"非通用类","2020/12/31","河南省"]
[338,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","沂水沭拖机械有限公司","微型耕耘机","1WG-4","配套功率：4.1kW","结构形式：前置式；\r\n配套发动机:额定功率4.1kW，制造商江苏江淮动力股份有限公司，型号名称170F/P风冷单缸汽油机；\r\n外形尺寸（长×宽×高，单位mm）：1550×730×900；\r\n结构质量：70kg;\r\n传动方式:皮带传动；\r\n连接方式：驱动轴直联；\r\n耕宽：950mm；\r\n刀辊总安装刀数：24把；\r\n旋耕刀型号：S195",4.1,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[339,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆艾铭玛机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套功率：4.05kW","结构型式：前置式；配套发动机(标定功率：4.05kW；生产企业：重庆市凯米尔动力机械有限公司；发动机型号名称：CP173F柴油机；起动方式：回弹式绳索起动)；外形尺寸(长×宽×高)1630mm×1000mm×930mm；结构质量：80kg；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地刀；耕宽(mm)：1000；耕深(mm)：≥100；",4.05,"非通用类","2019/12/31","重庆市"]
[340,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆融邦机电有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-Z","配套功率：6.3kW","结构型式:前置式,配套发动机无锡华源凯马发动机有限公司KM186F柴油机 标定功率6.3kW 标定转速3600r/min 外形尺寸1750mm*1350mm*800mm 结构质量120kg 传动方式：齿轮传动 连接方式;直联式 旋耕刀型号：Ⅱ型耕刀 总安装数38把 耕宽1350mm 耕深≥100mm",6.3,"非通用类","2017/12/31","重庆市"]
[341,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司","微耕机","1WG6.3-105FC-ZC","配套功率：6.3kW","结构型式：单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式；配套发动机：标定功率：6.3kW，制造商：重庆宗申汽车发动机制造有限公司；型号名称：ZS400F柴油机；外形尺寸（mm）：1740*1050*800；结构质量（kg）：125；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；耕宽（mm）：1050；总安装刀数量（把）：24；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀。",6.3,"非通用类","2018/12/31","重庆市"]
[342,"耕整地机械","耕地机械","微耕机","功率4kW及以上微耕机","莱州市凯鑫机械有限公司","微耕机","1WG-4","配套功率：4.0kW","规格型号：1WG-4，结构型式：前置式，配套发动机生产企业：重庆华伟联龙科技有限公司，型号名称：170F/P，结构型式：单缸、风冷、四冲程，额定功率：4.0kW,额定转速：3600r/min，启动方式：手拉启动，外形尺寸（长×宽×高）：1450×960×1000mm，结构质量：70kg，传动方式：三角皮带加齿轮，连接方式：直联，刀辊转速：120r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：24把，旋耕刀型号：IS165，主离合器型式：摩擦片式，耕宽：930mm，耕深：≥100mm，作业速度 ≥0.15m/s，作业小时生产率 ≥0.05hm2/（h•m） ，单位作业面积燃油消耗量≤20kg/hm2",4,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[343,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊海林机械有限公司","田园管理机","3TG-5.5Q","配套功率：5.5 kW","配置：富士常柴EY28B汽油机1台，锄草轮2个，起垄刀1付，起垄成型器1个，行走胶轮2个。额定转速：2000r/min；标定功率5.5 kW；结构质量：锄草95kg，起垄112kg；外形尺寸（长×宽×高）：锄草1550×995×1120mm，起垄1550×995×1170mm；锄草深度≥3 cm，起垄高度：12-25 cm；垄顶宽：10-13 cm，作业速度≥1km/h",5.5,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[344,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","盐城万富隆机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4.0QA","配套功率：4kW","结构型式：双轮驱动式 配套发动机（额定功率：4kW、型号名称：PW200汽油机） 外形尺寸：1300*560*1050mm、结构质量：70kg、传动方式：皮带、离合形式：涨紧式、驱动轮型式：橡胶轮、作业速度：2~8km/h 配套耘锄、开沟培土器",4,"非通用类","2018/12/31","江苏省"]
[345,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊海林机械有限公司","田园管理机","3TG-4.1Q","配套功率：4.1kW","配置：重庆华伟联龙170F/P汽油机1台，锄草轮2个、可调式双面犁铲1个，行走胶轮1付。参数：标定功率：4.1kW；额定转速：3600r/min；结构质量：锄草70 kg，开沟74 kg；外形尺寸（长×宽×高）：锄草1810×825×850mm，开沟1810×580×835 mm；锄草深度≥3 cm；开沟深度≥10 cm，作业速度≥1km/h",4.1,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[346,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市德福机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率：4.0kW","主机结构形式:双轮驱动式;外形尺寸(长×宽×高):1750×600×1050MM;结构质量:96.5KG;主传动方式:三角皮带加齿轮传动;离合器型式:涨离式;驱动轮型式:胶轮;作业速度:≥0.5KM/H;配套发动机:型号:170F/P;生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司;标定功率:4.0kW;额定转速1800R/MIN;燃油种类:汽油;与开沟培土器配套:开沟器型式:开沟刀;工作幅度:12cm;外形尺寸(长×宽×高)1750×600×1000MM;结构质量:102KG;开沟深度:10cm;传送方式:链传动;连接方式:直连;培土器:形式:培土刀;工作幅度:30cm;外形尺寸:(长×宽×高)1750×600×1000;结构质量:100KG;传动方式:链传动;连接方式:直连;培土高度:10cm",4,"非通用类","2018/12/31","山东省"]
[347,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东红旗机电集团有限公司","田园管理机","3TG-4Q","配套功率4.0kW","1.结构尺寸（长*宽*高cm）： \t147*57*107 \t2.整机质量（kg）： \t63\r\n3.配套动力（kW）： \t4.0 \t4.主传动方式： \t三角皮带\r\n5.离合器形式： \t内置离合式 \t6.驱动轮形式： \t胶轮\r\n7.发动机型号： \t170F 8.额定转速r/min： \t3600 \t9.燃油种类： \t汽油\r\n10.耘锄器型式： \t锄铲式 \t11.耘锄器数量： \t3把\r\n12.工作幅宽cm： \t40-60 \t\r\n13.与施肥器配套 结构形式： 轮式 \t",4,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[348,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4","配套功率：4.05kW","结构形式：双轮驱动式\r\n配套发动机功率：4.05kW \r\n配套发动机制造商：江苏常工动力机械有限公司\r\n配套发动机型号：CG173F\r\n外形尺寸（mm）：1600×760×850 \r\n结构质量：82kg \r\n传动方式：轴传动 \r\n连接方式：直联 \r\n配套耘锄器型式：除草轮 \r\n配套耘锄器数量：2个 \r\n与耘锄器配套外形尺寸（mm）：1600×800×850 \r\n配套耘锄器工作幅宽：80cm \r\n配套耘锄器结构质量：10.7kg \r\n配套耘锄器连接方式：直联 \r\n配套耘锄器传动方式：轴传动 \r\n作业速度（km/h）：0.72-1.44 \r\n耘锄深度： ≥3cm \r\n配套起垄器型式：一次成型\r\n配套起垄器数量：1条 \r\n配套起垄器工作幅宽：89.5cm \r\n与起垄器配套外形尺寸（mm）：1600×900×850\r\n配套起垄器结构质量：24.5kg \r\n配套起垄器传动方式：轴传动 \r\n配套起垄器连接方式：直联 \r\n起垄高度： ≥15cm",4.05,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[349,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","沂南县中天机械有限公司","田园管理机","3TG-4.0S","配套功率：4.2kW\r\n","结构型式：双轮驱动式；配套发动机：功率：4.2kW 型号：R176柴油机；制造商：金坛鑫田柴油机有限公司；外形尺寸：1580mm×880mm×900mm；传动方式：三角皮带传动；连接方式：直联；（配套开沟器：形式：旋刀式；外形尺寸：1580mm×880×900；开沟深度：≥10cm；传动方式：链传动；连接方式：直联；工作宽幅：12cm；   配套培土器：形式：旋刀式；外形尺寸：1580mm×880mm×900mm；开沟深度：≥10cm；传动方式：链传动；连接方式：直联；培土高度：≥10cm；工作宽幅：30cm",4.2,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[350,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊海林机械有限公司","田园管理机","3TG-4.2","配套功率：4.2kW","配置：常州常发R176柴油机；锄草轮2个，起垄刀1付，起垄成型器1个，行走胶轮2个。参数：额定转速：3000r/min；标定功率4.2kW；结构质量：锄草107kg，起垄125kg；外形尺寸（长×宽×高）：锄草1450×890×1120mm，起垄1450×890×1120 mm；锄草深度≥3 cm，起垄高度：12-25 cm；垄顶宽：10-13 cm，作业速度≥1km/h",4.2,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[351,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东红旗机电集团有限公司"," 田园管理机","3TG-4","配套功率：4.2kW","1.结构尺寸（长*宽*高cm）： \t165*65*119 \t2.整机质量（kg）： \t130\r\n3.配套动力（kW）： \t4.2 \t4.主传动方式： \t三角皮带传动\r\n5.主离合器型式： \t涨紧轮式 \t6.驱动轮形式： \t胶轮\r\n7.作业速度km/h： \t>=1.0 \t8.额定转速r/min： \t3000\r\n9.耘锄器型式： \t锄草轮式 \t10.耘锄器数量： \t2\r\n11.工作幅宽cm： \t90 \t12.连接方式： \t直连\r\n13.传动方式： \t齿轮传动 \t14.与开沟器配套 型式： \tKG220开沟刀\r\n15.开沟器工作幅宽cm： \t14 \t16.开沟深度cm： \t>=10\r\n17.开沟器传动方式： \t齿轮传动+链条传动 \t18.连接方式： \t直联 ",4.2,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[352,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊沃富机械有限公司","田园管理机","3TG-4QA","配套功率：4.0kW","结构型式:双轮驱动、配套发动机（功率4.0kW、制造商：重庆华伟联龙、型号名称170F/P）；外形尺寸: 1600X750X650 (mm\r\n)、结构质量（84kg）、传动方式：齿轮轴、连接方式：直联、与开沟器配套(长×宽×高): 1900X630X650 (mm)开沟深度: ≥10㎝、与耘锄配套(长×宽×高): 1900X630X650 (mm)\r\n培土高度: :≥5㎝",4,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[353,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4QS","配套功率：4.1kW","结构形式：双轮驱动式\r\n配套发动机功率：4.1kW\r\n配套发动机制造商：日照市立盈机械制造有限公司\r\n配套发动机型号：170F\r\n配套发动机燃油种类：汽油\r\n外形尺寸（mm）：1620×690×750\r\n结构质量：76kg\r\n传动方式：轴传动\r\n连接方式：直联\r\n离合器型式：涨紧轮式\r\n驱动轮型式：胶轮\r\n配套耘锄器型式：除草轮\r\n配套耘锄器数量：2个\r\n配套耘锄器外形尺寸（mm）：1620×700×750\r\n配套耘锄器工作幅宽：70cm\r\n配套耘锄器结构质量：6.7kg\r\n配套耘锄器连接方式：直联\r\n配套耘锄器传动方式：轴传动\r\n作业速度（km/h）：0.72-1.44\r\n耘锄深度： ≥3cm\r\n配套起垄器型式：一次成型\r\n配套起垄器数量：1条\r\n配套起垄器工作幅宽：80cm\r\n配套起垄器外形尺寸（mm）：1620×810×750\r\n配套起垄器结构质量：22.3kg\r\n配套起垄器传动方式：轴传动\r\n配套起垄器连接方式：直联\r\n起垄高度： ≥15cm",4.1,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[354,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TG-6.5QKP","配套功率：6.3kW","结构形式：双轮驱动式\r\n配套发动机功率：6.3kW\r\n配套发动机制造商：日照市立盈机械制造有限公司\r\n配套发动机型号：190F\r\n配套发动机燃油种类：汽油\r\n外形尺寸（mm）：1700×740×1000\r\n结构质量：140kg\r\n传动方式：链动式\r\n连接方式：直联\r\n离合器型式：涨紧轮式\r\n驱动轮型式：铁轮\r\n作业速度（km/h）：0.72-1.44\r\n配套开沟器型式：旋刀式\r\n配套开沟器工作幅宽：20-60cm\r\n配套开沟器外形尺寸（mm）：1700×740×1000\r\n配套开沟器结构质量：11.5kg\r\n配套开沟器连接方式：直联\r\n配套开沟器传动方式：链传动\r\n配套开沟器开沟深度： ≥10cm\r\n配套培土器型式：旋刀式\r\n配套培土器工作幅宽：25-60cm\r\n配套培土器外形尺寸（mm）：1700×740×1000\r\n配套培土器结构质量：12kg\r\n配套培土器传动方式：链传动\r\n配套培土器连接方式：直联\r\n配套培土器开沟深度： ≥10cm\r\n配套培土器培土高度： ≥10cm",6.3,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[355,"耕整地机械","耕地机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","盐城万富隆机械制造有限公司","田园管理机","3TG-5.5QB","配套功率：5.5kW","结构型式：双轮驱动式 配套发动机（额定功率：5.5kW、型号名称：177F汽油机） 外形尺寸：1700*600*1100mm、结构质量：105kg、传动方式：皮带传动、离合形式：涨紧式、驱动轮型式：橡胶轮、作业速度：2~8km/h 配套耘锄、开沟培土器",5.5,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[356,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","山东常林农业装备股份有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-180","深松部件：3个","外形尺寸：2550*2300*1300mm；\r\n结构质量：990kg；\r\n配套动力：≥66kW；\r\n整地机构形式：旋耕；\r\n深松铲结构形式：平凿；\r\n深松铲数量：3个；\r\n工作幅宽：180cm；\r\n铲间距：64cm；\r\n深松深度：25-35cm；\r\n作业小时生产率：0.32-0.59hm²/h。",66,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[357,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","潍坊悍马农业装备有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-125","深松部件：3个","外形尺寸（长×宽×高）mm：1410×1510×1080；结构质量kg：300；整地机构形式：后置卧式旋耕；深松铲结构形式：平凿式；深松铲数量个：3；工作幅宽cm：125；铲间距cm：50；深松深度cm：≥25；作业小时生产率hm²/h：0.15～0.2\r\n",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[358,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","西安勤和农业机械有限公司","悬挂深松机","1SN-1050","深松部件：3个","  外形尺寸1240×1380×800mm   结构质量：260kg   配套动力：36.8-44.12kW 深松铲结构形式：凿形铲       深松铲数量：3个 工作幅宽105cm 铲间距：35cm   深松深度25～35cm     作业小时生产率：0.3～0.467Hm2   挂接形式：三点悬挂",0,"通用类","2019/12/31","陕西省"]
[359,"耕整地机械","耕地机械","深松机","3铲及以下深松机","山东常林农业装备股份有限公司","深松机","1S-180","深松部件：3个","外形尺寸：1200*2250*1280mm；\r\n结构质量：520kg；\r\n配套动力：40.44-51.47kW；\r\n深松铲结构形式：凿形；\r\n深松铲数量：3个；\r\n工作幅宽：180cm；\r\n铲间距：78cm；\r\n深松深度：25-35cm；\r\n作业小时生产率：0.34-0.47hm²/h。",51.47,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[360,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲深松机","新疆机械研究院股份有限公司","深松机","1S-300","深松部件：5个","外形尺寸（长*宽*高）mm：2490*3040*1480；配套动力kW：120-145；工作幅宽mm：3013；结构形式：悬挂式；整机质量kg：920；耕深范围mm：388；运输间隙mm：330；深松铲数量：5组；深松铲型式：双翼形；\r\n",0,"通用类","2018/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[361,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-270","深松部件：5个","1、外形尺寸:2180×3030×1200mm；\r\n2、结构质量：1080kg；\r\n3、配套动力：≥73.5kW；\r\n4、整地机构型式：旋耕；\r\n5、深松铲结构型式：平口凿铲；\r\n6、深松铲数量：5个；\r\n7、工作幅宽：270cm；\r\n8、铲间距：51cm；\r\n9、传动机构型式：中间齿轮传动；\r\n10、深松深度：≥25cm；\r\n11、整地深度：≥8cm；\r\n12、作业速度：2～3km/h；\r\n13、作业小时生产率：0.4～0.8hm2/h；\r\n14、旋耕刀数量：70把。","","通用类","2016/12/31","山东省"]
[362,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲深松机","河北通田机械有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-250","深松部件：4个","外形尺寸（长×宽×高）：1650×2830×1200mm，配套动力：88.2～102.9kW，整地机构型式：旋耕，深松铲结构形式：凿形，工作幅宽：250cm，铲间距：60，54，63cm，传动机构形式：中间齿轮传动",88.2,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[363,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲深松机","河北通田机械有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-200","深松部件：4个","外形尺寸（长×宽×高）：1650×2390×1200mm，配套动力：66.2～73.5 kW，整地机构型式：旋耕，深松铲结构形式：凿形，工作幅宽：200cm,铲间距：57,51，57cm，传动机构型式：中间齿轮传动",66.2,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[364,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-200","深松部件：4个","1、外形尺寸:1950×2320×1100mm；\r\n2、结构质量：860kg；\r\n3、配套动力：≥66.2kW；\r\n4、整地机构型式：旋耕；\r\n5、深松铲结构型式：平口凿铲；\r\n6、深松铲数量：4个；\r\n7、工作幅宽：200cm；\r\n8、铲间距：50cm；\r\n9、传动机构型式：中间齿轮传动；\r\n10、深松深度：≥25cm；\r\n11、整地深度：≥8cm；\r\n12、作业速度：2～3km/h；\r\n13、作业小时生产率：0.3～0.6hm2/h；\r\n14、旋耕刀数量：58把。","","通用类","2016/12/31","山东省"]
[365,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲深松机","江苏银华春翔机械制造有限公司","深松机","1S-5","深松部件：5个","结构形式：单柱、凿形铲带翼；地轮形式：可调式；工作幅宽（mm）：2300；单铲幅宽（mm):40；铲间距（mm）：400-500可调；深松深度（mm):200-400；",73.5,"通用类","2018/12/31","江苏省"]
[366,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-250","深松部件：5个","1、外形尺寸:1950×2800×1100mm；\r\n2、结构质量：1010kg；\r\n3、配套动力：66.2～73.5kW；\r\n4、整地机构型式：卧式旋耕；\r\n5、深松铲结构型式：平口凿式；\r\n6、深松铲数量：5个；\r\n7、工作幅宽：250cm；\r\n8、铲间距：50cm；\r\n9、传动机构型式：中间齿轮传动；\r\n10、深松深度：≥25cm；\r\n11、整地深度：≥8cm；\r\n12、作业速度：≥1.6km/h；\r\n13、作业小时生产率：0.4～0.8hm2/h。","","通用类","2017/12/31","山东省"]
[367,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲深松机","西安勤和农业机械有限公司","悬挂深松机","1SN-1800","深松部件：5个","  外形尺寸1240×2170×800mm   结构质量：450kg   配套动力：51.47-88kW 深松铲结构形式：凿形铲 ；深松铲数量：5个 工作幅宽180cm 铲间距：35cm   深松深度25～35cm     作业小时生产率：0.67～0.93hm2    挂接形式：三点悬挂  ",0,"通用类","2018/12/31","陕西省"]
[368,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲深松机","河北通田机械有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230","深松部件：4个","外形尺寸（长×宽×高）：1650×2630×1200mm，配套动力：66.2～88.2kW，整地机构型式：旋耕，深松铲结构形式：凿形，工作幅宽：230cm，铲间距：60，51，63cm",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[369,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北通田机械有限公司","深松机","1SS-320","深松部件：6个","外形尺寸（长×宽×高）：2650×3240×1230mm，配套动力：88.2～110.3kW，深松铲结构形式：凿形，工作幅宽：320cm，铲间距：57，60，63，63，57cm",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[370,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","山东常林农业装备股份有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-300","深松部件：7个","外形尺寸：2010*3310*1420mm\r\n结构质量：880kg\r\n配套动力：≥92.3kW\r\n整地机构型式：旋耕机\r\n深松铲结构型式：凿形\r\n深松铲数量：7个\r\n工作幅宽：300cm\r\n铲间距：42cm\r\n深松深度：25-35cm\r\n作业小时生产率：0.66-1.18hm²/h",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[371,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河南豪丰机械制造有限公司","深松机","1SS-350D","深松部件：6个","外形尺寸（长×宽×高）： 3650×1470×1330（mm）；配套动力：89.4～132.4kW；结构质量：1130kg；深松铲结构型式：镐型；深松铲数量：6个；工作幅宽：3500mm；铲间距：60～80cm（可调）；耕深：25～35 cm；作业速度：3～5km/h；工作效率：1.0～1.7hm2/h，深松形式：局部深松。",0,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[372,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上深松机","河北沃田机械制造有限公司","深松机","1S-350","深松部件：7个","深松部件:7个  运输尺寸(长x宽x高cm):138.6x251.6x182.1     作业尺寸(长x宽x高cm):138.6x384.8x182.1 整机质量(kg):880  \r\n配套动力(kW):91.9  工作铲数(个):7  工作幅宽(cm):350\r\n铲间距(cm):50 单铲幅宽(cm):34.8  深松深度(cm):30.91",0,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[373,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲振动式、全方位式深松机","河北通田机械有限公司","振动深松机","1S-240A","振动式，深松部件：4个\t","外形尺寸（长×宽×高）：1320×2410×1250mm，深松铲结构形式：铲式，配套动力：≥70kW，工作幅宽：240cm，铲间距：65cm",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[374,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲振动式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230","全方位式；深松部件：4个","1、外形尺寸:1920×2650×1210mm；\r\n2、结构质量：610kg；\r\n3、配套动力：≥73.5kW；\r\n4、整地机构型式：卧式旋耕机；\r\n5、深松铲结构型式：全方位曲面铲；\r\n6、深松铲数量：4个；\r\n7、工作幅宽：230cm；\r\n8、铲间距：72cm（中间)、54cm（两侧）；\r\n9、传动机构型式：中间齿轮传动；\r\n10、深松深度：≥25cm；\r\n11、整地深度：≥8cm；\r\n12、作业速度：2～3km/h；\r\n13、作业小时生产率：0.46～0.69hm2/h；\r\n14、复式作业功能：深松、旋耕。",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[375,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲振动式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1SZ-180","振动式；深松部件：4个","外形尺寸：1480×2070×1400mm;整机质量：480kg配套动力：≥73.5kW轮式拖拉机；设计松深：≥300mm整机耕幅：1800mm深松铲型式：箭型；振动频率：544次/分",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[376,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲振动式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-250","全方位式；深松部件4个","外形尺寸：2000×2600×1520mm；结构质量：900kg；配套动力：≥89kW轮式拖拉机；设计耕深：300～400mm；整机耕幅：2500mm；深松铲结构型式：全方位弧面倒梯形；深松部件4个；",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[377,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲振动式、全方位式深松机","河北通田机械有限公司","振动深松机","1SS-240","振动式，深松部件：5个\t","外形尺寸（长×宽×高）：1350×2840×1300mm，配套动力：80.9～102.9kW，深松铲结构形式：凿形，工作幅宽：240cm，铲间距：48cm，传动机构形式：中间齿轮传动",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[378,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲振动式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-200","全方位式；深松部件：4个","外形尺寸：2110×2340×1360mm；整机质量：880kg；配套动力：≥73.5kW轮式拖拉机；设计松深：≥300mm",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[379,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲振动式、全方位式深松机","郓城县工力有限公司","震动深松机","1SZ-180","振动式；深松部件：4个、","外形尺寸：1680*1980*1330（mm）结构质量：475kg、配套动力37-58kW轮式拖拉机、深松铲结构形式：凿铲式、深松铲数量：4个、工作幅宽180cm、铲间距：45cm、深松深度≧30cm、作业小时生产率：0.3~0.5h㎡/h",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[380,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲振动式、全方位式深松机","郓城县工力有限公司","深松机","1S-200","全方位式；深松部件：4个","外形尺寸：2050*2480*1350（mm）结构质量：760kg、配套动力≥66.2kW轮式拖拉机、深松铲结构形式：全方位曲面铲、深松铲数量：4个、工作幅宽200cm、铲间距：铲柄处：60~80（中间）；50（两侧）、深松深度≧30cm、作业小时生产率：0.4~0.7h㎡/h",0,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[381,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲振动式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQ-180","全方位式；深松部件：4个","1、外形尺寸:1710×2330×1340mm；\r\n2、结构质量：510kg；\r\n3、配套动力：≥73.5kW；\r\n4、深松铲结构型式：全方位曲面铲；\r\n5、深松铲数量：4个；\r\n6、工作幅宽：180cm；\r\n7、铲间距：72cm（中间)、54cm（两侧）；\r\n8、深松深度：30～35cm；\r\n9、作业速度：3～5km/h；\r\n10、作业小时生产率：0.5～0.9hm2/h；\r\n11、深松型式：全方位深松。",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[382,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4—5铲振动式、全方位式深松机","河北通田机械有限公司","振动深松机","1SS-220","振动式；深松部件：4个\t","外形尺寸（长×宽×高）：1350×2375×1220mm，深松铲结构形式：凿形，配套动力：80.9～102.9kW，工作幅宽：220cm，铲间距：55cm，传动机构形式：中间齿轮传动",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[383,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上振动式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-270","全方位式；深松部件：6个","外形尺寸：2600×2900×1350mm；结构质量：990kg；配套动力：≥91.9kW轮式拖拉机设计耕深：≥300mm整机耕幅：2700mm；深松铲型式：全方位弧面倒梯形；深松部件6个；",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[384,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上振动式、全方位式深松机","郓城县工力有限公司","深松机","1S-300","全方位式；深松部件：6个","外形尺寸：2620*3560*1350（mm）结构质量：1195kg、配套动力≥88.2kW、深松铲结构形式：全方位曲面铲、深松铲数量：6个、工作幅宽300cm、铲间距：60~80（中间）；50（两侧）、深松深度≧30cm、作业小时生产率：0.6~1.0h㎡/h",0,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[385,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上振动式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-310","全方位式；深松部件：6个","1、外形尺寸:2200×3210×1280mm；\r\n2、结构质量：1010kg；\r\n3、配套动力：≥99.2kW；\r\n4、整地机构型式：卧式旋耕机；\r\n5、深松铲结构型式：全方位曲面铲；\r\n6、深松铲数量：6个；\r\n7、工作幅宽：310cm；\r\n8、铲间距：72cm（中间)、52cm（两侧）；\r\n9、传动机构型式：中间齿轮；\r\n10、深松深度：≥25cm；\r\n11、整地深度：≥8cm；\r\n12、作业速度：2～3km/h；\r\n13、作业小时生产率：0.6～0.9hm2/h；\r\n14、复式作业功能：深松、旋耕。",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[386,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上振动式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-300","全方位式；深松部件：6个","外形尺寸3050mm×3950mm×1550mm;结构质量：2390kg;深松铲间距:52cm;深松深度≥25cm;整地装置结构形式：旋耕+镇压;传动方式：中央齿轮传动;旋耕刀数量：84把;整地深度≥8cm",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[387,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上振动式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQ-280","全方位式；深松部件：6个","1、外形尺寸:2040×3230×1430mm；\r\n2、结构质量：690kg；\r\n3、配套动力：≥99.2kW；\r\n4、深松铲结构型式：全方位曲面铲；\r\n5、深松铲数量：6个；\r\n6、工作幅宽：280cm；\r\n7、铲间距：72cm（中间)、52cm（两侧）；\r\n8、深松深度：30～35cm；\r\n9、作业速度：3～5km/h；\r\n10、作业小时生产率：0.8～1.4hm2/h；\r\n11、深松型式：全方位深松。",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[388,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上振动式、全方位式深松机","郓城县工力有限公司","震动深松机","1SZ-270","振动式；深松部件：6个","外形尺寸：1680*2880*1330（mm）结构质量：740kg、配套动力66~75kW轮式拖拉机、深松铲结构形式：凿铲式、深松铲数量：6个、工作幅宽270cm、铲间距：45cm、深松深度≧30cm、作业小时生产率：0.5~1.0h㎡/h",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[389,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上振动式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-250","全方位式；深松部件：6个","工作幅宽：250cm;结构形式：悬挂式;外形尺寸2900mm×3330mm×1410mm;结构质量：2045kg;深松铲间距:42cm;深松深度≥25cm;整地装置结构形式：旋耕+镇压;传动方式：中央齿轮传动;旋耕刀数量：72把;整地深度≥8cm",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[390,"耕整地机械","整地机械","平地机（含激光平地机）","幅宽2-3m激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-2.0","幅宽：2.1m","激光发射器规格型号:UN526(H-10);激光接收器规格型号：UN709-10;控制器规格型号：UN370;刮土铲外形尺寸：3700×2100×3600mm;配套动力：40.4~55.1kW；结构质量:1250kg;工作半径:550m;工作幅宽：2100mm；激光接收能力：360度;平整度cm：±3；联接方式：牵引式。",0,"非通用类","2018/12/31","宁夏回族自治区"]
[391,"耕整地机械","整地机械","平地机（含激光平地机）","幅宽2-3m激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-2.5","幅宽：2.6m","激光发射器规格型号:UN526(H-10);激光接收器规格型号：UN709-10;控制器规格型号：UN370;刮土铲外形尺寸：3700×2600×3600mm;配套动力：58.8~66.2kW；结构质量:1320kg;工作半径:550m;工作幅宽：2600mm；激光接收能力：360度;平整度cm：±3；联接方式：牵引式。",0,"非通用类","2018/12/31","宁夏回族自治区"]
[392,"耕整地机械","整地机械","平地机（含激光平地机）","幅宽3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-4.0","幅宽：4.1m","激光发射器规格型号:UN526(H-10);激光接收器规格型号:UN709-10;控制器规格型号:UN370;刮土铲外形尺寸:4100×4100×3600mm;配套动力:102.9~128.6kW;结构质量:1750kg;工作半径:550m;工作幅宽:4100mm;激光接收能力:360度;平整度:±3cm;联接方式:牵引式。",0,"非通用类","2018/12/31","宁夏回族自治区"]
[393,"耕整地机械","整地机械","平地机（含激光平地机）","幅宽3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-3.0","幅宽：3.1m","激光发射器规格型号:UN526(H-10);激光接收器规格型号：UN709-10;控制器规格型号：UN370;刮土铲外形尺寸：4100×3100×3600mm;配套动力kW：≥88.2kW；结构质量:1450kg；工作半径:550m；工作幅宽：310mm；激光接收能力：360度；平整度：±3cm；联接方式：牵引式。",0,"非通用类","2018/12/31","宁夏回族自治区"]
[394,"耕整地机械","整地机械","平地机（含激光平地机）","幅宽3m及以上激光平地机","宁夏智源农业装备有限公司","激光平地机","1PJ-3.5","幅宽：3.6m","激光发射器规格型号:UN526(H-10);激光接收器规格型号：UN709-10;控制器规格型号：UN370;刮土铲外形尺寸：4100×3600×3600mm;配套动力：88.2~102.9kW；结构质量:1550kg;工作半径:550m;工作幅宽：3600mm；激光接收能力：360度;平整度cm：±3；联接方式：牵引式。",0,"非通用类","2018/12/31","宁夏回族自治区"]
[395,"耕整地机械","整地机械","平地机（含激光平地机）","幅宽3m及以上激光平地机","北京麦格天农科技发展有限公司","激光平地机","1PJ-3.0(MG)","幅宽：3m","工作幅宽：3000mm；平整度：±2.5cm；激光发射器：AG401:225*195*195;激光接收器：LR40:251*134*148；控制器：CB40:242*113*131；刮土铲外形尺寸（长*宽*高）mm:3000*1800*800；配套动力kW:67.5-105;结构质量：1800kg；工作半径：500m；激光接收能力：360°无死角；联接方式：牵引式",0,"非通用类","2018/12/31","北京市"]
[396,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","普通2—3行穴播机","甘肃洮河拖拉机制造有限公司","机引穴播机","2BT-3","排种器形式：鸭嘴式（普通）；播种行数：3行","配套动力：14.7～29.4kW；外形尺寸（长×宽×高）：1070×1070×540（mm）；结构质量：33kg；行距：33～44(cm)；播种行数：3行；工作幅宽：66～88(cm)；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：4～14（个）；排肥器形式：/；排肥器数量：/个；传动机构形式：/；开沟器形式及数量：/；地轮形式及直径：/；穴距：12.1～42.5(cm)；作业速度：≤1.8km/h；种子箱容积：3×3.4(L)；穴播器滚筒直径：Φ440mm；",0,"通用类","2019/12/31","甘肃省"]
[397,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","普通2—3行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","勺轮铺膜穴播机","2BPSF-2","工作行数：2行；排种器形式：普通排种器","外形尺寸（mm）：1900*1150*1280；结构质量（kg）：170；铺膜幅数：1幅；适用膜宽（mm）：750-900；行数：2行；行距（mm）：450-600；工作幅宽（mm）:900-1200；排种器形式：勺轮鸭嘴式；排种器数量：2个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：2个；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：鸭嘴滚筒式（播种）圆柱滚筒式（施肥）；地轮直径（mm）：425/215；节水方式：铺放PE滴灌带；配套动力（kW）：13.2-20.6；联接方式：悬挂式",13.2,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[398,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","普通2—3行穴播机","甘肃洮河拖拉机制造有限公司","机引穴播机","2BT-2","排种器形式：鸭嘴式（普通）；播种行数：2行","配套动力：14.7～29.4kW；外形尺寸（长×宽×高）：1070×540×540（mm）；结构质量：21kg；行距：42cm；播种行数：2行；工作幅宽：42cm；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：4～14（个）；排肥器形式：/；排肥器数量：/个；传动机构形式：/；开沟器形式及数量：/；地轮形式及直径：/；穴距：12.1～42.5(cm)；作业速度：≤1.8km/h；种子箱容积：2×3.4(L)；穴播器滚筒直径：Φ440mm；",0,"通用类","2019/12/31","甘肃省"]
[399,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","普通4—5行穴播机","山东大华机械有限公司","玉米精量播种机","2BCYF-4","排种器形式：勺盘式（普通）；播种行数：4行；","配套动力14.7~22.1；外形尺寸1650×2340×1100mm；结构质量：236kg；行距45~60cm（可调）；播种行数：4行；工作幅宽：200cm；排种器形式：勺盘式；排种器数量：4个；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：4个；传动机构形式：地轮链传动；开沟器形式及数量：尖铲式，4/4（播种/施肥）；地轮形式及直径：平面胶轮直径38cm",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[400,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","普通4—5行穴播机","山东大华机械有限公司","玉米精量播种机","2BYF-5","排种器形式：勺盘式（普通）；播种行数：5行；","配套动力≥36.75kW(轮式拖拉机）；外形尺寸1550×2600×1100mm；结构质量：410kg；行距45~60cm（可调）；播种行数：5行；工作幅宽：286cm；排种器形式：勺盘式；排种器数量：5个；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：5个；传动机构形式：齿轮传动+链传动+万向节；开沟器形式及数量：锄铲式，排种5/排肥5；地轮形式及直径：平面胶轮直径400mm",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[401,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","普通4—5行穴播机","新绛县益农播种机械有限公司","勺式精密播种机","2BJS-4","排种器形式：勺式（普通）工作行数：4","配套动力kW:11-18.4；外形尺寸：1350X2050X650;结构质量kg：250；行距cm：30-60；工作幅宽cm：240；排种器形式：勺式；排种器数量：4；传动机构形式：链条传动；开沟器形式：滑刀式；地轮形式：铸铁；地轮直径mm：11-18.4",0,"通用类","2017/12/31","山西省"]
[402,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","普通6行及以上穴播机","山东大华机械有限公司","玉米精量播种机","2BYF-6","排种器形式：勺盘式（普通）；播种行数：6行；","配套动力≥51.45kW（轮式拖拉机；外形尺寸1570 × 3300 × 1130mm；结构质量：470kg；行距：45~60cm（可调）；播种行数：6行；工作幅宽：306cm；排种器形式：勺盘式；排种器数量：6个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：6个；传动机构形式：齿轮传动+链传动+万向节；开沟器形式及数量：锄铲式排种6/排肥6；地轮形式及直径：平面胶轮直径400mm",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[403,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","精量2—3行穴播机","阿克苏金天诚机械装备有限公司","气吸式精量铺膜播种机","2MBQ-1/2","排种器形式：精量；播种行数：2行；","配套动力：30-40kW；外形尺寸：2000*1800*900mm；结构质量：350kg；行距：40m；播种行数：2行；作业幅数：1幅；工作幅宽：75cm；排种器形式：精量；排种器个数2个；排肥器形式：电动；排肥器个数：2个；开沟器形式：圆盘式；开沟器数量2个；取种方式：气吸式；传动形式：传动轴传动；风机转速：2800~3200r/min；风压：20-22kpa",0,"通用类","2020/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[404,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","精量4—5行穴播机","阿克苏金天诚机械装备有限公司","气吸式精量铺膜播种机","2MBQ-1/4","排种器形式：精量；播种行数：4行；","配套动力：40-50kW；外形尺寸：2300*2210*1980mm；结构质量：420kg；行距：40cm；播种行数：4行；作业幅数：2幅；工作幅宽：198cm；排种器形式：精量；排种器个数4个；排肥器形式：电动；排肥器个数：4个；开沟器形式：圆盘式；开沟器数量4个；取种方式：气吸式；传动形式：传动轴传动；风机转速：2800~3200r/min；风压：20-22kpa",0,"通用类","2020/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[405,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","精量4—5行穴播机","阿克苏金天诚机械装备有限公司","气吸式精量铺膜播种机","2MBQ-2/4","排种器形式：精量；播种行数：4行；","配套动力：40-50kW；外形尺寸：2000*1600*1800mm；结构质量：400kg；行距：20+50cm；播种行数：4行；作业幅数：1幅；工作幅宽：165cm；排种器形式：精量；排种器个数4个；排肥器形式：电动；排肥器个数：4个；开沟器形式：圆盘式；开沟器数量4个；取种方式：气吸式；传动形式：传动轴传动；风机转速：2800~3200r/min；风压：20-24kpa",0,"通用类","2020/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[406,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","精量4—5行穴播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","气吸式铺膜播种机","2MBQ-2/4","排种器形式：精量播种器;播种行数：4行","配套动力29.4~44.1kW；外形尺寸2400*2300*1480mm；结构质量：390kg；行距450~500cm；播种行数：2行；工作幅宽：1800~2000cm；排种器形式：气吸与鸭嘴滚筒组合式；排种器数量：4个；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：4个；传动机构形式；悬挂式；开沟器形式及数量：双圆盘式；地轮形式及直径：滚筒式200",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[407,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","精量4—5行穴播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","气吸式精量播种机","2BYQL-4","排种器形式：精量排种器;播种行数：4行；","配套动力18kW；外形尺寸1500*1990*1000kWmm；结构质量：300kg；行距52cm；播种行数：4行；工作幅宽：208cm；排种器形式：垂直圆盘气吸式；排种器数量：4个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：4个；传动机构形式；链条、链轮传动；开沟器形式及数量：犁锋式；地轮形式及直径：实心胶轮式40。",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[408,"种植施肥机械","播种机械","根茎类种子播种机","2—3行根茎类种子播种机","黑龙江德沃科技开发有限公司","马铃薯施肥种植机","2CMZ-2","播种行数：2行","外形尺寸（长*宽*高）:2350*2200*2000mm,结构质量：1060kg，适应行距：80/85/90cm，工作行数：2行，工作幅宽：160-180cm，排种器型式：舀上勺式，排种器型式：绞龙推送，排种器数量：2个，传动机构型式：链传动，开沟器型式：深松杆齿，地轮型式：人字花胶轮，地轮直径：76cm，配套动力范围：73.5kW",0,"非通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[409,"种植施肥机械","播种机械","根茎类种子播种机","2—3行根茎类种子播种机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯种植机","2CM-2/1","播种行数：2行","外形尺寸2280*1740*1380（mm）;结构质量412.5（kg）;行距220~280（mm）;株距600~850（mm）（可调）;工作行数:2垄2行;工作幅宽1200~1700（mm）;传动机构型式:链条传动;配套动力25.7~36.7（kW）轮式拖拉机;结构型式:三点悬挂式;排种器型式 ：种勺式  数量： 19*2（个）;种子箱容积110*2（L）;排肥器型式:外槽轮式 数量2（个）;肥料箱容积95（L）;开沟器型式:双面犁尖式;地轮型式:胶轮4.00~12  直径Ф520（mm） 轮缘宽度115（mm）;镇压器型式:覆土板式;扶垄器型式:月牙盘式旋耕刀;适应膜宽度700～800（mm）;运输间隙≥300（mm）;生产效率≥0.25（hm²/h）",0,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[410,"种植施肥机械","播种机械","根茎类种子播种机","2—3行根茎类种子播种机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯种植机","2CM-2A","播种行数：2行","外形尺寸1380*1610*1400（mm）;结构质量245（kg）;行距600~800（mm）;株距290~330（mm）（可调）;工作行数:2垄2行;工作幅宽1200~1600（mm）;传动机构型式:链条传动;配套动力18.4~25.7（kW）轮式拖拉机;结构型式:三点悬挂式;排种器型式 ：种勺式:数量： 19*2（个）;种子箱容积110*2（L）;排肥器型式：:外槽轮式;数量2（个）;肥料箱容积90（L）;开沟器型式:双面犁尖式;地轮型式:胶轮5.00~12  直径Ф570（mm） 轮缘宽度130（mm）;扶垄器型式:圆盘式;运输间隙≥300（mm）;生产效率≥0.25（hm²/h）",0,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[411,"种植施肥机械","播种机械","根茎类种子播种机","2—3行根茎类种子播种机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯种植机","2CM-2","播种行数：2行","外形尺寸1380*1610*1400（mm）;结构质量245（kg）;行距600~800（mm）;株距290~330（mm）（可调）;工作行数:2垄2行;工作幅宽1200~1600（mm）;传动机构型式:链条传动;配套动力18.4~25.7（kW）轮式拖拉机;结构型式:三点悬挂式;排种器型式 ：种勺式:数量： 19*2（个）;种子箱容积110*2（L）;排肥器型式：:外槽轮式;数量2（个）;肥料箱容积90（L）;开沟器型式:双面犁尖式;地轮型式:胶轮5.00~12  直径Ф570（mm） 轮缘宽度130（mm）;扶垄器型式:圆盘式;运输间隙≥300（mm）;生产效率≥0.25（hm²/h）",0,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[412,"种植施肥机械","播种机械","根茎类种子播种机","2—3行根茎类种子播种机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯种植机","2CM-1/2","播种行数：2行","外形尺寸2350*1330*1350（mm）；结构质量300（kg）；行距220~280（mm）；株距290~330（mm）（可调）；工作行数1垄2行；工作幅宽850~1200（mm）；传动机构型式：链条传动；配套动力18.4~25.7（kW）轮式拖拉机；结构型式：三点悬挂式；排种器型式 ：种勺式  数量：19*2（个）；种子箱容积95*2（L）；排肥器 型式：/外槽轮式 数量2（个）；肥料箱容积90（L）；开沟器型式/双面犁尖式；地轮 型式/胶轮4.00~12  直径Ф520（mm） 轮缘宽度115（mm）；镇压器型式：覆土板式；扶垄器型式：月牙盘式旋耕刀；适应膜宽度900~1000（mm）；运输间隙≥300（mm）；生产效率≥0.17（hm²/h）",0,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[413,"种植施肥机械","播种机械","根茎类种子播种机","4行及以上根茎类种子播种机","青岛洪珠农业机械有限公司","马铃薯种植机","2CM-4","播种行数：4行","外形尺寸(长*宽*高)：3850*1850*1550(mm);结构质量：1035kg;行距: 900mm(可调);株距: 290mm~300mm(可调);工作行数:4垄4行;工作幅度: 3600mm(可调);传动机构型式: 链条传动;配套动力: 58.8~73.5(kW）轮式拖拉机;结构: 三点悬挂式;排种器形式: 种勺式;排种器数量: 40*4（个);种子箱容量: 1280L;开沟器形式: 双面犁尖式;地轮形式: 胶轮6.00~14;地轮直径: Ф680mm;地轮轮缘宽度: 160mm;扶垄器型式: 圆盘式;运输间隙: ≥300mm;生产效率: ≥0.360h㎡/h",0,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[414,"种植施肥机械","播种机械","根茎类种子播种机","4行及以上根茎类种子播种机","黑龙江德沃科技开发有限公司","马铃薯施肥种植机","2CMZ-4","播种行数：4行","外形尺寸（长*宽*高）:2350*4000*2000mm,结构质量：2050kg，适应行距：80/85/90cm，工作行数：4行，工作幅宽：240-360cm，排种器型式：舀上勺式，排钟器数量：4个，排种器型式：绞龙推送，排种器数量：2个，传动机构型式：链传动，开沟器型式：深松杆齿，地轮型式：人字花胶轮，地轮直径：76cm，配套动力范围：88.2-117.6kW",0,"非通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[415,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以下免耕条播机","山东大华机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMYF-4(2)/4(2)","播种行数：小麦4行;玉米2行; 工作幅宽：1.32m;","外形尺寸：1670×1840×1170mm；结构质量：520kg；配套动力：≥22kW拖拉机；播种行数：小麦4行/玉米2行；排种器型式：外槽轮；排种器数量：小麦4个/玉米2个；施肥器型式：外槽轮；施肥器数量：小麦4/玉米2个；开沟器型式：锄铲式+苗带旋耕；工作幅宽：1320mm；传动方式：齿轮+链条",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[416,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以下免耕条播机","山东大华机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-3/6","播种行数：小麦6行，玉米3行;工作幅宽：2.10m;","外形尺寸：1180×2840×1200mm结构质量：690kg配套动力：36.8～44.1kW轮式拖拉机播种行数：6;排种器型式：外槽轮,排种器数量：6排肥器数量:6;排肥器形式:外槽轮式;传动机构型式：链条传动",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[417,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以下免耕条播机","山东大华机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMYF-5(3)/5(3)","播种行数：小麦5行，玉米3行;工作幅宽：1.65m","外形尺寸：1730×2000×1170mm；结构质量：580kg；配套动力：≥36.5kW；轮式拖拉机;播种行数：小麦5行/玉米3行;排种器型式：外槽轮排种器数量：小麦5个/玉米3个施肥器型式：外槽轮施肥器数量：小麦5/玉米3个开沟器型式：锄铲式+苗带旋耕工作幅宽：1650mm;传动方式：齿轮+链条",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[418,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7—11行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-7/7(210)","播种行数7行","1、外形尺寸:1570×2280×1150mm；\r\n2、结构质量：650kg；\r\n3、行距：30cm；\r\n4、种肥间距：≥3cm；\r\n5、工作行数：7行；\r\n6、工作幅宽：210cm；\r\n7、排种器型式：外槽轮；\r\n8、排种器数量：7个；\r\n9、排肥器型式：外槽轮；\r\n10、排肥器数量：7个；\r\n11、传动机构型式：中间齿轮、侧边链条；\r\n12、排种开沟器型式：锄铲式+苗带旋耕；\r\n13、排肥器开沟型式：锄铲式+苗带旋耕；\r\n14、地轮型式：圆柱式；\r\n15、地轮直径：446mm；\r\n16、地轮轮缘宽度：120mm；\r\n17、防堵工作部件型式：半圆刀；\r\n18、配套动力范围：≥62.5kW；\r\n19、种子箱容积",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[419,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7—11行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-7/7B(220)","播种行数7行","1、外形尺寸:1620×2400×1150mm；\r\n2、结构质量：660kg；\r\n3、行距：31.5cm；\r\n4、种肥间距：≥3cm；\r\n5、工作行数：7行；\r\n6、工作幅宽：220cm；\r\n7、排种器型式：外槽轮；\r\n8、排种器数量：7个；\r\n9、排肥器型式：外槽轮；\r\n10、排肥器数量：7个；\r\n11、传动机构型式：中间齿轮、侧边链条；\r\n12、排种开沟器型式：锄铲式+苗带旋耕；\r\n13、排肥器开沟型式：锄铲式+苗带旋耕；\r\n14、地轮型式：圆柱式；\r\n15、地轮直径：446mm；\r\n16、地轮轮缘宽度：120mm；\r\n17、防堵工作部件型式：半圆刀；\r\n18、配套动力范围：≥62.5kW；\r\n19、种子箱容",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[420,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12—18行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-12/6","播种行数12行","1、外形尺寸1570×2280×1170mm；\r\n2、结构质量：650kg；\r\n3、行距：12+23.5cm；\r\n4、工作行数：12行；\r\n5、工作幅宽：213cm；\r\n6、排种器型式：外槽轮；\r\n7、排种器数量：12个；\r\n8、排肥器型式：外槽轮；\r\n9、排肥器数量：6个；\r\n10、传动机构型式：中间齿轮、侧边链条；\r\n11、开沟器型式：锄铲式；\r\n12、地轮型式：圆柱鼓；\r\n13、地轮直径：44.6cm；\r\n14、防堵工作部件型式：半圆刀；\r\n15、配套动力范围：≥51.5kW。",0,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[421,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12—18行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-14/7","播种行数14行","1、外形尺寸1570×2580×1170mm；\r\n2、结构质量：620kg；\r\n3、行距：宽行22.5cm，窄行12cm；\r\n4、工作行数：小麦14行；\r\n5、工作幅宽：241cm；\r\n6、排种器型式：外槽轮；\r\n7、排种器数量：14个；\r\n8、排肥器型式：外槽轮；\r\n9、排肥器数量：7个；\r\n10、排种、排肥传动机构型式：地轮（镇压轮）链条传动；\r\n11、防堵机构传动型式：万向节传动轴、齿轮传动；\r\n12、开沟器型式：锄铲式；\r\n13、开沟器数量：7个；\r\n14、地轮（镇压轮）型式：无胎胶轮；\r\n15、地轮（镇压轮）直径：38cm；\r\n16、地轮（镇压轮）轮缘宽度：11.5cm；\r\n17、肥料箱容",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[422,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通2—3行免耕穴播机","山东大华机械有限公司","玉米清茬免耕施肥精量播种机","2BMYFC-3/3","排种器形式：勺盘式（普通）；播种行数：3行；","配套动力≥36.8kW；外形尺寸2250×2050×1250mm；结构质量：510kg；行距60cm；播种行数：3行；工作幅宽：180cm；排种器形式：勺盘式；排种器数量：3个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：3个；传动机构形式：链条+万向节+齿轮；开沟器形式及数量：排种开沟器形式：尖铲式，数量3，排肥开沟器形式：铲锄式，数量3；地轮形式及直径：胶轮，直径400mm。",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[423,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通2—3行免耕穴播机","陕西农家仓机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BYCF-3","排种器类型：普通；播种行数：3行","外形尺寸：1430*1770*990mm；结构质量：242kg；配套动力：25.73-29.41kW；行距：68cm；工作行数：3行；工作幅宽：140cm；排种器形式：仓转舀勺联体式；数量：3个；排肥器形式：外槽轮式；数量：3个；传动机构形式：链条传动；开沟器形式：锄铲式；数量：3个；地轮形式：无胎胶轮；直径：40cm",0,"通用类","2017/12/31","陕西省"]
[424,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通2—3行免耕穴播机","西安勤和农业机械有限公司","玉米免耕播种机","2BYM-3","排种器形式：普通；播种行数3行","外形尺寸：1800×1450×1150mm  \r\n配套动力：36.8-44.18kW \r\n作业效率：0.8-1.0hm2 /h工作幅宽：135-210cm  \r\n行距范围45-70cm\r\n传动机构形式：轴+链传动         \r\n 防堵工作部件形式：防堵旋转轴        \r\n排种器形式：勺轮式排种器\r\n排种器数量：3个 \r\n 排肥器形式：外槽轮式\r\n排肥器数量：3个   \r\n开沟器形式：锄铲式 \r\n开沟器数量 ：3个 \r\n地轮直径38cm  \r\n地轮形式：铸铁轮   \r\n工作行数3行 \r\n结构质量：230kg",0,"通用类","2019/12/31","陕西省"]
[425,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通2—3行免耕穴播机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量免耕施肥播种机","2BCF-2","排种器型式：勺轮式；播种行数：2行。","配套动力：13.2-14.8kW；外形尺寸mm：（长×宽×高）1137X1093X950；结构质量：170kg；行距：50-70cm；工作行数：2行；工作幅宽：140cm；排种器型式：勺轮式；排种器数量：2个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：2个；传动机构形式：传动轴；开沟器形式：双翼铲式；开沟器数量：前2个、后2个；地轮形式：镇压轮；地轮数量：2个；地轮直径：36cm。",0,"通用类","2017/12/31","陕西省"]
[426,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通2—3行免耕穴播机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量免耕施肥播种机","2BCF-3","排种器型式：勺轮式；播种行数：3行。","配套动力：29.4-40.4kW；外形尺寸mm：（长×宽×高）1135X1820X980；结构质量：270kg；行距：55-70cm；工作行数：3行；工作幅宽：210cm；排种器型式：勺轮式；排种器数量：3个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：3个；传动机构形式：传动轴；开沟器形式：双翼铲式；开沟器数量：前3个、后3个；地轮形式：镇压轮；地轮数量：3个；地轮直径：36cm。",0,"通用类","2017/12/31","陕西省"]
[427,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通2—3行免耕穴播机","陕西农家仓机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BYCF-2","排种器形式：普通；播种行数：2行","外形尺寸：1420*1230*970mm；结构质量：110kg；配套动力：14.7-18.4kW；行距：50cm；工作行数：2行；工作幅宽：120cm；排种器形式：仓转舀勺联体式；排种器数量：2个；排肥器形式：外槽轮式；数量：2个；传动机构形式：链条传动；开沟器形式：锄铲式；数量：2个；地轮形式：无胎胶轮；直径：40cm",0,"通用类","2017/12/31","陕西省"]
[428,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通2—3行免耕穴播机","西安勤和农业机械有限公司","玉米免耕播种机","2BYM-2","排种器形式：普通；播种行数：2行","外形尺寸：1300×1450×1150mm  \r\n配套动力：11.3-13.3kW \r\n作业效率：0.5-0.7hm2 /h工作幅宽：90-140cm  \r\n行距范围45-70cm\r\n传动机构形式：轴+链传动         \r\n 防堵工作部件型式：防堵旋转轴        \r\n排种器形式：勺轮式排种器\r\n排种器数量：2个 \r\n 排肥器形式：外槽轮式\r\n排肥器数量：2个   \r\n开沟器形式：锄铲式 \r\n开沟器数量：2个  \r\n地轮直径：38cm  \r\n地轮形式：铸铁轮   \r\n工作行数2行 \r\n结构质量：148kg",0,"通用类","2019/12/31","陕西省"]
[429,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通2—3行免耕穴播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMFY-3","排种器形式：勺轮式(普通）；播种行数：3行；","配套动力：22.1-29.4kW；外形尺寸：1420×1770×1190；结构质量：251kg;行距：55-65cm;播种行数：3行；工作幅宽：170cm;排种器形式：勺轮式；排种器数量：3个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：3个；传动机构形式：齿轮、链条传动；开沟器形式及数量：凿形、3个；地轮形式及直径：橡胶轮、40cm；",0,"通用类","2020/12/31","陕西省"]
[430,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通2—3行免耕穴播机","邓州市宏达机械制造有限公司","玉米免耕播种机","2BMFY-2","排种器形式：普通；\r\n播种行数（行）：2","配套动力kW：8.8-22；外形尺寸（mm）：1340×1310×1000；结构质量：182kg；行距:55-60cm；播种行数：2行；工作幅宽：120cm；排种器形式：勺轮式；排种器数量：2个；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：2个；传动机构形式：地轮；开沟器形式及数量：锄铲式/2个；地轮形式及直径：轮式、直径40cm",0,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[431,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通4—5行免耕穴播机","西安户县双永农具制造有限公司","玉米精量免耕施肥播种机","2BCF-4","排种器形式：勺轮式；播种行数：4行。","配套动力：36.8-58.8kW；外形尺寸mm：（长×宽×高）1150X2340X980；结构质量：361kg；行距：55-70cm；工作行数：4行；工作幅宽：220-280cm；排种器型式：勺轮式；排种器数量：4个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：4个；传动机构形式：传动轴；开沟器形式：双翼铲式；开沟器数量：前4个、后4个；地轮形式：镇压轮；地轮数量：4个；地轮直径：36cm。",0,"通用类","2017/12/31","陕西省"]
[432,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通4—5行免耕穴播机","邓州市宏达机械制造有限公司","玉米免耕播种机","2BMFY-4","排种器形式：普通；播种行数（行）：4；","配套动力kW：36.5-73；外形尺寸（mm）：1450×2150×1000；结构质量：340kg；行距:55-60cm；播种行数：4行；工作幅宽：240cm；排种器形式：勺轮式；排种器数量：4个；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：2个；传动机构形式：地轮；开沟器形式及数量：锄铲式/4个；地轮形式及直径：轮式、直径40cm",0,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[433,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通4—5行免耕穴播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","玉米深松免耕施肥播种机","2BMYFS-4/4-4","排种器形式：普通排种器；播种行数：4行；","1、配套动力范围：≥66.2kW；2、外形尺寸2000×2500×1300mm；\r\n3、结构质量：730kg；4、行距：60cm（可调）；5、播种行数：4行；6、工作幅宽：240cm；7、排种器形式：勺盘式；8、排种器数量：4个；9、排肥器形式：外槽轮；10、排肥器数量：4个；11、传动机构形式：链传动；12、排种开沟器形式：圆盘式；13、排种开沟器数量：4个；14、排肥开沟器形式：深松铲；15、排肥开沟器数量：4个；16、地轮形式：胶轮；17、地轮直径：400mm；18、粒距(玉米)(穴距)：15,18,21,24,27, 30cm(可调)；19、种肥间距：≥4cm；20、防堵工作部件形式：防堵板。",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[434,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通4—5行免耕穴播机","陕西农家仓机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BYCF-4","排种器形式：普通式；播种行数：4行；","配套动力：36.8-40.4kW；外形尺寸：1450*2265*980mm；结构质量：326kg；工作行数：4行；行距：57cm；工作幅宽：176cm；排种器形式：仓转舀勺联体式；数量：4个；排肥器形式：外槽轮式；数量：4个；传动机构形式：链条传动；开沟器形式：锄铲式；数量：4个；地轮形式：无胎胶轮；直径：40cm",0,"通用类","2017/12/31","陕西省"]
[435,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通4—5行免耕穴播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMFY-4","排种器形式：勺轮式；播种行数：4行；","配套动力：36.8-44.1kW；外形尺寸：1460×2450×1185；结构质量：333kg;行距：60-65cm;播种行数：4行；工作幅宽：230cm;排种器形式：勺轮式；排种器数量：4个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：4个；传动机构形式：齿轮、链条传动；开沟器形式及数量：凿形、4个；地轮形式及直径：橡胶轮、40cm；",0,"通用类","2020/12/31","陕西省"]
[436,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通4—5行免耕穴播机","陕西农家仓机械制造有限公司","免耕精量播种机","2BYCF-5","排种器形式：普通式；播种行数：5行","配套动力：29.4-44.1kW；外形尺寸：2100*1300*1100mm；整机质量：275kg；行距：50-80cm；工作行数：5行；工作幅宽：2000-2600mm；排种器形式：勺轮式；排种器数量：5个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：5个；传动机构形式：链条传动；开沟器形式：铲式；数量：4个；地轮形式：橡胶轮；直径：38cm",0,"通用类","2016/12/31","陕西省"]
[437,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","普通6行及以上免耕穴播机","陕西农家仓机械制造有限公司","免耕精量播种机","2BYCF-6","排种器形式：普通；播种行数：6行","配套动力：58.8-73.5kW；外形尺寸：2800*1300*1100mm；整机质量：330kg；行距：50-80cm；工作行数：6行；幅宽：2500-3000mm；排种器形式：勺轮式；排种器数量：6个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：6个；传动机构形式：链条传动；开沟器形式：铲式；数量：4个；地轮形式：橡胶轮；直径：38cm",0,"通用类","2016/12/31","陕西省"]
[438,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","精量4—5行免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYJF-4","工作行数：4行；排种器形式：精量排种器","外形尺寸：1570*2310*990；结构质量（kg）：280；行距（cm）：53-62；工作行数：4行；工作幅宽（cm）：212-248；排种器形式：指夹式；排种器数量：4个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：4个；传动机构形式：传动轴、链条；开沟器形式：铧式；地轮形式：实心橡胶轮；地轮直径（cm）：39；防堵工作部件形式：防缠辊；配套动力范围（kW）：18.3-36.7",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[439,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","精量4—5行免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕深松全层施肥精播机","2BMSQFY-4-A","工作行数：4行；排种器形式：精量排种器","外形尺寸（mm）：2140*2500*1400；结构质量（kg）：730；深松铲结构形式：凿形；深松铲个数：4个；深松铲铲间距：600mm；行距（cm）：60；工作行数：4行；工作幅宽（cm）：240；排种器形式：指夹式；排种器数量：4个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：8个；传动机构形式：链条、轴；开沟器形式：双圆盘式；地轮形式：滚笼式；地轮直径（cm）：35；防堵工作部件形式：深松铲；配套动力范围（kW）：73.5-92",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[440,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","精量6行及以上免耕穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕气吸精量播种机","2BMQF-6A","排种器形式：精量排种器；播种行数：6行； ","配套动力：55-74kW；外形尺寸（mm）：2550×4210×2550（运输状态）；结构质量:1000kg；行距40-70cm：；播种行数：6行；工作幅宽：240-420cm；排种器形式：气力式；排种器数量：6个；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：6个；传动机构形式：链传动；开沟器形式及数量：施肥：靴式（双圆盘式）；播种：双圆盘式；地轮形式及直径：橡胶轮胎，直径Φ78cm；",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[441,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","精量6行及以上免耕穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕气吸精量播种机","2BMQF-9A","排种器形式：精量排种器；播种行数：9行； ","配套动力：92-120kW；外形尺寸（mm）：2550×6210×3500（运输状态）；结构质量:1400kg；行距40-70cm：；播种行数：9行；工作幅宽：360-630cm；排种器形式：气力式；排种器数量：9个；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：9个；传动机构形式：链传动；开沟器形式及数量：施肥：靴式（双圆盘式）；播种：双圆盘式；地轮形式及直径：橡胶轮胎，直径Φ78cm；",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[442,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","精量6行及以上免耕穴播机","雷沃重工股份有限公司","免耕气吸精量播种机","2BMQF-12A","排种器形式：精量排种器；播种行数：12行； \r\n","配套动力：136-155kW；外形尺寸（mm）：2550×8210×2550（运输状态）；结构质量:2000kg；行距40-70cm：；播种行数：12行；工作幅宽：480-840cm；排种器形式：气力式；排种器数量：12个；排肥器形式：外槽轮；排肥器数量：12个；传动机构形式：链传动；开沟器形式及数量：施肥：靴式（双圆盘式）；播种：双圆盘式；地轮形式及直径：橡胶轮胎，直径Φ78cm；",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[443,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2—3行牵引式免耕穴播机","山东省滨州市富田农业机械有限公司","免耕指夹式精量施肥播种","2BMYFZ-2","播种方式和穴播排种器形式：穴播(指夹式)；结构形式：牵引式；播种行数（行）：2；","型号：2BMYFZ-2，外形尺寸（长宽高）：292020801480mm，结构质量：1000kg，行距：40-70cm，工作行数（行）：2,作业幅宽（cm）：80-140，排种器型式：指夹式，排种器数量（个）：2，排肥器形式：双搅笼，排肥器数量（个）：2，传动机构形式：链条传动，开沟器形式：双圆盘切刀，地轮形式：覆土镇压器，地轮直径（cm）：30，防堵工作部件形式：压缩轮式，配套动力范围（kW）：22-37",0,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[444,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4—5行牵引式免耕穴播机","吉林省康达农业机械有限公司","免耕指夹式精量施肥播种机","2BMZF-5","指夹式排种器，播种行数：5行，牵引式","外型尺寸(长×宽×高)mm :3630×4730×2380；结构质量:2200kg；行距(mm):  500-750；排肥器形式：双搅龙；排肥器数量：5个；传动机构形式：上置传动，链条；开沟器形式：双圆盘；防堵工作部件形式：圆盘式；配套动力(kW):48以上，工作幅宽(mm) : 2500-3750",0,"通用类","2019/12/31","吉林省"]
[445,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4—5行牵引式免耕穴播机","山东大华机械有限公司","牵引式免耕指夹精量施肥播种机","2BMYFZQ-4B","排种器形式：指夹式(精量)；播种行数：4行； 牵引式","配套动力88.3~110.3kW；外形尺寸3000×27000×1700mm；结构质量：1260kg；行距40~70cm；播种行数：4行；工作幅宽：280cm；排种器形式：指夹式；排种器数量：4个；排肥器形式：透明螺旋；排肥器数量：4个；传动机构形式：链条传动；开沟器形式及数量：播种：双圆盘4个，施肥：凿铲式4个；地轮形式及直径：人字形轮胎，直径：750mm。",0,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[446,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4—5行牵引式免耕穴播机","山东大华机械有限公司","牵引式免耕指夹精量施肥播种机","2BMYFZQ-4A","排种器形式：指夹式（精量）；播种行数：4行；牵引式","配套动力40.4~51.5kW；外形尺寸3000×2700×1700mm；结构质量：1260kg；行距40~70cm；播种行数：4行；工作幅宽：280cm；排种器形式：指夹式；排种器数量：4个；排肥器形式：透明螺旋；排肥器数量：4个；传动机构形式：链条传动；开沟器形式及数量：双圆盘，排种4/排肥4；地轮形式及直径：人字形农用轮胎直径750mm。",0,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[447,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上牵引式免耕穴播机","山东大华机械有限公司","牵引式免耕指夹精量施肥播种机","2BMYFZQ-6B","排种器形式：指夹式（精量）；播种行数：6行；牵引式","配套动力132.4~154.5kW；外形尺寸2000×4115×1700mm；结构质量：1830kg；行距40~70cm；播种行数：6行；工作幅宽：420cm；排种器形式：指夹式；排种器数量：6个；排肥器形式：透明螺旋；排肥器数量：6个；传动机构形式：链条传动；开沟器形式及数量：播种开沟器双圆盘式6个，施肥凿铲式6个；地轮形式及直径：人字形农用轮胎，直径:750mm。",0,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[448,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上牵引式免耕穴播机","山东大华机械有限公司","牵引式免耕指夹精量施肥播种机","2BMYFZQ-6A","排种器形式：指夹式（精量）；播种行数：6行；（牵引式）","配套动力51.5~66.2kW；外形尺寸3000×4115×1700mm；结构质量：1830kg；行距40~70cm；播种行数：6行；工作幅宽：420cm；排种器形式：指夹式；排种器数量：6个；排肥器形式：透明螺旋；排肥器数量：6个；传动机构形式；链条传动；开沟器形式及数量：双圆盘，排种6/排肥6；地轮形式及直径：人字形农用轮胎，750mm",0,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[449,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上牵引式免耕穴播机","吉林省康达农业机械有限公司","免耕指夹式精量施肥播种机","2BMZF-6","指夹式排种器，播种行数：6行，牵引式","外型尺寸(长×宽×高)mm :3690×4850×2490；结构质量:2800kg；行距(mm):  400-750；排肥器形式：双螺旋式；排肥器数量：6个；传动机构形式：上置传动，链条；开沟器形式：双圆盘；防堵工作部件形式：圆盘式；配套动力(kW):44-66，工作幅宽(mm) : 2400-4500",0,"通用类","2019/12/31","吉林省"]
[450,"种植施肥机械","施肥机械","施肥机(化肥)","普通施肥机（不含电动和灌溉施肥一体机）","蒲城鼎正农业机械装备制造有限公司","果园开沟施肥机","2FGY-3","配套动力（kW）：11-16.2；","配套动力(kW)：11-16.2；结构型式：牵引式；外形尺寸（mm）:900×800×700；结构质量（kg）：90；施肥宽度&施肥行数（行）：1；排肥器形式：绞龙式；开沟器形式：旋耕刀；传动机构：开沟：齿轮传动  施肥：链条传动；作业效率（h㎡/h）:0.4-0.67",0,"非通用类","2017/12/31","陕西省"]
[451,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","2行手扶步进式水稻插秧机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-2X","手扶步进式；2行","发动机型号：GT241发动机标定功率/标定转速:1.3kW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):1800×880×780MM结构质量:73KG结构形式:手扶式工作行数:2行行距:300MM插秧深度:15-35MM作业速度:0.72-1.8KM/H作业小时生产率:0.05-0.08HM2/H",1.3,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[452,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","昌邑昌荣机械有限公司","手扶式插秧机","2ZF-4","手扶步进式；4行","规格尺寸(长×宽×高)：2140mm×1630mm×910mm；结构重量:172kg,发动机型号:MZ175-B-1；行距：300mm；标定功率：3.3kW；标定转速：3600r/min；插秧深度：10mm-35mm；作业速度：1.2～2.88km/h",3.3,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[453,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4K","手扶步进式；4行","发动机品牌型号：思隆SL175CY发动机标定功率/标定转速:3.3kW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2140×1480×910MM结构质量:165KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:中间300MM两侧250MM插秧深度:15-37MM作业速度:1.22-2.77KM/H作业小时生产率:0.08-0.185HM2",3.3,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[454,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4B(PC4)","手扶步进式；4行","外形尺寸：(长x宽x高）2180x1500x930mm； \r\n整机质量：155Kg；\r\n功率：2.9kW；\r\n配套动力型式：风冷1缸4冲程OHV汽油发动机；\r\n发动机型号：FJ180G型  常州川崎光阳发动机有限公司\r\n整机结构形式：手扶式；\r\n工作行数：4行；\r\n",2.9,"通用类","2016/12/31","湖北省"]
[455,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","手扶式水稻插秧机","2Z-430","手扶步进式，4行","发动机型号：168F发动机标定功率/标定转速:2.6kW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2460×1480×1230MM结构质量:175KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM插秧深度:15-35MM作业速度:1.08-3.4KM/H作业小时生产率:0.1-0.23HM2/H",2.6,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[456,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","手扶式插秧机","2ZF-4","手扶步进式，4行","发动机品牌/型号：雅马哈/YAMAHA MZ175(R),思隆/SLONG E170CY；结构尺寸（长×宽×高cm）：245×148×84；整机质量（kg）：170；配套动力（kW）：3.2；结构型式：手扶式；工作行数（行）：4；行距(mm)：300；插秧深度(mm)：8~46；作业速度（km/h）：1.4~2.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.16~0.3；插秧机构型式：曲柄摇杆式；；\r\n",0,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[457,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","手扶式水稻插秧机","2Z-430X","手扶步进式,4行","发动机品牌型号：华盛168F发动机标定功率/标定转速:3.2kW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2460×1480×920MM结构质量:175KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM插秧深度:15-35MM作业速度:1.152-3.78KM/H作业小时生产率:0.1-0.25HM2/H",3.2,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[458,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","手扶式水稻插秧机","2Z-430K","手扶步进式,4行","发动机品牌型号：华盛168F发动机标定功率/标定转速:3.2kW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2460×1270×920MM结构质量:175KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM两侧：250MM插秧深度:15-35MM作业速度:1.152-3.78KM/H作业小时生产率:0.09-0.2HM2/H",3.2,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[459,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","水稻插秧机","2ZS-4H","手扶步进式；4行\r\n","结构型式：手扶式；配套发动机：雅马哈MZ175；标定功率：2.8kW；标定转速：3000r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：2140mm×1630mm×910mm；结构质量：172kg；工作行数：4行；行距：300mm；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度：10-35mm；作业速度：1.22-2.88km/h；作业小时生产率（h㎡/h）：0.1-0.2；行走轮结构型式：橡胶轮爪式，直径：Φ660mm；插值机构型式：曲柄连杆式。\r\n",2.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[460,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4X","手扶步进式；4行","发动机品牌型号：思隆SL175CY发动机标定功率/标定转速:3.3kW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2140×1630×910MM结构质量:165KG结构形式:手扶式工作行数:4行行距:300MM插秧深度:15-37MM作业速度:1.22-2.77KM/H作业小时生产率:0.091-0.21HM2/",3.3,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[461,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6","手扶步进式；6行\r\n","结构型式：手扶式；配套发动机：雅马哈MZ175；标定功率：3.3kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：2370mm×1930mm×910mm；结构质量：187kg；工作行数：6行；行距：300mm；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度：10-35mm；作业速度：1.01-2.77km/h；作业小时生产率（h㎡/h）：0.1-0.32；行走轮结构型式：橡胶轮爪式，直径：Φ660mm；插值机构型式：曲柄连杆式。\r\n",3.3,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[462,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","手扶式插秧机","2ZF-6","手扶步进式；6行\r\n","发动机品牌/型号：雅马哈/MZ175-B-1；结构尺寸（长×宽×高cm）：237×228×91；整机质量（kg）：187；配套动力（kW）：3.3；结构型式：手扶式；工作行数（行）：6；行距(mm)：300；插秧深度(mm)：7~37（5丢段）；作业速度（km/h）：1.0~2.72；作业小时生产率（hm2/h）：0.1~0.32；单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：2.0~5.6；插秧机构型式：曲柄摇杆式；\r\n",0,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[463,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6A(PC6-80)","手扶步进式；6行；","外形尺寸：2180*2100*1030；结构质量：180kg；配套发动机：1、上海兴博实业有限公司，GT600LC，风冷、四冲程单缸OHV汽油机；2、常州川崎光阳发动机有限公司,FJ180G,四冲程单缸OHV汽油机；\r\n标定功率：2.9kW；标定转速：1600r/min；结构形式：手扶式；工作行数：6行",2.9,"通用类","2019/12/31","湖北省"]
[464,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","手扶式插秧机","2ZF-6B","手扶步进式；6行\r","发动机品牌/型号：雅马哈/MZ175-B-1；结构尺寸（长×宽×高cm）：218×176×95；整机质量（kg）：175；配套动力（kW）：3.3；结构型式：手扶式；工作行数（行）：6；行距(mm)：250；插秧深度(mm)：10~35（6段）；作业速度（km/h）：0.75~1.51；作业小时生产率（hm2/h）：0.15~0.24；单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：≤4.0；插秧机构型式：曲柄摇杆式；\r\n",0,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[465,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","昌邑昌荣机械有限公司","手扶式插秧机","2ZF-6","手扶步进式；6行\r","规格尺寸(长×宽×高)：2370mm×1930mm×910mm；结构重量:187kg,发动机型号:MZ175-B-1；行距：300mm；标定功率：3.3kW；标定转速：3600r/min；插秧深度：10mm-35mm；作业速度：1.2～2.88km/h",3.3,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[466,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6A(PC6-80)","手扶步进式；6行\r","机体运输尺寸（mm）：2180*2100*930，整机质量：180KG，配套动力生产企业及牌号型号：上海兴博实业有限公司（GT600LC)/常州川崎光阳发动机有限公司（FJ180G),风冷1缸4冲程OHV汽油发动机，标定功率/标定转速kW/（r/min）：2.9/1600，手扶步进式，插植行数：6行",2.9,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[467,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6B","手扶步进式；6行","发动机品牌型号：思隆SL175CY发动机标定功率/标定转速:3.3kW/3600R/MIN外形尺寸(长×宽×高):2370×2280×910MM结构质量:187KG结构形式:手扶式工作行数:6行行距:300MM插秧深度:15-37MM作业速度:1.01-1.8KM/H作业小时生产率:0.10-0.25HM2/H ",3.3,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[468,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6—7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得植保机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGF-6A","四轮乘坐式；6行；","结构型式：乘坐式;配套发动机：常柴3M78、标定功率14.7kW、标定转速2500r/min；结构质量：730kg；工作行数：6行；行距（mm）：300；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210；插植结构型式：旋转式强制插秧",14.7,"通用类","2020/12/31","江苏省"]
[469,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6—7行四轮乘坐式水稻插秧机","常州亚美柯机械设备有限公司","钵苗乘坐式高速插秧机","2ZB-6(RX-60AM)","四轮乘坐式；6行；","工作行数：6行；配套发动机功率：5.9kW；外形尺寸（长×宽×高）：3140×1890×1420mm；结构质量：537kg；配套发动机型号:GH340；作业速度：0.2～1.2 m/s；配套发动机额定转速：3600r/min；行距：330mm；穴距：120、130、140、150、160、170、180、200、220、240mm；插秧深度：10～40mm；行走轮结构形式：轮毂橡胶；行走轮直径：670mm；插植机构形式：回转滑道式",5.9,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[470,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6—7行四轮乘坐式水稻插秧机","常州亚美柯机械设备有限公司","钵苗乘坐式高速插秧机","2ZB-6A(RXA-60T)","四轮乘坐式；6行；","工作行数：6行；配套发动机功率：6.6kW；外形尺寸（长×宽×高）：3250×2105×2150mm；结构质量：726kg；配套发动机型号:GT1300；作业速度：0.23～1.25m/s；作业小时生产率：0.3～0.43hm2/h；配套发动机额定转速：3600r/min；行距：330mm；穴距：124、130、132、138、141、145、147、155、157、165、168、179、207、219、234、249、265、282mm；插秧深度：10～40mm；插植机构形式：回转滑道式",6.6,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[471,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6—7行四轮乘坐式水稻插秧机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6","四轮乘坐式；6行；","发动机品牌/型号：川崎/Kawasaki FD620D；结构尺寸（长×宽×高cm）：310×215×206；整机质量（kg）：632；配套动力（kW）：11.4；结构型式：乘坐式高速插秧机；工作行数（行）：6；行距(mm)：300；插秧深度(mm)：15~44；作业速度（km/h）：0~5.76；作业小时生产率（hm2/h）：0.25~0.6；插秧机构型式：旋转式；\r\n",11.4,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[472,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6—7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得植保机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGF-6","四轮乘坐式；6行；","结构型式：乘坐式;配套发动机：洋马3TNM68、标定功率14.5kW、标定转速3600r/min；结构质量：730kg；工作行数：6行；行距（mm）：300；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210；插植结构型式：旋转式强制插秧",14.5,"通用类","2020/12/31","江苏省"]
[473,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6—7行四轮乘坐式水稻插秧机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6A","四轮乘坐式；6行；","发动机品牌/型号：洋马/3TNM68；结构尺寸（长×宽×高cm）：312.5×215×229；整机质量（kg）：632；配套动力（kW）：12.8；结构型式：乘坐式高速插秧机；工作行数（行）：6；行距(mm)：300；插秧深度(mm)：10~44（6档）；作业速度（km/h）：0~5.76；作业小时生产率（hm2/h）：0.2~0.4；单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：10~12；插植机构型式：旋转式；\r\n",12.8,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[474,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZG-8","四轮乘坐式；8行；","发动机品牌/型号：洋马/3TNM72；结构尺寸（长×宽×高cm）：337.2×220×193.3；整机质量（kg）：800；配套动力（kW）：14.7；结构型式：乘坐式；工作行数（行）：8；行距(mm)：300；插秧深度(mm)：2~44；作业速度（km/h）：0~5.76；作业小时生产率（hm2/h）：0.4~0.8；单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：≤6.5；插植机构型式：旋转式；\r\n",14.7,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[475,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZG-8A","四轮乘坐式；8行；","发动机品牌/型号：洋马/3TNM72；结构尺寸（长×宽×高cm）：337.2×180×193.3；整机质量（kg）：780；配套动力（kW）：14.7；结构型式：乘坐式；工作行数（行）：8；行距(mm)：250；插秧深度(mm)：2~44；作业速度（km/h）：0~5.76；作业小时生产率（hm2/h）：0.4~0.73；单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：≤6.5；插秧机构型式：旋转式；\r\n",14.7,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[476,"田间管理机械","植保机械","喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-400","形式：悬挂式，喷杆喷幅：10m","1、名称:喷杆式喷雾机,2、商标:/,3、规格型号:3W-400,4、型式:悬挂式,5、运输状态外形尺寸(长X宽X高)2100X1040X1400(MM),6、药箱容量:400(L),7、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),8、喷杆喷幅:10(M),9、配套泵名称:隔膜泵,配套泵型号：M240，10、工作压力:≤3.0(MPA),11、流量:≤40(L/MIN),数量：1个，12、转速:450-550(R/MIN),13、配套喷头形式:扇形雾喷头,14、数量:20(个),15、喷量(单个):1.18(L/MIN)(0.3MPA压力下)，喷头间隔：500mm，配套动力:≥25.7kW拖拉机；（用户自行配置），结构质量（药箱空置状态）：134（kg）",0,"通用类","2019/12/31","北京市"]
[477,"田间管理机械","植保机械","喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-300","形式：悬挂式，喷幅：8m","1、名称:喷杆式喷雾机,2、商标:/,3、规格型号:3W-300,4、型式:悬挂式,5、运输状态外形尺寸(长X宽X高)1835X1003X1385(MM),6、药箱容量:300L,7、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),8、喷杆喷幅:8(M),9、配套泵名称:隔膜泵,配套泵型号：M240，10、工作压力:≤3.0(MPA),11、流量:≤40(L/MIN),数量：1个，12、转速:450-550(R/MIN),13、配套喷头形式:扇形雾喷头,14、数量:16(个)15、喷量(单个):1.18(L/MIN)(0.3MPA压力下),喷头间隔：500mm，配套动力:≥25.7kW拖拉机；（用户自行配置），结构质量（药箱空置状态）：100（kg）",0,"通用类","2019/12/31","北京市"]
[478,"田间管理机械","植保机械","喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）","12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机","中机美诺科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3840","喷幅：6m；形式：悬挂式","型式：悬挂式；喷杆喷幅：6m；配套动力：≥22.05kW；运输状态尺寸：2050×1030×2730mm；结构质量（药箱空置状态）：100kg；药箱容量：400L；配套泵名称、型号、流量及数量：隔膜泵、两缸、40-45l/min、1个；配套喷头型式、数量、间隔、喷量：扇形防滴喷头、12个、500mm、1.8l/min（单个）",0,"通用类","2019/12/31","北京市"]
[479,"田间管理机械","植保机械","喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）","12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-600E","形式：悬挂式，喷杆喷幅：12m。","1、名称:喷杆式喷雾机,2、商标:/,3、规格型号:3W-600E,4、型式:悬挂式,5、运输状态外形尺寸(长X宽X高)2110X1425X1360(MM),6、药箱容量:600(L),7、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),8、喷杆喷幅:12(M),9、配套泵名称:隔膜泵,配套泵型号：AR503，10、工作压力:4.0(MPA),11、流量:54.1(L/MIN),数量：1个12、转速:550(R/MIN),13、配套喷头形式:扇形雾喷头,14、数量:24(个),15、雾锥角:110度；16、喷量(单个):1.18(L/MIN)(0.3MPA压力下)；17、间隔:500(MM)，配套动力:≥25.7kW拖拉机；（用户自行配置），结构质量（药箱空置状态）：240（kg）\r\n\r\n",0,"通用类","2019/12/31","北京市"]
[480,"田间管理机械","植保机械","喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）","12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","中机美诺科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3865","喷幅：14米；形式：悬挂式","型式:悬挂式；喷杆喷幅：14米；配套动力：58.8kW；运输状态尺寸2500mm×2000mm×3500mm；结构质量（药箱空置状态）：1000kg；药箱容量：1000L；配套泵名称、型号、流量及数量：隔膜泵、三缸、145l/min，1个；配套喷头型式、数量、间隔、喷量：扇形防滴喷头、28个、500mm、1.8i/min（单个）",0,"通用类","2019/12/31","北京市"]
[481,"田间管理机械","植保机械","喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）","12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机","中机美诺科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3860","喷幅：12.5m；形式：悬挂式","型式：悬挂式；喷杆喷幅：12.5米；配套动力：≥40.425kW；运输状态尺寸：1450mm×2600mm×1600mm；结构质量（药箱空置状态）：320kg；药箱容量：1000L；配套泵名称、型号、流量及数量：隔膜泵、三缸、100l/min、1个；配套喷头型式、数量、间隔、喷量：扇形防滴喷头、25个、500mm、1.8/min（单个）",0,"通用类","2019/12/31","北京市"]
[482,"田间管理机械","植保机械","喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","北京丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1000Y","形式：悬挂式，喷杆喷幅：18m","1、名称:喷杆式喷雾机,2、商标:/,3、规格型号:3W-1000Y,4、型式:悬挂式,5、运输状态外形尺寸(长X宽X高)2400X1920X3150(MM),6、药箱容量:1000(L),7、喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2-0.4(MPA),8、喷杆喷幅:18(M),9、配套泵名称:隔膜泵,配套泵型号：AR503，10、工作压力:≤2.0(MPA),11、流量:≤100(L/MIN),数量：1个，12、转速:450-550(R/MIN),13、配套喷头形式:扇形雾喷头,14、数量:36(个),15、喷量(单个):1.18(L/MIN)(0.3MPA压力下)；间隔:500(MM)，配套动力:≥47.8kW拖拉机；（用户自行配置），结构质量（药箱空置状态）：938（kg）\r\n",0,"通用类","2019/12/31","北京市"]
[483,"田间管理机械","植保机械","喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","中机美诺科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3880","喷幅：22m；形式：悬挂式","型式:悬挂式；喷杆喷幅：22米；配套动力：80.85kW；运输状态尺寸；结构质量（药箱空置状态）：4400mm×2900mm×2450mm；药箱容量：1500L；配套泵名称、型号、流量及数量：隔膜泵、四缸、185l/min；配套喷头型式、数量、间隔、喷量：扇形防滴喷头、44个、500mm、1.8l/min（单个）",0,"通用类","2019/12/31","北京市"]
[484,"田间管理机械","植保机械","喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","中机美诺科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3920","喷幅：22m；形式：牵引式","型式:牵引式；喷杆喷幅：22米；配套动力：44.1kW；运输状态尺寸：5100mm×2760mm×2660mm；结构质量（药箱空置状态）：1450kg；药箱容量：3000L；配套泵名称、型号、流量及数量：隔膜泵、四缸、185l/min、1个；配套喷头型式、数量、间隔、喷量：扇形防滴喷头、44个、500mm、1.8l/min（单个）",0,"通用类","2019/12/31","北京市"]
[485,"田间管理机械","植保机械","喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）","18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机","中机美诺科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3800","喷幅：25米；形式：悬挂式","型式:悬挂式：配套动力：80.85kW；运输状态尺寸：4400mm×2900mm×2450mm；结构质量（药箱空置状态）：1100kg；药箱容量：1500L；配套泵名称、型号、流量及数量：隔膜泵、四缸、185l/min，1个；配套喷头型式、数量、间隔、喷量：扇形防滴喷头、50个、500mm、1.8l/min（单个）",0,"通用类","2019/12/31","北京市"]
[486,"田间管理机械","植保机械","喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）","18—50马力自走式喷杆喷雾机","雷沃重工股份有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500","功率：17.6kW；型式：自走式","\r\n型式：自走式；喷杆喷幅：11.5m；配套动力名称：柴油机；规格型号：洋马3TNV76-KFN；运输状态尺寸（mm）：4110×1910×2730；结构质量（药箱空置状态）（kg）：1270；药箱容量（L）：500；配套泵名称：三柱柱塞泵、型号：LS-545F、流量（l\\min）：31-56、数量：1；配套喷头型式：半扇形喷头(两端)、空心锥喷头(其余)；数量：25个；间隔：280（两端）、420（其余）；喷量（单个，L/min）：1.03～2.07（两端）、0.77～1.55（其余）。",16.7,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[487,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州欧玮机械有限公司","茶树修剪机","3CX－750K型","自带动力，操作人员：1人；工作幅宽：750mm","自带动力，操作人员：1人；工作幅宽：750mm;配套动力型号：1E32F；额定功率：0.65kW;额定转速：7500r/min;切割形式：往复式；整机净质量：5.9kG;外形尺寸：1050*290*280mm",0.65,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[488,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司","茶树修剪机","3CX-750B","汽油机动力1台，单人手提式，作业幅宽：750mm","主要配置：汽油机动力一台。                                           主要参数：单人手提式，切割幅宽：750mm，修剪直径：750mm，整机质量：5.2kg，外形尺寸(长×宽×高)：1090×285×230mm，配套动力功率：0.75kW，配套动力转速：7500r/min。",0.75,"非通用类","2017/12/31","安徽省"]
[489,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","杭州落合机械制造有限公司","单人修剪机","OHT-750C型","自带动力，单人操作，工作幅宽：0.7m.","风冷汽油机发动机，额定功率：0.88kW，单人操作，往复式切割，作业幅宽：0.7m.",0.88,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[490,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","杭州落合机械制造有限公司","单人修剪机","OHT-750Z型","自带动力，单人操作，作业幅宽：0.7m.","风冷式汽油机发动机，额定功率：2.2kW,单人操作，往复式切割，作业幅宽：0.7m.",0.88,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[491,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州欧玮机械有限公司","茶树修剪机","3CX－750A型 ","自带动力，操作人员：1人；工作幅宽：750mm","自带动力，操作人员：1人；工作幅宽：750mm;配套动力型号：EC025；额定功率：0.95kW;额定转速：7500r/min;切割形式：往复式；整机净质量：5.6kG;外形尺寸：1100*260*230mm",0.95,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[492,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州欧玮机械有限公司","茶树修剪机","3CX－750","自带动力，操作型式：手持式；切割宽度：750mm","自带动力，操作型式：手持式；切割宽度：750mm;配套动力型号：1E32F；额定功率：0.65kW;额定转速：7500r/min;动力传输方式：自动离心离合；刀片旋转方向：往复式；最大允许切割直径：20mm;整机质量：5.5kG;外形尺寸：1055*290*235mm",0.65,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[493,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","杭州落合机械制造有限公司","单人修剪机","E7H-750型","自带动力，单人操作，作业幅宽：0.7m.","风冷汽油机发动机，额定功率：0.88kW,单人操作， 往复式切割，工作幅宽：0.7m.",0.88,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[494,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","单人手提式茶树修剪机","浙江程阳机电有限公司","茶树修剪机","CY－750型","自带动力；单人操作；作业幅宽：0.75m","结构型式：单人手提式；配套动力：1E32FL二冲程风冷汽油机，功率：0.65kW；外形尺寸（长*宽*高）：1130*230*230mm；工作幅宽：750mm，切割形式：往复直线运动切割，切割器刀齿形状：棱形；刀齿间距：27.6mm；刀齿高度：20.6mm；减速箱形式：封闭式直齿减速箱；减速器速比：3.87；整机质量：5.2kg。",0.65,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[495,"田间管理机械","修剪机械","茶树修剪机","双人平行式茶树修剪机","杭州落合机械制造有限公司","双人修剪机","R8GA1型","自带动力，双人操作，作业幅宽：1.06m.","风冷汽油机发动机，双人操作，额定功率：2.2kW，往复式切割，作业幅宽：1.06m.",2.2,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[496,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-2","喂入量（kg/s）：2；自走轮式；喂入方式：全喂入","喂入量（kg/s）：2；自走轮式；喂入方式：全喂入;配套发动机生产企业：江苏四达动力机械集团有限公司无锡柴油机厂；配套发动机牌号型号：SD4102；配套发动机额定功率：48kW;配套发动机额定转速：2600r/min；作业小时生产率：0.27~0.5h㎡/h;单位燃油消耗量：≤30kg/h㎡；工作状态外形尺寸(长×宽×高）:5800mm×2400mm×3000mm;整机使用质量：2800kg；割台宽度：2000mm;最小离地间隙：290mm;理论作业速度：2.48~5.34km/h;割刀型式：国际Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋搅龙偏心伸缩杆式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：Φ900mm;拨禾轮板数：5个；脱粒滚筒型式：横向轴流杆齿；脱粒滚筒尺寸（外径×长度）：Φ545×1350mm；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；轮胎规格：导向轮6.0-16，驱动轮9.5-20；最小通过半径：左转5005mm,右转5900mm；变速箱类型：（3×2＋1）机械组成式；制动器型式：干式制动蹄；复脱器型式：轴流板齿式；接粮方式：机械卸粮；粮箱容积：1立方米",48,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[497,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","郑州中联收获机械有限公司","自走式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5","喂入量：5kg/s.结构形式：自走轮式.喂入方式：全喂入.","结构形式：自走轮式全喂入.喂入量：5kg/s.工作状态外形尺寸(长*宽*高）：6870*3440*3280.整机使用质量：5305kg.割台宽度：2500mm.发动机型号：YC4B15Z-T20.额定功率：81kW.制造商：广西玉柴机器股份有限公司.作业小时生产率（h㎡/h）： 0.6-1.0.",81,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[498,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","山东巨明机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-5.0","喂入量5.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","型号规格：4LZ-5.0；结构型式：轮式自走；配套发动机生产企业、牌号型号、额定功率：安徽天利动力股份有限公司、全柴QC4115L、81kW/广西玉柴机械股份有限公司、玉柴YC4B115Z-T20、83kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6900×3650×3280mm；整机使用质量：5700kg；割台宽度：3250mm；喂入量：5.0kg/s；最小离地间隙：250mm；理论作业速度：2-5km/h；作业小时生产率：0.4-0.8h㎡/h；凹板筛型式：栅格式；接粮方式：粮仓（机械式）",81,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[499,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-6BH3","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：6；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6630×3130×3320；整机使用质量（kg）：5250；割台宽度（mm）：2750；发动机型号：玉柴牌YC4A125Z-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4M5Z-22,选配天利牌QC4112ZL,选配天利牌QC4118、配套功率（kW）：92、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；一拖（洛阳）柴油机有限公司；安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.5~1.25；",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[500,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-7B1","喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：7；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6630×3080×3320；整机使用质量（kg）：5200；割台宽度（mm）：2580/2510；发动机型号：玉柴牌YC4A125Z-T29,选配玉柴牌YC4A130L-T29,选配天利牌QC4112ZL,选配天利牌QC4118、配套功率（kW）：92或95.6、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.4；",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[501,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-6BH1","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：6；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6630×3080×3320；整机使用质量（kg）：5200；割台宽度（mm）：2510/2580；发动机型号：玉柴牌YC4A125Z-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4M5Z-22,选配天利牌QC4112ZL,选配天利牌QC4118、配套功率（kW）：92、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；一拖（洛阳）柴油机有限公司；安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.5~1.25；",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[502,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-7A","喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：7；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6750×3010×3310；整机使用质量（kg）：4675；割台宽度（mm）：2580/2500；发动机型号：一拖（洛阳牌）LR4N5Z-22,选配玉柴牌YC4A140L-T29,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103、发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.4；",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[503,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收获机","4LZ-6F","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：6；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：9200×4950×3880；整机使用质量（kg）：8980；割台宽度（mm）：4600；发动机型号：锡柴牌CA6110/125ZTGA2；选配玉柴牌YC6B160Z、配套功率（kW）：118、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；作业小时生产率（hm2/h）：0.5~1.0；",118,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[504,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-6B","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量（kg/s）：6；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6600×3000×3420；整机质量（kg）：5100；割台宽度（mm）：2510；发动机型号：一拖（洛阳牌）LR4M5Z-22,选配天利牌QC4112ZL、配套动力（kW）：92、发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.5~1.25；",92,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[505,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-6B2","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：6；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6630×3130×3320；整机使用质量（kg）：5250；割台宽度（mm）：2750；发动机型号：玉柴牌YC4A125Z-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4M5Z-22,选配天利牌QC4112ZL,选配天利牌QC4118、配套功率（kW）：92、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；一拖（洛阳）柴油机有限公司；安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.5~1.25；",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[506,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","郑州中联收获机械有限公司","自走式全喂入谷物联合收割机","4LZ-8","喂入量：8kg/s.结构形式：自走轮式.喂入方式：全喂入.","结构形式：自走轮式全喂入.喂入量：8kg/s.工作状态外形尺寸(长*宽*高）：6700*3500*3270.整机使用质量：5510kg.割台宽度：3250mm.发动机型号：YC4A140L-T21.额定功率：103kW.制造商：广西玉柴机器股份有限公司.作业小时生产率（h㎡/h）：0.8-1.2.",103,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[507,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","山东五征集团有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6","喂入量：6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","结构形式；自走 轮式 全喂入；喂入量：6kg/s；外形尺寸（工作状态）：6650×3100×3420mm；整机使用质量：5400kg；割台宽度2750mm/2550mm；配套发动机：广西玉柴机器股份有限公司、YC4A125Z-T29、92kW，安徽全柴动力股份有限公司、QC4112ZL、92kW，第一拖拉机股份有限公司、LRM5Z-22、92kW；作业小时生产率：0.5-0.9hm2/h；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：（3+1）组成式；接粮方式：机械式",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[508,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-6B3","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：6；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6630×3080×3320；整机使用质量（kg）：5200；割台宽度（mm）：2510/2580；发动机型号：玉柴牌YC4A140L-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4N5Z-22,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；一拖（洛阳）柴油机有限公司；安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.5~1.25；",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[509,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-6A1","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量（kg/s）：6；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6750×3050×3310；；整机使用质量kg：4700；割台宽度（mm）：2750；发动机型号：玉柴牌YC4A125Z-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4M5Z-22,选配天利牌QC4112ZL,选配天利牌QC4118；配套动力（kW）：92；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.5~1.25；",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[510,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-7CZ","喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：7；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：7960×3280×3485；整机使用质量（kg）：7420；割台宽度（mm）：2900；发动机型号：一拖（洛阳牌）LR4N5Z-22,选配玉柴牌YC4A140L-T29,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103或106.6、发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.5；",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[511,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-7A1","喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：7；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6750×3010×3310；整机使用质量（kg）：4700；割台宽度（mm）：2750；发动机型号：一拖（洛阳牌）LR4N5Z-22,选配玉柴牌YC4A140L-T29,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103、发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.4；",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[512,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-7CH","喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：7；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6630×3130×3370；整机使用质量（kg）：5250；割台宽度（mm）：2750；发动机型号：玉柴牌YC4A125Z-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4M5Z-22,选配天利牌QC4112ZL,选配天利牌QC4118、配套功率（kW）：92、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.4；",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[513,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","郑州中联收获机械有限公司","自走式全喂入谷物联合收割机","4LZ-7B","喂入量:7kg/s.结构形式：自走轮式.喂入方式：全喂入.","结构形式：自走轮式全喂入.喂入量：7kg/s.工作状态外形尺寸(长*宽*高）：6695*3150*3250.整机使用质量：5405kg.割台宽度：2700mm.发动机型号：YC4A140L-T22.额定功率：103kW.制造商：广西玉柴机器股份有限公司.发动机型号：LR4N5Z-22.额定功率：103kW.制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司.作业小时生产率（h㎡/h）：0.72-1.10.",103,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[514,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","山东巨明机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6.0B","喂入量6.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","型号规格：4LZ-6.0B；结构型式：自走 轮式 全喂入式；配套发动机生产企业、牌号型号、额定功率：第一拖拉机股份有限公司、LR4N5Z-22、103kW/广西玉柴机械股份有限公司、YC4A140L-T21、103kW、安徽天利动力股份有限公司、QC4112ZL、103kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6900×2970×3300mm；整机使用质量：5100kg；割台宽度：2500、2360mm；喂入量：6.0kg/s；最小离地间隙：≥250mm；理论作业速度：2-7km/h；作业小时生产率：0.4-0.9h㎡/h；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：（3+1）×2机械组成式；接粮方式：机械自动卸粮、电动卸粮、卸粮筒卸粮",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[515,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","山东巨明机械有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-6.0","喂入量6.0kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","型号规格：4LZ-6.0；结构型式：轮式自走；配套发动机生产企业、牌号型号、额定功率：安徽天利动力股份有限公司、QC4112ZL、92kW/广西玉柴机械股份有限公司、YC4A125Z-T21、92kW/一拖（洛阳）柴油机有限公司、LR4M5Z-H126-U2、92kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6900×3600×3300mm；整机使用质量：6700kg；割台宽度：3250mm；喂入量：21.6t/h；最小离地间隙：320mm；理论作业速度：2-5km/h；作业小时生产率：0.4-0.9h㎡/h；凹板筛型式：栅格式；接粮方式：粮仓机械自动卸粮",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[516,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","新疆机械研究院股份有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8","喂入量：8kg/s；结构形式：自走轮式；喂入方式：全喂入；","结构型式：自走式轮式；喂入量：8kg/s；工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm：9500*4960*3898；整机质量：8500kg；割台幅宽：4910mm；发动机型号：6DF1-19GG2-XYG10；配套发动机额定功率：140kW；配套发动机制造商：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；作业小时生产率：0.6~1.0hm²/h；割刀型式：锯片式；割台搅龙型式：伸缩指+螺旋叶片；复脱器型式：二次复脱；脱粒滚筒型式：纹杆式；接粮型式：搅龙筒式；最小离地间隙mm：440；",140,"通用类","2018/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[517,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-6C","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：6；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6970×3900×3435；整机使用质量（kg）：6200；割台宽度（mm）：2900；发动机型号：一拖（洛阳牌）LR4M5Z-22,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：92、发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.4；",92,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[518,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-7C","喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：7；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：3970×3900×3435；整机使用质量（kg）：6500；割台宽度（mm）：3500；发动机型号：一拖（洛阳牌）LR4N5Z-22,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103、发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.75；",103,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[519,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","山东亚丰农业机械装备有限公司","自走式谷物联合收获机"," 4LZ-10","喂入量:10kg/s；结构形式:自走式；喂入方式：全喂入","结构形式:自走式；喂入量:10kg/s；外形尺寸（工作状态）:8800*4180*3850；整机使用质量10000kg；\r\n割台宽度5400mm；发动机型号：YC6J190-T360；额定功率：140kW;\r\n发动机生产厂家：玉柴机械股份有限公司；额定转速：2200 r/min。",140,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[520,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-6CH","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：6；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：7200×3250×3440；整机使用质量（kg）：6580；割台宽度（mm）：2900；发动机型号：玉柴牌YC4A112ZL-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4M5Z-22,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.4；",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[521,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-7CHG","喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：7；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：7300×3850×3660；整机使用质量（kg）：7140；割台宽度（mm）：3500；发动机型号：玉柴牌YC4A140L-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4N5Z-22,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.75；",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[522,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-7B2","喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：7；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6630×3130×3320；整机使用质量（kg）：5250；割台宽度（mm）：2750；发动机型号：玉柴牌YC4A140L-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4N5Z-22,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103或106.6、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.4；",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[523,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-8B","喂入量(kg/s):8；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：8；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6630×3130×3320；整机使用质量（kg）：5250；割台宽度（mm）：2750；发动机型号：一拖（洛阳牌）LR4N5Z-22,选配玉柴牌YC4A140L-T29,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103、发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.5；\r\n",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[524,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-6B4","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：6；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6630×3130×3320；整机使用质量（kg）：5250；割台宽度（mm）：2750；发动机型号：玉柴牌YC4A140L-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4N5Z-22,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；一拖（洛阳）柴油机有限公司；安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.5~1.25；",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[525,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","山东五征集团有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-7","喂入量：7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","结构形式；自走 轮式 全喂入；喂入量：7kg/s；外形尺寸（工作状态）：6650×3750×3420mm；整机使用质量：5600kg；割台宽度2750mm；配套发动机厂商：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机型号：YC4A140Z-T21：功率：103kW；作业小时生产率：0.6-1.0hm2/h；割刀型式：标Ⅱ型；变速箱类型：（3+1）机械组成式",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[526,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-7BZ1","喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：7；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：7490×3130×3420；整机使用质量（kg）：6500；割台宽度（mm）：2750；发动机型号：玉柴牌YC4A140L-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4N5Z-22,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103或106.6、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.5；",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[527,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-7B","喂入量(kg/s):7；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：7；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6600×3000×3420；整机使用质量（kg）：5100；割台宽度（mm）：2200；发动机型号：一拖（洛阳牌）LR4M5Z-22,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：92、发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.4；",92,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[528,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-6A","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量（kg/s）：6；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6750×2920×3310；；整机使用质量kg：4660；割台宽度（mm）：2500/2580；发动机型号：玉柴牌YC4A125Z-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4M5Z-22,选配天利牌QC4112ZL；配套动力（kW）：92；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；一拖（洛阳）柴油机有限公司；安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.5~1.25；",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[529,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-6B1","喂入量(kg/s):6；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：6；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6750×3050×3310；整机使用质量（kg）：4700；割台宽度（mm）：2750；发动机型号：玉柴牌YC4A125Z-T29,选配一拖（洛阳牌）LR4M5Z-22,选配天利牌QC4112ZL,选配天利牌QC4118、配套功率（kW）：92、发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；一拖（洛阳）柴油机有限公司；安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.5~1.25；",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[530,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","郑州中联收获机械有限公司","自走式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6","喂入量：6kg/s.结构形式：自走轮式.喂入方法：全喂入.","结构形式：自走轮式全喂入.喂入量：6kg/s.工作状态外形尺寸(长*宽*高）：6560*3000*3250.整机使用质量：5210kg.割台宽度：2750mm.发动机型号：YC4A125Z-T21.额定功率：92kW.制造商：广西玉柴机器股份有限公司.发动机型号：LR4M5Z-22.额定功率：92kW.制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司.作业小时生产率（h㎡/h）：0.67-1.",92,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[531,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收获机","4LZ-8F","喂入量(kg/s):8；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：8；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：9200×5700×3880；整机使用质量（kg）：8980；割台宽度（mm）：5400；发动机型号：锡柴牌CA6110/125ZTGA2；选配玉柴牌YC6B160Z、配套功率（kW）：118、发动机制造商：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、广西玉柴机器股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：：0.5-1.0；",118,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[532,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","山东亚丰农业机械装备有限公司","自走式谷物联合收获机"," 4LZ-8","喂入量：8kg/s；结构形式：自走式；喂入方式：全喂入","结构型式:自走式；发动机生产厂家：玉柴机械股份有限公司； 配套发动机型号:YC4A160-T351；结构型式:立式、直立、水冷、四冲程；额定功率:118kW；额定转速：2200r/min；外形尺寸：6970×3500×3435mm；整机使用质量：7500kg；割台宽度3500/2750mm；喂入量： 8kg/s；最小离地间隙：360mm；理论作业速度：1.5km/h～9.0km/h之间；作业小时生产率：0.5hm2/h～1.5hm2/h之间；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；割刀形式：往复式；割台搅龙形式：螺旋输出器；拨禾轮形式：偏心弹齿式；直径：Φ1000mm；拨禾轮板数：5个。",118,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[533,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机（全喂入)","6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-8CZ","喂入量(kg/s):8；自走轮式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：自走轮式；喂入量(kg/s)：8；喂入方式：全喂入；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高mm）：6970×3900×3580；整机使用质量（kg）：7100；割台宽度（mm）：3500；发动机型号：一拖（洛阳牌）LR4N5Z-22,选配玉柴牌YC4A140L-T29,选配天利牌QC4112ZL、配套功率（kW）：103、发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.6~1.95；",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[534,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南省农广农业装备有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-0.8","喂入量：0.8kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：履带全喂入自走式；喂入量：0.8kg/s；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：2805X1700X2070mm；整机使用质量：665KG；割台宽度：1200mm ；履带规格：73mmX41节X250mm；配套发动机：常柴股份有限公司 CF15M 单缸柴油机，9.7kW  2400r/min；纯工作小时生产率：≥0.1hm2/h;割刀型式：标Ⅱ型，割台搅龙型式：螺旋式，变速箱类型：齿轮机械变速，接粮方式：人工接粮；收获种类：水稻、小麦",9.7,"通用类","2019/12/31","湖南省"]
[535,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川省鑫事达机械设备有限公司","谷物联合收割机","4L-0.6","喂入量：0.6kg/s ；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","结构型式：全喂入履带自走式；喂入量：0.6kg/s；外形尺寸（长x宽x高）mm2530x1260x1420；喂入方式：全喂入；整机使用质量：385kg；割台宽度：1060mm；履带（长x宽）mm900x250；发动机型号：188F；配套发动机额定功率：7.5kW；配套发动机制造商：江苏常工动力机械有限公司；配套发动机结构型式：单缸风冷柴油机；配套发动机额定转速：3600r/min;作业小时生产率：0.04-0.08:；割刀型式：V型式复式；割台搅龙型式：螺旋输送式；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械变速；接粮方式：人工接粮.\r\n",7.5,"通用类","2018/12/31","四川省"]
[536,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川刚毅科技集团有限公司","谷物联合收割机","4L-0.6A","喂入量kg/s：0.6；结构形式：全喂入自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：全喂入自走履带式；喂入量(kg/s)：06.；外形尺寸（工作状态）（mm）：2720*1300*1310；整机使用质量(kg)：440；割台宽度（mm）：1060；发动机型号：KA450、188F；配套功率（kW）：7.5；无锡凯奥动力机械有限公司；无锡海龙机械有限公司；无锡华源凯马动力有限公司；作业效率（小时生产率）（h㎡/h）：0.04-0.08。\r\n",7.5,"通用类","2019/12/31","四川省"]
[537,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","双峰县湘源金穗收割机制造有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-0.8","喂入量：0.8kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：全喂入履带自走式;\r\n喂入量：0.8kg/s;\r\n工作时状态外形尺寸（长*宽*高）（mm):3100* 1500* 1400;\r\n整机质量：850kg;\r\n割台宽度：1200mm ;\r\n履带规格（节距*节数*宽）：90mm*34节*280mm;\r\n配套发动机：ZS1100/CF1100   “常柴”“常发”动力机械有限公司柴油机;\r\n额定功率：12.1kW;额定转速：2200r/min;  接粮方式：人工接粮 \r\n纯业小时生产率（h㎡/h）：≥0.05\r\n",12.1,"通用类","2016/12/31","湖南省"]
[538,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川省南田收割机制造有限公司","履带式稻麦联合收割机","4LZ-0.6","喂入量：0.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入。","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：0.6kg/s；外形尺寸（长X宽X高）：2840mm X 1200mm X 1470mm;整机使用质量：354kg；割台宽度：1050mm；履带规格（长X宽）：2268mm X 255mm；发动机型号：CLF15M，配套功率：10.3kW,制造商：常州联发机械股份有限公司；  发动机型号：H14，配套功率：10.3kW,制造商：常柴股份有限公司； 作业小时生产率：0.08h㎡/h。",10.3,"通用类","2018/12/31","四川省"]
[539,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川刚毅科技集团有限公司","谷物联合收割机","4L-0.9B","喂入量：0.9kg/s；结构形式：全喂入自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：全喂入自走履带式；喂入量（kg/s）：0.9；外形尺寸（工作状态）（mm）：2720*1300*1310；整机使用质量（kg）：450；割台宽度（mm）：1060；发动机型号：KA490、192F；配套功率（kW）：9.2；无锡凯奥动力机械有限公司；无锡海龙机械有限公司；无锡华源凯马动力有限公司；作业效率（小时生产率）（h㎡/h）：0.04-0.08。\r\n",9.2,"通用类","2019/12/31","四川省"]
[540,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","成都金川田农机制造有限公司","联合收割机","4LZ-0.8","结构型式：自走履带式;喂入量：0.8Kg/s;喂入方式：全喂入","产品配置参数：结构形式:自走履带式；喂入量:0.8kg/s；外形尺寸（工作状态）:3120mm*1450mm*1950mm；整机使用质量:1020kg；割台宽度:1200mm； 履带规格（履带式）:90mm*34节*280mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）:ZS1115型柴油机、配套功率：14.7kW；制造商:江苏常兴动力机械有限公司；作业效率小时生产率：0.06-0.12hm2/h",14.7,"通用类","2019/12/31","四川省"]
[541,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川省南田收割机制造有限公司","履带式稻麦联合收割机","4LZ-0.9","喂入量：0.9kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：0.9kg/s；外形尺寸（长X宽X高）：2980mm X 1400mm X 1470mm;整机使用质量：372kg；割台宽度：1200mm；履带规格（节距X节数X宽）：80mm X28节X 255mm；发动机型号：H16，配套功率：11.2kW,制造商：常柴股份有限公司；  发动机型号：常联发H14，配套功率：11.2kW,制造商：常州联发机械股份有限公司； 作业小时生产率：0.14h㎡/h。",11.2,"通用类","2018/12/31","四川省"]
[542,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-1.0","喂入量：1.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","喂入量：1.0kg/s；结构形式：自走履带式；喂入方式：全喂入；配套动力及厂家：常柴L28；配套动力功率：20kW；外型尺寸：长4080宽2150高1940mm；整机质量：1350kg；割台宽度：1360mm；履带规格：节距90mmX38节X宽280mm；作业小时生产率：0.07~0.17h㎡/h",20,"通用类","2019/12/31","湖南省"]
[543,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-2.0ZA","喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：洋马牌3TNV84T-KCN；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：2；结构尺寸（长×宽×高cm）：412×185×215；整机质量（kg）：1550；割台宽度（mm）：1600；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×43节×400mm（偏置）；轨距：940mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.1~0.3；配套动力（kW）：30；",30,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[544,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-2.0D","检验报告试验条件（作物品种）：水稻；喂入量（kg/s）：2；自走履带式；喂入方式：全喂入","检验报告试验条件（作物品种）：水稻；喂入量（kg/s）：2；自走履带式；喂入方式：全喂入；配套发动机生产企业：浙江新柴股份有限公司；配套发动机牌号型号：A498BZT；配套发动机结构型式：立式、四缸直列、水冷；额定功率：55kW；额定转速：2400r/min;工作状态外形尺寸(长×宽×高）：4750mm×2350mm×2360mm；整机使用质量：2450kg；割台宽度：2000mm；最小离地间隙：240mm;理论作业速度：0~7.56km/h;作业小时生产率：0.2~0.47h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡；割刀型式：国标Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋搅龙偏心伸缩杆式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：Φ900mm；拨禾轮板数：5；脱粒滚筒型式：主滚筒轴流钉齿式，副滚筒轴流钉齿式；脱粒滚筒尺寸（外径×长）：主滚筒Φ545×1285mm，副滚筒Φ545×650mm；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ328mm；风扇数量：1个；履带规格（节距 ×节数×宽）：90mm×48节×400mm；履带轨距：980mm；变速箱类型：（HST＋3×2＋1档）齿轮式变速箱；制动器型式：内置湿式摩擦片式；复脱器型式：叶轮式；接粮方式：人工接粮、液压卸粮",55,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[545,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川刚毅科技集团有限公司","谷物联合收割机","4LZ-1.0","喂入量：1.0kg/s；结构形式：全喂入自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：全喂入自走履带式；喂入量（kg/s）：1.0；外形尺寸（工作状态）（mm）：3824*1792*2550；整机使用质量（kg）：1800；割台宽度（mm）：1350；发动机型号：ZN490、JDM485G1；配套功率（kW）：33；常柴股份有限公司；江苏江淮动力股份有限公司；作业效率（小时生产率）（h㎡/h）：0.15-0.20。\r\n",33,"通用类","2018/12/31","四川省"]
[546,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南省农广农业装备有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-1.0","喂入量：1.0kg/s;自走履带式;喂入方式：全喂入","结构型式：履带全喂入自走式；喂入量：1.0kg/s；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：2805X1700X2070mm；整机使用质量：750KG ；割台宽度：1200mm；履带规格：73mmX41节X250mm；配套发动机：柴常股份有限公司 H20、卧式，14.7kW  2300r/min，,作业小时生产率：≥0.1hm2/h;割刀型式：标Ⅱ型，割台搅龙型式：螺旋式，变速箱类型：齿轮机械变速（3+1），接粮方式：人工接粮,收获作物：水稻、小麦",14.7,"通用类","2019/12/31","湖南省"]
[547,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","双峰县湘源金穗收割机制造有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-1.0A","喂入量：1kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：全喂入履带自走式；\r\n喂入量：1.0kg/s \r\n工作时状态外形尺寸（长*宽*高）（mm):3320*1510*2420,\r\n整机质量：1000kg;\r\n割台宽度：1200mm 90mm*35节*280mm \r\n履带规格（节距*节数*宽）：\r\n配套发动机功率：ZS1115/CF1115    常柴H20型或常发型\r\n配套功率：15.4kW/16.18kW; 额定转速：2200r/min  接粮方式：人工接粮\r\n作业小时生产率（h㎡/h）：小麦22.2，水稻21.7",16.18,"通用类","2018/12/31","湖南省"]
[548,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-2.0","喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4L68；结构型式：履带全喂入式；喂入量(kg/s)：2；结构尺寸（长×宽×高cm）：520×338×278；整机质量（kg）：2420；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×46节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.17-0.4；配套动力（kW）：40；",40,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[549,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-2.0D","喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4G33-01；结构型式：全喂入履带自走式；喂入量(kg/s)：2；结构尺寸（长×宽×高cm）：460×223×277；整机质量（kg）：2500；割台宽度（mm）：1800；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×46节×400mm；轨距：1050mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.17~0.4；配套动力（kW）：50；",50,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[550,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川省苍溪农机制造有限公司","履带式稻麦联合收割机","4LZ-1.0","喂入量：1.0kg/s；型式：全喂入履带自走式；喂入方式：全喂入\r\n","型式：全喂入履带自走式；喂入量：1.0kg/s；外形尺寸长×宽×高：3112×1594×1716mm；整机使用质量：1000kg；割台宽度：1340mm； 履带规格节距×节数×宽：190mm×18节×280mm；配套动力：CG28M单缸直喷；动力功率：20.2kW；动力转速：2200r/min；动力制造商：江苏常工动力机械有限公司；生产率：0.10hm2/h；油耗：≤30.0kg/hm2.",20.2,"通用类","2019/12/31","四川省"]
[551,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-2.0","喂入量：2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：2kg/s；外形尺寸（工作状态）（长*宽*高）mm：5245*2690*2675；整机使用质量kg:2510；割台宽度mm:1800； 履带规格（履带式）（节距*节数*宽）：90mm*46节*400mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）、配套功率及制造商：495T（云内）、QC495L（全柴）、4L68L（常柴） 42kW；作业效率小时生产率（h㎡/h）：0.2-0.38",42,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[552,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","天津拖拉机制造有限公司","全喂入联合收割机","4LL-2.0","喂入量：2.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","1.结构形式:全喂入履带式；2.喂入量kg/s：2.0（7.2t/h）；3.外形尺寸（工作状态）:4600mm*2720mm*2350mm；4.整机使用质量:2480kg；5.割台宽度:2000mm；6. 履带规格（履带式）:900mm×46节×400mm；7.发动机型号:A498BT;8.配套功率:46kW;9.制造商:浙江新柴股份有限公司；10.作业效率小时生产率：0.2-0.47（hm²/h）",46,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[553,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-2.5Q","喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：新柴牌A498BZT；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：2.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：473.5×232×285；整机质量（kg）：2565；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×400mm；轨距：980mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.17~0.4；配套动力（kW）：55；",55,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[554,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-2.5Z","喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌CZ4102；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：2.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：495×254×250；整机质量（kg）：3000；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.17~0.4；配套动力（kW）：60；",60,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[555,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-2.0ZA","喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C5-61M22,选配新柴A498BT-59；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：2；结构尺寸（长×宽×高cm）：459.5×202×222；整机质量（kg）：2100；割台宽度（mm）：1800；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×44节×300/350/400/450mm；轨距：1000mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.1-0.3；配套动力（kW）：45；",45,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[556,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-1.6D","喂入量(kg/s)：1.6；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌L28；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：1.6；结构尺寸（长×宽×高cm）：400×195×236.5；整机质量（kg）：1450；割台宽度（mm）：1360；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×38节×280mm；轨距：780mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.14~0.27；配套动力（kW）：23；",23,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[557,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中机南方机械股份有限公司","纵向轴流全喂入联合收割机","4LZ-2.5","喂入量:2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式:履带自走式全喂入；喂入量kg/s：2.5；外形尺寸（工作状态）mm：4950×2450×2550；整机使用质量kg：3000；割台宽度mm：2000； 履带规格（履带式）：90mm×48节×400mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）：SDBMZ、498BZT、Y4102、配套功率及制造商：65kW/江苏四达动力机械集团有限公司/浙江新柴股份有限公司/一拖动力机械有限公司；作业效率小时生产率（hm2/h)：0.28-0.6。",65,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[558,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-1.8","喂入量(kg/s)：1.8；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4L68；结构型式：纵轴流履带全喂入式；喂入量(kg/s)：1.8；结构尺寸（长×宽×高cm）：486×273×271；整机质量（kg）：2520；割台宽度（mm）：1800；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×46节×350mm；轨距：1050mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.13-0.33；配套动力（kW）：45；",45,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[559,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-2.0Z","喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入","发动机品牌/型号：常柴牌4L88-R42；结构型式：纵轴流履带全喂入式；喂入量(kg/s)：2；结构尺寸（长×宽×高cm）：497×304×266；整机质量（kg）：2670；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×46节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.17-0.4；配套动力（kW）：53；",53,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[560,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中机南方机械股份有限公司","双滚筒全喂入联合收割机","4LZ-2.3","喂入量:2.3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式:履带自走式全喂入；喂入量kg/s：2.3；外形尺寸（工作状态）mm：4700×2400×2500；整机使用质量kg：2700；割台宽度mm：2000； 履带规格（履带式）：90mm×48节×400mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）：498BZT、4C6-75M22、配套功率及制造商：55kW/浙江新柴股份有限公司/安徽全柴动力股份有限公司；作业效率小时生产率（hm2/h)：0.27-0.54。",55,"通用类","2016/12/31","浙江省"]
[561,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LL-2.0D","喂入量：2.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式:自走式全喂入；喂入量：2.0kg/s；外形尺寸（工作状态）：4680mm×2800mm×2650mm；整机使用质量：2400kg；割台宽度：2000mm； 履带规格：90mm×48节×400mm；发动机型号：498BT、4C6-61M22；配套功率：45kW；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司；作业小时生产率：0.2-0.47h㎡/h；变速箱类型：机械式+液压无级变速（HST）；接粮方式：人工接粮/集粮箱（液压卸粮）。",45,"通用类","2016/12/31","浙江省"]
[562,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-2.5","喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4L88；结构型式：履带全喂入式；喂入量(kg/s)：2.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：476×310×277；整机质量（kg）：2605；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1050mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.23-0.47；配套动力（kW）：53；",53,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[563,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川刚毅科技集团有限公司","谷物联合收割机","4LZ-1.6","喂入量1.6kg/s；结构形式：全喂入自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：全喂入自走履带式；喂入量（kg/s）：1.6；外形尺寸（工作状态）（mm）：4350*2100*2550；整机使用质量（kg）：2100；割台宽度（mm）：1500；发动机型号：ZN490Q；配套功率（kW）：33；常柴股份有限公司；作业效率（小时生产率）（h㎡/h）：0.10-0.16。 ",33,"通用类","2020/12/31","四川省"]
[564,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-2.0Z","喂入量(kg/s)：2；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C5-61M22,选配新柴A498BT-59；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：2；结构尺寸（长×宽×高cm）：459.5×182×222；整机质量（kg）：2060；割台宽度（mm）：1600；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×44节×300/350/400/450mm；轨距：1000mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.1-0.3；配套动力（kW）：45；",45,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[565,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-2.0T","喂入量：2.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式:全喂入履带自走式；喂入量：2.0kg/s；外形尺寸（工作状态）：4680mm×2685mm×2605mm；整机使用质量：2470kg；割台宽度：2000mm； 履带规格：90mm×48节×400mm；发动机型号：A498BZT、4C6-75M22；配套功率：55kW；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司；作业小时生产率：0.25-0.48h㎡/h；变速箱类型：机械变速箱+HST；接粮方式：人工/集粮箱。",55,"通用类","2016/12/31","浙江省"]
[566,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.0","检验报告试验条件（作物品种）：水稻；喂入量（kg/s）：3；自走履带式；喂入方式：全喂入","检验报告试验条件（作物品种）：水稻；喂入量（kg/s）：3；自走履带式；喂入方式：全喂入；配套发动机生产企业：浙江新柴股份有限公司；配套发动机牌号型号：A498BZT88/24；配套发动机结构型式：立式、四缸直列、水冷；额定功率：65kW；额定转速：2400r/min;工作状态外形尺寸(长×宽×高）：4750mm×2650mm×2360mm；整机使用质量：2560kg；割台宽度：2200mm；最小离地间隙：240mm;理论作业速度：0~9.83km/h;作业小时生产率：0.33~0.5h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡；割刀型式：国标Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋搅龙偏心伸缩杆式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：Φ900mm；拨禾轮板数：5；脱粒滚筒型式：主滚筒轴流杆齿式，副滚筒轴流杆齿式；脱粒滚筒尺寸（外径×长）：主滚筒Φ540×1285mm，副滚筒Φ540×650mm；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ328mm；风扇数量：1个；履带规格（节距 ×节数×宽）：90mm×48节×400mm；履带轨距：980mm；变速箱类型：（HST＋3×2＋1档）齿轮式变速箱；制动器型式：内置湿式摩擦片式；复脱器型式：叶轮式；接粮方式：人工接粮、液压卸粮",65,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[567,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-2.5Q","喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：新柴牌498BZT,选配全柴牌4C6-75M22,洋马牌4TNV98T-NSA；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：2.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：484×232×284；整机质量（kg）：2565；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×400/450mm；轨距：980mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.17-0.4；配套动力（kW）：55；",55,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[568,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.5Q","喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-88M22；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：3.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：462×238×262；整机质量（kg）：2630；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×400mm；轨距：980mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.3~0.5；配套动力（kW）：65；",65,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[569,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.8DA","喂入量(kg/s)：3.8；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：新柴牌4105增压，选配四达牌4105增压；结构型式：全喂入履带自走式；喂入量(kg/s)：3.8；结构尺寸（长×宽×高cm）：536×350×276；整机质量（kg）：2850；割台宽度（mm）：2800；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.33-0.7；配套动力（kW）：70；",70,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[570,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.5QA","喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-88M22；结构尺寸（长×宽×高cm）：484×268×284；整机质量（kg）：2560；配套动力（kW）：65；结构型式：全喂入履带式；割台宽度（mm）：2000；喂入量（t/h）：12.6；最小离地间隙（mm）：240；理论作业速度（km/h）：低速0-4.5、高速0-5.8；作业小时生产率（hm2/h）：0.2~0.5；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤28；喂入量(kg/s)：3.5；\r\n",65,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[571,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","山东常林农业装备股份有限公司","水稻联合收割机","4LZ-3.5","喂入量：3.5kg/s；\r\n自走履带式；\r\n喂入方式：全喂入；","结构形式：自走履带式全喂入式；\r\n喂入量：3.5kg/s；\r\n外形尺寸（工作状态）：4700*2400*2500mm；\r\n整机使用质量:3050kg；\r\n割台宽度:2000mm； \r\n发动机生产企业：第一拖拉机股份有限公司\r\n发动机型号:东方红LR4B5-23\r\n配套功率/转速：66kW/2300r/min；\r\n最小离地间隙：260mm\r\n理论作业速速：1.6-5.4km/h\r\n拨乔轮型式：偏心弹齿式\r\n接粮方式：自动卸粮\r\n粮箱容积：1.06m3",66,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[572,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.8D","喂入量(kg/s)：3.8；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：新柴牌4105增压，选配四达牌4105增压；结构型式：全喂入履带自走式；喂入量(kg/s)：3.8；结构尺寸（长×宽×高cm）：536×350×276；整机质量（kg）：2850；割台宽度（mm）：2600；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.33-0.67；配套动力（kW）：70；",70,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[573,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.0ZA","喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌CZ4102；结构型式：全喂入履带式；喂入量（kg/s）：3；结构尺寸（长×宽×高cm）：495×254×250；整机质量（kg）：3000；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.2~0.4；配套动力（kW）：60；",60,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[574,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-2.5L","喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4L88；结构型式：纵轴流履带全喂入式；喂入量(kg/s)：2.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：476×310×277；整机质量（kg）：2660；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1050mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.23-0.33；配套动力（kW）：50；",50,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[575,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入稻麦联合收割机","4LZ-2.8Z","喂入量(kg/s)：2.8；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4L88-R43；结构型式：纵轴流履带全喂入式；喂入量(kg/s)：2.8；结构尺寸（长×宽×高cm）：496.5×251×261；整机质量（kg）：3045；割台宽度（mm）：2130；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.27-0.54；配套动力（kW）：58；",58,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[576,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-2.5T","喂入量：2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式:履带自走式全喂入；喂入量：2.5kg/s；外形尺寸（工作状态）：4680mm×2685mm×2605mm；整机使用质量：2470kg；割台宽度：2000mm； 履带规格：90mm×48节×400mm；发动机型号：A498BZT、4C6-75M22；配套功率：55kW；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司；作业小时生产率：0.25-0.48h㎡/h；变速箱类型：机械变速箱+HST；接粮方式：人工/集粮箱。",55,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[577,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.0QA","喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-82M22；结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：3；结构尺寸（长×宽×高cm）：495×238×282；整机质量（kg）：2500；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×400mm；轨距：980mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.2~0.4；配套动力（kW）：60；",60,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[578,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.0Z","喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4L88-R43；结构型式：纵轴流履带全喂入式；喂入量（kg/s）：3；结构尺寸（长×宽×高cm）：496.5×251×261；整机质量（kg）：3045；割台宽度（mm）：2130；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.27~0.54；配套动力（kW）：58；",58,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[579,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.5HA","喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：一拖牌LR4M5-23；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：3.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：573×336×296；整机质量（kg）：3900；割台宽度（mm）：2900；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×54节×400mm；轨距：1300mm；作业小时生产率（hm²/h）：035~0.5；配套动力（kW）：66.2；",66.2,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[580,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.8DB","喂入量(kg/s)：3.8；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌CZ4102；结构型式：全喂入履带自走式；喂入量(kg/s)：3.8；结构尺寸（长×宽×高cm）：520×350×276；整机质量（kg）：2850；割台宽度（mm）：2000/2100；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1050mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.33~0.65；配套动力（kW）：60；",60,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[581,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","洋马农机(中国)有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-2.8A","喂入量：2.8kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：2.8kg/s；外形尺寸（工作状态、mm）：5095X2300X2720；整机使用质量：3000kg；割台宽度：2060mm；履带规格（履带式）：90mmX51节X425mm；发动机型号：4TNV98T-PRCGC，配套功率：60.3kW，制造商：洋马株式会社；理论作业速度：0~6.88km/h；作业小时生产率：0.22~0.56hm²/h；",60.3,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[582,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.5Z","喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：玉柴牌YC4A90；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：3.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：500×277×265；整机质量（kg）：3100；割台宽度（mm）：2400；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.3~0.6；配套动力（kW）：65；",65,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[583,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.0ZB","喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌495；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：3；结构尺寸（长×宽×高cm）：480×226×288；整机质量（kg）：2100；割台宽度（mm）：1800；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×46节×400mm；轨距：940mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.3~0.7；配套动力（kW）：39；",39,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[584,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.0T","喂入量：3.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","喂入量：3.0kg/s；结构形式：自走履带式；喂入方式：全喂入；配套动力及厂家：常柴4L88；配套动力功率：62kW；外型尺寸：长4925宽3070高2700mm；整机质量：2500kg；割台宽度：2120mm；履带规格：节距90mmX48节X宽400mm；作业小时生产率：0.17~0.5/h/0.17~0.3h㎡/h(丘陵区)",62,"通用类","2017/12/31","湖南省"]
[585,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-3.5ZL","喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：新柴牌4105增压；结构型式：纵轴流履带全喂入式；喂入量(kg/s)：3.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：496.5×251×261；整机质量（kg）：2830；割台宽度（mm）：2130；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.27-0.54；配套动力（kW）：65；",65,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[586,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","东风井关农业机械有限公司","全喂入自走式稻麦联合收割机","4LZ-2.7B(HC758G)","喂入量:2.7kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：2.7kg/s;\r\n外形尺寸：4890x2250x2450mm；整机使用质量：3040Kg；割台宽度：2000mm；\r\n配套发动机：常柴股份有限公司，4L88，立式水冷、四冲程、四缸直喷式增压式；\r\n额定功率：55kW；额定转速：2400r/min；\r\n履带规格：90mm*50节*400mm；",55,"通用类","2017/12/31","湖北省"]
[587,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-3.0D","喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4L88；结构型式：全喂入履带自走式；喂入量(kg/s)：3；结构尺寸（长×宽×高cm）：476×310×277；整机质量（kg）：2500；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1050mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.23~0.47；配套动力（kW）：60；",60,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[588,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-2.5","喂入量：2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","喂入量：2.5kg/s；结构形式：自走履带式；喂入方式：全喂入；配套动力及厂家：云内YN27GBZ；配套功率：50kW；外形尺寸：长5300宽2730高2770mm；整机质量：2480kg；割台宽度：1980mm；履带规格：节距90mmX48节X350mm；作业小时生产率：0.26~0.40h㎡/h",50,"通用类","2019/12/31","湖南省"]
[589,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","东风井关农业机械有限公司","全喂入自走式稻麦联合收割机","4LZ-2.7A(HC758)","喂入量：2.7kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：3.0kg/s\r\n外型尺寸：4920*2830*2850；整机使用质量：2820Kg；割台宽度2000mm\r\n配套发动机：洋马发动机（山东）有限公司，4TNV98T-ZCNISC，立式水冷4冲程4缸直喷式增压式柴油发动机；\r\n额定功率：55kW；额定转速：2500r/min；\r\n履带规格：90mm*50节*450mm",55,"通用类","2019/12/31","湖北省"]
[590,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-2.5Z","喂入量(kg/s)：2.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：新柴牌A498BZT,选配全柴牌4C5-75M22,洋马牌4TNV98T-N；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：2.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：459.5×202×222；整机质量（kg）：2150；割台宽度（mm）：1800；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×44节×300/350/400mm；轨距：1000mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.17-0.4；配套动力（kW）：55或53.1；",53.1,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[591,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-2.3","喂入量：2.3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","喂入量：2.3kg/s；结构形式：自走履带式；喂入方式：全喂入；配套动力及厂家：浙江新柴A498BT/云内动力4100GB；配套功率：45kW；外形尺寸：长4940宽2810高2550mm；整机质量：2300kg；割台宽度：1830mm；履带规格：节距90mmX46节X350mm；作业小时生产率：0.20~0.40h㎡/h",45,"通用类","2019/12/31","湖南省"]
[592,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","洋马农机(中国)有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-2.5A","喂入量：2.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：2.5kg/s；外形尺寸（工作状态、mm）：5110X2280X2530；整机使用质量：2950kg；割台宽度：2060mm；履带规格（履带式）：90mmX51节X425mm；发动机型号：4TNV98-XNRCGC、4TNV98-XNRCGCC，配套功率：51.5kW，制造商：洋马株式会社、洋马发动机（山东）有限公司；理论作业速度：0~6.66km/h；作业小时生产率：0.2~0.5hm²/h；",51.5,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[593,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","水稻联合收割机","4LZ-3.6Z","喂入量：3.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：3.6kg/s；外形尺寸（工作状态）：5080mm×2450mm×2705mm；整机使用质量：2945kg；割台宽度：2000mm； 履带规格：90mm×51节×400mm；发动机型号：A498BZT、4G33TC、4L88、4C6-90M22；配套功率：60kW；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、常柴股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司；作业小时生产率：0.3-0.5h㎡/h；变速箱类型：三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：机械卸粮/人工接粮。",60,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[594,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-5.0Z","喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4105L,选配四达牌SDQZ,选配玉柴牌YC4FA105L-T25；结构型式：全喂入履带自走式；喂入量(kg/s)：5；结构尺寸（长×宽×高cm）：480×265×273；整机质量（kg）：3155；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400mm；轨距：1145mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.35~0.43；配套动力（kW）：70或73.5；\r\n",70,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[595,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.0D","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-82M22；结构型式：全喂入履带自走式；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：536×322×276；整机质量（kg）：2515；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1145mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.25~0.35；配套动力（kW）：65；",65,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[596,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-5.0H","喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：一拖牌LR4V5-23；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：5；结构尺寸（长×宽×高cm）：573×336×296；整机质量（kg）：4000；割台宽度（mm）：3200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×54节×400mm；轨距：1300mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.4~0.6；配套动力（kW）：77；",77,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[597,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.0B","喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：4kg/s；外形尺寸（工作状态）（长*宽*高）mm：5100*2500*2650；整机使用质量kg:3050；割台宽度mm:2100/2000； 履带规格（履带式）（节距*节数*宽）：90mm*50节*450mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）、配套功率及制造商：4G33TC 70kW；作业效率小时生产率（h㎡/h）：0.3-0.5",70,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[598,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.6Z","喂入量(kg/s)：4.6；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：新柴牌4105增压；结构型式：纵轴流履带全喂入式；喂入量(kg/s)：4.6；结构尺寸（长×宽×高cm）：507×328×252；整机质量（kg）：3100；割台宽度（mm）：2600；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.4-0.7；配套动力（kW）：75；",75,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[599,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.0ZA","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：新柴牌4105增压，选配四达牌4105增压；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：496.5×251×261；整机质量（kg）：3000；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.33~0.67；配套动力（kW）：70；",70,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[600,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-3.0ZA","喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-65M22；结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：3；结构尺寸（长×宽×高cm）：459.5×202×222；整机质量（kg）：2100；割台宽度（mm）：1800；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×44节×300mm；轨距：1000mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.17~0.4；配套动力（kW）：48；",48,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[601,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-3.6S","喂入量：3.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构型式：履带自走全喂入；喂入量：3.6kg/s；外形尺寸（工作状态）：4680mm×2685mm×2605mm；整机使用质量：2600kg；割台宽度：2000mm； 履带规格：90mm×49节×400mm；发动机型号：A498BZT82/24、4G33TC-03、4C6-82M22；配套功率：60kW；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、常柴股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司；作业小时生产率：0.25-0.48h㎡/h；变速箱类型：三档齿轮变速箱+液压无级变速器；接粮方式：机械卸粮或人工接粮。",60,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[602,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-5.0Q","喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：四达牌Q73L-119A；结构型式：全喂入履带自走式；喂入量(kg/s)：5；结构尺寸（长×宽×高cm）：492×244.5×288；整机质量（kg）：3200；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×450mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.35-0.43；配套动力（kW）：75；\r\n",75,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[603,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.0QA","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-95M22；结构型式：全喂入履带自走式；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：484×268×284；整机质量（kg）：2695；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×400mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.2-0.5；配套动力（kW）：70；",70,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[604,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.0H","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：一拖牌LR4M5-23；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：563×340×296；整机质量（kg）：3980；割台宽度（mm）：2900；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×500mm；轨距：1300mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.3~0.7；配套动力（kW）：70；",70,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[605,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中机南方机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-3.5S","喂入量:3.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式:履带自走式全喂入；喂入量kg/s：3.5；外形尺寸（工作状态）mm：4700×2400×2500；整机使用质量kg：2700；割台宽度mm：2000； 履带规格（履带式）：90mm×48节×400mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）：498BZT、SDBMZ4102、Y4102ZG、配套功率及制造商：65kW/浙江新柴股份有限公司/江苏四达动力机械集团有限公司/一拖动力机械有限公司；作业效率小时生产率（hm2/h)：0.30-0.54。",65,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[606,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.5ZA","喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：玉柴牌YC4FA100L-T20；结构型式：纵轴流全喂入履带式；喂入量(kg/s)：4.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：470×270×220；整机质量（kg）：2800；割台宽度（mm）：2400；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.3~0.6；配套动力（kW）：70；",70,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[607,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.0A","喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：4kg/s；外形尺寸（工作状态）（长*宽*高）mm：5260*2850*2680；整机使用质量kg:2700；割台宽度mm:2100/2000； 履带规格（履带式）（节距*节数*宽）：90mm*46节*400mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）、配套功率及制造商：4C6-88M22（全柴） 65kW；作业效率小时生产率（h㎡/h）：0.3-0.5",65,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[608,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.0Q","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-95M22；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：462×265×262；整机质量（kg）：2640；割台宽度（mm）：2380；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×400mm；轨距：980mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.3~0.6；配套动力（kW）：70；",70,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[609,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-3.6Q","喂入量：3.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构型式：履带自走全喂入；喂入量：3.6kg/s；外形尺寸（工作状态）：5080mm×2450mm×2705mm；整机使用质量：2945kg；割台宽度：2000mm； 履带规格：90mm×51节×400mm；发动机型号：A498BZT82/24、4G33TC-03、4C6-82M22；配套功率：60kW；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、常柴股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司；作业小时生产率：0.3-0.5h㎡/h；变速箱类型：三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：机械卸粮。",60,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[610,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-3.0","喂入量：3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：3kg/s；外形尺寸（工作状态）（长*宽*高）mm：5280*2960*3000；整机使用质量kg:3180；割台宽度mm:2580； 履带规格（履带式）（节距*节数*宽）：90*48节*450mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）、配套功率及制造商：4102GB（云内）、4102AL（全柴）、CZ4102（常柴） 60kW；作业效率小时生产率（㎡/h）：0.2-0.53",60,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[611,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.5Z","喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：玉柴牌YC4FA100L-T20；结构型式：纵轴流全喂入履带式；喂入量(kg/s)：4.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：470×250×220；整机质量（kg）：2800；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm（大粮仓）/90mm×46节×400mm（小粮仓）；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.35~0.65；配套动力（kW）：70；",70,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[612,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-5.0T","喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：新柴牌498BZT；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：5；结构尺寸（长×宽×高cm）：522×232×260；整机质量（kg）：2850；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.2~0.47；配套动力（kW）：65；",65,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[613,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.0Z","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4105增压；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：505×277×258；整机质量（kg）：3050；割台宽度（mm）：505×277×258；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.33~0.67；配套动力（kW）：70；",70,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[614,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-3.5Q","喂入量(kg/s)：3.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-88M22,选配新柴牌A498BZT88/24,选配四达牌SD4D25L,选配常柴牌4L88,选配洋马牌4TNV98T-NSA；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：3.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：488×242×284；整机质量（kg）：2695；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400/450mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.2-0.5；配套动力（kW）：65或63.9；",63.9,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[615,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-3.5","喂入量：3.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：3.5kg/s；外形尺寸（工作状态）（长*宽*高）mm：5700*3230*3080；整机使用质量kg:3360；割台宽度mm:2900； 履带规格（履带式）（节距*节数*宽）：90mm*50节*450mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）、配套功率及制造商：QC4108 (全柴) 66kW；作业效率小时生产率（h㎡/h）：0.27-0.60",66,"通用类","2016/12/31","浙江省"]
[616,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-3.0D","喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4G33；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：3；结构尺寸（长×宽×高cm）：533×235×283；整机质量（kg）：2500；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×46节×400/350mm；轨距：1050mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.23-0.47；配套动力（kW）：52；",52,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[617,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.0QB","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-88M22；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：484×268×284；整机质量（kg）：2695；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×400mm；轨距：985mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.25~0.52；配套动力（kW）：65；",65,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[618,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.5QA","喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：四达牌SDQZ；结构型式：全喂入履带式；喂入量（kg/s）：4.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：496×259×285；整机质量（kg）：3200；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.3~0.6；配套动力（kW）：73.5；",73.5,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[619,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-3.0ZB","喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4G33-01；结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：3；结构尺寸（长×宽×高cm）：459.5×202×222；整机质量（kg）：2220；割台宽度（mm）：1800；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×350mm；轨距：1000mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.17~0.4；配套动力（kW）：50；",50,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[620,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.5Q","喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：四达牌SDQZ；结构型式：全喂入履带式；喂入量(kg/s)：4.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：496×269×285；整机质量（kg）：3225；割台宽度（mm）：2400；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.35~0.65；配套动力（kW）：73.5；",73.5,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[621,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入水稻联合收割机","4LZ-4.0ZB","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4105；结构型式：纵轴流全喂入履带式；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：470×230×220；整机质量（kg）：2800；割台宽度（mm） ：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm（大粮仓）/90mm×46节×400mm（小粮仓）；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.25~0.52；配套动力（kW）：65；",70,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[622,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-4.0E","喂入量：4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：履带自走全喂入式；配套发动机：常柴4L88、功率62kW、额定转速2600r/min，全柴4C6-88M22、功率65kW、额定转速2600r/min，云内YN30GBZ1、功率65kW、额定转速2600r/min；整机使用质量：2800kg；割台宽度：2000mm；喂入量：4.0kg/s；脱粒滚筒型式：纵向轴流杆齿式；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：人工接粮+液压旋转缷粮；",62,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[623,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0S","喂入量：4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：4.0kg/s；外形尺寸（工作状态）：4680mm×2685mm×2605mm；整机使用质量：2600kg；割台宽度：2000mm； 履带规格：90mm×51节×400mm；发动机型号：A498BZT88/24；配套功率：65kW；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司；作业小时生产率：0.3-0.5h㎡/h；变速箱类型：三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：机械卸粮。",65,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[624,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZC","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高cm）：510.5×230×280；整机质量（kg）：3245；割台宽度（mm）：2000； 履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400/450/500mm；轨距：1150mm；发动机型号：全柴牌4C6-95M22,选配常柴牌4G33TC,选配玉柴牌YCD4N22T-90,选配玉柴牌YC4FA95L-T20,选配道依茨牌CA498Z-09T2/01、配套动力（kW）：70；发动机制造商：安徽天利动力股份有限公司、常柴股份有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、道依茨一汽（大连）柴油机有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.3-0.6；",70,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[625,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-4.0A","喂入量：4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：履带自走全喂入式；配套发动机：常柴4L88、功率62kW、额定转速2600r/min，全柴4C6-88M22、功率65kW、额定转速2600r/min、云内YN30GBZ1、功率65kW、额定转速2600r/min；整机使用质量：2770kg；割台宽度：2000mm；喂入量：4.0kg/s；脱粒滚筒型式：切流杆齿式+轴流杆齿式；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：竖式液压旋转缷粮+水平液压旋转缷粮；",62,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[626,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-5.0Z","检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量（kg/s）：5；自走履带式；喂入方式：全喂入","检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量（kg/s）：5；自走履带式；喂入方式：全喂入；配套发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；配套发动机牌号型号：4C6-100M22；配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程、直喷、增压；额定功率：73kW；额定转速：2400r/min;工作状态外形尺寸(长×宽×高）：5960mm×2475mm×3010mm；整机使用质量：3250kg；割台宽度：2200mm；最小离地间隙：320mm;理论作业速度：低速：0~4.4，高速0~5.8km/h;作业小时生产率：小麦0.25~0.52，水稻0.2~0.46h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡；割刀型式：标Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋叶片＋偏心伸缩杆式；拨禾轮型式：偏心拨齿式；拨禾轮直径：Φ900mm；拨禾轮板数：5；脱粒滚筒型式：纵轴流钉齿式；脱粒滚筒尺寸（外径×长）：Φ620×2000mm；凹板筛型式：栅格筛；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ325mm；风扇数量：1个；履带规格（节距 ×节数×宽）：90mm×52节×450mm；履带轨距：1150mm；变速箱类型：机械＋无级变速；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：刀片式；复脱器型式：板齿式；接粮方式：机械螺旋卸粮",73,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[627,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.5B","喂入量：4.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：4.5kg/s；外形尺寸（工作状态）（长*宽*高）mm：5100*2750*2500；整机使用质量kg:3420；割台宽度mm:2300； 履带规格（履带式）（节距*节数*宽）：90mm*50节*450mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）、配套功率及制造商：4G33TCI-01 81kW；作业效率小时生产率（h㎡/h）：0.3-0.5",81,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[628,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏东禾机械有限公司","自走履带式全喂入谷物联合收割机 ","4LZ-4.0Z","喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：自走履带式；喂入量（kg/s）：4；外形尺寸（工作状态）（mm）：4950*2550*2520；整机使用质量(kg)：3170；割台宽度（mm）：2000； 履带规格（履带式）（mm）：90*51节*450；发动机型号：4G33TC;配套功率(kW)：72；发动机制造商：江苏常柴股份有限公司；作业效率小时生产率（h㎡/h）：0.34-0.64",72,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[629,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0Z","喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：玉柴牌YCD4N22T-90,选配全柴牌4C6-100M22,选配玉柴牌YC4FA110L-T21,选配四达牌SDQZ,选配玉柴牌YC4FA95L-T20；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：5；结构尺寸（长×宽×高cm）：510.5×250×280；整机质量（kg）：3260；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400/450/500mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.4-0.75；配套动力（kW）：70或73.5；",70,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[630,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","常州东风农机集团有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-4.0Z","\"结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入； 喂入量kg/s;4\r\n\"\r\n","结构形式；履带自走式纵轴流全喂入\r\n     喂入量t/h;14.4\r\n   外形尺寸mm：4880 x 3060 x 2490\r\n   整机使用质量kg；2830\r\n  割台宽度mm；2200\r\n     履带规格；90mm x 50节 x 400mm\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 4G33TC\r\n      功率kW;72\r\n作业效率hm²/h；0.25—0.68\r\n",72,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[631,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0HB","喂入量(kg/s)：6；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：玉柴牌YCD4P32T-150；结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：6；结构尺寸（长×宽×高cm）：600×430×350；整机质量（kg）：5100；割台宽度（mm）：3200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×60节×600mm；轨距：1500mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.4~1.2；配套动力（kW）：110；",110,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[632,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.5Z","喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：玉柴牌YCD4N22T-90,选配全柴牌4C6-100M22,选配玉柴牌YC4FA110L-T21,选配四达牌SDQZ,选配玉柴牌YC4FA95L-T20；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：510.5×280×280；整机质量（kg）：3270；割台宽度（mm）：2500；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400/450/500mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.38-0.72；配套动力（kW）：70/73.5；\r\n",70,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[633,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.2S","喂入量：4.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：4.2kg/s；外形尺寸（工作状态）：4675mm×2300mm×2660mm；整机使用质量：2870kg；割台宽度：2200mm； 履带规格：90mm×49节×400mm；发动机型号：A4K41ZT、4G33TC-02；配套功率：73kW；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、常柴股份有限公司；作业小时生产率：0.35-0.5h㎡/h；变速箱类型：三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：机械卸粮。",73,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[634,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZA","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-95M22,选配常柴牌4G33TC,选配玉柴牌YCD4N22T-90,选配玉柴牌YC4FA95L-T20,选配道依茨牌CA498Z-09T2/01；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：510.5×250×280；整机质量（kg）：3260；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400/450/500mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.33-0.67；配套动力（kW）：70；\r\n",70,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[635,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.5Q","喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：久保田牌V3800DI-T-E2B-CCH,选配全柴牌4105ZL,选配四达牌SDQZ；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：496×269×285；整机质量（kg）：3225；割台宽度（mm）：2400；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400/450mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.3-0.65；配套动力（kW）：72.8或75；\r\n",72.8,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[636,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.5Z","喂入量：5.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：5.5kg/s；外形尺寸（工作状态）：5080mm×2700mm×2980mm；整机使用质量：3080kg；割台宽度：2300mm； 履带规格：90mm×51节×400mm；发动机型号：4105ZL；配套功率：83kW；发动机制造商：安徽全柴动力股份有限公司；作业小时生产率：0.35-0.6h㎡/h；变速箱类型：三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：机械高位卸粮。",83,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[637,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏东禾机械有限公司","自走履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4.5Z","喂入量：4.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：自走履带式；喂入量（kg/s）：4.5；外形尺寸（工作状态）（mm）：4950*2750*2520；整机使用质量(kg)：3250；割台宽度（mm）：2200； 履带规格（履带式）（mm）：90*51节*450；发动机型号：常柴4G33TC、江动JD3600Z-DI3;配套功率(kW)：72、73；发动机制造商：江苏常柴股份有限公司、江苏江淮动力股份有限公司；作业效率小时生产率（h㎡/h）：0.27-0.64",72,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[638,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0HC","喂入量(kg/s)：6；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：一拖牌LR4N5ZP-R122-U2；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：6；结构尺寸（长×宽×高cm）：596×406×355；整机质量（kg）：5000；割台宽度（mm）：3200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×56节×600mm；轨距：1500mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.4~1.2；配套动力（kW）：92；",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[639,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZA","喂入量：4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式：纵向轴流全喂入履带自走式；喂入量：4.0kg/s；外形尺寸（工作状态）:4985*2810*2920；整机使用质量kg:3000；割台宽度mm:2130； 履带规格（履带式）:90mm*50节*400mm；发动机型号:常柴4G33TC（常柴股份有限公司）73kW和四达SDQZ（4105增压）（浙江四达动力机械集团有限公司）73kW；作业效率小时生产率h㎡/h:0.2-0.4。",73,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[640,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-8.0H","喂入量(kg/s)：8；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：玉柴牌YCD4P32T-150；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：8；结构尺寸（长×宽×高cm）：600×480×350；整机质量（kg）：4800；割台宽度（mm）：3900；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×56节×600mm；轨距：1500mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.5~1.4；配套动力（kW）：110；",110,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[641,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","泰州常发农业装备股份有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-4A","喂入量:4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","结构型式：履带自走式；配套发动机：生产企业（常州常发动力机械有限公司）牌号型号：常发CF4C100T-Z；结构型式：立式水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：78kW；额定转速2400r/min；（选配发动机：生产企业（常柴股份有限公司）牌号型号：4G33TC；结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：75kW；额定转速：2400r/min）；工作状态外形尺寸（长x宽x高）机械卸粮：5130x2520x3040；人工卸粮：5130x2950x2660；整机使用质量主机：机械卸粮3950KG/人工卸粮3830KG；割台宽度：2150mm；喂入量：14.4t/h；最小离地间隙：305mm；理论作业速度：低速0-4.8km/h;高速0-6.0km/h； 作业小时生产率：0.3-0.7h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤ 30kg/h㎡；割刀型式：标准II型；割台搅龙型式：螺旋输送；拔禾轮型式：偏心式;直径:Φ900mm; 拔禾轮板数：5个；脱粒滚筒：数量1个；型式：主滚筒：钉齿式；尺寸（外径x长度）主滚筒Φ620x1960mm；凹板筛型式：栅格式；风扇：形式（离心式）直径（鼓风Φ400mm；数量：1个；履带：规格（90mmx53节x450mm）轨距1205mm；变速箱类型：液压无级变速HST+机械变数箱； 制动器型式：湿式摩擦式；茎干切碎器型式:定刀片+定刀式（选配）；接粮方式：机械液压搅龙卸粮或人工接粮",78,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[642,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0F","喂入量：6.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：履带自走全喂入式；配套发动机：洋马4TNV98T-N、功率64.4kW、额定转速2500r/min；整机使用质量：2800kg；割台宽度：2200mm；喂入量：6.0kg/s；脱粒滚筒型式：纵向轴流杆齿式；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：人工接粮+液压旋转缷粮；",64.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[643,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0ZC","喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：5；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高cm）：510.5×250×295；整机质量（kg）：3000；割台宽度（mm）：2200； 履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400mm；轨距：1150mm；发动机型号：全柴牌4C6-95M22,选配常柴牌4G33TC、配套动力（kW）：70或72；发动机制造商：安徽天利动力股份有限公司、常柴股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.25-0.52；",70,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[644,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0H","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：一拖牌LR4N5ZP-R122-U2；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：596×376×350；整机质量（kg）：4400；割台宽度（mm）：3200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×56节×500/550/600mm；轨距：1500mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.3-0.7；配套动力（kW）：92；",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[645,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.5QB","喂入量(kg/s)：5.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-100M22,选配常柴牌4G33TC；结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：5.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：496×269×285；整机质量（kg）：3225；割台宽度（mm）：2400；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.4~0.8；配套动力（kW）：72或73；",72,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[646,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0L","喂入量：8.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：履带自走全喂入式；配套发动机：常柴4G33V16-01、功率92kW、额定转速2400r/min；整机使用质量：3600kg；割台宽度：2800mm；喂入量：8.0kg/s；脱粒滚筒型式：纵向轴流杆齿式；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：水平液压旋转缷粮；",92,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[647,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0Z","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-88M22,选配四达牌SD4D25L,选配新柴牌A4988ZT88/24,选配常柴牌4L88,选配洋马牌4TNY98T-NSA；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：515×235×280；整机质量（kg）：2900；割台宽度（mm）：2000；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400/450/500mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.3-0.6；配套动力（kW）：65或63.9；",63.9,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[648,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZB","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：四达牌SDQZ,选配全柴牌4C6-100M22,选配玉柴牌YC4FA110L-T21,选配玉柴牌YC4FA95L-T20,选配玉柴牌YCD4N22T-90；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：510×250×280；整机质量（kg）：3250；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400/450/500mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.33-0.67；配套动力（kW）：70或73.5；\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[649,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0K","喂入量：6.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：履带自走全喂入式；配套发动机：常柴4G33TC、功率75kW、额定转速2600r/min，全柴4C6-100M22、功率73kW、额定转速2600r/min；整机使用质量：2900kg；割台宽度：2500mm；喂入量：6.0kg/s；脱粒滚筒型式：轴流杆齿式；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：竖式液压旋转缷粮+水平液压旋转缷粮；",73,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[650,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZB","喂入量(kg/s)：6；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4105ZL,选配一拖牌LR4V5-23；结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：6；结构尺寸（长×宽×高cm）：550×270×300；整机质量（kg）：4000；割台宽度（mm）：2500；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×60节×500mm；轨距：1300mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.4~0.9；配套动力（kW）：81；\r\n",81,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[651,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0QC","喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：5；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高cm）：488×252×284；整机质量（kg）：2750；割台宽度（mm）：2200； 履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400mm；轨距：1150mm；发动机型号：全柴牌4C6-95M22,选配常柴牌4G33TC、配套动力（kW）：70或72；发动机制造商：安徽天利动力股份有限公司、常柴股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.3~0.7；",70,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[652,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.5QA","喂入量(kg/s)：4.5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：四达牌SDQZ(QB1L-119),选配全柴牌4105ZL,选配一拖牌LR4V5P-R122-U2；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4.5；结构尺寸（长×宽×高cm）：496×269×305；整机质量（kg）：3850；割台宽度（mm）：2500；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×60节×500/550/600mm；轨距：1300mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.3-0.55；配套动力（kW）：81；\r\n",81,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[653,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.6Z","喂入量：4.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式：纵向轴流全喂入履带自走式；喂入量：4.6kg/s；外形尺寸（工作状态）:5070*3280*2920；整机使用质量kg:3100；割台宽度mm:2600； 履带规格（履带式）:90mm*51节*450mm；发动机型号:常柴4G33TC（常柴股份有限公司）73kW和四达SDQZ（4105增压）（浙江四达动力机械集团有限公司）73kW；作业效率小时生产率h㎡/h:0.3-0.6。",73,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[654,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4.6ZL","喂入量(kg/s)：4.6；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：新柴牌4105增压；结构型式：纵轴流履带全喂入式；喂入量(kg/s)：4.6；结构尺寸（长×宽×高cm）：507×336×252；整机质量（kg）：3485；割台宽度（mm）：2800；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×50节×400mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h） ：0.4-0.7；配套动力（kW）：75；\r\n",75,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[655,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZB","喂入量：4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式：纵向轴流全喂入履带自走式；喂入量：4.0kg/s；外形尺寸（工作状态）:4970*3040*2920；整机使用质量kg:2750；割台宽度mm:2000； 履带规格（履带式）:90mm*50节*400mm；发动机型号:常柴4L88增压（常柴股份有限公司）63kW；作业效率小时生产率h㎡/h:0.2-0.4。",63,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[656,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZA","喂入量(kg/s)：6；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4105ZL,选配一拖牌LR4V5-23；结构型式：履带自走全喂入；喂入量(kg/s)：6；结构尺寸（长×宽×高cm）：530×270×296；整机质量（kg）：3600；割台宽度（mm）：2500；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×56节×450mm；轨距：1250mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.4~0.9；配套动力（kW）：81；\r\n",81,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[657,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-4.5L","喂入量：4.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：履带自走全喂入式；配套发动机：常柴4L88、全柴4C6-75M22、新柴A498BZT75/24，功率55kW、额定转速2400r/min；整机使用质量：2380kg；割台宽度：2125mm；喂入量：4.5kg/s；脱粒滚筒型式：轴流杆齿式；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：液压旋转缷粮；",55,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[658,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.5S","喂入量：5.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：5.5kg/s；外形尺寸（工作状态）：4675mm×2400mm×2800mm；整机使用质量：2980kg；割台宽度：2300mm； 履带规格：90mm×51节×400mm；发动机型号：4105ZL；配套功率：83kW；发动机制造商：安徽全柴动力股份有限公司；作业小时生产率：0.3-0.6h㎡/h；变速箱类型：三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：机械高位卸粮。",83,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[659,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.2Z","喂入量：4.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构型式：履带自走全喂入；喂入量：4.2kg/s；外形尺寸（工作状态）：5080mm×2600mm×2705mm；整机使用质量：2985kg；割台宽度：2200mm； 履带规格：90mm×51节×400mm；发动机型号：A498BZT88/24、4G33TC-04、4C6-88M22；配套功率：65kW；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、常柴股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司；作业小时生产率：0.35-0.55h㎡/h；变速箱类型：三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：机械卸粮。",65,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[660,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中机南方机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.2","喂入量:4.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式:履带自走式全喂入；喂入量kg/s：4.2；外形尺寸（工作状态）mm：4600×3150×2700；整机使用质量kg：3500；割台宽度mm：2800； 履带规格（履带式）：90mm×52节×450mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）：LR4M5-23、QC411OL-BL；配套功率及制造商：66.3kW/一拖（洛阳）柴油机有限公司/安徽全柴动力股份有限公司；作业效率小时生产率（hm2/h)：0.36-0.70。",66.3,"通用类","2016/12/31","浙江省"]
[661,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.6S","喂入量：4.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：4.6kg/s；外形尺寸（工作状态）：4700mm×2840mm×2765mm；整机使用质量：2905kg；割台宽度：2600mm； 履带规格：90mm×49节×400mm；发动机型号：A4K41ZT、4G33TC-02；配套功率：73kW；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、常柴股份有限公司；作业小时生产率：0.35-0.55h㎡/h；变速箱类型：三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：机械卸粮。",73,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[662,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0B1","喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：4kg/s；外形尺寸（工作状态）（长*宽*高）mm：5100*2500*2650；整机使用质量kg:3280；割台宽度mm:2100； 履带规格（履带式）（节距*节数*宽）：90mm*50节*450mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）、配套功率及制造商：4C6-95M22（全柴） 70kW；作业效率小时生产率（h㎡/h）：0.3-0.5",70,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[663,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.0Z","喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构型式：履带自走式全喂入；喂入量：5.0kg/s；外形尺寸（工作状态）：5080mm×2600mm×2705mm；整机使用质量：2985kg；割台宽度：2200mm； 履带规格：90mm×51节×400mm；发动机型号：4G33TC；配套功率：72kW；发动机制造商：常柴股份有限公司；作业小时生产率：0.35-0.55h㎡/h；变速箱类型：三档齿轮变速箱+液压无级变速器；接粮方式：机械卸粮/机械高位卸粮（选配）。",72,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[664,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中机南方机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0Z","喂入量:4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式:履带自走式全喂入；喂入量kg/s：4.0；外形尺寸（工作状态）mm：4700×2400×2500；整机使用质量kg：2950；割台宽度mm：2000； 履带规格（履带式）：90mm×48节×400mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）：498BZT、SDBMZ4102、Y4102ZG、配套功率及制造商：65kW/浙江新柴股份有限公司/江苏四达动力机械集团有限公司/一拖动力机械有限公司；作业效率小时生产率（hm2/h)：0.32-0.56。",65,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[665,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0H","喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：玉柴牌YCD4P32；结构尺寸（长×宽×高cm）：596×406×355；整机质量（kg）：4450；配套动力（kW）：110；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：5；结构尺寸（长×宽×高cm）：596×406×355；整机质量（kg）：4450；割台宽度（mm）：3680；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×56节×500/550/600mm；轨距：1500mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.4-0.6；",110,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[666,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏宇成动力集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0B"," 喂入量：4kg/s，结构形式：自走履带式，喂入方式：全喂入","结构形式：自走履带式；喂入量：4kg/s；外形尺寸（工作状态）：5050×2780×2730；整机使用质量：3115kg；割台宽度：2150mm； 履带规格：90mm×48节×450mm；发动机型号：4L88、配套功率：63kW，制造商：常柴股份有限公司；作业效率：0.2-0.45hm²/h。\r\n",63,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[667,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZE","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高cm）：459.5×202×222；整机质量（kg）：2320；割台宽度（mm）：2000； 履带规格（节距×节数×宽）：90mm×48节×350mm；轨距：1000mm；发动机型号：新柴牌A498BZT,选配全柴牌4C5-75M22、配套动力（kW）：55；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、安徽天利动力股份有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.2~0.5；",55,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[668,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0ZA","喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构形式：纵向轴流全喂入履带自走式；喂入量：5.0kg/s；外形尺寸（工作状态）:4970*3120*2920；整机使用质量kg:2850；割台宽度mm:2400； 履带规格（履带式）:90mm*50节*400mm；发动机型号:常柴4G33TC（常柴股份有限公司）73kW和四达SDQZ（4105增压）（浙江四达动力机械集团有限公司）73kW；作业效率小时生产率h㎡/h:0.3-0.5。",73,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[669,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.0B型","喂入量：6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：6kg/s；外形尺寸（工作状态）（长*宽*高）mm：5100*2750*2500；整机使用质量kg:3420；割台宽度mm:2300； 履带规格（履带式）（节距*节数*宽）：90mm*50节*450mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）、配套功率及制造商：4G33TCI-01 81kW；作业效率小时生产率（h㎡/h）：0.35-0.65",81,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[670,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0D","喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：履带自走全喂入式；配套发动机：全柴4C6-95M22、功率70kW、额定转速2600r/min，常柴4G33TC、功率72kW、额定转速2600r/min；整机使用质量：2770kg；割台宽度：2200mm；喂入量：5.0kg/s；脱粒滚筒型式：切流杆齿式+轴流杆齿式；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：竖式液压旋转缷粮+水平液压旋转缷粮；",72,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[671,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0QA","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-95M22,选配常柴牌4G33TC,选配四达牌SD4D25L,选配玉柴牌YCD4N22T-90,,选配道依茨牌CA498Z-09T2/01；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：488×252×284；整机质量（kg）：2750；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400/450mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.25-0.52；配套动力（kW）：70；",70,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[672,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-4.0","检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量（kg/s）：4；自走履带式；喂入方式：全喂入","检验报告试验条件（作物品种）：小麦、水稻；喂入量（kg/s）：4；自走履带式；喂入方式：全喂入；配套发动机生产企业：浙江新柴股份有限公司；配套发动机牌号型号：A498BZT88/24；配套发动机结构型式：立式四缸、直列水冷；额定功率：65kW；额定转速：2400r/min;工作状态外形尺寸(长×宽×高）：4830mm×2560mm×2770mm；整机使用质量：2650kg；割台宽度：2200mm；最小离地间隙：240mm;理论作业速度：0~9.83km/h;作业小时生产率：小麦0.4~0.6，水稻0.3~0.5h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡；割刀型式：国标Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋搅龙偏心伸缩杆式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：Φ900mm；拨禾轮板数：5；脱粒滚筒型式：主滚筒横向轴流杆齿式，副滚筒横向轴流杆齿式；脱粒滚筒尺寸（外径×长）：主滚筒Φ545×1285mm，副滚筒Φ545×650mm；凹板筛型式：栅格筛；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ328mm；风扇数量：1个；履带规格（节距 ×节数×宽）：90mm×48节×400mm；履带轨距：980mm；变速箱类型：（HST＋3×2＋1档）齿轮式变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；复脱器型式：叶轮式；接粮方式：人工接粮＋液压卸粮",65,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[673,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0F","喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构型式：履带自走全喂入式；配套发动机：全柴4C6-100M22、功率73kW、额定转速2600r/min，常柴4G33TC、功率75kW、额定转速2600r/min；整机使用质量：3150kg；割台宽度：2500mm；喂入量：5.0kg/s；脱粒滚筒型式：纵向轴流杆齿式；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；接粮方式：竖式液压旋转缷粮+水平液压旋转缷粮；",73,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[674,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-4.0S","喂入量：4.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","喂入量：4.0kg/s；结构形式：自走履带式；喂入方式：全喂入；配套动力及厂家：新柴A498BZT；配套动力功率：65kW；外形尺寸：长5080宽2210高2750mm；整机质量：3110kg；割台宽度：2300mm；履带规格：节距90mmX52节X宽450mm；作业小时生产率：0.30~0.50/0.20~0.45h㎡/h(丘陵区)",65,"通用类","2019/12/31","湖南省"]
[675,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","泰州常发农业装备股份有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-4","喂入量:4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","结构型式：履带自走式；配套发动机：生产企业（常州常发动力机械有限公司）牌号型号：常发CF4C95G-Z；结构型式：立式水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：69kW；额定转速2500r/min；（选配发动机：生产企业（三菱重工业株式会设）牌号型号：三菱SDA-S4SDATAAPA1；结构型式：立式水冷、四冲程、涡能增压；额定功率：69kW；额定转速2500r/min；配套发动机：生产企业（常柴股份有限公司）牌号型号：4G33TC；结构型式：立式、水冷、四冲程、涡轮增压；额定功率：75kW；额定转速：2400r/min）；工作状态外形尺寸（长x宽x高）机械卸粮：5130x2520x3040；人工卸粮：5130x2950x2660；整机使用质量：机械卸粮3680KG/人工卸粮3560KG；割台宽度：2150mm；喂入量：14.4t/h；最小离地间隙：305mm；理论作业速度：低速0-4.8km/h;高速0-6.0 km/h；作业小时生产率：0.3-0.7h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤ 30kg/h㎡；割刀型式：标准II型；割台搅龙型式：螺旋输送；拔禾轮型式：偏心式;直径:Φ900mm; 拔禾轮板数：5个；脱粒滚筒：数量1个；型式：主滚筒：钉齿式；尺寸（外径x长度）主滚筒Φ620x1960mm；凹板筛型式：栅格式；风扇：形式（离心式）直径（鼓风Φ400mm；数量：1个；履带：规格（90mmx51节x450mm）轨距1205mm；变速箱类型：液压无级变速HST+机械变数箱； 制动器型式：湿式摩擦式；茎干切碎器型式:定刀片+定刀式（选配）；接粮方式：机械液压搅龙卸粮或人工接粮",69,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[676,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0QB","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","结构形式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；外形尺寸（工作状态）（长×宽×高cm）：488×232×284；整机质量（kg）：2710；割台宽度（mm）：2000； 履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400/450mm；轨距：1150mm；发动机型号：全柴牌4C6-95M22,选配常柴牌4G33TC,选配四达牌SD4D25L,选配玉柴牌YCD4N22T-90,,选配道依茨牌CA498Z-09T2/01、配套动力（kW）：65；发动机制造商：安徽天利动力股份有限公司、常柴股份有限公司、江苏四达动力机械有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、道依茨一汽（大连）柴油机有限公司；作业小时生产率（hm2/h）：0.25-0.52；",65,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[677,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0HB","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：一拖牌LR4V5P-R122-U2,选配四达牌SDQZ(Q81L-119),选配全柴牌4105ZL；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：4；结构尺寸（长×宽×高cm）：575×374×320；整机质量（kg）：4300；割台宽度（mm）：2900；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×56节×500/600mm；轨距：1500mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.35-0.5；配套动力（kW）：81；",81,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[678,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0QA","喂入量(kg/s)：6；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4105ZL,选配一拖牌LR4V5-23；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：6；结构尺寸（长×宽×高cm）：500×269×305；整机质量（kg）：4350；割台宽度（mm）：2500；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×60节×500mm；轨距：1300mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.4~0.9；配套动力（kW）：81；",81,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[679,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0Q","喂入量(kg/s)：5；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：久保田牌V3800DI-T-E2B-CCH,选配全柴牌4105ZL,选配四达牌SDQZ,选配玉柴牌YC4FA110L-T21,选配玉柴牌YCD4N22T-90；结构型式：履带式全喂入；喂入量(kg/s)：5；结构尺寸（长×宽×高cm）：492×248×285；整机质量（kg）：3200；割台宽度（mm）：2200；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×52节×400/450mm；轨距：1150mm；作业小时生产率（hm²/h）：0.35-0.65；配套动力（kW）：72.8或73.5；",72.8,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[680,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.0S","喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；","结构型式：履带自走式全喂入；喂入量：5.0kg/s；外形尺寸（工作状态）：4675mm×2300mm×2660mm；整机使用质量：2870kg；割台宽度：2200mm； 履带规格：90mm×51节×400mm；发动机型号：A4K41ZT100/24；配套功率：73.5kW；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司；作业小时生产率：0.35-0.5h㎡/h；变速箱类型：三档齿轮变速箱+液压无级变速器；接粮方式：机械卸粮。",73.5,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[681,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.2A型","喂入量：5.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：5.2kg/s；外形尺寸（工作状态）（长*宽*高）mm：5260*2850*2680；整机使用质量kg:2900；割台宽度mm:2100； 履带规格（履带式）（节距*节数*宽）：90mm*50节*400mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）、配套功率及制造商：4C6-88M22 65kW；作业效率小时生产率（h㎡/h）：0.3-0.6",65,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[682,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","浙江柳林农业机械股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0A1","喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","结构形式：全喂入履带自走式；喂入量：4kg/s；外形尺寸（工作状态）（长*宽*高）mm：5260*2850*2680；整机使用质量kg:2900；割台宽度mm:2100； 履带规格（履带式）（节距*节数*宽）：90mm*50节*400mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）、配套功率及制造商：4C6-88M22 65kW；作业效率小时生产率（h㎡/h）：0.3-0.5",65,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[683,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","中机南方机械股份有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-150Ⅱ","收获行数:4行；喂入方式：半喂入；功率：52kW.","结构形式：履带自走式半喂入；外形尺寸（工作状态）mm：4200×2250×2560；整机使用质量kg：2700；割台宽度mm：1500； 履带规格（履带式）：90mm×45节×400mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）：498BZT；配套功率及制造商:52kW/浙江新柴股份有限公司；作业效率小时生产率（hm2/h)：0.3-0.5。",52,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[684,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","江苏沃得农业机械有限公司","半喂入联合收割机","4LB-150A","收获行数：4行；喂入方式：半喂入；功率：52kW；","结构型式：履带自走半喂入式；配套发动机：常柴4L88、功率52kW、额定转速2700r/min，新柴A498BZT74/27、功率54.4kW、额定转速2700r/min；整机使用质量：2600kg；割台宽度：1500mm；收割行数：4行；脱粒滚筒型式：下脱粒轴流式；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+副变速三档；",52,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[685,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式半喂入水稻联合收割机","4LB-180","作业行数：5行；配套功率：62.5kW；喂入方式：半喂入；\r\n","发动机品牌/型号：康明斯D3400T；结构尺寸（长×宽×高cm）：453×197.5×243；整机质量（kg）：3350；配套动力（kW）：62.5；结构型式：半喂入履带式；割台宽度（mm）：1800；收割行数(行）：4；最小离地间隙（mm）：220；理论作业速度（km/h）：0~5.94；作业小时生产率（hm2/h）：0.50~0.75；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤26；割刀型式：双割刀标准形式；脱离滚筒数量（个）：2；脱离滚筒型式：主滚筒/副滚筒：下轴流式/下轴流式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：螺旋；风扇数量（个）：3；履带轨距（mm）：1125；变速箱类型：液压无极变速箱；茎秆切碎器型式：刀片",62.5,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[686,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式半喂入水稻联合收割机","4LB-150L","作业行数：4行；配套功率：60kW；喂入方式：半喂入；\r\n","发动机品牌/型号：常柴4LBB；结构尺寸（长×宽×高cm）：435×232×245；整机质量（kg）：2500；配套动力（kW）：60；结构型式：半喂入履带自走式；割台宽度（mm）：1500；最小离地间隙（mm）：200；理论作业速度（km/h）：0~4.93；作业小时生产率（hm2/h）：0.23~0.33；每公顷燃油消耗量（kg/hm2）：≤25；割刀型式：标VI型；脱离滚筒数量（个）：2；脱离滚筒型式：主滚筒/副滚筒：轴流弓齿式/轴流弓齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；风扇数量（个）：1；履带轨距（mm）：970；变速箱类型：机械+液压无极变速；接粮方式：人工接粮；；\r\n",60,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[687,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","中机南方机械股份有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-150","收获行数:4行；喂入方式：半喂入；功率：46kW.","结构形式：履带自走式半喂入；外形尺寸（工作状态）mm：4150×2500×2350；整机使用质量kg：2400；割台宽度mm：1500； 履带规格（履带式）：90mm×45节×400mm；发动机型号（含选配型号，依据报告填写）：4L-88；配套功率及制造商:46kW/常柴股份有限公司；作业效率小时生产率（hm2/h)：0.27-0.47。",46,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[688,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式半喂入水稻联合收割机","4LB-150","作业行数：4行；配套功率：45kW；喂入方式：半喂入；\r\n","发动机品牌/型号：常柴4L6B；结构尺寸（长×宽×高cm）：435×232×245；整机质量（kg）：2500；配套动力（kW）：45；结构型式：半喂入履带自走式；割台宽度（mm）：1500；最小离地间隙（mm）：200；理论作业速度（km/h）：0~4.93；作业小时生产率（hm2/h）：0.2~0.3；每公顷燃油消耗量（kg/hm2）：≤25；割刀型式：标VI型；脱离滚筒数量（个）：2；脱离滚筒型式：主滚筒/副滚筒：轴流弓齿式/轴流弓齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；风扇数量（个）：1；履带轨距（mm）：970；变速箱类型：机械+液压无级变速；茎秆切碎器型式：人工接粮；；\r\n",45,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[689,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","洋马农机(中国)有限公司","半喂入自走式联合收割机","4LBZJ-140D(AG600)","收获行数：4行；喂入方式：半喂入；功率：44.1kW","结构形式：履带自走半喂入式；外形尺寸（工作状态、mm）：4215X1985X2370（2340）；整机使用质量：2870（2995）kg；割台宽度：1400mm；履带规格（履带式）：90mmX47节X425mm；发动机型号：4TNV98-RCC，配套功率：44.1kW，制造商：洋马发动机株式会社；理论作业速度：0~5.94km/h；作业小时生产率：0.3~0.5hm²/h",44.1,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[690,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","天津拖拉机制造有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-148A","收获行数：4行；喂入方式：半喂入；功率；46kW","1.结构形式:履带式半喂入联合收割机；2.喂入量：/(kg/s)；3.外形尺寸（工作状态）:4250mm*2410mm*2150mm；4.整机使用质量:2500kg；5.割台宽度:1480mm；6. 履带规格（履带式）:900mm×46节×400mm；7.发动机型号:A498BT;8.配套功率:46kW;9.制造商:浙江新柴股份有限公司；10.作业效率小时生产率：0.27-0.47（hm²/h）",46,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[691,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","常州东风农机集团有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-150B","收获行数：4行；喂入方式：半喂入；功率:55kW"," 结构形式；半喂入自走式\r\n   外形尺寸mm：4290 x 1950 x 2190\r\n   整机使用质量kg；2600\r\n  割台宽度mm；1500\r\n     履带规格；90mm x 45节 x 400mm\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 4L88 \r\n      功率kW;55\r\n作业效率hm²/h；0.3—0.6\r\n",55,"通用类","2018/12/31","江苏省"]
[692,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2A","2行割台；幅宽：1.45m；形式：自走式（摘穗型）。","结构尺寸（长*宽*高cm）：520*165×285；整机质量（kg）：2620；配套发动机企业：江苏杨动股份有限公司；配套发动机规格：Y4102G；配套动力（kW）：45；结构型式：自走轮式（摘穗型）；工作行数(行)：2；割台工作幅宽(mm)：1450；适应行距范围（mm）：550-700；配套发动机额定转速(r/min):2400；拉茎辊型式：纵卧式；最小离地间隙(mm)：270；理论作业速度（km/h）：2.0~4.8；作业小时生产率(hm²/h)：0.25~0.4；单位面积燃油消耗量(kg/ hm²)：≤30；最小通过半径(mm)：左转：3400；右转：3400；变速箱类型：机械式；最大卸果穗高度(mm)：1650；果穗升运器最大通过高度(mm)：2850；轮距(mm)：导向轮：1305；驱动轮：1160；轮胎规格：导向轮：6.50-14；驱动轮：9.5-20；还田机结构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-122；卸粮方式：机械式自动卸粮。",45,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[693,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2","2行割台；幅宽：1.55m；形式：自走式（摘穗型）","配套发动机型号：N490GB、功率：48kW；制造商：江苏四达动力机械集团有限公司；外形尺寸：4750×1650×2450mm，结构质量：2280kg；工作行数：2行，适用行距范围：630-730mm；工作幅宽：1550mm；摘穗辊型式：卧式；变速箱类型：机械式3×2+1；秸秆切碎机构型式：卧式侧切；秸秆粉碎还田机型号规格：400mm×2",33.8,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[694,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2","2行割台；幅宽：1.3m；形式：自走式（摘穗型）。","结构尺寸（长*宽*高cm）：500*169*286；整机质量（kg）：2180；配套发动机企业：江苏杨动股份有限公司；配套发动机规格：YSD490G；配套动力（kW）：37；结构型式：自走轮式（摘穗型）；工作行数(行)：2；割台工作幅宽(mm)：1300；适应行距范围（mm）：550-700；配套发动机额定转速(r/min):2400;拉茎辊型式：纵卧式；最小离地间隙(mm)：300；理论作业速度（km/h）：2.0~7.44；作业小时生产率(hm²/h)：0.25~0.4；单位面积燃油消耗量(kg/ hm²)：≤30；最小通过半径(mm)：左转：5040；右转：5060；变速箱类型：机械式；最大卸果穗高度(mm)：1680；果穗升运器最大通过高度(mm)：2430；轮距(mm)：导向轮：1320；驱动轮：1320；轮胎规格：导向轮：6.5-14；驱动轮：9.5-20；还田机结构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：幅宽1120mm；卸粮方式：机械式自动卸粮。",37,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[695,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗型自走式玉米收获机","泰州常发农业装备股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3","3行割台；幅宽:2.05m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","结构型式：自走式；配套发动机型号规格：YC4A125Z-T20；额定功率：92kW；额定转速2300r/min；外形尺寸（长x宽x高)：7310x2400x3360；结构质量：5600KG；工作行数：3行；适用行距范围：550-650mm；工作幅宽：2050mm；最大卸果穗高度：2100mm；果穗升运器最大通过高度：3000mm；最小离地间隙：300mm；最小通过半径：左转6000mm；右转6000mm；理论作业速度：2-5km/h;作业小时生产率：0.33-0.53h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤ 35kg/h㎡；拉茎辊型式：冲压槽形；摘穗辊型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇：形式（离心多翼式）直径：Φ400mm；数量：1个；变数箱类型：液压无级变速+机型变速；轮距：导向轮：1600mm；驱动轮：1610mm；轮胎规格：导向轮：10-15；驱动轮：15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆废碎还田机型号规格：1JH-1800",92,"通用类","2018/12/31","江苏省"]
[696,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗型自走式玉米收获机","陕西渭恒农业机械制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3","3行割台；幅宽：1.8m；自走式（摘穗型）","配套发动机型号：LR4108ZT52A；发动机功率：83kW；制造商：中国一拖集团有限公司；外形尺寸（长*宽*高）mm：6670*2650*3450；结构质量kg：4850；工作行数：3；适用行距范围mm：550-700；工作幅宽mm：1800；拉茎辊型式：六棱形；摘穗辊型式：卧辊式；剥皮辊型式：无；变速箱类型：机械横置式；秸秆切碎机构型式：卧式甩刀；秸秆粉碎还田机型号规格：幅宽1800mm。",83,"通用类","2017/12/31","陕西省"]
[697,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","3行割台；幅宽：2100mm；自走式摘穗型","配套发动机型号：玉柴YC4A125Z-T20/天利4JR3AZL/雷沃动力1104C-P4TA；功率：89kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/安徽天利动力股份有限公司/天津雷沃动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：6490×2300×3450；结构质量（kg）：5600；工作行数：3行；适用行距范围：550-800；工作幅宽（mm）：2100；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：/；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-185",89,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[698,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3","3行割台；幅宽：1.95m；形式：自走式（摘穗型）","结构形式：自走式；配套发动机型号：YC4A125Z-T20/LR4M3Z-23；功率：92kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸：6820×2380×3350mm；结构质量：5300kg；工作行数：3行；适用行距范围：550～650mm；工作幅宽：1950mm；最大卸果穗高度：2320mm；果穗升运器最大通过高度：3350mm；最小离地间隙：230mm；最小通过半径左转：7450mm；最小通过半径右转：8800mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.3～0.8hm2/h；拉茎辊形式：六棱式；摘穗辊形式：板式；变速箱类型：机械式；秸秆还田机型号：180cm；秸秆切碎机构形式：甩刀式。",92,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[699,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗型自走式玉米收获机","天津拖拉机制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3","3行割台；幅宽：1.95m；形式：自走式（摘穗型）","1.配套发动机型号:LR4108ZT52A,2.功率:83kW,3.制造商:一拖（洛阳）柴油机有限公司，4.外形尺寸:6700mm*2100mm*3450mm，5.结构质量:4900kg，6.工作行数:3行，7.适用行距范围:550mm-700mm，8.工作幅宽:1950mm，9.拉茎辊型式:六棱辊,10.摘穗辊型式:/,11.剥皮辊型式:/,12.变速箱类型:机械式，13.秸秆切碎机构型式:甩刀式,14.秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-180",83,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[700,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","2行割台；幅宽：1.55m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：YT4B5-22；功率：70kW；制造商：一拖（洛阳）动力；可选配置发动机：全柴、76kW、QC4110L；四达、75kW、SDQZ；外形尺寸：5810*1900*2950mm；结构质量：4110kg；工作行数：2行；适用行距范围：630-730mm；工作幅宽：1550mm；摘穗辊型式：纵卧式；剥皮辊型式：橡胶辊-铁棍+橡胶辊；变速箱类型：机械式（3*2+1）；秸秆切碎机构型式：卧式回转切割装置+甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-125",70,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[701,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-2B","2行割台；幅宽1.25-1.7m；自走式（摘穗剥皮型）。","配套发动机型号：Y4102G，功率（kW）：48，制造商：扬动股份有限公司、江苏四达动力机械集团有限公司，外形尺寸（长×宽×高）：5.7×1.7×2.8m，结构质量（kg):3500，工作行数:2行，适用行距范围：0.45-0.65m，工作幅宽：1.25-1.7m，拉茎辊型式：/、摘穗辊型式：螺旋爪、剥皮辊型式：胶辊组合、变速箱类型：机械式（4+1）×2，秸秆切碎机构型式：卧式甩刀式、秸秆粉碎还田机型号规格：1JQ-130等。",0,"通用类","2017/12/31","山西省"]
[702,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林农业装备股份有限公司","玉米联合收获机","4YZP-2Q","2行割台；\r\n幅宽1.1m；\r\n形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号:QC2105/SL2108ABK-2\r\n功率:24/25.2kW\r\n制造商:安徽全柴动力股份有限公司/福建力佳股份有限公司\r\n外形尺寸:4270*1440*2200mm\r\n结构质量：1900kg\r\n工作行数:2行\r\n适用行距范围：400-700mm\r\n工作幅宽:1.1m\r\n最大卸果穗高度：1600m\r\n最小离地间隙：235mm\r\n拉茎辊型式：六棱式\r\n摘穗辊型式：摘穗板+六棱式拉茎辊\r\n剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式\r\n变速箱类型:机械变速箱（3+1）*2\r\n秸秆切碎机构型式：滚刀式",25.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[703,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-2D","2行割台；幅宽：1·2m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号:SD4102、功率:48kW、制造商:江苏四达动力机械集团有限公司（选配发动机型号: JD4102、功率:48kW、制造商:江苏江淮动力股份有限公司）、外形尺寸:5160mm×1470mm×2770mm、结构质量:2990kg、工作行数:2行、适用行距范围:500mm～7000mm、工作幅宽:1200mm、摘穗辊型式:卧式、剥皮辊型式:尼龙辊＋橡胶辊、变速箱类型:机械式3×2+1、秸秆切碎机构型式:切刀式。 \r\n",48,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[704,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米联合收获机","4YZ-2G","形式：自走式（摘穗剥皮型）；割台行数：2行；作业幅宽：1.36m；配套动力：60kW\r\n","发动机：SDBMZ,选配4108L、发动机制造商：江苏四达动力机械有限公司、安徽天利动力股份有限公司；结构尺寸（长×宽×高cm）：584.5×177.5×294；整机质量（kg）：13040；配套动力（kW）：60；结构型式：自走式；工作行数（行）：2；工作幅宽（mm）：1360；适用行距范围（mm）：450~750；最大卸果穗高度（mm）：1822；最小离地间隙（mm）：260；最小通过半径（左转/右转）（mm）：5307/6450；理论作业速度（km/h）：2.88~4.97；作业小时生产率（hm2/h）：0.20~0.35；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤31；剥皮辊形式：槽型、橡胶-铁辊+橡胶辊；变速箱类型：机械式3×2+1；\r\n",60,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[705,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","陕西渭恒农业机械制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZBH-2","2行割台；幅宽：1.34m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：4G33；发动机功率：50kW；制造商：常柴股份有限公司；外形尺寸（长*宽*高）mm：5610*1600*2805；结构质量kg：3200；工作行数：2；适用行距范围mm：650-700；工作幅宽mm：1340；拉茎辊型式：四叶轮式；摘穗辊型式：卧轴式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械横置式；秸秆切碎机构型式：铡刀式+甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-1200。",50,"通用类","2019/12/31","陕西省"]
[706,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZQ-2C1","2行割台；幅宽：1.07m；自走式（摘穗剥皮型）","1、规格型号:4YZQ-2C1;2、结构型式:自走式(摘穗剥皮型);3、配套发动机型号QC4115L、额定功率81kW、额定转速:2300(r/min)、制造商：安徽天利动力股份有限公司;4、工作状态外形尺寸(长×宽×高)m:5.08×1.92×2.99;5、结构质量:3450kg;6、工作行数:2行;7、适用行距范围:0.5∽0.65m;8、工作幅宽:1.07m;9、最大卸果穗高度:2.05m;10、最小离地间隙:0.3m;11、最小通过半径(左转/右转):4.7/5.8m;12、理论作业速度:2.0∽4.59(km/h);13、作业小时生产率:0.12∽0.33(hm²/h);14、单位面积燃油消耗量:<40(kg/hm²);15、拉茎辊型式:四棱螺旋式;16、摘穗辊型式:四棱螺旋式;17、剥皮辊型式:铁辊+胶辊；18、变速箱类型：机械式（6+1）；19、秸秆切碎机构型式：甩刀式；20、秸秆粉碎还田机型号规格：JHY-120型。",81,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[707,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZJ-2","2行割台，幅宽1.5m，形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走轮式+剥皮+秸秆粉碎还田；配套发动机额定功率：65kW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5650×2050×3050mm；结构质量：3820kg；工作行数：2行；适用行距范围：450～750mm；工作幅宽：1500mm；最大卸果穗高度：2000mm；果穗升动器最大通过高度：2950mm；最小离地间隙：260mm；最小通过半径：左转7500mm，右转6900mm；理论作业速度：1.5～3km/h；作业小时生产率：0.2～0.33hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；拉茎辊型式：螺旋式；摘穗辊型式：卧式螺旋摘穗辊；剥皮辊型式：橡胶辊+挤夹；变速箱类",65,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[708,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YH-2A1","2行割台；幅宽：1.22m；自走式（摘穗剥皮型）","1、型号：4YH-2A1型、结构型式:自走式(摘穗剥皮型)；2、配套发动机型号JD490-6、额定功率:36.3kW、额定转速：2300(r/min)、制造商：江苏江淮动力股份有限公司；3、外形尺寸(m):4.93×1.25×2.53；4、结构质量:2530kg；5、工作行数:2行；6、行适用行距范围(m):0.55~0.65；7、工作幅宽:1.22m；8、最大卸果穗高度:1.7m；9、理论作业速度(km/h):2.5~4.51；10、作业小时生产率(hm²/h):0.15~0.35；11、拉茎辊型式：直槽四叶；12、摘穗辊型式：锥状四叶、直槽八叶组合；13、剥皮辊型式：槽型；14、变速箱类型：机械式；15、秸秆切碎机构型式：立式回转式切割装置.",36.3,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[709,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2D","2行割台；幅宽：1.14m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：安徽全柴动力股份有限公司、4108L、60kW，江苏江淮动力股份有限公司、4JD80、60kW，江苏四达动力机械集团有限公司、SDBMZ、60kW，扬柴动力扬州柴油机有限责任公司、WP4.6G82E2、60kW；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：6920×2136×3140mm；结构质量：4200kg；工作行数：2行；适用行距范围：600～700mm；工作幅宽：1.14m；作业小时生产率：0.3～0.55hm2/h；拉茎辊型式：六棱板拉茎辊+摘穗板式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（3+1）×2机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-1250/1JHY-125W；粮箱容积：2.1m3",60,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[710,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","陕西渭恒农业机械制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZBQ-2","2行割台；幅宽：1.5m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：4G33；发动机功率：50kW；制造商：常柴股份有限公司；外形尺寸（长*宽*高）mm：5880*1700*3030；结构质量kg：2890；工作行数：2；适用行距范围mm：450-750；工作幅宽mm：1500；拉茎辊型式：四叶轮式；摘穗辊型式：卧式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械横置式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：无。",50,"通用类","2019/12/31","陕西省"]
[711,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","2行割台；幅宽：1.23m；自走式(摘穗剥皮型）","配套发动机型号：SD4102；功率：45kW；额定转速：2400r/min；制造商：江苏四达动力机械集团有限公司；外形尺寸：6500×2030×2900mm；结构质量：3070kg；工作行数：2行；适用行距范围：450~700mm；工作幅宽：1230mm；结构形式：自走式+还田+剥皮；拉茎辊型式：卧式；摘穗辊形式：螺旋筋；剥皮辊型式：胶辊+铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）×2;秸秆切碎机构型式：甩刀式或锤爪式；秸秆粉碎还田机型号规格：1150型。",45,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[712,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米联合收获机","4YZ-2G1","形式：自走式（摘穗剥皮型）；割台行数：2行；作业幅宽：1.36m；配套动力：73.5kW\r\n","发动机型号：4108ZL,选配SDBMZ、发动机制造商：安徽天利动力股份有限公司、江苏四达动力机械有限公司；结构尺寸（长×宽×高cm）：600×177.5×394；整机质量（kg）：4130；配套动力（kW）：73.5；结构型式：自走式；工作行数（行）：2；工作幅宽（mm）：1360；适用行距范围（mm）：450~750；最大卸果穗高度（mm）：1822；最小离地间隙（mm）：260；最小通过半径（左转/右转）（mm）：5307/6450；理论作业速度（km/h）：2.88~4.97；作业小时生产率（hm2/h）：0.20~0.35；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤31；剥皮辊形式：槽型、橡胶-铁辊+橡胶辊；变速箱类型：机械式3×2+1；\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[713,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-2A","2行割台；幅宽：1.36m；自走式(摘穗剥皮型)","配套发动机型号: SD4012Z、功率: 60kW、制造商:江苏四达动力机械集团有限公司（选配发动机型号: QC4108、功率: 60kW、制造商:安徽全柴动力股份有限公司）、外形尺寸: 6000mm×1970mm×3080mm、结构质量： 4000kg、工作行数 ：2行、适用行距范围： 450mm～750mm、工作幅宽： 1360mm、拉茎辊型式：螺旋式、摘穗辊型式：卧式、剥皮辊型式：螺旋橡胶辊＋梅花橡胶辊、变速箱类型：机械式、秸秆切碎机构型式：甩刀式、秸秆粉碎还田机型号规格：幅宽1200mm。",60,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[714,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2H","2行割台；幅宽：1.42m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：SDQZ；功率：75kW；制造商：江苏四达；外形尺寸：6190×1800×3130mm；结构质量：4140kg；工作行数：2行；适用行距范围：580-780mm；工作幅宽：1420mm；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：橡胶辊-铁棍+橡胶辊；变速箱类型：机械式（3×2+1）；秸秆切碎机构型式：前置切碎刀+后置甩刀；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-125",75,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[715,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-2","2行割台；幅宽：1.3m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：SDQZ（选配：4105ZL）；功率：72kW；额定转速：2400r/min；制造商：江苏四达动力机械集团有限公司（选配：安徽全柴动力股份有限公司）；外形尺寸：6450×2100×4000mm；结构质量：3930kg；工作行数：2行；适用行距范围：450~700mm；工作幅宽：1300mm；结构形式：轮式自走+青贮+剥皮；拉茎辊型式：卧式；摘穗辊形式：螺旋式；剥皮辊型式：胶辊+铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）×2;秸秆切碎机构型式：甩刀式或锤爪式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-130型。",72,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[716,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZQ-2B1","2行割台；幅宽：1.10m；自走式（摘穗剥皮型）","1、型号:4YZQ-2B1;2、结构型式:自走式(摘穗剥皮型);3、配套发动机型号4108L、额定功率：60kW、额定转速:2400(r/min)、制造商：安徽全柴动力股份有限公司;4、外形尺寸(m):5.06×1.53×3.67;5、结构质量:3155kg;6、工作行数:2行;7、适用行距范围(m):0.5~0.65;8、工作幅宽:1.10m;9、最大卸果穗高度:1.85m;10、理论作业速度(km/h):2.5~4.5;11、作业小时生产率(hm²/h):0.15~0.35;12、单位燃油消耗量(kg/hm²):≤30;13、剥皮辊型式:胶辊+铁辊;14、变速箱类型:机械式;15、拉茎辊型式:纵向卧式;16、摘穗辊型式:纵向卧式;17、秸秆切碎机构型式:立式甩刀；18、秸秆切碎机构型式：立式甩刀.",60,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[717,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林农业装备股份有限公司","玉米联合收获机","4YZP-2","2行割台；\r\n幅宽：1.1m；\r\n自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号:KM490BT1/4B2-40M22\r\n功率:28.5/28.4kW\r\n制造商:山东华源莱动内燃机有限公司/安徽全柴动力股份有限公司\r\n外形尺寸:4650*1620*2690mm\r\n结构质量：2260kg\r\n工作行数:2行\r\n适用行距范围：550-650mm\r\n工作幅宽:1.1m\r\n拉茎辊型式：六棱式\r\n摘穗辊型式：摘穗板+六棱式拉茎辊\r\n剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式\r\n变速箱类型：液压无级变速+机械变速箱\r\n秸秆切碎还田机型式：滚刀式",28.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[718,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2X","2行割台；幅宽：1.1m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：490L；额定功率：37kW；制造商：杨动股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高）5500×1500×2570mm；结构质量：2415kg；工作行数：2行；适用行距范围：450-650mm；工作幅宽：1100mm；拉茎辊形式：/；摘穗辊形式：辊式；剥皮辊形式：胶辊相间；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构形式：直刀+弯刀组合式；秸秆粉碎还田机型号规格：4JGH-1.25",37,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[719,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","2行割台；幅宽：1.55m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：YT4A2-22；功率：48kW；制造商：一拖（洛阳）动力机械有限公司；外形尺寸：5800*1600*2950mm；结构质量：3600kg；工作行数：2行；适用行距范围：630-730mm；工作幅宽：1550mm；摘穗辊型式：卧式；变速箱类型：机械式3*2+1；秸秆切碎机构型式：卧式回转切割装置+甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY1250。",48,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[720,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2B1","2行割台；幅宽：1.45m；形式：自走式（摘穗剥皮型）。","结构尺寸（长*宽*高cm）：552*180*245；整机质量（kg）：3170；配套发动机企业：江苏四达动力集团有限公司；配套发动机规格：YT4A2-T36；配套动力（kW）：56；结构型式：自走轮式（摘穗剥皮型）；工作行数(行)：2；割台工作幅宽(mm)：1450；适应行距范围（mm）：550-700；配套发动机额定转速(r/min):2400；拉茎辊型式：纵卧式；还田机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-122；剥皮辊型式：胶辊与铁辊槽型排列最小离地间隙(mm)：300；理论作业速度（km/h）：2.5~4.5；作业小时生产率(hm²/h)：0.2~0.3；单位面积燃油消耗量(kg/ hm²)：≤30；最小通过半径(mm)：左转：3500；右转：3500；变速箱类型：机械式；最大卸果穗高度(mm)：1800；果穗升运器最大通过高度(mm)：2570；轮距(mm)：导向轮：1170；驱动轮：1160；轮胎规格：导向轮：6.50-14；驱动轮：9.5-20。",56,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[721,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林新研牧神机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZQH-2","2行割台；幅宽：1.4m；形式：自走式（摘穗剥皮型）\r\n","2行割台，幅宽：1.4m，自走式摘穗剥皮型。配套发动机型号：YT4AZ-23，功率：40.5kW，制造商：第一拖拉机股份有限公司，外形尺寸：5800X1600X2900mm，结构质量：5200kg，工作行数：2行，适用行距范围：550-800mm，工作幅宽：1400mm，拉茎辊型式：无，摘穗辊型式：螺旋圆锥辊，剥皮辊型式：螺旋圆锥辊+橡胶辊，变速箱类型：4X（2+1）组成式，秸秆切碎机构型式：滚筒式",40.5,"通用类","2016/12/31","吉林省"]
[722,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","2行割台；幅宽：1.13m；自走式 (摘穗剥皮型)","配套发动机型号:SD4102、功率:48kW、制造商:江苏四达动力机械集团有限公司（选配发动机型号: JD4102、功率:48kW、制造商:江苏江淮动力股份有限公司）、外形尺寸:5240mm×1450mm×2790mm、结构质量:2990kg、工作行数:2行、适用行距范围:550mm～650mm、工作幅宽:1130mm，拉茎辊型式:螺旋式、摘穗辊型式:卧式、剥皮辊型式:橡胶＋橡胶、变速箱类型:机械式3×2+1、秸秆切碎机构型式:切刀式。",48,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[723,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2C","2行割台；幅宽：1400mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：QC4115L；功率：73.5kW；发动机制造商：安徽全柴股份有限公司；外形尺寸：（mm）：5040×1900×2730；结构质量（kg）：2200；工作行数：2行；适用行距范围：600-800；工作幅宽（mm）：1400；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：胶辊，复合辊；变速箱类型:(3+1)×2组成式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-140",75,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[724,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东玉丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","割台：2行；工作宽幅：1.4m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","型号规格：4YZP-2；结构形式:自走式+前置还田+剥皮；配套发动机型号规格：SD4102;发动机额定功率:48kW；发动机额定转速：2400r/min;外形尺寸:5850×1830×2720mm；结构质量:2990kg；工作行数:2行；适用行距：550-750mm；工作幅宽:1400mm；作业小时生产率:0.2~0.3hm2/h。",48,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[725,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2B","2行割台；幅宽：1120mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：4L68；功率：40kW；发动机制造商：江苏四达动力机械集团有限公司；外形尺寸：（mm）：5080×1300×2650；结构质量（kg）：2530；工作行数：2行；适用行距范围：550-650；工作幅宽（mm）：1120；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：胶辊，复合辊；变速箱类型:(3+1)×2组成式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：285（2组）\r\n",40,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[726,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林新研牧神机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2","2行割台；幅宽：1.4m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","2行割台，幅宽：1.4m，自走式摘穗剥皮型。配套发动机型号：YT4A2Z-24，功率：73.5kW，制造商：第一拖拉机股份有限公司，外形尺寸：6200X1730X2950mm，结构质量：3980kg，工作行数：2行，适用行距范围：550-700mm，工作幅宽：1400mm，拉茎辊型式：组合式，摘穗辊型式：圆辊、摘穗板组合式，剥皮辊型式：螺旋筋铁辊+橡胶辊，变速箱类型：机械式，秸秆切碎机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机型号规格：1DHY-125HS。",73.5,"通用类","2019/12/31","吉林省"]
[727,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","2行割台；幅宽1.265m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机生产企业、牌号型号、额定功率：江苏四达动力机械集团有限公司、SD4102、48kW;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5400×1890×2820mm;结构质量:2500kg;工作行数:2行;适用行距范围:450-750mm;工作幅宽:1265mm;摘穗辊型式:纵卧螺旋爪式;剥皮辊型式:橡胶辊与铁棍交替排列;变速箱类型:机械式;秸秆切碎机构型式:卧式甩刀;秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-120",48,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[728,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北通田机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","3行割台；幅宽：2m；自走式（摘穗剥皮型）","外配套发动机型号：LR4M5-22，配套功率：73.5kW，配套发动机转速：2200r/min，外形尺寸（长×宽×高）运输状态：6490×2220×3350mm工作状态：6520×2220×3350，结构质量：5360kg，工作行数：3行，适用行距的范围：530～630mm,工作幅宽：2m，最大卸果穗高度：1800mm，果穗升运器最大通过高度：3350mm，最小离地间隙：255mm，最小通过半径左转：5600mm,右转：6650mm,摘穗辊型式：螺旋筋式，剥皮辊型式：橡胶辊+铁辊，变速箱类型：机械式（4+1）×2，轮距导向轮：1600mm,驱动轮：1650mm，轮胎规格导向轮：7.50-16，驱动轮：11.2-24，秸秆切碎机构型式：滚刀式，秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-185",73.5,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[729,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3N","3行割台；幅宽：1.8m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：广西玉柴YC4A140L-T20;额定功率：103kW；额定转速：2300r/min;外形尺寸(长×宽×高）：8270mm×2350mm×3450mm；结构质量：6800kg；工作行数：3行;适用行距范围：550~700mm；工作幅宽：1800mm；最大卸果穗高度：1990mm；果穗升运器最大通过高度：3450mm；最小离地间隙：200mm；最小通过半径：左转8150mm；右转8350mm；理论作业速度：1.55~5km/h；作业小时生产率：0.27~0.6h㎡/h;单位面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡;拉茎辊型式：板式 ；摘穗辊型式：/ ；剥皮辊型式：橡胶辊＋铸铁辊；变速箱类型：3＋1；轮距：导向轮1650mm，驱动轮1640mm；轮胎规格：导向轮10/75-15.3，驱动轮15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式或锤爪式（中置）；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-180或1JH-185",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[730,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3B","3行割台；幅宽1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构尺寸（长*宽*高cm）： 580*200*295；整机质量（kg）： 4300；配套动力（kW）： 75\t；配套发动机（型号规格/额定功率/额定转速）（-/kW/r/min）： Y4105ZG /75/2400；发动机制造商：江苏扬动股份有限公司；结构形式：自走式工作行数（行）： 3；适应行距范围（mm）： 450-750；工作幅宽(mm)： 1800；最大卸果穗高度（mm）： 2000；果穗升运器最大通过高度（mm）： 3000；最小离地间隙（mm）： 260最小通过半径(左转/右转)（mm）： 5620/6550；理论作业速度（km/h）： 2-5；作业小时生产率（Kg/hm²）： 0.2-0.473；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤30；摘穗辊型式：纵卧式；变速箱类型：机械式（4+1）*2；轮距（导向轮/驱动轮）（mm）： 1260/1320；轮胎规格（导向轮/驱动轮）： 10~15/11.2~24；秸秆切碎还田机型号规格： 4JH-160型",75,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[731,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","3行割台；幅宽：1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：广西玉柴机器股份有限公司、YC4A110L-T20、103kW，中国一拖集团有限公司、4N5Z-23、103kW，安徽全柴动力股份有限公司、4112ZL、103kW；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：8210×2550×3580mm；结构质量：7120kg；工作行数：3行；适用行距范围：550～650mm；工作幅宽：1.8m；作业小时生产率：0.33～0.9hm2/h；拉茎辊型式：四叶对刀式拉茎辊+摘穗板；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（3+1）机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-1850；粮箱容积：2.7m3",103,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[732,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北雷肯农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YZ-3A","3行割台；幅宽1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）\r\n","配套发动机规格型号:4L88；额定功率：62kW;生产企业：常柴股份有限公司；外形尺寸（长*宽*高）mm:5540*1840*3000；结构质量：2910kg；工作行数：3行；适应行距范围：550-650mm；工作幅宽：1800mm；拉茎辊型式：/；摘穗棍形式:四棱形；剥皮辊型式：槽型，胶辊-铁棍+橡胶辊；变速箱类型:机械变速箱；秸秆切碎机构形式：卧式回转切割装置；秸秆粉碎还田机型号规格：/。",62,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[733,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-3","3行割台，幅宽1.9m，形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走轮式+剥皮+秸秆粉碎还田；配套发动机额定功率：103kW；额定转速：2300r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7900×2300×3500mm；结构质量：6400kg；工作行数：3行；适用行距范围：500～700mm；工作幅宽：1980mm；最大卸果穗高度：2200mm；果穗升动器最大通过高度：3500mm；最小离地间隙：250mm；最小通过半径：左转8200mm，右转8700mm；理论作业速度：1.55～6.5km/h；作业小时生产率：0.2～0.7hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤32kg/hm2；摘穗辊型式：卧式螺旋摘穗辊；剥皮辊型式：橡胶对辊挤夹式；风扇型式：离心式，直径：ф390mm，数量1个；变速箱类型：机械式；轮距：导向轮1680mm，驱动轮1650mm；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮15～24；秸秆切碎机械型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-180B。",73.5,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[734,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3A","3行割台；幅宽2m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构尺寸（长*宽*高cm）：640*210*320；整机质量（kg）：5940；配套动力（kW）：103；配套发动机（型号规格/额定功率/额定转速）（-/kW/r/min）：YC4A140L-T20/CA4DF3-14GAG3U/103/2300；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/一气解放汽车有限公司无锡柴油机厂；结构形式：自走式；工作行数（行）：3；适应行距范围（mm）：450-750；工作幅宽(mm)：2000；最大卸果穗高度（mm）：2200；果穗升运器最大通过高度（mm）：3200；最小离地间隙（mm）：300；最小通过半径(左转/右转)（mm）：6900/7600；理论作业速度（km/h）：2-9；作业小时生产率（hm²/h）：0.2~0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤36；摘穗辊型式：爪式；剥皮辊型式：胶辊；变速箱类型：机械式；轮距（导向轮/驱动轮）（mm）：1600/1600轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10~15/12.4~24；秸秆切碎还田机型式：甩刀式；秸秆切碎还田机型号规格：4JH-180",103,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[735,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3D","3行割台；幅宽：1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）。","结构尺寸（长*宽*高cm）：715*230*330；整机质量（kg）：5000；配套发动机企业：江苏四达动力机械集团有限公司/一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机规格：SDQZ/YT4B4Z-24/ YC4A125Z-T22/ LR4M5Z-24/；配套动力（kW）：88/92；结构型式：自走轮式（摘穗剥皮型）；工作行数(行)：3 ；割台工作幅宽(mm)：1800；适应行距范围（mm）：500-650；配套发动机额定转速(r/min):2400；拉茎辊型式：纵卧式；还田机结构型式：锤爪式/甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：幅宽1555mm；剥皮辊型式：槽型布置；最大卸果穗高度(mm)：2150；果穗升运器最大通过高度(mm)：3460；最小离地间隙(mm)：315；最小通过半径(mm)：左转：5425；右转：5250；理论作业速度（km/h）：4.3；作业小时生产率(hm²/h)：0.4~0.67；单位面积燃油消耗量(kg/ hm²)：32.43~54.05；变速箱类型：机械换档（3+1）*2；轮距(mm)：导向轮：1500；驱动轮：1500；轮胎规格：导向轮：7.5-16；驱动轮：11.2-24。",88,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[736,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米联合收获机","4YZ-3CM","形式：自走式（摘穗剥皮型）；割台行数：3行；作业幅宽：1.95m；配套动力：103kW\r\n","发动机品牌/型号：玉柴牌YC4A140L-T20,选配天利牌QC4112ZL,选配一拖牌LR4N5ZP-M122X-U2；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、安徽天利动力股份有限公司；结构尺寸（长×宽×高cm）：742.5×270×358.5；整机质量（kg）：7100；配套动力（kW）：103；结构型式：自走式；工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：1950；适用行距范围（mm）：600-700；最大卸果穗高度（mm）：1820；最小离地间隙（mm）：315；最小通过半径（左转/右转）（mm）：83807750；理论作业速度（km/h）：1.68-8.95；作业小时生产率（hm2/h）：0.33-0.67；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；剥皮辊形式：槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊；变速箱类型：机械式；\r\n",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[737,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-3","3行割台；幅宽：1.96m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：LR4N5Z-23（选配：QC4112ZL）；功率：103kW；额定转速：2300r/min；制造商：第一拖拉机股份有限公司（选配：安徽天利动力股份有限公司）；外形尺寸：7120×2430×3550mm；结构质量：5110kg；工作行数：3行；适用行距范围：450~700mm；工作幅宽：1960mm；结构形式：轮式自走+青贮+剥皮；拉茎辊型式：卧式；摘穗辊形式：螺旋式；剥皮辊型式：胶辊+铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）×2;秸秆切碎机构型式：甩刀式或锤爪式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-180型。",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[738,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米联合收获机","4YZ-3C1","形式：自走式（摘穗剥皮型）；割台行数：3行；作业幅宽：1.86m；配套动力：103kW\r\n","发动机型号：LR4N5Z-23、发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；结构尺寸（长×宽×高cm）：835×255×354；整机质量（kg）：6530；配套动力（kW）：103；结构型式：自走式；工作行数（行）：3；工作幅宽（mm）：1860；适用行距范围（mm）：600~700；最大卸果穗高度（mm）：1820；最小离地间隙（mm）：315；最小通过半径（左转/右转）（mm）：9200/9200；理论作业速度（km/h）：3.43~7.61；作业小时生产率（hm2/h）：0.33~0.53；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤36；剥皮辊形式：铁辊混装+胶辊；变速箱类型：机械式（3+1）；\r\n",103,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[739,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林新研牧神机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","3行割台；幅宽：1.78m；形式：自走式（摘穗剥皮型）\r\n","3行割台，幅宽：1.78m，自走式摘穗剥皮型。配套发动机型号：YT4B2Z-24，功率：88kW，制造商：第一拖拉机股份有限公司，外形尺寸：7020X2230X3250mm，结构质量：5350kg，工作行数：3行，适用行距范围：550-700mm，工作幅宽：1780mm，拉茎辊型式：组合式，摘穗辊型式：圆辊、摘穗板组合式，剥皮辊型式：螺旋筋铁辊+橡胶辊，变速箱类型：机械式，秸秆切碎机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机型号规格：1DHY-185HS。",88,"通用类","2019/12/31","吉林省"]
[740,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东玉丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","割台：3行；工作宽幅：2m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","规格型号：4YZP-3；结构形式:自走式+前置还田+剥皮；配套发动机型号规格：4108L；配套发动机额定功率：75kW；发动机额定转速：2400r/min;外形尺寸:6320×2180×3010mm；结构质量:3920kg；工作行数:3行；适用行距范围:500~700mm；工作幅宽:2000mm；作业小时生产率:0.4~0.8hm2/h。",75,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[741,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-3","3行割台；幅宽2.1m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机生产企业、型号规格、额定功率：安徽天利动力股份有限公司、QC4112ZL、103kW;外形尺寸（长×宽×高）:7400×3020×3700mm;结构质量:7100kg;工作行数:3行;适用行距范围:550-700mm;工作幅宽:2100mm;摘穗辊型式:螺旋拉筋式;剥皮辊型式:全胶辊;变速箱类型:机械式（3+1）;秸秆粉碎还田机型号规格:1JH170",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[742,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3","3行割台；幅宽2m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构尺寸（长*宽*高cm）：640*210*320；整机质量（kg）：5940；配套动力（kW）：88；配套发动机（型号规格/额定功率/额定转速）（-/kW/r/min）：4108ZL/88/2400；发动机制造商：安徽全柴动力股份有限公司；结构形式：自走式；工作行数（行）：3；适应行距范围（mm）：450-750；工作幅宽(mm)：2000；最大卸果穗高度（mm）：2200；果穗升运器最大通过高度（mm）：3200；最小离地间隙（mm）：300；最小通过半径(左转/右转)（mm）：6900/7600；最小离地间隙（mm）：300；最小通过半径(左转/右转)（mm）：6900/7600；理论作业速度（km/h）：2-9；作业小时生产率（hm²/h）：0.2~0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤36；摘穗辊型式：爪式；剥皮辊型式：胶辊；变速箱类型：机械式；轮距（导向轮/驱动轮）（mm）：1600/1600；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10~15/12.4~24；秸秆切碎还田机型式：甩刀式；秸秆切碎还田机型号规格：4JH-180",88,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[743,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZP-3","行割台；工作幅宽：1740mm；形式：自走式、秸秆还田、剥皮；配套发动机：额定功率81kW、额定转速2200r/min","配套发动机型号：LR4V5-22、功率：81kW、制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；选装发动机型号：YC4A115Z-T20、功率85kW、制造商：广西玉柴机器股份有限公司，外形尺寸（长*宽*高）mm：6200*2800*3360，结构质量：3920kg，工作行数：3行，适用行距范围mm:500-650,工作幅度mm：1740，摘穗辊型式：卧式，剥皮辊型式：橡胶，变速箱型式：机械式3*2+1，秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-170型。",81,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[744,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍坊昌荣机械有限公司","玉米收获机","4YZ-3","3行割台；幅宽:1720mm；形式：自走式（摘穗剥皮型)","结构尺寸（长*宽*高）： 670cm*172cm*292cm；整机质量：3980kg；配套动力：83kW；适用行距范围： 400mm-650mm；工作幅宽：1720mm；最大卸果穗高度：1925mm；果穗升运器最大通过高度：2730mm；最小离地间隙：300 mm；最小通过半径（左转/右转）： 5585mm/5585mm；理论作业速度（km/h）： 2-4；作业小时生产率（h㎡/h）： 0.35-0.7；单位面积燃油消耗量： ≤27 kg/h㎡ ；拉茎辊型式： 纵向卧式；剥皮辊型式：螺旋钢棍 ；变速箱类型： 机械变速箱+无极变速；轮距（导向轮/驱动轮）： 1340mm/1300mm",83,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[745,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3A","3行割台；幅宽：2.14m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：广西玉柴4YC4A125Z-T20/洛阳一拖LR4M5Z-23;额定功率：92kW；额定转速：2300r/min;外形尺寸(长×宽×高）：7660mm×2670mm×3150mm；结构质量：6050kg；工作行数：3行;适用行距范围：550~750mm；工作幅宽：2140mm；最大卸果穗高度：1760mm；果穗升运器最大通过高度：3150mm；最小离地间隙：300mm；最小通过半径：左转7070mm；右转7090mm；理论作业速度：1.84~4.42km/h；作业小时生产率：0.27~0.6h㎡/h;单位面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡;拉茎辊型式：辊式；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：橡胶辊＋铸铁辊；变速箱类型：（3+1）×2；轮距：导向轮1655mm，驱动轮1700mm；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1850",92,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[746,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3A","3行割台；幅宽：1.83m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构形式：自走式；配套发动机型号：Y4105ZG；功率：83kW；额定转速：2400r/min；外形尺寸：6100×2000×3050mm；结构质量：3600kg；工作行数：3行；适用行距范围：550～650mm；工作幅宽：1830mm；最大卸果穗高度：2240mm；果穗升运器最大通过高度：3010mm；最小离地间隙：210mm；最小通过半径左转：6000mm；最小通过半径右转：8100mm；理论作业速度：2.5～4.5km/h；作业小时生产率：0.2～0.47hm2/h；拉茎辊形式：纵向卧式；剥皮辊形式：槽型、橡胶辊；变速箱类型：机械式；秸秆还田机型号：165cm；秸秆切碎机构形式：甩刀式。",83,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[747,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3R","产品归档技术参数：3行割台；幅宽：2.01m；自走式（摘穗剥皮型）。","产品配置参数：配套发动机型号：YC4A140L，选配SC4H140G2；功率（kW）：103；制造商:广西玉柴机器股份有限公司，选配上海柴油机股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：6900×2300×3400；结构质量（kg）：6300；工作行数：3行；适用行距范围（mm）：500-650；工作幅宽（m）：2.01；最大卸果穗高度（mm）：2020；最小离地间隙（mm）：300；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6400/6450；理论作业速度（km/h）：1.9-5.8；作业小时生产率（hm2/h）：0.33-0.9；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤36；拉茎辊型式：无；摘穗辊型式：辊式拉茎；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-185。",103,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[748,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林农业装备股份有限公司","玉米联合收获机","4YZP-3X","3行割台；\r\n幅宽1.6m；\r\n形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号:SD4105/QC4108T75/4DX21-72G2\r\n功率:53/55/53kW\r\n制造商:江苏四达动力机械集团有限公司/安徽全柴动力股份有限公司/一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂\r\n外形尺寸:5660*2150*3100mm\r\n结构质量：3760kg\r\n工作行数:3行\r\n适用行距范围：400-700mm\r\n工作幅宽:1.6m\r\n拉茎辊型式：六棱式\r\n摘穗辊型式：摘穗板+六棱式拉茎辊\r\n剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式\r\n变速箱类型：机械变速箱(3+1)*2\r\n秸秆切碎机构型式：滚刀式",55,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[749,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林农业装备股份有限公司","玉米联合收获机","4YZP-3S","3行割台；\r\n幅宽2m；\r\n形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号:YC4A125Z-T22/SDBQZ1\r\n功率:92/88kW\r\n制造商:广西玉柴机器股份有限公司/江苏四达动力机械集团有限公司\r\n外形尺寸:6550*2200*3480mm\r\n结构质量：5400kg\r\n工作行数:3行\r\n适用行距范围：550-650mm\r\n工作幅宽:2m\r\n摘穗辊型式：摘穗板+四刀式拉茎辊\r\n剥皮辊型式：橡胶铁棍组合\r\n变速箱类型：液压无级变速+机械式\r\n秸秆切碎还田机型式：甩刀式",92,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[750,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3A","3行割台；幅宽：2.04m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：YC4A140L-T20；配套发动机额定功率：103kW；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：6950*2250*3340mm；结构质量：6300kg；工作行数：3行；适用行距范围：550-700mm；工作幅宽：2040mm；拉茎辊型式：辊式；摘穗辊型式：倾斜纵卧辊式；剥皮辊型式：螺旋辊+鱼鳞辊；变速箱类型：机械式/液压式；秸秆切碎还田机型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4JH-1850",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[751,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3T","3行割台；幅宽：1860mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC4A125Z-T21/QC4112ZL；功率：95kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/安徽天利动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：6985×2550×3240；结构质量（kg）：4660；工作行数：3行；适用行距范围：550-650；工作幅宽（mm）：1860；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：胶辊，复合辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-185",81,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[752,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3XJ","3行割台；幅宽：1.96m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：YC4A140L-T22；功率;103kW：制造商：广西玉柴；外形尺寸：6920×2350×3300mm；结构质量：5500kg；工作行数：3行；适用行距范围：530-630mm；工作幅宽：1960mm；摘穗辊型式、剥皮辊型式：螺旋筋式；变速箱类型：机械式3档+静液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-180",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[753,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3B1","3行割台；幅宽：1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）。","结构尺寸（长*宽*高cm）：810*210*345；整机质量（kg）：6900；配套发动机企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机规格：YC4A140L-T21；配套动力（kW）：103；结构型式：自走轮式（摘穗剥皮型）；工作行数(行)：3；割台工作幅宽(mm)：1800；适应行距范围（mm）：550-650；配套发动机额定转速(r/min):2200；拉茎辊型式：纵卧式；还田机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-172；剥皮辊型式：胶辊与铁辊槽型排列；最大卸果穗高度(mm)：2440；果穗升运器最大通过高度(mm)：3000；最小离地间隙(mm)：350；最小通过半径(mm)：左转：5400；右转：5200；理论作业速度（km/h）：6；作业小时生产率(hm²/h)：0.33~0.53；单位面积燃油消耗量(kg/ hm²)：30~45；变速箱类型：机械式；轮距(mm)：导向轮：1680；驱动轮：1640；轮胎规格：导向轮：10.0/75-15.3-10；驱动轮：15-24。",103,"通用类","2017-12-31","河南省"]
[754,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3H","3行割台；幅宽：2010mm；自走式摘穗剥皮型","配套发动机型号：玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TA；功率：103kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/天津雷沃动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：6950×2300×3400；结构质量（kg）：6400；工作行数：3行；适用行距范围：550-700；工作幅宽（mm）：2200；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：胶辊，复合辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-185",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[755,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3E","3行割台；幅宽:2.1m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格:YC4A140L-T20（制造商：广西玉柴机器股份有限公司）；选配1：LR4W5Z-23（制造商：一拖洛阳柴油机有限公司）；选配2：SD4ZL3（制造商：江苏四达动力机械集团有限公司）；额定功率：103kW；外形尺寸（长×宽×高）：6900×2200×3300mm；结构质量：6300kg；工作行数：3行；适用行距范围：580-780mm；工作幅宽：2100mm；拉茎辊形式：/；摘穗辊形式：螺旋筋式；剥皮辊形式：胶铁相间；变速箱类型：(3+1)组成式；秸秆切碎机构形式：前滚刀/后甩刀；秸秆粉碎还田机型号规格：1680/1900",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[756,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZQ-3D","3行割台；幅宽：1.66m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","1、规格型号:4YZQ-3D;2、结构型式:自走式(摘穗剥皮型)；3、配套发动机型号规格：QC4112ZL、额定功率：103kW、额定转速:2300(r/min)、制造商：安徽天利动力股份有限公司；4、运输状态外形尺寸(长×宽×高)m:5.9×2.35×3.23；5、结构质量:5480kg；6、工作行数:3行；7、适用行距范围（m）:0.5∽0.65；8、工作幅宽:1.66m；9、最大卸果穗高度:2.0m；10、最小离地间隙:0.27m；11、最小通过半径(左转/右转):5.85/5.95m；12、理论作业速度:2.0∽4.5（km/h）；13、作业小时生产率:0.2∽0.4（hm²/h）；14、单位面积燃油消耗量:<40（kg/hm²）；15、摘穗辊型式:纵向卧式；16、剥皮辊型式:胶辊—铁辊+胶辊；17、变速箱类型：机械式；18、秸秆切碎机构型式：前置滚刀+中置甩刀；19、秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-160.",103,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[757,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沃得农机（沈阳）有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3","3行割台；幅宽：1.8m；自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走轮式；配套发动机：东方红LR4N5Z-23、玉柴YC4A140L-T20、全柴QC4112ZL、WP4T140E200，额定功率103kW、额定转速2300r/min；结构质量：6300kg；工作行数：3行；适用行距范围：550-650mm；工作幅宽：1800mm；最大卸果穗高度：2010mm；拉茎辊型式：六棱形；剥皮辊型式：胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）；秸秆切碎机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-200；",103,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[758,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","陕西渭恒农业机械制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZBH-3","3行割台；幅宽：1.735m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：4G33TC；发动机功率：75kW；制造商：常柴股份有限公司；外形尺寸（长*宽*高）mm：5710*1850*3820；结构质量kg：3400；工作行数：3；适用行距范围mm：450-600；工作幅宽mm：1735；拉茎辊型式：四叶轮式；摘穗辊型式：卧式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械横置式；秸秆切碎机构型式：铡刀式+甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-1500。",75,"通用类","2019/12/31","陕西省"]
[759,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3B","行数:3行割台；幅宽1920MM形式自走式(摘穗剥皮型)","发动机型号：QC4112ZL发动机标定功率/标定转速:103kW/2300R/MIN外形尺寸(长×宽×高):7150×2310×3350MM结构质量:6100KG工作行数:3行割台；适用行距范围：550-650mm工作幅宽1920MM最大卸粮高度:1960MM最小离地间隙(离地部位):300MM摘穗辊形式：龙爪式，剥皮辊形式：胶辊+铁棍，变速箱类型：机械式，秸秆切碎机构形式：甩刀式，秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-180",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[760,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-3B","3行割台；幅宽：1.8m；自走式(摘穗剥皮型)","配套发动机型号:YC4A125Z-T20、功率:92kW、制造商:广西玉柴机器股份有限公司（选配发动机型号: QC4108Z、功率:92kW、制造商:安徽全柴动力股份有限公司）、外形尺寸:6518mm×2100mm×3090mm、结构质量:5660kg、工作行数:3行、适用行距范围:450mm～750mm、工作幅宽:1800mm、摘穗辊型式:卧式、剥皮辊型式:螺旋橡胶辊＋梅花橡胶辊、变速箱类型:机械式、秸秆切碎机构型式:甩刀式、秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-180。",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[761,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-3A","3行割台，幅宽1.72m，形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走轮式；配套发动机型号规格：LR4N5Z-23、YC4A140L-T20；额定功率：103kW；额定转速：2300r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6370×1960×3200mm；结构质量：5500kg；工作行数：3行；适用行距范围：450～750mm；工作幅宽：1720mm；最大卸果穗高度：2050mm；果穗升运器最大通过高度：3100mm；最小离地间隙：300mm；最小通过半径：左转8630mm，右转8180mm；理论作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.3～0.6hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm2；摘穗辊型式：螺旋爪式；剥皮辊型式：橡胶辊挤夹式；变速箱类型：机械式",103,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[762,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3XHY","3行割台；幅宽：1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：广西玉柴机器股份有限公司、YC4A140L-T22、103kW；外形尺寸(长×宽×高)：6780×2200×3400mm；结构质量：6000kg；工作行数：3行；适用行距范围：500～650mm；工作幅宽：1.9m；作业小时生产率：0.3～0.7hm2/h；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：高低档变速箱+液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-178；割刀型式：辊刀式",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[763,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZP-3","3行割台；幅宽1.8m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构尺寸（长*宽*高cm）： 810*260*340；整机质量（kg）： 6730；配套动力（kW）： 103配套发动机（型号规格/额定功率/额定转速）（-/kW/r/min）： YC4A140L-T20 /103/2300；发动机制造商：玉柴机器集团股份有限公司；结构形式：自走式；工作行数（行）： 3；适应行距范围（mm）： 550-700；工作幅宽(mm)： 2000；最大卸果穗高度（mm）： 1850；果穗升运器最大通过高度（mm）： 3400；最小离地间隙（mm）： 300；最小通过半径(左转/右转)（mm）： 9075/9300；理论作业速度（km/h）： 2.5-4.5；作业小时生产率（hm²/h）： 0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤35；拉径辊型式：直纹六棱辊；风扇（形式/直径/数量）（-/mm/个）：离心叶片式/390/1；变速箱类型：机械式（3+1）*2；轮距（导向轮/驱动轮（mm）： 1690/1630；轮胎规格（导向轮/驱动轮）： 10~15.3/15~24；秸秆切碎还田机型号规格： 4JH-200",103,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[764,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北雷肯农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YZ-3A1","3行割台；幅宽1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）\r\n","配套发动机型号规格：4JD80ZLT1；功率：83kW；制造商：江苏江淮动力股份有限公司；外形尺寸(长*宽*高）mm：7400*2365*3530；结构质量：6250kg；工作行数：3行；适用行距范围：550-650mm；工作幅宽：1900mm；拉茎辊型式：四棱刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：槽型，胶辊-铁辊+胶辊；变速箱类型：机械；秸秆切碎机构型式：滚刀式（前置）/甩刀式（中置）；秸秆切碎还田机型号规格：1JH-166。",83,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[765,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林新研牧神机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZQH-3","3行割台；幅宽：2.02m；形式：自走式（摘穗剥皮型）\r\n","3行割台，幅宽：2.02m，自走式摘穗剥皮型。配套发动机型号：NG4110ZL3-22，功率：82kW，制造商：南昌柴油机有限责任公司，外形尺寸：7700X2370X3180mm，结构质量：6500kg，工作行数：3行，适用行距范围：600-700mm，工作幅宽：2020mm，拉茎辊型式：螺旋圆锥辊，摘穗辊型式：卧式，剥皮辊型式：螺旋钢辊+橡胶辊，变速箱类型：4X（2+1）X2组成式，秸秆切碎机构型式：滚筒式",82,"通用类","2016/12/31","吉林省"]
[766,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3","3行割台；幅宽：1.8m；自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走轮式；配套发动机：东方红LR4N5Z-23、玉柴YC4A140L-T20、全柴QC4112ZL、WP4T140E200，额定功率103kW、额定转速2300r/min；结构质量：6300kg；工作行数：3行；适用行距范围：550-650mm；工作幅宽：1800mm；最大卸果穗高度：2010mm；拉茎辊型式：六棱形；剥皮辊型式：胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）；秸秆切碎机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-200；",103,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[767,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3K","3行割台；幅宽：1885mm/2010mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","\r\n配套发动机型号：玉柴YC4A140L-T20/天利QC4112ZL/雷沃动力1104C-P4TAC；功率：92kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/安徽天利动力股份有限公司/天津雷沃动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：6300×2500×3300；结构质量（kg）：5030；工作行数：3行；适用行距范围：550-700；工作幅宽（mm）：1885/2010；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：胶辊，铸铁辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-170/1JHY-185",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[768,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3D","3行割台；幅宽:1.96m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格:YC4A140Z-T20；功率：103kW；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：（长×宽×高）6835×2280×3335mm；结构质量：5200kg；工作行数：3行；适用行距范围：550-750mm；工作幅宽：1960mm；拉茎辊形式：螺旋筋式；摘穗辊形式：辊式；剥皮辊形式：胶铁相间；变速箱类型：齿轮式；秸秆切碎机构形式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1600/1700",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[769,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","3行割台；幅宽：2.02m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：SD4105；功率：51kW；额定转速：2400r/min；制造商：江苏四达动力机械集团有限公司；外形尺寸：6740×2200×2950mm；结构质量：3650kg；工作行数：3行；适用行距范围：450~700mm；工作幅宽：2020mm；结构形式：自走式+剥皮+中置还田；拉茎辊型式：卧式；摘穗辊形式：螺旋式；剥皮辊型式：胶辊+铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）×2;秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：150型。",51,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[770,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3F1","3行割台；幅宽：1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）。","结构尺寸（长*宽*高cm）：680*230*330；整机质量（kg）：5600；配套发动机企业：一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机规格：LR4M5Z-22、LR4M5Z-22/ YC4A125Z-T21；配套动力（kW）：92/98；结构型式：自走轮式（摘穗剥皮型）；工作行数(行)：3；割台工作幅宽(mm)：1900；适应行距范围（mm）：550-650；配套发动机额定转速(r/min):2200；拉茎辊型式：纵卧式；还田机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-172；剥皮辊型式：胶辊与铁辊槽型排列；最大卸果穗高度(mm)：2100；果穗升运器最大通过高度(mm)：3300；最小离地间隙(mm)：300；最小通过半径(mm)：左转：6600；右转：6600；理论作业速度（km/h）：1.55-6；作业小时生产率(hm²/h)：0.25-0.45；单位面积燃油消耗量(kg/ hm²)：≤40；变速箱类型：机械式+液压无级调速轮；轮距(mm)：导向轮：1460；驱动轮：1545；轮胎规格：导向轮：10/75-15.3；驱动轮：13.6-24。",92,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[771,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3F2","3行割台；幅宽：1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）。","结构尺寸（长*宽*高cm）：680*230*330；整机质量（kg）：5600 ；配套发动机企业：一拖(洛阳)柴油机有限公司；配套发动机规格：LR4N5Z-22；配套动力（kW）：103；结构型式：自走轮式（摘穗剥皮型）；工作行数(行)：3；割台工作幅宽(mm)：1900；适应行距范围（mm）：550-650；配套发动机额定转速(r/min):2200；拉茎辊型式：纵卧式；还田机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-172；剥皮辊型式：胶辊与铁辊槽型排列；最大卸果穗高度(mm)：2100；果穗升运器最大通过高度(mm)：3300；最小离地间隙(mm)：300；最小通过半径(mm)：左转：6600；右转：6600；理论作业速度（km/h）：1.55-6；作业小时生产率(hm²/h)：0.25-0.45；单位面积燃油消耗量(kg/ hm²)：≤40；变速箱类型：机械式+液压无级调速轮；轮距(mm)：导向轮：1460；驱动轮：1545；轮胎规格：导向轮：10.0/75-15.3；驱动轮：13.6-24。",103,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[772,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3L","3行割台；幅宽：1.80m；自走式（摘穗剥皮型）","1、规格型号:4YZB-3L;2、结构型式:自走式(摘穗剥皮型);3、配套发动机规格型号：QC4112ZL、额定功率：103kW、额定转速:2300(r/min)、制造商：安徽天利动力股份有限公司;4、运输状态外形尺寸(长×宽×高)m:6.3×2.3×3.2;5、结构质量:5300kg;6、工作行数:3行;7、适用行距范围:0.5∽0.65m;、工作幅宽:1.8m;9、最大卸果穗高度:1.98m;10、最小离地间隙:0.25m;11、最小通过半径(左转/右转):5.85/6.35m;12、理论作业速度:2.0∽4.5（km/h）;13、作业小时生产率:0.2∽0.5（hm²/h）;14、单位面积燃油消耗量:<40（kg/hm²）;15、拉茎辊型式:直刀四棱式;16、摘穗辊型式:摘穗板式;17、剥皮辊型式:胶辊-铁辊+胶辊；18、变速箱类型：机械式；19、秸秆切碎机构型式：前置滚刀+中置甩刀；20、秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-160.",103,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[773,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3（190）A","3行割台；幅宽1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机生产企业、型号规格、额定功率：广西玉柴机械股份有限公司、YC4A125Z-T21、92kW/安徽天利动力股份有限公司、QC4118、95.6kW;外形尺寸（长×宽×高）:6300×2310×3290mm;结构质量:4580kg;工作行数:3行;适用行距范围:450-650mm;工作幅宽:1900mm;摘穗辊型式:龙爪式;剥皮辊型式:全胶辊;变速箱类型:（3+1）组成式;秸秆切碎机构型式:甩刀式;秸秆粉碎还田机型号规格:1JH170工作幅宽1700mm",92,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[774,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-3","3行割台；幅宽:2.05m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：YC4A140L-T20；配套发动机额定功率(kW)：118；额定转速(r/min)：2200; 外形尺寸(长×宽×高)(mm)：7290×3200×3660；结构质量(kg)：6300；工作行数(行)：3；适用行距范围(mm)：550~700；工作幅宽(mm)：2050；最大卸果穗高度(mm)：2300；果穗升运器最大通过高度(mm)：3250；最小离地间隙(mm)：300；最小通过半径左转/右转(mm)：7430/7800；理论作业速度(km/h)：2~5；作业小时生产率(h㎡/h)：0.2～0.33；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：≤30；摘穗辊型式：六棱筋式；剥皮辊型式：螺旋筋辊+橡胶辊；割刀型式：往复式；\r\n变速箱类型：机械式+无极变速；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1800/1800；轮胎规格导向轮/驱动轮：10.0/75-15.3/15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-170;",118,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[775,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","3行割台；幅宽2.06m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机生产企业、型号规格、额定功率：广西玉柴机械股份有限公司、YC4A125Z-T20、92kW;安徽天利动力股份有限公司、QC4112ZL、96kW;\r\n;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:7950×2480×3550mm;结构质量:6350kg;工作行数:3行;适用行距范围:550-750mm;工作幅宽:2060mm;拉茎辊型式:六棱式;剥皮辊型式:胶铁辊交错式;变速箱类型:3+1机械式;秸秆切碎机构型式:甩刀式;秸秆粉碎还田机型号规格:JH-185",92,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[776,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3(2000)","3行割台；幅宽2m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构尺寸（长*宽*高cm）：730*210*336；整机质量（kg）：6000；配套动力（kW）：103；配套发动机（型号规格/额定功率/额定转速）（-/kW/r/min）：YC4A140L-T20/CA4DF3-14GAG3U/103/2300；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/一气解放汽车有限公司无锡柴油机场；结构形式：自走式；工作行数（行）：3；适应行距范围（mm）：550-650；工作幅宽(mm)：2000；最大卸果穗高度（mm）：2200；果穗升运器最大通过高度（mm）：3360；最小离地间隙（mm）：300；最小通过半径(左转/右转)（mm）：6900/7600；理论作业速度（km/h）：2-9；作业小时生产率（hm²/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤36；拉茎辊型式：四片对刀式、六棱式；剥皮辊型式：胶辊；风扇（型式/直径/数量）（-/mm/个）：叶片式/360/1；变速箱类型：机械式；轮距（导向轮/驱动轮）（mm）：1600/1600；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10-15/12.4-24；秸秆切碎还田机型式：甩刀式；秸秆切碎还田机型号规格：4JH-180",103,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[777,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","3行割台；工作幅宽：1800mm；形式：自走式、秸秆还田、剥皮；配套发动机：额定功率92kW、额定转速2300r/min","配套发动机型号：LR4M5LU23/0920E、功率：92kW、制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，外形尺寸（长*宽*高）mm：6200*1960*3300，结构质量：4760kg，工作行数：3行，适用行距范围mm:450-750，工作幅度mm：1800，摘穗辊型式：卧式，剥皮辊型式：橡胶，变速箱型式：机械式12+4，秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-170型。\r\n",92,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[778,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3XH","3行割台；幅宽：1.85m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：安徽全柴动力股份有限公司、4108ZL、89kW，江苏四达动力机械集团有限公司、SDBQZ1、89kW，广西玉柴机器股份有限公司、YC4A125Z-T22、92kW；外形尺寸(长×宽×高)：6490×2010×3300mm；结构质量：4880kg；工作行数：3行；作业小时生产率：0.49～0.83hm2/h；适用行距范围：500～650mm；工作幅宽：1.85m；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（3×2＋1）机械变速箱；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-1700；割刀型式：滚刀式",89,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[779,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3B","3行割台；幅宽：1.75m；自走式（摘穗剥皮型）","1、型号:4YZ-3B;结构型式:自走式(摘穗剥皮型);2、配套发动机型号：SDQZ、额定功率：75kW、额定转速:2400(r/min)、制造商：江苏江淮动力股份有限公司;3、外形尺寸(m):5.43×2.13×2.78;4、结构质量(kg):3325;5、工作行数:3行;6、适用行距范围(m):0.5~0.7;7、工作幅宽:1.75m;8、最大卸果穗高度:1.94m;9、理论作业速度(km/h):2.5~4.5;10、作业小时生产率(hm²/h):0.2~0.5;11、单位燃油消耗量(kg/hm²):≤40;12、剥皮辊型式:胶辊+铁辊;13、变速箱类型:机械式.14、摘穗辊型式：纵向卧式；15、轮距（导向轮/驱动轮）：1.33/1.26（m);16、秸秆切碎机构型式：卧式甩刀。",75,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[780,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","天津拖拉机制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3B","3行割台；幅宽：1.92m；形式：自走式(摘穗剥皮型)","1.配套发动机型号:LR4N5Z-23(可选：QC4112ZL),2.功率:103kW,3.制造商:一拖（洛阳）柴油机有限公司(可选：安徽天利动力股份有限公司)，4.外形尺寸:8300mm*2580mm*3600mm，5.结构质量:6050kg，6.工作行数:3行，7.适用行距范围:540mm-640mm，8.工作幅宽:1920mm，9.拉茎辊型式:四片对刀式,10.摘穗辊型式:/,11.剥皮辊型式: 铸铁辊/橡胶辊组合式,12.变速箱类型:机械式、（3+1），13.秸秆切碎机构型式:/,14.秸秆粉碎还田机型号规格:幅宽1800mm",103,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[781,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","3行割台；幅宽：1.96m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：LR4V5-23（选配：QC4118）；功率：92kW；额定转速：2300r/min；制造商：第一拖拉机股份有限公司（选配：安徽天利动力股份有限公司）；外形尺寸：7010×2250×3130mm；结构质量：4820kg；工作行数：3行；适用行距范围：200~700mm；工作幅宽：1960mm；结构形式：自走式+还田+剥皮；拉茎辊型式：卧式；摘穗辊形式：螺旋爪；剥皮辊型式：胶辊+铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）×2;秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-180型。",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[782,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3J","3行割台；幅宽：2180mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TA；功率：103kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/天津雷沃动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：7400×2300×3620；结构质量（kg）：6750；工作行数：3行；适用行距范围：550-800；工作幅宽（mm）：2180；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：胶辊，复合辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-195",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[783,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3C","3行割台；幅宽：1.75m；自走式（摘穗剥皮型）","1、规格型号:4YZ-3C;2、结构型式:自走式(摘穗剥皮型);3、配套发动机型号：QC4115L、额定功率81kW、额定转速:2300(r/min)、制造商：安徽天利动力股份有限公司;4、工作状态外形尺寸(长×宽×高)m:5.215×2.16×2.82;5、结构质量:3960kg；6、工作行数:3行;7、适用行距范围:0.5∽0.65m;8、工作幅宽:1.75m;9、最大卸果穗高度:2.11m;10、最小离地间隙:0.28m;11、最小通过半径(左转/右转):5.8/5.115m;12、理论作业速度:2.0∽4.5（km/h）;13、作业小时生产率:0.15∽0.5（hm²/h）;14、单位面积燃油消耗量:<40（kg/hm²）;15、拉茎辊型式:四棱螺旋式;16、摘穗辊型式:四棱螺旋式;17、剥皮辊型式:铁辊+胶辊;18、变速箱类型：机械式（6+1）；19、秸秆切碎机构型式：甩刀式；20、秸秆粉碎还田机型号规格：160cm.",81,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[784,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3L","3行割台；幅宽：1830mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC4A140L-T20/天利QC4112ZL/雷沃动力1104C-P4TA；功率：103kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/安徽天利动力股份有限公司/天津雷沃动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：7350×2300×3530；结构质量（kg）：6700；工作行数：3行；适用行距范围：550-650；工作幅宽（mm）：1830；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：胶辊，铸铁辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-185",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[785,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3X","3行割台；幅宽：1.64m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：安徽全柴动力股份有限公司、4108ZL、89kW，广西玉柴机器股份有限公司、YC4A120Z-配套发动机：安徽全柴动力股份有限公司、4108ZL、89kW，广西玉柴机器股份有限公司、YC4A120Z-T20、89kW；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7115×2136×3140mm；结构质量：4680kg；工作行数：3行；适用行距范围：500～600mm；工作幅宽：1.64m；作业小时生产率：0.3～0.75hm2/h；拉茎辊型式：六棱板拉茎辊+摘穗板；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（3+1）×2机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-1600；粮箱容积：2.2m3",89,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[786,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆波曼机械制造有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-3A","3行割台；工作幅宽：1.92/2.0/2.1m；自走式（摘穗剥皮型）","工作状态外形尺寸(长*宽*高)：8000*2720*4200mm；结构型式：自走式；作业行数：3行；适用行距范围：560/600/650mm；工作幅宽：1.92/2.0/2.1m；配套发动机额定功率：103kW；配套发动机额定转速：2300r/min；秸秆处理机构：甩刀式+搅龙+切碎抛送；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶直辊；卸粮方式：液压自卸式；结构质量：7200kg；最大卸果穗高度：2400mm；最小离地间隙：≥300mm。\r\n",103,"通用类","2020/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[787,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3X","结构形式：自走式（摘穗剥皮型）工作行数：3行.适用行距范围：550-650mm.工作幅宽：2050mm.","工作行数：3行.工作幅宽：2050mm.外形尺寸(长*宽*高)：5540*2050*3000mm.整机使用质量：3500kg.适用行距范围：550-650mm.配套发动机型号：4L88/4C6-88M22.额定功率：62/65kW.最小离地间隙：300mm.作业小时生产率：\r\nh㎡/h：0.22-0.52.摘穗辊型式：四棱型.剥皮辊型式：槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊.变速箱类型：机械式.秸秆切碎机构型式：卧式回转切割式.",65,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[788,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-3","3行割台，幅宽1.72m，形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走轮式；配套发动机型号规格：LR4M5LU23/0920E；额定功率：92kW；额定转速：2300r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6370×1960×3200mm；结构质量：5500kg；工作行数：3行；适用行距范围：450～750mm；工作幅宽：1720mm；最大卸果穗高度：2050mm；果穗升运器最大通过高度：3300mm；最小离地间隙：300mm；最小通过半径：左转6300mm，右转5900mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.27～0.54hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm2；摘穗辊型式：卧式摘穗辊式；剥皮辊型式：橡胶辊；变速箱类型：机械式；轮距：",92,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[789,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","陕西渭恒农业机械制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZBX-3","3行割台；幅宽：1.62m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：4105Z；发动机功率：75kW；制造商：江苏四达动力机械集团有限公司；外形尺寸（长*宽*高）mm：5730*1750*2760；结构质量kg：3010；工作行数：3；适用行距范围mm：400-550；工作幅宽mm：1620；拉茎辊型式：四叶轮式；摘穗辊型式：卧式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械横置式；秸秆切碎机构型式：铡刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：无。",75,"通用类","2019/12/31","陕西省"]
[790,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式玉米l联合收获机","4LZ-3B","结构形式：自走轮式（摘穗剥皮型）.工作行数：3行.适用行距范围：500-700mm.工作幅宽：1950mm.","工作行数：3行.工作幅宽：1950mm.外形尺寸(长*宽*高)：5860*2300*3320mm.整机使用质量：4400kg.适用行距范围：500-700mm.配套发动机型号：4108ZL.额定功率：88kW.生产厂家：安徽全柴动力股份有限公司.最小离地间隙：300mm.作业小时生产率：h㎡/h：0.27-0.53.摘穗辊型式：螺旋式.剥皮辊型式：铁辊+胶辊.变速箱类型：机械式（3+1）*2.秸秆切碎机构型式：卧式滚刀式.秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-160.",88,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[791,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林农业装备股份有限公司","玉米联合收获机","4YZP-3Y","3行割台；\r\n幅宽1.86m；\r\n形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号:SDQZ/4JD80ZT3\r\n功率:75/78kW\r\n制造商:江苏四达动力机械集团有限公司/江苏江淮动力股份有限公司\r\n外形尺寸:6150*2170*3100mm\r\n结构质量：3890kg\r\n工作行数:3行\r\n适用行距范围：550-650mm\r\n工作幅宽:1.86m\r\n拉茎辊型式：六棱式\r\n摘穗辊型式：摘穗板+六棱式拉茎辊\r\n剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式\r\n变速箱类型：液压无级变速+机械变速箱\r\n秸秆切碎还田机型式：甩刀式",75,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[792,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-3C","3行割台；幅宽：2.0m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构形式：自走式；配套发动机型号：LR4N5Z-23；功率：95.6kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸：7100×2050×3430mm；结构质量：6120kg；工作行数：3行；适用行距范围：570～670mm；工作幅宽：2000mm；最大卸果穗高度：2200mm；果穗升运器最大通过高度：3430mm；最小离地间隙：250mm；最小通过半径左转：7200mm；最小通过半径右转：7200mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.3～0.8hm2/h；拉茎辊形式：六棱辊；剥皮辊形式：胶辊；变速箱类型：机械式；秸秆还田机型号：1JH-185cm；秸秆切碎机构形式：回转刀、甩刀式。",95.6,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[793,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍坊昌荣机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3B","3行割台；幅宽:2000mm；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构尺寸（长*宽*高）：721cm*247cm*362cm；整机质量：6150kg；配套动力： 103kW/110.2kW/103kW；配套发动机型号规格： YC4A140L-T20/QC4112ZL(选配)/LR4N5Z-23（选配）；工作幅宽： 2000mm；适用行距范围:450mm-700mm;最大卸果穗高度:2015mm；果穗升运器最大通过高度：3620mm; 最小离地间隙： 240mm（运输状态）;最小通过半径（左转/右转）： 7000mm/7000mm;理论作业速度（km/h）： 2-5;作业小时生产率（h㎡/h）： 0.4-0.7;单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）： ≤30;拉茎辊型式：旋转式;摘穗辊型式： 纵向卧式;剥皮辊型式",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[794,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","3行割台，幅宽1.98m，形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走轮式+剥皮+秸秆粉碎还田；配套发动机额定功率：103kW；额定转速：2300r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7900×2300×3500mm；结构质量：6400kg；工作行数：3行；适用行距范围：500～700mm；工作幅宽：1980mm；最大卸果穗高度：2200mm；果穗升动器最大通过高度：3500mm；最小离地间隙：250mm；最小通过半径：左转8200mm，右转8700mm；理论作业速度：1.55～6.5km/h；作业小时生产率：0.2～0.7hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤32kg/hm2；摘穗辊型式：卧式螺旋摘穗辊；剥皮辊型式：橡胶对辊挤夹式；风扇型式：离心式，直径",103,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[795,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3X","3行割台；幅宽：2.02m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：SDBQZ1、88kW、江苏四达发动机；YC4A125Z-22、92kW、广西玉柴发动机；外形尺寸：6600×2350×3200mm；结构质量：5100kg；工作行数：3行；适用行距范围：530-630mm；工作幅宽：2020mm；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械式（3×2+1）；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田型号规格：1JHY-1650",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[796,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZFP-3","3行割台；幅宽:1.95m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：Y4102G（制造商：杨动股份有限公司），选配SD4102（制造商：江苏四达动力机械集团有限公司）；额定功率：48kW；外形尺寸（工作状态：长×宽×高）：6050×1950×3300mm；结构质量：3940kg；工作行数：3行；适用行距范围：450-750mm；工作幅宽：1950mm；拉茎辊形式：/；摘穗辊形式：辊式；剥皮辊形式：橡胶辊+铁辊；变速箱类型：机械式(6+1)；秸秆切碎机构形式：甩刀；秸秆粉碎还田机型号规格：1600mm",48,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[797,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3（190）B","3行割台；幅宽1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机生产企业、型号规格、额定功率：广西玉柴机械股份有限公司、YC4A140L-T21、103kW;外形尺寸（长×宽×高）:6300×2310×3290mm;结构质量:4610kg;工作行数:3行;适用行距范围:450-650mm;工作幅宽:1900mm;摘穗辊型式:龙爪式;剥皮辊型式:全胶辊;变速箱类型:（3+1）组成式;秸秆切碎机构型式:甩刀式;秸秆粉碎还田机型号规格:1JH170工作幅宽1700mm",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[798,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3E","3行割台；幅宽:2.1m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：LR4V5-22; 配套发动机额定功率(kW)：88; 额定转速(r/min)：2300; 外形尺寸(长×宽×高)(mm)：6200×2100×3300; 结构质量(kg)：5200; 工作行数(行)：3; 适用行距范围(mm)：550~650; 工作幅宽(mm)：2100; 最大卸果穗高度(mm)：1700; 果穗升运器最大通过高度(mm)：3300; 最小离地间隙(mm)：350; 最小通过半径左转/右转(mm)：5900/6000; 理论作业速度(km/h)：2~6; 作业小时生产率(h㎡/h)：0.2～0.4; 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：≤30; 拉茎辊型式：六棱辊；剥皮辊型式：胶铁组合辊；风扇型式：离心蜗壳式；风扇直径（mm）：400；风扇数量（个）：1；变速箱类型：机械式；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1590/1684；轮胎规格导向轮/驱动轮：10-15/12.4-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1800;",88,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[799,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林农业装备股份有限公司","玉米联合收获机","4YZP-3A","3行割台；\r\n幅宽1.8m；\r\n形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号:SDBQZ1/YC4A125Z-T22\r\n功率:88/92kW\r\n制造商:江苏四达动力机械集团有限公司/广西玉柴机器股份有限公司\r\n外形尺寸:6500*2010*3360mm\r\n使用质量:5140kg\r\n工作行数：3行\r\n适应行距范围:500-650mm\r\n工作幅宽：1.8m\r\n摘穗辊型式：卧式摘辊\r\n剥皮辊型式：橡胶辊\r\n变速箱类型：机械变速箱6+1\r\n秸秆切碎机构型式：滚刀式\r\n最大卸果穗(粮)高度:2180mm\r\n最小离地间隙:330mm",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[800,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","陕西渭恒农业机械制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3","3行割台；幅宽：1.8m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：LR4108ZT52A；发动机功率：83kW；制造商：中国一拖集团有限公司；外形尺寸（长*宽*高）mm：7650*2650*3450；结构质量kg：5150；工作行数：3；适用行距范围mm：550-700；工作幅宽mm：1800；拉茎辊型式：六棱形；摘穗辊型式：卧辊式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：机械横置式；秸秆切碎机构型式：卧式甩刀；秸秆粉碎还田机型号规格：幅宽1800mm。",83,"通用类","2017/12/31","陕西省"]
[801,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3","3行割台；幅宽：1.81m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构形式：自走式；配套发动机型号：LR4V5-22；功率：83kW；额定转速：2200r/min；外形尺寸：7250×2310×3280mm；结构质量：5360kg；工作行数：3行；适用行距范围：540～650mm；工作幅宽：1810mm；最大卸果穗高度：2110mm；果穗升运器最大通过高度：3280mm；最小离地间隙：250mm；最小通过半径左转：6800mm；最小通过半径右转：8800mm；理论作业速度：2.4～5km/h；作业小时生产率：0.25～0.5hm2/h；拉茎辊形式：卧式六棱形；剥皮辊形式：主辊半胶半铁，相邻辊全胶；变速箱类型：机械式；秸秆还田机型号：170cm；秸秆切碎机构形式：甩刀式",83,"通用类","2017-12-31","河北省"]
[802,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3F","3行割台；幅宽:1.895m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：LR4N5Z-22; 配套发动机额定功率(kW)：103; 额定转速(r/min)：2200;\r\n外形尺寸(长×宽×高)(mm)：6800×2400×3300; 结构质量(kg)：5700; 工作行数(行)：3;适用行距范围(mm)：550~700; 工作幅宽(mm)：1895; 最大卸果穗高度(mm)：1700; 果穗升运器最大通过高度(mm)：3300; 最小离地间隙(mm)：270; 最小通过半径左转/右转(mm)：6000/6000; 理论作业速度(km/h)：2~5; 作业小时生产率(h㎡/h)：0.2～0.4; 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：≤30; 拉茎辊型式：六棱辊式；剥皮辊型式：胶铁组合辊；\r\n风扇型式：离心蜗壳式；风扇直径（mm）：400/300；风扇数量（个）：2；变速箱类型：机械式+无极变速；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1590/1720；轮胎规格导向轮/驱动轮：10-15/12.4-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-180;",103,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[803,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","3行割台；幅宽：1.9-2.23m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n\r\n","配套发动机型号：QC4112ZL，功率（kW）：92，制造商：安徽天利动力股份有限公司，外形尺寸（长×宽×高）：6.3×（1.9-2.23）×3m，结构质量（kg):5500，工作行数:3行，适用行距范围：0.45-0.65m，工作幅宽：1.9-2.23m，拉茎辊型式：/、摘穗辊型式：螺旋爪、剥皮辊型式：胶辊组合、变速箱类型：机械式，秸秆切碎机构型式：甩刀式（前置）、甩刀式（中置），秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-160等。\r\n",0,"通用类","2018/12/31","山西省"]
[804,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3X","3行割台；幅宽：2.1m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：广西玉柴YC4A125Z;额定功率：92kW；额定转速：2400r/min;外形尺寸(长×宽×高）：6600mm×2100mm×3200mm；结构质量：5000kg；工作行数：3行;适用行距范围：510~610mm；工作幅宽：2100mm；最大卸果穗高度：1730mm；果穗升运器最大通过高度：2950mm；最小离地间隙：160mm；最小通过半径：左转6000mm；右转6200mm；理论作业速度：1.84~4.42km/h；作业小时生产率：0.27~0.47h㎡/h;单位面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡;拉茎辊型式：辊式 ；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：橡胶辊；变速箱类型：机械式3＋1；轮距：导向轮1665mm，驱动轮1740mm；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮13.6-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-160",92,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[805,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3XH1","3行割台；幅宽：1.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：广西玉柴机器股份有限公司、YC4A140L-T22、103kW；外形尺寸(长×宽×高)：6780×2200×3400mm；结构质量：6000kg；工作行数：3行；适用行距范围：500～650mm；工作幅宽：1.9m；作业小时生产率：0.35～0.7hm2/h；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（3＋1）机械变速箱+无级变速轮；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-178；割刀型式：辊刀式",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[806,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B3","4行割台；幅宽：2530mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC6B160Z-T20；功率：118kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：（mm）：8300×3200×3900；结构质量（kg）：8500；工作行数：4行；适用行距范围：620-700；工作幅宽（mm）：2530；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：胶辊，铸铁辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-230/1JHY-240",118,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[807,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4L","产品归档技术参数：4行割台；幅宽：2.25m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B150Z；功率（kW）：110；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：8500×2630×3530；结构质量（kg）：7900；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：450-550；工作幅宽（m）：2.25；最大卸果穗高度（mm）：1900；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6800/7000；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.4-0.9；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-200。",110,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[808,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4C","4行割台；幅宽：2.54m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：LR4N5Z-23；功率：103kW；制造商：一拖（洛阳）动力；外形尺寸：7200×2800×3550mm；结构质量：6300kg；工作行数：4行；适用行距范围：530-630mm；工作幅宽：2540mm；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：橡胶辊；变速箱类型：组合式3+1；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-220",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[809,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B","4行割台；幅宽：2250mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC4A140L-T20/天利QC4112ZL/雷沃动力1104C-P4TA；功率：103kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/安徽天利动力股份有限公司/天津雷沃动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：8700×2600×3750；结构质量（kg）：7400；工作行数：4行；适用行距范围：500-620；工作幅宽（mm）：2250；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：胶辊，复合辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-204",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[810,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-4","4行割台，幅宽2.3m，形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走轮式；配套发动机型号规格：LR4M5LU23/1030E；额定功率：103kW；额定转速：2300r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7250×2500×3300mm；结构质量：6900kg；工作行数：4行；适用行距范围：450～750mm；工作幅宽：2300mm；最大卸果穗高度：3400mm；果穗升运器最大通过高度：3350mm；最小离地间隙：300mm；最小通过半径：左转6900mm，右转6200mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.33～0.80hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm2；摘穗辊型式：卧式摘穗辊式；剥皮辊型式：橡胶辊；变速箱类型：机械式；轮距：",103,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[811,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4A","产品归档技术参数：4行割台；幅宽：2.68m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B160Z；功率（kW）：118；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：9270×3245×3700；结构质量（kg）：8900；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：600-700；工作幅宽（m）：2.68；最大卸果穗高度（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7600/7800；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.5-1.15；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-240。",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[812,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4C","4行割台；幅宽：2600mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC6B160Z-T20/锡柴CA6DF2D-16G/雷沃动力1006C-P6TWC；功率：117kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂/天津雷沃动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：9300×3215×3800；结构质量（kg）：9400；工作行数：4行；适用行距范围：630-700；工作幅宽（mm）：2600；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：胶辊，复合辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：弯刀式或锤爪；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-250",117,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[813,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4C","产品归档技术参数：4行割台；幅宽：2.37m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B160Z；功率（kW）：118；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：9270×2855×3700；结构质量：8700kg；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：500-600；工作幅宽（m）：2.37；最大卸果穗高度（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：8500/8700；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.42-1.0；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-210。",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[814,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","天津拖拉机制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","4行割台；幅宽：2.6m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","1.配套发动机型号:YC6108ZT,2.功率:118kW,3.制造商:广西玉柴机器股份有限公司，4.外形尺寸:8500mm*3100mm*3450mm，5.结构质量:8500kg，6.工作行数:4行，7.适用行距范围:600mm-750mm，8.工作幅宽:2600mm，9.拉茎辊型式:六棱辊,10.摘穗辊型式:/,11.剥皮辊型式:铸铁+胶辊,12.变速箱类型:机械式，13.秸秆切碎机构型式:甩刀式,14.秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-230",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[815,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","4行割台；幅宽：2.61m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、CA6110/125ZTG2、117kW，潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司、WP6T160E201、118kW；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3450×3790mm；结构质量：9700kg；工作行数：4行；适用行距范围：600～700mm；工作幅宽：2.61m；作业小时生产率：0.5～1hm2/h；拉茎辊型式：六棱板式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：（4＋1）机械变速箱+无级变速轮；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-2500",117,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[816,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林新研牧神机械制造有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4","4行割台；幅宽：2.45m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","4行割台，幅宽：2.45m，自走式摘穗剥皮型。配套发动机型号：YC6B160Z-T20，功率：118kW，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，外形尺寸：9750X3025X3560mm，结构质量：12480kg，工作行数：4行，适用行距范围：600-750mm，工作幅宽：2450mm，拉茎辊型式：卧式，摘穗辊型式：板式，剥皮辊型式：螺旋钢辊剥皮钉+橡胶辊，变速箱类型：机械式，秸秆切碎机构型式：滚筒式",118,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[817,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4D","4行割台；幅宽:2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：LR4N5Z-22; 配套发动机额定功率（kW）：103; 配套发动机额定转速(r/min)：2200; 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7200×2400×3300; 结构质量（kg）：5900; 工作行数（行）：4; 适用行距范围（mm）：400~600; 工作幅宽（mm）：2300; 最大卸果穗高度（mm）：1700; 果穗升运器最大通过高度（mm）：3300; 最小离地间隙（mm）：195; 最小通过半径（左转/右转）（mm）：6000/6000; 理论作业速度（km/h）：2~6; 作业小时生产率（h㎡/h）：0.3~0.6; 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：≤30; 拉茎辊型式：六棱辊式; 剥皮辊型式：胶铁组合式; 风扇型式：蜗壳式； 风扇直径（mm）：400/300； 风扇数量（个）：2； 变速箱类型：机械式+无极变速； 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）：1590/1720; 轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10-15/12.4-24； 秸秆切碎机构型式：甩刀式； 秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-210;",103,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[818,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4E","4行割台；幅宽:2.4m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格:YC4A140L-T20（制造商：广西玉柴股份有限公司），选配1：LR4W5Z-23（制造商：一拖洛阳柴油机有限公司），选配2：SD4ZL3（制造商：江苏四达机械集团有限公司）；额定功率：103kW；外形尺寸（长×宽×高）：7000×2500×3300mm；结构质量：6800kg；工作行数：4行；适用行距范围：480-680mm；工作幅宽：2400mm；拉茎辊形式：/；摘穗辊形式：卧式螺旋筋；剥皮辊形式：胶辊；变速箱类型：(3+1)组成式；秸秆切碎机构形式：前滚刀/后甩刀；秸秆粉碎还田机型号规格：980*2/2100；",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[819,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4H","4行割台；幅宽：2.65m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：6110/125ZT、YC6B160Z-T20、WP6T160E201；配套发动机额定功率：117/118/118kW；配套发动机生产企业：一汽解放汽车有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；外形尺寸：9300*3050*3800mm；结构质量：9400kg；工作行数：4行；适用行距范围：600-700mm；工作幅宽：2650mm；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（4+1）/（2+1）组成式；秸秆粉碎还田机型号规格：4JH-2500",118,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[820,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4Z","产品归档技术参数：4行割台；幅宽：2.5m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B160Z；功率（kW）：118；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：7200×2940×3700；结构质量（kg）：7200；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：550-650；工作幅宽（m）：2.5；最大卸果穗高度（mm）：2100；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6000/6200；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.45-1.0；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-230。",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[821,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4B","4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构尺寸（长*宽*高cm）： 810*260*340；整机质量（kg）： 6100；配套动力（kW）： 103；配套发动机（型号规格/额定功率/额定转速）（-/kW/r/min）： YC4E140L-T20/103/2300；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；结构形式：自走式；工作行数（行）： 4；适应行距范围（mm）： 450-650；工作幅宽(mm)：2300；最大卸果穗高度（mm）：1850；果穗升运器最大通过高度（mm）：3400；最小离地间隙（mm）： 300；最小通过半径(左转/右转)（mm）： 7300/7200；理论作业速度（km/h）： 2.5~4.5；作业小时生产率（hm²/h）：0.2~0.45；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤35；拉径辊型式：直纹六棱形；风扇（型式/直径/数量）（-/mm/个）：离心式/390/1；变速箱类型：机械式（3+1）；轮距（导向轮/驱动轮）（mm）： 1690/1630；轮胎规格（导向轮/驱动轮）： 10/75-15.3；秸秆切碎还田机型式：；甩刀式；秸秆切碎还田机型号规格： 1JH-200型",103,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[822,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4H","4行割台；幅宽：2300mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TA；功率：103kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/天津雷沃动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：6830×2500×3400；结构质量（kg）：7000；工作行数：4行；适用行距范围：500-650；工作幅宽（mm）：2300；拉茎辊型式：六棱辊；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：胶辊，复合辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-210",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[823,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","陕西渭恒农业机械制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZBX-4","4行割台；幅宽：2.215m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：YL4A140L-T20；发动机功率：103kW；制造商：广西玉柴机器有限公司；外形尺寸（长*宽*高）mm：8045*2390*3370；结构质量kg：6350；工作行数：4；适用行距范围mm：450-600；工作幅宽mm：2215；拉茎辊型式：四叶轮式；摘穗辊型式：卧式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械横置式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-2000BX。",103,"通用类","2019/12/31","陕西省"]
[824,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4G1","4行割台；幅宽:2.25m；形式：自走式（摘穗剥皮型）。","结构尺寸（长*宽*高cm）：750*273*355；整机质量（kg）：7100；配套发动机企业：一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍柴动力股份有限公司；配套发动机规格：LR4N5Z-23/ YC4A150L-T21、YC4A160L-T20/ WP4T160E200；配套动力（kW）：113/118；结构型式：自走轮式（摘穗剥皮型）；工作行数(行)：4；割台工作幅宽(mm)：2250；适应行距范围（mm）：500-550；配套发动机额定转速(r/min):2300；拉茎辊型式：纵卧式；最大卸果穗高度(mm)：2000；果穗升运器最大通过高度(mm)：3550；最小离地间隙(mm)：360；最小通过半径(mm)：左转：7360；右转：7650；理论作业速度（km/h）：1.55~6.00；作业小时生产率(hm²/h)：0.27~0.47；单位面积燃油消耗量(kg/ hm²)：30~40；变速箱类型：机械式+液压无级调速轮；轮距(mm)：导向轮：1850；驱动轮：1820；轮胎规格：导向轮：10.0/75-15.3；驱动轮：15-24；还田机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-200；剥皮辊型式：胶辊与铁辊槽型排列。",113,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[825,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","茎穗兼收型自走式玉米收获机","4YZ-4HS","产品归档技术参数：4行割台；幅宽：2.68m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B160Z；功率（kW）：118；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：9270×3245×3700；结构质量（kg）：8900；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：600-700；工作幅宽（m）：2.68；最大卸果穗高度（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7600/7800；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.5-1.0；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JHH-240。",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[826,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东玉丰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","割台：4行；工作宽幅：2.4m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","型号：4YZP-4；结构形式:自走式；配套发动机规格型号：QC4112ZL-U2;配套发动机额定功率:103kW；配套发动机额定转速：2300r/min;外形尺寸:7200×2500×3200mm；结构质量:7500kg；工作行数:4行；适用行距范围:500~750mm；工作幅宽:2400mm；作业小时生产率:0.4~0.8hm2/h。",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[827,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4E","4行割台；幅宽：2.4m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：YC4A140L-T20；配套发动机额定功率：103kW；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：7400*2700*3300mm；结构质量：6700kg；工作行数：4行；适用行距范围：550-650mm；工作幅宽：2400mm；拉茎辊型式：四棱辊式；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：螺旋辊+鱼鳞辊；变速箱类型：机械式/液压式；秸秆切碎还田机型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4JH-2300",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[828,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林新研牧神机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4","4行割台；幅宽：2.6m；形式：自走式（摘穗剥皮型）\r\n","4行割台，幅宽：2.6m，自走式摘穗剥皮型。配套发动机型号：YC6B160Z-T20，功率：118kW，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，外形尺寸：9300X3025X3430mm，结构质量：8760kg，工作行数：4行，适用行距范围：600-750mm，工作幅宽：2600mm，拉茎辊型式：螺旋圆锥辊，摘穗辊型式：无，剥皮辊型式：螺旋钢辊+橡胶辊，变速箱类型：机械式，秸秆切碎机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机型号规格：Y4-32。",118,"通用类","2019/12/31","吉林省"]
[829,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林农业装备股份有限公司","玉米联合收获机","4YZP-4X","4行割台；\r\n幅宽2.26m；\r\n形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号:YC4A140L-T20/QC4112ZL/CA4DF2-14GG2\r\n功率:103kW\r\n制造商:广西玉柴机器股份有限公司/安徽天利动力股份有限公司/一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂\r\n外形尺寸:7890*2580*3510mm\r\n结构质量：6740kg\r\n工作行数:4行\r\n适用行距范围：450-700mm\r\n工作幅宽:2.26m\r\n摘穗辊型式：卧式摘辊\r\n剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊\r\n变速箱类型：机械式+无级变速轮\r\n秸秆切碎机构型式：滚刀式",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[830,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","天津拖拉机制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4K","4行割台；幅宽：2.5m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","1.配套发动机型号:LR4N5L-23,2.功率:118kW,3.制造商:一拖（洛阳）柴油机有限公司，4.外形尺寸:8250mm*2830mm*3500mm，5.结构质量:7490kg，6.工作行数:4行，7.适用行距范围:550mm-650mm，8.工作幅宽:2500mm，9.拉茎辊型式:六棱辊,10.摘穗辊型式:/,11.剥皮辊型式:铸铁辊/橡胶辊组合式,12.变速箱类型:机械式，13.秸秆切碎机构型式:甩刀式,14.秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-200",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[831,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-241","7行割台；幅宽：2.41m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：6110/125ZT、YC6B160Z-T20、WP6T160E201；配套发动机额定功率：117/118/118kW；配套发动机生产企业：一汽解放汽车有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；外形尺寸：9300*3050*3800mm；结构质量：9000kg；工作行数：7行；适用行距范围：450-700mm；工作幅宽：2410mm；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（4+1）/（2+1）组成式；秸秆粉碎还田机型号规格：4JH-2300",118,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[832,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4C","4行割台；工作幅宽：2200mm；形式：自走式、秸秆还田、剥皮；配套发动机：额定功率103kW、额定转速2300r/min","配套发动机型号：LR4N5Z-23、功率：103kW、制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；选装发动机型号：YC4A140L-T20、功率103kW、制造商：广西玉柴机器股份有限公司，外形尺寸（长*宽*高）mm：8300*3100*3530，结构质量：7530kg，工作行数：4行，适用行距范围mm:460-580,工作幅度mm：2200，剥皮辊型式：铁辊和橡胶，变速箱型式：机械式3+1，秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-200型。",103,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[833,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4F","4行割台；幅宽：2550mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC4A140L-T20；功率：103kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：（mm）：7210×2580×3570；结构质量（kg）：7680；工作行数：4行；适用行距范围：550-700；工作幅宽（mm）：2550；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：胶辊，复合辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-215",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[834,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","4行割台；幅宽2.5m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构尺寸（长*宽*高cm）： 947*316*353；整机质量（kg）： 9500；配套动力（kW）： 118；配套发动机（型号规格/额定功率/额定转速）（-/kW/r/min）： YC6B160Z-T20/118/2200；结构形式：自走式玉米联合收获机(轮式)；工作行数（行）： 4；适应行距范围（mm）： 550-700；工作幅宽(mm)： 2500；最大卸果穗高度（mm）： 2420；果穗升运器最大通过高度（mm）： 3530；最小离地间隙（mm）： 400；最小通过半径(左转/右转)（mm）：7900/8300；理论作业速度（km/h）： 2.5~4.5；作业小时生产率（hm²/h）：0.4~1.17；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤35；拉径辊型式：六棱形；摘穗辊型式：卧辊式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；风扇（型式/直径/数量）（-/mm/个）：离心式/300/1；变速箱类型：机械式；轮距（导向轮/驱动轮）（mm）： 2400/2500；轮胎规格（导向轮/驱动轮）： 12~18/18.4~30；秸秆切碎还田机型式：\t卧式甩刀式；秸秆切碎还田机型号规格：2400\r\n",118,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[835,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B","4行割台；幅宽：2.3m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：YC4A140Z-T20/QC412Z1；配套发动机额定功率：103kW；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司/安徽全柴动力股份有限公司；外形尺寸：8300*2700*3560mm；结构质量：7420kg；工作行数：4行；适用行距范围：500-650mm；工作幅宽：2300mm；拉茎辊型式：六棱棍；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（3+1）/（2+1）组成式；秸秆粉碎还田机型号规格：4JH-2100",103,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[836,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北雷肯农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YZB-4","4行割台；幅宽2.67m；形式：自走式（摘穗剥皮型）\r\n","配套发动机型号规格：YC6B160Z-T20；功率：118kW；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长*宽*高）mm：8950*3470*3680；结构质量：8600kg；工作行数：4行；适用行距范围：620-680mm；工作幅宽：2670mm；拉茎辊型式：四棱刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：槽型，橡胶-铁辊+胶辊；变速箱类型：机械；秸秆切碎机构型式：甩刀式（中置）；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-230.",118,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[837,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","4行割台；幅宽：2.54m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构形式：自走式；配套发动机型号：CA6110/125ZT；功率：117kW；额定转速：2400r/min；外形尺寸：9700×3180×3710mm；结构质量：9000kg；工作行数：4行；适用行距范围：600～700mm；工作幅宽：2540mm；最大卸果穗高度：2480mm；果穗升运器最大通过高度：3710mm；最小离地间隙：250mm；最小通过半径左转：8000mm；最小通过半径右转：7900mm；理论作业速度：1.05～4.2km/h；作业小时生产率：0.4～0. 74hm2/h；拉茎辊形式：六棱式；剥皮辊形式：胶辊、铁棍组合；变速箱类型：机械式；秸秆还田机型号：250cm；秸秆切碎机构形式：甩刀式。",117,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[838,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4M","4行割台；幅宽：2.28m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：YC4A140L-T20、QC4112ZL；功率：103kW；制造商：广西玉柴、安徽天利；外形尺寸：8200×2630×3400mm；结构质量：7050kg；工作行数：4行；适用行距范围：460-560mm；工作幅宽：2280mm；拉茎辊型式：六棱辊；摘穗辊型式：摘穗板式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-210",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[839,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4F","4行割台；幅宽:2.35m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：YC4A140L-T20；配套发动机额定功率（kW）：103；配套发动机额定转速(r/min)：2300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7850×2400×3600；结构质量（kg）：7350；工作行数（行）：4；适用行距范围（mm）：400~600；工作幅宽（mm）：2350；最大卸果穗高度（mm）：2220；果穗升运器最大通过高度（mm）：3600；最小离地间隙（mm）：260；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7500/7500；理论作业速度（km/h）：1.7~4.5；作业小时生产率（h㎡/h）：0.3~0.6；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：≤30；拉茎辊型式：六棱式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶棍；\r\n风扇型式：离心蜗壳式；风扇直径（mm）：450/300；风扇数量（个）：2；变速箱类型：机械式+无极变速；轮距（导向轮/驱动轮）（mm）：1580/1797；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10/75-15.3/15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；\r\n秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-210;",103,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[840,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4","4行割台；工作幅宽：2200mm；形式：自走式、秸秆还田、剥皮；配套发动机：额定功率103kW、额定转速2300r/min","配套发动机型号：LR4M5LU23/1030E、功率：103kW、制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，外形尺寸（长*宽*高）mm：6800*2200*3400，结构质量：5700kg，工作行数：4行，适用行距范围mm:480-620,工作幅度mm：2200，剥皮辊型式：铁辊和橡胶，变速箱型式：机械式12+4，秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-200型。\r\n",103,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[841,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","结构形式：自走轮式(摘穗剥皮型）.工作行数：4行.适用行距范围：500-700mm.工作幅宽：2400mm.","工作行数：4行.工作幅宽：2400mm.外形尺寸(长*宽*高)：6010*2590*3320mm.整机使用质量：5010kg.适用行距范围：500-700mm.配套发动机型号：YC4A140Z-T21.额定功率：103kW.生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司.最小离地间隙：300mm.作业小时生产率：h㎡/h：0.27-0.53.摘穗辊型式：螺旋式.剥皮辊型式：铁辊+胶辊.变速箱类型：机械式（3+1）*2.秸秆切碎机构型式：卧式滚刀式.秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-200.",103,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[842,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4MJ","4行割台；幅宽：2.28m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：YC4A140L-T20；功率：103kW；制造商：广西玉柴；外形尺寸：8200×2500×3400mm；结构质量：7300kg；工作行数：4行；适用行距范围：500-600mm；工作幅宽：2280mm；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：摘穗板式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械式（2档）；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-210",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[843,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4N","4行割台；幅宽：2.3m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：广西玉柴YC4A140L-T20/洛阳一拖LR4N5ZP-M84-U2/安徽全柴QC4112ZL;额定功率：103kW；额定转速：2300r/min;外形尺寸(长×宽×高）：8270mm×2670mm×3450mm；结构质量：6980kg；工作行数：4行;适用行距范围：450~600mm；工作幅宽：2300mm；最大卸果穗高度：1990mm；果穗升运器最大通过高度：3450mm；最小离地间隙：210mm；最小通过半径：左转8150mm；右转9000mm；理论作业速度：1.55~5km/h；作业小时生产率：0.27~0.6h㎡/h;单位面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡;拉茎辊型式：板式 ；摘穗辊型式：/ ；剥皮辊型式：橡胶辊＋铸铁辊；变速箱类型：3＋1；轮距：导向轮1650mm，驱动轮1640mm；轮胎规格：导向轮10/75-15.3，驱动轮15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式（中置）；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-200",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[844,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4Q","产品归档技术参数：4行割台；幅宽：2.4m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B145Z-T21；功率（kW）：107；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：8400×3100×3500；结构质量（kg）：8000；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：500-600；工作幅宽（m）：2.4；最大卸果穗高度（mm）：1900；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7800/7600；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.4-1.0；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：弯刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1J-250。",107,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[845,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B","产品归档技术参数：4行割台；幅宽：2.5m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B160Z；功率（kW）：118；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：9270×3110×3700；结构质量（kg）：8800；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：550-650；工作幅宽（m）：2.5；最大卸果穗高度（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7200/7400；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.45-1.0；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-230。",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[846,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆机械研究院股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4(560)","4行割台；工作幅宽：2.48m；自走式（摘穗剥皮型）","外形尺寸（长*宽*高）mm：8595*2796*3778；结构质量kg：7300；结构形式：自走式；作业行数：4行；适用行距范围mm：500-600；工作幅宽mm：2480；配套发动机额定功率kW：103；配套发动机额定转速r/min：2300；还田机结构型式：甩刀式；剥皮辊型式：铸铁辊加橡胶辊；卸粮方式：液压倾翻式；最大卸果穗高度mm：2406；最小离地间隙mm：300；",103,"通用类","2018/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[847,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","4行割台；幅宽2.58m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机生产企业、型号规格、额定功率：一汽解放汽车有限公司、CA6110/125ZT、117kW;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:9530×3370×3800mm;结构质量:9640kg;工作行数:4行;适用行距范围:530-630mm;工作幅宽:2580mm;拉茎辊型式:六棱式;摘穗辊型式:板式;剥皮辊型式:胶辊;变速箱类型:机械式;秸秆粉碎还田机型号:4JH-250",117,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[848,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","天津拖拉机制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4F","4行割台；幅宽：2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","1.配套发动机型号:LR4N5Z-23,2.功率:103kW,3.制造商:一拖（洛阳）柴油机有限公司，4.外形尺寸:8250mm*2730mm*3500mm，5.结构质量:7360kg，6.工作行数:4行，7.适用行距范围:450mm-600mm，8.工作幅宽:2300mm，9.拉茎辊型式:六棱辊,10.摘穗辊型式:/,11.剥皮辊型式:铸铁辊/橡胶辊组合式,12.变速箱类型:机械式，13.秸秆切碎机构型式:甩刀式,14.秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-200",103,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[849,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A","4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机生产企业、型号规格、额定功率：广西玉柴机械股份有限公司、YC6B160Z-T20、118kW/安徽天利动力股份有限公司、QC6112L、118kW;外形尺寸（长×宽×高）:7920×2580×3550mm;结构质量:6670kg;工作行数:4行;适用行距范围:450-600mm;工作幅宽:2300mm;拉茎辊型式：六棱棍式;剥皮辊型式:全胶辊;变速箱类型:（3+1）组成式;秸秆切碎机构型式:甩刀式;秸秆粉碎还田机型号规格:4J-200工作幅宽2000mm",118,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[850,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林农业装备股份有限公司","玉米联合收获机","4YZP-4B","4行割台；\r\n幅宽2.5m；\r\n形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号:YC4A140L-T20/QC4112ZL/CA4DF2-14GG2\r\n功率:103kW\r\n制造商:广西玉柴机器股份有限公司/安徽天利动力股份有限公司/一汽解放汽车有限公司\r\n外形尺寸:7770*2500*3530mm\r\n结构质量：6940kg\r\n工作行数:4行\r\n适用行距范围：550-650mm\r\n工作幅宽:2.5m\r\n拉茎辊型式：对刀式\r\n剥皮辊型式：橡胶辊式\r\n变速箱类型：机械式+无级变速轮\r\n秸秆切碎还田机型式：甩刀式",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[851,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B1","4行割台；幅宽：2300mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC4A140L-T20/天利QC4112ZL/雷沃动力1104C-P4TAC；功率：103kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/安徽天利动力股份有限公司/天津雷沃动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：7600×2750×3790；结构质量（kg）：7100；工作行数：4行；适用行距范围：500-600；工作幅宽（mm）：2300；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：胶辊，复合辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-200/1JHY-210/1JHY-230",103,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[852,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4","4行割台；幅宽:2.57m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","结构形式：轮式自走式；配套发动机型号：YC6B160Z-T20；额定功率：118kW；额定转速：2200r/min；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高）：9000×3390×3520mm；结构质量：9000kg；工作行数：4行；适用行距范围：600-750mm；工作幅宽：2570mm；最小离地间隙：385mm；理论作业速度：2-5km/h；拉茎辊型式：前锥形螺旋后六叶辊组合式；摘穗辊型式：钢筋钢板焊合式；剥皮辊型式：胶辊、铁辊组合式；轮胎规格：导向轮12.00-18；驱动轮：18.4-30；风扇：离心蜗壳式，直径450mm；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；秸秆切碎机构型式：甩刀式",118,"通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[853,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4C1","4行割台；幅宽：2600mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC6B160Z-T20/锡柴CA6DF2D-16GG2/雷沃动力1006C-P6TWC160N01；功率：玉柴118kW，后两种117kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂/天津雷沃动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：9300×3350×3800；结构质量（kg）：10500；工作行数：4行；适用行距范围：630-670；工作幅宽（mm）：2600；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：胶辊，铸铁辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-250",118,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[854,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-452","4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机生产企业、型号规格、额定功率：广西玉柴机械股份有限公司、YC4A140L-T20、103kW/安徽天利动力股份有限公司、QC4112ZL、103kW;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:7980×2530×3500mm;结构质量:6700kg;工作行数:4行;适用行距范围:460-650mm;工作幅宽:2300mm;拉茎辊型式:六棱式;摘穗辊型式:板式;剥皮辊型式:胶辊;变速箱类型:机械式;秸秆粉碎还田机型号:1JH-200",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[855,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4","4行割台；幅宽：2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构形式：自走式；配套发动机型号：YC4A125Z-T21；功率：92kW；额定转速：2200r/min；外形尺寸：7500×2350×3250mm；结构质量：5500kg；工作行数：4行；适用行距范围：450～650mm；工作幅宽：2300mm；最大卸果穗高度：2130mm；果穗升运器最大通过高度：3250mm；最小离地间隙：200mm；最小通过半径左转：6800mm；最小通过半径右转：9600mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.4～0.9hm2/h；拉茎辊形式：六棱式；剥皮辊形式：胶辊、铁棍组合；变速箱类型：机械式；秸秆还田机型号：190cm；秸秆切碎机构形式：甩刀式。",92,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[856,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4XH1","4行割台；幅宽：2.45m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：广西玉柴机器股份有限公司、YC4A140L-Y22、103kW；外形尺寸(长×宽×高)：7050×2430×3400mm；结构质量：6500kg；工作行数：4行；适用行距范围：500～600mm；工作幅宽：2.45m；作业小时生产率：0.35～0.8hm2/h；拉茎辊型式：/；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（3＋1）机械变速箱+无级变速轮；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-215；割刀型式：辊刀式",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[857,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4B","4行割台；幅宽：2.32m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构形式：自走式；配套发动机型号：YC4A125Z-T20/LR4M3Z-23；功率：103kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸：8150×2540×3450mm；结构质量：6800kg；工作行数：4行；适用行距范围：530±50mm；工作幅宽：2320mm；最大卸果穗高度：1875mm；果穗升运器最大通过高度：3450mm；最小离地间隙：300mm；最小通过半径左转：8900mm；最小通过半径右转：9600mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.3～0.6hm2/h；拉茎辊形式：六棱式；剥皮辊形式：胶辊+铁棍；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构形式：甩刀式。",103,"通用类","2017-12-31","河北省"]
[858,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZFP-4","4行割台；幅宽：2.6m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：YC6B160-T20；功率：118kW；制造商：广西玉柴；外形尺寸：9400×3220×3450mm；结构质量：8800kg；工作行数：4行；适用行距范围：600-700mm；工作幅宽：2600mm；拉茎辊型式：六棱形；摘穗辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械式（4+1）；秸秆切碎机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4YZ4-30(PF)",118,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[859,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","陕西渭恒农业机械制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","4行割台；幅宽：2.65m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：YC6108ZT；发动机功率：110kW；制造商：广西玉柴机器有限公司；外形尺寸（长*宽*高）mm：9100*3100*3790；结构质量kg：7640；工作行数：4；适用行距范围mm：550-700；工作幅宽mm：2650；拉茎辊型式：六棱形；摘穗辊型式：卧辊式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：机械横置式；秸秆切碎机构型式：卧式甩刀；秸秆粉碎还田机型号规格：幅宽2650mm。",110,"通用类","2017/12/31","陕西省"]
[860,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍坊昌荣机械有限公司","玉米收获机","4YZ-4B","4行割台；幅宽:2450mm；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构尺寸（长*宽*高）： 812cm*245cm*338cm；整机质量：6050kg；工作幅宽（mm）： 2450；适用行距范围： 450mm-650mm；最大卸果穗高度：1900mm；果穗升运器最大通过高度： 1900mm；最小离地间隙：300mm；最小通过半径（左转/右转）： 8200mm/8200mm；理论作业速度（km/h）： 2-5；作业小时生产率（h㎡/h）： 0.5-0.7  单位面积燃油消耗量： ≤28kg/h㎡；拉茎辊型式： 六棱辊；摘穗辊型式： 摘穗板；剥皮辊型式： 钢棍+胶辊；变速箱类型： 机械变速箱+无极变速；轮距（导向轮/驱动轮）：1620mm/1640mm",92,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[861,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4F","4行割台；幅宽:2.3m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格:YC4A160L-T20（制造商：广西玉柴机器股份有限公司），选配：YC6B160L-T20（制造商：广西玉柴机器股份有限公司）；额定功率：118kW；外形尺寸（长×宽×高）：7800×2550×3700mm；结构质量：7000kg；工作行数：4行；适用行距范围：500-700mm；工作幅宽：2300mm；拉茎辊形式：/；摘穗辊形式：卧式螺旋筋；剥皮辊形式：胶铁相间；变速箱类型：(3+1)组成式；秸秆切碎机构形式：前滚刀/后甩刀；秸秆粉碎还田机型号规格：980*2/2100；",118,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[862,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4X","4行割台；幅宽：2.4m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：广西玉柴YC4A140L-T22;额定功率：103kW；额定转速：2400r/min;外形尺寸(长×宽×高）：6600mm×2580mm×3200mm；结构质量：5600kg；工作行数：4行;适用行距范围：510~610mm；工作幅宽：2400mm；最大卸果穗高度：1730mm；果穗升运器最大通过高度：2950mm；最小离地间隙：160mm；最小通过半径：左转6000mm；右转6200mm；理论作业速度：1.84~4.42km/h；作业小时生产率：0.27~0.6h㎡/h;单位面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡;拉茎辊型式：辊式 ；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：橡胶辊；变速箱类型：机械式3＋1；轮距：导向轮1665mm，驱动轮1740mm；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮13.6-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-210",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[863,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4H","产品归档技术参数：4行割台；幅宽：2.68m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B160Z；功率（kW）：118；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：9250×3300×3700；结构质量（kg）：8700；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：600-700；工作幅宽（m）：2.68；最大卸果穗高度（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7600/7800；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.5-1.15；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-240。",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[864,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4B1","4行割台；幅宽：2.25m；形式：自走式（摘穗剥皮型）。","结构尺寸（长*宽*高cm）：802*260*345；整机质量（kg）：6800；配套发动机企业：一拖(洛阳)柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机规格：LR4N5Z-22/ YC4A140L-T21；配套动力（kW）：103；结构型式：自走轮式（摘穗剥皮型）；工作行数(行)：4；割台工作幅宽(mm)：2250；适应行距范围（mm）：500-550；配套发动机额定转速(r/min):2200；拉茎辊型式：纵卧式；最大卸果穗高度(mm)：2180；果穗升运器最大通过高度(mm)：3450；最小离地间隙(mm)：360；最小通过半径(mm)：左转：8500；右转：9500；理论作业速度（km/h）：1.55~6.00；作业小时生产率(hm²/h)：0.33~0.53；单位面积燃油消耗量(kg/ hm²)：≤40；变速箱类型：机械式+液压无级调速；轮距(mm)：导向轮：1630；驱动轮：1660；轮胎规格：导向轮：10.0/75-15.3；驱动轮：15-24；还田机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-200；剥皮辊型式：铸铁辊、橡胶辊组合式。",103,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[865,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4D","行数:4行幅宽2490MM形式自走式(摘穗剥皮型)","发动机型号：WP4T140E200发动机标定功率/标定转速:103kW/2300R/MIN外形尺寸(长×宽×高):8160×2830×3500MM结构质量:6820KG工作行数:4行适用行距范围：550-650mm工作幅宽2490MM最大卸粮高度:1930MM最小离地间隙(离地部位):300MM拉茎辊形式：六棱式，剥皮辊形式：胶辊+铁棍，变速箱类型：机械式，秸秆切碎机构形式：甩刀式，秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-220",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[866,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4J","4行割台；幅宽：2.44m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：YC6B160Z-T20；功率：118kW；制造商：广西玉柴；外形尺寸：9400×2850×3620mm；结构质量：9000kg；工作行数：4行；适用行距范围：620-680mm；工作幅宽：2440mm；拉茎辊型式：六棱形；摘穗辊型式：摘穗板式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械式2/3+静液压驱动马达；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-240",118,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[867,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4K","产品归档技术参数：4行割台；幅宽：2.37m；自走式（摘穗剥皮型）","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B150Z；功率（kW）：110；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：8500×2750×3530；结构质量（kg）：8000；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：500-600；工作幅宽（m）：2.37；最大卸果穗高度（mm）：1900；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6800/7000；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.42-0.9；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-220。",110,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[868,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北雷肯农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YZB-4A","4行割台；幅宽2.5m；形式：自走式（摘穗剥皮型）\r\n","配套发动机型号：4JD80Z；功率：92kW；制造商：江苏江淮动力股份有限公司；外形尺寸（长*宽*高）mm：7400*2900*3530；结构质量：6250kg；工作行数：4行；使用行距范围：560-620mm；工作幅宽：2500mm；拉茎辊型式：四棱刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊形式：槽型，胶辊-铁辊+胶辊；变速箱类型：机械；秸秆切碎机构型式：甩刀式（中置）；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-230。",92,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[869,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4G","4行割台；幅宽:2.35m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：WP4T160E200；配套发动机额定功率（kW）：118；配套发动机额定转速(r/min)：2300；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7850×2400×3600；结构质量（kg）：7350；工作行数（行）：4；适用行距范围（mm）：400~600；工作幅宽（mm）：2350；最大卸果穗高度（mm）：2220；果穗升运器最大通过高度（mm）：3600；最小离地间隙（mm）：260；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7500/7500；理论作业速度（km/h）：1.7~4.5；作业小时生产率（h㎡/h）：0.3~0.6；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：≤30；拉茎辊型式：六棱式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶棍；风扇型式：离心蜗壳式；风扇直径（mm）：450/300；风扇数量（个）：2；变速箱类型：机械式(3+1)；\r\n轮距（导向轮/驱动轮）（mm）：1580/1797；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10/75-15.3/15-24；\r\n秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-210;",118,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[870,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4F","4行割台；幅宽：2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）。","结构尺寸（长*宽*高cm）：690*240*330；整机质量（kg）：5800；配套发动机企业：一拖(洛阳)柴油机有限公司；配套发动机规格：LR4N5Z-22；配套动力（kW）：113/118；结构型式：自走轮式（摘穗剥皮型）；工作行数(行)：4；割台工作幅宽(mm)：2300；适应行距范围（mm）：500-600；配套发动机额定转速(r/min):2200；拉茎辊型式：纵卧式；最大卸果穗高度(mm)：2100；果穗升运器最大通过高度(mm)：3300；最小离地间隙(mm)：300；最小通过半径(mm)：左转：6600；右转：6600；理论作业速度（km/h）：1.55~6；作业小时生产率(hm²/h)：0.27~0.47；单位面积燃油消耗量(kg/ hm²)：≤40；变速箱类型：机械式+液压无级调速轮；轮距(mm)：导向轮：1560；驱动轮：1635；轮胎规格：导向轮：10/75-15.3；驱动轮：13.6-24；还田机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-200；剥皮辊型式：胶辊与铁辊槽型排列。",113,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[871,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4E","4行割台；幅宽:2.4m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：WP4125E203; 配套发动机额定功率（kW）：92; 配套发动机额定转速(r/min)：2300; 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6800×2000×3300; 结构质量（kg）：5200; 工作行数（行）：4; 适用行距范围（mm）：450~550; 工作幅宽（mm）：2400; 最大卸果穗高度（mm）：1700; 果穗升运器最大通过高度（mm）：3300; 最小离地间隙（mm）：350; 最小通过半径（左转/右转）（mm）：5000/5000; 理论作业速度（km/h）：2~6; 作业小时生产率（h㎡/h）：0.3~0.6; 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：≤30; 拉茎辊型式：六棱辊式; 剥皮辊型式：橡铁组合辊; 风扇型式：离心蜗壳式; 风扇直径（mm）：300; 风扇数量（个）：1; 凹版筛型式：冲孔鱼鳞筛; 变速箱类型：机械式（6+1齿轮传动式）; 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）：1590/1615; 轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10-15/12.4-24\r\n秸秆切碎机构型式：甩刀式; 秸秆粉碎还田机型号规格：2000;",92,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[872,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4H","4行割台；幅宽：2.45m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格:YC6B160Z-T20；额定功率：118kW；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高）：8000×2750×3700mm；结构质量：8470kg；工作行数：4行；适用行距范围：570-650mm；工作幅宽：2450mm；拉茎辊形式：板式；摘穗辊形式：/；剥皮辊形式：胶辊；变速箱类型：（3+1）；秸秆切碎机构形式：甩刀；秸秆粉碎还田机型号规格：2300",118,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[873,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4A","结构形式：自走轮式.摘穗剥皮型.工作行数：4行.适用行距范围：520-650mm.工作幅宽：2600mm","工作行数：4行.工作幅宽：2600mm.外形尺寸(长*宽*高)：9010*3000*3530mm.整机使用质量：9100kg.适用行距范围：520-650mm.配套发动机型号：YC6B160Z-T20.额定功率：118kW.生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司.最小离地间隙：330mm.作业小时生产率：h㎡/h：0.4-1.17.拉茎辊型式：六棱式.剥皮辊型式：铁辊+胶辊.变速箱类型：机械式（4+1）.秸秆切碎机构型式：甩刀式.秸秆粉碎还田机型号规格：1JHY-230.",118,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[874,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4C","4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机生产企业、型号规格、额定功率：广西玉柴机械股份有限公司、YC6B150Z-T20、110kW;外形尺寸（长×宽×高）:6800×2450×3200mm;结构质量:5350kg;工作行数:4行;适用行距范围:500-600mm;工作幅宽:2300mm;拉茎辊型式:六棱式;摘穗辊型式:摘穗板;剥皮辊型式:全胶辊;;变速箱类型:机械式（3+1）×2;秸秆粉碎还田机型号规格:前置:370×3;中置:1JH-200",110,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[875,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆机械研究院股份有限公司","自走式（穗茎兼收）玉米联合收获机","4YZB-4","4行割台；工作幅宽：2.75m；自走式（摘穗剥皮型）","工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm：9750*3270*3950；结构型式：自走式；作业行数（行）：4；适用行距范围mm：550~680；工作幅宽mm：2750；配套发动机额定功率kW：118；配套发动机额定转速r/min：2200；还田机结构型式：甩刀式；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶直辊；秸秆回收装置：抛扔轮式；卸粮方式：液压自卸式；结构质量kg：9800；最大卸果穗高度mm：2500；最小离地间隙mm：≥300。\r\n",118,"通用类","2019/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[876,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4C","4行割台；幅宽：2.65m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：CA6110/125ZT、YC6B160Z-T20、WP6T160E201；配套发动机额定功率：117/118/118kW；配套发动机生产企业：一汽解放汽车有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；外形尺寸：8400*3090*3580mm；结构质量：7900kg；工作行数：4行；适用行距范围：600-700mm；工作幅宽：2650mm；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：液压无级变速；秸秆粉碎还田机型号规格：4JH-2500",118,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[877,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沃得农机（沈阳）有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4","4行割台；幅宽：2.2m；自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走轮式；配套发动机：东方红LR4N5Z-23、玉柴YC4A140L-T20、全柴QC4112ZL、WP4T140E200，额定功率103kW、额定转速2300r/min；结构质量：6400kg；工作行数：4行；适用行距范围：500-600mm；工作幅宽：2200mm；最大卸果穗高度：2010mm；拉茎辊型式：六棱形；剥皮辊型式：胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）；秸秆切碎机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-200；",103,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[878,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈尔滨东金戈梅利农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZQ-4","4行割台；幅宽：2.6-2.8m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：CA6DF2D-16GG2;配套动力（kW）：117；发动机制造商：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；结构尺寸（长*宽*高cm）：1010*350*380；整机质量（kg）：10000；工作行数：4行；适应行距范围（mm）：650～700；工作幅宽（mm）：2600～-2800；拉茎辊型式：六棱辊式；剥皮辊型式：铁辊与橡胶辊组合式；变速箱类型：机械式+液压无级变速；秸秆切碎机型式：水平刀盘式；配套转速（r/min）：2200；最小通过半径左/右转（mm）：8000；轮距导向轮（mm）：2140；轮距驱动轮（mm）：2230；最小离地间隙（mm）：315；风扇型式：离心式；最大卸果穗高度（mm）：2530；果穗升降器最大通过高度(mm)：3446；理论作业速度（km/h）：2～8；作业小时生产率（h㎡/h）：0.54～1.00",117,"通用类","2018/12/31","黑龙江省"]
[879,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沃得农机（沈阳）有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","4行割台；幅宽：2.6m；自走式（摘穗剥皮型）；","结构型式：自走式；配套发动机：玉柴YC6B160Z-T20、东方红LR6M3Z-22、全柴QC6112L/潍柴WP6T160E201，额定功率118kW、额定转速2200r/min；结构质量：9020kg；收获行数：4行；适用行距范围：600-700mm；工作幅宽：2600mm；最大卸果穗高度：2380mm；拉茎辊型式：六棱形；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊组合式；变速箱类型：机械式+液压式；秸秆切碎机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-2400；",118,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[880,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4XH","4行割台；幅宽：2.22m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：广西玉柴机器股份有限公司、YC4A140L-Y20、103kW，中国一拖集团有限公司，安徽全柴动力股份有限公司、4112ZL、103kW；外形尺寸(长×宽×高)：8650×2780×3530mm；结构质量：7500kg；工作行数：4行；适用行距范围：460～600mm；工作幅宽：2.22m；作业小时生产率：0.37～1.0；拉茎辊型式：四叶对刀式拉茎辊+摘穗板；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（3+1）机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-2050",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[881,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","4行割台；幅宽：2.65m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：YC6B160Z；功率：118kW；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：9400×3210×3350mm；结构质量：9000kg；工作行数：4行；适用行距范围：620-680mm；工作幅宽：2650mm；拉茎辊型式：六棱形变速箱类型：机械式（4+1）；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-240型",118,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[882,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","泰州常发农业装备股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4","4行割台;幅宽:2.41m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","结构型式：自走式；配套发动机（或拖拉机）：型号规格：YC4A140L-T20；额定功率：103kW；额定转速2300r/min；外形尺寸（长x宽x高)：7310x2760x3360；结构质量：5600KG；工作行数：4行；适用行距范围：450-570mm；工作幅宽：2410mm；最大卸果穗高度：2100mm；果穗升运器最大通过高度：3000mm；最小离地间隙：300mm；最小通过半径：左转6000mm；右转6000mm；理论作业速度：2-5km/h;作业小时生产率：0.33-0.67h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤ 35kg/h㎡；拉茎辊型式：冲压槽形；摘穗辊型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇：形式（离心多翼式）直径：Φ400mm；数量：1个；变数箱类型：液压无级变速+机型变速；轮距：导向轮：1600mm；驱动轮：1610mm；轮胎规格：导向轮：10-15；驱动轮：15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆废碎还田机型号规格：1JH-2200",103,"通用类","2018/12/31","江苏省"]
[883,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A","4行割台；幅宽：2.38m;自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：广西玉柴YC4A140L-T20;额定功率：103kW；额定转速：2300r/min;外形尺寸(长×宽×高）：7660mm×2670mm×3500mm；结构质量：6980kg；工作行数：4行;适用行距范围：500~650mm；工作幅宽：2380mm；最大卸果穗高度：1760mm；果穗升运器最大通过高度：3500mm；最小离地间隙：200mm；最小通过半径：左转7070mm；右转7800mm；理论作业速度：1.84~4.42km/h；作业小时生产率：0.27~0.6h㎡/h;单位面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡;拉茎辊型式：/ ；摘穗辊型式：螺旋辊；剥皮辊型式：橡胶辊＋铸铁辊；变速箱类型：3＋1；轮距：导向轮1655mm，驱动轮1700mm；轮胎规格：导向轮10.00-15，驱动轮15-24；秸秆切碎机构型式：甩刀式（前置）；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-210",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[884,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4(2600)","4行割台；幅宽2.6m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构尺寸（长*宽*高cm）： 730*260*340；整机质量（kg）： 6500；配套动力（kW）： 118；配套发动机（型号规格/额定功率/额定转速）（-/kW/r/min）： WP4T160E331/118/2300；发动机制造商：潍柴动力股份有限公司；结构形式：自走式；工作行数（行）： 4；适应行距范围（mm）： 550-650；工作幅宽(mm)： 2600；最大卸果穗高度（mm）： 2300；果穗升运器最大通过高度（mm）： 3400；最小离地间隙（mm）：300；最小通过半径(左转/右转)（mm）： 7900/7500；理论作业速度（km/h）： 2-9；作业小时生产率（hm²/h）： 0.2~0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤40；拉茎辊型式：四片对刀；剥皮辊型式：胶辊；风扇（型式/直径/数量）（-/mm/个）：叶片式/360/1；变速箱类型：机械式；轮距（导向轮/驱动轮）（mm）： 2000/2000；轮胎规格（导向轮/驱动轮）： 10~15/15~24秸秆切碎还田机型式：甩刀式；秸秆切碎还田机型号规格： 4JH-210",118,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[885,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4","4行割台；幅宽2.5m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构尺寸（长*宽*cm）：650*260*330；整机质量（kg）：6100；配套动力（kW）：118；配套发动机（型号规格/额定功率/额定转速）（-/kW/r/min）：WP4T160E331/118/2300；发动机制造商：潍柴动力股份有限公司；结构形式：自走式；工作行数（行）： 4；适应行距范围（mm）：450-750；工作幅宽(mm)：2500最大卸果穗高度（mm）： 2200；果穗升运器最大通过高度（mm）： 3300；最小离地间隙（mm）： 300；最小通过半径(左转/右转)（mm）： 6900/7600；理论作业速度（km/h）： 2-9；作业小时生产率（hm²/h）： 0.2~0.67；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤40；拉茎辊型式：爪式；剥皮辊型式：胶辊；变速箱类型：机械式；轮距（导向轮/驱动轮）（mm）：1600/1600；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10~15/12.4~24；秸秆切碎还田机型式：甩刀式；秸秆切碎还田机型号规格：4JH-210",118,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[886,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4","4行割台；幅宽：2.2m；自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走轮式；配套发动机：东方红LR4N5Z-23、玉柴YC4A140L-T20、全柴QC4112ZL、WP4T140E200，额定功率103kW、额定转速2300r/min；结构质量：6400kg；工作行数：4行；适用行距范围：500-600mm；工作幅宽：2200mm；最大卸果穗高度：2010mm；拉茎辊型式：六棱形；剥皮辊型式：胶辊+铸铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）；秸秆切碎机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-200；",103,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[887,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河南豪丰机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4","4行割台，幅宽2.3m，形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走摘穗轮式；配套发动机额定功率：103kW；额定转速：2300r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7505×2310×3550mm；结构质量：6400kg；工作行数：4行；适用行距范围：450～650mm；工作幅宽：2300mm；最大卸果穗高度：1850mm；果穗升动器最大通过高度：3550mm；最小离地间隙：260mm；最小通过半径：左转9000mm，右转8000mm；理论作业速度：1.55～3.45km/h；作业小时生产率：0.3～0.6hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；拉茎辊型式：六棱卧式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊；风扇型式：离心式，直径：ф400mm，数量1个；",103,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[888,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林农业装备股份有限公司","玉米联合收获机","4YZP-4A","4行割台；\r\n幅宽2.25m；\r\n形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号:YC4A140L-T22/QC4112ZL/CA4DF2-14GG2\r\n功率:103kW\r\n制造商:广西玉柴机器股份有限公司/安徽天利动力股份有限公司/一汽解放汽车有限公司\r\n外形尺寸:6300*2480*3240mm\r\n结构质量：2250kg\r\n工作行数:4行\r\n适用行距范围：500-600mm\r\n工作幅宽:2.25m\r\n摘穗辊型式：卧式摘辊\r\n剥皮辊型式：橡胶辊\r\n变速箱类型：无级变速轮+机械式\r\n秸秆切碎还田机型式：甩刀式",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[889,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","4行割台；幅宽：2.57m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号：LR6M3Z-22（选配：QC6112L）；功率：118kW；额定转速：2200r/min；制造商：第一拖拉机股份有限公司（选配：安徽天利动力股份有限公司）；外形尺寸：7120×2620×3300mm；结构质量：5210kg；工作行数：4行；适用行距范围：200~700mm；工作幅宽：2570mm；结构形式：自走式+还田+剥皮；拉茎辊型式：卧式；摘穗辊形式：螺旋爪；剥皮辊型式：胶辊+铁辊；变速箱类型：机械式（3+1）×2;秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-210型。",118,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[890,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4C","4行割台；幅宽:2.6m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：WP4T160E200; 配套发动机额定功率（kW）：118; 配套发动机额定转速(r/min)：2300; 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7700×2240×3600; 结构质量（kg）：7350; 工作行数（行）：4; 适用行距范围（mm）：550~650; 工作幅宽（mm）：2600; 最大卸果穗高度（mm）：2200; 果穗升运器最大通过高度（mm）：3600;最小离地间隙（mm）：345; 最小通过半径（左转/右转）（mm）：6800/6800; 理论作业速度（km/h）：2~6; 作业小时生产率（h㎡/h）：0.3~0.6; 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：≤35; 拉茎辊型式：六棱辊式;剥皮辊型式：铁辊+橡胶辊; 风扇型式：离心蜗壳式; 风扇直径（mm）：450/300; 风扇数量（个）：2; 变速箱类型：（3+1）机械式; 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）：1580/1800;轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10/75-15.3/15-24; 秸秆切碎机构型式：甩刀式; 秸秆粉碎还田机型号规格：2300;",118,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[891,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","茎穗兼收型自走式玉米收获机","4YZ-4S","产品归档技术参数：4行割台；幅宽：2.53m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B160Z；功率（kW）：118；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：9270×3110×3700；结构质量（kg）：8800；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：550-650；工作幅宽（m）：2.53；最大卸果穗高度（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7200/7400；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.45-0.9；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JHH-230。",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[892,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","石家庄天人农业机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4A(TR9988-4570)","4行割台；幅宽：2.235m;形式：自走式（摘穗剥皮型）","型号规格：4YZ-4A(TR9988-4570);结构型式：自走式；配套发动机为广西玉柴股份有限公司生产的“玉柴机器”牌YC4A140L-T20型直列水冷四缸，额定功率103kW,额定转速2300r/min的柴油发动机；外形尺寸：工作状态（mm):7800×2730×3550，运输状态（mm）：7900×2730×3550；结构质量（kg):6300;工作行数（行）：4；适用行距范围（mm):520-620;工作幅宽（mm):2235;拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：胶辊+铁辊（高低辊布置）；变速箱类型：机械式变速箱；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-210 .",103,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[893,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4Y","4行割台；幅宽：2.61m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、CA6110/125ZTG2、117kW，潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司、WP6T160E201、118kW；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3450×3790mm；结构质量：9700kg；工作行数：4行；适用行距范围：600～700mm；工作幅宽：2.61m；作业小时生产率：1.5-1hm2/h；拉茎辊型式：六棱板式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：高低档变速箱+静液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-2500",117,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[894,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4J","产品归档技术参数：4行割台；幅宽：2.5m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B150Z；功率（kW）：110；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：8540×2940×3530；结构质量（kg）：8100；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：550-650；工作幅宽（m）：2.5；最大卸果穗高度（mm）：1900；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6800/7000；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.45-1.0；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-230。",110,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[895,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","江苏沃得农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4","4行割台；幅宽：2.6m；自走式（摘穗剥皮型）","结构型式：自走式；配套发动机：玉柴YC6B160Z-T20、东方红LR6M3Z-22、全柴QC6112L，额定功率118kW、额定转速2200r/min；结构质量：9020kg；收获行数：4行；适用行距范围：600-700mm；工作幅宽：2600mm；最大卸果穗高度：2380mm；拉茎辊型式：六棱形；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：橡胶辊+铸铁辊组合式；变速箱类型：机械式+液压式；秸秆切碎机结构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-2400；",118,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[896,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北中农博远农业装备有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZ-4C","4行割台；幅宽：2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","结构形式：自走式；配套发动机型号：YC4A125Z-T20/LR4N5Z-23；功率：103kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸：7000×2350×3430mm；结构质量：6120kg；工作行数：4行；适用行距范围：500～600mm；工作幅宽：2300mm；最大卸果穗高度：2200mm；果穗升运器最大通过高度：3430mm；最小离地间隙：250mm；最小通过半径左转：7200mm；最小通过半径右转：7200mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.3～0.8hm2/h；拉茎辊形式：六棱辊；剥皮辊形式：胶辊；变速箱类型：机械式；秸秆还田机型号：1JH-210cm；秸秆切碎机构形式：回转刀、甩刀式",103,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[897,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4D","4行割台；幅宽：2.35m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格:YC4A140Z-T20；额定功率：103kW；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高）：7200×2500×3600；结构质量：7000kg；工作行数：4行；适用行距范围：500-650mm；工作幅宽：2350mm；拉茎辊形式：螺旋筋式；摘穗辊形式：辊式；剥皮辊形式：胶铁相间；变速箱类型：机械齿轮式；秸秆切碎机构形式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：2100",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[898,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5B","5行割台；幅宽：3.25m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：CA6110/125ZT、YC6B160Z-T20、WP6T160E201；配套发动机额定功率：117/118/118kW；配套发动机生产企业：一汽解放汽车有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；外形尺寸：9300*3500*3800mm；结构质量：9860kg；工作行数：5行；适用行距范围：600-700mm；工作幅宽：3250mm；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：机械变速箱+无级变速；秸秆粉碎还田机型号规格：4JH-3150",118,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[899,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆机械研究院股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-5","5行割台；工作幅宽：3.405m；自走式（摘穗剥皮型）","结构形式：自走式；配套发动机额定功率kW：118；外形尺寸（长*宽*高）mm：10506*3410*3800；结构质量kg:11060;工作行数：5行；适用行距范围mm：550~680；工作幅宽mm：3405；最大卸果穗高度mm；2530；最小离地间隙mm：320；拉茎辊型式：圆柱六棱式；剥皮辊型式：铸铁辊加橡胶辊；秸秆切碎机构型式：甩刀式；\r\n",118,"通用类","2016/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[900,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆波曼机械制造有限责任公司","自走式（穗茎兼收）玉米收获机","4YZB-5","5行割台；工作幅宽：3.04/3.2/3.4m；自走式（摘穗剥皮型）","工作状态外形尺寸(长*宽*高)：9400*3220*3500mm；结构型式：自走式；作业行数：5行；适用行距范围：560/600/650mm；工作幅宽：3040/3200/3400mm；配套发动机额定功率：118kW；配套发动机额定转速：2200r/min；还田机结构型式：甩刀式；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶直辊；卸粮方式：液压自卸式；结构质量：10000kg；最大卸果穗高度：2600mm；最小离地间隙：≥300mm。\r\n",118,"通用类","2020/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[901,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米联合收获机","4YZ-5A","形式：自走式（摘穗剥皮型）；割台行数：5行；作业幅宽：2.825m；配套动力：117kW或118kW\r\n","发动机品牌/型号：锡柴牌CA6DF2D-16GG2,选配玉柴牌YC6B160Z-T20、发动机制造商：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、广西玉柴机器股份有限公司；结构尺寸（长×宽×高cm）：935×310×376；整机质量（kg）：9400；配套动力（kW）：117或118；结构型式：自走式；工作行数（行）：5；适用行距范围（mm）：520~580；工作幅宽（mm）：2825；最大卸果穗（粮）高度（mm）：2360；最小离地间隙（mm）：300；最小通过半径（左转/右转mm）：8400/8400；理论作业速度（km/h）：0~5.7；作业小时生产率（hm2/h）：0.5~1.2；单位面积燃油消耗（kg/hm2）：≤35；拉茎辊型式：六棱辊/对刀辊；；",117,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[902,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5Y","5行割台；幅宽：2.83m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、CA6110/125ZTG2、117kW，潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司、WP6T160E201、118kW；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3500×3790mm；结构质量：9850kg；工作行数：5行；适用行距范围：520～620mm；工作幅宽：2.83m；作业小时生产率：0.5～1.2hm2/h；拉茎辊型式：六棱板式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：高低档变速箱+静液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-2615",117,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[903,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5Z","产品归档技术参数：5行割台；幅宽：3.09m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B160Z；功率（kW）：118；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：7400×3315×3700；结构质量（kg）：7400；工作行数：5行；适用行距范围（mm）：550-650；工作幅宽（m）：3.09；最大卸果穗高度（mm）：2100；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6000/6200；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.6-1.2；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-290。",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[904,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A1","5行割台；幅宽：2900mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：锡柴6DF2D-16G；功率：117kW；发动机制造商：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；外形尺寸：（mm）：9500×3500×3800；结构质量（kg）：9770；工作行数：5行；适用行距范围：550-610；工作幅宽（mm）：2900；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：胶辊，铸铁辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-275",117,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[905,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5HY","5行割台；幅宽：3.26m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司、WP6G175E22、129kW，一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、CA6110/125ZT-18GG2、132kW；外形尺寸(长×宽×高)：9600×3550×3790mm；结构质量：9850kg；工作行数：5行；适用行距范围：600～700mm；工作幅宽：3.26m；作业小时生产率：0.5～1.2hm2/h；拉茎辊型式：六棱板式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊；变速箱类型：高低档变速箱+静液压驱动；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-315",129,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[906,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5","5行割台；幅宽:2.82m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","结构形式：轮式自走式；配套发动机型号：YC6B160Z-T20；额定功率：118kW；额定转速：2200r/min；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高）：9300×3250×3430mm；结构质量：8000kg；工作行数：5行；适用行距范围：530-570mm；工作幅宽：2820mm；最小离地间隙：400mm；理论作业速度：2-5km/h；拉茎辊型式：前锥形螺旋后六叶辊组合式；摘穗辊型式：钢筋钢板焊合式；剥皮辊型式：胶辊、钢辊组合式；轮胎规格：导向轮12.00-18；驱动轮：18.4-30；风扇：离心蜗轮式，直径450mm；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；秸秆切碎机构型式：甩刀式",118,"通用类","2017/12/31","黑龙江省"]
[907,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5","5行割台；幅宽：2.9m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：6110/125ZT、YC6B160Z-T20、WP6T160E201；配套发动机额定功率：117/118/118kW；配套发动机生产企业：一汽解放汽车有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；外形尺寸：9300*3100*3800mm；结构质量：9400kg；工作行数：5行；适用行距范围：500-600mm；工作幅宽：2900mm；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；变速箱类型：（4+1）/（2+1）组成式；秸秆粉碎还田机型号规格：4JH-2615",118,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[908,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5","5行及以上割台；幅宽:2.9m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：WP6T180E200；配套发动机额定功率（kW）：133; 配套发动机额定转速(r/min)：2200；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：9000×3300×3880; 结构质量（kg）：9450；工作行数（行）：5；适用行距范围（mm）：500~600；工作幅宽（mm）：2900；最大卸果穗高度（mm）：2360；果穗升运器最大通过高度：3880；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：8100/8100；理论作业速度（km/h）：1.5~4.5；作业小时生产率（h㎡/h）：0.3~0.9；单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）：≤35；拉茎辊型式：六棱辊式；剥皮辊型式：铁棍+橡胶辊；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：400; 风扇数量（个）：1；变速箱类型：机械式+无极变速；轮距导向轮/驱动轮（mm）：2060/1980；轮胎规格导向轮/驱动轮：12.00-18/18.4-30；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-270;",133,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[909,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5C","产品归档技术参数：5行割台；幅宽：2.93m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B160Z；功率（kW）：118；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：9270×3335×3700；结构质量（kg）：9000；工作行数：5行；适用行距范围（mm）：500-600；工作幅宽（m）：2.93；最大卸果穗高度（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：8500/8700；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.5-1.1；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-270。",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[910,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆机械研究院股份有限公司","自走式（穗茎兼收）玉米联合收获机","4YZB-8","8行割台；工作幅宽：2.8m；自走式（摘穗剥皮型）","工作状态外形尺寸(长*宽*高)mm：秸秆还田型9200*3380*3500秸秆回收型9480*4010*3600；结构型式：自走式；作业行数：8行；适用行距范围mm：300-750；工作幅宽mm：2800；配套发动机额定功率kW：118；配套发动机额定转速r/min：2200；结构质量 kg：秸秆还田型10000秸秆回收型10200；剥皮辊型式：铸铁辊加橡胶辊；还田机结构型式：甩刀式；最大卸果穗高度mm：2500；最小离地间隙mm：≥300；\r\n",118,"通用类","2017/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[911,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A2","5行割台；幅宽：3250mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC6B160Z-T20/锡柴CA6DF2D-16GG2/雷沃动力1006C-P6TWC160N01；功率：玉柴118kW，后两种117kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司/一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂/天津雷沃动力股份有限公司；外形尺寸：（mm）：9500×3800×3800；结构质量（kg）：10400；工作行数：5行；适用行距范围：620-680；工作幅宽（mm）：3250；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：胶辊，铸铁辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-295",118,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[912,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-5","5行割台；幅宽3.16m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机生产企业、型号规格、额定功率：一汽解放汽车有限公司、CA6110/125ZT-18GG2、132kW;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:9590×3600×3700mm;结构质量:9990kg;工作行数:5行;适用行距范围:530-630mm;工作幅宽:3160mm;拉茎辊型式:六棱式;摘穗辊型式:板式;剥皮辊型式:胶辊;变速箱类型:机械式;秸秆粉碎还田机型号:JHK3100",132,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[913,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-8","8行割台；幅宽：2800mm；自走式摘穗剥皮型\r\n","配套发动机型号：玉柴YC6B160Z-T20；功率：118kW；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：（mm）：8300×3200×3900；结构质量（kg）：9000；工作行数：8行；适用行距范围：300-650；工作幅宽（mm）：2800；拉茎辊型式：六棱辊式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：胶辊，铸铁辊；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格m：1JHY-260",118,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[914,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5B","产品归档技术参数：5行割台；幅宽：3.09m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：WP6G175E22；功率（kW）：129；制造商：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：9270×3315×3700；结构质量（kg）：9100；工作行数：5行；适用行距范围（mm）：550-650；工作幅宽（m）：3.09；最大卸果穗高度（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7200/7400；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.6-1.2；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-290。",129,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[915,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5D","产品归档技术参数：5行割台；幅宽：2.8m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：YC6B160Z；功率（kW）：118；制造商:广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：9300×3100×3700；结构质量（kg）：8300；工作行数：5行；适用行距范围（mm）：450-550；工作幅宽（m）：2.8；最大卸果穗高度（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：8500/8700；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.4-1.0；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-250。",118,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[916,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A","产品归档技术参数：5行割台；幅宽：3.33m；自走式（摘穗剥皮型）\r\n","产品配置参数：配套发动机型号：WP6G175E22；功率（kW）：129；制造商:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；外形尺寸（长×宽×高mm）：9270×3475×3700；结构质量（kg）：9200；工作行数：5行；适用行距范围（mm）：600-700；工作幅宽（m）：3.33；最大卸果穗高度（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：350；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7600/7800；理论作业速度（km/h）：2.8-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.6-1.3；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：18.7-38；拉茎辊型式：对刀拉茎；摘穗辊型式：无；剥皮辊型式：铁胶辊混装；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-310。",129,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[917,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆机械研究院股份有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-10","10行割台；工作幅宽：3.43m；自走式（摘穗剥皮型）","结构形式：自走式；配套发动机额定功率kW：118；外形尺寸（长*宽*高）mm：运输状态11100*3500*3790；工作状态10890*3500*3790；结构质量kg:11400;工作行数：10行；适用行距范围mm：300~750；工作幅宽mm：3430；最大卸果穗高度mm；2515；最小离地间隙mm：315；拉茎辊型式：圆柱六棱式；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶辊；秸秆切碎机构型式：甩刀式；\r\n",118,"通用类","2017/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[918,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈尔滨东金戈梅利农业机械有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZQ-5","5行割台；幅宽：3.25m；自走式（摘穗剥皮型）","配套发动机型号规格：CA6DF2D-16GG2;配套动力（kW）：117；发动机制造商：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；结构尺寸（长*宽*高cm）：1040*350*380；整机质量（kg）：10200；工作行数：5行;适应行距范围（mm）：600～700;工作幅宽（mm）：3250；拉茎辊型式：复合式；摘穗板型式：平板；剥皮辊型式：铁辊+橡胶；变速箱类型：液压无级变速；秸秆切碎机型式：水平刀盘式；结构型式：自走式;配套转速（r/min）：2200；最小通过半径左/右转（mm）：7500；轮距导向轮（mm）：1950；轮距驱动轮（mm）：1950；最小离地间隙（mm）：341；风扇型式：离心式；最大卸果穗高度（mm）：2380；果穗升降器最大通过高度(mm)：3800；理论作业速度（km/h）：4～7；作业小时生产率（h㎡/h）：1.4～2.5；风扇直径：（mm）：365;风扇数量（个）：1;轮胎规格导向轮（mm）：16.0/70-20;轮胎规格驱动轮（mm）：18.4-30",117,"通用类","2018/12/31","黑龙江省"]
[919,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4E","4行割台；幅宽：2400mm；自走式（籽粒收获型）。 \r\n","配套发动机型号：雷沃1004C-P4TW/全柴QC4112ZL/玉柴YC4A125Z/东方红LR4M5Z；功率：92kW；制造商：天津雷沃动力有限公司/安徽天利动力股份有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/一拖（洛阳）柴油机有限公司；外形尺寸（工作状态）（mm）：7130×2630×3400；结构质量（kg）：5620；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：550～650；工作幅宽（mm）：2400；拉茎辊型式：镶刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：/；秸秆粉碎还田机型号规格：/。 \r\n",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[920,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4F1","4行割台；幅宽：2400mm；自走式（籽粒收获型）。 \r\n","配套发动机型号：雷沃1004C-P4TW/全柴QC4112ZL/玉柴YC4A125Z；功率：92kW；制造商：天津雷沃动力有限公司/安徽天利动力股份有限公司/广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（工作状态）（mm）：7860×3220×3500；结构质量（kg）：6000；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：550～650；工作幅宽（mm）：2400；拉茎辊型式：镶刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：/；秸秆粉碎还田机型号规格：/。 \r\n",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[921,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4BZ1","行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：103kW\r\n","发动机：YC4A140L-T29,选配QC4112ZL,选配LR4N5Z-22；结构尺寸（长×宽×高cm）：674×300×337；整机质量（kg）：5850；配套动力（kW）：103；结构型式：自走轮式；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2200；适应行距范围（mm）：500-600；最小离地间隙（mm）：280；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6650/6800；理论作业速度（km/h）：1.6-10；作业小时生产率（hm2/h）：0.33-0.75；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械式；\r\n",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[922,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4M","4行割台；幅宽：2490mm；自走式（籽粒收获型）。 \r\n","配套发动机型号：雷沃1104C-P4TA/玉柴YC4A140L-T21/全柴QC4112ZL；功率：雷沃100kW，玉柴/全柴103kW；制造商：天津雷沃动力有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/安徽天利动力股份有限公司；外形尺寸（mm）：7235×2630×3590；结构质量（kg）：7460；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：580～620；工作幅宽（mm）：2490；拉茎辊型式：镶刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：圆盘式（选配）；秸秆粉碎还田机型号规格：/。 \r\n",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[923,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4BZ","行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：92kW\r\n","发动机：YC4A125Z-T29,选配QC4118,选配QC4112ZL,选配LR4M5Z-22；结构尺寸（长×宽×高cm）：674×300×337；整机质量（kg）：5850；配套动力（kW）：92；结构型式：自走轮式；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2200；适应行距范围（mm）：500-600；最小离地间隙（mm）：280；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6650/6800；理论作业速度（km/h）：1.6-10；作业小时生产率（hm2/h）：0.33-0.75；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械式；\r\n",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[924,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","山东时风（集团）聊城农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4L","4行割台；幅宽：2.36m；自走式（籽粒收获型）。","配套发动机型号：YC4B105Z、功率：75kW、制造商: 广西玉柴机器股份有限公司、外形尺寸：7080mm×2530mm×3270mm、结构质量5180kg、工作行数：4行、适用行距范围：480mm～700mm、工作幅宽：2360mm、拉茎辊型式:六叶刀对置式、摘穗辊型式：摘穗板式、剥皮辊型式：无、变速箱类型：机械式（3+1）。",75,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[925,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4E1","4行割台；幅宽：2400mm；自走式（籽粒收获型）。 \r\n","配套发动机型号：雷沃1104C-P4TA/全柴QC4112ZL/玉柴YC4A130Z/东方红LR4M5Z；功率：雷沃96kW，全柴/玉柴/东方红98kW；制造商：天津雷沃动力有限公司/安徽天利动力股份有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/一拖（洛阳）柴油机有限公司；外形尺寸（工作状态）（mm）：7170×2720×3440；结构质量（kg）：5660；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：550～650；工作幅宽（mm）：2400；拉茎辊型式：镶刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：/；秸秆粉碎还田机型号规格：/。 ",98,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[926,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-4F","4行割台；幅宽：2600mm；自走式（籽粒收获型）。 \r\n","配套发动机型号：雷沃1006C-P6TC/玉柴YC6B125；功率：92kW；制造商：天津雷沃动力有限公司/广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（工作状态）（mm）：8000×3220×3500；结构质量（kg）：7050；工作行数：4行；适用行距范围（mm）：600～700；工作幅宽（mm）：2600；拉茎辊型式：镶刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/；变速箱类型：机械式；秸秆切碎机构型式：/；秸秆粉碎还田机型号规格：/。 ",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[927,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米籽粒联合收割机","4YZC-4","行数：4行；作业幅宽：2.6m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：92kW\r\n","发动机：QC4112ZL2,选配YC4A125Z-T21,选配LR4M5Z-22；结构尺寸（长×宽×高cm）：820×350×342；整机质量（kg）：7430；配套动力（kW）：92；结构型式：自走轮式；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2600；适应行距范围（mm）：600-700；最小离地间隙（mm）：325；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7940/7820；理论作业速度（km/h）：1.3-10；作业小时生产率（hm2/h）：0.3-0.75；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械式（4+1）；\r\n",92,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[928,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4B","行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：92kW\r\n","发动机：YC4A125Z-T29,选配CC4112L,选配QC4118,选配LR4M5Z-22；结构尺寸（长×宽×高cm）：671×300×342；整机质量（kg）：5700；配套动力（kW）：92；结构型式：自走轮式；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2200；适应行距范围（mm）：500-600；最小离地间隙（mm）：280；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6650/6800；理论作业速度（km/h）：1.6-10；作业小时生产率（hm2/h）：0.33-0.75；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械式；\r\n",92,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[929,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4A","行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：81kW\r\n","发动机：YC4B110Z-T29,选配QC4115L,选配LR4V5-22；结构尺寸（长×宽×高cm）：656×270×358；整机质量（kg）：5240；配套动力（kW）：81；结构型式：自走轮式；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2200；适应行距范围（mm）：500-600；最小离地间隙（mm）：325；最小通过半径（左转/右转）（mm）：8330/7700；理论作业速度（km/h）：1.84-10；作业小时生产率（hm2/h）：0.33-0.67；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械式；\r\n",81,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[930,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4","4行割台；幅宽：2.4m；形式：自走式（籽粒收获型）","配套发动机型号：LR4M5Z-H63-U2；功率：103kW；制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；外形尺寸：7500×3130×3295mm；结构质量：5860kg；工作行数：4行；适用行距范围：460-660mm；工作幅宽：2400mm；拉茎辊型式：拉茎辊摘穗板；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械式（3+1）；轮距（导向轮、驱动轮）：1750-1950/1899mm",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[931,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZLT-4","4行割台；幅宽：2.36m；自走式（籽粒收获型）。","配套发动机型号：LR4B3Z-H62、功率：73.5kW、制造商:第一拖拉机股份有限公司、外形尺寸：7660mm×2790mm×3310mm、结构质量4860kg、工作行数：4行、适用行距范围：全喂入、工作幅宽：2360mm、拉茎辊型式:无、摘穗辊型式：无、剥皮辊型式：无、变速箱类型：机械式。",73.5,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[932,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4B1","行数：4行；作业幅宽：2.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：103kW或106.6kW\r\n","发动机：YC4A140L-T29,选配LR4N5Z-22,选配QC4112ZL；结构尺寸（长×宽×高cm）：746.5×300×332；整机质量（kg）：5700；配套动力（kW）：103或106.6；结构型式：自走式；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2200；适应行距范围（mm）：500-600；最小离地间隙（mm）：280；最小通过半径（左转/右转）（mm）：7680/6660；理论作业速度（km/h）：1.6-10；作业小时生产率（hm2/h）：0.5-1.0；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械式3+1；\r\n",103,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[933,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","山东亚丰农业机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机"," 4YZL-6S","6行割台；幅宽3.9m；自走式（籽粒收获型）\r\n","结构型式：自走式；配套发动机型号规格：YC6J190-T360；额定功率：140kW；额定转速：2200r/min；外形尺寸（长×宽×高）：8800×4180×3900mm；结构质量：9800kg；工作行数：6行；适应行距范围：500～700mm；工作幅宽：3900mm；最小离地间隙：400mm；最小通过半径（左转/右转）：7500mm/7500mm，理论作业速度：1.5～6.0km/h；作业小时生产率：0.6～1.5hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；拉茎辊型式：错刀式；脱粒滚筒型式：单纵轴流锥形组合滚筒；脱粒滚筒外径×长度：610×3100mm；脱粒滚筒数量：一个；风扇型式：离心/扇板式；风扇直径：450mm；风扇数量：一个；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械四挡+静液压驱动；轮距(导向轮/驱动轮)：2600mm；轮胎规格(导向轮/驱动轮)：14.9～24/28L～26；秸秆切碎还田机型式：甩刀式。",140,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[934,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","河南瑞创通用机械制造有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5CZ1","形式：自走式（籽粒收获型）；行数：5行；作业幅宽：3.25m\r\n","发动机品牌/型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A160L-T21、广西玉柴机器股份有限公司YC4A160-T350、安徽天利动力股份有限公司4M8-160U32、一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4N5LU22/1180；配套动力：118kW；外形尺寸（长×宽×高mm）：7760×3550×3420；结构质量：7440kg；工作行数：5行；适用行距范围（mm）：600~700；工作幅宽：3250mm；拉茎辊型式：对刀式；变速箱类型：机械（4+1）；最小离地间隙（mm）：350",118,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[935,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-6N","6行割台；幅宽：3900mm；自走式（籽粒收获型）\r\n","配套发动机型号：雷沃1006C-P6TW/玉柴YC6B170Z-T20；功率：125kW；发动机制造商：天津雷沃动力有限公司/广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：（mm）：9560×4120×4220；结构质量（kg）：10700；工作行数：6行；适用行距范围：600～700；工作幅宽（mm）：3900；拉茎辊型式：镶刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：/；秸秆粉碎还田机型号规格：/\r\n",125,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[936,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZ-7F","行数：7行；作业幅宽：4.55m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：118kW\r\n","发动机：GA6110/125ZTGAG2,选配玉柴牌YC6B160Z；结构尺寸（长×宽×高cm）：920×407×388；整机质量（kg）：8980；配套动力（kW）：118；结构型式：自走轮式；工作行数（行）：7；工作幅宽（mm）：4550；适应行距范围（mm）：500-700；最小离地间隙（mm）：400；最小通过半径（左转/右转）（mm）：8500/8500；理论作业速度（km/h）：1.05-4.9；作业小时生产率（hm2/h）：0.5-1.0；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤34；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械式+无级变速；\r\n",118,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[937,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","玉米籽粒收获机","4YZ-6","6行割台；幅宽:3.92m；形式：自走式（籽粒收获型）\r\n","工作行数：6行；工作幅宽：3.92m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套发动机：广西玉柴YC6A180Z-T22；额定功率：133kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：10100×4020×4230mm；整机使用质量：9500kg；适用行距：600-750mm;拉茎辊型式：锥螺旋加叶辊；摘穗辊型式：钢板可调；轮胎规格：导向轮12-18；驱动轮：28L-26；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动；风扇：贯流式，直径288mm；脱粒滚筒：型式：纹杆块式/钉齿式，外径×长度（mm）：￠650×2950；秸秆切碎还田机型式：甩刀式\r\n",133,"通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[938,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","山东科乐收金亿农业机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-8(Tucano570)","8行割台；幅宽：5.6m；形式：自走式（籽粒收获型）","配套发动机型号：DC OM 926LA；功率：220kW；制造商：Mercedes Benz；外形尺寸：12227×6059×3970mm；结构质量：17600kg；工作行数：8行；适用行距范围：700mm；工作幅宽：5600mm；拉茎辊型式：四棱形；割刀型式：立式；脱粒滚筒型式：纹杆式；变速箱类型：驱动液压+机械式  无极变速；轮距（导向轮、驱动轮）：2820/3006mm；秸秆切碎机构型式：刀轮切碎器",220,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[939,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZ-7F1","行数：7行；作业幅宽：4.55m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：147kW\r\n","发动机：CA6DF1-20GAG2,选配玉柴牌YC6A200L-T20；结构尺寸（长×宽×高cm）：1020×472×388；整机质量（kg）：9460；配套动力（kW）：147；结构型式：自走轮式；工作行数（行）：7；工作幅宽（mm）：4550；适应行距范围（mm）：600-700；最小离地间隙（mm）：400；最小通过半径（左转/右转）（mm）：9350/9350；理论作业速度（km/h）：1.05-4.9；作业小时生产率（hm2/h）：0.5-1.2；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械式+液压驱动马达；\r\n",147,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[940,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-8N1","8行割台；幅宽：5200mm；自走式籽粒收获型\r\n","配套发动机型号：雷沃1106C-P6TA/玉柴YC6A220L；功率：雷沃154kW/玉柴161kW；发动机制造商：天津雷沃动力有限公司/广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：（mm）：9720×5420×4100；结构质量（kg）：12970；工作行数：8行；适用行距范围：600～700；工作幅宽（mm）：5200；拉茎辊型式：镶刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：/；秸秆粉碎还田机型号规格：/",161,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[941,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-5F","5行割台；幅宽：3250mm；自走式（籽粒收获型）\r\n","配套发动机型号：雷沃1006C-P6T；功率：107kW；发动机制造商：天津雷沃动力有限公司；外形尺寸：（mm）：7900×3730×3500；结构质量（kg）：7300；工作行数：5行；适用行距范围：600～700；工作幅宽（mm）：3250；拉茎辊型式：镶刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：/；秸秆粉碎还田机型号规格：/",107,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[942,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZ-6F1","行数：6行；作业幅宽：3.9m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：147kW\r\n","发动机：CA6DF1-20GAG2,选配玉柴牌YC6A200L-T20；结构尺寸（长×宽×高cm）：1020×407×388；整机质量（kg）：9460；配套动力（kW）：147；结构型式：自走轮式；工作行数（行）：6；工作幅宽（mm）：3900；适应行距范围（mm）：600-700；最小离地间隙（mm）：400；最小通过半径（左转/右转）（mm）：9350/9350；理论作业速度（km/h）：1.05-4.9；作业小时生产率（hm2/h）：0.5-1.2；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤35；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械式+液压驱动马达；\r\n",147,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[943,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","玉米籽粒收获机","4YZ-6A","6行割台；幅宽：4.2m；形式：自走式（籽粒收获型）\r\n","工作行数：6行；工作幅宽：4.2m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套发动机：广西玉柴YC6B160Z-T20（B9ESB）；额定功率：118kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8500×4200×3600mm；整机使用质量：9000kg；适用行距：600-700mm;摘穗辊型式：复合式；轮胎规格：导向轮12-18；驱动轮：28L-26；变速箱类型：机械变速箱加液压无极变速器；制动器型式：机械制动；风扇：离心蜗壳式，直径500mm；脱粒滚筒：型式：切流+轴流，外径×长度（mm）：切流滚筒￠550×1148，轴流滚筒￠500×3070；秸秆切碎还田机型式：甩刀式\r\n",118,"通用类","2017/12/31","黑龙江省"]
[944,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","山东亚丰农业机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机 ","  4YZL-6","6行割台；幅宽3.9m；自走式（籽粒收获型） ","\r\n结构型式：自走式；配套发动机型号规格：YC6B160Z-T20；额定功率：118kW；额定转速：2200r/min；外形尺寸（长×宽×高）：8150×4160×3470mm；结构质量：7600kg；工作行数：6行；适应行距范围：450~700mm；工作幅宽：3900mm；果穗升运器最大通过高度：3500mm；最小离地间隙：350mm；最小通过半径（左转/右转）：7500mm/7500mm；理论作业速度：1.5~6.0km/h；作业小时生产率：0.6~1.2hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；拉径辊型式：刀片式；割刀型式：对刀式；脱离滚筒型式：单轴流锥形组合滚筒；脱离滚筒外径×长度：580×2565mm；脱离滚筒数量：一个；风扇型式：离心/扇板式；风扇直径：550mm；风扇数量：1个；凹版筛型式：栅格式；变速箱类型：3+3；轮距(导向轮/驱动轮)：1960mm/2175mm；轮胎规格(导向轮/驱动轮)：10-15（两驱）/9.0-20（四驱）/15-24；秸秆切碎还田机型式：甩刀式。",118,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[945,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","山东时风（集团）聊城农业装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZ-6","6行割台；幅宽：3.9m；自走轮式（籽粒收获型）。","配套发动机型号：YC6108ZT、功率：110kW、制造商: 广西玉柴机器股份有限公司、外形尺寸：9840mm×4200mm×3980mm、结构质量9730kg、工作行数：6行、适用行距范围：550mm～700mm、工作幅宽：3900mm、拉茎辊型式:六叶刀对置式、摘穗辊型式：无、剥皮辊型式：无、变速箱类型：机械式。",110,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[946,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","山东亚丰农业机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5","\r\n5行割台；幅宽3.25m；自走式（籽粒收获型）","结构型式：自走式；配套发动机型号规格：YC4A140L-T20；额定功率：103kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸（长×宽×高）：7900×3100×3500mm；结构质量：7400kg；工作行数：5行；适应行距范围：450~700mm；工作幅宽：3250mm；最大卸果穗高度：2500mm；果穗升运器最大通过高度：3500mm；最小离地间隙：350mm；最小通过半径（左转/右转）：8500mm/8500mm；理论作业速度：1.5~6.0km/h；作业小时生产率：0.5~1.0hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；拉径辊型式：刀片式；割刀型式：标Ⅱ型；脱离滚筒型式：单轴流锥形组合滚筒；脱离滚筒外径×长度：580×2465mm；脱离滚筒数量：一个；风扇型式：离心/扇板式；风扇直径：510mm；风扇数量：1个；凹版筛型式：栅格式；变速箱类型：3+3；轮距(导向轮/驱动轮)：1960mm/2175mm；轮胎规格(导向轮/驱动轮)：10-15/15-24；秸秆切碎还田机型式：甩刀式。",103,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[947,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","河南瑞创通用机械制造有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5B","形式：自走式（籽粒收获型）；行数：5行；作业幅宽：2.8m\r\n","发动机品牌/型号：玉柴YC4BA150L-T21、玉柴YC4A150-T351、安徽天利动力4M6-150U32、一拖LR4N5LU22/1103；外形尺寸（长×宽×高mm）：7465×3200×3320；结构质量：5830kg；工作行数：5行；工作幅宽：2800mm；适用行距范围（mm）：500~620；最小离地间隙（mm）：280；拉茎辊型式:对刀式；变速箱类型：机械（3+1）；",110,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[948,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-7K","7行割台；幅宽：3750mm；自走式（籽粒收获型）\r\n","配套发动机型号：雷沃1106C-P6TA/玉柴YC6A220L-T20；功率：雷沃154kW/玉柴162kW；发动机制造商：天津雷沃动力有限公司/广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：（mm）：10200×3840×4400；结构质量（kg）：12480（不配切碎器）/12790（配切碎器）；工作行数：7行；适用行距范围：400～600；工作幅宽（mm）：3750；拉茎辊型式：镶刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式（选配）；秸秆粉碎还田机型号规格：/",162,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[949,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","河南沃德机械制造有限公司","玉米联合收获机","4YL-5","5行割台；幅宽：2.95m；形式：自走式（籽粒收获型）","发动机型号：YC4A140-T20  功率：103kW   制造商：广西玉柴机器股份有限公司     外形尺寸（长*宽*高）mm：7360*2950*3320    结构质量：5870kg    工作行数：5行   适用行距范围mm：490-600    工作幅宽：2950mm   拉茎辊型式：六棱筋  摘穗辊型式：无   剥皮辊型式：无    变速箱类型：机械式3+1   秸秆切碎机构型式： 无",103,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[950,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","爱科大丰（兖州）农业机械有限公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZL-12","12行割台；幅宽：8.16m；自走式（籽粒收获型）","配套发动机型号：AGCO SISU POWER 9.8L，配套发动机功率：280kW，配套发动机制造商：Agco Sisu Power；外形尺寸(长×宽×高）：10882mm×8200mm×4343mm；结构质量：13490kg；工作行数：12行；适用行距范围：450~750mm；工作幅宽：8160mm；最大卸粮高度：4647mm；最小离地间隙：535mm；最小通过半径：左转6858mm，右转6858mm；理论作业速度：4~10km/h；作业小时生产率：3.26~8.16hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm2；拉茎辊型式：对刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/; 变速箱类型：液压＋机械；轮胎规格：导向轮580/70R26,驱动轮900/60R32;秸秆切碎机构型式：/；秸秆粉碎还田机型号规格：/",280,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[951,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-6S","6行割台；幅宽：4m；自走式（籽粒收获型）","配套发动机型号规格：YC6A180Z-T21(A7AS4)；配套发动机额定功率：130kW；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：9100*4100*4100mm；结构质量：9220kg；工作行数：6行；适用行距范围：600-700mm；工作幅宽：4000mm；拉茎辊型式：对刀；摘穗辊型式：钢板可调；变速箱类型：机械变速箱+液压无极变速箱",130,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[952,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZ-6F","行数：6行；作业幅宽：3.9m；形式：自走式（籽粒收获型）；配套动力：118kW\r\n","发动机：GA6110/125ZTGAG2,选配玉柴牌YC6B160Z；结构尺寸（长×宽×高cm）：920×406.5×388；整机质量（kg）：8980；配套动力（kW）：118；结构型式：自走轮式；工作行数（行）：6；工作幅宽（mm）：3900；适应行距范围（mm）：500-700；最小离地间隙（mm）：400；最小通过半径（左转/右转）（mm）：8500/8500；理论作业速度（km/h）：1.05-4.9；作业小时生产率（hm2/h）：0.5-1.0；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤34；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械式+无级变速；\r\n",118,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[953,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-6JH","6行割台；幅宽：4100mm；自走式（籽粒收获型）\r\n","配套发动机型号：雷沃1006C-P6TW/玉柴YC6B160Z；功率：110kW；发动机制造商：天津雷沃动力有限公司/广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸（工作状态）：（mm）：9380×4120×4380；结构质量（kg）：10700；工作行数：6行；适用行距范围：620～700；工作幅宽（mm）：4100；拉茎辊型式：镶刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/；变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速油缸组合式；秸秆切碎机构型式：/；秸秆粉碎还田机型号规格：/\r\n",110,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[954,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","河南瑞创通用机械制造有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5BZ","形式：自走式（籽粒收获型）；行数：5行；作业幅宽：2.8m","发动机厂家/型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4BA150L-T21、广西玉柴机器股份有限公司YC4A150-T351、安徽天利动力股份有限公司4M6-150U32、一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4N5LU22/1103；配套动力：110kW或110.3kW；外形尺寸（长×宽×高mm）：7650×3360×3420；结构质量：7080kg；工作行数：5行；适用行距范围（mm）：500~620；工作幅宽：2800mm；拉茎辊型式：对刀式；变速箱类型：机械（3+1）；最小离地间隙（mm）：280",110,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[955,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","新疆机械研究院股份有限公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZT-7","7行割台；幅宽：3.8m；自走式（籽粒收获型）","配套发动机型号：6DF1-19GG2-XYG10;发动机额定功率：140kW；发动机制造商：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；外形尺寸：9652*3925*3898mm；结构质量：10000kg；工作行数：7行；适用行距范围：400-700mm；工作幅宽：3.8m；拉茎辊型式：五棱对刀；摘穗辊型式：板式；剥皮辊型式：/；变速箱类型：机械齿轮式；脱粒滚筒型式：纹杆+钉齿；凹板筛型式：栅格+鱼鳞；最小离地间隙：440mm；",140,"通用类","2018/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[956,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式玉米收获机","4YL-6K","6行割台；幅宽：4000mm；自走式（籽粒收获型）\r\n","配套发动机型号：雷沃1106C-P6TA/玉柴YC6A220L-T20；功率：雷沃154kW/玉柴162kW；发动机制造商：天津雷沃动力有限公司/广西玉柴机器股份有限公司；外形尺寸：（mm）：10200×4150×4400；结构质量（kg）：12260（不配切碎器）/12570（配切碎器）；工作行数：6行；适用行距范围：550～750；工作幅宽（mm）：4000；拉茎辊型式：镶刀式；摘穗辊型式：/；剥皮辊型式：/；变速箱类型:机械式；秸秆切碎机构型式：甩刀式（选配）；秸秆粉碎还田机型号规格：/\r\n",162,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[957,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","哈尔滨东金戈梅利农业机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZQ-8","8行割台；幅宽：5.2m；自走式（籽粒收获型）","配套发动机型号：ЯМ3-238ДЕ-22;功率（kW）：243；制造商：俄罗斯雅罗斯拉夫发动机制造厂；外形尺寸（长*宽*高mm）：11200*5630*4500；结构质量（kg）：16600±500；工作行数：8行；适应行距范围（mm）：600~700；工作幅宽（mm）：5200；拉茎辊型式：螺旋式；摘穗辊型式：滚筒式；变速箱类型：液压无级变速；秸秆切碎机型式：甩刀式；配套转速（r/min）：2000；最小通过半径左/右转（mm）：6000；轮距导向轮（mm）：3270；轮距驱动轮（mm）：2920；最小离地间隙（mm）：330；风扇型式：离心式；脱粒滚筒型式：槽左右方向脱粒答板；最大卸粮高度（mm）：4400；升运器最大通过高度(mm)：4700；理论作业速度（km/h）：4～8；作业小时生产率（h㎡/h）：1.5～2.5",243,"通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[958,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米联合收获机（具有脱粒功能）","5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机","河南瑞创通用机械制造有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-6CZ","形式：自走式（籽粒收获型）；行数：6行；作业幅宽：3.36m\r\n","发动机品牌/型号：广西玉柴机器股份有限公司YC4A160L-T21、广西玉柴机器股份有限公司YC4A160-T350、安徽天利动力股份有限公司4M8-160U32、一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4N5LU22/1180；配套动力：118kW；外形尺寸（长×宽×高mm）：7760×3750×3420；结构质量：7500kg；工作行数：6行；适用行距范围（mm）：500~620；工作幅宽：3360mm；拉茎辊型式：对刀式；变速箱类型：机械（4+1）；最小离地间隙（mm）：350",118,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[959,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","浙江程阳机电有限公司","采茶机","CY－600型","单人操作","结构型式：单人操作；配套动力：1E34F二冲程汽油机；额定功率：0.8kW；额定转速：7000r/min；工作幅宽：60cm；切割形式：往复直线运动切割；风机直径：160mm；风机转速：6500r/min；整机外形尺寸（长*宽*高）：2000*305*420mm；整机质量：13.5kg。",0.8,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[960,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","杭州落合机械制造有限公司","单人采茶机","AM-110VC型","单人操作","1.结构形式：单人手提式;\r\n2.配套动力型式、型号、功率：风冷汽油机发动机、G26、1.03kW\r\n3.切割形式、切割宽度：往复式切割、 525mm;\r\n4.结构质量:10kg;\r\n",1.03,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[961,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","台州欧玮机械有限公司","单人采茶机","4C－60型","结构形式：单人手提式","结构形式：单人手提式；配套动力型号：1E34F；额定功率：0.85kW;额定转速：7500r/min;工作幅宽：600mm;切割形式：往复式；集叶方式：风力；风机转速：6500r/min,总质量：10.63kG;外形尺寸：刀架970*310*235mm,动力340*270*420mm.",0.85,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[962,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","单人采茶机","台州欧玮机械有限公司","单人采茶机","4C－60A型 ","结构形式：单人手提式","结构形式：单人手提式;配套动力：139F；额定功率：0.7kW;额定转速：6500r/min；切割形式：往复式；集叶方式：风力；风机转速6500r/min;总质量：12.4kG;外形尺寸：刀架970*310*235mm，动力340*270*420mm.",0.7,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[963,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","浙江川崎茶业机械有限公司","双人采茶机","SV100型","1.操作人数：双人操作  ","1.工作幅宽：1000mm  2.挂接方式：直连  3.配套动力类型：两冲程风冷汽油发动机（型号：T320；功率：2.2kW；） 4.切割形式：往复式  5.结构质量：13kg   6.结构形式：双人抬式",2.2,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[964,"收获机械","花卉（茶叶）采收机械","采茶机","双人采茶机","杭州落合机械制造有限公司","双人采茶机","V8NewZ2型","双人操作","1.结构形式：双人抬式;\r\n2.配套动力型式、型号、功率：风冷汽油机发动机、G4K、2.2kW\r\n3.切割形式、切割宽度：往复式切割、 1000mm;\r\n4.结构质量:11.9kg;\r\n",2.2,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[965,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机","洋马农机(中国)有限公司","全喂入油菜联合收割机","4LZY-1.8A","喂入量：1.8kg/s；自走履带式； ","结构型式:全喂入履带自走式；喂入量:1.8kg/s；配套发动机型号：4TNV98-XNRCGC、4TNV98-XNRCGCC，配套功率：51.5kW，制造商：洋马株式会社、洋马发动机（山东）；外形尺寸（工作状态、mm）：5175X2810X2430；整机使用质量：3175kg；割台宽度：2060mm；脱粒型式：纵轴流式；变速箱类型：机械式加液压无级变速；作业小时生产率：0.2~0.5hm²/h；履带规格（履带式）：90mmX51节X425mm；",51.5,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[966,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-2.5C","喂入量：2.5kg/s；自走履带式\r\n","结构型式：履带式全喂入；喂入量2.5kg/s；配套发动机型号：4C5-61M22；额定功率：45kW；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；外形尺寸（工作状态）（mm）：5530×2810×2700；整机使用质量（kg）:2550；割台宽度（mm）:1810；脱粒型式：轴流式；变速箱类型：（HST+3挡）无级变速式；作业小时生产率（h㎡/h）：0.2～0.5；履带规格(节距×节数×宽）:90mm×47节×400mm。\r\n",45,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[967,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-3.5G","喂入量：3.5kg/s；自走履带式 \r\n","结构样式：履带式全喂入；配套发动机型号：4C6-88M22；功率：65kW；发动机制造商：安徽全柴动力股份有限公司；外形尺寸（mm）：5580×3070×2780；整机使用质量（kg）：2950；割台宽度（mm）：2000；脱粒型式：纵轴流式；变速箱类型：（HST+3档）无级变速式；作业小时生产率（h㎡/h）：0.3～0.8；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×49节×400mm\r\n\r\n",65,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[968,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-3C","喂入量：3kg/s；自走履带式\r\n","结构型式：履带式全喂入；喂入量3kg/s；配套发动机型号：4C6-65M22；额定功率：48kW；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；外形尺寸（工作状态）（mm）：5500×2850×2700；整机使用质量（kg）:2600；割台宽度（mm）:2000；脱粒型式：轴流式；变速箱类型：（HST+3挡）无级变速式；作业小时生产率（h㎡/h）：0.22～0.56；履带规格(节距×节数×宽）:90mm×47节×400mm。\r\n",48,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[969,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入油菜联合收割机","4LZY-3.0ZA","喂入量(kg/s)：3；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4G33-01；结构尺寸（长×宽×高cm）工作状态：505×210×249；整机质量（kg）：2310；配套动力（kW）：50；结构型式：全喂入履带式；割台宽度（mm）：1800；喂入量（t/h）：10.8；最小离地间隙（mm）：300；理论作业速度（km/h）：低速0-4.4、高速0-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.2~0.5；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤25；喂入量(kg/s)：3；\r\n",50,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[970,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-3G","喂入量：3kg/s；自走履带式\r\n","结构型式：履带式全喂入；喂入量3kg/s；配套发动机型号：A498BZT/4C6-75M22；额定功率：55kW；制造商：浙江新柴动力股份有限公司/安徽全柴动力股份有限公司；外形尺寸（工作状态）（mm）：5570×3050×2760；整机使用质量（kg）:2900；割台宽度（mm）:2000；脱粒型式：纵轴流式；变速箱类型：（HST+3挡）无级变速式；作业小时生产率（h㎡/h）：0.28～0.7；履带规格(节距×节数×宽）:90mm×49节×400mm。",55,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[971,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-3.5E1","喂入量：3.5kg/s；自走履带式 \r\n","结构型式：履带式全喂入；配套发动机型号：A498BZT75/24/4C6-75M22；功率：55kW；发动机制造商：浙江新柴动力股份有限公司/安徽全柴动力股份有限公司；外形尺寸（mm）：5500×2400×2760；整机使用质量（kg）：2860；割台宽度（mm）：2000；脱粒型式：切流式+轴流式；变速箱类型：（HST+3档）无级变速式；作业小时生产率（h㎡/h）：0.27～0.7；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×49节×400mm\r\n",55,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[972,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-3.5C","喂入量：3.5kg/s；自走履带式 \r\n","结构型式：自走履带式全喂入；喂入量：3.5kg/s；配套发动机型号：4C6-75M22；功率：55kW；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；外形尺寸（工作状态）mm：5500×2340×2700；整机使用质量kg：2800；割台宽度mm：2000；脱粒型式：横轴流；变速箱类型：机械式；作业小时生产率（h㎡/h）：0.22～0.56；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×49节×400mm\r\n",55,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[973,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-4G","喂入量：4kg/s；自走履带式 \r\n","结构型式：自走履带式全喂入；喂入量：4kg/s；配套发动机型号：4C6-88M22/CA498Z-09T2/01、额定功率：65kW：制造商:安徽全柴动力股份有限公司/道依茨一汽（大连）柴油机有限公司；外形尺寸（工作状态）（mm）：5650×2950（小粮箱）/2650（大粮箱）×2700；整机使用质量（kg）：3130；割台宽度（mm）：2200；脱粒型式：纵轴流；变速箱类型：机械式；作业小时生产率（h㎡/h）:0.47～0.94；履带规格(节距×节数×宽）:90mm×51节×400mm。\r\n",65,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[974,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-4E","喂入量：4kg/s；自走履带式 \r\n","结构型式：履带式全喂入；喂入量：4kg/s；配套发动机型号：4C6-88M22、额定功率：65kW：制造商:安徽全柴动力股份有限公司；外形尺寸（工作状态）mm：5500×2420×2720；整机使用质量（kg）：2910；割台宽度（mm）：2000；脱粒型式：切流式+轴流式；变速箱类型：（HST+3挡）无级变速式；作业小时生产率hm2/h:0.29～0.8；履带规格(节距×节数×宽）:90mm×49节×400mm。",65,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[975,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","履带式全喂入油菜联合收割机","4LZY-4.0Z","喂入量(kg/s)：4；自走履带式；喂入方式：全喂入\r\n","发动机品牌/型号：全柴牌4C6-95M22；结构尺寸（长×宽×高cm）工作状态：510.5×230×280；整机质量（kg）：3000；配套动力（kW）：70或72；结构型式：全喂入履带式；割台宽度（mm）：2200；喂入量（t/h）：14.4；最小离地间隙（mm）：300；理论作业速度（km/h）：低速0-4.4、高速0-7.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.3~0.7；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤33；喂入量(kg/s)：4；\r\n",70,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[976,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-4G1","喂入量：4kg/s；自走履带式 \r\n","结构型式：自走履带式全喂入；喂入量：4kg/s；配套发动机型号：4C6-100M22、额定功率：73kW：制造商:安徽全柴动力股份有限公司；外形尺寸（工作状态）（mm）：5650×2650×2700；整机使用质量（kg）：3130；割台宽度（mm）：2200；脱粒型式：纵轴流；变速箱类型：机械式；作业小时生产率（h㎡/h）:0.47～0.94；履带规格(节距×节数×宽）:90mm×51节×400mm。",73,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[977,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式油菜联合收割机","4LZ-2.5E4","喂入量：2.5kg/s；自走轮式\r\n","结构型式:自走、轮式、全喂入；喂入量（kg/s）：2.5；配套发动机型号：雷沃1004C-P4TW、全柴QC4115L、东方红LR4M3Z、玉柴YC4D100Z；额定功率:73.5kW；制造商:（天津雷沃动力有限公司/安徽天利动力股份有限公司/一拖（洛阳）柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司）；外形尺寸工作状态（mm）：6700×2700×3280；整机使用质量（kg）：4620～4680；割台宽度（mm）：2360；脱粒型式：混流式；变速箱类型：机械式；作业小时生产率（hm2/h）：0.3～0.8；履带规格（履带式需明确）:无。\r\n",73.5,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[978,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","自走式油菜联合收割机","4LZ-3.5F","喂入量：3.5kg/s；自走轮式\r\n","结构型式:轮式、自走式、全喂入；喂入量（kg/s）：3.5；配套发动机型号：雷沃1004C-P4TW、玉柴YC4A115Z、全柴QC4115L；额定功率:73.5kW；制造商:（天津雷沃动力有限公司/广西玉柴机器股份有限公司/安徽天利动力股份有限公司）；外形尺寸工作状态（mm）：7000×3100×3500；整机使用质量（kg）：5200～5400；割台宽度（mm）：2500；脱粒型式：混流式；变速箱类型：机械式；作业小时生产率（hm2/h）：0.3～0.9；履带规格（履带式需明确）:无。\r\n",73.5,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[979,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机","浙江柳林农业机械股份有限公司","油菜联合收割机","4LZY-3.0Z","喂入量：3kg/s；自走履带式","结构型式全喂入履带自走式；喂入量：3kg/s；配套发动机型号（含选配型号，依据报告填写）、额定功率及制造商：常柴牌4G33TC 70kW；外形尺寸（工作状态）（长*宽*高）mm：5180*3000*2650/5440*2600*2650；整机使用质量:3100kg；割台宽度mm:2100；脱粒型式：轴流式；变速箱类型：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；作业小时生产率h㎡/h：0.58；履带规格（节距*节数*宽）：90mm*50节*450mm",70,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[980,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机","雷沃重工股份有限公司","轮式油菜联合收割机","4LZY-4E","喂入量：4kg/s；自走轮式\r\n","结构型式:自走式全喂入；喂入量（kg/s）：4；配套发动机型号：雷沃1004C-P4TW、全柴QC4115L、玉柴YC4D100Z、额定功率:75kW；制造商:（天津雷沃动力有限公司/安徽天利动力股份有限公司/广西玉柴机器股份有限公司）；外形尺寸工作状态（mm）：6985×2810×3280；整机使用质量（kg）：5200～5500；割台宽度（mm）：2360；脱粒型式：切流+横轴流；变速箱类型：机械式；作业小时生产率（hm2/h）：0.4～1.1；履带规格（履带式需明确）:无。\r\n",75,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[981,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7m以下分段式薯类收获机","山东红旗机电集团有限公司","马铃薯收获机","4US-60","分段收获；作业幅宽0.6m\r\n","1.结构尺寸（长*宽*高cm）： \t97*93*69 \t2.整机质量（kg）： \t91\r\n3.配套动力（kW）： \t8.8-11.0 \t4.结构型式： \t手扶直联\r\n5.传动型式： \t齿轮轴传动 \t6.作业幅宽mm： \t600\r\n7.挖掘铲型式： \t刀铲 \t8.挖掘深度mm： \t150-200\r\n9.清洗分离装置型式： \t格栅筛式输送链 \t10.作业小时生产率hm2/h： \t0.12-0.20 ",0,"非通用类","2018/12/31","山东省"]
[982,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m分段式薯类收获机","潍坊大众机械有限公司","马铃薯收获机","4U-800","作业幅宽800mm","作业幅宽800mm；外形尺寸（长×宽×高）2020×1150×910mm\t；结构质量310kg\t；结构型式：悬挂式；配套动力≥25.7k W轮式拖拉机；清选分离装置型式：振动栅格网链式；最大挖掘深度200\tmm；挖掘铲型式：平铲式；运输间隙：≥300；作业小时生产率\t≥0.17h㎡/h","","非通用类","2016/12/31","山东省"]
[983,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m分段式薯类收获机","郑州山河机械制造有限公司","马铃薯收获机","4UG-90","分段收获；作业幅宽：0.9m","配套动力范围:18.4kW-22.1kW；结构型式:挖掘铲加杆条式升运分离链；外形尺寸：2200mm*1200mm*1000mm；作业幅宽：90cm；结构质量：330kg；挖掘铲型式：条形；挖掘深度：100mm-300mm；清选分离装置型式：杆条式升运分离链。",22.1,"非通用类","2018/12/31","河南省"]
[984,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m分段式薯类收获机","潍坊大众机械有限公司","马铃薯收获机","4U-1200","工作幅宽1200mm","工作幅宽1200mm\t；外形尺寸（长×宽×高）2080×1580×1130mm；结构质量380kg；结构型式：悬挂式；配套动力≥25.7\tk W\t轮式拖拉机；清选分离装置型式：振动栅格网链式；\r\n最大挖掘深度200\tmm；挖掘铲型式：平铲式；运输间隙≥300mm；作业小时生产率\t≥0.20h㎡/h\r\n","","非通用类","2016/12/31","山东省"]
[985,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m分段式薯类收获机","郑州山河机械制造有限公司","马铃薯收获机","4UG-115","分段收获；作业幅宽：1.15m","配套动力范围:36.8kW-47.8kW；结构型式:挖掘铲加升运分离链加摆动筛；外形尺寸：3000mm*1500mm*1240mm；作业幅宽：115cm；结构质量：860kg；挖掘铲型式：条形；挖掘深度：100mm-300mm；清选分离装置型式：升运分离链加摆动筛。",47.8,"非通用类","2018/12/31","河南省"]
[986,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m分段式薯类收获机","郑州山河机械制造有限公司","马铃薯收获机","4UG-130","分段收获；作业幅宽：1.3m","配套动力范围:36.8kW-47.8kW；结构型式:挖掘铲加升运分离链加摆动筛；外形尺寸：3000mm*1600mm*1240mm；作业幅宽：130cm；结构质量：880kg；挖掘铲型式：条形；挖掘深度：100mm-300mm；清选分离装置型式：升运分离链加摆动筛。",47.8,"非通用类","2018/12/31","河南省"]
[987,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","山东五征集团有限公司","马铃薯收获机","4UM-170","分段收获；作业幅宽：1.7m","外形尺寸（长×宽×高）：3730×2050×1350mm；结构质量：1550kg；配套动力：≥73.5kW轮式拖拉机；结构形式：悬挂式；挖掘铲型式：尖铲式；挖掘深度：100-200mm；清选输送装置型式：振动栅格传送带式","","非通用类","2016/12/31","山东省"]
[988,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","黑龙江德沃科技开发有限公司","马铃薯收获机","4UM-180","分段收获，作业幅宽：1.8m","外形尺寸（长*宽*高）:3552*2000*1580mm,结构质量：1420kg，配套拖拉机功率：66.2kW，额定转速：2200r/min，结构型式：三点悬挂式，工作幅宽：1800mm，运输间隙：：≧350mm，挖掘铲型式：固定式，挖掘深度：150-350mm，除茎除蔓装置型式：圆盘夹运式，输送装置型式:橡胶轮驱动链杆，清选分离装置型式：升运链式",66.2,"非通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[989,"收获机械","根茎作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上分段式薯类收获机","郑州山河机械制造有限公司","马铃薯收获机","4UG-160","分段收获；作业幅宽：1.6m","配套动力范围:47.8kW-66.2kW；结构型式:挖掘铲加升运分离链加摆动筛；外形尺寸：3000mm*1900mm*1240mm；作业幅宽：160cm；结构质量：960kg；挖掘铲型式：条形；挖掘深度：100mm-350mm；清选分离装置型式：升运分离链加摆动筛。",66.2,"非通用类","2018/12/31","河南省"]
[990,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎青贮回收机","4JQH-200","悬挂甩刀式；割幅200cm ","结构形式:三点悬挂；配套动力:65～80kW；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2450mm×1500mm×3000mm；结构质量:860kg；工作幅宽:2.0m；最小离地间隙:≥300mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:2280r/min；切碎机构最大回转半径:260mm；切碎机构总安装刀数:60把；抛送叶轮直径:555mm；输送搅龙直径:265mm；输送搅龙转速:2400r/min",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[991,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎青贮回收机","4JQH-165","悬挂甩刀式；割幅165cm ","结构形式:三点悬挂；配套动力:55～70kW；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2150mm×1500mm×3000mm；结构质量:670kg；工作幅宽:1.65m；最小离地间隙:≥300mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:2280r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:52把；抛送叶轮直径:555mm；输送搅龙直径:265mm；输送搅龙转速:2400r/min",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[992,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎青贮回收机","4JQH-180","悬挂甩刀式；割幅180cm ","结构形式:三点悬挂；配套动力:60～75kW；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2300mm×1500mm×3000mm；结构质量:840kg；工作幅宽:1.8m；最小离地间隙:≥300mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:2000r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:56把；抛送叶轮直径:555mm；输送搅龙直径:265mm；输送搅龙转速:2000r/min",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[993,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎青贮回收机","4JQH-200A","悬挂甩刀式；割幅200cm ","结构形式:后悬挂式风机中间传动；配套动力:≥66.2km；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2400mm×1500mm×3500mm；结构质量:960kg；工作幅宽:2.0m；最小离地间隙:≥300mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:2200r/min；切碎机构最大回转半径:260mm；切碎机构总安装刀数:60把；抛送叶轮直径:840mm；输送搅龙直径:265mm；输送搅龙转速:587r/min",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[994,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机","新疆机械研究院股份有限公司","青（黄）贮饲料收获机","4QX-900","悬挂单圆盘式；割幅：90cm；\r\n","配套动力范围：44.1~58.5kW；结构型式：悬挂式；外形尺寸：1820*2830*3600mm；结构质量：700kg；工作幅宽：91cm；切割器型式：滚筒式；切割器直径：892mm；切割器转速：1100r/min；切碎抛送器型式：轮盘式，刀片数量2-12（均布可调）；切碎抛送器转速：1150r/min；最小离地间隙：≥250mm；抛送高度：4200mm；抛送筒回转角度:270度；",0,"通用类","2017/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[995,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机","新疆机械研究院股份有限公司","青（黄）贮饲料收获机","4QSD-180","悬挂双圆盘式；割幅:178.7cm；","配套动力范围：≥62.5kW；结构型式：三点前悬挂式；外形尺寸：2050*1900*4160mm；结构质量：1400kg；工作幅宽：178.7cm；切割器型式：圆盘锯片；切割器直径：890mm；切割器转速：1100r/min；切碎抛送器型式：轮盘式，刀片数量2-12（均布可调）；切碎抛送器转速r/min：1150；最小离地间隙mm：≥250；抛送高度：4200mm；抛送筒回转角度:270度；",0,"通用类","2016/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[996,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","新疆机械研究院股份有限公司","青（黄）贮饲料收获机","4QX-2200","悬挂双圆盘式；割幅:220cm；","配套动力范围：≥88kW；结构型式：悬挂式；外形尺寸：3200*2400*4200mm；结构质量：1650kg；工作幅宽：2200mm；切割器型式：圆盘锯片；切割器直径：1090mm；切割器转速：960r/min；切碎抛送器型式：轮盘式，刀片数量：6片；切碎抛送器转速：1150r/min；抛送高度：4200mm；抛送筒回转角度:270度；",0,"通用类","2018/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[997,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200—260cm自走圆盘式青饲料收获机","新疆机械研究院股份有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-2200A","自走圆盘式；割幅:220cm；\r\n","配套功率：162kW、发动机型号：CA6DF1-22GG2-XYG10/CA6DF3-22GAG3U-XYG10；发动机制造商：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；结构型式：自走式；外形尺寸：7100*2870*5000mm；结构质量：7200kg；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽：220cm；割台升降范围：30~950mm；秸秆切割机构型式：圆盘锯片；切碎机构结构型式:轮盘式；切碎抛送器刀片数量：6；切碎机构转子直径:内径280、外径900mm；切碎机构主轴转速：1150r/min；抛送高度：4500mm；抛送筒回转角度:270度；",163,"通用类","2020/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[998,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","200—260cm自走圆盘式青饲料收获机","新疆机械研究院股份有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-2200","自走圆盘式；割幅:220cm；\r\n","配套功率：118kW、发动机型号：YC6B160Z-T20；发动机制造商：广西玉柴机器股份有限公司；结构型式：自走式；外形尺寸：7060*2870*4625mm；结构质量：6900kg；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽：220cm；割台升降范围：0~945mm；秸秆切割机构型式：圆盘锯刀；切碎机构结构型式:轮盘式；切碎抛送器刀片数量：2-12（均布可调）；切碎机构转子直径:内径280、外径900mm；切碎机构主轴转速：1150r/min；抛送高度：4500mm；抛送筒回转角度:270度；",118,"通用类","2018/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[999,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式饲料收获机","4QZ-2900A","自走双圆盘式；割幅（m）：2.9\r\n","发动机品牌/型号：上柴/SC9D260G2；结构尺寸（长×宽×高cm）：750×310×350；整机质量（kg）：8800；配套动力（kW）：192；结构型式：自走式；工作幅宽（mm）：2900；最小通过半径（左转/右转）（mm）：5912/5878；轴距（mm）：2550；最小离地间隙（mm）：410；割台升降范围（mm）：100~1100；作业速度（km/h）：1.3~7；生产率（hm2/h）：0.6~0.8；抛送高度（mm）：3800~4800；抛送距离（mm）：8000；割台形式：圆盘式；；\r\n",192,"通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1000,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","新疆机械研究院股份有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-3000","自走圆盘式；割幅:300cm;","配套功率：175kW、发动机型号：D10.24T21；发动机制造商：中国重汽集团杭州发动机销售有限公司；结构型式：自走式；外形尺寸：8020*3100*4340mm；结构质量：8600kg；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽：300cm；割台升降范围：35~960mm；秸秆切割机构型式：滚筒式；切碎机构结构型式:轮盘式；切碎抛送器刀片数量：2-12（均布可调）；切碎机构转子直径:内径365、外径1100mm；切碎机构主轴转速：1050r/min；抛送高度：4200mm；抛送筒回转角度:270度；",175,"通用类","2017/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[1001,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机","新疆机械研究院股份有限公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QZ-3000A","自走圆盘式；割幅:300cm;","配套功率：206kW、发动机型号：D10.24T21；发动机制造商：中国重汽集团杭州发动机销售有限公司；结构型式：自走式；外形尺寸：8200*3030*5290mm；结构质量：9000kg；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽：300cm；割台升降范围：20~970mm；秸秆切割机构型式：圆盘锯片式；切碎机构结构型式:轮盘式；切碎抛送器刀片数量：3；切碎机构转子直径:内径365、外径1100mm；切碎机构主轴转速：1050r/min；抛送高度：5200mm；抛送筒回转角度:270度；",206,"通用类","2018/12/31","新疆维吾尔自治区"]
[1002,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","260—290cm自走其他式青饲料收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式饲料收获机","4QZ-2800","自走其他式；割幅（m）：2.8\r\n","发动机型号：DG6114ZGB50；结构尺寸（长×宽×高cm）：680×314×400；整机质量（kg）：7200；配套动力（kW）：162；结构型式：自走式；工作幅宽（mm）：2800；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6550/7100；轴距（mm）：2800；最小离地间隙（mm）：385；割台升降范围（mm）：100-725；作业速度（km/h）：3-7；生产率（hm2/h）：0.7-1.2；抛送高度（mm）：4850；抛送距离（mm）：7500；割台形式：链耙式；；\r\n",162,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[1003,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式饲料收获机","4QZ-3000","自走切刀式；割幅（m）：3\r\n","发动机品牌/型号：上柴/SC9D260G2；结构尺寸（长×宽×高cm）：750×337×355；整机质量（kg）：7600；配套动力（kW）：192；结构型式：自走式；工作幅宽（mm）：3000；最小通过半径（左转/右转）（mm）：6550/7100；轴距（mm）：2615；最小离地间隙（mm）：385；割台升降范围（mm）：100~725；作业速度（km/h）：3~7；生产率（hm2/h）：0.7~1.3；抛送高度（mm）：4850；抛送距离（mm）：7500；割台型式：链耙式；；\r\n",192,"通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1004,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","290cm及以上自走其他式青饲料收获机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","自走式饲料收获机","4QZ-2900B","自走其他式；割幅（m）：2.9\r\n","发动机品牌/型号：玉柴/YC4A140L-T29，选装东方红牌LR4N5Z-22；结构尺寸（长×宽×高cm）：754×310×360；整机质量（kg）：5600；配套动力（kW）：103；结构型式：自走式；工作幅宽（mm）：2900；最小通过半径（左转/右转）（mm）：8650/8800；轴距（mm）：2750；最小离地间隙（mm）：320；割台升降范围（mm）：100~900；作业速度（km/h）：1.5~7.7；生产率（hm2/h）：0.6~0.8；抛送高度（mm）：1758；抛送距离（mm）：3600；割台型式：链耙式；；\r\n",103,"通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1005,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","0.7—1.2m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","圆草捆打捆机","9Y-910","草捆形状：圆捆；捡拾宽度（cm）：90\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：245×185×160；整机质量（kg）：/；配套动力（kW）：22.1~36.8；捡拾器宽度（cm）：90；卷压滚筒转速（r/min）：156；卷压滚筒数量（个）：16；结构型式：牵引式；作业方式：移动式；草捆形状：圆草捆；\r\n",0,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[1006,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","0.7—1.2m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","圆草捆打捆机","9Y-870","草捆形状：圆捆；捡拾宽度（cm）：80;结构型式：牵引式；作业方式：移动式\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：130×130×135；整机质量（kg）：/；配套动力（kW）：18.4~36.8；捡拾器宽度（cm）：80；卷烟滚筒转速（r/min）：214；卷烟滚筒数量（个）：12；结构型式：牵引式；作业方式：移动式；草捆形状：圆草捆；\r\n",0,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[1007,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","1.2—1.7m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","秸秆方捆压捆机","9YFS-1.6","捡拾器宽度：160cm\r\n\r\n"," 结构型式：牵引式；配套功率：≥55kW 拖拉机；工作状态外形尺寸：（mm）5325×2180×1710；捡拾器宽度：1600mm；、打结器类型：D型；成捆截面尺寸（mm）：360×440、整机质量2150kg。",55,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[1008,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","1.2—1.7m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","方草捆打捆机","9Y-2060","草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：1.44\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：410×215×130；整机质量（kg）：/；配套动力（kW）：18.4~36.8；捡拾器宽度（mm）：1440；打捆活塞速度（行程/min）：92；打结器类：D型；结构型式：牵引式；作业方式：移动式；草捆形状：方草捆；\r\n",0,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[1009,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","1.2—1.7m捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾方捆打捆机","9YFQ-13","作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（cm）：135 ","结构型式:牵引式、配套功率：26kW、工作状态外形尺寸(长*宽*高)：5200*2146*1854、捡拾器宽度（cm）:135、打结器类型:德国53221双面打结器、整机质量（kg）:1250kg。",0,"通用类","2016/12/31","辽宁省"]
[1010,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","1.2—1.7m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","方草捆打捆机","9YF-1.6","捡拾器宽度：160cm\r\n"," 结构型式：牵引式；配套功率：≥30kW 拖拉机；工作状态外形尺寸：（mm）4975×2180×1710；捡拾器宽度：1600mm；、打结器类型：D型；成捆截面尺寸（mm）：360×440、整机质量1462kg。",30,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[1011,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","1.2—1.7m捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾方捆打捆机","9YFQ-16","作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（cm）：160","结构型式:牵引式、配套功率：25.7kW、工作状态外形尺寸(长*宽*高)：4740*2240*1570、捡拾器宽度（cm）:160、打结器类型:强制脱扣型、整机质量（kg）:1300kg。",0,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1012,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","1.7—2.2m捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾打捆机","9YFZ-1800","作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（cm）：180","结构型式:牵引式、配套功率：≥44.1kW、工作状态外形尺寸(长*宽*高)：5200*2895*1854、捡拾器宽度（cm）:180、打结器类型:强制脱扣型、整机质量（kg）:1655kg。",0,"通用类","2016/12/31","辽宁省"]
[1013,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","1.7—2.2m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","侧置式方草捆压捆机","9YFE-1.9","捡拾器宽度：190cm\r\n"," 结构型式：牵引式；配套功率：≥55kW 拖拉机；工作状态外形尺寸：（mm）6114×3048×1797；捡拾器宽度：1900mm；、打结器类型：D型；成捆截面尺寸（mm）：356×457、整机质量1685kg。",55,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[1014,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","1.7—2.2m捡拾压捆机","沈阳方科机械制造有限公司","自动捡拾方捆打捆机","9YFQ-19","作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（cm）：187.8","结构型式:牵引式、配套功率：50kW、工作状态外形尺寸(长*宽*高)：5200*2628*1854、捡拾器宽度（cm）:187.8、打结器类型:德国53221双面打结器、整机质量（kg）:1550kg。",0,"通用类","2016/12/31","辽宁省"]
[1015,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","1.7—2.2m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","牵引式方捆打捆机","9YF-2000","结构型式：牵引式；捡拾宽度（cm）：200，作业方式：移动式；草捆形状：方捆\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：440×270×171；整机质量（kg）：/；配套动力（kW）：50~60；捡拾器宽度（cm）：200；打捆活塞速度（行程/min）：55；打结器类型：D型；结构型式：牵引式；作业方式：移动式；草捆形状：方捆；\r\n",0,"通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1016,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","1.7—2.2m捡拾压捆机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","牵引式方捆打捆机","9YF-1800M","结构型式：牵引式；捡拾宽度（cm）：180，作业方式：移动式；草捆形状：方捆\r\n\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：560×280×140；整机质量（kg）：/；配套动力（kW）：35~60；捡拾器宽度（cm）：180；打捆活塞速度（行程/min）：63；打结器类：D型；结构型式：牵引式；作业方式：移动式；草捆形状：方捆；\r\n",0,"通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1017,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","1.7—2.2m捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.0","捡拾器宽度：200cm\r\n"," 结构型式：牵引式；配套功率：≥58kW 拖拉机；工作状态外形尺寸：（mm）5325×2550×1710；捡拾器宽度：2000mm；、打结器类型：D型（强制脱扣）；压捆室横截面尺寸（mm）：360×460、整机质量2230kg。",58,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[1018,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.4","捡拾器宽度：240cm"," 结构型式：牵引式；配套功率：≥37kW 拖拉机；工作状态外形尺寸：（mm）4885×2960×1710；捡拾器宽度：2400mm；、打结器类型：D型；压捆室横截面尺寸（mm）：360×440、整机质量2350kg。",37,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1019,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.4","捡拾器宽度：240cm\r\n"," 结构型式：牵引式；配套功率：≥66kW 拖拉机；工作状态外形尺寸：（mm）5510×2740×1710；捡拾器宽度：2400mm；、打结器类型：D型；压捆室横截面尺寸（mm）：360×440、整机质量2475kg。\r\n",66,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1020,"收获机械","饲料作物收获机械","捡拾压捆机","2.2m及以上捡拾压捆机","雷沃重工股份有限公司","中密度方捆压捆机","9YFZ-2.2","捡拾器宽度：220cm\r\n"," 结构型式：牵引式；配套功率：≥88kW 拖拉机；工作状态外形尺寸：（mm）7110×2890×1750；捡拾器宽度：2200mm；、打结器类型：D型；压捆室尺寸（mm）：393×560、整机质量2650kg。",88,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1021,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1—1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-130","作业幅宽：1.3m","结构型式/三点悬挂，配套动力30-45kW，纯工作小时生产率0.42-0.7hm2/h，外形尺寸（长x宽x高）1200x1530x900mm，结构质量280kg，工作幅面1.3m，最小离地间隙≥350mm，作业前进速度3-5km/h，切碎轴转速2120r/min，切碎机构最大回转半径240mm，切碎机构总安装刀数36把",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1022,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1—1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-120","作业幅宽：1.2m","      结构型式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：22-26；纯工作小时生产率(h㎡/h)0.36-0.60；外形尺寸（长*宽*高mm）：1300×1450×1000；结构质量（kg）：380；工作幅宽（m）：1.20；最小离地间隙（mm）：≥400；作业前进速度（km/h）3-5；切碎轴转速（r/min）2120；切碎机构最大回转半径mm：260；切碎机构总安装刀数（把）28",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[1023,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1—1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-110","作业幅宽：1.1m","结构型式/三点悬挂，配套动力26-36kW，纯工作小时生产率0.30-0.5hm2/h，外形尺寸（长x宽x高）1200x1310x900mm，结构质量230kg，工作幅面1.1m，最小离地间隙≥320mm，作业前进速度3-5km/h，切碎轴转速2120r/min，切碎机构最大回转半径240mm，切碎机构总安装刀数30把",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1024,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1—1.5m秸秆粉碎还田机","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-120","作业幅宽：1.20m","结构型式：三点悬挂；配套动力：18.4-24.5kW;外形尺寸：1350*1200*900mm;结构质量：400kg;作业幅宽：1200mm;刀片型式：甩刀式；刀片数量：60。",0,"通用类","2018/12/31","陕西省"]
[1025,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1—1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-125","作业幅宽：1.25m","结构形式：侧边皮带传动、配套动力：26.0-30.0kW、工作状态外形尺寸：1150×1470×925mm、结构质量：375kg、工作幅宽125cm、最小离地间隙：≥310mm、作业前进速度：3.0-5.0km/h、纯工作小时生产率：0.37-0.62h㎡/h、切碎轴转速：2075r/min、切碎轴最大回转半径:R245mm、粉碎刀型式及数量：弯刀32把。",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1026,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1—1.5m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-130","作业幅宽：1.3m ","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：22.1～29.4 kW，外形尺寸(长×宽×高):1380×1570×1050mm,结构质量:440kg,作业幅宽:1.3m.最小离地间隙:440mm,切碎轴转速:2160r/min,刀片数量:72把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1027,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1—1.5m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-130","作业幅宽：1.3m","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:18.4～25.7kW；纯工作小时生产率:0.48hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1550mm×1350mm×1050mm；结构质量:420kg；工作幅宽:1.3m；最小离地间隙:355mm；作业前进速度:3.0～5.0km/h；切碎轴转速:1900r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；切碎机构总安装刀数:34把；刀片型式：甩刀式；镇压辊规格：Φ159mm×1180mm",0,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1028,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1—1.5m秸秆粉碎还田机","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-100","作业幅宽：1.00m","结构型式：三点悬挂；配套动力：14.7-29.5kW;外形尺寸：1150*1200*900mm;结构质量：320kg;作业幅宽：1000mm;刀片型式：甩刀式；刀片数量：48。",0,"通用类","2018/12/31","陕西省"]
[1029,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1—1.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-120","作业幅宽：1.2m","结构形式：侧边皮带传动；配套动力（kW）:25.7～36.8；外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×1420mm×1050mm；结构质量（kg）：320；切碎轴转速r/min:2160;切碎机构总安装刀数，把：28",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1030,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1—1.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-130","作业幅宽：1.3m","结构形式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：25.7～44.1；外形尺寸（长×宽×高）：1250mm×1550mm×1050mm;结构质量（kg）：350；切碎轴转速r/min:2160;切碎机构总安装刀数，把：32",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1031,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1—1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-130","作业幅宽：1.3m","结构尺寸（长*宽*高cm）:130*155*110；整机质量（kg）：380；配套动力（kW）:29.4-36.8；工作幅宽（m）:1.3；结构型式：侧边皮带传动；最小离地间隙(mm)：≥300；作业前进速度（km/h）：3.3-5.0；纯工作小时生产率（hm2/h）：0.4-0.6；切碎轴转速(r/min)：1850-2100；切碎机构最大回转半径（mm）:R250；粉碎刀型式：甩刀，数量：36把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1032,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","山东奥龙农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4Q-1.5Z","作业幅宽：1.5m","1、结构型式：三点悬挂、单轴式； 2、配套动力：36.8～51.5kW； 3、工作状态外形尺寸：1300×1750×1050mm； 4、结构质量：470kg； 5、工作幅宽：1.5m； 6、刀片型式：甩刀（两弯一直/组）； 7、刀片数量：90把；8、镇压辊规格：φ165；9、作业前进速度：≥3.3km/h； 10、切碎轴转速：2131r/min； 11、切碎机构最大回转半径：285mm；12、生产率：≥0.5hm2/h；13、最小离地间隙：≥300mm。",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1033,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-172","作业幅宽：1.72m ","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：44.1～58.8kW，外形尺寸(长×宽×高):1380×2000×1050mm,结构质量520kg,作业幅宽:1.72m,最小离地间隙:440mm,切碎轴转速：2160r/min,切碎机构最大回转半径:255mm,刀片数量:102把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1034,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","山东奥龙农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4Q-1.8Z","作业幅宽：1.8m","1、结构型式：三点悬挂、单轴式； 2、配套动力：58.8～73.5kW； 3、工作状态外形尺寸：1300×2050×1050mm； 4、结构质量：530kg； 5、工作幅宽：1.8m； 6、刀片型式：甩刀（两弯一直/组）； 7、刀片数量：108把；8、镇压辊规格：φ165；9、作业前进速度：≥3.3km/h； 10、切碎轴转速：2131r/min； 11、切碎机构最大回转半径：285mm；12、生产率：≥0.6hm2/h；13、最小离地间隙：≥300mm。",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1035,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","陕西农家仓机械制造有限公司","秸杆粉碎还田机","1JQ-150","作业幅宽：1.5m","结构形式：甩片式；配套动力：36.8-40.5kW；外形尺寸：1250*1800*1040mm；结构质量：410kg；工作幅宽：1.5m；最小离地间隙：600mm；作业前进速度：5-7km/h；切碎轴转速：1600-2000r/min；切碎机构最大回转半径：45cm；切碎机构总安装刀数：40把；传动方式：皮带传动；挂接类型：三点悬挂",0,"通用类","2016/12/31","陕西省"]
[1036,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽：1.65m","结构尺寸（长*宽*高cm）:130*190*110；整机质量（kg）：495；配套动力（kW）:47.8-55.1；工作幅宽（m）:1.65；结构型式：侧边皮带传动；最小离地间隙(mm)：≥300；作业前进速度（km/h）：3.3-5.0；纯工作小时生产率（hm2/h）：0.5-0.7；切碎轴转速(r/min)：1850-2100；切碎机构最大回转半径（mm）:R250；粉碎刀型式：甩刀，数量：44把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1037,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽：1.65m","结构型式/三点悬挂，配套动力40-55kW，纯工作小时生产率0.49-0.82hm2/h，外形尺寸（长x宽x高）1300x1900x1100mm，结构质量480kg，工作幅面1.65m，最小离地间隙≥340mm，作业前进速度3-5km/h，切碎轴转速2120r/min，切碎机构最大回转半径260mm，切碎机构总安装刀数44把",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1038,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-172","作业幅宽：1.72m","结构型式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：45-55；纯工作小时生产率(h㎡/h)0.51-0.86；外形尺寸（长*宽*高mm）：1150×1970×1030；结构质量（kg）：480；工作幅宽（m）：1.72；最小离地间隙（mm）：≥400；作业前进速度（km/h）3-5；切碎轴转速（r/min）2120；切碎机构最大回转半径mm：R260；粉碎刀（把）弯刀60，直刀30组。",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1039,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","山东玉丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4JGH-1.8","作业幅宽：1.8m","构形式:悬挂式；配套动力≥58kW；外形尺寸:1230×2115×940mm；结构质量:490kg；工作幅宽:180cm；最小离地间隙：≥320mm；作业前进速度：≥3.5km/h;纯工作小时生产率:0.40~0.67hm2/h；切碎轴转速：2200r/min；粉碎刀型式：锤爪或甩刀；锤爪及甩刀数量：12个或60把。",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1040,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-165","作业幅宽：1.65m","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:51.5～58.8kW；纯工作小时生产率:0.43-0.75hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1900mm×1300mm×1100mm；结构质量:490kg；工作幅宽:1.65m；最小离地间隙:≥400mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:44把；刀片型式：甩刀式；镇压辊规格：Φ159mm×1530mm",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1041,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽：1.8m","结构型式三点悬挂甩刀式、配套动力66.15~80.9kW、外形尺寸1400×2010×960mm、结构质量480kg、作业幅宽1.8m、刀片型式甩刀、刀片数量36把、镇压辊规格159×4mm",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1042,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","江苏正大永达科技有限公司"," 秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽：1.5m","结构型式;侧边皮带传动、配套动力：36.7-44.1kW、外形尺寸:1830×1300×1100mm、结构质量：500kg、作业幅宽:150cm、刀片型式:甩刀、刀片数量：40把、镇压辊规格：（直径×长度×厚度）：220×1500×3mm。理论作业速度：3-6km/h、与拖拉机联接形式：标准三点悬挂、刀輥最大回转半径：265mm。\r\n",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1043,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","山东玉丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4JGH-1.68","作业幅宽：1.68m","构形式:悬挂式；配套动力≥58kW；外形尺寸:1230×1995×910mm；结构质量:480kg；工作幅宽:168cm；最小离地间隙：≥320mm；作业前进速度：≥3.5km/h;纯工作小时生产率:0.40~0.67hm2/h；切碎轴转速：2200r/min；粉碎刀型式：锤爪或甩刀；锤爪及甩刀数量：12个或60把。",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1044,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽：1.5m","结构尺寸（长*宽*高cm）:130*175*110；整机质量（kg）：490；配套动力（kW）:40.4-44.1；工作幅宽（m）:1.5；结构型式：侧边皮带传动；最小离地间隙(mm)：≥300；作业前进速度（km/h）：3.3-5.0；纯工作小时生产率（hm2/h）：0.4-0.6；切碎轴转速(r/min)：1850-2100；切碎机构最大回转半径（mm）:R250；粉碎刀型式：甩刀，数量：44把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1045,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","秸秆粉碎还田机","4JGH-180(A)","作业幅宽：1.8m","结构型式：悬挂、配套动力≧51~66kW、外形尺寸：1500*2100*890（mm）、结构质量：660kg、作业幅宽1800mm、刀片形式：L型、I型、粉碎机构总安装刀数60把、镇压辊规格：圆辊型直径220mm",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1046,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-150","作业幅宽：1.5m","结构形式：侧边皮带传动\r\n配套动力：35-50kW\r\n结构尺寸（长*宽*高mm）：1300*1800*1030\r\n结构质量：450kg\r\n最小离地间隙：350mm\r\n切碎轴转速：2200r/min\r\n切碎机构最大回转半径：R260mm\r\n切碎机构总安装刀数：78把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1047,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司"," 秸秆切碎还田机","1JHY-165","作业幅宽：1.65m ","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：48～51kW，外形尺寸(长×宽×高):1300×1900×1100mm,结构质量:485kg,作业幅宽:1.65m,最小离地间隙:412mm,作业前进速度:3.5km/h,切碎轴转速：2160r/min,切碎机构最大回转半径:275mm,刀片数量:44把",0,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1048,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽：1.8m","结构形式：侧边皮带传动\r\n配套动力：55-65kW\r\n结构尺寸（长*宽*高mm）：1300*2070*1030\r\n结构质量：500kg\r\n最小离地间隙：330mm\r\n切碎轴转速：2200r/min\r\n切碎机构最大回转半径：R260mm\r\n切碎机构总安装刀数：102把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1049,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-172","作业幅宽：1.72m","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:51.0～55.1kW；纯工作小时生产率:0.47-0.80hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1970mm×1350mm×1050mm；结构质量:550kg；工作幅宽:1.72m；最小离地间隙:≥300mm；作业前进速度:3.0～6.0km/h；切碎轴转速:2160r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；切碎机构总安装刀数:44把；刀片型式：甩刀式；镇压辊规格：Φ159mm×1600mm",0,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1050,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽：1.8m","结构形式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：66.2～88.2；外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×2450mm×1010mm;结构质量（kg）：350；切碎轴转速r/min:2160;切碎机构总安装刀数，把：60",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1051,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","山东国丰机械有限公司","秸秆粉碎还田机","4JGH-1.65","作业幅宽：1.65m","结构型式：悬挂式；配套动力：≥40.5kW轮式拖拉机；外形尺寸（长×宽×高）：1350×1950×1060mm；结构重量：475kg；作业幅宽：1.65m；刀片形式：锤爪；刀片数量：12个；镇压辊规格：1650；",0,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1052,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-150","作业幅宽：1.5m ","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：40～44kW,外形尺寸(长×宽×高):1300×1750×1100mm,结构质量:460kg,作业幅宽:1.5m,刀片型式:甩刀,刀片数量:40把, 切碎轴转速：2160r/min,切碎机构最大回转半径:275mm",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[1053,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽：1.8m","结构型式：三点悬挂；配套动力:49-55kW;外形尺寸：2300*1250*1040mm;结构质量：540kg;作业幅宽：1800mm;刀片型式：甩刀式；刀片数量：108。",0,"通用类","2018/12/31","陕西省"]
[1054,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","陕西农家仓机械制造有限公司","秸杆粉碎还田机","1JQ-180","作业幅宽：1.8m","结构型式：甩片式；配套动力：40.5-58.5kW；外形尺寸：1250*2100*1040mm；结构质量：460kg；工作幅宽：1.8m；最小离地间隙：600mm；作业前进速度：5-7km/h；切碎轴转速：1600-2000r/min；切碎机构最大回转半径：45cm；切碎机构总安装刀数：60把；传动方式：皮带传动；挂接类型：三点悬挂",0,"通用类","2016/12/31","陕西省"]
[1055,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-165","作业幅宽：1.65m","结构形式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：65～85；外形尺寸（长×宽×高）：1360mm×1860mm×1100mm;结构质量（kg）：485；切碎轴转速r/min:2160;切碎机构总安装刀数，把：44",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1056,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎机","1JQ-180","作业幅宽：1.8m","结构型式/三点悬挂，配套动力45-65kW，纯工作小时生产率0.54-0.9hm2/h，外形尺寸（长x宽x高）1300x2050x1100mm，结构质量510kg，工作幅面1.8m，最小离地间隙≥350mm，作业前进速度3-5km/h，切碎轴转速2120r/min，切碎机构最大回转半径260mm，切碎机构总安装刀数48把",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1057,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽：1.65m","结构形式：侧边皮带传动、配套动力：40-55kW、纯工作小时生产率：0.53h㎡/h、工作状态外形尺寸:1310×1920×1100 mm、结构质量:480kg、工作幅宽：1.65m、最小离地间隙：420mm、 作业前进速度：3.5km/h、切碎轴转速：2075r/min、切碎机构最大回转半径:R270mm、切碎机构总安装刀数：44把。",0,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1058,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽：1.65m","结构形式：侧边皮带传动\r\n配套动力：45-55kW\r\n结构尺寸（长*宽*高mm）：1300*1930*1030\r\n结构质量：470kg\r\n最小离地间隙：500mm\r\n切碎轴转速：2200r/min\r\n切碎机构最大回转半径：R260mm\r\n切碎机构总安装刀数：90把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1059,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽：1.65m","结构型式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：40-55；纯工作小时生产率(h㎡/h)0.49-0.82；外形尺寸（长*宽*高mm）：1150×1900×1030；结构质量（kg）：470；工作幅宽（m）：1.65；最小离地间隙（mm）：≥400；作业前进速度（km/h）3-5；切碎轴转速（r/min）2120；切碎机构最大回转半径mm：R260；粉碎刀（把）弯刀44。",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1060,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","山东奥龙农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4Q-1.65Z","作业幅宽：1.65m","1、结构型式：三点悬挂、单轴式； 2、配套动力：51.5～58.5kW； 3、工作状态外形尺寸：1300×1900×1050mm； 4、结构质量：510kg； 5、工作幅宽：1.65m； 6、刀片型式：甩刀（两弯一直/组）； 7、刀片数量：96把；8、镇压辊规格：φ165；9、作业前进速度：≥3.3km/h； 10、切碎轴转速：2131r/min； 11、切碎机构最大回转半径：285mm；12、生产率：≥0.55hm2/h；13、最小离地间隙：≥300mm。",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1061,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-150","作业幅宽：1.5m","结构型式：三点悬挂；配套动力：36.89-44.10kW;外形尺寸：1800*1250*1040mm;结构质量：480kg;作业幅宽：1500mm;刀片型式：甩刀式；刀片数量：84。",0,"通用类","2018/12/31","陕西省"]
[1062,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","河南豪丰机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-150B","作业幅宽：1.5m","外形尺寸（长×宽×高）：1400×1770×995（mm）；工作幅宽：1500mm；结构质量：490kg；配套动力：36.8kW；结构型式：卧轴折线型蜗壳式；刀片型式：定刀：双斜刃锯齿刀， 动刀：锤爪式；刀片数量：定刀78个（4排），动刀10个；切碎轴直径：φ140mm；切碎轴转速：2034r/min；切碎机构最大回转半径：261mm；镇压调节辊：φ185×1300mm；运输间隙：490mm；挂接方式：三点悬挂。",0,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[1063,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","分离式秸秆粉碎灭茬还田机","4JGH-165","作业幅宽：1.65m","结构型式：双轴式、配套动力≧69kW、外形尺寸：1650mm*2100mm*850mm、结构质量：700kg、作业幅宽165cm、刀片形式：L型、I型、切碎机构总安装刀数102把、镇压辊规格：圆辊型直径220mm",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1064,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","汝南县源信机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-180A","作业幅宽：1.8m","结构型式：悬挂式；配套动力：58.8-73.5kW；纯工作小时生产率：0.33-0.67hm2 /h；外形尺寸（长×宽×高）mm：1335×2145×965；结构重量：480kg；工作幅宽：1.8m；最小离地间隙：300mm；作业前进速度：1.4-5.0km/h；切碎轴转速：1850r/min；切碎机构最大回旋半径：255mm；切碎机构总安装刀数：114把。",0,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1065,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽：1.5m","结构形式：侧边皮带传动、配套动力：40.4-51.5kW、外形尺寸：1310×1770×1100mm、结构质量：525kg、工作幅宽：150cm、最小离地间隙：≥310mm、作业前进速度：3.0-5.0km/h、纯工作小时生产率：0.45-0.75h㎡/h、切碎轴转速：2075r/min、切碎轴最大回转半径：R265 mm、粉碎刀型式及数量：弯刀60把、直刀30把。",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1066,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","结构型式:三点悬挂甩刀式、配套动力35.3~58.8kW、外形尺寸1330×1760×1050mm、结构质量430kg、作业幅宽1.5m、刀片型式甩刀式、刀片数量90把、镇压辊规格159×4mm",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1067,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽：1.65m","结构型式：三点悬挂；配套动力：44.1-49.0kW;外形尺寸：2100*1250*1040mm;结构质量：510kg;作业幅宽：1650mm;刀片型式：甩刀式；刀片数量：96。",0,"通用类","2018/12/31","陕西省"]
[1068,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-150","作业幅宽：1.5m","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:36.8～44.1kW；纯工作小时生产率:0.40-0.65hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1750mm×1300mm×1100mm；结构质量:470kg；工作幅宽:1.5m；最小离地间隙:≥400mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:40把；刀片型式：甩刀式；镇压辊规格：Φ159mm×1380mm",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1069,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","汝南县源信机械制造有限公司","秸秆还田机","4JH-165A","作业幅宽：1.65m","外形尺寸（长×宽×高）mm：1948×1335×965；配套动力：44.1-58.8kW；整机质量：450kg；工作效率：0.6-0.8hm2 /h；工作幅宽：1650mm，工作速度：≤4km/h；粉碎长度：≤100mm；粉碎合格率≥90%。",0,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1070,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.80m","结构形式：侧边皮带传动\r\n配套动力（kW）：55-65\r\n纯工作小时生产率（hmm/h）：0.47-0.67\r\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1400*2100*1000\r\n结构质量(KG):495\r\n工作幅宽（cm）：180\r\n最小离地间隙(mm):≥400\r\n作业前进速度（km/h）：3-5\r\n切碎轴转速（r/min）：2200\r\n切碎机构最大回转半径（mm）：270\r\n切碎机构总安装刀数（把）：48",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1071,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","河南豪丰机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-165B","作业幅宽：1.65m","外形尺寸（长×宽×高）：1400×1935×985（mm）；工作幅宽：1650mm；结构质量：505kg；配套动力：47.8kW；结构型式：卧轴折线型蜗壳式；刀片型式：定刀：双斜刃锯齿刀， 动刀：人字形甩刀；刀片数量：定刀61个（4排），动刀44个（22组）；切碎轴直径：φ203mm；切碎轴转速：2115r/min；切碎机构最大回转半径：261mm；镇压调节辊：φ185×1440mm；运输间隙：485mm；挂接方式：三点悬挂。",0,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[1072,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽：1.8m","结构形式:侧边皮带传动、配套动力:50-65kW、纯工作小时生产率：0.60h㎡/h、工作状态外形尺寸:1310×2070×1100 mm、结构质量:520kg、工作幅宽：1.8m、最小离地间隙：430mm、作业前进速度：3.5km/h、切碎轴转速：2075r/min、切碎机构最大回转半径：R270 mm、切碎机构总安装刀数：48把。",0,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1073,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽：1.8m","结构尺寸（长*宽*高cm）:130*205*110；整机质量（kg）：505；配套动力（kW）:55.1-62.5；工作幅宽（m）:1.8；结构型式：侧边皮带传动；最小离地间隙(mm)：≥300；作业前进速度（km/h）：3.3-5.0；纯工作小时生产率（hm2/h）：0.5-0.8；切碎轴转速(r/min)：1850-2100；切碎机构最大回转半径（mm）:R260；粉碎刀型式：甩刀，数量：56把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1074,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","山东玉丰农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","4JGH-1.5","作业幅宽：1.5m","结构形式:悬挂式；配套动力≥37kW；外形尺寸:1230×1815×940mm；结构质量:460kg；工作幅宽:150cm；最小离地间隙：≥320mm；作业前进速度：≥3.5km/h;纯工作小时生产率:0.26~0.53hm2/h；切碎轴转速：2200r/min；粉碎刀型式：锤爪或甩刀；锤爪及甩刀数量：10个或50把。",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1075,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","河南豪丰机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-180B","作业幅宽：1.8m","外形尺寸（长×宽×高）：1400×2030×968（mm）；工作幅宽：1800mm；结构质量：530kg；配套动力：52.9kW；结构型式：卧轴折线型蜗壳式；刀片型式：定刀：双斜刃锯齿刀， 动刀：人字形甩刀；刀片数量：定刀67个（4排），动刀48个（24组）；切碎轴直径：φ203mm；切碎轴转速：2089r/min；切碎机构最大回转半径：261mm；镇压调节辊：φ185×1590mm；运输间隙：485mm；挂接方式：三点悬挂。",0,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[1076,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-180","作业幅宽：1.8m","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:58.8～73.5kW；纯工作小时生产率:0.59-0.9hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2050mm×1300mm×1100mm；结构质量:520kg；工作幅宽:1.80m；最小离地间隙:≥400mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:48把；刀片型式：甩刀式；镇压辊规格：Φ159mm×1680mm",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1077,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽:1.65m","结构形式：侧边皮带传动\r\n配套动力（kW）：45-55\r\n纯工作小时生产率（hmm/h）：0.40-0.60\r\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1400*2000*1000\r\n结构质量(KG):470\r\n工作幅宽（cm）：165\r\n最小离地间隙(mm):≥400\r\n作业前进速度（km/h）：3-5\r\n切碎轴转速（r/min）：2200\r\n切碎机构最大回转半径（mm）：270\r\n切碎机构总安装刀数（把）：44",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1078,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-180","作业幅宽：1.8m ","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：62～66kW，纯工作小时生产率:0.54-0.9hm²/h,外形尺寸(长×宽×高):1300×2050×1100mm,结构质量:510kg,作业幅宽:1.8m,最小离地间隙:415mm,作业前进速度:km/h,切碎轴转速：2160r/min,切碎机构最大回转半径:275mm,切碎机构总安装刀数:48把",0,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1079,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽：1.72m","结构形式:侧边皮带传动、配套动力:58.8-70kW、工作状态外形尺寸:1310×1990×1100 mm、结构质量:545kg、工作幅宽：172cm、最小离地间隙：≥310mm、作业前进速度：3.0-5.0km/h、纯工作小时生产率：0.51-0.86h㎡/h、切碎轴转速：2075r/min、切碎轴最大回转半径：R265 mm、粉碎刀型式及数量：弯刀48把。",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1080,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","山东奥龙农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4Q-1.9Z","作业幅宽：1.9m","1、结构型式：三点悬挂甩刀式（单轴）； 2、配套动力：66.2～73.5kW； 3、工作状态外形尺寸：1300×2150×1050mm； 4、结构质量：550kg； 5、工作幅宽：1.9m； 6、刀片型式：甩刀（两弯一直/组）； 7、刀片数量：114把；8、镇压辊规格：φ165；9、作业前进速度：≥3.3km/h； 10、粉碎轴转速：2131r/min； 11、粉碎机构最大回转半径：275mm；12、生产率：≥0.63hm2/h；13、最小离地间隙：≥300mm。",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1081,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5—2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽：1.8m ","结构型式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：45-65；纯工作小时生产率(h㎡/h)0.54-0.90；外形尺寸（长*宽*高mm）：1150×2050×1030；结构质量（kg）：500；工作幅宽（m）：1.8；最小离地间隙（mm）：≥400；作业前进速度（km/h）3-5；切碎轴转速（r/min）2120；切碎机构最大回转半径mm：R260；粉碎刀（把）弯刀48。",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1082,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽：2.3m","结构形式:侧边皮带传动、配套动力:80.9-102.9kW、纯工作小时生产率：0.7-1.1h㎡/h、工作状态外形尺寸:1310×2570×1100 mm、结构质量:525kg、工作幅宽：2.3m、最小离地间隙：440mm 、作业前进速度：3.0-5.0km/h、切碎轴转速：2075r/min、切碎机构最大回转半径:R265 mm 、粉碎机构总安装刀数：64把。",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1083,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","郑州豫丰昌盛农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽：2.0m","结构型式：三点悬挂；配套动力：63-73kW;外形尺寸：2300*1250*1040mm;结构质量：580kg;作业幅宽:2000mm;刀片型式：甩刀式；刀片数量：120。",0,"通用类","2018/12/31","陕西省"]
[1084,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-240","作业幅宽：2.4m ","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：88.2～102.9kW，外形尺寸(长×宽×高):1380×2690×1050mm，结构质量：725kg，作业幅宽：2.4m，最小离地间隙：420mm，切碎轴转速：2160r/min, 切碎机构最大回转半径:255mm，切碎机构总安装刀数：144把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1085,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","河南豪丰机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-220B","工作幅宽：2.2m","外形尺寸（长×宽×高）：1400×2450×1000（mm）；工作幅宽：2200mm；结构质量：620kg；配套动力：73.5～88.2kW；结构型式：卧轴折线型蜗壳式；最小离地间隙：650mm；作业前进速度：2.5～5km/h；切碎轴转速：2144r/min；切碎机构最大回转半径：R260mm；粉碎刀型式：弯刀；数量：60把",0,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1086,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-200","作业幅宽：2.0m","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:66～80kW；纯工作小时生产率:0.6～1.0hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2250mm×1350mm×1050mm；结构质量:634kg；工作幅宽:2.0m；最小离地间隙:≥300mm；作业前进速度:3.0～6.0km/h；切碎轴转速:2160r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；切碎机构总安装刀数:52把；刀片型式：甩刀式；镇压辊规格：Φ159mm×1880mm",0,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1087,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","汝南县源信机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-200A","作业幅宽：2m","结构型式：悬挂式；配套动力：62.5-80.9kW；纯工作小时生产率：0.46-0.8hm2 /h；外形尺寸（长×宽×高）mm：1335×2345×965；结构重量：550kg；工作幅宽：2m；最小离地间隙：300mm；作业前进速度：1.4-5.0km/h；切碎轴转速：1850r/min；切碎机构最大回旋半径：255mm；切碎机构总安装刀数：126把。",0,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1088,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","河南豪丰机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-200","作业幅宽：2.0m","外形尺寸（长×宽×高）：1398×2110×1000（mm）；工作幅宽：2000mm；结构质量：550kg；配套动力：51.45～66.15kW；工作效率：0.61～0.91hm2/h；工作速度：2.5～5km/h； 粉碎长度：≤100mm；粉碎合格率：≥90%。",0,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1089,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽：2.0m","结构型式/侧边皮带传动，配套动力58.8-73.5kW，纯工作小时生产率0.55-0.92hm2/h，外形尺寸（长x宽x高）1370x2270x1050mm，结构质量550kg，工作幅面2.0m，最小离地间隙≥350mm，作业前进速度3-5km/h，切碎轴转速2200r/min，切碎机构最大回转半径260mm，切碎机构总安装刀数52把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1090,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-220","作业幅宽：2.2m ","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：80.9～102.9kW，外形尺寸(长×宽×高):1380×2480×1050mm,结构质量：715kg，作业幅宽：2.2m，切碎轴转速：2160r/min, 切碎机构最大回转半径:255mm，切碎机构总安装刀数：132把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1091,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","秸秆粉碎还田机","4JGH-210(A)","作业幅宽：2.1m","结构型式：三点悬挂、配套动力≧70-80kW、外形尺寸：1350*2310*710（mm）、结构质量：765kg、作业幅宽210cm、刀片形式：L型、I型、粉碎机构总安装刀数70把、镇压辊规格：圆辊型直径220mm",0,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1092,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","黑龙江德沃科技开发有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-210","作业幅宽：2.1m","结构型式：悬挂式，配套动力：66.2kW，纯小时生产率：0.5-1.0hm2/h，工作状态外形尺寸（长*宽*高）:1455*2350*1050mm，结构质量：850kg，作业幅宽：2.1m，最小离地间隙：350mm，作业前进速度：3-6km/h，切碎轴转速：1150r/min，切碎机构最大回转半径：285mm，切碎机构总安装刀数：24把",0,"通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[1093,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-220","作业幅宽：2.2m ","结构形式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：85～100；外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×2800mm×1100mm;结构质量（kg）：650；切碎轴转速r/min:2160;切碎机构总安装刀数，把：72",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1094,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-200","作业幅宽：2m ","结构形式：侧边皮带传动，配套动力：66～70kW，外形尺寸(长×宽×高):1300×2250×1100mm,结构质量:550kg,作业幅宽:2m,刀辊转速：2160r/min,刀辊最大回转半径:275mm,总安装刀数:52把,刀片型式:弯刀",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1095,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽：2m","结构形式:侧边皮带传动、配套动力:73.5-88.2kW、工作状态外形尺寸:1310×2270×1100 mm、结构质量:615kg、工作幅宽：200cm、最小离地间隙：≥310 mm、作业前进速度：3.0-5.0km/h、纯工作小时生产率：0.6-1.0h㎡/h、切碎轴转速：2075r/min、切碎机构最大回转半径:R265 mm、粉碎刀型式及数量：弯刀80把、直刀40把。",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1096,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽：2m","结构形式：侧边皮带传动\r\n配套动力（kW）：65-75\r\n纯工作小时生产率（hmm/h）：0.6-0.9\r\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）：1400*2300*1000\r\n结构质量(KG):530\r\n工作幅宽（m）：2.0\r\n最小离地间隙(mm):440\r\n作业前进速度（km/h）：3-5\r\n切碎轴转速（r/min）：2200\r\n切碎机构最大回转半径（mm）：270\r\n切碎机构总安装刀数（把）：52\r\n",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1097,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽：2m","结构尺寸（长*宽*高cm）:130*225*110；整机质量（kg）：555；配套动力（kW）:62.5-69.9；工作幅宽（m）:2.0；结构型式：侧边皮带传动；最小离地间隙(mm)：≥300；作业前进速度（km/h）：3.3-5.0；纯工作小时生产率（hm2/h）：0.6-0.9；切碎轴转速(r/min)：1850-2100；切碎机构最大回转半径（mm）:R260；粉碎刀型式：甩刀，数量：60把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1098,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","山东奥龙农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4Q-2.2Z","作业幅宽：2.2m","1、结构型式：三点悬挂甩刀式（单轴）； 2、配套动力：73.5～92kW； 3、工作状态外形尺寸：1310×2490×800mm； 4、结构质量：610kg； 5、工作幅宽：2.2m； 6、刀片型式：甩刀（两弯一直/组）； 7、刀片数量：132把；8、镇压辊规格：φ165；9、作业前进速度：≥3.3km/h； 10、粉碎轴转速：2131r/min； 11、粉碎机构最大回转半径：285mm；12、生产率：≥0.73hm2/h；13、最小离地间隙：≥300mm。",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1099,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","连云港双亚机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽：2m","结构形式:侧边传动、配套动力（kW）：66.2~73.5、外形尺寸（mm）：1310*2270*1100、、结构质量（kg）：550、作业幅宽（cm）：200、刀片型式：灭茬刀（甩刀）、刀片数量（把）：114",0,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1100,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","结构型式三点悬挂甩刀式、配套动力80.9~95.6kW、外形尺寸1330×2460×1050、结构质量600kg、作业幅宽2.2m、刀片型式甩刀式、刀片数量120把、镇压辊规格159×4mm",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1101,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-230","作业幅宽：2.3m","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:73.5～88.2kW；纯工作小时生产率:0.76～1.15hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2550mm×1300mm×1100mm；结构质量:620kg；工作幅宽:2.3m；最小离地间隙:≥400mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；切碎机构总安装刀数:60把；刀片型式：甩刀式；镇压辊规格：Φ159mm×2180mm",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1102,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2—2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-230","作业幅宽：2.3m","结构型式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：81-90；纯工作小时生产率(h㎡/h)0.72-1.2；外形尺寸（长*宽*高mm）：1300×2550×1100；结构质量（kg）：650；工作幅宽（m）：2.3；最小离地间隙（mm）：400；作业前进速度（km/h）3-5；切碎轴转速（r/min）2120；切碎机构最大回转半径mm：260；切碎机构总安装刀数（把）60",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1103,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-250","作业幅宽:2.5m","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:78～90kW；纯工作小时生产率:0.8～1.25hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2650mm×1300mm×1100mm；结构质量:905kg；工作幅宽:2.5m；最小离地间隙:≥400mm；作业前进速度:3.3～5.0km/h；切碎轴转速:1850r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:68把；刀片型式：甩刀式；镇压辊规格：Φ159mm×2380mm",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[1104,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-360","作业幅宽：3.6m\t","结构形式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：100～130；外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×4000mm×1200mm;结构质量（kg）：1180；切碎轴转速r/min:2160;切碎机构总安装刀数，把：968",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1105,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-360","作业幅宽：3.6m\t","结构形式：双侧皮带传动，配套动力：110～140kW，外形尺寸(长×宽×高):1450×4030×1300mm，结构质量：1200kg，作业幅宽：3.6m，最小离地间隙：480mm，作业前进速度：3.5km/h，切碎轴转速：2160r/min，切碎机构最大回转半径：275mm，切碎机构总安装刀数：96把",0,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1106,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-260","作业幅宽：2.6m","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:88.2～110.3kW；纯工作小时生产率:0.86～1.3hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300mm×3050mm×1100mm；结构质量:725kg；工作幅宽:2.6m；最小离地间隙:≥440mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；切碎机构总安装刀数:68把；刀片型式：甩刀式；镇压辊规格：Φ159mm×2480mm",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1107,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河南豪丰机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-260","作业幅宽：2.6m","外形尺寸（长×宽×高）：1250×2850×1000（mm）；工作幅宽：2600mm；结构质量：765kg；配套动力：89.5～111.85kW；工作效率：0.72～0.85hm2/h；工作速度：2.5～5km/h； 粉碎长度：≤100mm；粉碎合格率：≥90%。",0,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1108,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-330","作业幅宽：3.3m","结构形式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：90～120；外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×3700mm×1200mm;结构质量（kg）：1080；切碎轴转速r/min:2160;切碎机构总安装刀数，把：88",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1109,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-260","作业幅宽：2.6m","结构尺寸（长*宽*高cm）:140*304*116；整机质量（kg）：1165；配套动力（kW）:88.2-99.3；工作幅宽（m）:2.6；结构型式：侧边皮带传动；最小离地间隙(mm)：≥300；作业前进速度（km/h）：3.3-5.0；纯工作小时生产率（hm2/h）：0.8-1.2；切碎轴转速(r/min)：1850-2100；切碎机构最大回转半径（mm）:R260；粉碎刀型式：甩刀，数量：84把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1110,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m","结构型式三点悬挂甩刀式、配套动力91.9~110.3kW、外形尺寸1680×3040×1310、结构质量1310kg、作业幅宽2.6m、刀片型式甩刀式、刀片数量144把、镇压辊规格220×5mm。",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1111,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-360","作业幅宽：3.6m","结构形式:双侧皮带传动；配套动力:100～130kW；纯工作小时生产率:1.2～1.8hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300mm×3800mm×1100mm；结构质量:1100kg；工作幅宽:3.6m；最小离地间隙:440mm；作业前进速度:3.3～5.0km/h；切碎轴转速:1850r/min；切碎机构最大回旋半径:260mm；切碎机构总安装刀数:104把；刀片型式：甩刀式；镇压辊规格：Φ159mm×3360mm",0,"通用类","2017/12/31","河北省"]
[1112,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-330","作业幅宽：3.3m   ","结构形式：双侧皮带传动，配套动力：96～110kW，纯工作小时生产率：1.11hm²/h，外形尺寸(长×宽×高)：1450×3730×1300mm，结构质量：1100kg，作业幅宽：3.3m，最小离地间隙：490mm，作业前进速度：3.6km/h，切碎轴转速：2160r/min，切碎机构最大回转半径:275mm，切碎机构总安装刀数：88把",0,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1113,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河南豪丰机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-250","作业幅宽：2.5m   ","外形尺寸（长×宽×高）：1398×2750×1000（mm）；工作幅宽：2500mm；结构质量：745kg；配套动力：88.2～110.25kW；工作效率：0.78～1.13hm2/h；工作速度：2.5～5km/h； 粉碎长度：≤100mm；粉碎合格率：≥90%。",0,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1114,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-440","作业幅宽：4.4m","结构形式:侧边皮带传动；配套动力:110.3～147.1kW；纯工作小时生产率:1.2～2.0hm2/h；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300mm×4850mm×1300mm；结构质量:1600kg；工作幅宽:4.4m；最小离地间隙:≥400mm；作业前进速度:3～5km/h；切碎轴转速:1850～2100r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；切碎机构总安装刀数:112把；刀片型式：甩刀式；镇压辊规格：Φ159mm×4160mm",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1115,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-260","作业幅宽:2.6m","结构形式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：85～100；外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×2800mm×1100mm;结构质量（kg）：650；切碎轴转速r/min:2160;切碎机构总安装刀数，把：72",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1116,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-300","作业幅宽:3.0m","结构形式：侧边皮带传动；配套动力（kW）：90～110；外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×3400mm×1200mm;结构质量（kg）：1050；切碎轴转速r/min:2160;切碎机构总安装刀数，把：80",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1117,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-250","作业幅宽：2.5m ","结构形式：双边皮带传动，配套动力：90～95kW，外形尺寸(长×宽×高):1300×2750×1100mm，结构质量：680kg，作业幅宽：2.5m，刀辊转速：2160r/min,刀辊最大回转半径:275mm，总安装刀数：68把，刀片型式：弯刀",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1118,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河南豪丰机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4J-280","作业幅宽：2.8m ","外形尺寸（长×宽×高）：1398×3080×1000（mm）；工作幅宽：2800mm；结构质量：820kg；配套动力：88.2～110.25kW；工作效率：0.68～1.27hm2/h；工作速度：2.5～5km/h； 粉碎长度：≤100mm；粉碎合格率：≥90%。",0,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1119,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-360","作业幅宽：3.6m","结构尺寸（长*宽*高cm）:140*404*116；整机质量（kg）：1635；配套动力（kW）:99.3-132.3；工作幅宽（m）:3.6；结构型式：侧边皮带传动；最小离地间隙(mm)：≥300；作业前进速度（km/h）：3.3-5.0；纯工作小时生产率（hm2/h）：1.0-1.4；切碎轴转速(r/min)：1850-2100；切碎机构最大回转半径（mm）:R260；粉碎刀型式：锤爪，数量：24把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1120,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄市中州机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-300","作业幅宽：3.0m","结构尺寸（长*宽*高cm）:140*344*116；整机质量（kg）：1400；配套动力（kW）:88.2-117.6；工作幅宽（m）:3.0；结构型式：侧边皮带传动；最小离地间隙(mm)：≥300；作业前进速度（km/h）：3.3-5.0；纯工作小时生产率（hm2/h）：0.8-1.3；切碎轴转速(r/min)：1850-2100；切碎机构最大回转半径（mm）:R260；粉碎刀型式：甩刀，数量：88把",0,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1121,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","生产率3—5t/h粮食清选机","陕西农家仓机械制造有限公司","粮食清选机","5XF-2","清选方式：其它方式；生产效率：3.7t/h；","外形尺寸：1900*1200*1200mm；整机质量：130kg；配套动力：3.5kW；振动清选筛类型：风筛式；振幅：40mm；风机类型：离心通风机；转速：1900r/min",3.5,"非通用类","2016/12/31","陕西省"]
[1122,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","300单元以下CCD图像传感器大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-256","执行单元数:256 应用CCD图像传感器技","术外形尺寸:1870x1580x1970 层数:单层 整机质量:850KG  执行单元数:256  执行单元单位处理量：≥30KG/H 光电探测方式：黑白线阵CCD 配套动力型号：无 功率：2.2kW 气源压力 0.4-0.8MPa ",2.2,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1123,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","300单元以下CCD图像传感器大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-128","执行单元数:128 应用CCD图像传感器技术 ","外形尺寸:1582x1210x2021 层数:单层 整机质量:500KG 执行单元数:128  执行单元单位处理量：≥30KG/H 光电探测方式：黑白线阵CCD 配套动力型号：无 功率：0.8kW 气源压力 0.5-0.8MPa ",0.8,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1124,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","300单元以下CCD图像传感器大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-192","执行单元数:192 应用CCD图像传感器 ","技术外形尺寸:1582x1607x1953 层数:单层 整机质量:500KG 执行单元数:192  执行单元单位处理量：≥30KG/H 光电探测方式：黑白线阵CCD 配套动力型号：无 功率：2.0kW 气源压力 0.6-0.8MPa ",2,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1125,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","300单元以下CCD图像传感器大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-64","执行单元数:64 应用CCD图像传感器技术 ","外形尺寸:846x1517x1950 层数:单层 整机质量:370KG  执行单元数:64  执行单元单位处理量：≥30KG/H 光电探测方式：黑白线阵CCD 配套动力型号：无 功率：1.5kW 气源压力 0.6-0.8MPa ",1.5,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1126,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","300单元及以上CCD图像传感器大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-384","执行单元数:384 应用CCD图像传感器技术 ","外形尺寸:2650x1500x1970 层数:单层 整机质量:970KG 执行单元数:384  执行单元单位处理量：≥30KG/H 光电探测方式：黑白线阵CCD 配套动力型号：无 功率：4.6kW 气源压力 0.6-0.8MPa ",4.6,"非通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1127,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","300单元及以上CCD图像传感器大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-480(CCD)","执行单元数:480 应用CCD图像传感器技术 ","外形尺寸:2650x1500x1970 层数:单层 整机质量:970KG 执行单元数:480  执行单元单位处理量：≥30KG/H 光电探测方式：黑白线阵CCD 配套动力型号：无 功率：4.7kW 气源压力 0.6-0.8MPa ",4.7,"非通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1128,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","300单元及以上CCD图像传感器大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-512","执行单元数:512 应用CCD图像传感器技术 ","外形尺寸:3424x1650x2150 层数:单层 整机质量:1350KG 执行单元数:512  执行单元单位处理量：≥30KG/H 光电探测方式：黑白线阵CCD 配套动力型号：无 功率：5kW 气源压力 0.6-0.8MPa ",5,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1129,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","300单元及以上CCD图像传感器大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-640","执行单元数:640 应用CCD图像传感器技术 ","外形尺寸:4100x1650x2150 层数:单层 整机质量:1900KG 执行单元数:640 执行单元单位处理量：≥30KG/H 光电探测方式：黑白线阵CCD 配套动力型号：无 功率：6.0kW 气源压力 0.6-0.8MPa ",6,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1130,"收获后处理机械","清选机械","粮食清选机","300单元及以上CCD图像传感器大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-448","执行单元数:448 应用CCD图像传感器技术 ","外形尺寸:2904x1500x1950 层数:单层 整机质量:1200KG 执行单元数:448  执行单元单位处理量：≥30KG/H 光电探测方式：黑白线阵CCD 配套动力型号：无 功率：4.6kW 气源压力 0.8-1.0MPa ",4.6,"非通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1131,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量4—10t循环式粮食烘干机","平利县电机制造有限责任公司","粮食烘干机","5H-1.0P","批处理量：6.0t；批式循环。","1.结构型式：批式循环 ；2.整机质量：4100kg ；3.外形尺寸（6000x2850x5100)mm； 4.处理量：≥1.0t/h 5.批处理量：6.0t；6.燃烧机：型式： 热风炉、 点火方式 ：人工点火、 燃煤消耗量：≤16kg/h；7.适用燃料：煤、柴；8： 电机总功率 13kW;9：安全装置：外露回转防护装置 过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。 ",13,"通用类","2019/12/31","陕西省"]
[1132,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量4—10t循环式粮食烘干机","平利县电机制造有限责任公司","粮食烘干机","5H-6TP","批处理量：6.0t；批式循环。","1.结构型式：批式循环 ；2.整机质量：3300kg ；3.外形尺寸（5800x2850x4400)mm； 4.处理量(说明书)：≥1.0t/h 5.批处理量：6.0t；6.燃烧机：型式： 热风炉、 点火方式 ：人工点火、 燃煤消耗量：≤16kg/h；7.适用燃料：煤、柴；8： 电机总功率 13kW;9：安全装置：外露回转防护装置 过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。 ",13,"通用类","2019/12/31","陕西省"]
[1133,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量4—10t循环式粮食烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-6","批处理量:6t；循环式","外形尺寸(长X宽X高）：4200×2390×5400 mm；整机质量：1980 kg；结构型式：固定式；批处理量：6吨；燃烧机型式：自动控温；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：柴、煤、秸秆、稻壳；电机总功率：9.4kW",9.4,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[1134,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量4—10t循环式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","低温循环式干燥机","NEW PRO-60H","处理量：7.1706t/批；循环式","外形尺寸（长*宽*高）：3,270*2,411*5,574（mm）;整机质量：1,720(kg);结构型式：直接加热低温循环式；处理量：小麦(71706kg);配套热风炉型式：枪型双喷嘴，双风门自动控制；配套热风炉点火方式：高压自动点火；燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油；回转阀马达：0.19（kW）;底座马达：0.56（kW）;升降机马达：1.5（kW）;排风机马达：1.5（kW）;排尘机马达：0.25（kW）;燃烧机马达：0.07（kW）（即电机总功率为4.07kW）;",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[1135,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量4—10t循环式粮食烘干机","辽宁海帝升科技有限公司","谷物烘干机","5H-8","结构形式：批次循环式；批次处理量：8吨","外形尺寸：3636×2190×7535 mm；整机质量：2500 kg；结构形式：批次循环式；批次处理量：8吨；燃烧机型式：燃煤式；燃烧机点火方式：手动点火；燃料：煤；电机总功率：9.0 kW。",9,"通用类","2020/12/31","辽宁省"]
[1136,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量4—10t循环式粮食烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L6000D-Y","处理方式：批次循环式；批次处理量：6吨","外形尺寸：3590×2570×7348 mm；整机质量：2400 kg；结构形式：批次循环式；批次处理量：6吨；燃烧机型式：喷枪式燃烧器；燃烧机点火方式：自动点火；燃料：柴油；电机总功率：8.3 kW。\r\n",8.3,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1137,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量4—10t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXG-6","处理方式：批式循环；处理量：≥400kg/h；循环式批处理量：6吨；结构形式：固定式\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：430×245×645；整机质量（kg）：2600；结构型式：批式循环；处理量（kg/h）：≥400；处理量（t/批）：6；燃料：生物质、煤；电机总功率（kW）：8.7；燃烧机型式:热风炉；燃烧机点火方式：人工点火\r\n",8.7,"通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1138,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量4—10t循环式粮食烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L8000D-Y","处理方式：批次循环式；批次处理量：8吨","外形尺寸：3590×2570×7960 mm；整机质量：2500 kg；结构形式：批次循环式；批次处理量：8吨；燃烧机形式：热风炉；燃烧机点火方式：手动点火；燃料：煤；电机总功率：8.5 kW。",8.5,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1139,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量4—10t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HYD-5","处理方式：批式循环；处理量：≥300kg/h；循环式批处理量：5吨\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：772×226×510；整机质量（kg）：2150；结构型式：批式循环；处理量（kg/h）：≥300；处理量（t/批）：5；燃烧机型式：直燃式；燃烧机点火方式：电控点火；燃烧机燃料消耗量（kg/h）：20；燃料：柴油；电机总功率（kW）：15\r\n",15,"通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1140,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","辽宁海帝升科技有限公司","谷物烘干机","5H-15","结构形式：批次循环式；批次处理量：15吨","外形尺寸：3636×2190×10260mm；整机质量：3000 kg；结构形式：批次循环式；批次处理量：15吨；燃烧机型式：燃煤式；燃烧机点火方式：手动点火；燃料：煤；电机总功率：9.0 kW。",9,"通用类","2020/12/31","辽宁省"]
[1141,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","安徽谷王烘干机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-12.5A","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：12.5\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：423×243×936；整机质量（kg）：2860；电机总功率（kW）：9.44；结构型式：批式循环干燥；处理量（kg/h）：≥800（稻谷）；处理量（t/批）：12.5；燃烧机型式：热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆）；燃烧机燃料消耗量（kg/h）：≤30（煤）\r\n",9.44,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[1142,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-12","批处理量：12t；循环式","外形尺寸：4200×2390×8380 mm；整机质量：2340 kg；结构型式：固定式；批处理量：12吨；燃烧机型式：自动控温；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：柴、煤、秸秆、稻壳；电机总功率：9.4kW",9.4,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[1143,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L15000D-Y","处理方式：批次循环式；批次处理量：15吨","外形尺寸：3590×2570×11020 mm；整机质量：3000 kg；结构形式：批次循环式；批次处理量：15吨；燃烧机形式：热风炉；燃烧机点火方式：手动点火；燃料：煤；电机总功率：8.5 kW；",8.5,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1144,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-16","批处理量：16t;循环式","外形尺寸(长X宽X高）：4200×2390×10410 mm；结构型式：固定式；批处理量：16吨；燃烧机型式：自动控温；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：柴、煤、秸秆、稻壳；电机总功率：9.4kW",9.4,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[1145,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXG-12.5","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：12.5\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：423×243×936；整机质量（kg）：2860；结构型式：批式循环干燥；处理量（kg/h）：≥800（稻谷）；处理量（t/批）：12.5；燃烧机型式：热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆）；电机总功率（kW）：9.44\r\n",9.44,"通用类","2017-12-31","安徽省"]
[1146,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HL-15","批处理量：15t 循环式","结构尺寸（长×宽×高）（mm）：2380×2080×11135；整机质量（kg）：2860；结构型式：批式循环；批处理量：15t；燃烧机型式：BS15燃油炉；燃烧机点火方式：高压放电自动点火；燃料：柴油；电机总功率（kW）：7.8",7.8,"通用类","2016/12/31","湖南省"]
[1147,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","辽宁海帝升科技有限公司","谷物烘干机","5H-10","结构形式：批次循环式；批次处理量：10吨","外形尺寸：3636×2190×8080 mm；整机质量：2700 kg；结构形式：批次循环式；批次处理量：10吨；燃烧机型式：燃煤式；燃烧机点火方式：手动点火；燃料：煤；电机总功率：9.0 kW。",9,"通用类","2020/12/31","辽宁省"]
[1148,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","低温循环式干燥机","NEW PRO120-100H","处理量：12.1t/批；循环式","外形尺寸（长*宽*高）：3,609*2,660*8,380（mm）;整机质量：2,120(kg); 结构型式：批式循环;批处理量：小麦12100（kg）水稻10000（kg）；燃烧机型式：枪型双喷嘴，双风门自动控制，喷雾燃烧；燃烧机点火方式：高压自动点火；燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油;电机总功率：6.35kW(三相)；",6.35,"通用类","2019/12/31","上海市"]
[1149,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HL-10","批处理量：10t 循环式     ","结构尺寸（长×宽×高）（mm）：2380×2080×8638；整机质量（kg）：2400；结构型式：批式循环；批处理量：10t；燃烧机型式：BS15燃油炉；燃烧机点火方式：高压放电自动点火；燃料：柴油；电机总功率（kW)：7.8",7.8,"通用类","2016/12/31","湖南省"]
[1150,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXG-15","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：15\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：423×243×1045；整机质量（kg）：2880；结构型式：批式循环干燥；处理量（kg/h）：≥800（稻谷）；燃烧机型式：热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆）；电机总功率（kW）：9.44\r\n",9.44,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[1151,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HM-10.0","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：10\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：439.2×243.8×928.5；整机质量（kg）：2840；结构型式：批式循环；处理量（kg/h）稻谷：≥500；处理量（t/批）：10；燃烧机型式：热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆等）；进机物料总质量（kg）：10100；电机总功率（kW）：9.44\r\n",9.44,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1152,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","平利县电机制造有限责任公司","粮食烘干机","5H-14TP","批处理量：14.0t；批式循环。","1.结构型式：批式循环 ；2.整机质量：4500kg ；3.外形尺寸（7800x3000x5800)mm； 4.处理量：≥2.0t/h 5.批处理量：14.0t；6.燃烧机：型式： 热风炉、 点火方式 ：人工点火、 燃煤消耗量：≤24kg/h；7.适用燃料：煤、柴；8： 电机总功率 17.5kW;9：安全装置：外露回转防护装置 过载、漏电保护装置、温控保护装置、 灭火器。 ",17.5,"通用类","2019/12/31","陕西省"]
[1153,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","安徽谷王烘干机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-10.0","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：10\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：423×243×827；整机质量（kg）：2840；电机总功率（kW）：9.44；结构型式：批式循环干燥；处理量（kg/h）：≥600（稻谷）；处理量（t/批）：10；燃烧机型式：热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆）；燃烧机燃料消耗量（kg/h） ：≤30（煤）",9.44,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[1154,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","安徽山水农业科技有限公司","低温循环式干燥机","V120","批处理量12t,循环式","外型尺寸(mm)：3870×2250×8185；整机质量：2800kg；结构型式：批次循环式；批处理量：12t；电机总功率：6.5kW",6.5,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1155,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","三久低温干燥机","CPR-165","处理量：16.350t/批；循环式","外形尺寸（长*宽*高）：4,287*2,745*9,671（mm）;整机质量：3,170(kg);结构型式：直接加热低温循环式； 批处理量：油菜籽、玉米、小麦16,350（kg）燃烧机型式：枪型双喷嘴，高压喷雾燃烧；燃烧机点火方式：高压自动点火；燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油;电机总功率：6.5kW；",0,"通用类","2019/12/31","上海市"]
[1156,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","安徽谷王烘干机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15A","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：15\r\n\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：423×243×1045；整机质量（kg）：2880；电机总功率（kW）：9.44；结构型式：批式循环干燥；处理量（kg/h） ：≥800（稻谷）；处理量（t/批）：15；燃烧机型式：热风炉；燃烧机点火方式 ：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆）；燃烧机燃料消耗量（kg/h） ：≤30（煤）\r\n",9.44,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[1157,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXG-10B","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：10\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：423×243×827；整机质量（kg）：2840；结构型式：批式循环；处理量t/批（kg/h）：10（≥600）；降水幅度（%/h）：0.5~1.0（水稻）；装机容积（m³）：18.36；热风机功率（kW）：5.5；干燥能力（t·%/h）：≥6；输出热风最高温度（℃）：150；电机总功率（kW）：9.44；燃烧机型式:热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆等）",9.44,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1158,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","辽宁海帝升科技有限公司","谷物烘干机","5H-12","结构形式：批次循环式；批次处理量：12吨","外形尺寸：3636×2190×9170mm；整机质量：2800 kg；结构形式：批次循环式；批次处理量：12吨；燃烧机型式：燃煤式；燃烧机点火方式：手动点火；燃料：煤；电机总功率：9.0 kW。",9,"通用类","2020/12/31","辽宁省"]
[1159,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5HCY-15H","处理量：15t/d；循环式,","结构尺寸:4320*2492*9300(MM)、整机质量:3000(KG)、结构型式:批式循环，批处理量：15吨/批、燃烧机型式：热风炉（自动控温）、燃烧机点火方式：人工点火、燃料：稻壳、木柴、秸秆、无烟煤，电机总功率：9.0kW",9,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1160,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","雷沃重工股份有限公司","低温循环式谷物干燥机","5HXW-18","批处理量：18t；循环式；\r\n","结构尺寸（mm）：5760×3045×9500；整机质量（kg）：2768；结构型式：低温循环式；批处理量：18t；燃烧机型式：机烧/手烧；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：普通烟煤；电机总功率（kW）：10.79\r\n",10.9,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1161,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","低温循环式","NEW PRO60-85H","处理量：10.260t/批；循环式","外形尺寸（长*宽*高）：3,270*2,411*6,796（mm）;整机质量：1,893(kg);结构型式：批式循环；批处理量：小麦10,260（kg）燃烧机型式：枪型双喷嘴，高压喷雾燃烧；燃烧机点火方式：高压自动点火；燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油；电机总功率：4.07kW(三相)；",0,"通用类","2019/12/31","上海市"]
[1162,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HYD-10","处理方式：批式循环；处理量：≥600kg/h；循环式批处理量：10吨\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：789×247×628；整机质量（kg）：3680；结构型式：批式循环；处理量（kg/h）：≥600；处理量（t/批）：10；燃烧机型式：直燃式；燃烧机点火方式：电控点火；燃烧机燃料消耗（kg/h）：30；燃料：柴油；电机总功率（kW）：24.2\r\n",24.2,"通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1163,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-10","处理量：10t/d；循环式,","结构尺寸:4320*2492*7436(MM),整机质量:2700(KG),、结构型式:批式循环、批处理量：10吨/批、燃烧机型式：热风炉（自动控温）,燃烧机点火方式：人工点火,燃料:稻壳、木柴、秸秆、煤；电机总功率：7.15kW",7.15,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1164,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","三久远红外线干燥机","NP-120e","处理量：14.550t/批；循环式"," 外形尺寸（长*宽*高）：3,670*2,660*9,836（mm）;整机质量：2,270(kg);结构型式：直接加热低温循环式；批处理量：小麦14,550（kg）稻谷12，000（kg）；燃烧机型式：枪型双喷嘴，高压喷雾燃烧；燃烧机点火方式：高压自动点火；燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油;配套动力：6.45kW；",0,"通用类","2019/12/31","上海市"]
[1165,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","低温循环式干燥机","NEW PRO-120H","处理量：14.550t/批；循环式"," 外形尺寸（长*宽*高）：3,609*2,660*9,602（mm）;整机质量：2,290(kg);结构型式：直接加热低温循环式；批处理量：小麦14,550（kg） 稻谷12,000（kg）；燃烧机型式：枪型双喷嘴，高压喷雾燃烧；燃烧机点火方式：高压自动点火；燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油；电机总功率：6.3kW；",0,"通用类","2019/12/31","上海市"]
[1166,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L10000D-Y","批次处理量：10吨；处理方式：批次循环式；","外形尺寸：3590×2570×9184 mm；整机质量：2700 kg；结构形式：批次循环式；批次处理量：10吨；燃烧机形式：热风炉；燃烧机点火方式：手动点火；燃料：煤；电机总功率：8.5 kW；",8.5,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1167,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L12000D-Y","处理方式：批次循环式；批次处理量：12吨","外形尺寸：3590×2570×9796 mm；整机质量：2800 kg；结构形式：批次循环式；批次处理量：12吨；燃烧机形式：喷枪式燃烧器；燃烧机点火方式：自动点火；燃料：柴油；电机总功率：8.3 kW；",8.3,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1168,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXG-15B","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：15\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：439.2×243.8×1146.5；整机质量（kg）：2880；结构型式：批式循环；处理量（t/批）：15；降水幅度（%/h）：0.5~1.0（水稻）；干燥能力（t·%/h）：≥6；装机容积（m³）：28.3；电机总功率（kW）：9.4；燃烧机型式:热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆等）",9.4,"通用类","2020/12/31","安徽省"]
[1169,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","循环式谷物干燥机","5HX112","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：12\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：499.2×243.8×942.8；整机质量（kg）：3140；结构型式：批式循环；处理量（kg/h）：≥650；处理量（t/批）：12；燃烧机型式：热风炉；燃烧机点火方式：人工；燃烧机燃料消耗量（kg/h）：≤（煤）；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆）；电机总功率（kW）：9.4\r\n",9.4,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1170,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","谷物干燥机","5HYD-215","处理方式：批式循环；处理量：≥1200kg/h；循环式批处理量：15吨\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：630×247×666；整机质量（kg）：5200；结构型式：批式循环；处理量（kg/h）：≥1200；燃烧机型式：直燃式；燃烧机点火方式：自动点火；燃烧机燃料消耗量(L/h)：20~30；燃料：柴油；电机总功率（kW）：39.2\r\n",39.2,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[1171,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","循环式谷物干燥机","5HX215D","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：15\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：499.2×243.8×1051.8；整机质量（kg）：3340；结构型式：批式循环；处理量（kg/h）稻谷：≥800；处理量（t/批）：15；燃烧机型式：热风炉；燃烧机点火方式：人工；燃烧机燃料消耗量（kg/h）：≤45（煤）；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆）；电机总功率（kW）：9.4\r\n",9.4,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1172,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXG-12.5B","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：12.5\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：439.2×243.8×1037.5；整机质量（kg）：2860；结构型式：批式循环；处理量（t/批）：12.5；降水幅度（%/h）：0.5~1.0（水稻）；干燥能力（t·%/h）：≥6；装机容积（m³）：23；电机总功率（kW）：9.4；燃烧机型式:热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆等）\r\n",9.4,"通用类","2020/12/31","安徽省"]
[1173,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量10—20t循环式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","粗糠炉干燥机","SB-130-NP-120HB","处理量:13.7167t/批；循环式","外形尺寸(长*宽*高)：干燥机4,080*2,660*9,600（mm）;粗糠炉(长*宽*高)：6,650*4,250*9,610（mm）;整机质量：干燥机2,460(kg)，粗糠炉21,100(kg); 加热方式：间接加热；批处理量：小麦13716.7（kg）总配套功率：24.5kW；",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[1174,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量20—30t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HYD-20","处理方式：批式循环；处理量：≥1200kg/h；循环式批处理量：20吨\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：898×308×800；整机质量（kg）：5100；结构型式：批式循环；处理量（kg/h）：≥1200；处理量（t/批）：20；燃烧机型式：直燃式；燃烧机点火方式：电控点火；燃烧机燃料消耗量（kg/h）：40；燃料：柴油；电机总功率（kW）：49.2\r\n",49.2,"通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1175,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量20—30t循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HP-25","处理方式：批式循环；处理量：≥2000kg/h；循环批处理量（批式循环式）：25吨；结构形式：固定式\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：700×642×1462.1；整机质量（kg）：7200；电机总功率（kW）：27.5；结构型式：固定式；处理量（kg/h）：≥2000；处理方式：批式循环；循环批处理量（批式循环式）t：25；燃料：煤、秸秆；加热方式：间接加热；燃烧机型式:热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；\r\n",27.5,"通用类","2020/12/31","安徽省"]
[1176,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量20—30t循环式粮食烘干机","雷沃重工股份有限公司","低温循环式谷物干燥机","5HXW-21","批处理量：21t；循环式；\r\n\r\n","结构尺寸（mm）：5760×3045×10750；整机质量（kg）：2968；结构型式：低温循环式；批处理量：21t；燃烧机型式：机烧/手烧；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：普通烟煤；电机总功率（kW）：10.79",10.9,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1177,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量20—30t循环式粮食烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-22","批处理量：22t；循环式","外形尺寸(长X宽X高）：5365×4834×9300 mm；整机质量：4670 kg；结构型式：固定式；批处理量：22吨；燃烧机型式：自动控温；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：柴、煤、秸秆、稻壳；电机总功率：18kW",18,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[1178,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量20—30t循环式粮食烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HL-20","批处理量：20t 循环式","结构尺寸（长×宽×高）（mm）：2980×2380×11165；整机质量（kg）：3280；结构型式：批式循环；批处理量：20t；燃烧机型式：BS25燃油炉；燃烧机点火方式：高压放电自动点火；燃料：柴油；电机总功率（kW）：8.8",8.8,"通用类","2016/12/31","湖南省"]
[1179,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXM-30","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：30\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：507×402.5×1156；整机质量（kg）：7100；处理量（t/批）：30；结构形式：批式循环；装机容积（m³）：53.6；干燥能力（t·%/h）：≥12；降水幅度（%/h）：0.5-1.2（水稻）；燃烧机型式:热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆等）\r\n",18.1,"通用类","2020/12/31","安徽省"]
[1180,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXG-60","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：60\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：560×800×1429；整机质量（kg）：25200；结构型式：批式循环干燥；处理量（kg/h）稻谷：3800；处理量（t/批）：60；燃烧机型式：热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆）；电机总功率（kW）：77.85\r\n",77.85,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1181,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","粮食烘干机","HDS-L30000D-Y","处理方式：批次循环式； 批次处理量：30吨","外形尺寸：4702×3680×13190 mm；整机质量：6400 kg；结构形式：批次循环式；批次处理量：30吨；燃烧机型式：枪型双喷嘴燃烧器；燃烧机点火方式：自动点火；燃料：柴油；电机总功率：15.3 kW。",15.3,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1182,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","低温循环式干燥机","PRO-300H","处理量：36.4t/批；循环式","外形尺寸（长*宽*高）：4,786*3,786*11,629（mm）;整机质量：5,150(kg);结构型式：直接加热低温循环式； 批处理量：小麦36,400（kg）  稻谷30,000（kg）；燃烧机型式：枪型双喷嘴，高压喷雾燃烧；燃烧机点火方式：高压自动点火；燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油;电机总功率：13.45kW；",0,"通用类","2019/12/31","上海市"]
[1183,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-35","批处理量：35t；循环式","结构尺寸(长X宽X高):4450X4450X12530mm;整机质量:7700KG;结构型式:固定式；循环批处理量：35t;燃料：煤、生物质燃料；电机总功率：18kW；",18,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1184,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","三久远红外线干燥机","PRO-500e","处理量：60.71t/批；循环式"," 外形尺寸（长*宽*高）：6,120*7,386*13,188（mm）;整机质量：10,500(kg);结构型式：直接加热低温循环式；批处理量：小麦60,710（kg），水稻50000(kg)；燃烧机型式：枪型双喷嘴，高压喷雾燃烧；燃烧机点火方式：高压自动点火；燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油;电机总功率：26.7kW；",0,"通用类","2019/12/31","上海市"]
[1185,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","辽宁海帝升科技有限公司","谷物烘干机","5H-30","结构形式：批次循环式；批次处理量：30吨","外形尺寸：4505×2910×11900mm；整机质量：6400 kg；结构形式：批次循环式；批次处理量：30吨；燃烧机型式：燃煤式；燃烧机点火方式：手动点火；燃料：煤；电机总功率：20.9 kW。",20.9,"通用类","2020/12/31","辽宁省"]
[1186,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","滁州奥岚格机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","批处理量：30t；循环式","外形尺寸(长X宽X高）：5364.5×4834×11522mm；整机质量：5280 kg；结构型式：固定式；批处理量：30吨；燃烧机型式：自动控温；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：柴、煤、秸秆、稻壳；电机总功率：18kW",18,"通用类","2016/12/31","安徽省"]
[1187,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXG-32","处理方式：批式循环；处理量：≥1500kg/h；循环式批处理量：32吨；结构形式：固定式\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：510×420×1100；整机质量（kg）：7000；结构型式：批式循环；处理量（kg/h）：≥1500；燃料：生物质、煤；电机总功率（kW）：16.25；燃烧机型式:热风炉；燃烧机点火方式：人工点火\r\n",16.25,"通用类","2018/12/31","安徽省"]
[1188,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","粗糠炉干燥机","SB-130-PRO-300HB","处理量:34.9757t/批；循环式","外形尺寸：干燥机4,080*2,660*9,600（mm）;粗糠炉6,640*4,250*9,620（mm）;整机质量：干燥机4,730(kg)，粗糠炉21,100(kg);加热方式:间接加热; 批处理量：小麦34,975.7（kg）加热方式：间接加热；总配套功率：32.95kW；",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[1189,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物干燥机","5HCY-30","处理量：30吨/批；循环式,","结构尺寸:5500*5250*11430(MM)、整机质量：8000KG、结构型式：批式循环、批处理量：30吨/批、燃烧机型式：热风炉（自动控温）、燃烧机点火方式：人工点火、燃料：稻壳、木柴、秸秆、无烟煤，电机总功率：19.22kW.",19.22,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1190,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","南阳奥科耒科技有限公司","粮食烘干机","5H-30","批式循环，批处理量30t","结构形式：批式循环，整机质量：4160kg,外形尺寸（mm)：5989*4642*12880，处理量：玉米30t/批,3000kg/h,燃烧机：型式：手烧热交换热风炉，点火方式：人工，燃料消耗量（煤）：40-86kg/h,燃料：煤，电机总功率：18.8kW，干燥能力：30t.%/h",18.8,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1191,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","安徽谷王烘干机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-30.0","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：30\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：478×470×1170；整机质量（kg）：6240；电机总功率（kW）：17.01；结构型式：批式循环干燥；处理量（kg/h）：≥2100（稻谷）；处理量（t/批）：30；燃烧机型式：热风炉；燃烧机点火方式：人工点火；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆）；燃烧机燃料消耗量（kg/h）：≤70（煤）",17.01,"通用类","2017/12/31","安徽省"]
[1192,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXG-100","处理方式：批式循环；处理量：≥6000kg/h；循环式批处理量：100吨；结构形式：固定式\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：560×800×175.6；整机质量（kg）：22000；结构型式：批式循环；处理量（kg/h）：≥6000；处理量（t/批）：100；燃料：生物质、煤；电机总功率（kW）：78.4；燃烧机型式:热风炉；燃烧机点火方式：人工点火",78.4,"通用类","2018-12-31","安徽省"]
[1193,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","批式循环谷物干燥机","5HXK-30.0","处理方式：循环式；结构形式：固定式；循环式批处理量（t）：30\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：507×402.5×115.6；整机质量（kg）：7100；结构型式：批式循环；处理量（kg/h）：≥1600；处理量（t/批）：30；燃烧机型式：热风炉；燃烧机点火方式：人工；燃烧机燃料消耗量（kg/h）：≤80（煤）；燃料：煤、生物质（稻壳、秸秆）；电机总功率（kW）：18.1\r\n",18.1,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1194,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","批处理量30t及以上循环式粮食烘干机","安徽山水农业科技有限公司","低温循环式干燥机","H300","批处理量：30t；循环式","外型尺寸(mm)：4950×3850×11103；整机质量：5630kg；结构型式：批次循环式；批处理量：30t；电机总功率：15.5kW",15.5,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1195,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","处理量50—100t/d连续式粮食烘干机","山东德农农业机械制造有限责任公司","粮食干燥机","5GH-50","处理量:50t/d;连续式"," 外形尺寸（长×宽×高）mm:2000×2000×12500 整机质量 kg:17000 结构形式:连续式 处理量 t/d:50，装机容积：26立方  电机总功率 kW:33.2  热风机型号：YS-73-6C  热风炉型号：1T  燃烧机型式：链带式 燃烧机点火方式：人工点火 燃料：煤",33.2,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[1196,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","SHNT-200","处理量：200t/d；连续式","外型尺寸（长×宽×高）：3000×3000×19700 mm；处理量：200t/d；装机容积：98.5m3；整机质量：52000kg；装机总容量：109.3kW；1#热风机型号：Y4-73NO.10D，功率：37kW；2#热风机型号：Y4-73NO.9D，功率：30kW；冷风机型号：4-72-6C，功率：11kW；热风炉型号：WJR200，热风炉热功率：10400 MJ/h； 结构型式：顺混流式\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n",109.3,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1197,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机","山东德农农业机械制造有限责任公司","粮食干燥机","5GH-200","处理量200t/d；连续式","外形尺寸（长×宽×高）mm:6500×4500×22490 整机质量 kg:48500结构形式:固定式 整机质量 kg:48500  日处理量（连续式）t/d:200 处理方式：连续式， 装机容积：92立方  电机总功率 kW:125.1 热风机型号：Y4-73-10D 热风炉型号：4T  燃烧机型式：链带式 燃烧机点火方式：人工点火 燃料：煤",125.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1198,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机","铁岭天星机械有限公司","谷物干燥机","MCGD-200","处理量：200t/d；连续式；","外形尺寸：3500×3000×17300 （mm×mm×mm）；整机质量：20000 （Kg）；结构型式：固定式；处理量：200(t/d )，连续式；装机容积：70 （m3）；电机总功率：103( kW)；热风机型号：Y4-73-14D；冷风机型号：4-72-6C；热风炉型号：JLG-Ⅱ-4型燃煤热风炉；燃烧机型式：自动链条炉排；燃烧机方式：自动；燃料：燃煤。",103,"通用类","2017/12/31","辽宁省"]
[1199,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机","山东德农农业机械制造有限责任公司","粮食干燥机","5GH-120","处理量120t/d；连续式","外形尺寸（长×宽×高）mm:5700×4300×17940 整机质量 kg:32000  结构形式:固定式 日处理量(连续式)t/d:120 处理方式：连续式，装机容积：45立方  电机总功率 kW:78.6 热风机型号：Y4-73-8C 热风炉型号：2T  燃烧机型式：链带式 燃烧机点火方式：人工点火 燃料：煤 ",78.6,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1200,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机","山东德农农业机械制造有限责任公司","粮食干燥机","5GH-150","处理量150t/d；连续式","外形尺寸（长×宽×高） mm:2600×2600×17000  整机质量 kg:35000 结构形式:连续式  处理量 t/d:150，装机容积：65立方  电机总功率 kW:84.6热风机型号：Y4-73-9C 热风炉型号：3T  燃烧机型式：链带式 燃烧机点火方式：人工点火 燃料：煤",84.6,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[1201,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机","铁岭天星机械有限公司","谷物干燥机","MCGD-100","处理量：100t/d；连续式；","外形尺寸：3500×2560×13600 （mm×mm×mm）；整机质量：15000 （Kg）；结构型式：固定式 ；处理量：100(t/d )，连续式；装机容积：45（m3）；电机总功率：62.7(kW)；热风机型号：4-72-8C；冷风机型号：4-72-6C；热风炉型号：RFL-90型燃煤热风炉；燃烧机型式：自动链条炉排；燃烧机方式：自动；燃料：燃煤。",62.7,"通用类","2017/12/31","辽宁省"]
[1202,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","SHNT-300","处理量：300t/d；连续式","外型尺寸（长×宽×高）：3000×3000×20600 mm，处理量：300t/d；装机容积：130m3，整机质量：65000kg，装机总容量：172.1kW,1#热风机型号：Y4-73NO.11D,功率：55kW；2#热风机型号：Y4-73NO.10D,功率：45kW；冷风机型号：4-72-6C,功率：15kW；热风炉型号：WJR360, 热风炉热功率：15042 MJ/h；结构型式：顺混流式\r\n\r\n",172.1,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1203,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","连续式谷物烘干机","5HLH-300","处理方式：连续式；处理量：≥12500kg/h；日处理量（连续式）：300t/d；结构形式：固定式\r\n","结构尺寸（长×宽×高cm）：1627.5×490×3000；整机质量（kg）：60000；电机总功率（kW）：165.7；结构型式：固定式；处理量（kg/h）：≥12500；处理方式：连续式；日处理量（连续式）t/d：300；燃料：煤、秸秆；加热方式：间接加热；装机容积：150m³；热风机型号：Y4-73 9D 30kW 3台；热风炉型号：HJL4L-0-0；燃烧机型式：链条式燃煤热风炉；燃烧机点火方式：人工点火\r\n",165.7,"通用类","2020/12/31","安徽省"]
[1204,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食烘干机","5HGJ150","处理量150t/d连续式","外形尺寸（长×宽×高）mm：2500×3000×16800\r\n整机质量kg：18072\r\n结构形式：连续式\r\n处理量小时处理量kg/h：7500\r\n处理量日处理量t/d：150\r\n装机容积：76.3\r\n电机总功率kW：76.3\r\n热风机型号：Y4-73No9D、90°、 Y4-73No8D、90°\r\n热风炉型号：RFL-3\r\n燃烧机形式：链条炉排\r\n燃烧机点火方式：连续式\r\n燃料：煤",76.3,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1205,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机","开原宏兴机械制造有限公司","粮食烘干机","SHNT-150","处理量：150t/d；连续式","外型尺寸（长×宽×高）：2400×2500×17000，处理量：150t/d；装机容积：57m3,整机质量：45000kg，装机总容量：81.9kW，热风机型号：Y4-73NO.10D，功率：45kW；冷风机型号：4-72-6C，功率：11kW；热风炉型号：WJR150 ， 热风炉热功率：7536 MJ/h，结构型式：顺混流式 ",81.9,"通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1206,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","3—5t平床式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","通风干燥机","SKS-580C","装载量：4.5711t/批；平床式","整机质量：1,200(kg); 外形尺寸：8,840*2,460*2,270（mm）;加热方式：间接热风；干燥箱容积：8.07m3;装载量：4571.1kg(水稻)；送风机所需动力：2.25*2（kW）;燃烧机型式：枪型高压喷雾燃烧；燃烧机点火方式：高压自动点火；燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油;",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[1207,"收获后处理机械","干燥机械","粮食烘干机","5t及以上平床式粮食烘干机","上海三久机械有限公司","通风干燥机","SKS-580CG","装载量：5.4525t/批；平床式","整机质量：1,140(kg); 外形尺寸（长*宽*高）：8,745*2,458*1,875（mm）;加热方式：直接热风式；装载量：小麦54525（kg）；排风机马达：2.25*2（kW）;燃烧机马达：0.25kW（即电机总功率为4.75kW）;配套热风炉型式：枪型高压喷雾燃烧；配套热风炉点火方式：高压自动点火；燃料：煤油或符合国家标准的0号至-50号轻柴油；",0,"通用类","2016/12/31","上海市"]
[1208,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5m3以下果蔬烘干机（整体脱水）","台州市黄岩农欢农机机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-1.5D","有效烘干容积：1.5m³；脱水方式：整体脱水","外形尺寸：1155×1085×1885mm，箱体尺寸：1000*960*1300mm,结构形式：整体箱体式,盘架个数：1个，每架物料盘数量：16层，风机型号：YS(A028024),数量：1个；总摊料面积：9.5㎡，控制器型号：W2053，数量：1个；控制方式：自动，有效烘干容积：1.5m³，脱水方式：整体脱水\r\n",6.55,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1209,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积5—15m3果蔬烘干机（整体脱水）","台州市黄岩农欢农机机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-8M","有效干燥容积8m³；脱水方式：整体脱水","外形尺寸：4350×1250×2250mm，箱体尺寸：4*（800*1200*1950）mm，结构形式：组合箱体式,盘架个数：4个，物料盘数量：10层，热风炉型号：NH/L02,风机型号：FA-6G,数量：1个；总摊料面积：37.92㎡，控制器型号：XMTD2001，数量：1个；控制方式：自动，有效烘干容积：8m³，脱水方式：整体脱水",3.7,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1210,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HH-48.6","处理方式:整体脱水；烘干室容积:48.6立方米","外形尺寸:8000×4000×3200 mm；烘干室尺寸：6000×3000×2700 mm；烘干室结构形式：土建式；物料盘架个数：无；每架物料盘数量：无；摊料面积：249.5；热风炉型号：HDS-6型；风机型号数量：GKT/B8S-4型1台；温度传感器型号数量：JXW-0299-01A103热敏电阻1套；温湿度控制设备控制方式：自动控制；有效烘干容积:48.6立方米；脱水方式：整体脱水。",2.7,"非通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1211,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","滁州奥岚格机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-38E","有效干燥体积：38m立方米；整体脱水\r\n","外形尺寸：6900×4600×3050mm ；烘干室尺寸：4300×3000×3000mm；烘干室结构型式：层式框架；物料盘架个数：6个；每架物料盘数量：60只；总摊料面积：119.286平方；热风炉型号：CR-WS-100；风机型号数量：KFXRS-136ⅡB11-a型1台；温湿度传感器型号台数：DS18B20型2台；温湿度控制设备控制方式：分级曲线自动化控制；有效烘干容积：38立方米；脱水方式：整体脱水\r\n",3.72,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1212,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","滁州奥岚格机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-58","有效干燥体积：58立方米 ；整体脱水","外形尺寸：8900×5600×4700mm ；烘干室尺寸：6500×3000×3000mm；烘干室结构型式：层式框架；物料盘架个数：8个；每架物料盘数量：60只；总摊料面积：159.048平方；热风炉型号：CR-WS-100；风机型号数量：HD-2200-D型2台；温湿度传感器型号台数：DS18B20型2台；温湿度控制设备控制方式：分级曲线自动化控制；有效烘干容积：58立方米；脱水方式：整体脱水\r\n",4.92,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1213,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","台州市黄岩农欢农机机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-55M","有效烘干容积55m³；脱水方式：整体脱水","外形尺寸：8000×3550×2350mm，箱体尺寸：6800*3450*2300mm，结构形式：组合箱体式,盘架个数：16个，物料盘数量：16层，热风炉型号：NH/L03,风机型号：FA-5GS,数量：1个；总摊料面积：152㎡，控制器型号：MJKY-A，数量：1个；控制方式：自动，有效烘干容积：55m³，脱水方式：整体脱水",6.6,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1214,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","滁州奥岚格机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-38","有效干燥体积：38立方米 ；整体脱水\r\n","外形尺寸：7100×3600×4700mm  ；烘干室尺寸：4300×3000×3000mm；烘干室结构型式：层式框架；物料盘架个数：6个；每架物料盘数量：60只；总摊料面积：119.286平方；热风炉型号：CR-WS-100；风机型号数量：HD-1500-D型2台；温湿度传感器型号台数：DS18B20型2台；温湿度控制设备控制方式：分级曲线自动化控制；有效烘干容积：38立方米；脱水方式：整体脱水",3.72,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1215,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-80","容积：80m³；整体脱水。","1、型号名称：5H-GS-80;2.烘干机形式：整体脱水;3.容积：80m³；4、脱水量：300kg/h；5、结构质量：3100kg；7、热风炉：（1、型号：RH-60；2、外形尺寸：（外径X高；含烟囱高度）Φ820mmX4100mm;3、重量：970kg；4、输出热风量：4100-6700mm；5、离心风机：2台；6.排烟风机：1台）；8、热风炉离心风机规格型号：（1、型号：DF-3.5、2、风量：2300m³/h-4100m³/h、3、风压：560Pa-720Pa、4、功率：1.5kW、5、数量：2台;6、电压：220V）；9、电机参数：（型号：单项双值异步电动机；功率：1.5kW；转速：2800r/min);10、脱水装置：（脱水床材料：不锈钢或镀锌铁网；脱水床面积：14.5㎡x15层=217.5㎡；脱水床层数：15层；脱水箱尺寸：8000mmX3400mmX3000mm；脱水床孔径：4mmX4mm)。",3,"非通用类","2018/12/31","陕西省"]
[1216,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","滁州奥岚格机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-78","有效干燥体积：78立方米；整体脱水","外形尺寸：11600×3700×4700mm  ；烘干室尺寸：8400×3000×3100mm；烘干室结构型式：层式框架；物料盘架个数：10个；每架物料盘数量：60只；总摊料面积：198.81平方；热风炉型号：CR-WS-100；风机型号数量：HD-2200-D型2台；温湿度传感器型号台数：DS18B20型4台；温湿度控制设备控制方式：分级曲线自动化控制；有效烘干容积：78立方米；脱水方式：整体脱水\r\n",4.92,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1217,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFP-50.1","处理方式:整体脱水；烘干室容积:50.1立方米","外形尺寸:8730×3500×2700 mm；烘干室尺寸：6320×3050×2600 mm；烘干室结构形式：板块式；物料盘架个数：9个；每架物料盘数量：576个；摊料面积：230.3平方米；热风炉型号：HDS-6型；风机型号数量：GKF7-4型2台；温度传感器型号数量：JXW-0299-01A103热敏电阻1套；温湿度控制设备控制方式：自动控制；有效烘干容积:50.1立方米；脱水方式：整体脱水",4.8,"非通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1218,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","台州市黄岩农欢农机机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-19M","有效烘干容积：19m³；脱水方式：整体脱水","外形尺寸：5600×2300×2400mm，箱体尺寸：4600*2300*2100mm，结构形式：组合箱体式,盘架个数：8个，每架物料盘数量：16层，热风炉型号：NH/L01,风机型号：FA-5G,数量：1个；总摊料面积：76㎡，控制器型号：MJKY-A，数量：1个；控制方式：自动，有效烘干容积：19m³，脱水方式：整体脱水",2.45,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1219,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HHP-48.6","处理方式:整体脱水；烘干室容积:48.6立方米","外形尺寸:8000×4000×3200 mm；烘干室尺寸：6000×3000×2700 mm；烘干室结构形式：土建式；物料盘架个数：12个；每架物料盘数量：624个；摊料面积：249.5平方米；热风炉型号：HDS-6型；风机型号数量：GKT/B8S-4型1台；温度传感器型号数量：JXW-0299-01A103热敏电阻1套；温湿度控制设备控制方式：自动控制；有效烘干容积:48.6立方米；脱水方式：整体脱水。",2.7,"非通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1220,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","滁州奥岚格机械有限公司","果蔬烘干机","5HGS-100","有效干燥体积：100立方米；整体脱水","外形尺寸：11600×3700×4700mm；烘干室尺寸：7760×4300×3000mm；烘干室结构型式：层式框架；物料盘架个数：12个；每架物料盘数量：60只；总摊料面积：238.572平方；热风炉型号：CR-WS-100；风机型号数量：HD-2200-D型4台；温湿度传感器型号台数：DS18B20型4台；温湿度控制设备控制方式：分级曲线自动化控制；有效烘干容积：100立方米；脱水方式：整体脱水\r\n",9.84,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1221,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","平利县电机制造有限责任公司","果蔬烘干机","5H-GS-30","容积：30m³，整体脱水。","1、型号名称：5H-GS-30;2.烘干机形式：整体脱水;3.容积：30m³；4、脱水量：≥150kg/h；5、整机尺寸：5800mmX3500mmX2800mm;6、结构质量：2180kg；7、热风炉：（1、型号：RH-40；2、外形尺寸：（外径X高；含烟囱高度）Φ550mmX4200mm;3、重量：570kg；4、输出热风量：2100-3200mm；5、离心风机：1台；6.排烟风机：1台）；8、热风炉离心风机规格型号：（1、型号：DF-3.5、2、风量：2200m³-3200m³、3、风压：560Pa-720Pa、4、功率：1.5kW、5、数量：1台）；9、电机参数：（型号：单项双值异步电动机；功率：1.5kW；转速：2800r/min);10、脱水装置：（脱水床材料：不锈钢或镀锌铁网；脱水床面积：9㎡x12=108㎡；脱水床层数：12层；脱水箱尺寸：3000mmX4000mmX2500mm；脱水床孔径：4mmX4mm);11、温度控制：（温控仪名称及型号：RHX-C700；量程：0-200°；使用温度：-10℃-70℃；个数：1个）。",1.5,"非通用类","2018/12/31","陕西省"]
[1222,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HF-48.6","处理方式:整体脱水；烘干室容积:48.6立方米","外形尺寸:8000×3500×3200 mm；烘干室尺寸：6000×3000×2700mm；烘干室结构形式：板块式；物料盘架个数：无；每架物料盘数量：无；摊料面积：195.8㎡；热风炉型号：HDS-6型；风机型号数量：GKT/B8S-4型1台；温度传感器型号数量：JXW-0299-01A103热敏电阻1套；温湿度控制设备控制方式：自动控制；有效烘干容积:48.6立方米；脱水方式：整体脱水。",2.7,"非通用类","2019/12/31","辽宁省"]
[1223,"收获后处理机械","干燥机械","果蔬烘干机","容积15m3及以上果蔬烘干机（整体脱水）","陕西致道农业科技发展有限公司","果蔬烘干设备","5HM-320","有效烘干容积70M³。整体脱水 ","外形尺寸8700×3500×3000（mm).烘干室尺寸7300×3400×2950（mm).烘干室为板式结构。物料盘架10个，物料盘架上物料盘16个。总摊料面积320M²。热风炉型号ZD00-01.热风炉供热能力：83000KJ/h.风机型号CKF7数量2只。温湿度传感器型号NJ-10数量2只。温湿度控制方式为自动控制。有效烘干面积320M²。方式为整体脱水。",4.5,"非通用类","2020/12/31","陕西省"]
[1224,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容50m3以下简易保鲜储藏设备","浙江汇杰制冷设备有限公司","组合冷库","ZK40","库容：40m³","公称库容：40m³；保温层材料及厚度：≥10cm聚苯乙烯（或聚氨酯）双面彩钢板；制冷压缩机型号、台数：ZB21KQ谷轮涡旋风冷机组1台；制冷压缩机制造商及功率：谷轮/比泽尔/汉中/复盛/2.25kW；库温范围：0～﹢10℃；冷却方式：吊顶式冷风机；额定制冷量：5050W；制冷剂种类：R22；明确包含组件：压缩机组、控制柜一台、风机、库门、库内照明。",3,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[1225,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m3简易保鲜储藏设备","江苏雪梅制冷设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-90","库容：90m³","公称容积：90m3；库板材料：聚氨酯/聚苯乙烯彩钢板；库板厚度：100mm；制冷压缩机型号：雪梅300-AL-60一台，功率2.2kW；设计温度：0~10℃；机组冷却方式：风冷/水冷式；额定制冷量：7500W；工作电压：380V；额定功率：2.9kW；制冷剂：R22；包含的组件：压缩冷凝机组、冷风机、膨胀阀、制冷连接管路、保温库体、微电脑电控箱、冷库专用防潮灯。",2.9,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1226,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m3简易保鲜储藏设备","浙江汇杰制冷设备有限公司","组合冷库","ZK80","库容：80m³","公称库容：80m³；保温层材料及厚度：≥10cm聚苯乙烯（或聚氨酯）双面彩钢板；制冷压缩机型号、台数：ZB38KQ谷轮涡旋风冷机组1台；制冷压缩机制造商及功率：谷轮/比泽尔/汉中/复盛/3.75kW；库温范围：-2～﹢10℃；冷却方式：吊顶式冷风机；额定制冷量：8450W；制冷剂种类：R22；明确包含组件：压缩机组、控制柜一台、风机、库门、库内照明。",4.5,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1227,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m3简易保鲜储藏设备","泰州市裕华制冷设备制造有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZKG90","库容：90m3","公称容积：90m3；保温材料：100mm聚氨酯/聚笨乙烯双面彩钢板；机组型号：FGH700，压缩机为丹佛斯/比泽尔/谷轮/汉钟等,机组功率：6.72kW；设计库温：0-5℃，冷却方式：风冷/水冷，制冷量：11.5kW，制冷剂：R22；组件：电控箱1台、蒸发器pc55一台。",6.72,"非通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1228,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m3简易保鲜储藏设备","云南云冷制冷设备有限公司","组合冷库","ZK80","库容：80m3","产品配置：公称容积80m3，保温层材料:双面彩钢聚氨酯库板、厚度10cm，制冷压缩机型号：BF8G2-26.8、台数：1台，制造商：雪鹰、功率：5.89kW，库温范围：0℃~-18℃，冷却方式：风冷式/水冷式、额定制冷量14252w、制冷剂种类：R22，冷风机品牌型号：浙江奥星制冷设备有限公司/DD140 包含的组件：1、整套库体的隔热夹芯板和库门 2、制冷压缩机和制冷附属设备3、电气控制设备4、各系统管路及隔热材料",6.99,"非通用类","2021/12/31","云南省"]
[1229,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容50—100m3简易保鲜储藏设备","泰州市裕华制冷设备制造有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZKG60","库容：60m³","公称容积：60m3；保温材料：100mm聚氨酯/聚笨乙烯双面彩钢板；机组型号：FGH500，压缩机为丹佛斯/比泽尔/谷轮/汉钟等,机组功率：3.98kW；设计库温：0-5℃，冷却方式：风冷/水冷，制冷量：8.9kW，制冷剂：R22；组件：电控箱1台、蒸发器pc40一台。",3.98,"非通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1230,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m3简易保鲜储藏设备","浙江汇杰制冷设备有限公司","组合冷库","ZK160","库容：160m³","公称库容：160m³；保温层材料及厚度：≥10cm聚苯乙烯（或聚氨酯）双面彩钢板；制冷压缩机型号、台数：ZB58KQ谷轮涡旋风冷机组1台；制冷压缩机制造商及功率：谷轮/比泽尔/汉中/复盛/6kW；库温范围：-2～﹢10℃；冷却方式：吊顶式冷风机；额定制冷量：13000W；制冷剂种类：R22；明确包含组件：压缩机组、控制柜一台、风机、库门、库内照明。",7.9,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1231,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m3简易保鲜储藏设备","江苏雪梅制冷设备有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZK-150","库容：150m³","公称容积：150m3；库板材料：聚氨酯/聚苯乙烯彩钢板；库板厚度：100mm；制冷压缩机型号：雪梅500-AL-70一台，功率3.7kW；设计温度：0~10℃；机组冷却方式：风冷/水冷式；额定制冷量：13000W；工作电压：380V；额定功率：5.4kW；制冷剂：R22；包含的组件：压缩冷凝机组、冷风机、膨胀阀、制冷连接管路、保温库体、微电脑电控箱、冷库专用防潮灯。",5.4,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1232,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m3简易保鲜储藏设备","泰州市裕华制冷设备制造有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZKG150","库容：150m3","公称容积：150m3；保温材料：100mm聚氨酯/聚笨乙烯双面彩钢板；机组型号：FGH1000，压缩机为丹佛斯/比泽尔/谷轮/汉钟等,机组功率：7.36kW；设计库温：0-5℃，冷却方式：风冷/水冷，制冷量：21.48kW，制冷剂：R22；组件：电控箱1台、蒸发器pc40两台。",7.36,"非通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1233,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容100—200m3简易保鲜储藏设备","西安市瑞雪制冷设备有限公司","保鲜组合冷库","ZK150","库容：148m³  ","公称容积：148m³；  保温板100~150mm聚苯乙烯板/聚氨酯板/聚氨酯喷涂；\r\n制冷压缩机型号： ZB38KQ~ZB66KQ；   台数：1台；   机组制造商：泰州百思特制冷设备制造有限公司；\r\n功率：3.9kW；   库温范围：-5℃~+5℃；   冷却方式：风冷/水冷形式；    额定制冷量：8690W；  \r\n制冷剂：R22；   风机电压：380V~；           冷风机型号：DD-80/40；\r\n电控柜：微电脑自动温控器(温度范围-40℃~ +40℃)；   冷风机风扇电机：1个",3.9,"非通用类","2018/12/31","陕西省"]
[1234,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m3简易保鲜储藏设备","泰州市裕华制冷设备制造有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZKG200","库容：200m³","公称容积：200m3；保温材料：100mm聚氨酯/聚笨乙烯双面彩钢板；机组型号：FGH1200，压缩机为丹佛斯/比泽尔/谷轮/汉钟等,机组功率：13.41kW；设计库温：0-5℃，冷却方式：风冷/水冷，制冷量：28.7kW，制冷剂：R22；组件：电控箱1台、蒸发器pc55两台。",13.41,"非通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1235,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m3简易保鲜储藏设备","陕西致道农业科技发展有限公司","果蔬保鲜库","BXG-14/300","库容：300m³","聚氨酯双面彩钢冷库板，聚氨酯厚度10公分，彩钢板厚度0.472公分。谷轮zb88压缩机一台。功率8.8千瓦。温度范围-2℃～10℃。制冷形式：风冷。 制冷剂，佛里昂。冷库包含的组件，有控制箱，冷凝器风机型号450，功率0.36kW，数量2个，蒸发器风机型号DD120，功率1.65kW，数量1个。配套总功率：12kW。",14,"非通用类","2020/12/31","陕西省"]
[1236,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m3简易保鲜储藏设备","浙江汇杰制冷设备有限公司","组合冷库","ZK300","库容：300m³","公称库容：300m³；保温层材料及厚度：≥10cm聚苯乙烯（或聚氨酯）双面彩钢板；制冷压缩机型号、台数：ZB88KQ谷轮涡旋风冷机组1台；制冷压缩机制造商及功率：谷轮/比泽尔/汉中/复盛/9kW；库温范围：0～﹢10℃；冷却方式：吊顶式冷风机；额定制冷量：20400W；制冷剂种类：R22；明确包含组件：压缩机组、控制柜一台、风机、库门、库内照明。",11.81,"非通用类","2018/12/31","浙江省"]
[1237,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m3简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK315","库容：315m3","外形尺寸（长×宽×高）: 10500×7100×4800mm； \r\n库板材料：聚氨酯隔热夹芯板  厚度 ≥100mm；\r\n制冷压缩机型号、制造商、台数及功率：12HP 谷轮/比泽尔/大明/雪鹰/美优乐/汉钟/复盛  1台  8.8kW; \r\n库温范围：0～10℃;\r\n库内冷却方式：冷风机；\r\n额定制冷量：20.4kW;\r\n制冷剂：R22； \r\n配电功率：15kW；\r\n库容：315m3; \r\n包含组件：电控箱、防潮照明灯、制冷机组、风扇、蒸发器等。\r\n",15,"非通用类","2018/12/31","浙江省"]
[1238,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容200—400m3简易保鲜储藏设备","云南云冷制冷设备有限公司","组合冷库","ZK299","库容：299m3","产品配置：公称容积299m3，保温层材料:双面彩钢聚氨酯库板、厚度10cm，制冷压缩机型号：4G-20.2-40P、台数：1台，制造商：比泽尔、功率：11.19kW，库温范围：0℃~-18℃，冷却方式：风冷式/水冷式、额定制冷量24165w、制冷剂种类：R22，冷风机品牌型号：浙江奥星制冷设备有限公司/ DD140，包含的组件：1、整套库体的隔热夹芯板和库门 2、制冷压缩机和制冷附属设备3、电气控制设备4、各系统管路及隔热材料",14.89,"非通用类","2021/12/31","云南省"]
[1239,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容400m3及以上简易保鲜储藏设备","陕西致道农业科技发展有限公司","果蔬保鲜库","BXG-16/500","库容：500m³","聚氨酯双面彩钢冷库板，聚氨酯厚度10公分，彩钢板厚度0.472公分。谷轮ZB114压缩机一台。功率10.5千瓦。温度范围-2℃～10℃。制冷形式：风冷。 制冷剂，佛里昂。冷库包含的组件，有控制箱，冷凝器 风机型号4D600，功率1.56kW，数量2个。蒸发器型号DD160，功率2.2kW，数量1个。配套总功率：15kW。",16,"非通用类","2020/12/31","陕西省"]
[1240,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容400m3及以上简易保鲜储藏设备","云南云冷制冷设备有限公司","组合冷库","ZK499","库容：499m3","产品配置：公称容积499m3，保温层材料:双面彩钢聚氨酯库板、厚度10cm，制冷压缩机型号：4H15.2台数：2台，制造商：比泽尔或制冷压缩机型号：2B114.KQ、台数：2台，制造商：艾默生、功率：11.34kW，库温范围：0℃~-18℃，冷却方式：风冷式/水冷式、额定制冷量68330w、制冷剂种类：R22，冷风机品牌型号：浙江奥星制冷设备有限公司/DD140 包含的组件：1、整套库体的隔热夹芯板和库门 2、制冷压缩机和制冷附属设备3、电气控制设备4、各系统管路及隔热材料",29.78,"非通用类","2021/12/31","云南省"]
[1241,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容400m3及以上简易保鲜储藏设备","泰州市裕华制冷设备制造有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZKG500","库容：500m3","公称容积：500m3；保温材料：100mm聚氨酯/聚笨乙烯双面彩钢板；机组型号：FGH1500，压缩机为丹佛斯/比泽尔/谷轮/汉钟等,机组功率：12.51kW；设计库温：0-5℃，冷却方式：风冷/水冷，制冷量：38kW，制冷剂：R22；组件：电控箱1台、蒸发器pc125两台。",12.51,"非通用类","2019-12-31","江苏省"]
[1242,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容400m3及以上简易保鲜储藏设备","浙江凯迪制冷设备有限公司","组合冷库","ZK500","库容：500m3","技术规格：外形尺寸（长×宽×高）: 12300×10600×4300mm；\r\n库板材料：聚氨酯隔热夹芯板  厚度 ≥100mm；\r\n制冷压缩机型号、制造商、台数及功率：15HP 谷轮/比泽尔/大明/雪鹰/美优乐/汉钟/复盛  1台  15kW ；\r\n库温范围：-5～5℃；\r\n库内冷却方式：冷风机；\r\n额定制冷量：30.1kW；\r\n制冷剂：R22；\r\n配电功率：26.5kW\r\n库容：500 m3；\r\n包含组件：电控箱、防潮照明灯、制冷机组、风扇、蒸发器等。",26.5,"非通用类","2018/12/31","浙江省"]
[1243,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容400m3及以上简易保鲜储藏设备","泰州市裕华制冷设备制造有限公司","果蔬保鲜组合冷库","ZKG1000","库容：1000m3","公称容积：1000m3；保温材料：100mm聚氨酯/聚笨乙烯双面彩钢板；机组型号：FGH3000，压缩机为丹佛斯/比泽尔/谷轮/汉钟等,机组功率：25.02kW；设计库温：0-5℃，冷却方式：风冷/水冷，制冷量：53.845kW，制冷剂：R22；组件：电控箱1台、蒸发器pc125四台。",25.02,"非通用类","2019-12-31","江苏省"]
[1244,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容400m3及以上简易保鲜储藏设备","陕西致道农业科技发展有限公司","果蔬保鲜库","BXG-30/1000","库容：1000m³","聚氨酯双面彩钢冷库板，聚氨酯厚度10公分，彩钢板厚度0.472公分。比泽尔4G30压缩机一台。功率22.5千瓦。温度范围-2℃～10℃。制冷形式：风冷。 制冷剂，佛里昂。冷库包含的组件，有控制箱，冷凝器风机型号750，功率0.75kW数量2个。蒸发器型号DD250，功率4.5kW数量1个。配套总功率：30kW。",30,"非通用类","2020/12/31","陕西省"]
[1245,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容400m3及以上简易保鲜储藏设备","西安市瑞雪制冷设备有限公司","保鲜组合冷库","ZK1000","库容：998m³ ","公称容积：998m³；   保温板100~200mm聚苯乙烯板/聚氨酯板/聚氨酯喷涂；\r制冷压缩机型号： 4NCS-20.2~4G-30.2；  台数：1台；机组制造商：泰州百思特制冷设备制造有限公司； \r功率：14.1~21.1kW；库温范围：-5℃~+5℃；    冷却方式：风冷/水冷形式； \r额定制冷量：38600W；制冷剂：R22；风机电压：380V~ ；冷风机型号：DD-200/310； \r电控柜：微电脑自动温控器(温度范围-40℃~ +40℃)；冷风机风扇电机：(1~2)个",14.1,"非通用类","2018/12/31","陕西省"]
[1246,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容400m3及以上简易保鲜储藏设备","西安市瑞雪制冷设备有限公司","保鲜组合冷库","ZK500","库容：498m³  ","公称容积498m³；  保温板100~200mm聚苯乙烯板/聚氨酯板/聚氨酯喷涂；\r制冷压缩机号:ZB88KQ~ZB114KQ/4NCS12.2~4PCS15.2； 台数：1台；\r机组制造商：泰州百思特制冷设备制造有限公司；  功率：11.23kW；   库温范围：-5℃~+5℃；冷却方式：风冷/水冷形式 ； 额定制冷量：33300W； 制冷剂：R22；风机电压：380V~；冷风机型号：DD-200/120；\r电控柜：微电脑自动温控器(温度范围-40℃~ +40℃)；冷风机风扇电机：1个        ",11.23,"非通用类","2018/12/31","陕西省"]
[1247,"收获后处理机械","仓储机械","简易保鲜储藏设备","库容400m3及以上简易保鲜储藏设备","浙江汇杰制冷设备有限公司","组合冷库","ZK500","库容：500m³","公称库容：500m³；保温层材料及厚度：≥10cm聚苯乙烯（或聚氨酯）双面彩钢板；制冷压缩机型号、台数：ZB114KQ谷轮涡旋风冷机组1台；制冷压缩机制造商及功率：谷轮/比泽尔/汉中/复盛/11.25kW；库温范围：0～﹢10℃；冷却方式：吊顶式冷风机；额定制冷量：25500W；制冷剂种类：R22；明确包含组件：压缩机组、控制柜一台、风机、库门、库内照明。",15.74,"非通用类","2018/12/31","浙江省"]
[1248,"农产品初加工机械","磨粉（浆）机械","磨粉机","磨辊长度30-40cm磨粉机","运城市晋丰粮食机械制造有限公司","磨粉机","6FY-2235","磨辊长度：350mm","外形尺寸：3100mm×1300mm×2900mm、整机质量：600kg、配套功率：主机Y132M-4/7.5kW  风机2.2k、磨辊长度：350mm、磨辊直径：220mm、快辊转速：750r/min、生产率：＞300kg/h、筛体型式：圆罗筛",7.5,"非通用类","2018/12/31","山西省"]
[1249,"农产品初加工机械","磨粉（浆）机械","磨粉机","磨辊长度40-60cm磨粉机","运城市晋丰粮食机械制造有限公司","磨粉机","6FY-2250","磨辊长度：500mm","外形尺寸：3100mm×1300mm×2900mm、整机质量：750kg、配套功率：Y160M-4/11kW、磨辊长度：500mm、磨辊直径：220mm、快辊转速：750r/min、生产率：＞500kg/h、筛体型式：圆罗筛",11,"非通用类","2017/12/31","山西省"]
[1250,"农产品初加工机械","磨粉（浆）机械","磨粉机","磨辊长度40-60cm磨粉机","运城市晋丰粮食机械制造有限公司","磨粉机","6FY-2240","磨辊长度：400mm","外形尺寸：3100mm×1300mm×2900mm、整机质量：680kg、配套功率：主机Y132M-4/7.5kW 风机2.2k、磨辊长度：400mm、磨辊直径：220mm、快辊转速：750r/min、生产率：＞400kg/h、筛体型式：圆罗筛",7.5,"非通用类","2018/12/31","山西省"]
[1251,"农产品初加工机械","磨粉（浆）机械","磨粉机","磨辊长度在60cm及以上磨粉机","运城市晋丰粮食机械制造有限公司","磨粉机","6FY-2260","磨辊长度：600mm","外形尺寸：3100mm×1300mm×2900mm、整机质量：850kg、配套功率：主机Y160M-4/11kW 风机4kW、磨辊长度：600mm、磨辊直径：220mm、快辊转速：750r/min、生产率：＞600kg/h、筛体型式：圆罗筛",11,"非通用类","2018/12/31","山西省"]
[1252,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40—60cm杀青机","浙江上洋机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒内径：Φ400 mm","加热源形式：电加热，外形尺寸（长×宽×高）：2385×760×1260mm,滚筒内径：Φ400 mm,滚筒转速：28-32 r/min，电动机功率：0.55 kW，碳钢筒体，整机重量：360kg",0.75,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1253,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40—60cm杀青机","浙江上洋机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-40","滚筒内径：Φ400 mm","加热源形式：电加热，外形尺寸（长×宽×高）：2385×760×1260mm,滚筒内径：Φ400 mm,滚筒转速：28-32 r/min，电动机功率：0.55 kW，碳钢筒体，整机重量：360kg",0.55,"非通用类","2018/12/31","浙江省"]
[1254,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40—60cm杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-50","滚筒直径:50cm","外形尺寸(长×宽×高)mm:3055×970×1530；滚筒（内径×长度）mm:500×2300；滚筒转速（r/min）: 33±2；电动机功率 (kW):0.75；加热源形式：电加热；电加热功率(kW):36；整机质量:(kg):420",0.75,"非通用类","2018/12/31","浙江省"]
[1255,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径40—60cm杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-40","滚筒直径:40cm","外形尺寸(长×宽×高)mm:2385×760×1400；滚筒（内径×长度）mm:400×1800；滚筒转速（r/min）:34～38；电动机功率/电压(kW/V):0.55/380；加热源形式：煤加热；整机质量:(kg):500",0.55,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[1256,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-60","滚筒直径:60cm","外形尺寸(长×宽×高)mm:3650×970×1680；滚筒（内径×长度）mm:600×3000；滚筒转速（r/min）: 24～28；电动机功率 (kW):0.75；电热功率(kW):60；加热源形式：电加热；整机质量:(kg):550",0.75,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1257,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒直径:80cm","外形尺寸(长×宽×高)mm:5080×1240×1800；滚筒（内径×长度）mm:800×4000；滚筒转速（r/min）: 18～22；电动机功率/电压(kW/V):1.5/380；加热源形式：煤加热；整机质量:(kg):3000",1.5,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[1258,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江上洋机械有限公司","超高温热风茶叶滚筒杀青机","6CSF-80","滚筒内径：Φ800,杀青方式：高温热风","外形尺寸（长×宽×高）：4925×1010×2216 mm，滚筒内径×长度：Φ800×4200mm，杀青方式：高温热风,滚筒转速：4-32 r/min，电动机功率:1.5kW,整机重量：850kg，加热源形式：煤加热，，不锈钢筒体",1.5,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[1259,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江上洋机械有限公司","茶叶滚筒杀青机","6CST-80","滚筒内径:Φ800mm","外形尺寸（长×宽×高）：5050×1190×2800 mm，长度：4000mm，滚筒内径:Φ800mm,滚筒转速：20-30 r/min，电动机功率1.1kW，加热源形式：煤加热，整机重量：3104kg，碳钢筒体",1.1,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[1260,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶杀青机","滚筒直径60cm及以上杀青机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶热风杀青机","6CFS-80","滚筒直径:80cm","外形尺寸(长×宽×高)mm:4790×1080×2365；滚筒（内径×长度）mm:800×4200；滚筒转速（r/min）: 1～36；电动机功率 (kW):0.75；加热源形式：液化气加热；整机质量:(kg):1040；汽热炉（名称：燃气式高温热风炉；型号：ZRFL-30QY；供热量3×105kJ/h；风机功率：1.5 kW；生产厂家：浙江珠峰机械有限公司）",0.75,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1261,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35—50cm揉捻机","浙江上洋机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-35","揉桶外径：Φ350mm","小时生产率：≥15Kg/h、外形尺寸（长×宽×高）：1100×1000×1200 mm，揉桶外径：Φ350mm,揉桶高度：250mm，棱骨（内棱骨/外棱骨）：4/12根，主电动机功率：0.55kW，曲臂中心距：160mm，加压装置：单柱丝杆式，整机重量：176kg",0.55,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1262,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35—50cm揉捻机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉筒直径:40cm","外形尺寸(长×宽×高)mm:1200×1100×1110；揉桶（外径×高度）mm:400×300；揉桶回转数（r/min）:48～52；棱骨（内棱骨/外棱骨）：4/12根；曲臂中心距（mm）：165；电动机功率(kW):1.1；整机质量:(kg):170",1.1,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1263,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径35—50cm揉捻机","浙江上洋机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-40","揉桶外径：Φ400 mm","外形尺寸（长×宽×高）：1200×1100×1200mm，揉桶高度：300 mm，棱骨（内棱骨/外棱骨）：4/12根，揉桶外径：Φ400 mm,揉桶回转速度：58 r/min，整机重量：192 kg,曲臂中心距：165 mm，加压装置：单柱丝杆式，小时生产率：≥30Kg/h，电机功率：1.1kW",1.1,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[1264,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50—60cm揉捻机","浙江上洋机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉桶外径：Φ550 mm","外形尺寸（长×宽×高）：1410×1365×1420mm，揉桶高度：400 mm，棱骨（内棱骨/外棱骨）：5/16根，揉桶外径：Φ550 mm,揉桶回转速度：40-50 r/min，整机重量：427kg,曲臂中心距：195 mm，加压装置：单柱丝杆式，小时生产率：≥65Kg/h，电机功率：2.2kg",2.2,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[1265,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶揉捻机","揉筒直径50—60cm揉捻机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶揉捻机","6CR-55","揉筒直径:55cm","外形尺寸(长×宽×高)mm:1350×1230×1385；揉桶（外径×高度）mm:550×400；揉桶回转数（r/min）:48～52；棱骨（内棱骨/外棱骨）：4/16根；曲臂中心距（mm）：190；电动机功率(kW):2.2；整机质量:(kg):450",2.2,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1266,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江珠峰机械有限公司","茶叶炒干机","6CCT-110","非全自动茶叶炒干机","外形尺寸(长×宽×高)mm:1930×1350×2200；筒体（口径×中径×后径）mm:1000×940×700；筒体长度（mm）：1690；转速调节范围（r/min）：27～33；主电动机功率(kW):1.1；风扇电机功率(kW):0.37；加热源形式：煤加热；整机质量:(kg):520",1.1,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[1267,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江珠峰机械有限公司","双锅曲毫机","6CCG-50","非全自动茶叶炒干机","外形尺寸(长×宽×高)mm:2100×800×1000；圆锅口直径（mm）:500圆锅球面半径（mm）:252.5；弯轴的曲率半径（mm）:354；弯轴的垂度（mm）:92；输出半轴摆动频率（次/min）：50～110；圆锅数量：2只；电动机功率(kW):0.55；热风风机功率(kW):0.15×2；加热源形式：电加热；电热源功率(kW):6；整机质量:(kg):160",0.55,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1268,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江珠峰机械有限公司","茶叶炒干机","6CCT-60","非全自动茶叶炒干机","外形尺寸(长×宽×高)mm:1620×900×1380；筒体（腰径×长度）mm:600×1320；转速调节范围（r/min）：26～30；主电动机功率(kW):0.55；加热源形式：电加热；电热功率(kW):14；整机质量:(kg):286",0.55,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1269,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机","浙江珠峰机械有限公司","多用机","6CMD-60/8","理条烘干机、锅槽面积:0.6㎡","外形尺寸(长×宽×高)mm:1970×845×950；槽锅尺寸（长×宽×深）mm:1000×600×100；槽锅数量：8槽；锅体往复频率（次/min）：138～245；电动机功率/电压(kW/V):0.55/380；电加热功率/电压(kW/V):15/380；加热源形式：电加热；整机质量:(kg):238",0.55,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[1270,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机","浙江绿峰机械有限公司","名优茶叶理条机","6CLZ-60型","理条烘干机,锅槽面积:0.56㎡","外形尺寸(长×宽×高):1910×910×900(mm),锅槽尺寸(长×宽×深):600×85×85(mm),锅槽数量:11槽,电机功率:0.55kW,整机质量:240(kg),生产率:≥6(kg/h).",0.55,"非通用类","2018/12/31","浙江省"]
[1271,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机","浙江珠峰机械有限公司","理条机","6CLZ-60/11","理条烘干机、锅槽面积:0.56㎡","外形尺寸(长×宽×高)mm:1820×845×950；槽锅尺寸（长×宽×深）mm:600×85×80；槽锅数量：11槽；电动机功率(kW):0.55；电热功率(kW):10；加热源形式：电加热；整机质量:(kg):225",0.55,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1272,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机","浙江珠峰机械有限公司","多用机","6CMD-60/10","理条烘干机、锅槽面积:0.66㎡","外形尺寸(长×宽×高)mm:2350×845×1010；槽锅尺寸（长×宽×深）mm:600×110×100；槽锅数量：10槽；电动机功率(kW):0.75；电热功率(kW):18；加热源形式：电加热；整机质量:(kg):312",0.75,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1273,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机","浙江绿峰机械有限公司","名优茶叶理条机","6CLZ-80型","理条烘干机,锅槽面积:1.08㎡","外形尺寸(长×宽×高):2350×1200×1000(mm),锅槽尺寸(长×宽×深):800×75×80(mm),锅槽数量:18槽,电机功率:0.75kW,整机质量:465(kg),生产率:≥20(kg/h).",0.75,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1274,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机","浙江珠峰机械有限公司","多用机","6CMD-80/12","理条烘干机、锅槽面积:1.06㎡","外形尺寸(长×宽×高)mm:2500×1215×900；槽锅尺寸（长×宽×深）mm:800×110×110；槽锅数量：12槽；电动机功率(kW):1.1；电热功率(kW):22；加热源形式：电加热；整机质量:(kg):420",1.1,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1275,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机","浙江绿峰机械有限公司","多槽式茶叶理条整形机","6CDCL-180型","理条烘干机,锅槽面积:1.22㎡","外形尺寸(长×宽×高):2500×1600×1270(mm),锅槽尺寸(长×宽×深):1800×85×70(mm),锅槽数量:8槽,电机功率:0.75kW,整机质量:400(kg)生产率:≥7.0(kg/h).",0.75,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1276,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-6","连续自动式茶叶烘干机、烘干面积:6㎡","外形尺寸(长×宽×高) mm：4390×1750×1630；有效摊叶面积(㎡)：6；结构型式：链板式；烘板层数：4；使用燃料：煤；配套功率(kW):1.1；整机质量:(kg):780",1.1,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1277,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-3","连续自动式茶叶烘干机、烘干面积:3.45㎡","外形尺寸(长×宽×高) mm：2760×724×1400；有效摊叶面积(㎡)：3.45；上叶倾角（°　）：30；匀叶轮工作宽度（mm）：600；烘板（型式：链板式、层数：4）；减速器(名称：无级变速器、型号：MDW04-Y、电动机功率：0.55 kW、变速比：40i)热风炉(名称：金属热风炉、型号：RFL-25、供热风量：25×104kJ/h、生产厂家：浙江珠峰机械有限公司)；加热源形式：煤加热",0.55,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[1278,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机","浙江上洋机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-3","有效摊叶面积：3㎡，烘板形式：自动链板式","外形尺寸（长×宽×高）：3100×840×1400mm，烘板层数：4层，有效摊叶面积：3㎡，烘板形式：自动链板式,减速器（名称：MB07Y无极变速机，电动机功率：0.55 kW），减速机（名称：XWD摆线针轮减速机、功率：0.55 kW），柴煤式热风炉（名称：RFL-25金属热风炉，厂家：浙江上洋机械有限公司），加热型式：煤加热，整机重量：636kg，镀锌烘板",0.55,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1279,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-10","连续自动式茶叶烘干机、烘干面积:10㎡","外形尺寸(长×宽×高) mm：5250×1750×1630；有效摊叶面积(㎡)：10；结构型式：链板式；烘板层数：4；使用燃料：煤；配套功率(kW):1.1；整机质量:(kg):885",1.1,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1280,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江上洋机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-20","有效摊叶面积：20㎡，烘板形式：自动链板式","外形尺寸（长×宽×高）：6708×1774×2100mm，烘板层数：6层，减速器（名称：YCT 132-4A电磁调速电动机、电动机功率：1.1kW），有效摊叶面积：20㎡，烘板形式：自动链板式,减速机（名称：XW-8125-29摆线针轮减速机、功率：1.1kW），柴煤型热风炉（名称：FP-100喷流式金属热风炉，厂家：浙江上洋机械有限公司），加热型式：煤加热。整机重量：2066kg，镀锌烘板",1.1,"非通用类","2016/12/31","浙江省"]
[1281,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-16","连续自动式茶叶烘干机、烘干面积:16㎡","外形尺寸(长×宽×高) mm：5160×1740×1900；有效摊叶面积(㎡)：16；上叶倾角（°　）：30；匀叶轮工作宽度（mm）：900；烘板（型式：自动链板式、层数：6）；减速器(型号名称：YCT132-4B电磁调速电动机、电动机功率：1.1 kW、调速范围：125～1230)；减速机（型号名称:XW4-71摆线针轮减速机、变速比：71i）；热风炉(名称：燃气式热风炉、型号：ZRFL-50QY、供热风量：5×105kJ/h、生产厂家：浙江珠峰机械有限公司)；加热源形式：液化气加热；整机重量:(kg):1780",1.1,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1282,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江珠峰机械有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-20","连续自动式茶叶烘干机、烘干面积:20㎡","外形尺寸(长×宽×高) mm：6860×1910×2150；有效摊叶面积(㎡)：20；结构型式：链板式；烘板层数：6；使用燃料：煤；配套功率(kW):1.5；整机质量:(kg):1930",1.5,"非通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1283,"农产品初加工机械","茶叶加工机械","茶叶炒(烘)干机","烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机","浙江上洋机械有限公司","茶叶烘干机","6CHB-10","有效摊叶面积：10㎡ ，烘板形式：自动链板式","外形尺寸（长×宽×高）：5763×1524×1650mm，烘网层数：4层，有效摊叶面积：10㎡ ，烘板形式：自动链板式,减速器型号：YCT112-4B电磁调速电动机，电机功率：0.75kW，柴煤型热风炉（名称：FP-50喷流式金属热风炉，厂家：浙江上洋机械有限公司），加热型式：煤加热。整机重量：1354kg，镀锌烘板",0.75,"非通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1284,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm卷盘式喷灌机","华雨灌溉设备制造有限公司","卷盘式喷灌机","8PD65-4","卷盘式；管径：75mm","结构型式：卷盘式；整机质量（不带水）：2100kg；卷盘机回卷驱动方式：水涡轮；回卷变速方式：减速机；卷绕层数：5层；输水软管型式：聚乙烯管，长度：300m；外径：75mm；喷头型式：摇臂式，射程：20-30m，型号：PYC50；数量：1个；电机型号及额定功率：/；水泵型号：200QJ32-52;扬程:52m；流量：32m3/h；运输拖拉机功率：15kW。",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1285,"排灌机械","喷灌机械设备","喷灌机","管径75—85mm卷盘式喷灌机","沧州华雨灌溉装备制造有限公司","卷盘式喷灌机","8PD65-4","卷盘式；管径：75mm","结构型式：卷盘式；整机质量(不带水):2100kg；卷盘机回卷驱动方式：水涡轮；回卷变速方式：减速机；卷绕层数：5层；输水软管型式：聚乙烯管，长度：300m，外径：75mm；喷头型式：摇臂式，射程：20-30m，型号：PYC50；数量：1个；电机型号及额定功率：/；水泵型号：200QJ32-52；扬程：52m；流量：32m3/h；运输拖拉机功率：15kW",0,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1286,"畜牧水产养殖机械","饲料（草）加工机械设备","揉丝机","4—6t/h揉丝机","新乡市花溪机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RC-1200","生产率：4t/h","结构形式：铡切揉搓式；配套动力：20.7kW；结构质量：780kg；外形尺寸（长×宽×高）：1700×2500×1520mm；生产率：4000kg/h；主轴转速：900r/min；转子直径：1162mm；锤片尺寸（长×宽×高）：162×50×6mm；喂入方式：半自动喂入",20.7,"非通用类","2020/12/31","河南省"]
[1287,"畜牧水产养殖机械","饲料（草）加工机械设备","饲料搅拌机","4—9m3饲料全混合日粮制备机","石家庄市联实机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMR-7","搅拌室容积：7m³","1.外型尺寸：4100*2000*2200mm，2.结构质量;3000Kg，3.搅拌室容积：7m³，4.刀片形式：圆弧带齿，5.刀片数量：动刀65片，定刀2片，6.配套动力形式：电机 型号：Y180M-4 功率18.5kW 数量：1",18.5,"非通用类","2018/12/31","河北省"]
[1288,"畜牧水产养殖机械","饲料（草）加工机械设备","饲料搅拌机","4—9m3饲料全混合日粮制备机","石家庄市联实机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMR-4","搅拌室容积：4m³","1.外型尺寸：3750*1700*2000mm，2.结构质量;1980Kg，3.搅拌室容积：4m³，4.刀片形式：圆弧带齿，5.刀片数量：动刀37片，定刀2片，6.配套动力形式：电机 型号：Y160M-4 功率11kW 数量：1",11,"非通用类","2018/12/31","河北省"]
[1289,"畜牧水产养殖机械","饲料（草）加工机械设备","饲料搅拌机","4—9m3饲料全混合日粮制备机","保定瑞尔农业机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-8","搅拌仓容积 8m³  ","外形尺寸 3860*2200*2210mm 结构含量 3500kg 搅龙转速 21r/min 搅拌仓容积 8m3  结构形式：立式  刀片型式 三角型  刀片数量 9片",30,"非通用类","2018/12/31","河北省"]
[1290,"畜牧水产养殖机械","饲料（草）加工机械设备","饲料搅拌机","4—9m3饲料全混合日粮制备机","石家庄盖氏机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积：5m³","规格型号：9TMRW-5；结构型式：固定式；外形尺寸（长×宽×高）mm：3930×1850×2260；结构质量kg：1600；搅龙转速r/min:23.5；搅拌仓容积m3：5；配套动力范围kW：11～15；刀片结构型式：圆形、椭圆形、月牙形；刀片数量：定刀7片 动刀34片；配套动力型式：电动机",15,"非通用类","2019/12/31","河北省"]
[1291,"畜牧水产养殖机械","饲料（草）加工机械设备","饲料搅拌机","4—9m3饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全混合日粮饲料搅拌机","9TMR-7","搅拌室容积：7m3","外形尺寸:4500mm×1980mm×2300mm；结构质量：2700kg ；搅拌室容积：7m3；刀片型式：月牙刀；刀片数量：37片；配套动力型式：电机；电机型号： Y2-160L-4、电机功率：15kW、电机数量：1台",15,"非通用类","2018/12/31","河北省"]
[1292,"畜牧水产养殖机械","饲料（草）加工机械设备","饲料搅拌机","4—9m3饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-8","搅拌室容积：8m3","外形尺寸:3700mm×2400mm×2200mm；结构质量：3100kg；搅拌室容积：8m3；刀片型式：大花刀；刀片数量：7片；配套动力型式：电机；电机型号：Y2-L180-4、电机功率：22kW、电机数量：1台",22,"非通用类","2016/12/31","河北省"]
[1293,"畜牧水产养殖机械","饲料（草）加工机械设备","饲料搅拌机","12m3及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄市金源机械有限公司","全混合日粮饲料搅拌机","9TMR-12","搅拌室容积：12m3","外形尺寸:5300mm×2000mm×2240mm；结构质量：3500kg ；搅拌室容积：12m3；刀片型式：圆刀梅花刀；刀片数量：171片；配套动力型式：电机；电机型号： Y2-160L-4、电机功率：15×2kW、电机数量：2台",30,"非通用类","2018/12/31","河北省"]
[1294,"畜牧水产养殖机械","饲料（草）加工机械设备","饲料搅拌机","12m3及以上饲料全混合日粮制备机","保定瑞尔农业机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMR-13","搅拌仓容积 13m³  ","外形尺寸 6450*2100*2600mm 结构含量 6000kg 搅龙转速 20r/min 搅拌仓容积 13m3  结构形式：固定卧式  刀片型式 梅花型  刀片数量 180片",37,"非通用类","2016/12/31","河北省"]
[1295,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","16杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-1×16             ","杯组数16组；脱杯方式：手动；  形式：中置式","杯组数：16组;脱杯方式：手动； 形式：中置式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/16个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：26Kg/16个、集乳器：240ml/16个、集乳罐：直径1.5m×1m/1个；奶泵：3吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1296,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-1×18","杯组数18组；脱杯方式：手动；  形式：中置式","杯组数：18组;脱杯方式：手动； 形式：中置式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/18个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：26Kg/18个、集乳器：240ml/18个、集乳罐：直径1.5m×高1m/1个；奶泵：3吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1297,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-1×20","杯组数20组；脱杯方式：手动；  形式：中置式","杯组数：20组;脱杯方式：手动； 形式：中置式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/20个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：26Kg/20个、集乳器：240ml/20个、集乳罐：直径1.5m×高1m/1个；奶泵：3吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1298,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-30","杯组数30组；脱杯方式：手动； 形式：鱼骨式","杯组数：30组;脱杯方式：手动； 形式：鱼骨式；配套电机功率：5.5kW×2；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/30个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：28Kg/30个、集乳器：320ml/30个、集乳罐：直径1.5m×1m/1个；奶泵：5吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",11,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1299,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-28","杯组数28组；脱杯方式：手动； 形式：鱼骨式","杯组数：28组;脱杯方式：手动； 形式：鱼骨式；配套电机功率：5.5kW×2；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/28个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：28Kg/28个、集乳器：320ml/28个、集乳罐：直径1.5m×高1m/1个；奶泵：5吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",11,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1300,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-32","杯组数32组；脱杯方式：手动； 形式：鱼骨式","杯组数：32组;脱杯方式：手动； 形式：鱼骨式；配套电机功率：5.5kW×2；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/32个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：28Kg/32个、集乳器：320ml/32个、集乳罐：直径1.5m×1m/1个；奶泵：5吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",11,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1301,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","12杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9JZ-12","杯组数12组；脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式","杯组数：12组;脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/12个；计量方式：流量计。稳压罐：直径0.8m×高1.05m/1个、计量瓶：26Kg/12个、集乳器：240ml/12个、集乳罐：直径1.3m×高0.8m/1个；奶泵：3吨/一台、清洗水槽：1.15m×0.62m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1302,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9JZ-16","杯组数16组；脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式","杯组数：16组;脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/16个；计量方式：流量计。稳压罐：直径0.8m×高1.05m/1个、计量瓶：26Kg/16个、集乳器：240ml/16个、集乳罐：直径1.3m×高0.8m/1个；奶泵：3吨/一台、清洗水槽：1.15m×0.62m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1303,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-24","杯组数：24组;脱杯方式：自动；型式：鱼骨式","杯组数：24组;脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/24个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：26Kg/24个、集乳器：240ml/24个、集乳罐：直径1.5m×高1m/1个；奶泵：3吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1304,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-22","杯组数：22组；脱杯方式：自动；  形式：鱼骨式","杯组数：22组;脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/22个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：26Kg/22个、集乳器：240ml/22个、集乳罐：直径1.5m×高1m/1个；奶泵：3吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1305,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9JZ-14","杯组数14组；脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式","杯组数：14组;脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/14个；计量方式：流量计。稳压罐：直径0.8m×高1.05m/1个、计量瓶：26Kg/14个、集乳器：240ml/14个、集乳罐：直径1.3m×高0.8m/1个；奶泵：3吨/一台、清洗水槽：1.15m×0.62m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1306,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9J-20","杯组数：20组；脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式","杯组数：20组;脱杯方式：自动； 形式：鱼骨式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/20个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：26Kg/20个、集乳器：240ml/20个、集乳罐：直径1.5m×1m/1个；奶泵：3吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1307,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9JF-24","杯组数24组；脱杯方式：手动； 形式：管道式；","杯组数：24组;脱杯方式：手动； 形式：管道式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/24个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：28Kg/24个、集乳器：320ml/24个、集乳罐：直径1.5m×1m/1个；奶泵：5吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1308,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9JF-22","杯组数22组；脱杯方式：手动； 形式：管道式","杯组数：22组;脱杯方式：手动； 形式：管道式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/22个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：28Kg/22个、集乳器：320ml/22个、集乳罐：直径1.5m×1m/1个；奶泵：5吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1309,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机","石家庄市金源机械有限公司","挤奶机","9JF-20","杯组数20组；脱杯方式：手动； 形式：管道式；","\r\n杯组数：20组;脱杯方式：手动； 形式：管道式；配套电机功率：5.5kW；真空泵型号：VP77/1台；脉动器型式：电子脉动器/20个；计量方式：计量瓶。稳压罐：直径1m×高1.4m/1个、计量瓶：28Kg/20个、集乳器：320ml/20个、集乳罐：直径1.5m×1m/1个；奶泵：5吨/一台、清洗水槽：1.4m×0.7m×0.6m/1个",5.5,"通用类","2018/12/31","河北省"]
[1310,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","冷藏罐","6000L及以上非全自动清洗冷藏罐","石家庄市金源机械有限公司","冷藏罐","9GR-6000","容量：6000L;清洗方式：非全自动清洗","型式:中型卧式;外型尺寸：3000mm×2000mm×1520mm；额定容量：6000L;冷却设备型号：FXSLSLYQ-6、额定输入功率：8kW；制冷剂型号：R22；清洗方式：非全自动清洗",8,"通用类","2016/12/31","河北省"]
[1311,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","冷藏罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","天津市凯鑫华机械制造有限公司","牛奶冷藏罐","9NGQZ-6","容量:6000L；清洗方式：全自动清洗","型式：卧式；外形尺寸长*宽*高（mm）：2960*1950*1900 ;   冷却设备额定输入功率：12.62kW ；冷却设备型号：ZR-72     ",12.62,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1312,"畜牧水产养殖机械","畜产品采集加工机械设备","冷藏罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","天津市凯鑫华机械制造有限公司","牛奶冷藏罐","9NGQZ-10","容量:10000L；清洗方式：全自动清洗","型式：卧式；外形尺寸：长*宽*高（mm）：5100*2120*1900;冷却设备额定输入功率：15.96kW ；.冷却设备型号：ZR-125。             ",15.96,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1313,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","20—25马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA220","驱动型式：两驱；发动机功率：22马力/16.2kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3106mm×1200mm×2022mm；轴距：1538mm；轮距：前轮距1025mm，后轮距960mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮固定式；最小离地间隙：300mm；最小使用质量：1100kg；前后轴质量：前轴400kg，后轴700kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重60kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：13.77kW；最大牵引力：5.2kN；常发牌双缸CF2B22T发动机；标定功率：16.2kW；标定转速：2400r/min；转向方式：机械转向；制动系型式：干式、盘式；离合器型式：单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮4.00-14、后轮9.5-20；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",16.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1314,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","20—25马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA220-1","驱动型式：两驱；发动机功率：22马力/16.2kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm×1200mm×2055mm；轴距：1538mm；轮距：前轮距1025mm，后轮距960mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮固定式；最小离地间隙：285mm；最小使用质量：1100kg；前后轴质量：前轴400kg，后轴700kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重60kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：13.77kW；最大牵引力：5.2kN；常发牌单缸ZL1115发动机；标定功率：16.2kW；标定转速：2200r/min；转向方式：机械转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮4.00-14、后轮9.5-20；悬挂方式：0类、三点悬挂。",16.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1315,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","20—25马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF200","14.7kW；两轮驱动"," 外廊尺寸（mm）：2850*1360*1990；\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）14.7;\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 CZ380T\r\n轴距（mm）：1493；；\r\n最小使用质量（kg）：1040；\r\n最大前后配重(kg)80/112；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0：\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",14.7,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1316,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS280-H","功率（kW）:20.58；驱动方式：两轮驱动","外型尺寸（mm）：3200×1500×2090；\r\n发动机主要型号：JD2102\r\n发动机制造厂家：江苏江淮动力股份有限公司\r\n驱动方式：两轮驱动\r\n功率（kW）:20.58\r\n轴距（mm）：1705\r\n最小使用质量（kg）:1340\r\n轮胎型号（前/后）：5.00-15/9.5-24\r\n有无驾驶室：无\r\n变速箱型式：直齿（5+1）×2平面组成式\r\n变速箱换挡方式：啮合套\r\n",20.58,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1317,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","280","两驱；20.6kW","外廓尺寸：2870*1440*1950，驱动型式：两轮驱动，配套功率：20.6kW，发动机型号：SL2100ABT-2,制造商：福建力佳股份有限公司，轴距：1570，最小使用质量：1305，配重：0/160，档位数：8/2/0，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）*2组成式，驾驶室或安全架:否。 ",20.6,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1318,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖280","驱动方式：两轮驱动；功率：20.6kW","外廓尺寸（长×宽×高）：3030x1480x2170;驱动型式：4x2两驱动；发动机型号：SL2100ABT-2,福建力佳股份有限公司；选装发动机型号：TY2100 I,江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1710mm;最小使用质量：1340kg;最大配重质量（前/后）13.5/80kg；档位数（前进/倒退）：4x2/1x2;动力输出轴功率：17.6kW；变速箱型式：（4+1）x2组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式。",20.6,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1319,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS250-H","功率（kW）:18.5；驱动方式：两轮驱动","外型尺寸（mm）：3230×1530×2090；\r\n发动机主要型号：295TA-3；KM385BT\r\n发动机制造厂家：兖州市山拖发动机有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司\r\n驱动方式：两轮驱动\r\n功率（kW）:18.5\r\n轴距（mm）:1705\r\n最小使用质量（kg）:1340\r\n轮胎型号（前/后）：4.00-16/9.5-24\r\n有无驾驶室：无\r\n变速箱型式：直齿（5+1）×2平面组成式\r\n变速箱换挡方式：啮合套\r\n",18.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1320,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA250-1","驱动型式：两驱；发动机功率：25马力/18.38kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm×1200mm×2055mm；轴距：1538mm；轮距：前轮距1025mm，后轮距960mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮固定式；最小离地间隙：285mm；最小使用质量：1030kg；前后轴质量：前轴400kg，后轴630kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重60kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：15.64kW；最大牵引力：5.2kN；常发牌单缸ZL1122发动机；标定功率：18.38kW；标定转速：2200r/min；转向方式：机械转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-20；悬挂方式：0类、三点悬挂。",18.38,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1321,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","甘肃洮河拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","洮河-260","两轮驱动；功率：19.1kW；","外廓尺寸（长×宽×高）：3120×1290×1850(mm)；驱动型式：4×2二轮驱动；配套功率：19.1kW；发动机型号：KM385BT；发动机制造商：山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1720mm；最小使用质量：1200kg；配重：前48/后45(kg)；档位数（前进/倒退）：前进4×2/倒退1×2；变速箱型式：（4+1）×2组合式；驾驶室：否；安全架：有；轮距：前轮1010、1110、1210（mm）可调/后轮1100-1300mm可调；离合器型式：单片、干式、单作用、常结合；轮胎规格：前轮5.50-16/后轮9.5-24普通人字花纹、4层级",19.1,"通用类","2016/12/31","甘肃省"]
[1322,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF250","18.4kW; 两轮驱动","外廊尺寸（mm）：；2850 x 1360 x1990\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）;18.4\r\n配套发动机厂家及型号：莱动 KM385BT  江动 TY2100\r\n轴距（mm）：1493\r\n最小使用质量（kg）：1040\r\n最大前后配重(kg)80/112\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",18.4,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1323,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—250","两驱；18.4kW","外型尺寸（mm）：2840×(1280-1740)×1930；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:18.4；\r\n发动机型号：TY2100I；\r\n发动机制造厂家：江苏江淮动力股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1695；\r\n最小使用质量（kg）:1180；\r\n最大配重(前/后)kg：前配重：无，后配重70；\r\n挡位数：前进8/倒退2/-；\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-15/9.5-24 ",18.4,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1324,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS250C","功率（kW）:18.8；驱动方式：两轮驱动","外型尺寸（mm）：3230×1520×2100；\r\n发动机主要型号：KM385BT\r\n发动机制造厂家：山东莱动内燃机有限公司\r\n驱动方式：两轮驱动\r\n功率（kW）:18.8\r\n轴距（mm）:1840  \r\n最小使用质量（kg）:1380\r\n轮胎型号（前/后）：4.00-16/9.5-24\r\n有无驾驶室：无\r\n变速箱型式：直齿（4+1）×2组成式\r\n变速箱换挡方式：滑移齿轮式\r\n",18.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1325,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","280","驱动方式：两轮驱动;发动机标定功率：20.6kW。","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：20.6kW；发动机型号：SL2100ABT-2；发动机制造商：福建力佳股份有限公司；外廓尺寸（长×宽×高）（mm)：2870×1355×1950；轴距：1570mm；最小离地间隙：280mm(牵引卡底部)；最小使用质量：1305kg；动力输出轴输出功率：≥17.6kW；最大牵引力：5.5kN；框架上最大提升力：4.64kN。",20.6,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1326,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA280-1","驱动型式：两驱；发动机功率：28马力/20.6kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3212mm×1440mm×2100mm；轴距：1543mm；轮距：前轮距1025mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：335mm；最小使用质量：1050kg；前后轴质量：前轴400kg，后轴650kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌单缸CF28L发动机；标定功率：20.6kW；标定转速：2200r/min；转向方式：机械转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",20.6,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1327,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—250A","两驱；18.4kW","外型尺寸（mm）：3090×(1280-1740)×1930\r\n驱动方式：两轮驱动\r\n功率（kW）:18.4\r\n发动机型号：KM385BT\r\n发动机制造厂家：山东华源莱动内燃机有限公司\r\n轴距（mm）:1530/1590/1633\r\n最小使用质量（kg）:1160\r\n最大配重(前/后)kg：前配重48，后配重70\r\n挡位数：前进8/倒退2/-\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮\r\n安全架：无\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-15/9.5-24\r\n发动机制造厂家：常柴股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1695；\r\n最小使用质量（kg）:1290；\r\n最大配重(前/后)：后配重140；\r\n挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：  5.00-15/9.5-24",18.4,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1328,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-260","两驱；19.1kW\r\n","外廓尺寸3245×1450×2000; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)19.10;发动机型号;KM385BT,山东华源莱动内燃机有限公司;轴距（mm）1690,最小使用质量（kg）：1320;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）32/60kg;档位数（前进/后退）：8/2；变速箱型式，（4+1）×2组成式，驾驶室或安全架：规格型号LZT300.46.001，型式：两柱固定式；产品归档参数，两驱，19.1kW",19.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1329,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","神牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","SN280","两驱；20.6kW。","外廓尺寸（长×宽×高）：2900×1355×2110 mm，驱动型式：两轮驱动，发动机标定功率：20.6kW，发动机型号：SL2100ABT-2，发动机制造商：福建力佳股份有限公司，轴距：1570mm，最小使用质量：1230kg，最大配重（前/后）：30/240kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱型式：直齿（4+1）×2、平面组成式，驾驶室：无，安全架：无。",20.6,"通用类","2019/12/31","湖北省"]
[1330,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA250","驱动型式：两驱；发动机功率：25马力/18.4kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3266mm×1440mm×1980mm；轴距：1622mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节或无级调节；最小离地间隙：335mm；最小使用质量：1160kg；前后轴质量：前轴460kg，后轴700kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌三缸CF3B25T发动机或力佳牌双缸SL2100ABT-2发动机；标定功率：18.4或18.6kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",18.4,"通用类","2018/12/31","江苏省"]
[1331,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机",300,"22.05kW\r\n两轮驱动","尺寸：2730×1200×1765mm\r\n驱动型式：4×2两轮驱动\r\n轴距：1460mm\r\n柴油机生产厂家：山东华源莱动内燃机有限公司\r\n型号：莱动3T30，\r\n功率：22.05kW，\r\n最小使用质量：1102kg，\r\n档位数（前/倒）：4/2，\r\n变速箱型式（4+1）×2组成式，\r\n配重（前/后）58/62kg，\r\n带安全架。",22.05,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1332,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机",320,"两驱；23.5kW","外廓尺寸：2870*1500*1955，驱动型式：两轮驱动，配套功率：23.5kW，发动机型号：SL2105ABT-2,制造商：福建力佳股份有限公司，轴距：1570，最小使用质量：1275，配重：0/160，档位数：8/2/0，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）*2组成式，驾驶室或安全架:否。 ",23.5,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1333,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","300","发动机标定功率:22.1kW,驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3670×1530×1910，驱动方式：两轮驱动，发动机标定功率：22.1kW,发动机型号：ZN390T，发动机制造商：常柴股份有限公司，发动机标定转速（r/min）:2400,轴距（mm）:1880,轮距（前轮/后轮）（mm）:1210~1510/1210~1510,轮距（前轮/后轮）调整方式：伸缩管可调/翻转轮辐可调，最小离地间隙（mm）:390,最小使用质量（kg）:1580,前轴质量/后轴质量（kg）:510/1070,最大配重（前/后）（kg）:110/160,挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，发动机与离合器联接方式：直联，驾驶室或安全架：无，转向系型式：机械式，转向器型式：液压转向，制动系型式：双片、干式、盘式制动器、机械操纵，离合器型式：干式、双片、常结合、双作用，变速箱型式（F+R）:（4+1）×2，变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡，最终传动方式（前/后）：内置、外啮合、直齿圆柱齿轮副，轮胎型号(前轮/后轮)：5.50-16/11.2-24，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂",22.1,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1334,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","神牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","SN300","两驱；22.1kW。","外廓尺寸（长×宽×高）：2900×1410×2150 mm，驱动型式：两轮驱动，发动机标定功率：22.1kW，发动机型号：SL2105ABT-2，发动机制造商：福建力佳股份有限公司，轴距：1570mm，最小使用质量：1260kg，最大配重（前/后）：30/240kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱型式：直齿（4+1）×2、平面组成式，驾驶室：无，安全架：无。",22.1,"通用类","2019/12/31","湖北省"]
[1335,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY300","驱动型式：两轮驱动、功率（kW）：22.05kW；","外形尺寸：3320x1450x2000；驱动方式：4x2轮式；发动机标定功率（kW)22.05kW；发动机型号：3T30山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1775mm；最小使用质量：1200kg；最大配重（前/后）kg：38/39；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）x2组成式；驾驶室或安全架(有否）：否",22.05,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1336,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","甘肃洮河拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","洮河-300","两轮驱动；功率：22.1kW；","外廓尺寸（长×宽×高）：3150×1395×1830(mm)；驱动型式：4×2两轮驱动；配套功率：22.1kW；、发动机型号：KM390BT；发动机制造商：山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1760mm；最小使用质量：1185kg；配重：前48/后45（kg）；档位数（前进/倒退）：前进4×2/倒退1×2；变速箱型式：（4+1）×2组成式；驾驶室：否、安全架：有；轮距：前轮1010、1110、1210（mm）可调/后轮1100-1300mm可调；离合器型式：单片、干式、单作用、常结合；轮胎规格：前轮5.50-16/后轮9.5-24普通人字花纹、4层级",22.1,"通用类","2016/12/31","甘肃省"]
[1337,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN300","功率：22.1kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸mm:3200*1300*1930；2.驱动型式：4×2两轮驱动；3.配套功率kW：22.1；4.发动机型号:ZN390T；5.制造商：常柴股份有限公司；6.轴距mm：1695；7.最小使用质量kg:1290；8.配重kg:48/140；9.档位数:8/2/0；10.变速箱换挡形式:滑移齿轮（部分啮合套）；11.驾驶室或安全架：无；",22.1,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1338,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA300-1","驱动型式：两驱；发动机功率：30马力/22.06kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3212mm×1440mm×2100mm；轴距：1543mm；轮距：前轮距1025mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：335mm；最小使用质量：1050kg；前后轴质量：前轴400kg，后轴650kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌单缸CF30L发动机；标定功率：22.06kW；标定转速：2200r/min；转向方式：机械转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",22.06,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1339,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT300","功率22.1kW；驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸(mm)：3230*1550*1940,驱动形式：4*2两轮驱动，配套功率：22.1kW,轴距：1660mm，最小使用质量：1202KG，配重（前/后）：35/34KG,档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，起动方式：电起动，发动机型号：KM390BT,生产企业：山东华源莱动内燃机有限公司，变速箱型式：（4+1）*2组成式",22.1,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1340,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD300A","发动机标定功率（kW）：22.1；驱动方式：两驱","外廓尺寸：3140*1500*1900；驱动形式：4*2（两轮驱动）；配套功率（kW）：22.1；发动机型号：ZN390T;发动机制造商：常柴股份有限公司；轴距（mm）：1820；最小使用质量（kg）：1015；最大配重质量（前/后）（kg）：45/140；档位数(前进/倒退）：8F+2R;变速箱型式：（4+1）*2档组成式；驾驶室或安全架:无",22.1,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[1341,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300A-8","22.1kW;两轮驱动；","外廊尺寸（mm）： 3200  X 1425 X 2015\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）;22.1\r\n配套发动机厂家及型号：常柴ZN390T\r\n轴距（mm）：1689\r\n最小使用质量（kg）：1213\r\n最大前后配重(kg)；80/112\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1342,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-300A","发动机功率：22.1kW；驱动方式：两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：2840X1500X1880mm;轴距：1730mm;最小使用质量：1140kg;发动机型号：（莱动）3T30;档位：前8后2；发动机功率：22.1kW；驾驶室：无；变速箱型式：(4+1)X2档组成式。",22.1,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1343,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300AS","22.1kW;两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3120 x 1480 x 1990 \r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）;22.1\r\n配套发动机厂家及型号：常柴ZN390T\r\n轴距（mm）：1695\r\n最小使用质量（kg）：1295\r\n最大前后配重(kg);80/160\r\n档位数（前进/倒退/）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1344,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—300A","两驱；22.1kW","外型尺寸（mm）：3200×(1280-1740)×1930；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:22.1；\r\n发动机型号：ZN390T；\r\n发动机制造厂家：常柴股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1695；\r\n最小使用质量（kg）:1290；\r\n最大配重(前/后)：后配重140；\r\n挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：  5.00-15/9.5-24",22.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1345,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-300","两驱；22.1kW\r\n","外廓尺寸3245×1450×2000; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)22.10;发动机型号;KM390BT,山东华源莱动内燃机有限公司;轴距（mm）1690,最小使用质量（kg）：1320;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）32/60kg;档位数（前进/后退）：8/2；变速箱型式，（4+1）×2组成式，驾驶室或安全架：规格型号LZT300.46.001，型式：两柱固定式，产品归档参数，两驱，22.1kW\r\n",22.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1346,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300-16","22.1kW;两轮驱动；"," 外廊尺寸（mm）：；3460 X 1490 X 2170\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）;22.1\r\n配套发动机厂家及型号：江苏四达动力机械集团有限公司 SD485\r\n轴距（mm）：1798\r\n最小使用质量（kg）：1305\r\n最大前后配重(kg);120/160\r\n档位数（前进/倒退/）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1347,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-300","发动机功率：22.1kW；驱动方式：两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：2630X1240X1140mm;轴距：1470mm;最小使用质量：1070kg;发动机型号：（莱动）3T30;档位：前8后2；发动机功率：22.1kW；驾驶室：无；变速箱型式：（4+1）X2档组成式。",22.1,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1348,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300","22.1kW;两轮驱动","外廊尺寸（mm）：；3290 X1480 X 2025\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）;22.1\r\n配套发动机厂家及型号：常柴ZN390T 莱动 KM390BT2\r\n轴距（mm）：1710\r\n最小使用质量（kg）：1375\r\n最大前后配重(kg)；120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8F + 2R\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1349,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-300","标定功率： 22.1kW 驱动方式：四轮驱动","配套发动机功率：22.1kW  驱动方式：两轮驱动  外廓尺寸：3535×1485×1895mm  配套发动机厂家及型号：扬动股份有限公司 YND485T 轴距：1705mm 最小使用质量：1410kg 最大配重质量（前/后）：80/80kg 档位数：8/4/0 变速箱换挡方式：啮合套换挡  驾驶室或安全架形式：两柱式",22.1,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1350,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF320","23.5kW;两轮驱动；"," 外廊尺寸（mm）：3220 x 1480 x 2002\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）；23.5\r\n配套发动机厂家及型号：力佳 SL2105ABT-2  SL2108ABT-2\r\n轴距（mm）：1700\r\n最小使用质量（kg）：1417\r\n最大前后配重(kg)120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8F*2R\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",23.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1351,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300-10","22.1kW;两轮驱动","外廊尺寸（mm）：；3240 X 1480 X 1990\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）;22.1\r\n配套发动机厂家及型号：四达SD485\r\n轴距（mm）：1700\r\n最小使用质量（kg）：1275\r\n最大前后配重(kg);80/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8F+2R\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1352,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","山东大唐中垦农业装备有限公司","轮式拖拉机","威牛-300","两驱；22.05kW","结构尺寸（长*宽*高cm）:312*158*225 \r\n整机质量（kg）:1370 \r\n配套动力（kW）:22.05 \r\n型式:4*2轮式 \r\n用途:农用 \r\n轴距（mm）:1770 \r\n轮距（前轮/后轮）mm:1150、1250、1350、1450/1350、\r\n1450 \r\n轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩套管/翻转辐板 \r\n最小离地间隙（离底部位）mm:400（牵引板底部） \r\n前轴质量/后轴质量（kg）:590/780 \r\n最大配重（前/后）kg:0/55 \r\n挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0\r\n发动机商标或品牌:江动 \r\n型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 \r\n型号:JD2102 \r\n企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 \r\n吸气方式:自然吸气\r\n企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 \r\n吸气方式:自然吸气 \r\n气缸数（缸）:2 \r\n缸径*行程mm:102*105 \r\n排量（L）:1.65 \r\n压缩比:（18.5±0.5）：1 \r\n标定转速（r/min）:2400 \r\n起动机型号:QDJ152TD \r\n冷却系统型式:强制循环水冷 \r\n排放标准:国Ⅱ \r\n前照灯:QJDJ-SJ-550 \r\n安全架：有",22.05,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1353,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-300","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：22.1kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）: 3320×1560×1930（至消声器）（㎜）；驱动型式: 两轮驱动；发动机标定功率: 22.1（kW）;发动机型号: 3T30;发动机企业名称: 山东华源莱动内燃机有限公司；发动机标定转速（r/min）2350；轴距：1700（㎜）；最小使用质量1135（㎏）；最大配重（前/后）: 24/80（㎏）；档位数（前进/倒退）：8/2；变速箱型式：二轴式、（4+1）×2组成式；驾驶室或安全架：无；转向器型式：转阀式静液压转向器；离合器型式：干式、单作用、摩擦式；变速箱换档方式：滑动齿轮、啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：5.50-16/11.2-24；液压悬挂系统型式：分置式或半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",22.1,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1354,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY300","驱动型式：两轮驱动、功率：22.1kW","驱动型式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（mm）：2944×1560×1965；轴距(mm)：1559；轮距（mm）:970、1070、1170、1270/1000、1100、1200、1300出厂：1170/1200；轮距调节方式（前/后）：有级可调/有级可调；最小离地间隙（mm）:345（变速箱底部）；最小使用质量（kg）:1160；最大配重（前/后）（kg）:48/300;档位数（前进/倒退）：8/2；联接方式：直联；配套发动机：型号JD2102T（制造商：江苏江淮动力股份有限公司、功率：22.1kW、转速：2400r/min）;变速箱型式：（4+1）×2组成式；换挡方式：滑移齿轮；转向系型式：前轮机械转向；转向器型式：球面蜗杆滚轮式；制动系型式：机械蹄式；离合器型式：干式、单作用、常结合；轮胎型号：5.50-16/9.50-24；悬挂装置类别：1类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：540或720r/min;安全架型号：404.46.001",22.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1355,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFB300","驱动型式：两驱；发动机功率：30马力/22.1kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3047mm×1410mm×2017mm；轴距：1620mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：377mm；最小使用质量：1211kg；前后轴质量：前轴471kg，后轴740kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重90kg；档位数：前进8/倒退2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：18.8kW；最大牵引力：5.2kN；常发牌三缸CF3B30T发动机；标定功率：22.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：机械转向；制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",22.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1356,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA300","驱动型式：两驱；发动机功率：30马力/22.1kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3266mm×1440mm×1980mm；轴距：1622mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节或无级调节；最小离地间隙：335mm；最小使用质量：1160kg；前后轴质量：前轴460kg，后轴700kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌三缸CF3B30T发动机或力佳牌双缸SL2105ABT-2发动机；标定功率：22.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮9.5-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",22.1,"通用类","2018/12/31","江苏省"]
[1357,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—300D","两驱；22.1kW","外型尺寸（mm）：2500×1230×1150；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:22.1；\r\n发动机型号：JD2102；\r\n发动机制造厂家：江苏江淮动力股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1475；\r\n最小使用质量（kg）:1000；\r\n最大配重(前/后)kg：前无/后80；\r\n挡位数(前进/倒退/爬行)：前进8/倒退2；\r\n变速箱型式：(4+1) × 2组成式 ；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 4.00-12/9.5-16",22.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1358,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖300","驱动方式：两轮驱动；功率：22.1kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3230x1480x2270;驱动型式：4x2轮式；发动机型号：SL3100ABT-2,福建力佳股份有限公司；轴距：1740mm;最小使用质量：1370kg;最大配重（前/后）50/140kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0;变速箱型式：（4+1）x2平面组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式，山东山拖凯泰农业装备有限公司生产。",22.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1359,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机",320,"驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：23.5kW。","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：23.5kW；发动机型号：SL2105ABT-2；发动机制造商：福建力佳股份有限公司；外廓尺寸（长×宽×高）（mm)：2870×1400×2030；轴距：1570mm；最小离地间隙：355mm(牵引卡底部)；最小使用质量：1320kg；动力输出轴输出功率：≥20.0kW；最大牵引力：6.5kN；框架上最大提升力：5.29kN。",23.5,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1360,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD320","功率：23.5kW；驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高）：2810*1400*2120，驱动型式：4*2两轮驱动，标定功率kW:23.5，发动机型号：SL2105ABT-2,制造商：福建力佳股份有限公司，轴距1610mm，最小使用质量1315kg，配重前/后（KG）:0/140,档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱形式：（4+1）X2组合式，驾驶室或安全架：无",23.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1361,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF300A","22.1kW;两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3120 x 1480 x 1990 \r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）;22.1\r\n配套发动机厂家及型号：常柴ZN390T 莱动 KM390BT2 江动 JDM390T6\r\n轴距（mm）：1689\r\n最小使用质量（kg）：1213\r\n最大前后配重(kg);80/160\r\n档位数（前进/倒退/）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1362,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS360","功率（kW）:26.5；驱动方式：两轮驱动","外型尺寸（mm）：3185×1500×2090；\r\n发动机主要型号：TY3100IT\r\n发动机制造厂家：江苏江淮动力股份有限公司\r\n驱动方式：两轮驱动\r\n功率（kW）:26.5\r\n轴距（mm）:1840\r\n最小使用质量（kg）:1440\r\n轮胎型号（前/后）：5.00-15/11.2-24\r\n有无驾驶室：无\r\n变速箱型式：直齿（4+1）×2组成式\r\n变速箱换挡方式：滑移齿轮式\r\n",26.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1363,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ350A","功率:25.8kW；驱动方式：两轮驱动\r\n","结构尺寸（长*宽*高cm）：3700*1620*1770 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：1770 配套动力（kW）：25.8 轴距：1800cm 配套发动机型号：一拖动力YND485T 最大配重（kg）：72/180 档位数：8+8 安全架：有 变速箱形式：4x（2+2）组成式",25.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1364,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS380","功率（kW）:27.9；驱动方式：两轮驱动","外型尺寸（mm）：3195×1500×2105；\r\n发动机主要型号：JD3102T\r\n发动机制造厂家：江苏江淮动力股份有限公司\r\n驱动方式：两轮驱动\r\n功率（kW）:27.9\r\n轴距（mm）:1840\r\n最小使用质量（kg）:1440\r\n轮胎型号（前/后）：6.00-15/11.2-28\r\n有无驾驶室：无\r\n变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组成式\r\n变速箱换挡方式：滑移齿轮式\r\n",27.9,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1365,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY350","驱动型式：两轮驱动；功率（kW）：25.8kW；","外形尺寸：3360x1450x2000；驱动方式：4x2轮式；发动机标定功率（kW)25.8kW；发动机型号：4L22BT山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1775mm；最小使用质量：1200kg；最大配重（前/后）kg：38/39；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）x2组成式；驾驶室或安全架(有否）：否",25.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1366,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF360","26.5kW;两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3460 X 1490 X 2170\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）26.5\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 ZN485T\r\n轴距（mm）：1798\r\n最小使用质量（kg）：1430\r\n最大前后配重(kg)120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",26.5,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1367,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF350","25.73kW;两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3300 X 1520 X 2020\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）25.73\r\n配套发动机厂家及型号：江动 TY3100I\r\n轴距（mm）：1730\r\n最小使用质量（kg）：1416\r\n最大前后配重(kg)117/157\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",25.73,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1368,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400-10","29.4kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3240 X 1480 X 1990\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）29.4\r\n配套发动机厂家及型号：四达 SD490T2  常柴ZN490BT\r\n轴距（mm）：1700\r\n最小使用质量（kg）：1305\r\n最大前后配重(kg)120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1369,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖400A","驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3445x1680x2230;驱动型式：4x2轮式；发动机型号：YD4RT5,扬动股份有限公司；选装发动机型号：4L23BT，山东华源莱动内燃机有限公司,JDM490T3，江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1805mm;最小使用质量：1256kg;最大配重（前/后）60/228kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0;变速箱型式：（4+1）x2平面组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1370,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC400J","驱动型式：两驱；发动机功率：40马力/29.4kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2375mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：1760kg；前后轴质量：前轴620kg，后轴1140kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：8.0kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮12.4-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1371,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400-15","29.4kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3145 X 1350 X 1990\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）29.4\r\n配套发动机厂家及型号：四达 SD490T2  常柴 ZN490BT\r\n轴距（mm）：1700\r\n最小使用质量（kg）：1310\r\n最大前后配重(kg)20/20\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1372,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-400E","发动机功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3605X1485X2140mm;轴距：1775mm;最小使用质量：1600kg;发动机型号：（扬动）YSD490T;档位：前8后4；发动机功率：29.4kW；驾驶室：无;变速箱型式：4X(2+1)档组成式。",29.4,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1373,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN400","功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸mm:3292*1435*2133；2.驱动型式：4×2两轮驱动；3.配套功率kW：29.4；4.发动机型号:ZN490BT；5.制造商：常柴股份有限公司；6.轴距mm：1839；7.最小使用质量kg:1795；8.配重kg:48/160；9.档位数:8/2/0；10.变速箱换挡形式:滑动齿轮；11.驾驶室或安全架：无；",29.4,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1374,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-400A","发动机功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3265X1320X1320mm;轴距：1583mm;最小使用质量：1045kg;发动机型号：（莱动）4L23BT;档位：前8后2；发动机功率：29.4kW；驾驶室：无;变速箱型式：(4+1)X2档组成式。",29.4,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1375,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—400C","两驱；29.4kW","外型尺寸（mm）：3430×(1280～1740)×1950\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:29.4；\r\n发动机型号：MYE4A；\r\n发动机制造厂家：马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司；\r\n轴距（mm）:1805；\r\n最小使用质量（kg）:1200；\r\n最大配重(前/后)：前配重48，后配重140；\r\n挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；\r\n变速箱型式：(4+1) × 2组成式 ；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 5.00-15 / 11.2-24；\r\n选装件发动机型号/名称：1.JDM490T3/江苏江淮动力股份有限公司；2.ZN490BT/常柴股份有限公司；3.KM490BT/山东华源莱动内燃机有限公司；4.YD4RT5/扬动股份有限公司",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1376,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M400L-E","驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kW\r\n","\"结构尺寸（mm）：2927*1250*1250；整机质量（kg）：1200；轴距（mm）：1650；前后轮轮距（mm）：977、1027、1077/1000；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0：轮胎规格（前轮/后轮）：4.5-12/9.5-16；配套发动机厂家及型号：莱动4L23BT\r\n全柴4B2-40M22\"\r\n",29.4,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1377,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖400B","驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kW\r\n"," 外廓尺寸（长×宽×高）：3360x1590x2240;驱动型式：4x2轮式；发动机型号：4L23BT，山东华源莱动内燃机有限公司；选装发动机型号：YD4RT5,扬动股份有限公司,JDM490T3，江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1750mm;最小使用质量：1381kg;最大配重（前/后）45/76kg；档位数（前进/倒退/爬行）：10/2/0;变速箱型式：（5+1）x2平面组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式。",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1378,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-400A","两驱；29.5kW","外廓尺寸3180×1250×1200; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)29.5;发动机型号;KM490BT1,山东华源莱动内燃机有限公司,选装:ZN490BT,常柴股份有限公司,选装:JDM490T3,江苏江淮动力股份有限公司,轴距（mm）1590,最小使用质量（kg）：1220;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）42/56kg;档位数（前进/后退）：8/2；变速箱型式:2轴(4+1)×2组成式((4+4)×2或(4+1)×2×2选装，驾驶室或安全架:无,产品归档参数，两驱，29.5kW",29.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1379,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD400","功率：29.4kW；驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高）：3532*1613*2170，驱动型式：4*2两轮驱动，标定功率kW:29.4，发动机型号：C490BT-8,制造商：浙江新柴股份有限公司，轴距1873mm，最小使用质量1620kg，配重前/后（KG）:60/120,档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱形式：（4+1）X2组合式，驾驶室或安全架：无",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1380,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD404","功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高）：3520*1610*2160，驱动型式：4*4四轮驱动，标定功率kW:29.4，发动机型号：C490BT-8,制造商：浙江新柴股份有限公司，轴距1940mm，最小使用质量1860kg，配重前/后（KG）:62/120,档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱形式：（4+1）X2组合式，驾驶室或安全架：无",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1381,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH400C","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4\r\n","外廓尺寸：3790*1620*2510；驱动形式：4×2两轮驱动；发动机标定功率：29.4kW，发动机型号及制造商：QC490T40，安徽全柴动力股份有限公司，力佳牌SL3105ABT-2;轴距（mm）:1968；最小使用质量：2030kg；最大配重（前后）：108kg/180kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；变速箱型式：2轴4×（2+1）挡组成式；有驾驶室轮距（mm）（前轮/后轮）：1200、1300、1400、1500（常用1300）/1200、1300、1400、1500（常用1300）；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级可调/有级可调；",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1382,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ400","功率:29.4kW；驱动方式：两轮驱动\r\n","结构尺寸（长*宽*高cm）：3780×1750×2130 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：1910 配套动力（kW）：29.4 轴距：1880cm 配套发动机型号：新柴C490BT-8 最大配重（kg）：108／360 档位数：8+4 安全架：有 变速箱形式：4x（2+1）组成式\r\n",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1383,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ400-I","功率:29.4kW；驱动方式：两轮驱动\r\n","结构尺寸（长*宽*高cm）：3805×1800×2355 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：2000 配套动力（kW）：26 轴距：2020cm 配套发动机型号：新柴C490BT-8 最大配重（kg）：140/360 档位数：8+8 安全架：有 变速箱形式：4×(2+2)组成式",29.4,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1384,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","400","发动机标定功率:29.4kW,驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3700×1500×2180，驱动方式：两轮驱动，发动机标定功率：29.4kW,发动机型号:B490BT，发动机制造商：浙江新柴股份有限公司，发动机标定转速（r/min）:2400,轴距（mm）:1760,轮距（前轮/后轮）（mm）:1210~1510/1210~1510,轮距（前轮/后轮）调整方式：伸缩管可调/翻转轮辐可调，最小离地间隙（mm）:430,最小使用质量（kg）:1880,前轴质量/后轴质量（kg）:720/1040,最大配重（前/后）（kg）:110/200,挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，发动机与离合器联接方式：直联，驾驶室或安全架：无，转向系型式：全液压转向，转向器型式：静液压转向，制动系型式：双片、干式、盘式制动器、机械操纵，离合器型式：干式、双片、常结合、双作用，变速箱型式（F+R）:（4+1）×2，变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡，最终传动方式（前/后）：无/行星减速机构，轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-28，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂",29.4,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1385,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—400D","两驱；29.4kW","外型尺寸（mm）：2920(2740)×1240(1250)×1230(1270)；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:29.4；\r\n发动机型号：MYE4A；\r\n发动机制造厂家：马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司；\r\n轴距（mm）:1755(1710)；\r\n最小使用质量（kg）:1140(1100)；\r\n最大配重(前/后)kg：前无/后80；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退2；\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 4.00-12/9.5-16；\r\n选装件发动机型号/名称：1.JDM490T3/江苏江淮动力股份有限公司；2.4L23BT/山东华源来动内燃机有限公司；3.ZN490BT/常柴股份有限公司",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1386,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ400-II","功率:29.4kW；驱动方式：两轮驱动\r\n","结构尺寸（长*宽*高cm）：3805×1800×2300 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：2100 配套动力（kW）：26 轴距：2020cm 配套发动机型号：新柴C490BT-8 最大配重（kg）：140/360 档位数：8+8 驾驶室：有 变速箱形式：4×(2+2)组成式\r\n",29.4,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1387,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东大唐中垦农业装备有限公司","轮式拖拉机","威牛-400","两驱；29.4（kW）","结构尺寸（长*宽*高cm）:323*158*225 \r\n整机质量（kg）:1400 \r\n配套动力（kW）:29.4 \r\n型式:4*2轮式 \r\n用途:农用 \r\n轴距（mm）:1850 \r\n轮距（前轮/后轮）mm:1130、1230、1330、1430/1370、\r\n1470 \r\n轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩套管/翻转辐板 \r\n最小离地间隙（离地部位）mm:430（牵引板底部） \r\n前轴质量/后轴质量（kg）:650/750 \r\n最大配重（前/后）kg:0/55 \r\n挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 \r\n轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩套管/翻转辐板 \r\n最小离地间隙（离地部位）mm:430（牵引板底部） \r\n前轴质量/后轴质量（kg）:650/750 \r\n最大配重（前/后）kg:0/55 \r\n挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 \r\n各挡理论速度（km/h）:前进：2.31、2.92、4.75、7.54、\r\n9.07、11.45、18.63、29.55 倒退：2.16、8.46 \r\n发动机与离合器的联接方式:直联 \r\n起动方式:电起动\r\n发动机商标或品牌:江动 \r\n型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 \r\n型号:JDM490T3 \r\n企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 \r\n吸气方式:自然吸气 \r\n气缸数（缸）:4 \r\n缸径*行程（mm）:90*100 \r\n排量（L）:2.545 \r\n压缩比:18：1 \r\n标定转速（r/min）:2300 \r\n起动机型号:QDJ1308 \r\n冷却系统型式:强制循环水冷 \r\n排放标准:国Ⅱ \r\n前照灯:QJDJ-SJ-550 \r\n安全架：有",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1388,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY400","驱动型式：两轮驱动、功率：29.4kW","驱动型式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（mm）：3082×1560×1965；轴距(mm)：1690；轮距（mm）:970、1070、1170、1270/1000、1100、1200（出厂）、1300；轮距调节方式（前/后）：有级可调/有级可调；最小离地间隙（mm）:345（变速箱底部）；最小使用质量（kg）:1170；最大配重（前/后）（kg）:48/350；档位数（前进/倒退）：8/2；联接方式：直联；配套发动机：型号4L23BT（制造商：山东华源莱动内燃机有限公司、功率：29.4kW、转速：2400r/min）;选装发动机（型号JDM490T3、制造商：江苏江淮动力股份有限公司、功率：29.4kW、转速：2400r/min）;变速箱型式：（4+1）×2组成式；换挡方式：滑移齿轮；转向系型式：前轮机械转向；转向器型式：球面蜗杆滚轮式；制动系型式：机械蹄式；离合器型式：干式、单作用、常结合；轮胎型号：5.50-16/9.50-24；悬挂装置类别：1类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：540/720r/min；安全架型号：选装HT404.46.011",29.4,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1389,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东中特机械设备有限公司","轮式拖拉机","山东中特400","驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kW","外廓尺寸（长×宽×高）：3270×1450×2070mm；驱动型式：四轮驱动；配套功率：29.4kW；发动机型号：4L23BT；发动机制造商：山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1820mm；最小使用质量：1210kg；配重（最大）（前/后）：48/100kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：(4+1)×2机械组成式；安全架型号：46.008；安全架型式：两柱式；液压悬挂系统型式：半分置式；动力输出轴转速：540/720r/min",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1390,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT400","功率29.4kW；驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸(mm)：3470*1310*1930,驱动形式：4*2两轮驱动，配套功率：29.4kW,轴距：1810mm，最小使用质量：1250KG，配重（前/后）：130/302KG,档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，起动方式：电起动，发动机型号：4L23BT,生产企业：山东华源莱动内燃机有限公司，变速箱型式：（4+1）*2组成式",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1391,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方400D","两驱，功率29.4kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3200×1340×1220（至方向盘）（㎜）；驱动型式: 两轮驱动；发动机标定功率: 29.4（kW）;发动机型号: JDM490T3;发动机企业名称: 江苏江淮动力股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2300；轴距：1750（mm）；轮距（前轮/后轮）：970/1080（㎜）；最小使用质量1150（㎏）；最大配重（前/后）: 0/30（㎏）；档位数（前进/倒退）：6/2；变速箱型式：2×（3+1）组成式；驾驶室或安全架：无；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：干式、双作用；变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/9.5-16；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂\r\n",29.4,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1392,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","400","功率：29.4kW/29.5kW/40马力；驱动方式：两轮驱动","功率:40马力；驱动型式:二轮；液压转向，尺寸(mm)：3737×1650×1530；整机重量(kg)：1720；发动机型号：扬动YSD490T（选装新柴C490BT-8，常柴ZN490BT）；挡位数:8+4；离合器：双作用；动力输出轴（r/min）:540/720。前后轮6.00-16/12.4-28,前后轮距(mm)1250～1450/1200～1600，提升器：力、位调节，前4后4配重",29.4,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1393,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","400","29.4kW\r\n两轮驱动","尺寸：3185×1375×2050mm，\r\n轴距：1685mm，\r\n柴油机生产厂家：山东华源莱动内燃机有限公司，\r\n型号：莱动4L23BT，\r\n功率：29.4w，\r\n驱动型式：4×2两轮驱动，\r\n最小使用质量：1309kg，\r\n配重：25/78kg\r\n档位数（前/后）：8/2\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式，\r\n有安全架。",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1394,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH400","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4\r\n","外廓尺寸：3790*1620*2340；驱动形式：4×2两轮驱动；发动机标定功率：29.4kW，发动机型号及制造商：QC490T40，安徽全柴动力股份有限公司，力佳牌SL3105ABT-2;轴距（mm）:1968；最小使用质量：1850kg；最大配重（前后）：108kg/180kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；变速箱型式：2轴4×（2+1）挡组成式；无驾驶室轮距（mm）（前轮/后轮）：1200、1300、1400、1500（常用1300）/1200、1300、1400、1500（常用1300）；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级可调/有级可调；",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1395,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","神牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","SN400","两驱；29.4kW。","外廓尺寸（长×宽×高）：3270×1600×2110mm，驱动型式：两轮驱动，发动机标定功率：29.4kW，发动机型号：C490BT-6，发动机制造商：浙江新柴股份有限公司，轴距：1760mm，最小使用质量：1520kg，最大配重（前/后）：30/330kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱型式：直齿（4+1）×2、平面组成式，驾驶室：无，安全架：无。",29.4,"通用类","2019/12/31","湖北省"]
[1396,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方400B","两驱，功率29.4kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3200×1340×1200（㎜）；驱动型式: 两轮驱动；发动机标定功率: 29.4（kW）;发动机型号: ZN490BT;发动机企业名称: 常柴股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2400；轴距：1750（mm）；轮距（前轮/后轮）：970/1080（㎜）；最小使用质量1150（㎏）；最大配重（前/后）: 36/30（㎏）；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）×2组成式；驾驶室或安全架：否；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：干式、单作用；变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/13.6-16；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",29.4,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1397,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400B-8","29.4kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3460 X 1490 X 2210\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）29.4 \r\n配套发动机厂家及型号：常柴 ZN409BT\r\n轴距（mm）：1913\r\n最小使用质量（kg）：1450\r\n最大前后配重(kg)120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",29.4,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1398,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—400A","两驱；29.4kW","外型尺寸（mm）：3395×1435×2133；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:29.4；\r\n发动机型号：ZN490T；\r\n发动机制造厂家：常柴股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1839；\r\n最小使用质量（kg）:1528；\r\n最大配重(前/后)：前配重48，后配重180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退2/-；\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 6.00-16/11.2-28",29.4,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1399,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-400","标定功率：29.4kW  驱动方式：两轮驱动\r\n","标定功率：29.4kW  驱动方式：两轮驱动 结构尺寸：3910×1700×2130mm  整机质量：2050kg  配套发动机厂家及型号：浙江新柴股份有限公司C490BT-8  轴距：1940mm  轮距：1200-1500/1200-1500  轮距调整方式（前轮/后轮）：可调/翻转轮辋  档位数：12/12/0  变速箱换挡方式：啮合套  有安全架",29.4,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1400,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RD400-A","发动机功率：29.4kW；驱动方式：两驱","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3360×1500×1960;驱动方式：两驱；发动机功率：29.4kW；发动机型号：JDM490T3;制造商：江苏江淮动力股份有限公司；轴距mm：1840；最小使用质量kg：1555；最大配重（前/后）kg：54/186;档位数(前进/倒退）：8+8；变速箱型式：（1+1）×4×2组成式；选装两柱式安全架；悬挂装置型式：后置三点悬挂；",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1401,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD400A","发动机标定功率（kW）：29.4；驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸：3140*1500*1900；驱动形式：4*2（两轮驱动）；配套功率（kW）：29.4；发动机型号：JDM490T3;发动机制造商：江苏江淮动力股份有限公司；轴距（mm）：1820；最小使用质量（kg）：1015；最大配重质量（前/后）（kg）：45/140；档位数(前进/倒退）：8F+2R;变速箱型式：（4+1）*2档组成式；驾驶室或安全架:无",29.4,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[1402,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","HT400","驱动方式：两轮驱动；功率：29.4kW\r\n","\"结构尺寸（mm）：3340*1500*2051；整机质量（kg）：1480；轴距（mm）：1776；前后轮轮距（mm）：1100、1200、1300/960-1460；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0：轮胎规格（前轮/后轮）：6.0-16/12.4-24、11.2-24；配套发动机厂家及型号：全柴4B2-40M22\r\n莱动4L23BT\"\r\n",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1403,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-400","发动机功率：29.5kW；驱动方式:两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3780X1640X2170mm;轴距：1950mm;最小使用质量：1875kg;发动机型号：（扬动）YSD490T;档位：前12后12；发动机功率：29.5kW；驾驶室：无;变速箱型式：4X3X(1+1)档组成式。",29.5,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1404,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC400A","驱动型式：两驱；发动机功率：40马力/29.4kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2262mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：1600kg；前后轴质量：前轴585kg，后轴1015kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：8.0kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮12.4-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1405,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC400","驱动型式：两驱；发动机功率：40马力/29.4kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2262mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：1600kg；前后轴质量：前轴585kg，后轴1015kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：8.0kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.00-15、后轮12.4-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1406,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-400","两驱；29.4kW\r\n","外廓尺寸3770×1615×2100; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)29.4;发动机型号;ZN490BT,常柴股份有限公司;选装:JDM490T3,江苏江淮动力股份有限公司，选装：4L23BT，山东华源莱动内燃机有限公司，轴距（mm）1920,最小使用质量（kg）：1905;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）72/80kg;档位数（前进/后退）：8/4；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，两驱，29.4kW",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1407,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-400","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：29.4kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3600×1485×1940（至消声器）（㎜）；驱动型式: 两轮驱动；发动机标定功率: 29.4（kW）;发动机型号: YSD490T;发动机企业名称: 中国一拖（姜堰）动力有限公司扬动股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2400；轴距：1780（㎜）；最小使用质量1535（㎏）；最大配重（前/后）: 24/80（㎏）；档位数（前进/倒退）：8/4；变速箱型式： 4×（2+1）档组成式；驾驶室或安全架：无；转向器型式：转阀式静液压转向器；离合器型式：10英寸干式单作用或双作用；变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：5.5-16/11.2-24；液压悬挂系统型式：分置式或半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",29.4,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1408,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY400","驱动型式：两轮驱动;功率(kW)：29.4kW；","外形尺寸：3360x1450x2000；驱动方式：4x2轮式；发动机标定功率（kW)29.4kW；发动机型号：4L23BT山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1775mm；最小使用质量：1140kg；最大配重（前/后）kg：38/39；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）x2机械组成式；驾驶室或安全架(有否）：否",29.4,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1409,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF400B","29.4kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3460 X 1490 X 2210\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）29.4\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 ZN490BT 江动 JDM490T3\r\n轴距（mm）：1798\r\n最小使用质量（kg）：1445\r\n最大前后配重(kg)120/320\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",29.4,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1410,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-450","发动机功率：33.1kW；驱动方式:两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3780X1640X2170mm;轴距：1950mm;最小使用质量：1875kg;发动机型号：（扬动）YD4JT;档位：前12后12；发动机功率：33.1kW；驾驶室：无；变速箱型式：4X3X(1+1)档组成式。",33.1,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1411,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-450A","两驱；34kW","外廓尺寸3180×1250×1200; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)34;发动机型号;JDM490T5,江苏江淮动力股份有限公司,选装:4L68,常柴股份有限公司,选装:JD495BT3,江苏江淮动力股份有限公司,轴距（mm）1590,最小使用质量（kg）：1220;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）42/56kg;档位数（前进/后退）：8/2；变速箱型式:2轴(4+1)×2组成式((4+4)×2或(4+1)×2×2选装，驾驶室或安全架:无,产品归档参数，两驱，34kW",34,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1412,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-450E","发动机功率：33.1kW；驱动方式：两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3605X1485X2140mm;轴距：1775mm;最小使用质量：1600kg;发动机型号：（扬动）YD4JT;档位：前8后4；发动机功率：33.1kW；驾驶室：无;变速箱型式：4X(2+1)档组成式。",33.1,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1413,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY450","驱动型式：两轮驱动、功率：33.1kW","驱动型式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（mm）：3600×1540×2110（1470消音器下置）；轴距(mm)：1880；轮距（mm）:970、1070、1170、1270/1000、1100、1200、1300；轮距调节方式（前/后）：有级可调/有级可调；最小离地间隙（mm）:290（变速箱底部）；最小使用质量（kg）:1380；最大配重（前/后）（kg）:48/300;档位数（前进/倒退）：8/2；联接方式：直联；配套发动机：型号4L100BT（制造商：山东华源莱动内燃机有限公司、功率：33.1kW、转速：2300r/min）;选装发动机（型号JDM490T2、制造商：江苏江淮动力股份有限公司、功率：33kW、转速：2200r/min）;选装发动机：（型号A495BT、制造商：浙江新柴股份有限公司、功率：33.1kW、转速：2400r/min)；选装发动机：（型号4B2-45M22、制造商：安徽全柴动力股份有限公司、功率：33.1kW、转速：2400r/min)；变速箱型式：（4+1）×2组成式；换挡方式：滑移齿轮和啮合套；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械蹄式；离合器型式：单片、干式、单作用、常结合；轮胎型号：5.50-16/9.5-24；悬挂装置类别：1类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：540/720r/min；安全架：无",33.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1414,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖450B","驱动方式：两轮驱动；功率：33.1kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3430x1530x2285;驱动型式：4x2二轮驱动；发动机型号：YD4JT,扬动股份有限公司；选装发动机型号：4B2-45M22，安徽全柴动力股份有限公司；轴距：1970mm;最小使用质量：1299kg;最大配重（前/后）35/118kg；档位数（前进/倒退）：10/2;变速箱型式：（5+1）x2组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式。",33.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1415,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-450","驱动方式：两轮驱动；功率：33.1kW","外廓尺寸（mm）：3910*1620*2130；驱动形式：两轮驱动；配套功率：33.1kW;常柴发动机：型号：4G33T，轴距：1956mm;最小使用质量：2030kg；最大配重质量（前/后）kg：144/360；挡位数：前进8/倒退2，变速箱型式;：4*（2＋1）组成式； 无驾驶室，无安全架；前后轮胎：6.0-16/12.4-28.",33.1,"通用类","2017-12-31","北京市"]
[1416,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖450A","驱动方式：两轮驱动；功率：33.1kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3030x1620x2400;驱动型式：4x2轮式；发动机型号：4B2-45M22，安徽全柴动力股份有限公司；选装发动机型号：YD4JT,扬动股份有限公司；轴距：1900mm;最小使用质量：1322kg;最大配重质量（前/后）43/116kg；档位数（前进/倒退）：8/2;变速箱型式：（4+1）x2组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式。",33.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1417,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF450","33.1kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3315 X 1615 X 2250\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）33.1\r\n配套发动机厂家及型号：江动 JD4195BT4  新柴A496BT 常柴4G33T  4L68T\r\n轴距（mm）：1855\r\n最小使用质量（kg）：1900\r\n最大前后配重(kg)：160/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12/4：12/12（选装梭行档）\r\n变速箱形式：4 X(3+1)组成式变速  选装梭行档时为（1+1）x 4 x 3组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式。\r\n",33.1,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1418,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF480C","35.3kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3815 X 1700 X 2390\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）35.3\r\n配套发动机厂家及型号：新柴 A498BT-11\r\n轴距（mm）：1855\r\n最小使用质量（kg）：2080\r\n最大前后配重(kg)160/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0\r\n变速箱形式：4 x3 x(1+1)组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",35.3,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1419,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY450","驱动型式：两轮驱动；功率（kW）：33.1kW；","外形尺寸：3460x1500x1970；驱动方式：4x2轮式；发动机标定功率（kW)33.1kW；发动机型号：JDM490T5江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1820mm；最小使用质量：1335kg；最大配重（前/后）kg：42/40；档位数（前进/倒退）：8/2；变速箱型式：（4+1）x2组合式；驾驶室或安全架(有否）：否",33.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1420,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-450","两驱；33.1kW\r\n","外廓尺寸3770×1615×2100; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)33.1;发动机型号;A495BT,浙江新柴股份有限公司,选装:JD495BT2,江苏江淮动力股份有限公司，选装：4L68，常柴股份有限公司，轴距（mm）1290,最小使用质量（kg）：1905;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）72/80kg;档位数（前进/后退）：8/4；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，两驱，33.1kW",33.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1421,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖450","驱动方式：两轮驱动；功率：33.1kW","外廓尺寸（长×宽×高）：3900x1670x2620;驱动型式：4x2二轮驱动；发动机型号：KM496BT，山东华源莱动内燃机有限公司；选装发动机型号：YD4JT,扬动股份有限公司；轴距：2010mm;最小使用质量：1846kg;最大配重质量（前/后）128/84kg；档位数（前进/倒退）：4x2/2x2;动力输出轴功率：26.6kW；变速箱型式：（4+2）x2组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式。",33.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1422,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500","36.8kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3815 X 1615 X 2250\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）36.8\r\n配套发动机厂家及型号：江动 JD4100BT3  新柴 498BT 常柴4G33T 4L68T\r\n轴距（mm）：1855\r\n最小使用质量（kg）：1910\r\n最大前后配重(kg)160/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12/4：24/8（选装梭行档）\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速,选装梭行档时为4x(3+1)x2 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",36.8,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1423,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-500A","发动机功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3400X1510X1450mm;轴距：1660mm;最小使用质量：1390kg;发动机型号：（常柴）4G33T;档位：前8后4；发动机功率：36.8kW；驾驶室：无；变速箱型式：4X(2+1)档组成式。",36.8,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1424,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田500","驱动型式：两轮驱动、功率：36.8kW","驱动型式：4×2两轮驱动；外廓尺寸（mm）：3800×1614×2080；轴距(mm)：1946；轮距（mm）:1150、1250、1350、1450/1200、1300、1400、1500（出厂1250/1300）；轮距调节方式（前/后）：有级可调/有级可调；最小离地间隙（mm）:375；最小使用质量（kg）:1980；最大配重（前/后）（kg）:144/300；档位数（前进/倒退）：8/4；联接方式：直联；配套发动机：型号A498BT（制造商：浙江新柴股份有限公司、功率：36.8kW、转速：2400r/min）;选装发动机（型号JD4100BT1、制造商：江苏江淮动力股份有限公司、功率：36.8kW、转速：2400r/min）;选装发动机：（型号4G33T、制造商：常柴股份有限公司、功率：38.3kW、转速：2400r/min)；变速箱型式：（2+1）×4组成式；换挡方式：啮合套；转向系型式：液压转向；转向器型式：转阀式静液压转向器；制动系型式：双片油浴盘式制动器；离合器型式：干式、双作用、常结合；轮胎型号：6.00-16/12.4-28；悬挂装置类别：1类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：540/720r/min；安全架型号：600.46.001",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1425,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—500D","两驱；36.75kW","外型尺寸（mm）：3249×1296×1300；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:36.75；\r\n发动机型号：JD4100BT1；\r\n发动机制造厂家：江苏江淮动力股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1873；\r\n最小使用质量（kg）:1530；\r\n最大配重(前/后)kg：后80；\r\n挡位数(前进/倒退)：8/2；\r\n变速箱型式：(4+1) × 2组成式 ；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架型式：整体式；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/9.5-20 ",36.75,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1426,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC500","驱动型式：两驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2280mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1680kg；前后轴质量：前轴625kg，后轴1055kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：9kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1427,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD500J","驱动型式：两驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2470mm；轴距：2030mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1300mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：2150kg；前后轴质量：前轴835kg，后轴1315kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C50T发动机或新昌牌四缸A498BT-6A发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂。",36.8,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1428,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH500","驱动型式：两轮驱动；功率（kW）：36.75kW；","外形尺寸：3100x1450x1970；驱动方式：4x2轮式；发动机标定功率（kW):36.75kW；发动机型号：JD4100BT1江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1820mm；最小使用质量：1450kg；最大配重（前/后）kg：15/60；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）x2组合式；驾驶室或安全架(有否）：有",36.75,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1429,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC500J","驱动型式：两驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2395mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1840kg；前后轴质量：前轴660kg，后轴1180kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：9kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1430,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD500A","驱动型式：两驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2268mm；轴距：2034mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：1950kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：32.4kW；最大牵引力：9.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C50T\\CF4C50T-Z发动机或新昌牌A498BT-6A发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.0-16、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂。",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1431,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-500","两驱；37kW\r\n","外廓尺寸3770×1615×2100; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)33.7;发动机型号;SL4100ABT-2,福建力佳股份有限公司,选装:KM4100BT,山东华源莱动内燃机有限公司,选装:A498BT,浙江新柴股份有限公司，轴距（mm）1920,最小使用质量（kg）：1905;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）72/80kg;档位数（前进/后退）：8/4；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式((4+4×2,(4+1)×2选装，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，两驱，37kW",37,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1432,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD500","驱动型式：两驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2560mm；轴距：2030mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1300mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：1950kg；前后轴质量：前轴745kg，后轴1205kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/梭形12；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C50T发动机或新昌牌四缸A498BT-6A发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂。",36.8,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1433,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","上海纽荷兰农业机械有限公司","轮式拖拉机","SH500-411","功率39kW，两轮驱动","外廓尺寸：3325X1690X2300mm;结构形式：两轮驱动；发动机型号：SNH4100B-4；发动机品牌：上海；发动机厂家：上海纽荷兰农业机械有限公司；标定功率：39kW；标定转速：2000r/min；机械转向；双作用离合器；8+2滑动齿轮换挡；动力输出转速为766r/min；力位综合调节；轮胎6.00-16/12.4-28；带驾驶室；整机结构重量2060kg",39,"通用类","2017/12/31","上海市"]
[1434,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ500","功率:36.8kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3780×1750×2130 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：1920 配套动力（kW）：36.8 轴距：1946cm 配套发动机型号：A498BT-6A最大配重（kg）：108/360 档位数：8+8 安全架：有 变速箱形式：4x（2+2）组成式\r\n",36.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1435,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500-15","36.8kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3745 x (1330—1600)x 2260\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）;36.8\r\n配套发动机厂家及型号：常柴4G33T \r\n轴距（mm）：1818\r\n最小使用质量（kg）：1435\r\n最大前后配重(kg)；20/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8F+2R\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1436,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-500A","两驱；36.8kW","外廓尺寸3270×1300×1940; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)36.8;发动机型号;KM4100BT,山东华源莱动内燃机有限公司,选装:A498BT-6A,浙江新柴股份有限公司,选装:SL4100ABT-2,福建力佳股份有限公司,轴距（mm）1740,最小使用质量（kg）：1380;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）42/56kg;档位数（前进/后退）：8/2；变速箱型式:2轴(4+1)×2组成式((4+4)×2或(4+1)×2×2选装，驾驶室或安全架:型号;LZT550.46.001,型式:两柱固定式,产品归档参数，两驱，36.8kW",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1437,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC500A","驱动型式：两驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1495mm×2280mm；轴距：1808mm；轮距：前轮距1250mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1680kg；前后轴质量：前轴625kg，后轴1055kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：9kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮5.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1438,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山500","驱动方式：两轮驱动，功率：36.8kW","整机型式：4×2轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3890×1600×2580，轴距（mm）：1966，轮距（前轮/后轮）（mm）：1200、1300、1400、1500（出厂1300）/1200、1300、1400、1500（出厂1300），轮距（前轮/后轮）调整方式：伸缩套管/翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：375，最小使用质量（kg）：2210，档位数（前进/倒退）：12/12，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：31.3，额定牵引力（KN）：12.75，轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/12.4-28，发动机品牌及型号：新柴A498BT-6A，标定功率（kW）：36.8，标定转速（r/min）：2400，选配发动机：江动JD4100BT1，简易驾驶室，变速箱型式：4×3×(1+1)。",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1439,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","华宣500","发动机标定功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3900×1650×2480，驱动方式：两轮驱动，发动机标定功率：36.8kW,发动机型号：A498BT-6A，发动机制造商：浙江新柴股份有限公司，发动机标定转速（r/min）:2400,轴距或履带接地长度（mm）:1960,轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）:1300~1600/1400~1600,轮距（前轮/后轮）调整方式：可调/可调，最小离地间隙（mm）:430,最小使用质量（kg）:2240,前轴质量/后轴质量（kg）:770/1470,最大配重质量（前/后）（kg）:120/200,挡位数（前进/倒退）：12/4，驾驶室或安全架：有，转向系型式：前轮液压转向，转向器型式：摆线转阀式全液压转向器，制动系型式：盘式，离合器型式：干式、双作用，变速箱型式（F+R）:4×（3+1）组合式，最终传动方式（前/后）：行星齿轮减速机构，轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/13.6-28，液压悬挂系统型式：半分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂",36.8,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1440,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD500"," 功率:36.8kW ；驱动方式：两轮驱动\r\n"," 外廓尺寸（长x宽x高）(mm):3550x1430x2000,型式：4x2轮式，功率36.8kW,发动机型号：4L100BT1,制造厂家：山东华源莱动内燃机股份有限公司，轴距：1920mm,最小使用质量：1460kg,配重（前/后）（kg）：64/50 ,挡位数（前进/倒退）：8/2，变速箱型式：（4+1）x2机械组合式，安全架型号：SD400.46.1,型式：两柱式安全架。",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1441,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS500","功率：36.75kW，驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸：3780×1650×2450 mm，驱动型式：4×2两轮驱动，配套功率：36.75kW、发动机型号：JD4100BT3，企业名称：江苏江淮动力股份有限公司，轴距：1930mm，最小使用质量：2150kg，最大配重（前/后）：140/180kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室型式：安全驾驶室。 产品归档参数：两轮驱动；36.75kW。",36.75,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1442,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-500","发动机功率：37kW；驱动方式:两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3815X1640X2200mm;轴距：1990mm;最小使用质量：2040kg;发动机型号：（力佳）SL4100ABT；发动机功率：37kW;档位：前12后12；驾驶室：无;变速箱型式：4X3X(1+1)档组成式。",37,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1443,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-500","标定功率：36.8kW  驱动方式：两轮驱动\r\n","标定功率：36.8kW  驱动方式：两轮驱动 结构尺寸：3910×1700×2130mm  整机质量：2150kg  配套发动机厂家及型号：浙江新柴股份有限公司A498BT-6A  轴距：1940mm  轮距：1200、1300、1400、1500/1220、1320、1420、1520  轮距调整方式（前轮/后轮）： 可调/翻转轮辋  档位数：12/12/0  变速箱换挡方式：啮合套   有安全架",36.8,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1444,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—500C","两驱；36.8kW","外型尺寸（mm）：(3385～3443)×(1296～1735)×2370；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:36.8；\r\n发动机型号：4G33T；\r\n发动机制造厂家：常柴股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1839～1897；\r\n最小使用质量（kg）:1510；\r\n最大配重(前/后)：前配重48，后配重180；\r\n挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；\r\n变速箱型式：(4+1) × 2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮换档；\r\n安全架型式：折叠式；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 6.00-16 / 11.2-28；\r\n选装件发动机型号/名称：1.JD4100BT1/江苏江淮动力股份有限公司；2.KM4100BT/山东华源莱动内燃机有限公司；3.Y4100T/扬动股份有限公司",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1445,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","山东大唐中垦农业装备有限公司","轮式拖拉机","威牛-500","两驱；36.75（kW）","结构尺寸（长*宽*高cm）:320*158*234 \r\n整机质量（kg）:1650 \r\n配套动力（kW）:36.75 \r\n型式:4*2轮式 \r\n用途:农用 \r\n轴距（mm）:1948 \r\n轮距（前轮/后轮）mm:1150、1250、1350、1450/1320、1420 \r\n轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩套管/翻转辐板 \r\n最小离地间隙（离底部位）mm:340（前轮转向油缸座底部） \r\n前轴质量/后轴质量（kg）:780/870 \r\n最大配重（前/后）kg:0/85 \r\n挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 \r\n各挡理论速度（km/h）:前进：2.302、2.907、4.600、\r\n6.980、8.774、10.883、17.716、29.093 倒退：1.826、\r\n6.837 \r\n发动机与离合器的联接方式:直联 \r\n起动方式:电起动\r\n发动机商标或品牌:江动 \r\n型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 \r\n型号:JD4100BT1\r\n企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 \r\n吸气方式:自然吸气 \r\n气缸数（缸）:4 \r\n缸径*行程（mm）:100*105 \r\n排量（L）:3.299 \r\n压缩比:（18.5±0.5）：1 \r\n标定转速（r/min）:2300 \r\n起动机型号:QDJ152TD \r\n冷却系统型式:强制循环水冷 \r\n排放标准:国Ⅱ\r\n安全架：有",36.75,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1446,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方500D","两驱，功率36.8kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3200×1340×2100（至安全架顶）（㎜）；驱动型式: 两轮驱动；发动机标定功率: 36.8（kW）;发动机型号: 4G33T;发动机企业名称: 常柴股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2400；轴距：1750（mm）；轮距（前轮/后轮）：970/1080（㎜）；最小使用质量1240（㎏）；最大配重（前/后）: 0/30（㎏）；档位数（前进/倒退）：6/2；变速箱型式：2×（3+1）组成式；驾驶室或安全架：两柱式安全架；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：干式、双作用；变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/9.5-16；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",36.8,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1447,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","上海纽荷兰农业机械有限公司","轮式拖拉机","SH500-211","功率39kW，两轮驱动","外廓尺寸：3325X1690X2300mm;结构形式:两轮驱动；发动机型号：SNH4100B-4；发动机品牌：上海；发动机厂家：上海纽荷兰农业机械有限公司；标定功率：39kW；标定转速：2000r/min；机械转向；双作用离合器；8+2滑动齿轮换挡；动力输出转速为766r/min；力位综合调节；轮胎6.00-16/12.4-28；带驾驶室；整机结构重量2280kg",39,"通用类","2017/12/31","上海市"]
[1448,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方500B","两驱，功率36.8kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3200×1340×1200（㎜）；驱动型式: 两轮驱动；发动机标定功率: 36.8（kW）;发动机型号: 4G33T;发动机企业名称: 常柴股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2400；轴距：1750（mm）；轮距（前轮/后轮）：970/1080（㎜）；最小使用质量1240（㎏）；最大配重（前/后）: 36/30（㎏）；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）×2组成式；驾驶室或安全架：两柱式安全架；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：干式、单作用；变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/13.6-16；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",36.8,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1449,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖500D","驱动方式：两轮驱动；功率：36.8kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：2970x1410x1990;驱动型式：4x2轮式；发动机型号：YD4JT2，扬动股份有限公司；选装发动机型号KM4100BT,山东华源莱动内燃机有限公司，JD4100BT3，江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1600mm;最小使用质量：1257kg;最大配重（前/后）14/76kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0;变速箱型式：（4+1）x2平面组成式；驾驶室或安全架：554-46-010，两柱式",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1450,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","500","36.8kW\r\n两轮驱动","尺寸：3900×1650×2375mm，\r\n轴距：2000mm，\r\n柴油机生产厂家：浙江新柴股份有限公司， \r\n型号：新柴A498BT，\r\n功率：36.8kW，\r\n驱动型式：4×2两轮驱动，\r\n最小使用质量：1912kg，\r\n配重（前/后）：94/170kg，\r\n档位数（前/后）：8/8，\r\n变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，\r\n有安全架。",36.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1451,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖500","驱动方式：两轮驱动；功率：36.8kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3875x1625x2115;驱动型式：4x2轮式；发动机型号：KM4100BT,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：2015mm;最小使用质量：2070kg;最大配重（前/后）80/200kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0;变速箱型式：4x（2+1）组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式安全架",36.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1452,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD550A","驱动型式：两驱；发动机功率：55马力/40.5kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2506mm；轴距：2034mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：2100kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：35.6kW；最大牵引力：11kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C55T发动机或力佳牌四缸SL4105ABT-2发动机；标定功率：40.5kW；标定转速：2300r/min；选装常发牌四缸CF4B55T-Z发动机，标定功率：40.5kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.5-16、后轮14.9-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",40.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1453,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF550-15","40.5kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3475 x (1330-1600)x2260\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）;40.5\r\n配套发动机厂家及型号：常柴4G33T\r\n轴距（mm）：1818\r\n最小使用质量（kg）：1460\r\n最大前后配重(kg)；20/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",40.5,"通用类","2020/12/31","江苏省"]
[1454,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-550","驱动方式：两轮驱动；功率：40.5kW","外廓尺寸mm：4050*1620*2570；驱动形式：两轮驱动；配套功率：40.5kW;玉柴发动机；型号YCD4J11T-55，轴距（mm):2026;最小使用质量kg:2120;最大配重质量（前/后）kg：144/360；档位数：前进12/倒退12，变速箱型式：4*3*(1＋1)组成式； 无驾驶室，有安全架；前后轮胎：6.0-16/12.4-28.",40.5,"通用类","2017-12-31","北京市"]
[1455,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—550-1","两驱；40.5kW","外型尺寸（mm）：3973×1655×2480；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:40.5；\r\n发动机型号：YT4A2-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司\r\n轴距（mm）:1994.5；\r\n最小使用质量（kg）:2220；\r\n最大配重(前/后)kg：120/180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退8；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 7.50-16/14.9-28（选装7.50-16/11-32水田胎）；\r\n选装件发动机型号/名称:SL4105ABT-2/福建力佳股份有限公司",40.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1456,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖550D","驱动方式：两轮驱动；功率：40.43kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3140x1440x2200mm;驱动型式：4x2轮式；发动机型号：JD4102BT1，江苏江淮动力股份有限公司；选装发动机型号：KM4100BT3，山东华源莱动内燃机有限公司；SL4105ABT-2，福建力佳股份有限公司；KM4102BT,山东华源莱动内燃机有限公司;Y4102T,扬动股份有限公司；轴距：1908mm;最小使用质量：1360kg;最大配重质量（前/后）45/200kg；档位数（前进/倒退）：8/2;变速箱型式：（4+1）x2平面组成式；驾驶室：554-46-010，两柱式，山东山拖凯泰农业装备有限公司",40.43,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1457,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)","轮式拖拉机","RF550","驱动方式：两轮驱动；功率：40.5kW\r\n","发动机品牌/型号：常柴牌4G33T；结构尺寸（长×宽×高cm）：385×163×230；整机质量（kg）：2310；配套动力（kW）：40.5；整机型式：4×2两轮驱动；轴距(mm)：1908；轮距（前轮/后轮）mm：1300/1300；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙(mm)：310；前轴质量/后轴质量（kg）：925/1385；最大配重（前/后）kg：120/360；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；发动机与离合器联接方式：直连式；整机启动方式：电起动；驾驶室型式：整体焊接式；发动机标定转速（r/min）：2400；",40.5,"通用类","2019/12/31","安徽省"]
[1458,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH550","驱动型式：两轮驱动;功率(kW)：40.43kW；","外形尺寸：3625x1610x2370；驱动方式：4x2轮式；发动机标定功率（kW)40.43kW；发动机型号：JD4102BT1江苏江淮动力股份有限公司；轴距：2015mm；最小使用质量：1860kg；最大配重（前/后）kg：120/80；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）x2机械组成式；驾驶室或安全架(有否）：有",40.43,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1459,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-550","两驱；40.5kW","外廓尺寸3770×1615×2100; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)40.5;发动机型号;4G33T,常柴股份有限公司,选装:SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司，轴距（mm）1920,最小使用质量（kg）：1905;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）72/160kg;档位数（前进/后退）：8/4；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，两驱，40.5kW",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1460,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—550","两驱；40.5kW","外型尺寸（mm）：3973×1655×2290；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:40.5；\r\n发动机型号：YT4A2-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:1994.5；\r\n最小使用质量（kg）:2040；\r\n最大配重(前/后)kg：120/180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退8；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 6.50-16/12.4-28（选装6.50-16/11-28水田胎）；\r\n选装件发动机型号/名称:SL4105ABT-2/福建力佳股份有限公司",40.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1461,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-550A","两驱；40.5kW","外廓尺寸3280×1340×2000; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)40.5;发动机型号;4G33T,常柴股份有限公司,选装:A4K41T55,浙江新柴股份有限公司,选装:SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司,轴距（mm）1660,最小使用质量（kg）：1630;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）70/112kg;档位数（前进/后退）：8/8；变速箱型式:2轴(4+4)×2组成式，驾驶室或安全架:型号;LZT800.46.001,型式:两柱固定式,产品归档参数，两驱，40.5kW",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1462,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF550-3","40.5kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：3815 X 1615 X 2250\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）40.5\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 4G33T\r\n轴距（mm）：1855\r\n最小使用质量（kg）：1940\r\n最大前后配重(kg)160/320\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12/4：12/12（选装梭行档）\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速,选装梭行档时为 (1+1)x4 x 3 组成式变速\r\n",40.5,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1463,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-550A","发动机功率：40.5kW；驱动方式：两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3400X1510X1450mm;轴距：1660mm;最小使用质量：1390kg;发动机型号：（常柴）4G33T；发动机功率：40.5kW;档位：前8后4；驾驶室：无；变速箱型式：4X(2+1)档组成式。",40.5,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1464,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山550","驱动方式：两轮驱动，功率：40.5kW","整机型式：4×2轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3940×1730×2490，轴距（mm）：2090，轮距（前轮/后轮）（mm）：1200、1300、1400、1500（出厂1300）/1200、1300、1400、1500（出厂1300），轮距（前轮/后轮）调整方式：伸缩套管/翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：315，最小使用质量（kg）：2260，档位数（前进/倒退）：12/12，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：34.4，额定牵引力（KN）：13.5，轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/13.6-28，发动机品牌及型号：东方红YT4A2-23，标定功率（kW）：40.5，标定转速（r/min）：2300，选配发动机：江动4JD80T10、全柴QC4105T55，简易驾驶室，变速箱型式：4×3×(1+1)。",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1465,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力两轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT550","功率40.5kW；驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸(mm)：3675*1640*2370,驱动形式：4*2两轮驱动，配套功率：40.5kW,轴距：2000mm，最小使用质量：1864KG，配重（前/后）：671/1193KG,档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，起动方式：电起动，发动机型号：JD4102BT1,生产企业：江苏江淮动力有限公司，变速箱型式：（4+1）*2组成式",40.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1466,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW600-1","功率：44.1kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸:3986mm*1655mm*2480mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：44.1kW,4.发动机型号:SL4105ABT-2;制造商：福建力佳股份有限公司，5.轴距：2007mm，6.最小使用质量:2150kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",44.1,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1467,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD600","驱动型式：两驱；发动机功率：60马力/44.1kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2610mm；轴距：2030mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：2100kg；最大配重质量：前配重160kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行4；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C60T发动机或力佳牌四缸SL4105ABT-2发动机；标定功率：44.1kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮14.9-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",44.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1468,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-600A","发动机功率：44.1kW；驱动方式：两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3400X1510X1450mm;轴距：1660mm;最小使用质量：1390kg;发动机型号：（常柴）4G33T；发动机功率：44.1kW;档位：前8后4；驾驶室：无；变速箱型式：4X(2+1)档组成式。",44.1,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1469,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW600-2","功率：44.1kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸:3986mm*1655mm*2240mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：44.1kW,4.发动机型号:SL4105ABT-2;制造商：福建力佳股份有限公司，5.轴距：2007mm，6.最小使用质量:1970kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：折叠式安全架",44.1,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1470,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-600A","两驱；44.1kW","外廓尺寸3280×1340×2000; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)44.1;发动机型号;SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司,选装:A4K41T60,浙江新柴股份有限公司,选装:QC4105T60,安徽全柴动力股份有限公司,轴距（mm）1660,最小使用质量（kg）：1630;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）70/112kg;档位数（前进/后退）：8/8/0(8/2/0,16/8/0,12/12/0,8/4/0选装)；变速箱型式:2轴(4+4)×2组成式，驾驶室或安全架:型号;LZT800.46.001,型式:两柱固定式,产品归档参数，两驱，44.10kW",44.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1471,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF600","44.1kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：4040 X 1845 X 2400\r\n驱动型式：4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）：44.1\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 YT4A2-23\r\n轴距（mm）：2060\r\n最小使用质量（kg）：2250\r\n最大前后配重(kg)160/200\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12/4：24/8（选装梭行档）\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速,选装梭行档时为4x(3+1)x2 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式\r\n",44.1,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1472,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD600J","驱动型式：两驱；发动机功率：60马力/44.1kW","型式：水旱两用、两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2520mm；轴距：2030mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：445mm；最小使用质量：2320kg；最大配重质量：前配重160kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C60T发动机或力佳牌四缸SL4105ABT-2发动机；标定功率：44.1kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮14.9-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",44.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1473,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—600D","两驱；44.1kW","外型尺寸（mm）：3249×(1296～1740)×2200(至方向盘高度1300)\r\n驱动方式：两轮驱动\r\n功率（kW）:44.1\r\n发动机型号：JD4102B6\r\n发动机制造厂家：江苏江淮动力股份有限公司\r\n轴距（mm）:1833\r\n最小使用质量（kg）:1590\r\n最大配重(前/后kg)：60/80\r\n档位数（前进/倒退/爬行）： 8/2\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮\r\n安全架型式：折叠式\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 4.50-12/9.5-20\r\n选装件发动机型号/名称：4G33T/常柴股份有限公司",44.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1474,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-600","两驱；44.1kW","外廓尺寸3770×1615×2100; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)40.5;发动机型号;SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司，轴距（mm）1920,最小使用质量（kg）：1905;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）144/160kg;档位数（前进/后退）：8/4/0；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，两驱，44.1kW",44.1,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1475,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—600C","两驱；44.1kW","外型尺寸（mm）：（3385～3443）×（1296～1735）×2370；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:44.1；\r\n发动机型号：4G33T；\r\n发动机制造厂家：常柴股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1839～1897；\r\n最小使用质量（kg）:1540；\r\n最大配重(前/后)：48/180；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/-；\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：折叠式；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-28，选装11.2-24 (水田胎)；\r\n选装件发动机型号/名称：JD4102B6/江苏江淮动力股份有限公司",44.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1476,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-650","两驱；47.8kW；","外廓尺寸3770×1615×2100; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)47.8;发动机型号;SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司，轴距（mm）1920,最小使用质量（kg）：1905;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）144/160kg;档位数（前进/后退）：8/4/0；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，两驱，47.8kW",47.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1477,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ650","功率:48kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3700×1850×2568 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：2320 配套动力（kW）：48 轴距：2040cm 配套发动机型号：玉柴YCD4J11T-65A 最大配重（kg）：108/360 档位数：8+8 安全架：有 变速箱形式：4x（2+2）组成式\r\n",48,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1478,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT650","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：48kW","驱动形式：两轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：3950*1660*2650；轴距：2000；轮距：1260-1460/1320；最小使用质量：2010Kg；最大配重质量：144/120；档位数：12/12；变速箱：4*3*（1+1）组成式；驾驶室：有；浙江新柴股份有限公司A4K43T65A、山东华源莱动内燃机有限公司KM4100BT，48kW。",48,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1479,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF650","48kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：4040 X 1845 X 2400\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）48\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 YT4A2-23\r\n轴距（mm）：2060\r\n最小使用质量（kg）：2380\r\n最大前后配重(kg)200/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12F+4R；24F+8R（选装爬行档）\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速,选装爬行档时为4x(3+1)x2 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",48,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1480,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ650-II","功率:48kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3950×1850×2700 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：2600 配套动力（kW）：48 轴距：2010cm 配套发动机型号：玉柴YCD4J11T-65A 最大配重（kg）：140/360 档位数：12/12 驾驶室：有 变速箱形式：4×3×（1+1）组成式\r\n",48,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1481,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ650-I","功率:48kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3950×1850×2500 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：2400 配套动力（kW）：48 轴距：2010cm 配套发动机型号：玉柴YCD4J11T-65A 最大配重（kg）：140/360 档位数：12/12 安全架：有 变速箱形式：4×3×（1+1）组成式\r\n",48,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1482,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-650A","两驱；47.8kW","外廓尺寸3280×1340×2000; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)47.8;发动机型号;SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司,选装:A4K43T65A,浙江新柴股份有限公司,选装:QC4108T65,安徽全柴动力股份有限公司,轴距（mm）1660,最小使用质量（kg）：1630;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）70/112kg;档位数（前进/后退）：8/8；变速箱型式:2轴(4+4)×2组成式，驾驶室或安全架:型号;LZT800.46.001,型式:两柱固定式,产品归档参数，两驱，47.8kW",47.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1483,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF700","驱动型式：两驱；发动机功率：70马力/51.5kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1930mm×2540mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1450mm，后轮距1420mm；最小离地间隙：495mm；最小使用质量：2710kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；最大牵引力：15kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C70T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A80-T21发动机；标定功率：51.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮6.50-20、后轮14.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",51.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1484,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF700","51.5kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：4040 X 1845 X 2400\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）51.5\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 YT4B2-23 玉柴YC4A80-T21\r\n轴距（mm）：2060\r\n最小使用质量（kg）：2380\r\n最大前后配重(kg)200/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12F+4R；24F+8R（选装爬行档）\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速,选装爬行档时为4x(3+1)x2 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",51.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1485,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力两轮驱动拖拉机","上海纽荷兰农业机械有限公司","轮式拖拉机","SNH700-411","功率51.5kW，两轮驱动","外廓尺寸：3943X1930X2394mm；结构形式：两轮驱动；发动机型号：SNH4102；发动机品牌：上海纽荷兰；发动机厂家：上海纽荷兰农业机械有限公司； 标定功率：51.5kW；标定转速2400r/min；双作用离合器；8+2啮合套换挡；动力输出转速为783r/min；力位综合调节；全液压转向；半分置式液压提升；轮胎6.50-20/14.9-30；带安全架；结构重量2480kg",51.5,"通用类","2017/12/31","上海市"]
[1486,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH700","驱动型式：两轮驱动；功率（kW）：51.5kW；","外形尺寸：4180x1870x2470；驱动方式：4x2轮式；发动机标定功率（kW)：51.5kW；发动机型号：QC4108T70安徽全柴动力股份有限公司；轴距：2060mm；最小使用质量：2145kg；最大配重（前/后）kg：150/180；档位数（前进/倒退）：12/12；变速箱型式：4x3x(1+1）组成式；驾驶室或安全架(有否）：有",51.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1487,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-700","标定功率：51.5kW 驱动方式：两轮驱动","标定功率：51.5kW 驱动方式：两轮驱动 结构尺寸：3875×1728×2170mm 整机质量：2340kg 配套发动机厂家及型号：浙江新柴股份有限公司A4K43T70A  轴距：2010mm  轮距：1150、1250、1350、1450/1200、1300、1400、1500  轮距调整方式（前轮/后轮）：伸缩式套管可调/翻转轮辋  档位数：12/12/0  变速箱换挡方式： 啮合套   有安全架",51.5,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1488,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力两轮驱动拖拉机","上海纽荷兰农业机械有限公司","轮式拖拉机","SNH700-511","功率51.5kW，两轮驱动","外廓尺寸：3943X1930X2394mm；结构形式：两轮驱动；发动机型号：SNH4102；发动机品牌：上海纽荷兰；发动机厂家：上海纽荷兰农业机械有限公司； 标定功率：51.5kW；标定转速2400r/min；双作用离合器；8+2啮合套换挡；动力输出转速为783r/min；力位综合调节；全液压转向；半分置式液压提升；轮胎6.50-20/14.9-30；带安全架；结构重量2480kg",51.5,"通用类","2017/12/31","上海市"]
[1489,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-700","驱动方式：两轮驱动；功率：51.5kW","外廓尺寸（mm）：4010*2050*2650；驱动形式：两轮驱动；配套功率：51.5kW;玉柴发动机；型号YC4A80-T20，轴距（mm)：2236;最小使用质量kg:2790;最大配重质量（前/后）kg：180/240；档位数：前进8/倒退2，变速箱型式：（4＋1）*2组成式;  无驾驶室，有安全架；前后轮胎：6.5-20/14.9-30.\r\n",51.5,"通用类","2016/12/31","北京市"]
[1490,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF700J","驱动型式：两驱；发动机功率：70马力/51.5kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1930mm×2635mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1450mm，后轮距1420mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：495mm；最小使用质量：2940kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；最大牵引力：15kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C70T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A80-T21发动机；标定功率：51.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮6.50-20、后轮14.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",51.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1491,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","75—80马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机 ","CFG750","驱动型式：两驱；发动机功率：75马力/55.1kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2795mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：3130kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C75T-Z发动机；标定功率：55.1kW；标定转速：2300r/min；或东方红四缸LR4B3-24发动机，标定功率：55.1kW；标定转速：2400r/min档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",55.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1492,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","75—80马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ750","功率:55.2kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4110×1929×2668 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：3150 配套动力（kW）：55.2 轴距：3150cm 配套发动机型号：东方红-YT4B4-22 最大配重（kg）：240/540 档位数：16/4 安全架：有 变速箱形式：2×(4+1)×2组成式",55.2,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1493,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","75—80马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机 ","CFG750J ","驱动型式：两驱；发动机功率：75马力/55.1kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2805mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：3380kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C75T-Z发动机；标定功率：55.1kW；标定转速：2300r/min；或东方红牌四缸LR4B3-24发动机，标定功率：55.1kW；标定转速：2400r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",55.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1494,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","75—80马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF750","驱动方式：两驱；发动机功率：75马力/55.1kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：2780kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：49.3kW；最大牵引力：15kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C75T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A85-T21发动机；标定功率：55.1kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。",55.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1495,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","75—80马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF750J","驱动型式：两驱；发动机功率：75马力/55.1kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：3010kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：49.3kW；最大牵引力：15kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C75T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A85-T21发动机；标定功率：55.1kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。",55.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1496,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF800-2","58.8kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：4120 X 1980 X2630\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）58.8\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4B3-23\r\n轴距（mm）：2060\r\n最小使用质量（kg）：2610\r\n最大前后配重(kg)230/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12F+4R；24F+8R（选装爬行档）\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速,选装爬行档时为4x(3+1)x2 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式\r\n",58.8,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1497,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN8001","功率：59kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸mm:4480*1920*2800；2.驱动型式：4×2两轮驱动；3.配套功率kW：59；4.发动机型号:4RNT13；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司（选装：一拖（洛阳）柴油机有限公司；型号：LR4B5-23）；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:3715；8.配重kg:40×4/380；9.档位数:12/6；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",59,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[1498,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG800J","驱动型式：两驱；发动机功率：80马力/58.8kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4307mm×2047mm×2805mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：3380kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.9kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A90-T22发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；或东方红牌四缸LR4B5-24发动机，标定功率：58.8kW；标定转速：2400r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",58.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1499,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ800","功率:59kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4110×1929×2668 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：2900 配套动力（kW）：59 轴距：2188cm 配套发动机型号：东方红-YT4B4-22 最大配重（kg）：240/540 档位数：16/4 安全架：有 变速箱形式：2×(4+1)×2组成式\r\n",59,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1500,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA800-2","功率：59kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸mm:4540*2030*2630（至安全架顶部）；2.驱动型式：4×2两轮驱动；3.配套功率kW：59；4.发动机型号:4RNT13；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2170；7.最小使用质量kg:3280；8.配重kg:160/440；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：框架式安全架；",59,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1501,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-800-2","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8\r\n","外廓尺寸：4066*(1918~2178)*2695mm,4*2两轮驱动，配套功率：58.8kW，发动机型号：4RMIZT11,山东潍柴华丰动力有限公司生产。轴距2200mm，最小使用质量：2765kg，配重160/0kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全架，无驾驶室。",58.8,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[1502,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-800","驱动方式：两轮驱动；功率：59kW","外廓尺寸（mm）：4010*2050*2650；驱动形式：两轮驱动；配套功率：59kW;玉柴发动机；型号YC4A90-T20，轴距（mm)：2236;最小使用质量kg:2790;最大配重质量（前/后）kg：180/240；档位数：前进8/倒退2，变速箱型式：（4＋1）*2组成式;  无驾驶室，有安全架；前后轮胎：6.5-20/14.9-30\r\n\"\r\n",59,"通用类","2016/12/31","北京市"]
[1503,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-800","标定功率：59kW 驱动方式：两轮驱动\r\n","标定功率：59kW 驱动方式：两轮驱动 结构尺寸：4280×2038×2810mm  整机质量：3890kg  配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4B5-23 轴距：2195mm 轮距：（1395～1685）/（1620～2020） 轮距调整方式（前轮/后轮）：可调/翻转轮辋 档位数：16/8/0 变速箱换挡方式：啮合套  有安全架",59,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1504,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF800J","驱动方式：两驱；发动机功率：80马力/58.8kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：3010kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.7kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A90-T22\\YC4BA90-T20发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",58.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1505,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG800C","驱动型式：两驱；发动机功率：80马力/58.8kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4307mm×2047mm×2598mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：3130kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.9kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A90-T22发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；或东发红牌四缸LR4B5-24发动机，标定功率：58.8kW；标定转速：2400r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",58.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1506,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG800","驱动型式：两驱；发动机功率：80马力/58.8kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4307mm×2047mm×2598mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：400mm；最小使用质量：3130kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.9kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A90-T22发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；或东方红牌四缸LR4B5-24发动机，标定功率：58.8kW；标定转速：2400r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。",58.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1507,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-800-1","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8\r\n","外廓尺寸：4065*(1918~2178)*2780mm,4*2两轮驱动，配套功率：58.8kW，发动机型号：4RMIZT11,山东潍柴华丰动力有限公司生产。轴距2200mm，最小使用质量：3050kg，配重240/440kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全驾驶室。",58.8,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[1508,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF800","58.8kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：4040 X 1845 X 2400\r\n驱动型式：4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）：58.8\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4B3-23  玉柴YC4A90-T22 华丰 4RNT15B\r\n轴距（mm）：2060\r\n最小使用质量（kg）：2520\r\n最大前后配重(kg)200/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12F+4R；（选装爬行档24F+8R）\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速,选装爬行档时为4x(3+1)x2 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",58.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1509,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF800","驱动型式：两驱；发动机功率：80马力/58.8kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：2780kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.7kW；最大牵引力：16kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A90-T22\\YC4BA90-T20发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",58.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1510,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG850","驱动型式：两驱；发动机功率：85马力/62.5kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；东方红四缸LR4M5-23发动机或玉柴牌四缸YC4B95Z-T20发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",62.5,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1511,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF850J","驱动型式：两驱；发动机功率：85马力/62.5kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：2960kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：56.0kW；最大牵引力：16.5kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C85T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4B95Z-T20发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",62.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1512,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-850-1","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5\r\n","外廓尺寸：4065*(1918~2178)*2780mm,4*2两轮驱动，配套功率：62.5kW，发动机型号：4RMIZT12,山东潍柴华丰动力有限公司生产。轴距2200mm，最小使用质量：3050kg，配重240/440kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全驾驶室。",62.5,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[1513,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF850","驱动型式：两驱；发动机功率：85马力/62.5kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：2960kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：56.0kW；最大牵引力：16.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C85T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4B95Z-T20发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行24；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",62.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1514,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ850B","功率:62.5kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4110×1929×2668 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：2900 配套动力（kW）：62.5 轴距：2188cm 配套发动机型号：东方红LR4M5-22 最大配重（kg）：240/540 档位数：16/4 安全架：有 变速箱形式：2×(4+1)×2组成式\r\n",62.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1515,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF850","62.5kW：两轮驱动"," 外廊尺寸（mm）：4040 X 1845 X 2400\r\n驱动型式：4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）：62.5\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4M5-23 玉柴YC4A100-T20 华丰4RNT5B\r\n轴距（mm）：2060\r\n最小使用质量（kg）：2520\r\n最大前后配重(kg)：200/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12F+4R；（选装爬行档24F+8R）\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速,选装爬行档时为4x(3+1)x2 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",62.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1516,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW850-2","功率：62.5kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸: 4060mm*1981mm*2608mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：62.5kW,4.发动机型号:LR4M5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2236mm，6.最小使用质量:3190kg，7.配重: 180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：折叠式安全架",62.5,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1517,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛850B","驱动方式：两轮驱动；功率：62.5kW\r\n","外廓尺寸(长×宽×高) (mm)：4200×1915×2750；型式：4×2两轮驱动；配套功率(kW)：62.5；发动机型号：LR4B5-23，制造商：一拖(洛阳)柴油机有限公司；轴距(mm)：2273；最小使用质量(kg)：2800；最大配重(前/后)(kg)：220/480；挡位数(前进/倒退/爬行)：10/10；变速箱型式：2×5×(1+1)组成式；驾驶室或安全架：防翻架\r\n",62.5,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1518,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN8501","功率：62.5kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸mm:4480*1920*2800；2.驱动型式：4×2两轮驱动；3.配套功率kW：62.5；4.发动机型号:4RMIZT21；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司（选装：一拖（洛阳）柴油机有限公司；型号：LR4M5-23）；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:3715；8.配重kg:40×4/380；9.档位数:12/6；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",62.5,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[1519,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA850-2","功率：62.5kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸mm:4270*1980*2750（至排气管顶部）；2.驱动型式：4×2两轮驱动；3.配套功率kW：62.5；4.发动机型号:4RMIZT21；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2170；7.最小使用质量kg:3280；8.配重kg:160/440；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：框架式安全架；",62.5,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1520,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-850","驱动方式：两轮驱动；功率：62.5kW","外廓尺寸(mm)：4250*2050*2785；驱动形式：两轮驱动；配套功率：62.5kW;玉柴发动机；型号YC4B95Z-T20，轴距（mm)：2195;最小使用质量kg:3500;最大配重质量（前/后）kg：180/480；档位数：前进8/倒退4，变速箱型式：4*（2＋1）组成式； 无驾驶室，有安全架；前后轮胎：6.5-20/14.9-30\r\n",62.5,"通用类","2016/12/31","北京市"]
[1521,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW850-1","功率：62.5kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸:4060mm*1981mm*2720mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：62.5kW,4.发动机型号:LR4M5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2188mm，6.最小使用质量:2900kg，7.配重: 180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",62.5,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1522,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-850H-1","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5\r\n\r\n","外廓尺寸：4100*3090*2995mm,4*2两轮驱动，配套功率：62.5kW，发动机型号：4RMIZT12,华丰动力股份有限公司生产。轴距2200mm，最小使用质量：3633kg，配重240/440kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全驾驶室。",62.5,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1523,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-850-2","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5\r\n\r\n","外廓尺寸：4065*(1918~2178)*2690mm,4*2两轮驱动，配套功率：62.5kW，发动机型号：4RMIZT12,山东潍柴华丰动力有限公司生产。轴距2200mm，最小使用质量：2765kg，配重160/0kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全架，无驾驶室。",62.5,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[1524,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—900A","两驱；66.2kW","外型尺寸（mm）：4060/4135×1981×2608；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:66.2；\r\n发动机型号：LR4M5-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2236/2311；\r\n最小使用质量（kg）:2710；\r\n最大配重(前/后)kg：180/360；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进8/倒退2/爬前8爬倒2或 前进10/倒退10；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：折叠式安全架；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-20，选装6.50-20/16.9-30，选装14.9-30",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1525,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—900A-1","两驱；66.2kW","外型尺寸（mm）：4060/4135×1981×2720；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:66.2；\r\n发动机型号：LR4M5-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2236/2311；\r\n最小使用质量（kg）:2900；\r\n最大配重(前/后)kg：180/360；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进8/倒退2/爬前8爬倒2或 前进10/倒退10；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-20，选装6.50-20/16.9-30，选装14.9-30",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1526,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-900","标定功率：66.2kW 驱动方式：两轮驱动\r\n","标定功率：66.2kW 驱动方式：两轮驱动 结构尺寸：4080×2038×2810mm 整机质量：3770kg  配套发动机厂家及型号：中国一拖集团有限公司LR4M5-23 轴距：2195mm 轮距：（1385～1685）/（1620～2020） 轮距调整方式（前轮/后轮）：可调/翻转轮辋 档位数：8/4/12 变速箱换挡方式：啮合套 有安全架",66.2,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1527,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD900G","发动机功率：66.2kW；驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）：4215mm×1990mm×2550mm（至排气管顶）/2580mm（至安全架顶）；\r\n驱动型式：4×2两轮驱动；\r\n配套发动机：东方红LR4M5-23、标定功率66.2kW、标定转速2300r/min，玉柴YC4B105Z-T20、标定功率66.2kW、标定转速2300r/min；\r\n轴距：2310mm；\r\n最小使用质量：2750kg；\r\n最大配重（前/后）：前配重≤240KG/后配重≤540KG；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：10/10；\r\n变速箱型式：（5+5）×2行星副变速组成式；\r\n有驾驶室或安全架。",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1528,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","荣成市海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS900","功率：66.2kW,驱动方式：两轮驱动\r\n","产品配置参数：外廓尺寸：4400×2040×2810mm，驱动型式：4×4两轮驱动，配套功率：66.2kW、发动机型号：LR4M5-23，生产企业名称：一拖(洛阳)柴油机有限公司，轴距：2195mm，最小使用质量：3730kg，最大配重（前/后）：250/300kg，档位数：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，驾驶室形式：简易驾驶室。 产品归档参数：两轮驱动；66.2kW。",66.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1529,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF900J","驱动型式：两驱；发动机功率：90马力/66.2kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：3190kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：17kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C90T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4B105Z-T20发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1530,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF900-2","66.2kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：4120 X 1980 X 2630\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）：66.2\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4M5-23\r\n轴距（mm）：2060\r\n最小使用质量（kg）：2685\r\n最大前后配重(kg)：230/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12F+4R\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速。\r\n驾驶室或安全架；框架\r\n",66.2,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1531,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-900","功率:66.2kW；驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：4530×1986×2760，驱动型式：两轮驱动，配套功率：66.2kW，发动机型号：YC4B105Z-T20，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，轴距(mm)：2195，最小使用质量（kg）：3800，最大配重（前/后）kg：220/440，档位数:16+8，变速箱型式：4×（2+1）×2，驾驶室或安全架：两柱式安全架",66.2,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1532,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-900-2","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2\r\n\r\n","外廓尺寸：4065*(1918~2178)*2695mm,4*2两轮驱动，发动机型号：4RMIZT12,山东潍柴华丰动力有限公司生产，配套功率：66.2kW；选装发动机型号：LR4A3Z-23，一拖（洛阳）柴油机有限公司生产，配套功率：68.2kW。轴距2200mm，最小使用质量：2765kg，配重240/440kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全架，无驾驶室。",66.2,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1533,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA900-2","功率：66.2kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸mm:4270*1980*2750（至排气管顶部）；2.驱动型式：4×2两轮驱动；3.配套功率kW：66.2；4.发动机型号:4RMIZT22-1；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2170；7.最小使用质量kg:3280；8.配重kg:160/440；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：框架式安全架；",66.2,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1534,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF900","驱动型式：两驱；发动机功率：90马力/66.2kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2161mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：528mm；最小使用质量：2960kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：17kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C90T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4B105Z-T20发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1535,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG900","驱动型式：两驱；发动机功率：90马力/66.2kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；东方红四缸LR4M5-23发动机或玉柴四缸YC4B105Z-T20发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",66.2,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1536,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-900","驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kW","外廓尺寸（mm）：4250*2050*2785；驱动形式：两轮驱动；配套功率：66.2kW;玉柴发动机；型号YC4B105Z-T20，轴距（mm)：2195;最小使用质量kg:3500;最大配重质量（前/后）kg：180/480；档位数：前进8/倒退4，变速箱型式：4*（2＋1）组成式； 无驾驶室，有安全架；前后轮胎：6.5-20/16.9-34\r\n",66.2,"通用类","2016/12/31","北京市"]
[1537,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG900J","驱动型式：两驱；发动机功率：90马力/66.2kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；东方红四缸LR4M5-23发动机或玉柴四缸YC4B105Z-T20发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",66.2,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1538,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—900-1","两驱；66.2kW","外型尺寸（mm）：4356×2050×2860；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:66.2；\r\n发动机型号：LR4M5-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距或履带接地长（mm）:2195；\r\n最小使用质量（kg）:3840；\r\n最大配重(前/后)kg：320/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进16/倒退8/爬行12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34或\r\n11.2-24/13.6-38（水田胎）",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1539,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—900","两驱；66.2kW","外型尺寸（mm）：4356×2050×2860；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:66.2；\r\n发动机型号：LR4M5-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距或履带接地长（mm）:2195；\r\n最小使用质量（kg）:3720；\r\n最大配重(前/后)kg：320/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进16/倒退8/爬行12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全架；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34或\r\n11.2-24/13.6-38（水田胎）",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1540,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-900","发动机功率66.2kW；驱动方式:两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：4290X2110X2680mm;轴距：2195mm;最小使用质量：3500kg;发动机型号：（东方红）LR4M5-23；发动机功率：66.2kW;档位：前16后8；驾驶室：无;变速箱型式：4X(2+1)X2档组成式。",66.2,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1541,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛900","驱动方式：两轮驱动；功率：66.2kW\r\n","外廓尺寸(长×宽×高) (mm)：4280×2085×2925；型式：4×2两轮驱动；配套功率(kW)：66.2；发动机型号：YC4B105Z-T20，制造商：广西玉柴机器股份有限公司；发动机选装型号：LR4V5-23，制造商：一拖(洛阳)柴油机股份有限公司；轴距(mm)：2195；最小使用质量(kg)：3560；最大配重(前/后)(kg)：220/640；挡位数(前进/倒退)：16/8；变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；驾驶室或安全架：防翻架",66.2,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1542,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-900","两驱；66.2kW","外廓尺寸4300×2050×2750; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)66.2;发动机型号;LR4M5-23,第一拖拉机有限公司，轴距（mm）2200,最小使用质量（kg）：3250;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）250/340kg;档位数（前进/后退）：16/8；变速箱型式，4×(2+1)×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT1000.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，两驱，66.2kW\r\n",66.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1543,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF900","66.2kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：4400 X 2100 X 3200\r\n驱动型式；4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）：66.2\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4M5-23\r\n轴距（mm）：2352\r\n最小使用质量（kg）：3750\r\n最大前后配重(kg)：250/640\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/12（前进），4（倒退）\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速,选装爬行档时为4x(3+1)x2 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式。\r\n",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1544,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF950","70kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：4255 X 2100 X 2850\r\n驱动型式：4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）：70\r\n配套发动机厂家及型号：玉柴 YC4B105Z-T12 东方红LR4M5-23 华丰4RMIZT1B\r\n轴距（mm）：2352\r\n最小使用质量（kg）：3465\r\n最大前后配重(kg)：240/700\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12/4：24/8（选装爬行档）\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速,选装爬行档时为4x(3+1)x2 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",70,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1545,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG950BJ","驱动型式：两驱；发动机功率：95马力/70kW","驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3850kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：62.6kW；最大牵引力：20kN；安全驾驶室；玉柴YC4B105Z-T22增压中冷发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。",70,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1546,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG950","驱动型式：两驱；发动机功率：95马力/70kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；玉柴牌四缸YC4B105Z-T22发动机或东方红四缸LR4M5-23发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",70,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1547,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-950","标定功率：70kW 驱动方式：两轮驱动\r\n\r\n","标定功率：70kW 驱动方式：两轮驱动 结构尺寸：4280×2038×2810mm 整机质量：3670kg 配套动力：70kW 配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4M5-23 轴距：2195mm 轮距：（1385～1685）/（1620～2020） 轮距调整方式（前轮/后轮）： 可调/翻转轮辋 档位数：16/8/0 变速箱换挡方式：啮合套   有安全架\r\n",70,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1548,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA950-2","功率：70kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸mm:4270*1980*2750（至排气管顶部）；2.驱动型式：4×4两轮驱动；3.配套功率kW：70；4.发动机型号:4RMIZT1B；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2170；7.最小使用质量kg:3280；8.配重kg:160/440；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：框架式安全架；",70,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1549,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-950","两驱；70kW","外廓尺寸4300×2050×2750; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)70;发动机型号;LR4M3Z-23,第一拖拉机有限公司，轴距（mm）2200,最小使用质量（kg）：3250;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）250/340kg;档位数（前进/后退）：16/8；变速箱型式，4×(2+1)×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT1000.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，两驱，70kW",70,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1550,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG950B","驱动型式：两驱；发动机功率：95马力/70kW","驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3590kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：62.6kW；最大牵引力：20kN；后置、可翻转式安全架；玉柴YC4B105Z-T22增压中冷发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",70,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1551,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-950-2","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：70\r\n","国II机型：外廓尺寸：4065*(1918~2178)*2695mm,4*2两轮驱动，发动机型号：4RMIZT1B,山东潍柴华丰动力有限公司生产，配套功率：70kW；选装发动机型号：LR4A3Z-23，一拖（洛阳）柴油机有限公司生产，配套功率：72kW。轴距2200mm，最小使用质量：2765kg，配重240/550kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全架，无驾驶室。              国III机型：外廓尺寸：4230*(1918~2178)*2590mm,4*2两轮驱动，发动机型号：4045HCP03，约翰迪尔（天津）有限公司生产，配套功率：70kW。轴距2200mm，最小使用质量：2765kg，配重240/550kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全架，无驾驶室。",70,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1552,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG950J","驱动型式：两驱；发动机功率：95马力/70kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；玉柴牌四缸YC4B105Z-T22发动机或东方红四缸LR4M5-23发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",70,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1553,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-950","发动机功率：70kW；驱动方式:两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：4200X2085X2925mm;轴距：2195mm;最小使用质量：3900kg;发动机型号：（东方红）LR4M5-23；发动机功率：70kW;档位：前16后8；驾驶室：无;变速箱型式：螺旋锥齿轮。",70,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1554,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力两轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-950","驱动方式：两轮驱动；功率：70kW","外廓尺寸（mm）：4250*2050*2785；驱动形式：两轮驱动；配套功率：70kW;玉柴发动机；型号YC4B95Z-T20，轴距（mm)：2195;最小使用质量kg:3500;最大配重质量（前/后）kg：180/480；档位数：前进8/倒退4，变速箱型式：4*（2＋1）组成式； 无驾驶室，有安全架；前后轮胎：6.5-20/16.9-34\r\n\"\r\n",70,"通用类","2016/12/31","北京市"]
[1555,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1100A","驱动型式：两驱；发动机功率：110马力/80.9kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4433mm×2047mm×2618mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：18.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4D110T-Z发动机或玉柴四缸YC4A120Z-T20发动机；标定功率：80.9kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",80.9,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1556,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1200-III","功率:88.2kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2950 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：4050 配套动力（kW）：88.2 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6B5-23 最大配重（kg）：240/540 档位数：12/12 驾驶室：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式\r\n",88.2,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1557,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA1000-2","功率：74kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸mm:4480*1920*2630(至安全架顶部)；2.驱动型式：4×2两轮驱动；3.配套功率kW：74；4.发动机型号:4RNZT5B；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2250；7.最小使用质量kg:3510；8.配重kg:160/380；9.档位数: 12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：框架式安全架；",74,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1558,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1000","两驱；73.5kW","外廓尺寸4300×2050×2750; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)73.5;发动机型号;LR4M3Z-23,第一拖拉机有限公司，轴距（mm）2200,最小使用质量（kg）：3250;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）250/340kg;档位数（前进/后退）：16/8；变速箱型式，4×(2+1)×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT1000.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，两驱，73.5kW",73.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1559,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1300","95.6kW;两轮驱动","外廊尺寸（mm）：4784 x 2100 x 2910\r\n驱动型式：4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）：95.6\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR6M5-23  玉柴 YC6B145Z-T20\r\n轴距（mm）：2678\r\n最小使用质量（kg）: 3795\r\n最大前后配重(kg):400/320(最大640)\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F/4R;24F/8R(选装爬行档)\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装爬行档时4 x (3+1)x 2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",95.6,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1560,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1100","发动机功率：81kW；驱动方式:两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：4580X2110X2900mm;轴距：2500mm;最小使用质量：3670kg;发动机型号：（东方红）LR6B3-23；发动机功率：81kW;档位：前16后8；驾驶室：无；变速箱型式：4X(2+1)X2档组成式。",81,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[1561,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1000","驱动方式：两轮驱动；功率：73.5kW","外廓尺寸(长×宽×高) (mm)：4280×2085×2925；型式：4×2两轮驱动；配套功率(kW)：73.5；发动机型号：LR4M3Z-23，制造商：一拖(洛阳)柴油机股份有限公司；选装发动机型号：YC4A110Z-T20，制造商：广西玉柴机器股份有限公司；轴距(mm)：2195；最小使用质量(kg)：3560；最大配重(前/后)(kg)：220/640；挡位数(前进/倒退)：16/8；变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；驾驶室或安全架：防翻滚框架",73.5,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1562,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1000","标定功率：73.5kW 驱动方式：两轮驱动\r\n","标定功率：73.5kW 驱动方式：两轮驱动 结构尺寸：4180×2038×2810mm 整机质量：3715kg  配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4V5-23 轴距：2195mm 轮距：（1385～1685）/（1620～2020） 轮距调整方式（前轮/后轮）：可调/翻转轮辋 档位数：16/8/0 变速箱换挡方式：啮合套  有安全架\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1563,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1000","驱动方式：两轮驱动，功率：73.5kW","整机型式：4×2轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4450×2050×2880，轴距（mm）：2230，轮距（前轮/后轮）（mm）：1400、1500、1600、1700（出厂1500）/1608、1692、1796、1892、1996（出厂1608），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮伸缩套管/后轮翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：375，最小使用质量（kg）：3600，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：62.5，额定牵引力（KN）：28.8，轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-20/16.9-34，发动机品牌及型号：玉柴YC4A110Z-T20，标定功率（kW）：73.5，标定转速（r/min）：2300，选配发动机：东方红LR6B5-23、全柴QC4115T，简易驾驶室，变速箱型式：4×（2+1）×2。",73.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1564,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1000","功率：73.5kW 驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4593×2240×2810 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：3550 配套动力（kW）：73.5 轴距：2195cm 配套发动机型号：玉柴YC4A110Z-T20 最大配重（kg）：240/540 档位数：16/8 安全架：有 变速箱形式：4×(2+1)×2组成式\r\n",73.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1565,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1000-2","功率：73.5kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸:4382mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：73.5kW,4.发动机型号:LR4M3Z-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2192mm，6.最小使用质量:3340kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全架",73.5,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1566,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1000J","驱动型式：两驱；发动机功率：100马力/73.5kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；玉柴牌四缸YC4A110Z-T20发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",73.5,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1567,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1100AJ","驱动方式：两驱；发动机功率：110马力/80.9kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4433mm×2047mm×2851mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：18.5kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4D110T-Z发动机或玉柴四缸YC4A120Z-T20发动机；标定功率：80.9kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",80.9,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1568,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1000-III","功率:73.5kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2950 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：1900 配套动力（kW）：73.5 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6A3-23 最大配重（kg）：240/520 档位数：12/12 驾驶室：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式\r\n",73.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1569,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—1100A","两驱；81kW","外型尺寸（mm）：4369×2050×2897；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:81；\r\n发动机型号：YC4A130L-T20；\r\n发动机制造厂家：广西玉柴机器股份有限公司；\r\n轴距（mm）:2208；\r\n最小使用质量（kg）:3780；\r\n最大配重(前/后)kg：400/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全架；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-20/16.9-38；\r\n选装件轮胎（前轮/后轮）:后轮:13.6-38(水田胎)",81,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1570,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1100-1","功率：81kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸:4382mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：81kW,4.发动机型号:LR4M3Z-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2192mm，6.最小使用质量:3590kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",81,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1571,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—1000A","两驱；73.5kW","外型尺寸（mm）：4369×2050×2897；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:73.5；\r\n发动机型号：QC4115TB；\r\n发动机制造厂家：安徽天利动力股份有限公司；\r\n轴距或履带接地长（mm）:2208；\r\n最小使用质量（kg）:3780；\r\n最大配重(前/后)kg：400/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进16/倒退8/爬行12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全架；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-20 / 16.9-38或\r\n7.5-20 /13.6-38(水田胎)；\r\n选装件发动机型号/名称：LR4V5-23/一拖（洛阳）柴油机有限公司",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1572,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1000BJ","驱动型式：两驱；发动机功率：100马力/73.5kW","驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：65.9kW；最大牵引力：20.5kN；安全驾驶室；玉柴YC4A110Z-T20增压中冷发动机或常发牌四缸CF4D100T-Z发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1573,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1000","发动机功率：73.5kW；驱动方式:两轮驱动","驱动型式：4X2(两轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：4200X2085X2925mm;轴距：2195mm;最小使用质量：3900kg;发动机型号：（东方红）LR4V5-23(选装LR4M3Z-23)；发动机功率：73.5kW;档位：前16后8；驾驶室：无；变速箱型式：螺旋锥齿轮。",73.5,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1574,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1300","标定功率：95.6kW 驱动方式：两轮驱动\r\n","标定功率：95.6kW 驱动方式：两轮驱动 结构尺寸：4080×2038×2810mm 整机质量：3855kg 配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M5-23 轴距：2195mm 轮距：（1385～1685）/（1620～2020） 轮距调整方式（前轮/后轮）： 可调/翻转轮辋 档位数：16/8/0 变速箱换挡方式：啮合套  有安全驾驶室",95.6,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1575,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1200-2","功率：88.2kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸: 4685mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：88.2kW,4.发动机型号:LR6B5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2506mm，6.最小使用质量:3510kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全架",88.2,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1576,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1000-1","功率：73.5kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸:4382mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：73.5kW,4.发动机型号:LR4M3Z-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2192mm，6.最小使用质量:3590kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",73.5,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1577,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1100","驱动方式：两轮驱动；功率：81kW\r\n","外廓尺寸(长×宽×高) (mm)：4280×2085×2925；型式：4×2两轮驱动；配套功率(kW)：81；发动机型号：YC4A130L-T20，制造商：广西玉柴机器股份有限公司；轴距(mm)：2195；最小使用质量(kg)：3560；最大配重(前/后)(kg)：220/640；挡位数(前进/倒退/爬行)：16/8；变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；驾驶室或安全架：防翻架",81,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1578,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—1000A-1","两驱；73.5kW","外型尺寸（mm）：4369×2050×2897；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:73.5；\r\n发动机型号：QC4115TB；\r\n发动机制造厂家：安徽天利动力股份有限公司；\r\n轴距或履带接地长（mm）:2208；\r\n最小使用质量（kg）:3890；\r\n最大配重(前/后)kg：400/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进16/倒退8/爬行12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-20 / 16.9-38或\r\n7.5-20 /13.6-38(水田胎)；\r\n选装件发动机型号/名称：LR4V5-23/一拖（洛阳）柴油机有限公司",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1579,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1100B","驱动型式：两驱；发动机功率：110马力/81kW","驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3860kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：21kN；后置、可翻转式安全架；玉柴YC4A130L-T20增压中冷发动机或常发牌四缸CF4D110T-Z发动机；标定功率：81kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",81,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1580,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1200","标定功率：88.2kW 驱动方式：两轮驱动\r\n","标定功率：88.2kW 驱动方式：两轮驱动 结构尺寸：4080×2038×2810mm  整机质量：3855kg   配套发动机厂家及型号：一拖（阳）柴油机有限公司LR6B5-23  轴距：2195mm  轮距：（1385～1685）/（1620～2020）  轮距调整方式（前轮/后轮）： 可调/翻转轮辋  档位数：16/8/0  变速箱换挡方式：啮合套   有安全驾驶室",88.2,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1581,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1000B","驱动型式：两驱；发动机功率：100马力/73.5kW","驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：65.9kW；最大牵引力：20.5kN；后置、可翻转式安全架；玉柴YC4A110Z-T20增压中冷发动机或常发牌四缸CF4D100T-Z发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1582,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1200-1","功率：88.2kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸:4685mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：88.2kW,4.发动机型号:LR6B5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2506mm，6.最小使用质量:3760kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",88.2,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1583,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS1000","功率：73.5kW，驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸：4400×2040×2730mm，驱动型式：4×2两轮驱动，配套功率：73.5kW、发动机型号：TY4B4-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2195mm，最小使用质量：3780kg，最大配重（前/后）：250/300kg，档位数：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，驾驶室型式：六柱式。 产品归档参数：两轮驱动；73.5kW。",73.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1584,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1100","标定功率：81kW 驱动方式：两轮驱动","标定功率：81kW 驱动方式：两轮驱动 结构尺寸：4540×2090×2925mm  整机质量：3979kg   配套发动机厂家及型号：中国一拖集团有限公司LR6B3-23 轴距：2442mm 轮距：1385、1485、1585、1685/1608、1692、1796 轮距调整方式（前轮/后轮）： 伸缩套管可调/翻转轮辋 档位数：16/8/0 变速箱换挡方式：啮合套  有安全架",81,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1585,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1100","功率:81kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4593×2240×2810 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：3600 配套动力（kW）：81 轴距：2195cm 配套发动机型号：玉柴YC4A120Z-T20 最大配重（kg）：240/540 档位数：16/8 安全架：有 变速箱形式：4×(2+1)×2组成式",81,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1586,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1100BJ","驱动型式：两驱；发动机功率：110马力/81kW","驱动型式：两轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2240mm；轮距：前轮距1650mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3860kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：21kN；安全驾驶室；玉柴YC4A130L-T20增压中冷发动机或常发牌四缸CF4D110T-Z发动机；标定功率：81kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮7.5-20、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",81,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1587,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1100-2","功率：81kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸:4382mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：81kW,4.发动机型号:LR4M3Z-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2192mm，6.最小使用质量:3340kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全架",81,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1588,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1000","73.5kW：两轮驱动","外廊尺寸（mm）：4440 X 2100 X 2850\r\n驱动型式：4x2两轮驱动\r\n配套功率（kW）：73.5\r\n配套发动机厂家及型号：玉柴 YC4A110Z-T20 东方红LR4V5-23 华丰4RNZT1B\r\n轴距（mm）：2352\r\n最小使用质量（kg）：3465\r\n最大前后配重(kg)： 250/640\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12F+4R；（选装爬行档24F+8R）\r\n变速箱形式：4 x (3+1)组成式变速,选装爬行档时为4x(3+1)x2 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1589,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1000-II","功率:73.5kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2900 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：3800 配套动力（kW）：73.5 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6A3-23 最大配重（kg）：240/520 档位数：12/12 安全架：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式\r\n",73.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1590,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1100-III","功率:81kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2950 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：4050 配套动力（kW）：81 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6B3-23 最大配重（kg）：240/520 档位数：12/12 驾驶室：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式\r\n",81,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1591,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1300-1","功率：95.6kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸:4685mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动3.配套功率：95.6kW,4.发动机型号:LR6M5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2506mm，6.最小使用质量:3760kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",95.6,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1592,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1100-II","功率:81kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2900 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：3800 配套动力（kW）：81 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6B3-23 最大配重（kg）：240/520 档位数：12/12 安全架：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式\r\n",81,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1593,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1300-2","功率：95.6kW；驱动方式：两轮驱动","1.外廓尺寸: 4685mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×2两轮驱动，3.配套功率：95.6kW,4.发动机型号:LR6M5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2506mm，6.最小使用质量:3510kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全架",95.6,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1594,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-1150","功率:85kW；驱动方式：两轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：4530×1986×2760，驱动型式：两轮驱动，配套功率：85kW，发动机型号:LR4M5Z-23，制造商：中国一拖集团有限公司，轴距(mm)：2195，最小使用质量（kg）：3600，最大配重（前/后）kg：220/320，档位数:16+8，变速箱型式：4×（2+1）×2，驾驶室或安全架：两柱式安全架",85,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1595,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—1100A-1","两驱；81kW","外型尺寸（mm）：4369×2050×2900；\r\n驱动方式：两轮驱动；\r\n功率（kW）:81；\r\n发动机型号：YC4A130L-T20；\r\n发动机制造厂家：广西玉柴机器股份有限公司；\r\n轴距（mm）:2208；\r\n最小使用质量（kg）:3890；\r\n最大配重(前/后)kg：400/160；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-20/16.9-38；\r\n选装件轮胎（前轮/后轮）:后轮:13.6-38(水田胎)",81,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1596,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1000","驱动型式：两驱；发动机功率：100马力/73.5kW","型式：水旱两用、两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2353mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；玉柴牌四缸YC4A110Z-T20发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮7.50-20、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",73.5,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1597,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1200-II","功率:88.2kW；驱动方式：两轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2900 驱动方式：两轮驱动 整机质量（kg）：3800 配套动力（kW）：88.2 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6B5-23 最大配重（kg）：240/540 档位数：12/12 安全架：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式\r\n",88.2,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1598,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-1000-2","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5\r\n","外廓尺寸：4372*(1918~2178)*2578mm,4*2两轮驱动，配套功率：73.5kW，发动机型号：4045HCP12,约翰迪尔（天津）有限公司生产。轴距2200mm，最小使用质量：2915kg，配重376/1216kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全架，无驾驶室。",73.5,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1599,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1100","两驱；81kW","外廓尺寸4300×2050×2750; 型式：4×2两轮驱动;配套功率(kW)81;发动机型号;LR4M3Z-23,第一拖拉机有限公司，轴距（mm）2200,最小使用质量（kg）：3250;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）250/340kg;档位数（前进/后退）：16/8/0；变速箱型式，4×(2+1)×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT1000.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，两驱，81kW",81,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1600,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100马力及以上两轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1100","驱动方式：两轮驱动，功率：81kW","整机型式：4×2轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4450×2050×2880，轴距（mm）：2230，轮距（前轮/后轮）（mm）：1400、1500、1600、1700（出厂1500）/1608、1692、1796、1892、1996（出厂1608），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮伸缩套管/后轮翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：375，最小使用质量（kg）：3600，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率：68.9kW，额定牵引力：31.8KN，轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-20/16.9-34，发动机品牌及型号：玉柴YC4A130L-T20，标定功率（kW）：81，标定转速（r/min）：2300，发动机选配：东方红LR6B5-23、全柴QC4112ZT，简易驾驶室，变速箱型式：4×（2+1）×2。",81,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1601,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—254A","四驱；18.4kW","外型尺寸（mm）：3110×1280×1950；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:18.4；\r\n发动机型号：KM385BT；\r\n发动机制造厂家：山东华源莱动内燃机有限公司；\r\n轴距（mm）:1645；\r\n最小使用质量（kg）:1290；\r\n最大配重(前/后)kg：48/140；\r\n挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：6．00-16/9.5-24",18.4,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1602,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF254","18.4kW;四轮驱动"," 外廊尺寸（mm）：；2850 X 1360 X 1990\r\n驱动型式；4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）;18.4\r\n配套发动机厂家及型号：莱动 KM385BT,江动TY2100I ，杨动 YD385T，常柴 3F15\r\n轴距（mm）：1510\r\n最小使用质量（kg）：1230\r\n最大前后配重(kg);80/112\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",18.4,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1603,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA254","驱动型式：四驱；发动机功率：25马力/18.4kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm×1440mm×1980mm；轴距：1595mm；轮距：前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节或无级调节；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1270kg；前后轴质量：前轴570kg，后轴700kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌三缸CF3B25T发动机或力佳牌双缸SL2100ABT-2发动机；标定功率：18.4或18.6kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮9.5-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",18.4,"通用类","2018/12/31","江苏省"]
[1604,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖284","驱动方式：四轮驱动；功率：20.6kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3030x1480x2170;驱动型式：4x4四轮驱动；发动机型号：SL2100ABT-2,福建力佳股份有限公司；选装发动机型号：TY2100 I,江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1710mm;最小使用质量：1530kg;最大配重质量（前/后）48/80kg；档位数（前进/倒退）：4x2/1x2;变速箱型式：（4+1）x2组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式",20.6,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1605,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","284","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：20.6kW。","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：20.6kW；发动机型号：SL2100ABT-2；发动机制造商：福建力佳股份有限公司；外廓尺寸（长×宽×高）（mm)：2870×1385×2010；轴距：1627mm；最小离地间隙：260mm(前桥壳体底部)；最小使用质量：1465kg；动力输出轴输出功率：≥17.6kW；最大牵引力：6.5kN；框架上最大提升力：4.64kN。",20.6,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1606,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD284","功率：20.6kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高）：2780*1630*2115，驱动型式：4*4四轮驱动，标定功率kW:20.6，发动机型号：SL2100ABT-2,制造商：福建力佳股份有限公司，轴距1640mm，最小使用质量1530kg，配重前/后（KG）:0/130,档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱形式：（4+1）X2组合式，驾驶室或安全架：无",20.6,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1607,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力四轮驱动拖拉机","神牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","SN284","四驱；20.6kW。","外廓尺寸（长×宽×高）：2900×1400×2110 mm，驱动型式：四轮驱动，发动机标定功率：20.6kW，发动机型号：SL2100ABT-2，发动机制造商：福建力佳股份有限公司，轴距：1630mm，最小使用质量：1430kg，最大配重（前/后）：30/240kg，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱型式：直齿（4+1）×2、平面组成式，驾驶室：无，安全架：无。",20.6,"通用类","2019/12/31","湖北省"]
[1608,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-264","四驱；19.10kW\r\n","外廓尺寸3250×1450×2030; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)19.10;发动机型号;KM385BT,;山东华源莱动内燃机有限公司,轴距（mm）1715,最小使用质量（kg）：1440;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）32/60kg;档位数（前进/后退）：8/2；变速箱型式:（4+1）×2组成式，驾驶室或安全架：规格型号LZT300.46.001，型式两柱固定式；产品归档参数，四驱，19.1kW\r\n",19.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1609,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS284-H","功率（kW）:20.58；驱动方式：四轮驱动","外型尺寸（mm）：3200×1430×2100；\r\n发动机主要型号：JD2102\r\n发动机制造厂家：江苏江淮动力股份有限公司\r\n驱动方式：四轮驱动\r\n功率（kW）:20.58\r\n轴距（mm）:1755\r\n最小使用质量（kg）:1570\r\n轮胎型号（前/后）：6.00-16/9.5-24\r\n有无驾驶室：无\r\n变速箱型式：直齿（5+1）×2平面组成式\r\n变速箱换挡方式：啮合套\r\n",20.58,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1610,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA254-1","驱动型式：四驱；发动机功率：25马力/18.38kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm×1200mm×2100mm；轴距：1619mm；轮距：前轮距1000mm，后轮距960mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮固定式；最小离地间隙：290mm；最小使用质量：1160kg；前后轴质量：前轴500kg，后轴600kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重60kg；档位数：前进9/倒退9/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：15.64kW；最大牵引力：6.5kN；常发牌单缸ZL1122发动机；标定功率：18.38kW；标定转速：2200r/min；转向方式：机械转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮9.5-24；悬挂方式：0类、三点悬挂。",18.38,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1611,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","25—30马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS254-H","功率（kW）:18.5；驱动方式：四轮驱动","外型尺寸（mm）：3200×1430×2090；\r\n发动机主要型号：295TA-3；KM385BT\r\n发动机制造厂家：兖州市山拖发动机有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司\r\n驱动方式：四轮驱动\r\n功率（kW）:18.5\r\n轴距（mm）:1755\r\n最小使用质量（kg）:1540\r\n轮胎型号（前/后）：6.00-16/9.5-24\r\n有无驾驶室：无\r\n变速箱型式：直齿（5+1）×2平面组成式\r\n变速箱换挡方式：啮合套\r\n",18.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1612,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFB304","驱动型式：四驱；发动机功率：30马力/22.1kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3047mm×1410mm×2321mm；轴距：1590mm；轮距：前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：320mm；最小使用质量：1326kg；前后轴质量：前轴566kg，后轴760kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重90kg；档位数：前进8/倒退2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：18.8kW；最大牵引力：6.5kN；常发牌三缸CF3B30T发动机；标定功率：22.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮9.5-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",22.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1613,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-304A","发动机功率：22.1kW；驱动方式：四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3140X1500X1880mm;轴距：1810mm;最小使用质量：1300kg;发动机型号：（莱动）3T30;档位：前8后2；发动机功率：22.1kW；驾驶室：无;变速箱型式：(4+1)X2档组成式。",22.1,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1614,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT304","功率22.1kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸(mm)：3330*1545*1960,驱动形式：4*4四轮驱动，配套功率：22.1kW,轴距：1780mm，最小使用质量：1335KG，配重（前/后）：36/35KG,档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，起动方式：电起动，发动机型号：KM390BT,生产企业：山东华源莱动内燃机有限公司，变速箱型式：（4+1）*2组成式",22.1,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1615,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF324","23.5kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3220 X 1480 X 2002\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：23.5\r\n配套发动机厂家及型号：力佳 SL2105ABT-2  力佳 SL2108ABT-2\r\n轴距（mm）：1740\r\n最小使用质量（kg）：1560\r\n最大前后配重(kg):120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8F+2R\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",23.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1616,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","神牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","SN304","四驱；22.1kW。","外廓尺寸（长×宽×高）：2900×1410×2150mm，驱动型式：四轮驱动，发动机标定功率：22.1kW，发动机型号：SL2105ABT-2，发动机制造商：福建力佳股份有限公司，轴距：1630mm，最小使用质量：1460kg，最大配重（前/后）：30/240kg，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱型式：直齿（4+1）×2、平面组成式，驾驶室：无，安全架：无。",22.1,"通用类","2019/12/31","湖北省"]
[1617,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","324","四驱；23.5kW","外廓尺寸：2870*1500*1990，驱动型式：四轮驱动，配套功率：23.5kW，发动机型号：SL2105ABT-2,制造商：福建力佳股份有限公司，轴距：1627，最小使用质量：1525，配重：0/160，档位数：8/2/0，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）*2组成式，驾驶室或安全架:否。 ",23.5,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1618,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY304","驱动型式：四轮驱动；功率（kW）：22.05kW","外形尺寸：3320x1455x2025；驱动方式：4x4轮式；发动机标定功率（kW)22.05kW；发动机型号：3T30山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1730mm；最小使用质量：1300kg；最大配重（前/后）kg：38/39；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）x2组成式；驾驶室或安全架(有否）：否",22.05,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1619,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—304A","四驱；22.1kW","外型尺寸（mm）：3200×(1280-1740)×1930；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:22.1；\r\n发动机型号：ZN390T；\r\n发动机制造厂家：常柴股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1750；\r\n最小使用质量（kg）:1400；\r\n最大配重(前/后)kg：48/140；\r\n挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 6．00-16/9.5-24",22.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1620,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-304","发动机功率：22.1kW；驱动方式：四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：2790X1240X1210mm;轴距：1620mm;最小使用质量：1143kg;发动机型号：（莱动）3T30;档位：前8后2；发动机功率：22.1kW；驾驶室：无;变速箱型式：(4+1)X2档组成式。",22.1,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1621,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","甘肃洮河拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","洮河-304","四轮驱动；功率：22.1kW","外廓尺寸（长×宽×高）：3180×1385×1860(mm)；驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率：22.1kW；发动机型号：ZN390T；发动机制造商：常柴股份有限公司；轴距：1710mm；最小使用质量：1350kg；配重：前48/后45（kg）；档位数（前进/倒退）：前进4×2/倒退1×2；变速箱型式：（4+1）×2组合式；驾驶室：否、安全架：有；轮距：前轮1100不可调/后轮1100-1300mm可调；离合器型式：单片、干式、单作用、常结合；轮胎规格：前轮6.50-16/后轮9.5-24普通人字花纹、4层级",22.1,"通用类","2016/12/31","甘肃省"]
[1622,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY304","驱动型式：四轮驱动、功率：22.1kW","驱动型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（mm）：3074×1560×1965；轴距(mm)：1606；轮距（mm）:1000或1200/1000、1100、1200、1300出厂：1200/1200；轮距调节方式（前/后）：不可调/有级可调；最小离地间隙（mm）:280（分动箱底部）；最小使用质量（kg）:1290；最大配重（前/后）（kg）:60/300;档位数（前进/倒退）：8/2；联接方式：直联；配套发动机：型号JD2102T（制造商：江苏江淮动力股份有限公司、功率：22.1kW、转速：2400r/min）;变速箱型式：（4+1）×2组成式；换挡方式：滑移齿轮；转向系型式：前轮机械转向；转向器型式：球面蜗杆滚轮式；制动系型式：机械蹄式；离合器型式：干式、单作用、常结合；轮胎型号：5.00-12/9.50-16；悬挂装置类别：1类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：540或720r/min;安全架型号：404.46.001",22.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1623,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖304","驱动方式：四轮驱动；功率：22.1kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3220x1510x2250;驱动型式：4x4轮式；发动机型号：SL2105ABT-2,福建力佳股份有限公司；轴距：1760mm;最小使用质量：1580kg;最大配重（前/后）50/70kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0;变速箱型式：（4+1）x2组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式，山东山拖凯泰农业装备有限公司生产。",22.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1624,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB304","30马力；驱动方式：四轮驱动，功率：22.1kW","驱动型式：四轮驱动，发动机型号：莱动KM485BT,功率：22.1kW,发动机转速:2350R/MIN外廊尺寸(长×宽×高):3400×1500×1850MM最大牵引力:12.4KN动力输出轴标定功率下限:21.12kW轴距:1800MM最小离地间隙(离地部位):300MM最小使用质量:1450KG，配重：30/62，档位数：8/2，变速箱形式：（4+1）×2组成式，驾驶室或安全架：无",22.1,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1625,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-304","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：22.1kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3320×1560×1930（至消声器）（㎜）；驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率: 22.1（kW）;发动机型号: 3T30;发动机企业名称: 山东华源莱动内燃机有限公司；发动机标定转速（r/min）2350；轴距：1740（㎜）；最小使用质量1260（㎏）；最大配重（前/后）: 24/80（㎏）；档位数（前进/倒退）：8/2；变速箱型式：二轴式、（4+1）×2组成式；驾驶室或安全架：无；转向器型式：转阀式静液压转向器；离合器型式：干式、单作用、摩擦式；变速箱换档方式：滑动齿轮、啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.5-16/11.2-24；液压悬挂系统型式：分置式或半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂\r\n",22.1,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1626,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304","22.1kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3290 X 1480 X 2030\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：22.1\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 ZN390T 莱动KM390BT2\r\n轴距（mm）：1710\r\n最小使用质量（kg）：1495\r\n最大前后配重(kg)： 120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8F+2R\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1627,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","304","发动机标定功率:22.1kW,驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3670×1530×1910，驱动方式：四轮驱动，发动机标定功率：22.1kW,发动机型号：ZN390T，发动机制造商：常柴股份有限公司，发动机标定转速（r/min）:2400,轴距（mm）:1880,轮距（前轮/后轮）（mm）:1210/1210,轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调节/翻转轮辐可调，最小离地间隙（mm）:390,最小使用质量（kg）:1580,前轴质量/后轴质量（kg）:510/1070,最大配重（前/后）（kg）:110/160,挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，发动机与离合器联接方式：直联，驾驶室或安全架：无，转向系型式：机械式，转向器型式：液压转向，制动系型式：双片、干式、盘式制动器、机械操纵，离合器型式：干式、双片、常结合、双作用，变速箱型式（F+R）:（4+1）×2，变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡，最终传动方式（前/后）：内置、外啮合/内置、外啮合，轮胎型号(前轮/后轮)：5.50-16/11.2-24，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂",22.1,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1628,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-304","\r\n标定功率： 22.1kW  驱动方式：四轮驱动","驱动方式：四轮驱动 配套动力：22.1kW 结构尺寸：3590×1485×1895mm 整机质量：1620kg  配套发动机厂家及型号：扬动股份有限公司YND485T   轴距：1760  轮距： 1200/1100、1200、1300、1400  轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调 /反转轮辋  档位数：8/4/0  变速箱换挡方式：啮合套    有安全架",22.1,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1629,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH324","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：23.5；","外廓尺寸：3275*1310*1950，驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：23.5kW，发动机型号及制造商：ZN390T，常柴股份有限公司；TY2105，江苏江淮动力股份有限公司；轴距（mm）:1750；最小使用质量：1260kg；配重（最大）（前/后）:48kg/140kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）×2组成式；无驾驶室；前后轮距（mm）：1080/1060-1220；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调\r\n",23.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1630,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA304","驱动型式：四驱；发动机功率：30马力/22.1kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3206mm×1440mm×1980mm；轴距：1595mm；轮距：前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节或无级调节；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1270kg；前后轴质量：前轴570kg，后轴700kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌三缸CF3B30T发动机或力佳牌双缸SL2105ABT-2发动机；标定功率：22.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮6.00-16、后轮9.5-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",22.1,"通用类","2018/12/31","江苏省"]
[1631,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN304","功率：22.1kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:3200*1300*1930；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：22.1；4.发动机型号:ZN390T；5.制造商：常柴股份有限公司；6.轴距mm：1750；7.最小使用质量kg:1400；8.配重kg:48/140；9.档位数:8/2/0；10.变速箱换挡形式:滑移齿轮（部分啮合套）；11.驾驶室或安全架：无；",22.1,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1632,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","潍坊奥利达机械有限公司","轮式拖拉机","ALD324","功率：23.5kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高）：2780*1430*2115，驱动型式：4*4四轮驱动，标定功率kW:23.5，发动机型号：SL2105ABT-2,制造商：福建力佳股份有限公司，轴距1660mm，最小使用质量1550kg，配重前/后（KG）:0/140,档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，变速箱形式：（4+1）X2组合式，驾驶室或安全架：无",23.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1633,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA304-1","驱动型式：四驱；发动机功率：30马力/22.06kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3212mm×1440mm×2100mm；轴距：1624mm；轮距：前轮距1150mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：290mm；最小使用质量：1180kg；前后轴质量：前轴500kg，后轴680kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进9/倒退3/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；常发牌单缸CF30L发动机；标定功率：22.06kW；标定转速：2200r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：干式、蹄式；离合器型式：干式、单片、常接合、单作用；变速箱换挡方式：滑动齿轮换挡；轮胎规格：前轮6.00-12、后轮9.5-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",22.06,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1634,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304AS","22.1kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3120 X 1480 X 1990\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：22.1\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 ZN390T\r\n轴距（mm）：1675\r\n最小使用质量（kg）：1405\r\n最大前后配重(kg)： 80/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1635,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304-16","22.1kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3460 X 1490 X 2170\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：22.1\r\n配套发动机厂家及型号：四达 SD485\r\n轴距（mm）：1818\r\n最小使用质量（kg）：1450\r\n最大前后配重(kg)： 120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1636,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD304A","发动机标定功率（kW）：22.1；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3300*1500*1900；驱动形式：4*4（四轮驱动）；配套功率（kW）：22.1；发动机型号：ZN390T;发动机制造商：常柴股份有限公司；轴距（mm）：1900；最小使用质量（kg）：1115；最大配重质量（前/后）（kg）：45/140；档位数(前进/倒退）：8F+2R;变速箱型式：（4+1）*2档组成式；驾驶室或安全架:无",22.1,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[1637,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","324","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：23.5kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：23.5kW；发动机型号：SL2105ABT-2；发动机制造商：福建力佳股份有限公司；外廓尺寸（长×宽×高）（mm)：2870×1400×2050；轴距：1627mm；最小离地间隙：262mm(前桥壳体底部)；最小使用质量：1520kg；动力输出轴输出功率：≥20.0kW；最大牵引力：8.0kN；框架上最大提升力：5.29kN。",23.5,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1638,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","304","22.05kW\r\n四轮驱动\r\n","尺寸：3200×1500×2200mm，\r\n驱动型式：4×4四轮驱动，\r\n轴距：1730mm，\r\n柴油机生产厂家：山东华源莱动内燃机有限公司， \r\n型号：莱动3T30，\r\n功率：22.05kW，\r\n最小使用质量：1320kg，\r\n配重：68/120kg，\r\n档位数（前/后）：8/2，\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式，\r\n有安全架。\r\n\r\n",22.05,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1639,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304-8","22.1kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3200 x 1425 x 2020\r\n驱动型式；4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）;22.1\r\n配套发动机厂家及型号：常柴股份有限公司 ZN390T\r\n轴距（mm）：1574\r\n最小使用质量（kg）：1335\r\n最大前后配重(kg);80/112\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1640,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","山东大唐中垦农业装备有限公司","轮式拖拉机","威牛-304","四驱；22.05（kW） ","结构尺寸（长*宽*高cm）:325*158*225 \r\n整机质量（kg）:1580 \r\n配套动力（kW）:22.05 \r\n型式:4*4轮式 \r\n用途:农用 \r\n轴距（mm）:1770 \r\n轮距（前轮/后轮）mm:1175/1350、1450 \r\n轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转辐板 \r\n最小离地间隙（离底部位）mm:330（前桥壳体下端）\r\n轮距（前轮/后轮）mm:1175/1350、1450 \r\n轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转辐板 \r\n最小离地间隙（离底部位）mm:330（前桥壳体下端） \r\n前轴质量/后轴质量（kg）:770/810 \r\n最大配重（前/后）kg:45/55 \r\n档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 \r\n各挡理论速度（km/h）:前进:2.04、2.57、4.19、6.64、\r\n7.99、10.08、16.41、26.03 倒退：1.90、7.45 \r\n发动机与离合器联接方式:直联\r\n起动方式:电起动 \r\n发动机商标或型号:江动 \r\n型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 \r\n型号:JD2102 \r\n企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 \r\n吸气方式:自然吸气 \r\n气缸数（缸）:2 \r\n缸径*行程（mm）:102*105 \r\n排量（L）:1.65 \r\n压缩比:（18.5±0.5）：1 \r\n标定转速（r/min）:2400 \r\n起动机型号:QDJ152TD \r\n冷却系统型式:强制循环水冷 \r\n排放标准:国Ⅱ \r\n前照灯:QJDJ-SJ-550\r\n安全架：有",22.05,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1641,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304-10","22.1kW;四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3240 X 1480 X 1990\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：22.1\r\n配套发动机厂家及型号：四达 SD485\r\n轴距（mm）：1700\r\n最小使用质量（kg）：1455\r\n最大前后配重(kg)：80/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8F+2R\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1642,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-304","四驱；22.1kW\r\n","外廓尺寸3250×1450×2030; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)22.10;发动机型号;KM390BT,;山东华源莱动内燃机有限公司,轴距（mm）1715,最小使用质量（kg）：1440;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）32/60kg;档位数（前进/后退）：8/2；变速箱型式:（4+1）×2组成式，驾驶室或安全架：规格型号LZT300.46.001，型式：两柱固定式；产品归档参数，四驱，22.1kW\r\n",22.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1643,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","30—35马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF304A","22.1kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3120 X 1480 X 1990\r\n驱动型式；4x4 四轮驱动\r\n配套功率（kW）；22.1\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 ZN390T  莱动KM390BT2  江动JDM390T6\r\n轴距（mm）：1574\r\n最小使用质量（kg）：1335\r\n最大前后配重(kg);80/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",22.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1644,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH354-4","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：25.8\r\n","外廓尺寸：3790*1620*2340，驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：25.8kW，发动机型号及制造商：4L23BT，山东华源莱动内燃机有限公司；轴距（mm）:1992；最小使用质量：2120kg；配重（前后）：108kg/180kg；档位数（前进/倒退）：8/4；变速箱型式：2轴4×（2+1）挡组成式；无驾驶室；轮距（mm）（前轮/后轮）：1300/1200、1300、1400、1500（常用1300）；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级可调/有级可调；",25.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1645,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF354","25.73kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3300 X 1520 X 2020\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：25.73\r\n配套发动机厂家及型号：江动 TY3100I\r\n轴距（mm）：1735\r\n最小使用质量（kg）：1559\r\n最大前后配重(kg):117/157\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",25.73,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1646,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY354","驱动型式：四轮驱动；功率（kW）：25.8kW；","外形尺寸：3360x1455x2025；驱动方式：4x4轮式；发动机标定功率（kW)25.8kW；发动机型号：4L22BT山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1730mm；最小使用质量：1300kg；最大配重（前/后）kg：38/39；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）x2组成式；驾驶室或安全架(有否）：否",25.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1647,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF364ZL","26.5kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3460 X 1490 X 2080\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：26.5\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 ZN485T\r\n轴距（mm）：1818\r\n最小使用质量（kg）：1532\r\n最大前后配重(kg):120/112\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无\r\n",26.5,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1648,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF354ZL","25.73kW：四轮驱动","廊尺寸（mm）：3290 X 1485 X 2080\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：25.73\r\n配套发动机厂家及型号：江动 TY3100I\r\n轴距（mm）：1740\r\n最小使用质量（kg）：1475\r\n最大前后配重(kg):120/112\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8F+2R\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",25.73,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1649,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF364","26.5kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3460 X 1490 X 2170\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：26.5\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 ZN485T\r\n轴距（mm）：1818\r\n最小使用质量（kg）：1560\r\n最大前后配重(kg):120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",26.5,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1650,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ354A","功率:25.8kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3600*1735*1990\t驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：1970 配套动力（kW）：25.8 轴距：1924cm 配套发动机型号：一拖动力YND485T 最大配重（kg）：108/180 档位数：8+8 安全架：有 变速箱形式：4x（2+2）组成式",25.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1651,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","35—40马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TS384","功率（kW）:27.9；驱动方式：四轮驱动","外型尺寸（mm）：3185×1500×2100；\r\n发动机主要型号：JD3102T\r\n发动机制造厂家：江苏江淮动力股份有限公司\r\n驱动方式：四轮驱动\r\n功率（kW）:27.9\r\n轴距（mm）:1830\r\n最小使用质量（kg）:1630\r\n轮胎型号（前/后）：7.5-16/11.2-28\r\n有无驾驶室：无\r\n变速箱型式：直齿（4+1）×2平面组成式\r\n变速箱换挡方式：滑移齿轮式\r\n",27.9,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1652,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404-10","29.4kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3240 X 1480 X 1990\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：29.4\r\n配套发动机厂家及型号：四达 SD490T2  常柴490BT\r\n轴距（mm）：1700\r\n最小使用质量（kg）：1485\r\n最大前后配重(kg):120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1653,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404B","29.4kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3460 X 1490 X 2210\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：29.4\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 ZN490BT\r\n轴距（mm）：1818\r\n最小使用质量（kg）：1582\r\n最大前后配重(kg):120/320\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",29.4,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1654,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS404-1","功率：29.4kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3440×1460×2350 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：29.4kW、发动机型号：ZN490BT，企业名称：常柴股份有限公司，轴距：1920mm，最小使用质量：1800kg，最大配重（前/后）：48/90kg，档位数：8/2，变速箱型式：（4+1）×2组成式，安全架：两柱式。 产品归档参数：四轮驱动；29.4kW。",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1655,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","神牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","SN404","四驱；29.4kW。","外廓尺寸（长×宽×高）：3270×1600×2110mm，驱动型式：四轮驱动，发动机标定功率：29.4kW，发动机型号：C490BT-6，发动机制造商：浙江新柴股份有限公司，轴距：1830mm，最小使用质量：1680kg，最大配重（前/后）：30/330kg，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱型式：直齿（4+1）×2、平面组成式，驾驶室：无，安全架：无。",29.4,"通用类","2019/12/31","湖北省"]
[1656,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-404A","四驱；29.5kW","外廓尺寸3250×1250×1260; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)29.5;发动机型号;KM490BT1,山东华源莱动内燃机有限公司,选装:ZN490BT,常柴股份有限公司,选装:JDM490T3,江苏江淮动力股份有限公司,轴距（mm）1725,最小使用质量（kg）：1440;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）42/56kg;档位数（前进/后退）：8/2；变速箱型式:2轴(4+1)×2组成式((4+4)×2或(4+1)×2×2选装，驾驶室或安全架:无,产品归档参数，四驱，29.5kW",29.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1657,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-404","功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：3455×1515×2040，驱动型式：四轮驱动，配套功率：29.4kW，发动机型号:JDM490T5，制造商：江苏江淮动力股份有限公司，轴距(mm)：1830，最小使用质量（kg）：1600，最大配重（前/后）kg：50/50，档位数:8+8，变速箱型式：（4+4）×2，驾驶室或安全架：无",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1658,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机  "," YF404","四驱；29.4kW","整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3450×1395×2040mm；轴距：1810mm；轮距（前轮/后轮）：1010/1100mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/翻转辐板；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1392kg；前轴质量/后轴质量：607/795kg；最大配重（前/后）：48/40kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；启动方式：电启动；动力输出轴功率：≥25kW；最大牵引力：7.0KN；发动机商标或品牌：华源莱动；发动机型式：四缸、直列、四冲程、直喷式、水冷；发动机型号/企业名称：4L23BT/山东华源莱动内燃机有限公司；发动机吸气方式：自然吸气；发动机气缸数：4缸；发动机缸径×冲程：88×95mm；发动机排量：2.311L；发动机压缩比是：18：1；发动机标定功率：29.4kW ；发动机标定转速：2400r/min；发动机喷油泵型式/型号：柱塞式IW泵；发动机起动机型号：QD1315A；发动机冷却系统型式：水冷强制循环；前照灯型号：18.48.016a；驾驶室或安全架：无；驾驶员座椅型号/生产企业：TE40/潍坊金百川机械有限公司；燃油箱型号/工作压力/容积：TB404.50GA.012/≤50kPa/44.5L；轮胎型号（前轮/后轮）6.5-16/11.2-24或6.00-16/9.5-24；轮胎气压（前轮/后轮）/轮辋材质：250/280kPa或250/300kPa/SPHC",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1659,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M404-E","驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kW\r\n","\"结构尺寸（mm）：3380*1524*1950；整机质量（kg）：1700；轴距（mm）：1795；前后轮轮距（mm）：1243/1237；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0或8/8/0：轮胎规格（前轮/后轮）：7.5-16/12.4-24；配套发动机厂家及型号：全柴4B2-40M22\r\n莱动4L23BT\"\r\n",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1660,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG404","功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动。","外廓尺寸(长×宽×高）：3503mm×1585mm×1993mm；驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率：29.4kW；发动机型号：C490BT-8、ZN490BT；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、常柴股份有限公司；轴距：1958mm；轮距（前轮/后轮）：1280mm/（1300mm-1620mm）；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调节/有级可调；最小使用质量：1920kg；最大配重（前/后）：107kg/246kg；档位数（前进/倒退）：8/2；变速箱型式：（4+1）×2组合式；驾驶室或安全架：无。",29.4,"通用类","2020/12/31","浙江省"]
[1661,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT404B","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：29.4kW","驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：3000*1220*1280；轴距：1840；轮距：1030/1000；最小使用质量：1070Kg；最大配重质量：15/70；档位数：8/2；变速箱：2*（4+1）组成式；驾驶室：无；发动机：常柴股份有限公司ZN490BT、山东华源莱动内燃机有限公司KM4L23BT、扬动股份有限公司YD4RT4，29.4kW。",29.4,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1662,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—404D","四驱；29.4kW","外型尺寸（mm）：2920(2780)×1240(1280)×1230(1250)；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:29.4；\r\n发动机型号：MYE4A；\r\n发动机制造厂家：马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司；\r\n轴距（mm）:1825(1780)；\r\n最小使用质量（kg）:1200(1160)；\r\n最大配重(前/后)kg：无/80；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退2；\r\n变速箱型式：(4+1) × 2组成式 ；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-12/9.5-16 ；\r\n选装件发动机型号/名称：1.JDM490T3/江苏江淮动力股份有限公司；2.4L23BT/山东华源来动内燃机有限公司；3.ZN490BT/常柴股份有限公司",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1663,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY404","驱动型式：四轮驱动、功率：29.4kW","驱动型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（mm）：3188×1560×1965；轴距(mm)：1800；轮距（mm）:1000或1200/1000、1100、1200（出厂）、1300；轮距调节方式（前/后）：不可调/有级可调；最小离地间隙（mm）:280（分动箱底部）；最小使用质量（kg）:1300；最大配重（前/后）（kg）:60/350;档位数（前进/倒退）：8/2；联接方式：直联；配套发动机：型号4L23BT（制造商：山东华源莱动内燃机有限公司、功率：29.4kW、转速：2400r/min）;选装发动机（型号JDM490T3、制造商：江苏江淮动力股份有限公司、功率：29.4kW、转速：2400r/min）;变速箱型式：（4+1）×2组成式；换挡方式：滑移齿轮；转向系型式：前轮机械转向；转向器型式：球面蜗杆滚轮式；制动系型式：机械蹄式；离合器型式：干式、单作用、常结合；轮胎型号：6.00-16/9.50-24；悬挂装置类别：1类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：540/720r/min;安全架：选装HT404.46.011",29.4,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1664,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB404","40马力；驱动方式：四轮驱动;功率：29.4kW","40马力;驱动方式:四轮驱动;功率：29.4kW;发动机型号：莱动4L23BT;发动机转速:2400R/MIN外廊尺寸(长×宽×高):3400×1500×1880MM最大牵引力:11.00KN动力输出轴标定功率下限:24.73kW轴距:1800MM最小离地间隙(离地部位):300MM最小使用质量:1450KG;配重：30/62，档位数：8/2，变速箱形式：（4+1）×2组成式，驾驶室或安全架：无",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1665,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方404B","四驱，功率29.4kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3200×1340×1220（㎜）；驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率: 29.4（kW）;发动机型号: ZN490BT;发动机企业名称: 常柴股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2400；轴距：1800（mm）；轮距（前轮/后轮）：1050/1080（㎜）；最小使用质量1240（㎏）；最大配重（前/后）: 36/30（㎏）；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）×2组成式；驾驶室或安全架：否；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：干式、单作用；变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",29.4,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1666,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方404D","四驱，功率29.4kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3200×1340×1220（至方向盘）（㎜）；驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率: 29.4（kW）;发动机型号: JDM490T3;发动机企业名称: 江苏江淮动力股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2300；轴距：1800（mm）；轮距（前轮/后轮）：1050/1080（㎜）；最小使用质量1240（㎏）；最大配重（前/后）: 0/30（㎏）；档位数（前进/倒退）：6/2；变速箱型式：2×（3+1）组成式；驾驶室或安全架：无；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：干式、双作用；变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-12/9.5-16；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂\r\n",29.4,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1667,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY404","驱动型式：四轮驱动；功率(kW)：29.4kW","外形尺寸：3260x1455x2025；驱动方式：4x4轮式；发动机标定功率（kW)29.4kW；发动机型号：4L23BT山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1780mm；最小使用质量：1260kg；最大配重（前/后）kg：38/39；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）x2机械组成式；驾驶室或安全架(有否）：否",29.4,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1668,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN404","功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:3292*1435*2133；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：29.4；4.发动机型号:ZN490BT；5.制造商：常柴股份有限公司(可选江淮动力股份有限公司；型号：JDM490T3)；6.轴距mm：1896；7.最小使用质量kg:1825；8.配重kg:48/160；9.档位数:8/2/0；10.变速箱换挡形式:滑动齿轮；11.驾驶室或安全架：无；",29.4,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1669,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","HT404","驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kW\r\n","\"结构尺寸（mm）：3480*1524*2050；整机质量（kg）：1700；轴距（mm）：1795；前后轮轮距（mm）：1100、1200、1300/960-1460；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0：轮胎规格（前轮/后轮）：6.5-16、7.5-16/11.2-24、12.4-24；配套发动机厂家及型号：全柴4B2-40M22\r\n莱动4L23BT\"\r\n",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1670,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC404A","驱动型式：四驱；发动机功率：40马力/29.4kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2262mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：320mm；最小使用质量：1740kg；前后轴质量：前轴655kg，后轴1085kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进16/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：9.5kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮12.4-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1671,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖404A","驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kW","外廓尺寸（长×宽×高）：3460x1670x2230;驱动型式：4x4轮式；发动机型号：YD4RT5,扬动股份有限公司；选装发动机型号：4L23BT，山东华源莱动内燃机有限公司,JDM490T3，江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1790mm;最小使用质量：1331kg;最大配重（前/后）45/152kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0;变速箱型式：（4+1）x2平面组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式。",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1672,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","甘肃洮河拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","洮河-404","四轮驱动；功率：29.4kW；","外廓尺寸（长×宽×高）：3240×1385×1880(mm)；驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率：29.4kW；发动机型号：JD490BT2；发动机制造商：江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1825mm；最小使用质量：1450kg；配重：前48/后45（kg）；档位数（前进/倒退）：前进4×2/倒退1×2；变速箱型式：（4+1）×2组合式；驾驶室：否、安全架：有；轮距：前轮1100不可调/后轮1100-1300mm可调；离合器型式：单片、干式、单作用、常结合；轮胎规格：前轮7.50-16/后轮11.2-24普通人字花纹",29.4,"通用类","2016/12/31","甘肃省"]
[1673,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—404B","四驱；29.4kW","外型尺寸（mm）：3490×（1420～1720）×1920\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:29.4；\r\n发动机型号：ZN490BT；\r\n发动机制造厂家：常柴股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1870；\r\n最小使用质量（kg）:1540；\r\n最大配重(前/后)：前配重40，后配重120；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退2/-；\r\n变速箱型式：(4+1) × 2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 7.5-16/12.4-24；\r\n选装件：轮胎/前轮：6.50-16(水田胎)\r\n后轮：11.2-24(水田胎)；",29.4,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1674,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—404A","四驱；29.4kW","外型尺寸（mm）：3385×1435×2133；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:29.4；\r\n发动机型号：ZN490BT；\r\n发动机制造厂家：常柴股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1896；\r\n最小使用质量（kg）:1825；\r\n最大配重(前/后)：前配重48，后配重180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退2/-；\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；\r\n选装件：轮胎/前轮：6.50-16(水田胎)\r\n后轮：11.2-24(水田胎)",29.4,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1675,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-404","标定功率：29.4kW 驱动方式：四轮驱动","标定功率：29.4kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：3945×1700×2130mm 整机质量：2290kg 配套发动机厂家及型号：浙江新柴股份有限公司C490BT-8  轴距：2020mm  轮距：1265/1220、1320、1420、1520  轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋  档位数：12/12/0   变速箱换挡方式：啮合套   有安全架",29.4,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1676,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-404A","发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3240X1320X1350mm;轴距：1710mm;最小使用质量：1260kg;发动机型号：（莱动）4L23BT;档位：前8后2；发动机功率：29.4kW；驾驶室：无；变速箱型式：(4+1)X2档组成式。",29.4,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1677,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","洛阳市煌睿机械制造有限公司","轮式拖拉机","404","发动机标定功率:29.4kW,驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3690×1500×2160，驱动方式：四轮驱动，发动机标定功率：29.4kW,发动机型号:B490BT，发动机制造商：浙江新柴股份有限公司，发动机标定转速（r/min）:2400,轴距（mm）:1760,轮距（前轮/后轮）（mm）:1210/1210,轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调节/翻转轮辐可调，最小离地间隙（mm）:430,最小使用质量（kg）:1880,前轴质量/后轴质量（kg）:720/1040,最大配重（前/后）（kg）:110/200,挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2/无，发动机与离合器联接方式：直联，驾驶室或安全架：无，转向系型式：全液压转向，转向器型式：静液压转向，制动系型式：双片、干式、盘式制动器、机械操纵，离合器型式：干式、双片、常结合、双作用，变速箱型式（F+R）:（4+1）×2，变速箱换挡方式：滑移齿轮换挡，最终传动方式（前/后）：行星减速机构/行星减速机构，轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-28，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂",29.4,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1678,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-404","四驱；29.4kW\r\n","外廓尺寸3770×1615×2130; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)29.4;发动机型号;ZN490BT,常柴股份有限公司;选装:JDM490T3,江苏江淮动力股份有限公司，选装：4L23BT，山东华源莱动内燃机有限公司，轴距（mm）2010,最小使用质量（kg）：2160;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）72/80kg;档位数（前进/后退）：8/4；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，29.4kW",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1679,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖404B","驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3350x1540x2270;驱动型式：4x4轮式；发动机型号：4L23BT，山东华源莱动内燃机有限公司；选装发动机型号：YD4RT,扬动股份有限公司,JDM490T3，江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1720mm;最小使用质量：1559kg;最大配重（前/后）45/76kg；档位数（前进/倒退/爬行）：10/2/0;变速箱型式：（5+1）x2平面组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式。",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1680,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","404-2","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：29.4kW。","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：29.4kW；发动机型号：JDM490T3；发动机制造商：江苏江淮动力股份有限公司；外廓尺寸（长×宽×高）（mm)：3310×1550×2085；轴距：1850mm；最小离地间隙：280mm(前配重底部)；最小使用质量：1550kg；动力输出轴输出功率：≥25.0kW；最大牵引力：12kN；框架上最大提升力：6.62kN。",29.4,"通用类","2020/12/31","浙江省"]
[1681,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404ZL","29.4kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3460 X 1490 X 2080\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：29.4\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 ZN490BT  江动 JDM490T3\r\n轴距（mm）：1818\r\n最小使用质量（kg）：1532\r\n最大前后配重(kg):120/112\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",29.4,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1682,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC404","驱动型式：四驱；发动机功率：40马力/29.4kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2465mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：320mm；最小使用质量：1740kg；前后轴质量：前轴655kg，后轴1085kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：9.5kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮12.4-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1683,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东中特机械设备有限公司","轮式拖拉机","山东中特404","驱动方式：四轮驱动；功率：29.4kW","外廓尺寸（长×宽×高）：3200×1510×2070mm；驱动型式：四轮驱动；配套功率：29.4kW；发动机型号：4L23BT；发动机制造商：山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：1800mm；最小使用质量：1350kg；配重（最大）（前/后）：48/100kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：(4+1)×2机械组成式；安全架型号：46.008；安全架型式：两柱式；液压悬挂系统型式：半分置式；动力输出轴转速：540/720r/min",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1684,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-404","发动机功率：29.5kW；驱动方式:四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3800X1640X2220mm;轴距：1990mm;最小使用质量：2135kg;发动机型号：（扬动）YSD490T;档位：前12后12；发动机功率：29.5kW；驾驶室：无；变速箱型式：4X3X(1+1)档组成式。",29.5,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1685,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD404","发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）:3700mm×1600mm×2316mm(至排气管顶)/2550mm（至安全架顶）；\r\n驱动型式：4×4四轮驱动；\r\n配套发动机：常柴ZN490BT-01，标定功率29.4kW；标定转速：2300r/min；\r\n轴距：1958mm；\r\n最小使用质量：2050Kg；\r\n最大配重（前/后）：前≤76KG/后≤180KG；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；\r\n变速箱型式：二轴、直齿（4+1）×2组成式；\r\n可选安全架",29.4,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1686,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—404C","四驱；29.kW","外型尺寸（mm）：3430×（1280～1740）×1950\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:29.4；\r\n发动机型号：MYE4A；\r\n发动机制造厂家：马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司；\r\n轴距（mm）:1825；\r\n最小使用质量（kg）:1310；\r\n最大配重(前/后)：48/140；\r\n挡位数(前进/倒退/爬行)：前进8/倒退2/-；\r\n变速箱型式：(4+1) × 2组成式 ；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮换档 ；\r\n安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 6.50-16 / 11.2-24；\r\n选装件发动机型号/名称：1.JDM490T3/江苏江淮动力股份有限公司；2.ZN490BT/常柴股份有限公司；3.KM490BT/山东华源莱动内燃机有限公司；4.YD4RT5/扬动股份有限公司",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1687,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ404","功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3780*1750*2130 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：2150 配套动力（kW）：29.4 轴距：1924cm 配套发动机型号：新柴C490BT-8 最大配重（kg）：140/360 档位数：8+4 安全架：有 变速箱形式：4x（2+1）组成式\r\n",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1688,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ404-I","功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","结构尺寸（长*宽*高cm）：3805×1800×2355 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：2300 配套动力（kW）：29.4 轴距：2020cm 配套发动机型号：新柴C490BT-8 最大配重（kg）：140/360 档位数：8+8 安全架：有 变速箱形式：4×(2+2)组成式",29.4,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1689,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC404J","驱动型式：四驱；发动机功率：40马力/29.4kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1515mm×2375mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1210mm，后轮距1200mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：320mm；最小使用质量：1900kg；前后轴质量：前轴690kg，后轴1210kg；最大配重质量：前配重80kg，后配重180kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：25.0kW；最大牵引力：9.5kN；常发牌四缸CF4B40T发动机；标定功率：29.4kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮6.50-16、后轮12.4-24；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1690,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-404E","发动机功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3660X1485X2140mm;轴距：1830mm;最小使用质量：1700kg;发动机型号：（扬动）YSD490T;档位：前8后4；发动机功率：29.4kW；驾驶室：无;变速箱型式：4X(2+1)档组成式。",29.4,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1691,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT404","功率29.4kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸(mm)：3500*1370*1975,驱动形式：4*4四轮驱动，配套功率：29.4kW,轴距：1790mm，最小使用质量：1234KG，配重（前/后）：132/305KG,档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，起动方式：电起动，发动机型号：4L23BT,生产企业：山东华源莱动内燃机有限公司，变速箱型式：（4+1）*2组成式",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1692,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD404A","发动机标定功率（kW）：29.4；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3300*1500*1900；驱动形式：4*4（四轮驱动）；配套功率（kW）：29.4；发动机型号：JDM490T3;发动机制造商：江苏江淮动力股份有限公司；轴距（mm）：1900；最小使用质量（kg）：1155；最大配重质量（前/后）（kg）：45/140；档位数(前进/倒退）：8F+2R;变速箱型式：（4+1）*2档组成式；驾驶室或安全架:无",29.4,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[1693,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","洛阳千年丰农业机械有限公司","轮式拖拉机","千年丰-404","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：29.4kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3660×1485×1940（至消声器）（㎜）；驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率: 29.4（kW）;发动机型号: YSD490T;发动机企业名称: 中国一拖（姜堰）动力有限公司扬动股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2400；轴距：1830（㎜）；最小使用质量1625（㎏）；最大配重（前/后）: 24/80（㎏）；档位数（前进/倒退）：8/4；变速箱型式： 4×（2+1）档组成式；驾驶室或安全架：无；转向器型式：转阀式静液压转向器；离合器型式：10英寸干式单作用或双作用；变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.5-16/11.2-24；液压悬挂系统型式：分置式或半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",29.4,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1694,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","404","29.4kW\r\n四轮驱动","尺寸：3210×1505×2070mm，\r\n轴距：1810mm，\r\n柴油机生产厂家：山东华源莱动内燃机有限公司， \r\n型号：莱动4L23BT，\r\n功率：29.4w，\r\n驱动型式：4×4四轮驱动，\r\n最小使用质量：1525kg，\r\n配重（前/后）：25/114kg，\r\n档位数（前/倒）：8/2，\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式，\r\n有安全架。",29.4,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1695,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RD404-A","发动机功率：29.4kW；驱动方式：四驱","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3330×1524×1960;驱动方式：四轮驱动；发动机功率：29.4kW；发动机型号：JDM490T3;制造商：江苏江淮动力股份有限公司；轴距mm：1820；最小使用质量kg：1685；最大配重（前/后）kg：54/186;档位数(前进/倒退）：8+8；变速箱型式：（1+1）×4×2组成式；选装两柱式安全架；悬挂装置型式：后置三点悬挂；",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1696,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ404-II","功率:29.4kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3805×1800×2300 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：2400 配套动力（kW）：29.4 轴距：2020cm 配套发动机型号：新柴C490BT-8 最大配重（kg）：140/360 档位数：8+8 驾驶室：有 变速箱形式：4×(2+2)组成式\r\n",29.4,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1697,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","山东大唐中垦农业装备有限公司","轮式拖拉机","威牛-404","四驱；29.4（kW）","结构尺寸（长*宽*高cm）:345*158*225 \r\n整机质量（kg）:1600 \r\n配套动力（kW）:29.4 \r\n型式:4*4轮式 \r\n用途:农用 \r\n轴距（mm）:1940\r\n轮距（前轮/后轮）mm:1175/1370、1470 \r\n轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转辐板 \r\n最小离地间隙（离底部位）mm:340（前桥壳体下端） \r\n前轴质量/后轴质量（kg）:750/850 \r\n最大配重（前/后）kg:45/55 \r\n档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 \r\n各档位理论速度（km/h）:前进：1.95、2.47、4.01、6.36\r\n、7.65、9.66、15.73、24.94 倒退：1.82、7.14 \r\n发动机与离合器联接方式:直联 \r\n起动方式:电起动 \r\n发动机商标或品牌:江动 \r\n型号:JDM490T3 \r\n企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 \r\n吸气方式:自然吸气 \r\n气缸数（缸）:4\r\n缸径*行程（mm）:90*100 \r\n排量（L）:2.545 \r\n压缩比:18:1 \r\n标定转速（r/min）:2300 \r\n起动机型号:QDJ1308 \r\n冷却系统型式:强制循环水冷 \r\n排放标准:国Ⅱ \r\n前照灯:QJDJ-SJ-550\r\n安全架：有",29.4,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1698,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","40—45马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF404-15","29.4kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3145 X 1350 X 1990\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：29.4\r\n配套发动机厂家及型号：四达 SD490T2\r\n轴距（mm）：1700\r\n最小使用质量（kg）：1425\r\n最大前后配重(kg):20/20\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",29.4,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1699,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","454-2","四驱；33.1kW","外廓尺寸：3400*1480*2010，驱动型式：四轮驱动，配套功率：33.1kW，发动机型号：4B2-45M22,制造商：安徽全柴动力股份有限公司，轴距：1850，最小使用质量：1695，配重：91/240，档位数：8/2/0，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）*2组成式，驾驶室或安全架:否。",33.1,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1700,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","484","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：35.3kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：35.3kW；发动机型号：A498BT-55；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司；整机外廓尺寸（长×宽×高）（mm)：3505×1590×2030；轴距：1990mm；最小离地间隙：305mm(前桥壳体底部)；最小使用质量：1920kg；动力输出轴输出功率：≥30.1kW；最大牵引力：16.5kN；框架上最大提升力：7.95kN。",35.3,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1701,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—454","四驱；33.1kW","外型尺寸（mm）：3822×1640×2080；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:33.1；\r\n发动机型号：MYE4B；\r\n发动机制造厂家：马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司；\r\n轴距（mm）:2010；\r\n最小使用质量（kg）:2020；\r\n最大配重(前/后)kg：80/90；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退8；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28（选装8.3-20/11-28水田胎）；\r\n选装件发动机型号/名称：A495BT-5/浙江新柴股份有限公司",33.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1702,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-454","四驱；33.1kW\r\n","外廓尺寸3770×1615×2130; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)33.1;发动机型号;A495BT,浙江新柴股份有限公司,选装:JD495BT2,江苏江淮动力股份有限公司，选装：4L68，常柴股份有限公司，轴距（mm）2010,最小使用质量（kg）：2160;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）72/80kg;档位数（前进/后退）：8/4；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，33.1kW",33.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1703,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖454A","驱动方式：四轮驱动；功率：33.1kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3170x1605x2400;驱动型式：4x4四轮驱动；发动机型号：4B2-45M22，安徽全柴动力股份有限公司；选装发动机型号：YD4JT,扬动股份有限公司；轴距：1890mm;最小使用质量：1441kg;最大配重质量（前/后）43/116kg；档位数（前进/倒退）：8/2;变速箱型式：（4+1）x2组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式。",33.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1704,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW454-3","功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:3822mm*1640mm*1880mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：33.1kW,4.发动机型号:A495BT-5;制造商：浙江新柴股份有限公司，5.轴距：2010mm，6.最小使用质量:2200kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:8/4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：无",33.1,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1705,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-454","发动机功率：33.1kW；驱动方式:四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3800X1640X2220mm;轴距：1990mm;最小使用质量：2135kg;发动机型号：(扬动）YD4JT;档位：前12后12；发动机功率：33.1kW；驾驶室：无；变速箱型式：4X3X(1+1)档组成式。",33.1,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1706,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机",454,"四驱；33.1kW","外廓尺寸：3510*1600*2050，驱动型式：四轮驱动，配套功率：33.1kW，发动机型号：A495BT,制造商：浙江新柴股份有限公司，轴距：1990，最小使用质量：1880，配重：91/240，档位数：8/2/0，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）*2组成式，驾驶室或安全架:否。",33.1,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1707,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF484C","35.3kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3815 X 1900 X 2390\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：35.3\r\n配套发动机厂家及型号：新柴 A498BT-11\r\n轴距（mm）：1910\r\n最小使用质量（kg）:2250\r\n最大前后配重(kg):120/320\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0\r\n变速箱形式:4x3x（1+1）组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架\r\n",35.3,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1708,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH454C","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1\r\n","外廓尺寸mm：3790*1620*2510，驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：33.1kW，发动机型号及制造商：QC495T45，安徽全柴动力股份有限公司，力佳牌SL3105ABT-2；轴距（mm）:1992；最小使用质量：2300kg，最大配重：108kg/180kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；变速箱型式：2轴4×（2+1）挡组成式；有驾驶室；轮距（mm）(前轮/后轮)： 1300/1200、1300、1400、1500（常用1300）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调",33.1,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1709,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY454","驱动型式：四轮驱动、功率：33.1kW","驱动型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（mm）：3500×1700×2130（1470消音器下置）；轴距(mm)：1980；轮距（mm）:1250/1200、1300、1400、1500（出厂1250/1300）；轮距调节方式（前/后）：不可调/有级可调；最小离地间隙（mm）:290（前桥壳体底部）；最小使用质量（kg）:1490；最大配重（前/后）（kg）:48/300;档位数（前进/倒退）：8/2；联接方式：直联；配套发动机：型号4L100BT（制造商：山东华源莱动内燃机有限公司、功率：33.1kW、转速：2300r/min）;选装发动机（型号JDM490T2、制造商：江苏江淮动力股份有限公司、功率：33kW、转速：2200r/min）;选装发动机：（型号A495BT、制造商：浙江新柴股份有限公司、功率：33.1kW、转速：2400r/min)；选装发动机：（型号4B2-45M22、制造商：安徽全柴动力股份有限公司、功率：33.1kW、转速：2400r/min)；变速箱型式：（4+1）×2组成式；换挡方式：滑移齿轮和啮合套；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：机械蹄式；离合器型式：单片、干式、单作用、常结合；轮胎型号：6.00-16/9.5-24；悬挂装置类别：1类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：540/720r/min;安全架：无",33.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1710,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-454E","发动机功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3660X1485X2140mm;轴距：1830mm;最小使用质量：1700kg;发动机型号：（扬动）YD4JT;档位：前8后4；发动机功率：33.1kW；驾驶室：无;变速箱型式：4X(2+1)档组成式。",33.1,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1711,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-454A","四驱；34kW","外廓尺寸3250×1250×1260; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)34;发动机型号;JDM490T5,江苏江淮动力股份有限公司,选装:4L68,常柴股份有限公司,选装:JDM495BT3,江苏江淮动力股份有限公司,轴距（mm）1725,最小使用质量（kg）：1440;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）42/56kg;档位数（前进/后退）：8/2；变速箱型式:2轴(4+1)×2组成式((4+4)×2或(4+1)×2×2选装，驾驶室或安全架:无,产品归档参数，四驱，34kW",34,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1712,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF454","33.1kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3815 X 1615 X 2250\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：33.1\r\n配套发动机厂家及型号：江动 JD495BT4  新柴A495BT  常柴4G33T   4L68T\r\n轴距（mm）：1980\r\n最小使用质量（kg）:2100\r\n最大前后配重(kg):120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12/4;12/12(选装梭行档)\r\n变速箱形式:4 x (3+1) 组成式变速 选装梭行档时为（1+1）x 4x3 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式。\r\n",33.1,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1713,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH454","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1\r\n","外廓尺寸mm：3790*1620*2340，驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：33.1kW，发动机型号及制造商：QC495T45，安徽全柴动力股份有限公司，力佳牌SL3105ABT-2；轴距（mm）:1992；最小使用质量：2120kg，最大配重：108kg/180kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；变速箱型式：2轴4×（2+1）挡组成式；无驾驶室；轮距（mm）(前轮/后轮)： 1300/1200、1300、1400、1500（常用1300）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调",33.1,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1714,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-454","标定功率：33.1kW  驱动方式：四轮驱动","标定功率：33.1kW  驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：3945×1620×2130mm    整机质量：2190kg   配套发动机厂家及型号：浙江新柴股份有限公司A495BT   轴距：1990mm  轮距：1265/1200、1300、1400、1500  轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋  档位数：12/12/0  变速箱换挡方式：啮合套    有安全架\r\n",33.1,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1715,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","484","四驱；35.3kW","外廓尺寸：3520*1650*2070，驱动型式：四轮驱动，配套功率：35.3kW，发动机型号：A498BT-11,制造商：浙江新柴股份有限公司，轴距：2000，最小使用质量：1900，配重：91/240，档位数：8/2/0，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）*2组成式，驾驶室或安全架:否。",35.3,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1716,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖454","驱动方式：四轮驱动；功率：33.1kW","外廓尺寸（长×宽×高）：3030x1620x2400;驱动型式：4x4四轮驱动；发动机型号：KM496BT，山东华源莱动内燃机有限公司；选装发动机型号：YD4JT,扬动股份有限公司；轴距：2060mm;最小使用质量：2140kg;最大配重质量（前/后）128/84kg；档位数（前进/倒退）：8/4;动力输出轴功率：26.6kW；变速箱型式：（4+2）x2组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式。",33.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1717,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW454-1","功率：33.1kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:3822mm*1640mm*2450mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：33.1kW,4.发动机型号:A495BT-5;制造商：浙江新柴股份有限公司，5.轴距：2010mm，6.最小使用质量:2200kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:8/4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",33.1,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1718,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","45—50马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","454","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：33.1kW。","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：33.1kW；发动机型号：A495BT-5；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司；整机外廓尺寸（长×宽×高）（mm)：3505×1630×2030；轴距：1955mm；最小离地间隙：305mm(前桥壳体底部)；最小使用质量：1900kg；动力输出轴输出功率：≥28.2kW；最大牵引力：15kN；框架上最大提升力：7.45kN。",33.1,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1719,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-504","标定功率：36.8kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：36.8kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：3945×1700×2130mm  整机质量：2360kg  配套发动机厂家及型号：浙江新柴股份有限公司A498BT-6A  轴距：2020  轮距：1265/1220、1320、1420、1520  轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋  档位数：12/12/0  变速箱换挡方式：啮合套   有安全架",36.8,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1720,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS504","功率：36.75kW，驱动方式：四轮驱动","产品配置参数：外廓尺寸：3780×1650×2450 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：36.75kW、发动机型号：JD4100BT3，企业名称：江苏江淮动力股份有限公司，轴距：1990mm，最小使用质量：2400kg，最大配重（前/后）：140/180kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室型式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；36.75kW。",36.75,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1721,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH504","功率：36.75kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3780×1650×2330 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：36.75kW、发动机型号：JD4100BT3，企业名称：江苏江淮动力股份有限公司，轴距：1990mm，最小使用质量：2320kg，最大配重（前/后）：110/180kg，档位数：8/4，变速箱型式：4×（2+1）组成式，驾驶室型式：简易驾驶室。 产品归档参数：四轮驱动；36.75kW。",36.75,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1722,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","宁波甬野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机",504,"驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：36.8kW。","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：36.8kW；发动机型号：A498BT-23;发动机制造商：浙江新柴股份有限公司；整机外廓尺寸（长×宽×高）（mm)：3505×1770×2470；轴距：1990mm；最小离地间隙：305mm(前桥壳体底部)；最小使用质量：1920kg；动力输出轴输出功率：≥31.3kW；最大牵引力：15.0kN；框架上最大提升力：8.28kN。",36.8,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1723,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD504","驱动型式：四驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2560mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1300mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：300mm；最小使用质量：2145kg；前后轴质量：前轴960kg，后轴1185kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/梭形4；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C50T发动机或新昌牌四缸A498BT-6A发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-20、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂。",36.8,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1724,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD504J","驱动型式：四驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2470mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1350mm，后轮距1300mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：300mm；最小使用质量：2345kg；前后轴质量：前轴1010kg，后轴1335kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C50T发动机或新昌牌A498BT-6A发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-20、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂。",36.8,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1725,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH504","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8","外廓尺寸mm：3768*1640*2350，驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：36.8kW，发动机型号及制造商：QC498T50，安徽全柴动力股份有限公司；轴距（mm）: 1992；最小使用质量：2135kg，最大配重（前/后）：108kg/180kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；变速箱型式：4×（2+1）挡组成式，无驾驶室；轮距（mm）(前轮/后轮)：1300/1200-1500；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调\r\n",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1726,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB504C","50马力；驱动方式：四轮驱动;功率：36.8kW","50马力；驱动方式：四轮驱动;功率：36.8kW;发动机型号：全柴QC498T50;发动机转速:2400R/MIN外廊尺寸(长×宽×高):4000×1600×2400MM最大牵引力:19.85KN动力输出轴标定功率下限:36.07kW轴距:2000MM最小离地间隙(离地部位):320MM最小使用质量:2200KG;配重：80/180，档位数：12F+12R，变速箱形式：4×3×（1+1）组成式，驾驶室或安全架：有",36.8,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1727,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD504"," 功率 :36.8kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸（长x宽x高）(mm): 3550x1430x2000,型式：4x4轮式，功率36.8kW,发动机型号：4L100BT1,制造厂家：山东华源莱动内燃机股份有限公司，轴距：1985mm,最小使用质量：1510kg,配重（前/后）（kg）：64/50 ,挡位数（前进/倒退）：8/2，变速箱型式：（4+1）x2机械组合式，安全架型号：SD400.46.1,型式：两柱式安全架。\r\n",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1728,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD504","发动机功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）：3700mm×1600mm×2316mm；\r\n驱动型式：4×4四轮驱动；\r\n配套发动机：新柴498BT、标定功率36.8kW、标定转速2400r/min;\r\n轴距：1992mm；\r\n最小使用质量：2050kg；\r\n最大配重（前/后）：前配重≤76KG/后配重≤180KG；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2；\r\n变速箱型式：二轴、直齿、（4+1）×2组成式；\r\n有驾驶室或安全架。",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1729,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504-15","36.8kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3475 X (1330-1600)X 2260\r\n驱动型式；4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）;36.8\r\n配套发动机厂家及型号：常柴4G33T\r\n轴距（mm）：1818\r\n最小使用质量（kg）：1535\r\n最大前后配重(kg)20/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8F+2R\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1730,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG504","功率:36.8kW；驱动方式：四轮驱动。","外廓尺寸(长×宽×高）：3503mm×1585mm×1993mm；驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率：36.8kW；发动机型号：A498BT-6A、4G33T；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司、常柴股份有限公司；轴距：1958mm；轮距（前轮/后轮）：1280mm/（1300mm-1620mm）；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调节/有级可调；最小使用质量：1940kg；最大配重（前/后）：107kg/246kg；档位数（前进/倒退）：8/2；变速箱型式：（4+1）×2组合式；安全架型号：XG350.46.002；安全架型式：两柱式。",36.8,"通用类","2020/12/31","浙江省"]
[1731,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC504","驱动型式：四驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2490mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：356mm；最小使用质量：1820kg；前后轴质量：前轴740kg，后轴1080kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：10.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮7.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1732,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-504A","发动机功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3400X1510X1450mm;轴距：1730mm;最小使用质量：1556kg;发动机型号：（常柴）4G33T；发动机功率：36.8kW;档位：前8后4；驾驶室：无；变速箱型式：4X(2+1)档组成式。",36.8,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1733,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC504A","驱动型式：四驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2280mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：356mm；最小使用质量：1820kg；前后轴质量：前轴740kg，后轴1080kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进16/倒退8/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：10.3kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮7.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1734,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW504-1","功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:3886mm*1640mm*2450mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：36.8kW,4.发动机型号:SL4100ABT-2;制造商：福建力佳股份有限公司，5.轴距：2073mm，6.最小使用质量:2340kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:8/4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",36.8,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1735,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH504","驱动型式：四轮驱动;功率(kW)：36.75kW；","外形尺寸：3100x1450x1970；驱动方式：4x4轮式；发动机标定功率（kW):36.75kW；发动机型号：JD4100BT1江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1820mm；最小使用质量：1600kg；最大配重（前/后）kg：15/60；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）x2机械组合式；驾驶室或安全架(有否）：有",36.75,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1736,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方504B","四驱，功率36.8kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3200×1340×2100（㎜）；驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率: 36.8（kW）;发动机型号: 4G33T;发动机企业名称: 常柴股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2400；轴距：1800（mm）；轮距（前轮/后轮）：1050/1080（㎜）；最小使用质量1340（㎏）；最大配重（前/后）: 36/30（㎏）；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）×2组成式；驾驶室或安全架：两柱式安全架；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：干式、单作用；变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",36.8,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1737,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖504D","驱动方式：四轮驱动；功率：36.8kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3220x1400x2050;驱动型式：4x4轮式；发动机型号：YD4JT2，扬动股份有限公司；选装发动机型号KM4100BT,山东华源莱动内燃机有限公司，JD4100BT3，江苏江淮动力股份有限公司；轴距：1755mm;最小使用质量：1378kg;最大配重（前/后）14/76kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0;变速箱型式：（4+1）x2平面组成式；驾驶室或安全架：554-46-010，两柱式",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1738,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC504J","驱动型式：四驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3564mm×1526mm×2395mm；轴距：1798mm；轮距：前轮距1270mm，后轮距1210mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：356mm；最小使用质量：1980kg；前后轴质量：前轴775kg，后轴1205kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退8/爬行16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：31.3kW；最大牵引力：10.5kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4B50T-Z发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式、机械操作；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮7.50-16、后轮11.2-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1739,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东华山拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机",504,"36.8kW\r\n四轮驱动","尺寸：3820×1635×2335mm，\r\n轴距：1995mm，\r\n柴油机生产厂家：浙江新柴股份有限公司， \r\n型号：新柴A498BT，\r\n功率：36.8kW，\r\n驱动型式：4×4四轮驱动，\r\n最小使用质量：2146kg，\r\n配重（前/后）：94/188kg，\r\n档位数（前/倒）：8/8\r\n变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，\r\n有安全架。",36.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1740,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-504","发动机功率：37kW；驱动方式:四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3835X1640X2240mm;轴距：2030mm;最小使用质量：2300kg;发动机型号：（力佳）SL4100ABT；发动机功率：37kW;档位：前12后12；驾驶室：无;变速箱型式：4X3X(1+1)档组成式。",37,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1741,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东大唐中垦农业装备有限公司","轮式拖拉机","威牛-504","四驱；36.75（kW）","结构尺寸（长*宽*高cm）:340*158*234 \r\n整机质量（kg）:1850 \r\n配套动力（kW）:36.75 \r\n型式:4*4轮式 \r\n用途:农用 \r\n轴距（mm）:1948 \r\n轮距（前轮/后轮）mm:1200/1320、1420 \r\n轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转辐板 \r\n最小离地间隙（离底部位）mm:290（前桥壳体下端） \r\n前轴质量/后轴质量（kg）:870/980 \r\n最大配重（前/后）kg:45/85 \r\n档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 \r\n发动机与离合器联接方式:直联 \r\n起动方式:电起动\r\n发动机商标或品牌:江动\r\n型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 \r\n型号:JD4100BT1 \r\n企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 \r\n吸气方式:自然吸气 \r\n气缸数（缸）:4\r\n缸径*行程（mm）:100*105 \r\n排量（L）:3.299 \r\n压缩比:（18.5±0.5）：1 \r\n标定转速（r/min）:2300 \r\n各挡位理论速度（km/h）:前进：2.302、2.907、4.600、6.980、8.774、10.883、17.716、29.093 倒退：1.826、6.837\r\n起动机型号:QDJ152TD \r\n冷却系统型式:强制循环水冷 \r\n排放标准:国Ⅱ \r\n前照灯:QJDJ-SJ-550 \r\n安全架：有",0,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1742,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","上海纽荷兰农业机械有限公司","轮式拖拉机","SH504-411","功率39kW，四轮驱动","外廓尺寸：3325X1820X2350mm;结构形式:四轮驱动；发动机型号：SNH4100B-4；发动机品牌：上海；发动机厂家：上海纽荷兰农业机械有限公司；标定功率：39kW；标定转速：2000r/min；；双作用离合器；8+2滑动齿轮换挡；动力输出转速为766r/min；力位综合调节；液压助力转向；轮胎8.3-20/11-32；轮距不可调；带安全架；整机结构重量2450kg",39,"通用类","2017/12/31","上海市"]
[1743,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方504C","四驱，功率37kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3590×1675×2080（㎜）；驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率: 37（kW）;发动机型号: SL4100ABT-2;发动机企业名称: 福建力佳股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2300；轴距：2070（mm）；轮距（前轮/后轮）：1265/1300（㎜）；最小使用质量2140（㎏）；最大配重（前/后）: 45/180（㎏）；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（2+1）×4组成式；驾驶室或安全架：两柱式安全架；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：单片干式；变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；液压悬挂系统型式：半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",37,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1744,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS504A","功率：36.75kW，驱动方式：四轮驱动","产品配置参数：外廓尺寸：3780×1650×2500 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：36.75kW、发动机型号：JD4100BT3，企业名称：江苏江淮动力股份有限公司，轴距：1990mm，最小使用质量：2300kg，最大配重（前/后）：140/180kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室型式：安全驾驶室。 产品归档参数：四轮驱动；36.75kW。",36.75,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1745,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—504D","四驱；36.75kW","外型尺寸（mm）：3249×1296×1300；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:36.75；\r\n发动机型号：JD4100BT1；\r\n发动机制造厂家：江苏江淮动力股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1954；\r\n最小使用质量（kg）:1630；\r\n最大配重(前/后)：后80；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退2；\r\n变速箱型式：(4+1) × 2组成式 ；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架型式：折叠式；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/9.5-20 ",36.75,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1746,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504","36.8kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3815 X 1615 X 2250\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：36.8\r\n配套发动机厂家及型号：江动 JD4100BT3  新柴498BT 常柴4G33T  4L68T\r\n轴距（mm）：1980\r\n最小使用质量（kg）:2100\r\n最大前后配重(kg):120/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12/4;24/8(选装梭行档)\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装梭行档时4 x (3+1)x 2\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",36.8,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1747,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD504A","驱动型式：四驱；发动机功率：50马力/36.8kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3602mm×1700mm×2268mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1410mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：300mm；最小使用质量：2145kg；前后轴质量：前轴960kg，后轴1185kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：32.4kW；最大牵引力：12.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C50T\\CF4B50T-Z发动机或新昌牌A498BT-6A发动机；标定功率：36.8kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-20、后轮12.4-28；悬挂方式：三点悬挂。",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1748,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ504","功率:36.8kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3780×1750×2130 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：2180 配套动力（kW）：36.8 轴距：1990cm 配套发动机型号：新柴A498BT-6A 最大配重（kg）：140／360 档位数：8+8 安全架：有 变速箱形式：4x（2+2）组成式\r\n",36.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1749,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT504","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率：36.8","驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：3450*1500*1980；轴距：1980；轮距：1240/1260；最小使用质量：1760Kg；最大配重质量：80/140；档位数：8/2；变速箱：2*（4+1）组成式；驾驶室：无；发动机：江苏江淮动力股份有限公司JD4100BT1、山东华源莱动内燃机有限公司KM4100BT、扬动股份有限公司YD4JT2，36.8kW。",36.8,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1750,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田504","驱动型式：四轮驱动、功率：36.8kW","驱动型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（mm）：3800×1614×2130；轴距(mm)：2060；轮距（mm）:1250/1200、1300、1400、1500（出厂1250/1300）；轮距调节方式（前/后）：不可调/有级可调；最小离地间隙（mm）:330；最小使用质量（kg）:2205；最大配重（前/后）（kg）:144/300；档位数（前进/倒退）：8/4；联接方式：直联；配套发动机：型号A498BT（制造商：浙江新柴股份有限公司、功率：36.8kW、转速：2400r/min）;选装发动机（型号JD4100BT1、制造商：江苏江淮动力股份有限公司、功率：36.8kW、转速：2400r/min）;选装发动机：（型号4G33T、制造商：常柴股份有限公司、功率：38.3kW、转速：2400r/min)；变速箱型式：（2+1）×4组成式；换挡方式：啮合套；转向系型式：液压转向；转向器型式：转阀式静液压转向器；制动系型式：双片油浴盘式制动器；离合器型式：干式、双作用、常结合；轮胎型号：8.3-20/12.4-28；悬挂装置类别：1类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：540/720r/min；安全架型号：600.46.001",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1751,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-504","四驱；37kW","外廓尺寸3770×1615×2130; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)33.7;发动机型号;SL4100ABT-2,福建力佳股份有限公司,选装:KM4100BT,山东华源莱动内燃机有限公司,选装:A498BT-6A,浙江新柴股份有限公司，轴距（mm）2010,最小使用质量（kg）：2160;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）72/80kg;档位数（前进/后退）：8/4；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式((4+4×2,(4+1)×2选装，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，37kW",37,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1752,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖504","驱动方式：四轮驱动；功率：36.8kW","外廓尺寸（长×宽×高）：3845x1620x2205;驱动型式：4x4轮式；发动机型号：KM4100BT,山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：2075mm;最小使用质量：2270kg;最大配重（前/后）80/200kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0;变速箱型式：4x（2+1）组成式；驾驶室或安全架：型号554-46-010，两柱式安全架",36.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1753,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW504-2","功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:3886mm*1640mm*2290mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：36.8kW,4.发动机型号:SL4100ABT-2;制造商：福建力佳股份有限公司，5.轴距：2073mm，6.最小使用质量:2160kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:8/4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：折叠式安全架",36.8,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1754,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—504C","四驱；36.8kW","外型尺寸（mm）：(3385～3443)×（1296～1735）×2370；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:36.8；\r\n发动机型号：4G33T；\r\n发动机制造厂家：常柴股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1896～1954；\r\n最小使用质量（kg）:1720；\r\n最大配重(前/后)：48/180；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退2/-；\r\n变速箱型式：(4+1) × 2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮换档；\r\n安全架：折叠式；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 7.50-16 / 11.2-28；\r\n选装件发动机型号/名称：1.JD4100BT1/江苏江淮动力股份有限公司；2.KM4100BT/山东华源莱动内燃机有限公司；3.Y4100T/扬动股份有限公司",36.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1755,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方504D","四驱，功率36.8kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 3200×1340×2100（至安全架顶）（㎜）；驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率: 36.8（kW）;发动机型号: 4G33T;发动机企业名称: 常柴股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2400；轴距：1800（mm）；轮距（前轮/后轮）：1050/1080（㎜）；最小使用质量1340（㎏）；最大配重（前/后）: 0/30（㎏）；档位数（前进/倒退）：6/2；变速箱型式：2×（3+1）组成式；驾驶室或安全架：两柱式安全架；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：干式、双作用；变速箱换档方式：滑移齿轮；轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-12/9.5-16；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",36.8,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1756,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-504A","四驱；36.8kW","外廓尺寸3350×1300×2000; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)36.8;发动机型号;KM4100BT,山东华源莱动内燃机有限公司,选装:A498BT-6A,浙江新柴股份有限公司,选装:SL4100ABT-2,福建力佳股份有限公司,轴距（mm）1840,最小使用质量（kg）：1700;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）42/56kg;档位数（前进/后退）：8/2；变速箱型式:2轴(4+1)×2组成式((4+4)×2或(4+1)×2×2选装，驾驶室或安全架:型号;LZT550.46.001,型式:两柱固定式,产品归档参数，四驱，36.8kW",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1757,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH504-1","功率：36.75kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3780×1650×2330mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：36.75kW、发动机型号：JD4100BT3，企业名称：江苏江淮动力股份有限公司，轴距：1990mm，最小使用质量：2320kg，最大配重（前/后）：110/180kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室型式：简易驾驶室。 产品归档参数：四轮驱动；36.75kW。",36.75,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1758,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504","四驱；36.75kW","外廓尺寸：3520*1620*2380，驱动型式：四轮驱动，配套功率：36.75kW，发动机型号：JD4100BT3,制造商：江苏江淮动力股份有限公司，轴距：1990，最小使用质量：1910，配重：91/240，档位数：8/2/0，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）*2组成式，驾驶室或安全架:有安全架。",36.75,"通用类","2017/12/31","浙江省"]
[1759,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山504","驱动方式：四轮驱动，功率：36.8kW","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3890×1600×2580，轴距（mm）：2000，轮距（前轮/后轮）（mm）：1200、1300、1400、1500（出厂1300）/1200、1300、1400、1500（出厂1300），轮距（前轮/后轮）调整方式：翻转轮辋/翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：325，最小使用质量（kg）：2450，档位数（前进/倒退）：12/12，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：31.3，额定牵引力（KN）：17.4，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28，发动机品牌及型号：新柴A498BT-6A，标定功率（kW）：36.8，标定转速（r/min）：2400，选配发动机：江动JD4100BT1，简易驾驶室，变速箱型式：4×3×(1+1)。",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1760,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH504A-1","功率：36.75kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸：3780×1650×2330mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：36.75kW、发动机型号：JD4100BT3，企业名称：江苏江淮动力股份有限公司，轴距：1990mm，最小使用质量：2200kg，最大配重（前/后）：150/100kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，防翻架：两柱式。 产品归档参数：四轮驱动；36.75kW。",36.75,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1761,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","50—55马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH504C","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8\r\n","外廓尺寸mm：3790*1640*2510，驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：36.8kW，发动机型号及制造商：QC498T50，安徽全柴动力股份有限公司；轴距（mm）: 1992；最小使用质量：2315kg，最大配重（前/后）：108kg/180kg，档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；变速箱型式：4×（2+1）挡组成式，有驾驶室；轮距（mm）(前轮/后轮)：1300/1200-1500；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调\r\n",36.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1762,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS554","功率：40.5kW，驱动方式：四轮驱动","产品配置参数：外廓尺寸：3900×1650×2450 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：40.5kW、发动机型号：YT4A2-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2510kg，最大配重（前/后）：140/180kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室型式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；40.5kW。",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1763,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛554","驱动方式：四轮驱动；功率：40.5kW","外廓尺寸(长×宽×高) (mm)：3980×1635×2400；型式：4×4四轮驱动；配套功率(kW)：40.5；发动机型号：YT4A2-23，制造商：一拖(洛阳)动力机械有限公司；轴距(mm)：2040；最小使用质量(kg)：2360；最大配重(前/后)(kg)：144/240；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；变速箱型式：3×4×(1+1)组成式；驾驶室或安全架：防翻滚框架\r\n",40.5,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1764,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—554","四驱；40.5kW","外型尺寸（mm）：3973×1655×2340；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:40.5；\r\n发动机型号：YT4A2-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2060；\r\n最小使用质量（kg）:2510；\r\n最大配重(前/后)kg：120/180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退8；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 8.3-24/14.9-28（选装8.3-24/11-32水田胎）；\r\n选装件发动机型号/名称:SL4105ABT-2/福建力佳股份有限公司",40.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1765,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ554G","功率:40.5kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","结构尺寸（长*宽*高cm）：3950×1850×2500 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：2600 配套动力（kW）：40.5 轴距：2060cm 配套发动机型号：玉柴YCD4J11T-55 最大配重（kg）：140/360 档位数：12/12 安全架：有 变速箱形式：4×3×（1+1）组成式",40.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1766,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF554-15","40.5kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3475 x (1330-1600)x 2660\r\n驱动型式；4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）；40.5\r\n配套发动机厂家及型号：常柴4G33T \r\n轴距（mm）：1818\r\n最小使用质量（kg）：1600\r\n最大前后配重(kg)；20/160\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",40.5,"通用类","2020/12/31","江苏省"]
[1767,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH554","驱动型式：四轮驱动；功率（kW)：40.43kW；","外形尺寸：3620x1620x2370；驱动方式：4x4轮式；发动机标定功率（kW)40.43kW；发动机型号：JD4102BT1江苏江淮动力股份有限公司；轴距：2030mm；最小使用质量：2030kg；最大配重（前/后）kg：120/80；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）x2机械组成式；驾驶室或安全架(有否）：有",40.43,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1768,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖554D","驱动方式：四轮驱动；功率：40.43kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3050x1440x2200mm;驱动型式：4x4轮式；发动机型号：JD4102BT1，江苏江淮动力股份有限公司；选装发动机型号：KM4100BT3，山东华源莱动内燃机有限公司；SL4105ABT-2，福建力佳股份有限公司；KM4102BT,山东华源莱动内燃机有限公司;Y4102T,扬动股份有限公司；轴距：1865mm;最小使用质量：1360kg;最大配重（前/后）45/24kg；档位数（前进/倒退）：8/2;变速箱型式：（4+1）x2平面组成式；驾驶室：554-46-010，两柱式，山东山拖凯泰农业装备有限公司",40.43,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1769,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","荣成市海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS554A","功率：40.5kW,驱动方式：四轮驱动\r\n","产品配置参数：外廓尺寸：3900×1650×2500mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：40.5kW、发动机型号：YT4A2-23，生产企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2510kg，最大配重（前/后）：150/200kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室形式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；40.5kW。",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1770,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","轮式拖拉机","DH554","四驱；40.5kW","外廓尺寸（mm）：3874*1840*2620；驱动型式：四轮；配套功率（kW）：40.5；发动机型号：YT4A2-23；发动机制造商：中国一拖集团有限公司；轴距（mm）：2176；最小使用质量（kg）：2820；最大配重质量（前/后）（kg）：180/320；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/12×2；变速箱型式：组合式；驾驶室或安全架：驾驶室",40.5,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1771,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-554A","发动机功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3400X1510X1450mm;轴距：1730mm;最小使用质量：1552kg;发动机型号：（常柴）4G33T；发动机功率：40.5kW;档位：前8后4；驾驶室：无；变速箱型式：4X(2+1)档组成式。",40.5,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1772,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS554-1","功率：40.5kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3900×1650×2450 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：40.5kW、发动机型号：YT4A2-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2510kg，最大配重（前/后）：140/180kg，档位数：12/12，变速箱型式：4×（1+1）×3组成式，驾驶室型式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；40.5kW。",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1773,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD554","驱动型式：四驱；发动机功率：55马力/40.5kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2506mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1410mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：347mm；最小使用质量：2420kg；最大配重质量：前配重160kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：35.6kW；最大牵引力：13.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C55T或力佳牌四缸SL4015ABT-2发动机；标定功率：40.5kW；标定转速：2300r/min；选装常发牌四缸CF4B55T-Z发动机，标定功率：40.5kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",40.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1774,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山554","驱动方式：四轮驱动，功率：40.5kW","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3940×1730×2490，轴距（mm）：2080，轮距（前轮/后轮）（mm）：1200、1300、1400、1500（出厂1300）/1200、1300、1400、1500（出厂1300），轮距（前轮/后轮）调整方式：翻转轮辋/翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：325，最小使用质量（kg）：2500，档位数（前进/倒退）：12/12，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：34.4，额定牵引力（KN）：18，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/13.6-28，发动机品牌及型号：东方红YT4A2-23，标定功率（kW）：40.5，标定转速（r/min）：2300，选配发动机：江动4JD80T10、全柴QC4105T55，简易驾驶室，变速箱型式：4×3×(1+1)。",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1775,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH554","功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3900×1650×2500mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：40.5kW、发动机型号：YT4A2-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2500kg，最大配重（前/后）：150/100kg，档位数：8/4，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，驾驶室型式：简易驾驶室。 产品归档参数：四轮驱动；40.5kW。",40.5,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1776,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司"," 轮式拖拉机 "," YF554","四驱；40.5kW","整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3555×1605×2125mm；轴距：2010mm；轮距（前轮/后轮）：1340/1315mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/翻转辐板；最小离地间隙：355mm；最小使用质量：1915kg；前轴质量/后轴质量：810/1115kg；最大配重（前/后）：60/60kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/2；启动方式：电启动；动力输出轴功率：34.4kW；最大牵引力：9.2KN；发动机商标或品牌：江淮动力；发动机型式：直列、水冷、四冲程、自然吸气；发动机型号/企业名称JD4102BT1/江苏江淮动力股份有限公司；发动机吸气方式：自然吸气；发动机气缸数：4缸；发动机缸径×冲程：102×105mm；发动机排量：3.432L；发动机压缩比是：（18.5±0.5）：1；发动机标定功率：40.5kW ；发动机标定转速：2300r/min；发动机喷油泵型式/型号：单向活塞式/PF68S125F；发动机起动机型号：油浴式/K395；发动机冷却系统型式：强制水冷；驾驶员座椅型号/生产企业：XJM-6005/丹阳市加美座椅厂；前照灯型号：18.48-016a；燃油箱型号/工作压力/容积：350.50.016/≤30kPa/55.1L；驾驶室或安全架规格型号/型式：551.49.001/安全架；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号（前轮/后轮）7.5-16/11.2-28；轮胎气压（前轮/后轮）/轮辋材质：210/240kPa /PS/Q235",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1777,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","荣成市海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS550A","功率：40.5kW,驱动方式：两轮驱动\r\n","产品配置参数：外廓尺寸：3900×1650×2500mm，驱动型式：4×4两轮驱动，配套功率：40.5kW、发动机型号：YT4A2-23，生产企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2310kg，最大配重（前/后）：150/200kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室形式：六柱式。 产品归档参数：两轮驱动；40.5kW。",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1778,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-554","功率:40.5kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：3600×1620×2120，驱动型式：四轮驱动，配套功率：40.5kW，发动机型号：JD4102，制造商：江苏江淮动力股份有限公司，选装发动机型号：A498BT-18，制造商：浙江新柴股份有限公司，轴距(mm)：1960，最小使用质量（kg）：2050，最大配重（前/后）kg：122/160，档位数:8+2，变速箱型式：（4+1）×2，驾驶室或安全架：两柱式安全架",40.5,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1779,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-554","驱动方式：四轮驱动；功率：40.5kW","外廓尺寸（mm）：4050*1620*2570；驱动形式：四轮驱动；配套功率：40.5kW;玉柴发动机；型号YCD4J11T-55，轴距（mm):2050;最小使用质量kg:2368;最大配重质量（前/后）kg：144/360；档位数：前进12/倒退12，变速箱型式：4*3*(1＋1)组成式； 无驾驶室，有安全架；前后轮胎：8.3-20/12.4-28.",40.5,"通用类","2017-12-31","北京市"]
[1780,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","荣成市海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS550","功率：40.5kW,驱动方式：两轮驱动","产品配置参数：外廓尺寸：3900×1650×2630 mm，驱动型式：4×4两轮驱动，配套功率：40.5kW、发动机型号：YT4A2-23，生产企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2025mm，最小使用质量：2015kg，最大配重（前/后）：150/200kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，安全架：两柱式。 产品归档参数：两轮驱动；40.5kW。",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1781,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-554A","四驱;40.50kW；","外廓尺寸3460×1340×2100; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)40.5;发动机型号;4G33T,常柴股份有限公司;选装:SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司，选装：A4K41T55，浙江新柴41T55，轴距（mm）1840,最小使用质量（kg）：1820;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）70/112kg;档位数（前进/后退）：8/8；变速箱型式，2轴（4+4）×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT800.46.001，型式两柱固定式，产品归档参数，四驱，40.5kW",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1782,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","荣成市海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS554A-1","功率：40.5kW,驱动方式：四轮驱动\r\n","产品配置参数：外廓尺寸：3900×1650×2500mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：40.5kW、发动机型号：YT4A2-23，生产企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2510kg，最大配重（前/后）：150/200kg，档位数：12/12，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室形式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；40.5kW。",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1783,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ554","功率:40.5kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3780×1750×2130 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：2080 配套动力（kW）：40.5 轴距：2040cm 配套发动机型号：新柴A498BT-36 最大配重（kg）：144／350 档位数：8/4 安全架：有 变速箱形式：4x（2+1）组成式",40.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1784,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-554","四驱；40.5kW","外廓尺寸3770×1615×2130; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)40.5;发动机型号;4G33T,常柴股份有限公司,选装:SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司，轴距（mm）2010,最小使用质量（kg）：2160;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）72/160kg;档位数（前进/后退）：8/4；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，40.5kW",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1785,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ554G-I","功率:40.5kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3950×1850×2700 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：2900配套动力（kW）：40.5 轴距：2060cm 配套发动机型号：玉柴YCD4J11T-55 最大配重（kg）：140/360 档位数：12/12 驾驶室：有  变速箱形式：4×3×（1+1）组成式",40.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1786,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","山东英胜机械有限公司","轮式拖拉机","TT554","功率40.5kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸(mm)：3620*1700*2370,驱动形式：4*4四轮驱动，配套功率：40.5kW,轴距：2035mm，最小使用质量：2061KG，配重（前/后）：818/1243KG,档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0，起动方式：电起动，发动机型号：JD4102BT1,生产企业：江苏江淮动力有限公司，变速箱型式：（4+1）*2组成式",40.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1787,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","荣成市海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS554","功率：40.5kW,驱动方式：四轮驱动","产品配置参数：外廓尺寸：3900×1650×2630 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：40.5kW、发动机型号：YT4A2-23，生产企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2320kg，最大配重（前/后）：150/200kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，安全架：两柱式。 产品归档参数：四轮驱动；40.5kW。",40.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1788,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—554-1","四驱；40.5kW","外型尺寸（mm）：3973×1655×2510；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:40.5；\r\n发动机型号：YT4A2-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2060；\r\n最小使用质量（kg）:2510；\r\n最大配重(前/后)kg：120/180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退8；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 8.3-24/14.9-28（选装8.3-24/11-32水田胎）；\r\n选装件发动机型号/名称:SL4105ABT-2/福建力佳股份有限公司",40.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1789,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD554A","驱动型式：四驱；发动机功率：55马力/40.5kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2506mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1410mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：347mm；最小使用质量：2420kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：35.6kW；最大牵引力：13.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C55T发动机或力佳牌四缸SL4105ABT-2发动机；标定功率：40.5kW；标定转速：2300r/min；选装常发牌四缸CF4B55T-Z发动机，标定功率：40.5kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",40.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1790,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH554-1","功率：40.5kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3780×1650×2330 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：40.5kW、发动机型号：YT4A2-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2500kg，最大配重（前/后）：150/100kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室型式：简易驾驶室。 产品归档参数：四轮驱动；40.5kW。",40.5,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1791,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","55—60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF554-3","40.5kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3815 X 1615 X 2250\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：40.5\r\n配套发动机厂家及型号：常柴 4G33T\r\n轴距（mm）：1980\r\n最小使用质量（kg）:2100\r\n最大前后配重(kg):120/320\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12/4;12/12(选装梭行档)\r\n变速箱形式:4x(3+1)组成式 ，选装梭行档时为（1+1）x 4 x 3 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式。\r\n",40.5,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1792,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS604","功率：44.1kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3900×1650×2500 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：44.1kW、发动机型号：YT4A2-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2510kg，最大配重（前/后）：140/180kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室型式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；44.1kW。",44.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1793,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604","44.1：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4040 X 1845 X 2400\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：44.1\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 YT4A2-23\r\n轴距（mm）：2080\r\n最小使用质量（kg）:2515\r\n最大前后配重(kg):120/200\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12/4;24/8(选装梭行档)\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装梭行档时4 x (3+1)x 2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式\r\n",44.1,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1794,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH604A-1","功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3900×1650×2500mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：44.1kW、发动机型号：YT4A2-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2320kg，最大配重（前/后）：150/100kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，防翻架型式：两柱式。 产品归档参数：四轮驱动；44.1kW。",44.1,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1795,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—604-1","四驱；44.1kW","外型尺寸（mm）：3973×1655×2510；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:44.1；\r\n发动机型号：YT4A2-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2060；\r\n最小使用质量（kg）:2510；\r\n最大配重(前/后)kg：120/180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退8；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 8.3-24/14.9-28（选装8.3-24/11-32水田胎）；\r\n选装件发动机型号/名称:SL4105ABT-2/福建力佳股份有限公司",44.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1796,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD604","驱动型式：四驱；发动机功率：60马力/44.1kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2610mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1420mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：347mm；最小使用质量：2420kg；最大配重质量：前配重160kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行12；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C60T发动机或力佳牌四缸SL4105ABT-2发动机；标定功率：44.1kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",44.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1797,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-604","四驱；44.10kW","外廓尺寸3700×1615×2130; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)44.1;发动机型号;SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司，轴距（mm）2010,最小使用质量（kg）：2160;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）144/160kg;档位数（前进/后退）：8/4/0；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，44.1kW",44.1,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1798,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH604A-2","功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3900×1650×2500mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：44.1kW、发动机型号：YT4A2-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2320kg，最大配重（前/后）：150/100kg，档位数：12/12，变速箱型式：4×（1+1）×3组成式，防翻架型式：两柱式。 产品归档参数：四轮驱动；44.1kW。",44.1,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1799,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-604","发动机功率：44.1kW；驱动方式:四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3825X1750X2270mm;轴距：2040mm;最小使用质量：2380kg;发动机型号：（力佳）SL4105ABT-2；发动机功率：44.1kW;档位：前12后12；驾驶室：无;变速箱型式：4X3X(1+1)档组成式。",44.1,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[1800,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD604J","驱动型式：四驱；发动机功率：60马力/44.1kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2520mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1420mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：347mm；最小使用质量：2640kg；最大配重质量：前配重160kg，后配重360kg；档位数：前进8/倒退4/爬行0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C60T发动机或力佳牌四缸SL4105ABT-2发动机；标定功率：44.1kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",44.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1801,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS604-1","功率：44.1kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3900×1650×2500 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：44.1kW、发动机型号：YT4A2-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2510kg，最大配重（前/后）：140/180kg，档位数：12/12，变速箱型式：4×（1+1）×3组成式，驾驶室型式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；44.1kW。",44.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1802,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-604A","四驱；44.1kW","外廓尺寸3460×1340×2100; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)44.1;发动机型号;SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司,选装:A4K41T60,浙江新柴股份有限公司,选装:QC4105T60,安徽全柴动力股份有限公司,轴距（mm）1840,最小使用质量（kg）：1820;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）70/112kg;档位数（前进/后退）：8/8/；变速箱型式:2轴(4+4)×2组成式，驾驶室或安全架:型号;LZT800.46.001,型式:两柱固定式,产品归档参数，四驱，44.10kW",44.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1803,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—604D","四驱；44.1kW","外型尺寸（mm）：3249×（1296～1740）×2200(至方向盘高度1300)；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:44.1；\r\n发动机型号：JD4102B6；\r\n发动机制造厂家：江苏江淮动力股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1914；\r\n最小使用质量（kg）:1690；\r\n最大配重(前/后)kg：60/80；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）： 8/2；\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架型式：折叠式；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/9.5-20 ；\r\n选装件发动机型号/名称：4G33T/常柴股份有限公司",44.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1804,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604-15","44.1kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3475 X  (1330 – 1800) X 2330\r\n驱动型式；4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）;44.1\r\n配套发动机厂家及型号：常柴4G33T\r\n轴距（mm）：1818\r\n最小使用质量（kg）：1620\r\n最大前后配重(kg);20/40\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8F+2R\r\n变速箱形式：(4+1)×2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",44.1,"通用类","2020/12/31","江苏省"]
[1805,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW604-1","功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:3986mm*1655mm*2510mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：44.1kW,4.发动机型号:SL4105ABT-2;制造商：福建力佳股份有限公司，5.轴距：2073mm，6.最小使用质量:2440kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",44.1,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1806,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—604","四驱；44.1kW","外型尺寸（mm）：3973×1655×2340；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:44.1；\r\n发动机型号：YT4A2-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2060；\r\n最小使用质量（kg）:2330；\r\n最大配重(前/后)kg：120/180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退8；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架：无；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 8.3-24/14.9-28（选装8.3-24/11-32水田胎）；\r\n选装件发动机型号/名称:SL4105ABT-2/福建力佳股份有限公司",44.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1807,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW604-2","功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:3986mm*1655mm*2340mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：44.1kW,4.发动机型号:SL4105ABT-2;制造商：福建力佳股份有限公司，5.轴距：2073mm，6.最小使用质量:2260kg，7.配重:120kg/180kg，8.档位数:前进8/倒退4，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：折叠式安全架",44.1,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1808,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—604C","四驱；44.1kW","外型尺寸（mm）：(3385～3443)×(1296～1735)×2370；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:44.1；\r\n发动机型号：4G33T；\r\n发动机制造厂家：常柴股份有限公司；\r\n轴距（mm）:1896～1954；\r\n最小使用质量（kg）:1750；\r\n最大配重(前/后)：48/180；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/-；\r\n变速箱型式：（4+1）×2组成式；\r\n变速箱换挡方式：滑动齿轮；\r\n安全架：折叠式；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 7.50-16/11.2-28,选装6.50-16/11.2-24 (水田胎)；\r\n选装件发动机型号/名称：JD4102B6/江苏江淮动力股份有限公司",44.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1809,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","轮式拖拉机","DH604 ","四驱；44.1kW","外廓尺寸（mm）：3874*1840*2620；驱动型式：四轮；配套功率（kW）：44.1；发动机型号：YT4A2-23；发动机制造商：中国一拖集团有限公司；轴距（mm）：2145；最小使用质量（kg）：2820；最大配重质量（前/后）（kg）：180/320；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/12×2；变速箱型式：组合式（12+12）；驾驶室或安全架：驾驶室",44.1,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1810,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-604A","发动机功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3400X1510X1450mm;轴距：1730mm;最小使用质量：1558kg;发动机型号：（常柴）4G33T；发动机功率：44.1kW;档位：前8后4；驾驶室：无；变速箱型式：4X(2+1)档组成式。",44.1,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1811,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH604","功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸：3900×1650×2350mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：44.1kW、发动机型号：YT4A2-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2500kg，最大配重（前/后）：150/100kg，档位数：8/4，变速箱型式：4×（2+1）组成式，驾驶室型式：简易驾驶室。 产品归档参数：四轮驱动；44.1kW。",44.1,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1812,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS604A","功率：44.1kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：3900×1650×2500 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：44.1kW、发动机型号：YT4A2-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2040mm，最小使用质量：2420kg，最大配重（前/后）：140/180kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，安全架：两柱式。 产品归档参数：四轮驱动；44.1kW。",44.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1813,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH604","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1\r\n","外廓尺寸mm：4052*1900*2650；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：44.1kW，发动机型号及制造商：YT4A2-22，中国一拖集团有限公司，轴距（mm）: 2260；最小使用质量：3010kg；最大配重：270kg/480kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）×2组成式；无驾驶室；轮距（mm）(前轮/后轮)：1450/1430、1530、1630、1730、1830；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调；",44.1,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1814,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","60—65马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFD604A","驱动型式：四驱；发动机功率：60马力/44.1kW","型式：水旱两用、四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：3642mm×1820mm×2506mm；轴距：2100mm；轮距：前轮距1410mm，后轮距1400mm；轮距调整方式：前轮有级调节、后轮有级调节；最小离地间隙：347mm；最小使用质量：2420kg；最大配重质量：前配重120kg，后配重360kg；档位数：前进12/倒退12/梭形0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出功率：38.8kW；最大牵引力：14.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C60T发动机或力佳牌四缸SL4105ABT-2发动机；标定功率：44.1kW；标定转速：2300r/min；选装常发牌四缸CF4B60T-Z发动机，标定功率：44.1kW；标定转速：2400r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：油浴、双片盘式；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-28；悬挂方式：Ⅰ类、三点悬挂。",44.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1815,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ654","发动机功率：48kW；驱动方式：四驱","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4030×1700×2360;驱动方式：四轮驱动；发动机功率：48kW；发动机型号：A4K43T65A;制造商：浙江新柴股份有限公司；轴距mm：2072；最小使用质量kg：2830；最大配重（前/后）kg：144/360;档位数(前进/倒退）：12+12；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；有简易驾驶室；悬挂装置型式：后置三点悬挂；",48,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1816,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—654-1","四驱；48kW","外型尺寸（mm）：3973×1655×2510；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:48；\r\n发动机型号：YT4B2-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2060；\r\n最小使用质量（kg）:2510；\r\n最大配重(前/后)kg：120/180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退8；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 8.3-24/14.9-28（选装8.3-24/11-32水田胎）",48,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1817,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ654-II","功率:48kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3950×1850×2700 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：2900 配套动力（kW）：48 轴距：2060cm 配套发动机型号：玉柴YCD4J11T-65A 最大配重（kg）：140/360 档位数：12/12 驾驶室：有 变速箱形式：4×3×（1+1）组成式\r\n",48,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1818,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN654","功率：48kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:4540*2030*2810(至排气管顶部)；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：48；4.发动机型号:4RMT1；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:4030；8.配重kg:160/320；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",48,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1819,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—654","四驱；48kW","外型尺寸（mm）：3973×1655×2340；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:48；\r\n发动机型号：YT4B2-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2060；\r\n最小使用质量（kg）:2330；\r\n最大配重(前/后)kg：120/180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退8；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架：折叠式安全架；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 8.3-24/14.9-28（选装8.3-24/11-32水田胎）",48,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1820,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-654","标定功率：47.8kW 驱动方式：四轮驱动","标定功率：47.8kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：4000×1650×2170mm  整机质量：2565配套发动机厂家及型号：浙江新柴股份有限公司A4K43T65A  轴距：2010mm   轮距：1265/1200、1300、1400、1500  轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋  档位数：12/12/0   变速箱换挡方式：啮合套    有安全架",47.8,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1821,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ654-A","发动机功率：48kW；驱动方式：四驱","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4030×1700×2360;驱动方式：四轮驱动；发动机功率：48kW；发动机型号：A4K43T65A;制造商：浙江新柴股份有限公司；轴距mm：2072；最小使用质量kg：2700；最大配重（前/后）kg：144/360;档位数(前进/倒退）：12+12；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；有两柱式安全架；悬挂装置型式：后置三点悬挂；",48,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1822,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF654","48kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4040 x 1845 x 2400\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：48\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 YT4A2-23\r\n轴距（mm）：2080\r\n最小使用质量（kg）:2610\r\n最大前后配重(kg):200/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12F+4R;12F+12R(选装梭行档)\r\n变速箱形式: 4x(3+1)组成式 ，选装梭行档时为（1+1）x 4 x 3 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",48,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1823,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA654-2","功率：48kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:4540*2030*2630（至安全架顶部）；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：48；4.发动机型号:4RMT1；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:3900；8.配重kg:320/380（选装）；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：框架式安全架；",48,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1824,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ654","功率:48kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","结构尺寸（长*宽*高cm）：3750×1850×2568 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：2550 配套动力（kW）：48 轴距：2040cm 配套发动机型号：玉柴YCD4J11T-65A 最大配重（kg）：144/360 档位数：8+8 安全架：有 变速箱形式：4x（2+2）组成式",48,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1825,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH654","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：47.8\r\n","外廓尺寸mm：4052*1900*2650；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：47.8kW，发动机型号及制造商：YT4B2-22，一拖（洛阳）动力机械有限公司；轴距（mm）: 2260；最小使用质量：3010kg；最大配重（前后）：270kg/480kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）×2组成式；无驾驶室；轮距（mm）(前轮/后轮)：1450/1425、1525、1625、1725、1825；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调；",47.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1826,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT654","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率：48kW","驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：3950*1660*2650；轴距：2000；轮距：1300/1320；最小使用质量：2300Kg；最大配重质量：360/160；档位数：16/8；变速箱：4*3*（1+1）组成式；驾驶室：有；浙江新柴股份有限公司A4K43T65A、山东华源莱动内燃机有限公司KM4100BT，48kW。",48,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[1827,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-654","四驱；47.8kW","外廓尺寸3770×1615×2130; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)47.8;发动机型号;SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司，轴距（mm）2010,最小使用质量（kg）：2160;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）144/160kg;档位数（前进/后退）：8/4/0；变速箱型式，2轴4×(2+1)组成式，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，47.8kW",47.8,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1828,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ654-I","功率:48kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","结构尺寸（长*宽*高cm）：3950×1850×2500 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：2600 配套动力（kW）：48 轴距：2060cm 配套发动机型号：玉柴YCD4J11T-65A 最大配重（kg）：140/360 档位数：12/12 安全架：有 变速箱形式：4×3×（1+1）组成式",48,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1829,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方654C","四驱，功率47.8kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 4160×1720×2530（至驾驶室顶）（㎜）；驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率: 47.8（kW）;发动机型号: SL4105ABT-2;发动机企业名称: 福建力佳股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2300；轴距：2100（mm）；轮距（前轮/后轮）：1400/1500（㎜）；最小使用质量2530（㎏）；最大配重（前/后）: 80/160（㎏）；档位数（前进/倒退）：8/8；变速箱型式：4×2×（1+1）组成式；驾驶室或安全架：六柱框架式驾驶室；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：干式、单作用；变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",47.8,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1830,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-654A","四驱；47.8kW","外廓尺寸3460×1340×2100; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)47.8;发动机型号;SL4105ABT-2,福建力佳股份有限公司,选装:A4K43T65A,浙江新柴股份有限公司,选装:QC4108T65,安徽全柴动力股份有限公司,轴距（mm）1840,最小使用质量（kg）：1820;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）70/112kg;档位数（前进/后退）：8/8；变速箱型式:2轴(4+4)×2组成式，驾驶室或安全架:型号;LZT800.46.001,型式:两柱固定式,产品归档参数，四驱，47.8kW",47.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1831,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH654C","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：47.8\r\n","外廓尺寸mm：4052*1900*2700；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：47.8kW，发动机型号及制造商：YT4B2-22，一拖（洛阳）动力机械有限公司；轴距（mm）: 2260；最小使用质量：3140kg；最大配重（前后）：270kg/480kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：（4+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（mm）(前轮/后轮)：1450/1425、1525、1625、1725、1825；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调；",47.8,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1832,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","65—70马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方654B","四驱，功率47.8kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 2900×1400×2100（㎜）；驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率: 47.8（kW）;发动机型号: SL4105ABT-2;发动机企业名称: 福建力佳股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2300；轴距：1700（mm）；轮距（前轮/后轮）：1010/910（㎜）；最小使用质量1540（㎏）；最大配重（前/后）: 36/30（㎏）；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；变速箱型式：4×（2+1）组成式；驾驶室或安全架：两柱式安全架；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：9英寸单作用；变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",47.8,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[1833,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","洋马农机(中国)有限公司","轮式拖拉机","YT704","四驱；51.5kW；","外廓尺寸（mm）：3890X1865X2600；驱动型式：水旱通用四轮驱动；配套功率：51.5kW，发动机型号：4TNV98-NRY1，制造商：洋马株式会社；轴距：2050mm；最小使用质量：2200kg；配重（前/后）：前240kg/后320kg；档位数（前进/倒退）：前进8/后退8；变速箱型式：机械式；驾驶室或安全架：滚翻保护结构；",51.5,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1834,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF704","驱动型式：四驱；发动机功率：70马力/51.5kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1930mm×2635mm；轴距：2135mm；轮距：前轮距1450mm，后轮距1420mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：408mm；最小使用质量：3170kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；最大牵引力：17kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C70T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A80-T21发动机；标定功率：51.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",51.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1835,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH704C","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5\r\n","外廓尺寸mm：4052*1900*2650；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：51.5kW，发动机型号及制造商：YT4B3-22；中国一拖集团有限公司；轴距（mm）: 2260；最小使用质量：3140kg，最大配重（前后）：270kg/480kg；档位数（前进/倒退）：10/10；变速箱型式：（4+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（mm）(前轮/后轮)：1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调；",51.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1836,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF704","51.5kW：四轮驱动"," 外廊尺寸（mm）：4040 X 1845 X 2400\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：51.5\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 YT4B2-23  玉柴YC4A80-T21\r\n轴距（mm）：2080\r\n最小使用质量（kg）:2610\r\n最大前后配重(kg):200/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F+4R;12F+12R(选装梭行档)\r\n变速箱形式: 4x(3+1)组成式 ，选装梭行档时为（1+1）x 4 x 3 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",51.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1837,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","上海纽荷兰农业机械有限公司","轮式拖拉机","SNH704-411","功率51.5kW，四轮驱动","外廓尺寸：3943X1930X2394mm；结构形式：四轮驱动；发动机型号：SNH4102；发动机品牌：上海纽荷兰；发动机厂家：上海纽荷兰农业机械有限公司； 标定功率：51.5kW；标定转速2400r/min；双作用离合器；8+2啮合套换挡；动力输出转速为783r/min；力位综合调节；全液压转向；半分置式液压提升；轮胎6.50-20/14.9-30；带安全架；结构重量2580kg",51.5,"通用类","2017/12/31","上海市"]
[1838,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—704A","四驱；51.5kW","外型尺寸（mm）：3973×1655×2363；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:51.5；\r\n发动机型号：YT4B2-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2060；\r\n最小使用质量（kg）:2325；\r\n最大配重(前/后)kg：120/180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退8；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：折叠式安全架；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 9.5-24/14.9-30，\r\n选装8.3-24/11-32水田胎；\r\n选装件发动机型号/名称:4G33TC/常柴股份有限公司",51.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1839,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东联亿重工有限公司","轮式拖拉机","LY704","驱动方式：四轮驱动；配套发动机标定功率：51.5kW","外廓尺寸（长*宽*高）：3970*1780*2595；驱动形式：轮式；配套功率（kW):51.5kW;发动机型号：YT4B4-23；发动机制造商:东方红；轴距（mm）:2050;最小使用质量（kg）:2580;最大配重（前/后）（kg）：198/480;档位数（前进/后退）12/12；变速箱型式：4X3X(1+1)组成式；有驾驶室。\r\n",51.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1840,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB704-B","70马力;驱动方式：四轮驱动;功率：51.5kW","70马力；驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kW;发动机型号：全柴QC4108T70;发动机转速:2400R/MIN外廊尺寸(长×宽×高):4085×1800×2480MM最大牵引力:19.5KN动力输出轴标定功率下限:43.91kW轴距:2090MM最小离地间隙(离地部位):410MM最小使用质量:2700KG;配重：80/180，档位数：12F+12R，变速箱形式：4×3×（1+1）组成式，驾驶室或安全架：有",51.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1841,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","LD704","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5\r\n","外廓尺寸mm：4200*1900*2650；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：51.5kW，发动机型号及制造商：YT4B4-22，中国一拖集团有限公司；轴距（mm）: 2260；最小使用质量：3010kg；最大配重（前后）：270kg/480kg；档位数（前进/倒退）：10/10；变速箱型式：5×2×（1+1）组成式；无驾驶室；轮距（mm）(前轮/后轮)：1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调；",51.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1842,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-704","标定功率：51.5kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：51.5kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：4000×1650×2170mm  整机质量：2565kg 配套发动机厂家及型号：浙江新柴股份有限公司A4K43T70A 轴距：2010mm 轮距：1265/1200、1300、1400、1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋 档位数：12/12/0 变速箱换挡方式：啮合套  有安全架",51.5,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1843,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH704C-1","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5\r\n","外廓尺寸mm：3970*1620*2510；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：51.5kW，发动机型号及制造商：A4K43T70A，浙江新柴股份有限公司，QC4108T70，安徽全柴动力股份有限公司，轴距（mm）: 2071；最小使用质量：2660kg，最大配重（前后）：108kg/480kg；有驾驶室；档位数（前进/倒退）：12/12；轮距（mm）(前轮/后轮)：1250、1300、1350、1400（常用1400）/1200-1500（常用1450）；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级可调/无级可调；\r\n",51.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1844,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD704"," 功率 :51.5kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸（长x宽x高）(mm):3900x1795x2510,型式：4x4轮式，功率51.5kW,发动机型号：QC4108T40,制造厂家：安徽全柴动力股份有限公司，轴距：2010mm,最小使用质量：2660kg,配重（前/后）（kg）：144/360 ,挡位数（前进/倒退）：12/12，变速箱型式：4x3x(1+1) 组成式， 驾驶室型号：SD704.46.1，型式：六柱式驾驶室。",51.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1845,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—704A-1","四驱；51.5kW","外型尺寸（mm）：3973×1655×2533；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:51.5；\r\n发动机型号：YT4B2-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2060；\r\n最小使用质量（kg）:2410；\r\n最大配重(前/后)kg：120/180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退8；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 9.5-24/14.9-30，\r\n选装8.3-24/11-32水田胎；\r\n选装件发动机型号/名称:4G33TC/常柴股份有限公司",51.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1846,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ704A","功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：3950*1850*2500 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：2600 配套动力（kW）：51.5 轴距：2060cm 配套发动机型号：东方红YT4B4-22 最大配重（kg）：140/360 档位数：12/12 安全架：有 变速箱形式：4x3x（1+1）组成式",51.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1847,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH704A","功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸：4200×1910×2500mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：51.5kW、发动机型号：YT4B3-22，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2236mm，最小使用质量：3200kg，最大配重（前/后）：250/150kg，档位数：8/2，变速箱型式：2×（4+1）组成式，驾驶室型式：简易驾驶室。 产品归档参数：四轮驱动；51.5kW。",51.5,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1848,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH704-1","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5\r\n","外廓尺寸mm：3970*1640*2130；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：51.5kW，发动机型号及制造商：A4K43T70A，浙江新柴股份有限公司，QC4108T70，安徽全柴动力股份有限公司，轴距（mm）: 2071；最小使用质量：2660kg，最大配重（前后）：108kg/480kg；无驾驶室；档位数（前进/倒退）：12/12；轮距（mm）(前轮/后轮)：1250、1300、1350、1400（常用1400）/1200-1500（常用1450）；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级可调/无级可调；\r\n",51.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1849,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS704","功率：51.5kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：4300×1970×2600 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：51.5kW、发动机型号：YT4A2-23，企业名称：一拖（洛阳）柴油机有限公司，轴距：2166mm，最小使用质量：3160kg，最大配重（前/后）：250/150kg，档位数：12/12，变速箱型式：4×（1+1）×3组成式，驾驶室型式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；51.5kW。",51.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1850,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF704J","驱动型式：四驱；发动机功率：70马力/51.5kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1930mm×2635mm；轴距：2135mm；轮距：前轮距1450mm，后轮距1420mm；轮距调整方式：前轮固定式、后轮有级调节；最小离地间隙：408mm；最小使用质量：3170kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；最大牵引力：17kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C70T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A80-T21发动机；标定功率：51.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮8.3-24、后轮14.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",51.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1851,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-704","发动机功率：51.5kW；驱动方式:四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：3940X1750X2270mm;轴距：2040mm;最小使用质量：2520kg;发动机型号：（力佳）SL4108ABT-2；发动机功率：51.5kW;档位：前12后12；驾驶室：无;变速箱型式：4X3X(1+1)档组成式。",51.5,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[1852,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","LD704C","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5\r\n","外廓尺寸mm：4200*1900*2650；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：51.5kW，发动机型号及制造商：YT4B4-22，中国一拖集团有限公司；轴距（mm）: 2260；最小使用质量：3010kg；最大配重（前后）：270kg/480kg；档位数（前进/倒退）：10/10；变速箱型式：5×2×（1+1）组成式；有驾驶室；轮距（mm）(前轮/后轮)：1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调；",51.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1853,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF704-1"," 51.5kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：3900 X 1828 X 2400\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：51.5\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 YT4B2-23\r\n轴距（mm）：2080\r\n最小使用质量（kg）:2650\r\n最大前后配重(kg):120/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12F+4R\r\n变速箱形式:4x（3+1）组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式\r\n",51.5,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1854,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH704","功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸：4300×1950×2680mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：51.5kW、发动机型号：YT4B3-22，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2236mm，最小使用质量：3050kg，最大配重（前/后）：140/160kg，档位数：8/2，变速箱型式：2×（4+1）组成式，防翻架型式：两柱式。 产品归档参数：四轮驱动；51.5kW。",51.5,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1855,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","704","四驱；51.5kW","外廓尺寸：4215*1990*2500，驱动型式：四轮驱动，配套功率：51.5kW，发动机型号：A4K43T70A,制造商：浙江新柴股份有限公司，轴距：2150，最小使用质量：2850，配重：前144后360，档位数：8/4/0，变速箱型式：二轴式、直齿4*（2+1）组成式，驾驶室或安全架:有安全架。 ",51.5,"通用类","2019/12/31","浙江省"]
[1856,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田704","驱动型式：四轮驱动、功率：51.5kW","驱动型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（mm）：3750×1650×2540；轴距(mm)：2025；轮距（mm）:1250/1200、1300、1400、1500（出厂1250/1300）；轮距调节方式（前/后）：不可调/有级可调；最小离地间隙（mm）:360；最小使用质量（kg）:2278；最大配重（前/后）（kg）:108/300；档位数（前进/倒退）：8/4；联接方式：直联；配套发动机：型号QC4108T70（制造商：安徽全柴动力股份有限公司、功率：51.5kW、转速：2400r/min）;选装发动机（型号YT4B4-22、制造商：一拖洛阳动力股份有限公司、功率：51.5kW、转速：2300r/min）;选装发动机：（型号4JD80T3、制造商：江苏江淮动力股份有限公司、功率：51.5kW、转速：2400r/min)；变速箱型式：（2+1）×4组成式；换挡方式：啮合套；转向系型式：前轮液压转向；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；制动系型式：双片油浴盘式制动器；离合器型式：干式、双作用、常结合；轮胎型号：8.3-20/12.4-28；悬挂装置类别：1类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：540/760r/min；安全架型号：800.46.001",51.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1857,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-704","驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kW","外廓尺寸（mm）：4010*2050*2650；驱动形式：四轮驱动；配套功率：51.5kW;玉柴发动机；型号YC4A80-T20，轴距（mm)：2236;最小使用质量kg:2950;最大配重质量（前/后）kg：180/240；档位数：前进8/倒退2，变速箱型式：（4＋1）*2组成式;  无驾驶室，有安全架；前后轮胎：8.3-24/14.9-30\r\n",51.5,"通用类","2016/12/31","北京市"]
[1858,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-704","功率:51.5kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：4030×1700×2700，驱动型式：四轮驱动，配套功率：51.5kW，发动机型号：A4K43T70A，制造商：浙江新柴股份有限公司，轴距(mm)：2040，最小使用质量（kg）：2400，最大配重（前/后）kg：144/360，档位数:12+12，变速箱型式：4×3×（1+1），驾驶室或安全架：两柱式安全架",51.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1859,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB704-B1","70马力；驱动方式：四轮驱动;功率：51.5kW","70马力；驱动方式：四轮驱动；功率：51.5kW;发动机型号：全柴QC4108T70;发动机转速:2400R/MIN外廊尺寸(长×宽×高):4085×1800×2675MM最大牵引力:19.5KN动力输出轴标定功率下限:43.91kW轴距:2090MM最小离地间隙(离地部位):410MM最小使用质量:2830KG;配重：80/180，档位数：12F/12R，变速箱形式：4×3×（1+1）组成式，驾驶室或安全架：有",51.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1860,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH704-1","功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸：4300×1950×2680mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：51.5kW、发动机型号：YT4B3-22，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2236mm，最小使用质量：3050kg，最大配重（前/后）：140/160kg，档位数：12/12，变速箱型式：（1+1）×4×3组成式，防翻架型式：两柱式。 产品归档参数：四轮驱动；51.5kW。",51.5,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1861,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH704","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5\r\n","外廓尺寸mm：4052*1900*2650；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：51.5kW，发动机型号及制造商：YT4B3-22；中国一拖集团有限公司；轴距（mm）: 2260；最小使用质量：3010kg，最大配重（前后）：270kg/480kg；档位数（前进/倒退）：10/10；变速箱型式：（4+1）×2组成式；无驾驶室；轮距（mm）(前轮/后轮)：1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级可调；",51.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1862,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-704","四驱；51.5kW","外廓尺寸3800×1830×2400; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)51.5;发动机型号;A4K43T70A,浙江新柴股份有限公司,选装:QC4108T70,安徽全柴动力股份有限公司，轴距（mm）2010,最小使用质量（kg）：2160;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）120/160kg;档位数（前进/后退）：12/12；变速箱型式，2轴(4+4)×3组成式，驾驶室或安全架：型号LZT550.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，51.5kW",51.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1863,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","70—75马力四轮驱动拖拉机","上海纽荷兰农业机械有限公司","轮式拖拉机","SNH704-211","功率51.5kW，四轮驱动","外廓尺寸：3943X1930X2394mm；结构形式：四轮驱动；发动机型号：SNH4102；发动机品牌：上海纽荷兰；发动机厂家：上海纽荷兰农业机械有限公司； 标定功率：51.5kW；标定转速2400r/min；双作用离合器；8+2啮合套换挡；动力输出转速为783r/min；力位综合调节；全液压转向；半分置式液压提升；轮胎6.50-20/14.9-30；带安全架；结构重量2790kg",51.5,"通用类","2017/12/31","上海市"]
[1864,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","75—80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF754J","驱动型式：四驱；发动机功率：75马力/55.1kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴距：2135mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：49.3kW；最大牵引力：17.5kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C75T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A85-T21发动机；标定功率：55.1kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-24、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",55.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1865,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","75—80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG754J","驱动型式：四驱；发动机功率：75马力/55.1kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2805mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3620kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C75T-Z发动机；标定功率：55.1kW；标定转速：2300r/min；或东方红牌四缸LR4B3-24发动机，标定功率：55.1kW；标定转速：2400r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-24、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",55.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1866,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","75—80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF754","驱动型式：四驱；发动机功率：75马力/55.1kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴距：2135mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：3050kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：49.3kW；最大牵引力：17.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C75T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A85-T21发动机；标定功率：55.1kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行24；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-24、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",55.1,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1867,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","75—80马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ754","功率:55.2kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4110×1929×2668 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：3155 配套动力（kW）：55.2 轴距：2250cm 配套发动机型号：东方红-YT4B4-22 最大配重（kg）：240/540 档位数：16+4 安全架：有 变速箱形式：2×(4+1)×2组成式",55.2,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1868,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","75—80马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF754-1","55.1kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4116 X 1828 X 2400\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：55.1\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4B3-23\r\n轴距（mm）：2080\r\n最小使用质量（kg）:2785\r\n最大前后配重(kg):230/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F+4R\r\n变速箱形式: 4x（3+1）组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式\r\n",55.1,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1869,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH804","功率：59kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸：4400×2040×2810mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：59kW、发动机型号：YT4B4-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2195mm，最小使用质量：3990kg，最大配重（前/后）：270/300kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室型式：简易驾驶室。 产品归档参数：四轮驱动；59kW。",59,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1870,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛804B","驱动方式：四轮驱动；功率：59kW","外廓尺寸(长×宽×高) (mm)：4010×1915×2750；型式：4×4四轮驱动；配套功率(kW)：59；发动机型号：LR4B5-23，制造商：一拖(洛阳)柴油机股份有限公司；轴距(mm)：2236；最小使用质量(kg)：2880；最大配重(前/后)(kg)：220/480；挡位数(前进/倒退)：8/2；变速箱型式：2×(4+1)组成式；驾驶室或安全架：防翻滚框架",59,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1871,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG804J","驱动型式：四驱；发动机功率：80马力/58.8kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4307mm×2047mm×2805mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：395mm；最小使用质量：3620kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.9kW；最大牵引力：18.7kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A90-T22发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；或东方红牌四缸LR4B5-24发动机，标定功率：58.8kW；标定转速：2400r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-24、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",58.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1872,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH804-1","功率：59kW；驱动方式：四轮驱","外廓尺寸：4300×1950×2680mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：51.5kW、发动机型号：YT4B3-22，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2236mm，最小使用质量：3050kg，最大配重（前/后）：140/160kg，档位数：8/2，变速箱型式：2×（4+1）组成式，防翻架型式：两柱式。 产品归档参数：四轮驱动；51.5kW。",59,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1873,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","LD804C","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59\r\n","外廓尺寸mm：4200*1900*2650,驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：59kW，发动机型号及制造商：YT4B5-22，一拖（洛阳）动力机械有限公司；轴距（mm）:2260；最小使用质量：3010kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；挡位数（前进/倒退）：10/10/0；变速箱型式：5×2×（1+1）组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级调节；",59,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1874,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ804B","功率:59kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4110×1929×2668 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：3190 配套动力（kW）：59 轴距：2200cm 配套发动机型号：东方红-YT4B4-22 最大配重（kg）：240/540 档位数：16/4 安全架：有 变速箱形式：2×(4+1)×2组成式",59,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1875,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","轮式拖拉机","DH804 ","四驱；59kW","外廓尺寸（mm）：3950*1970*2700；驱动型式：四轮；配套功率（kW）：59；发动机型号：YT4B4-23；发动机制造商：中国一拖集团有限公司；轴距（mm）：2236；最小使用质量（kg）：3060；最大配重质量（前/后）（kg）：300/320；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/12×2；变速箱型式：组成式；驾驶室或安全架：驾驶室",59,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1876,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—804-1","四驱；59kW","外型尺寸（mm）：4060×1929×2695；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:59；\r\n发动机型号：LR4B5-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2236；\r\n最小使用质量（kg）:3160；\r\n最大配重(前/后)kg：180/180；\r\n挡位数(前进/倒退)：前进8/倒退2/爬前8爬倒2；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)： 8.3-24/14.9-30或16.9-30(选装8.3-24或9.5-24/11-32水田胎)；\r\n选装件发动机型号/名称:YC4BA90-T20/广西玉柴股份有限公司",59,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1877,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH804","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59\r\n","外廓尺寸mm：4290*2100*2810；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：59kW，发动机型号及制造商：LR4B5-23，中国一拖集团有限公司；轴距（mm）:2195；最小使用质量：3720kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；无驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级调节；",59,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1878,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA804-2","功率：59kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:4540*2030*2630（至安全架顶部）；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：59；4.发动机型号:4RNT13；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:3900；8.配重kg:320/380；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：框架式安全架；",59,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1879,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-804","驱动方式：四轮驱动；功率：59kW","外廓尺寸：4010*2050*2650（mm）；驱动形式：四轮驱动；配套功率：59kW;玉柴发动机；型号YC4A90-T20，轴距（mm)：2236;最小使用质量kg:2950;最大配重质量（前/后）kg：180/240；档位数：前进8/倒退2，变速箱型式：（4＋1）*2组成式;  无驾驶室，有安全架；前后轮胎：8.3-24/14.9-30.\r\n\"\r\n",59,"通用类","2016/12/31","北京市"]
[1880,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF804J","驱动型式：四驱；发动机功率：80马力/58.8kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2668mm；轴距：2135mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：3280kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.7kW；最大牵引力：18.5kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A90-T22\\YC4BA90-T20发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-24、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。",58.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1881,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF804","驱动型式：四驱；发动机功率：80马力/58.8kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2573mm；轴距：2135mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：3050kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.7kW；最大牵引力：18.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A90-T22\\YC4BA90-T20发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行24；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-24、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",58.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1882,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","LD804","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59\r\n","外廓尺寸mm：4200*1900*2650,驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：59kW，发动机型号及制造商：YT4B5-22，一拖（洛阳）动力机械有限公司；轴距（mm）:2260；最小使用质量：3010kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；挡位数（前进/倒退）：10/10/0；变速箱型式：5×2×（1+1）组成式；无驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级调节；",59,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1883,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-804-1","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8","外廓尺寸：4217*(1969~2229)*2775mm,4*4四轮驱动，配套功率：58.8kW，发动机型号：4RMIZT11,山东潍柴华丰动力有限公司生产。轴距2310mm，最小使用质量：3350kg，配重160/440kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全驾驶室。\r\n",58.8,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[1884,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG804","驱动型式：四驱；发动机功率：80马力/58.8kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4307mm×2047mm×2598mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮有级调节，后轮有级调节；最小离地间隙：395mm；最小使用质量：3370kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：52.9kW；最大牵引力：18.7kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C80T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4A90-T22发动机；标定功率：58.8kW；标定转速：2300r/min；或东方红牌四缸LR4B5-24发动机，标定功率：58.8kW；标定转速：2400r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-24、后轮16.9-30；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",58.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1885,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS804","功率：59kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：4300×1970×2730mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：59.0kW、发动机型号：TY4B4-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2226mm，最小使用质量：3200kg，最大配重（前/后）：250/150kg，档位数：12/12，变速箱型式：4×（1+1）×3组成式，驾驶室型式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；59.0kW。",59,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1886,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖804G","驱动方式：四轮驱动；功率：60kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：3530x1550x2290mm;驱动形式：4x4轮式；发动机型号：4JD80T2，江苏江淮动力股份有限公司；选装发动机型号：TL4110T5，TL4110，山东华源莱动内燃机有限公司；轴距：2095mm;最小使用质量：1790kg;最大配重（前/后）140/50kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12;变速箱型式：4x3x2平面组成式；驾驶室：904.46.001，两柱式，洛阳同欣工贸有限公司",60,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1887,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF804","58.8kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4040 X 1845 X 2400\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：58.8\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4B3-23  玉柴 YC4A90-T22 华丰 4RNT15B\r\n轴距（mm）：2080\r\n最小使用质量（kg）:2680\r\n最大前后配重(kg):200/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F+4R(选装梭行档12F+12R)\r\n变速箱形式: 4x(3+1)组成式 ，选装梭行档时为（1+1）x 4 x 3 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",58.8,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1888,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-804","标定功率：59kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：59kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：4300×2038×2810mm 整机质量：4090kg  配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4B5-23 轴距：2195mm 轮距：1610/（1620～2020） 轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋 档位数：16/8/0 变速箱换挡方式：啮合套  有安全架",59,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1889,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-804-2","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：58.8","外廓尺寸：4217*(1969~2229)*2775mm,4*4四轮驱动，配套功率：58.8kW，发动机型号：4RMIZT11,山东潍柴华丰动力有限公司生产。轴距2310mm，最小使用质量：3050kg，配重160/440kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全架，无驾驶室。",58.8,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[1890,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF804-2","58.8kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4120 X 1980 X 2630\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：58.8\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4B3-23\r\n轴距（mm）：2080\r\n最小使用质量（kg）:2910\r\n最大前后配重(kg):230/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F+4R\r\n变速箱形式: 4x（3+1）组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式\r\n\r\n",58.8,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1891,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN804","功率：59kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:4540*2030*2810（至排气管顶部）；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：59；4.发动机型号:4RNT13；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:4050；8.配重kg: 160/320（选装）；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：驾驶室；",59,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1892,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ804","功率:59kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4540×2050×2810 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：3800 配套动力（kW）：59 轴距：2195cm 配套发动机型号：玉柴YC4A90-T22 最大配重（kg）：240/540 档位数：16/8 安全架：有 变速箱形式：4×(2+1)×2组成式",59,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1893,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS804A","功率：59kW，驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸：4300×1970×2800 mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：59.0kW、发动机型号：TY4B4-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2226mm，最小使用质量：3130kg，最大配重（前/后）：250/150kg，档位数：12/12，变速箱型式：4×（1+1）×3组成式，安全架型式：两柱式。 产品归档参数：四轮驱动；59.0kW。",59,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1894,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","80—85马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH804C","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：59\r\n","外廓尺寸mm：4290*2100*2990；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：59kW，发动机型号及制造商：LR4B5-23，中国一拖集团有限公司；轴距（mm）:2195；最小使用质量：3900kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级调节；",59,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1895,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW854-1","功率：62.5kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:4060mm*1981mm*2720mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：62.5kW,4.发动机型号:LR4M5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2236mm，6.最小使用质量:3190kg，7.配重: 180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",62.5,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1896,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-854","驱动方式：四轮驱动；功率：62.5kW","外廓尺寸（mm）：4250*2050*2650；驱动形式：四轮驱动；配套功率：62.5kW;玉柴发动机；型号YC4B95Z-T20，轴距（mm)：2195;最小使用质量kg:3910;最大配重质量（前/后）kg：180/480；档位数：前进8/倒退4，变速箱型式：4*（2＋1）组成式； 无驾驶室，有安全架；前后轮胎：8.3-24/14.9-30.\r\n",62.5,"通用类","2016/12/31","北京市"]
[1897,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF854","62.5kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4040 X 1845 X 2400\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：62.5\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4M5-23  玉柴YC4A100-T20  华丰 4RNT5B\r\n轴距（mm）：2080\r\n最小使用质量（kg）:2680\r\n最大前后配重(kg):200/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F+4R(选装梭行档12F+12R)\r\n变速箱形式: 4x(3+1)组成式 ，选装梭行档时为（1+1）x 4 x 3 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n\r\n",62.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1898,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD854","发动机功率：62.5kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）：4300mm×2080mm×2650mm（带配重）；\r\n驱动型式：4×4四轮驱动；\r\n配套发动机：东方红LR4M5-23、标定功率62.5kW、标定转速2300r/min；\r\n轴距：2195mm；\r\n最小使用质量：3800kg（不带驾驶室）/4100kg(带驾驶室)；\r\n最大配重（前/后）：310KG/480KG；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；\r\n变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，16个前进档，8个倒退档；\r\n有驾驶室或安全架。\r\n",62.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1899,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF854","驱动型式：四驱；发动机功率：85马力/62.5kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：507mm；最小使用质量：3180kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：56.0kW；最大牵引力：19kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C85T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4B95Z-T20发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行24；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",62.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1900,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-854-2","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5\r\n\r\n","外廓尺寸：4217*(1969~2229)*2782mm,4*4四轮驱动，配套功率：62.5kW，发动机型号：4RMIZT12,山东潍柴华丰动力有限公司生产。轴距2310mm，最小使用质量：3050kg，配重160/440kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全架，无驾驶室。",62.5,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[1901,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF854J","驱动型式：四驱；发动机功率：85马力/62.5kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；最小离地间隙：507mm；最小使用质量：3410kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：56.0kW；最大牵引力：19kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C85T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4B95Z-T20发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行24；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",62.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1902,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-854-1","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：62.5","外廓尺寸：4217*(1969~2229)*2782mm,4*4四轮驱动，配套功率：62.5kW，发动机型号：4RMIZT12,山东潍柴华丰动力有限公司生产。轴距2310mm，最小使用质量：3350kg，配重320/440kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全驾驶室。",62.5,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[1903,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛854B","驱动方式：四轮驱动；功率：62.5\r\n","外廓尺寸(长×宽×高) (mm)：4200×1915×2750；型式：4×4四轮驱动；配套功率(kW)：62.5；发动机型号：LR4B5-23，制造商：一拖(洛阳)柴油机有限公司；轴距(mm)：2273；最小使用质量(kg)：2880；最大配重(前/后)(kg)：220/480；挡位数(前进/倒退/爬行)：10/10；变速箱型式：2×5×(1+1)组成式；驾驶室或安全架：防翻架\r\n",62.5,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1904,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNW854-2","功率：62.5kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:4060mm*1981mm*2608mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：62.5kW,4.发动机型号:LR4M5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2236mm，6.最小使用质量:3190kg，7.配重:180kg/360kg，8.档位数: 前进8/倒退2/爬前8/爬倒2，9.变速箱换挡型式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：折叠式安全架",62.5,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1905,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG854","驱动型式：四驱；发动机功率：85马力/62.5kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；东方红四缸LR4M5-23发动机或玉柴牌四缸YC4B95Z-T20发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",62.5,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1906,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN854","功率：62.5kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:4540*2030*2810（至排气管顶部）；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：62.5；4.发动机型号:4RMIZT21；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:4050；8.配重kg:160/320(选装)；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：驾驶室；",62.5,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1907,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA854-2","功率：62.5kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:4540*2030*2630（至安全架顶部）；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：62.5；4.发动机型号:4RMIZT21；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:3900；8.配重kg:320/380；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：框架式安全架；",62.5,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1908,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","85—90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG854J","驱动型式：四驱；发动机功率：85马力/62.5kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；东方红四缸LR4M5-23发动机或玉柴牌四缸YC4B95Z-T20发动机；标定功率：62.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",62.5,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1909,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛904","驱动方式：四轮驱动；功率：66.2kW","外廓尺寸(长×宽×高) (mm)：4280×2085×2925；型式：4×4四轮驱动；配套功率(kW)：66.2；发动机型号：YC4B105Z-T20，制造商：广西玉柴机器股份有限公司；发动机选装型号：LR4V5-23，制造商：一拖(洛阳)柴油机股份有限公司；轴距(mm)：2195；最小使用质量(kg)：3800；最大配重(前/后)(kg)：220/640；挡位数(前进/倒退)：16/8；变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；驾驶室或安全架：防翻架",66.2,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1910,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—904A","四驱；66.2kW","外型尺寸（mm）：4060/4135×1981×2608；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:66.2；\r\n发动机型号：LR4M5-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2236/2311；\r\n最小使用质量（kg）:3000；\r\n最大配重(前/后)kg：180/360；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进8/倒退2/爬前8爬倒2或 前进10/倒退10；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：折叠式安全架；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24，选装8.3-24/16.9-30，选装14.9-30",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1911,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG904J","驱动型式：四驱；发动机功率：90马力/66.2kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；东方红四缸LR4M5-23发动机或玉柴四缸YC4B105Z-T20发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",66.2,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1912,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—904-1","四驱；66.2kW","外型尺寸（mm）：4356×2050×2860；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:66.2；\r\n发动机型号：LR4M5-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距或履带接地长（mm）:2195；\r\n最小使用质量（kg）:4050；\r\n最大配重(前/后)kg：320/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进16/倒退8/爬行12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34或\r\n11.2-24/13.6-38（水田胎）",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1913,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD904","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2\r\n","外廓尺寸：4320*(1943~2443)*2880mm,4*4四轮驱动，发动机型号：4RMIZT2,山东潍柴华丰动力有限公司生产，配套功率：66.2kW；LR4A3Z-22，一拖（洛阳）柴油机有限公司生产，配套功率：68.2kW。轴距2300mm，最小使用质量：4150kg，配重320/440kg,档位数：9/3/0，变速箱形式：组成式3*（3+1），安全驾驶室。",66.2,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1914,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH904C","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2\r\n","外廓尺寸mm：4290*2100*3000；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：66.2kW，发动机型号及制造商：LR4M5-23，中国一拖集团有限公司；轴距（mm）:2195；最小使用质量：3900kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级调节；",66.2,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1915,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机 ","CFF904","驱动型式：四驱；发动机功率：90马力/66.2kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2600mm；轴距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：507mm；最小使用质量：3180kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：19.5kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4C90T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4B105Z-T20发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行24；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1916,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","山东联亿重工有限公司","轮式拖拉机","LY904","驱动方式：四轮驱动；配套发动机标定功率：66.2kW","\r\n外廓尺寸（长*宽*高）：4200x1930x2900；驱动形式：轮式；配套功率（kW):66.2kW;发动机型号：LR4M5-23；发动机制造商:东方红；轴距（mm）:2280;最小使用质量（kg）:3185;最大配重（前/后）（kg）：220/480;档位数（前进/后退）10/10；变速箱型式：10+10组成式；有驾驶室。\r\n",66.2,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1917,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD904","发动机功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）：4330mm×2080mm×2650mm（至排气管顶）/2870mm（至安全架顶）；\r\n驱动型式：4×4四轮驱动；\r\n配套发动机：东方红LR4M5-23、标定功率66.2kW、标定转速2300r/min；\r\n轴距：2195mm；\r\n最小使用质量：3800kg（不带驾驶室）/4100 kg（带驾驶室）；\r\n最大配重（前/后）：前配重≤310KG/后配重≤480KG；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；\r\n变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，16个前进档，8个倒退档；\r\n有驾驶室或安全架。",66.2,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1918,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA904-2","功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:4540*2030*2630（至安全架顶部）；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：66.2；4.发动机型号:4RMIZT22-1；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:3900；8.配重kg:320/380；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：框架式安全架；",66.2,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1919,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ904","发动机功率：66.2kW；驱动方式：四驱","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4382×2083×2810;驱动方式：四轮驱动；发动机功率：66.2kW；发动机型号：LR4M5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机型号：YC4B105Z-T20；制造商：广西玉柴股份有限公司；轴距mm：2193；最小使用质量kg：4040；最大配重（前/后）kg：240/640;档位数(前进/倒退）：16+8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有简易驾驶室；悬挂装置型式：后置三点悬挂；",66.2,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1920,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-904","四驱；66.2kW","外廓尺寸4300×2050×2810; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)66.2;发动机型号;LR4M5-23,第一拖拉机有限公司，轴距（mm）2200,最小使用质量（kg）：3806;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）250/340kg;档位数（前进/后退）：16/8；变速箱型式，4×(2+1)×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT1000.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，66.2kW",66.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1921,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—904","四驱；66.2kW","外型尺寸（mm）：4356×2050×2860；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:66.2；\r\n发动机型号：LR4M5-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距或履带接地长（mm）:2195；\r\n最小使用质量（kg）:3930；\r\n最大配重(前/后)kg：320/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进16/倒退8/爬行12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全架；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34或\r\n11.2-24/13.6-38（水田胎）",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1922,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN904","功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:4540*2030*2810（至排气管顶部）；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：66.2；4.发动机型号:4RMIZT22-1；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:4050；8.配重kg:160/320（选装）；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：驾驶室；",66.2,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1923,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF904J","驱动型式：四驱；发动机功率：90马力/66.2kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4325mm×1970mm×2715mm；轴距：2200mm；轮距：前轮距1550mm，后轮距1540mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：507mm；最小使用质量：3410kg；最大配重质量：前配重300kg，后配重540kg；动力输出轴功率：59.4kW；最大牵引力：19.5kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4C90T-Z发动机或玉柴牌四缸YC4B105Z-T20发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1924,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF904-2","66.2kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4120 X 1980 X 2900\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：66.2\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4M5-23  玉柴 YC4BA105-T20\r\n轴距（mm）：2080或2230\r\n最小使用质量（kg）:3600\r\n最大前后配重(kg):200/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12F+4R;24F+8R(选装爬行档)\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装爬行档时4 x (3+1)x 2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1925,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-904","发动机功率66.2kW,驱动方式:四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：4290X2110X2680mm;轴距：2195mm;最小使用质量：3900kg;发动机型号：（东方红）LR4M5-23；发动机功率：66.2kW;档位：前16后8；驾驶室：无;变速箱型式：4X(2+1)X2档组成式。",66.2,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1926,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH904","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2\r\n","外廓尺寸mm：4290*2100*2810；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：66.2kW，发动机型号及制造商：LR4M5-23，中国一拖集团有限公司；轴距（mm）:2195；最小使用质量：3720kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；无驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级调节；",66.2,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1927,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG904","驱动型式：四驱；发动机功率：90马力/66.2kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；东方红四缸LR4M5-23发动机或玉柴四缸YC4B105Z-T20发动机；标定功率：66.2kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",66.2,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1928,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH904-1","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2\r\n","外廓尺寸：4089*1900*2486；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：66.2kW，发动机型号及制造商：4JR3ABT90，安徽天利动力股份有限公司，YC4B105Z-T20，广西玉柴机器股份有限公司；轴距（mm）:2297；最小使用质量：3020kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；无驾驶室；挡位数（前进/倒退/爬行）：10/10/0；变速箱型式：5×2×（1+1）组成式；无驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1450/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525)；轮距调整方式（前轮/后轮）：固定式/有级可调；",66.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1929,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF904","66.2kW：四轮驱动"," 外廊尺寸（mm）：4440 X 2100 X 3200\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：66.2\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4M5-23\r\n轴距（mm）：2352\r\n最小使用质量（kg）:4000\r\n最大前后配重(kg):250/640\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/12(前进)；4（倒退）\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装爬行档时4 x 2 x(3+1) 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1930,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD904G","发动机功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）：4215mm×1990mm×2550mm（至排气管顶）/2580（至安全架顶）；\r\n驱动型式：4×4四轮驱动；\r\n配套发动机：东方红LR4M5-23、标定功率66.2kW、标定转速2300r/min，玉柴YC4B105Z-T20、标定功率66.2kW、标定转速2300r/min；\r\n轴距：2310mm；\r\n最小使用质量：3000kg；\r\n最大配重（前/后）：前配重≤240KG/后配重≤540KG；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：10/10；\r\n变速箱型式：（5+5）×2行星副变速组成式；\r\n有驾驶室或安全架。",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1931,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-904","功率:66.2kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：4120×1920×2630，驱动型式：四轮驱动，配套功率：66.2kW，发动机型号:1004C-P4TRT90，制造商：天津雷沃动力股份有限公司，轴距(mm)：2270，最小使用质量（kg）：3365，最大配重（前/后）kg：220/480，档位数:10+10，变速箱型式：5×2×2，驾驶室或安全架：两柱式安全架",66.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1932,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-904","标定功率：66.2kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：66.2kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：4396×2038×2810mm  整机质量：4090kg  配套发动机厂家及型号：中国一拖集团有限公司LR4M5-23 轴距：2195mm 轮距：1610/（1620～2020） 轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋 档位数：8/4/12 变速箱换挡方式：啮合套  有安全架",66.2,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1933,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—904A-1","四驱；66.2kW","外型尺寸（mm）：4060/4135×1981×2720；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:66.2；\r\n发动机型号：LR4M5-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）动力机械有限公司；\r\n轴距（mm）:2236/2311；\r\n最小使用质量（kg）:3190；\r\n最大配重(前/后)kg：180/360；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进8/倒退2/爬前8爬倒2或 前进10/倒退10；\r\n变速箱型式：Iz型行星减速组成式；\r\n变速箱换挡方式：啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24，选装8.3-24/16.9-30，选装14.9-30",66.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1934,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-904","驱动方式：四轮驱动；功率：66.2kW","外廓尺寸（mm）：4250*2050*2785；驱动形式：四轮驱动；配套功率：66.2kW;玉柴发动机；型号YC4B105Z-T20，轴距（mm)：2195;最小使用质量kg:3910;最大配重质量（前/后）kg：180/480；档位数：前进8/倒退4，变速箱型式：4*（2＋1）组成式； 无驾驶室，有安全架；前后轮胎：11.2-24/16.9-34\r\n\"\r\n",66.2,"通用类","2016/12/31","北京市"]
[1935,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-904-1","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：66.2\r\n","外廓尺寸：4217*(1969~2229)*2782mm,4*4四轮驱动，发动机型号：4RMIZT13,山东潍柴华丰动力有限公司生产，配套功率：66.2kW；选装发动机型号：LR4A3Z-23，一拖（洛阳）柴油机有限公司生产，配套功率：66.2kW。轴距2310mm，最小使用质量：3350kg，配重320/440kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全驾驶室。",66.2,"通用类","2016/12/31","天津市"]
[1936,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ904-A","发动机功率：66.2kW；驱动方式：四驱","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4382×2083×2810;驱动方式：四轮驱动；发动机功率：66.2kW；发动机型号：LR4M5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机型号：YC4B105Z-T20；制造商：广西玉柴股份有限公司；轴距mm：2193；最小使用质量kg：3790；最大配重（前/后）kg：240/640;档位数(前进/倒退）：16+8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有两柱式安全架；悬挂装置型式：后置三点悬挂；",66.2,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1937,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH904","功率：66.2kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸：4400×2040×2630mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：66.2kW、发动机型号：LR4M5-23，企业名称：一拖(洛阳)柴油机有限公司，轴距：2195mm，最小使用质量：3990kg，最大配重（前/后）：270/300kg，档位数：8/8，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室型式：简易驾驶室。 产品归档参数：四轮驱动；66.2kW。",66.2,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[1938,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","90—95马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS904","功率：66.2kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：4400×2040×2810mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：66.2kW、发动机型号：TY4B4-23，企业名称：一拖（洛阳）动力机械有限公司，轴距：2195mm，最小使用质量：3990kg，最大配重（前/后）：250/300kg，档位数：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，驾驶室型式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；66.2kW。",66.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1939,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD954","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：69.9\r\n","外廓尺寸：4500*(1945~2415)*2760mm,4*4四轮驱动，配套功率：69.9kW，发动机型号：4045HCP04,约翰迪尔（天津）有限公司生产。轴距2310mm，最小使用质量：4414kg，配重320/440kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全驾驶室。",69.9,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1940,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG954","驱动型式：四驱；发动机功率：95马力/70kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；玉柴牌四缸YC4B105Z-T22发动机或东方红四缸LR4M-23发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",70,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1941,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF954","70 kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4255 X 2100 X 2850\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：70\r\n配套发动机厂家及型号：玉柴 YC4B105Z-T12  华丰4RMIZT1B  东方红LR4M5 - 23\r\n轴距（mm）：2352\r\n最小使用质量（kg）: 3700\r\n最大前后配重(kg):250/320\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12/4;24/8(选装爬行档)\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装爬行档时4 x (3+1)x 2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式\r\n",70,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[1942,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNA954-2","功率：70kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","1.外廓尺寸mm:4540*2030*2630（至安全架顶部）；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：70；4.发动机型号:4RMIZT1B；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:3900；8.配重kg:320/380；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：框架式安全架；",70,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1943,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TN954","功率：70kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:4540*2030*2810（至排气管顶部）；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：70；4.发动机型号:4RMIZT1B；5.制造商：山东潍坊华丰动力有限公司；6.轴距mm：2375；7.最小使用质量kg:4050；8.配重kg:160/320（选装）；9.档位数:12/6/0；10.变速箱换挡形式:啮合套换挡；11.驾驶室或安全架：驾驶室；",70,"通用类","2017/12/31","天津市"]
[1944,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-954","发动机功率：70kW；驱动方式:四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：4200X2085X2925mm;轴距：2195mm;最小使用质量：3900kg;发动机型号：（东方红）LR4M5-23；发动机功率：70kW;档位：前16后8；驾驶室：无；变速箱型式：螺旋锥齿轮。",70,"通用类","2016/12/31","河南省"]
[1945,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG954BJ","驱动型式：四驱；发动机功率：95马力/70kW","驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：4130kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：62.6kW；最大牵引力：24kN；安全驾驶室；玉柴YC4B105Z-T22增压中冷发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",70,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1946,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-954","四驱；70kW","外廓尺寸4300×2050×2810; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)70;发动机型号;LR4M3Z-23,第一拖拉机有限公司，轴距（mm）2200,最小使用质量（kg）：3806;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）250/340kg;档位数（前进/后退）：16/8；变速箱型式，4×(2+1)×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT1000.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，70kW",70,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1947,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG954B","驱动型式：四驱；发动机功率：95马力/70kW","驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：3870kg；最大配重质量：前配重400kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：62.6kW；最大牵引力：24kN；后置、可翻转安全架；玉柴YC4B105Z-T22增压中冷发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",70,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1948,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH954","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：70\r\n","外廓尺寸mm：4350*2080*2770；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：70kW，发动机型号及制造商：YC4B105Z-T22，广西玉柴机器股份有限公司；LR4V5-23，一拖（洛阳）柴油机有限公司；轴距（mm）:2195；最小使用质量：3858kg；最大配重（前后）：274kg/491kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；无驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级调节；",70,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1949,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-954","驱动方式：四轮驱动；功率：70kW","外廓尺寸(mm)：4250*2050*2785；驱动形式：四轮驱动；配套功率：70kW;玉柴发动机；型号YC4B105Z-T20，轴距（mm)：2195;最小使用质量kg:3910;最大配重质量（前/后）kg：180/480；档位数：前进8/倒退4，变速箱型式：4*（2＋1）组成式； 无驾驶室，有安全架；前后轮胎：11.2-24/16.9-34\r\n",70,"通用类","2016/12/31","北京市"]
[1950,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG954J","驱动型式：四驱；发动机功率：95马力/70kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；玉柴牌四缸YC4B105Z-T22发动机或东方红四缸LR4M5-23发动机；标定功率：70kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",70,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1951,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","95—100马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔(天津)有限公司","轮式拖拉机","JD5-954-1","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：69.9\r\n","外廓尺寸：4372*(2220~2280)*2654mm,4*4四轮驱动，配套功率：69.9kW，发动机型号：4045HCP03,约翰迪尔（天津）有限公司生产。轴距2230mm，最小使用质量：3488kg，配重470/660kg,档位数：12/4/0，变速箱形式：组成式4*（3+1），安全驾驶室。",69.9,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1952,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1004-5","73.5kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4710 X 2100 X 2910\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：73.5\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR6B3-23\r\n轴距（mm）：2651\r\n最小使用质量（kg）: 4073\r\n最大前后配重(kg):460/350\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F+4R\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；框架式。\r\n",73.5,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1953,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—1004A-1","四驱；73.5kW","外型尺寸（mm）：4369×2050×2897；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:73.5；\r\n发动机型号：QC4115TB；\r\n发动机制造厂家：安徽天利动力股份有限公司；\r\n轴距或履带接地长（mm）:2208；\r\n最小使用质量（kg）:4170；\r\n最大配重(前/后)kg：400/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进16/倒退8/爬行12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-38\r\n或11.2-24/13.6-38（水田胎）；\r\n选装件发动机型号/名称：LR4V5-23/一拖（洛阳）柴油机有限公司",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1954,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1004","功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4593×2240×2810 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：3800 配套动力（kW）：73.5 轴距：2195cm 配套发动机型号：玉柴YC4A110Z-T20 最大配重（kg）：240/540 档位数：16/8 安全架：有 变速箱形式：4×(2+1)×2 组成式\r\n",73.5,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1955,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1004-III","功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2950 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：4050 配套动力（kW）：73.5 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6A3-23 最大配重（kg）：240/520 档位数：12/12 驾驶室：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式\r\n",73.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1956,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1004-1","功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:4382mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：73.5kW,4.发动机型号:LR4M3Z-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2194mm，6.最小使用质量:3990kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",73.5,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1957,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1004-2","功率：73.5kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:4382mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：73.5kW,4.发动机型号:LR4M3Z-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2194mm，6.最小使用质量:3740kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全架",73.5,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1958,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1004-II","功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2900 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：3900 配套动力（kW）：73.5 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6A3-23 最大配重（kg）：240/520 档位数：12/12 安全架：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式",73.5,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1959,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1004J","驱动型式：四驱；发动机功率：100马力/73.5kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；玉柴牌四缸YC4A110Z-T20发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",73.5,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1960,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1004","73.5kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4440 X 2100 X 2850\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：73.5\r\n配套发动机厂家及型号：玉柴 YC4A110Z-T20  东方红 LR4V5-23  华丰4RNZT1B\r\n轴距（mm）：2352\r\n最小使用质量（kg）: 3700\r\n最大前后配重(kg):250/640\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12F+4R;(选装爬行档24F+8R)\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装爬行档时4 x (3+1)x 2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1961,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS1004","功率：73.5kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：4400×2040×2810mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：73.5kW、发动机型号：LR4V5-23，企业名称：一拖（洛阳）柴油机有限公司，轴距：2195mm，最小使用质量：3990kg，最大配重（前/后）：250/300kg，档位数：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，驾驶室型式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；73.5kW。",73.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1962,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG1004","功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动。","外廓尺寸(长×宽×高）：4382mm×2046mm×2895mm；驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率：73.5kW；发动机型号：LR4M3Z-23、YC4A110Z-T20；发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司、广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2194mm；轮距（前轮/后轮）：1600mm-1930mm/1616mm-2016mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：3740kg；最大配重（前/后）：310kg/480kg；档位数（前进/倒退）：16/8；变速箱型式：4×（2+1）×2组合式；安全架型号：950.46.002；安全架型式：两柱式。",73.5,"通用类","2020/12/31","浙江省"]
[1963,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1004","驱动方式：四轮驱动，功率：73.5kW","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4450×2050×2880，轴距（mm）：2230，轮距（前轮/后轮）（mm）：1600、1700、1800、1940（出厂1600）/1608、1692、1796、1892、1996（出厂1608），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮翻转辐板或轮辋/后轮翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：410，最小使用质量（kg）：3865，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：62.5，额定牵引力（KN）：33.15，轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34，发动机品牌及型号：玉柴YC4A110Z-T20，标定功率（kW）：73.5，标定转速（r/min）：2300，选配发动机：东方红LR6B5-23、全柴QC4115T，简易驾驶室，变速箱型式：4×（2+1）×2。",73.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1964,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1004","四驱；73.5kW","外廓尺寸4300×2050×2810; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)73.5;发动机型号;LR4M3Z-23,第一拖拉机有限公司，轴距（mm）2200,最小使用质量（kg）：3806;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）250/340kg;档位数（前进/后退）：16/8；变速箱型式，4×(2+1)×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT1000.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，73.5kW",73.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1965,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1004","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5\r\n","外廓尺寸mm：4380*2100*2945；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：73.5kW，发动机型号及制造商：YC4A110Z-T22，广西玉柴机器股份有限公司；轴距（mm）:2412.5；最小使用质量：4050kg；最大配重（前/后）：330kg/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1410、1510（常用）/1610、1710/1620（常用）、1720、1820、1920、2020；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级调节/无级调节；",73.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1966,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1004","驱动型式：四驱；发动机功率：100马力/73.5kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4083mm×2047mm×2835mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；玉柴牌四缸YC4A110Z-T20发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进10/倒退2/爬行6；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",73.5,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[1967,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","上海纽荷兰农业机械有限公司","轮式拖拉机","SNH1004-334","功率73.5kW，四轮驱动","外廓尺寸：4516X2066X2713mm；结构形式：四轮驱动；发动机品牌：潍柴道依茨；发动机型号：WP4T100E20；发动机厂家：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；全液压转向；双作用离合器；力位综合调节；12+12 同步器换档/快速前进后退装置；双速动力输出 540/750 r/min；一组液压输出；轮胎 12.4-24/18.4-34；带驾驶室；结构重量：3890kg",73.5,"通用类","2017/12/31","上海市"]
[1968,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1004-2","73.5kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4120 X 1980 X 2900\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：73.5\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4V5-23\r\n轴距（mm）：2080或2230\r\n最小使用质量（kg）: 3400\r\n最大前后配重(kg):200/400\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F+4R;24F+8R(选装爬行档)\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装爬行档时4 x (3+1)x 2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1969,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1004","标定功率：73.5kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：73.5kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：4296×2038×2810mm 整机质量：3915kg  配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR4V5-23 轴距：2195mm 轮距：1610/（1620～2020） 轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋 档位数：16/8/0 变速箱换挡方式： 啮合套  有安全架\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[1970,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-1004","功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：4350×2050×3060，驱动型式：四轮驱动，配套功率：73.5kW，发动机型号:LR4M3Z-23，制造商：中国一拖集团有限公司，选装发动机型号：YC4A110Z-T20，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，轴距(mm)：2195，最小使用质量（kg）：4200，最大配重（前/后）kg：220/440，档位数:16+8，变速箱型式：4×（2+1）×2，驾驶室或安全架：六柱式安全驾驶室",73.5,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[1971,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1004B","驱动型式：四驱；发动机功率：100马力/73.5kW","驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：3870kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：65.9kW；最大牵引力：24.5kN；后置、可翻转安全架；玉柴YC4A110Z-T20增压中冷发动机或常发牌四缸CF4D100T-Z发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1972,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1004","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5\r\n","外廓尺寸mm：4485*2100*2810；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：73.5kW，发动机型号及制造商：LR6A3-23或LR4V5-23,一拖（洛阳）柴油机有限公司，YC4A110Z-T20，广西玉柴机器股份有限公司，QC4115T，安徽天利动力股份有限公司；轴距（mm）:2195；最小使用质量：3956kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；无驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级调节；",73.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1973,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","轮式拖拉机","DH1004 ","四驱；73.5kW","外廓尺寸（mm）：4400*2030*2850；驱动型式：四轮；配套功率（kW）：73.5；发动机型号：LR4V5-23；发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；轴距（mm）：2385；最小使用质量（kg）：4760；最大配重质量（前/后）（kg）：420/480；档位数（前进/倒退）：16+16（爬前）/16+16（爬倒）；变速箱型式：（1+1）×4×4组成式，选装爬行档为（1+1）×4×4×2组成式；驾驶室或安全架：驾驶室",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1974,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1004C","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.5\r\n","外廓尺寸mm：4345*2100*2700；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：73.5kW，发动机型号及制造商：LR6A3-23或LR4V5-23,一拖（洛阳）柴油机有限公司，YC4A110Z-T20，广西玉柴机器股份有限公司，QC4115T，安徽天利动力股份有限公司；轴距（mm）:2195；最小使用质量：3962kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：8/4/12；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620）；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级调节；",73.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1975,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—1004A","四驱；73.5kW","外型尺寸（mm）：4369×2050×2897；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:73.5；\r\n发动机型号：QC4115TB；\r\n发动机制造厂家：安徽天利动力股份有限公司；\r\n轴距或履带接地长（mm）:2208；\r\n最小使用质量（kg）:4050；\r\n最大配重(前/后)kg：400/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进16/倒退8/爬行12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全架；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-38\r\n或11.2-24/13.6-38（水田胎）；\r\n选装件发动机型号/名称：LR4V5-23/一拖（洛阳）柴油机有限公司\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1976,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-1004A","功率:73.5kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：4120×1920×2630，驱动型式：四轮驱动，配套功率：73.5kW，发动机型号:LR4V5-23，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，轴距(mm)：2270，最小使用质量（kg）：3360，最大配重（前/后）kg：220/480，档位数:10+10，变速箱型式：5×2×2，驾驶室或安全架：两柱式安全架",73.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1977,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","100—110马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1004BJ","驱动型式：四驱；发动机功率：100马力/73.5kW","驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：4130kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：65.9kW；最大牵引力：24.5kN；安全驾驶室；玉柴YC4A110Z-T20增压中冷发动机或常发牌四缸CF4D100T-Z发动机；标定功率：73.5kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",73.5,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1978,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1104C","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81\r\n","外廓尺寸mm：4485*2100*2810；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：81kW，发动机型号及制造商：LR6B3-23，一拖（洛阳）柴油机有限公司；轴距（mm）:2505；最小使用质量：3720kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1620；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级调节；",81,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1979,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1104-II","功率:81kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2900 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：3900 配套动力（kW）：81 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6B3-23 最大配重（kg）：240/520 档位数：12/12 安全架：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式",81,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[1980,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1104","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81\r\n","外廓尺寸mm：4648*2325*2880；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：81kW，发动机型号及制造商：YC6B125-T22，广西玉柴机器股份有限公司；轴距（mm）:2680；最小使用质量：5700kg；最大配重（前/后）：330kg/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202（常用1954）/1620-2220（常用1850）；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级调节/无级调节；",81,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1981,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1104","标定功率：81kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：81kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：4528×2090×2960mm  整机质量：4249kg    配套发动机厂家及型号：中国一拖集团有限公司LR6B3-23 轴距：2449mm  轮距：1610/1608、1692、1796  轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋  档位数：16/8/0  变速箱换挡方式：啮合套  有安全架",81,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1982,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1104","四驱；81kW\r\n","外廓尺寸4300×2050×2810; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)81;发动机型号;LR4M3Z-23,中国一拖集团有限公司，轴距（mm）2200,最小使用质量（kg）：3806;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）250/340kg;档位数（前进/后退）：16/8/0；变速箱型式，4×(2+1)×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT1000.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，81kW",81,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1983,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—1104A-1","四驱；81kW","外型尺寸（mm）：4369×2050×2900；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:81；\r\n发动机型号：YC4A130L-T20；\r\n发动机制造厂家：广西玉柴机器股份有限公司；\r\n轴距（mm）:2208；\r\n最小使用质量（kg）:4170；\r\n最大配重(前/后)kg：400/160；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-38；\r\n选装件轮胎（前轮/后轮）:前轮:11.2-24(水田胎)\r\n后轮:13.6-38(水田胎)",81,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1984,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1104-4","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81\r\n","外廓尺寸mm：4380*2100*2800；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：81kW，发动机型号及制造商：YC4A130L-T23，广西玉柴机器股份有限公司；轴距（mm）:2412.5；最小使用质量：4150kg；最大配重（前/后）：330kg/480kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1410、1510（常用）、1610、1710/1620（常用）、1720、1820、1920、2020；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级调节/无级调节；",81,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1985,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1104","驱动型式：四轮驱动、功率：81kW","驱动型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（mm）：4530×2050×2810；轴距(mm)：2366；轮距（mm）:1610、1710、1810、1950/1608、1692、1790、1892、1996（出厂1610/1608）；轮距调节方式（前/后）：有级可调/有级可调；最小离地间隙（mm）:405；最小使用质量（kg）:3855；最大配重（前/后）（kg）:310/320；档位数（前进/倒退）：16/8；联接方式：直联；配套发动机：型号QC4115T（制造商：安徽天利动力股份有限公司、功率：81kW、转速：2300r/min）;变速箱型式：（2+1）×4×2组成式；换挡方式：啮合套换挡；转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转阀式；制动系型式：静液压、盘式；离合器型式：单片、干式、双作用、常结合；轮胎型号：11.2-24/16.9-34；悬挂装置类别：2类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：760/850r/min；安全架型号：1204.46.001",81,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1986,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1104B","驱动型式：四驱；发动机功率：110马力/81kW","驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2856mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：3880kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：25kN；安全架型式：后置可翻转安全架；玉柴YC4A130L-T20增压中冷发动机或常发牌四缸CF4D110T-Z发动机；标定功率：81kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",81,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1987,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1104A","驱动型式：四驱；发动机功率：110马力/80.9kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4433mm×2047mm×2618mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3530kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：21kN；驾驶室或安全架型式：后置、可翻转；常发牌四缸CF4D110T-Z发动机或玉柴四缸YC4A120Z-T20发动机；标定功率：80.9kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",80.9,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1988,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1104","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：81\r\n","外廓尺寸mm：4485*2100*2810；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：81kW，发动机型号及制造商：LR6B3-23，一拖（洛阳）柴油机有限公司；轴距（mm）:2505；最小使用质量：3720kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；无驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1620；轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/有级调节；",81,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1989,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1104","发动机功率：81kW；驱动方式:四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：4580X2110X2900mm;轴距：2500mm;最小使用质量：4070kg;发动机型号：（东方红）LR6B3-23；发动机功率：81kW;档位：前16后8；驾驶室：无；变速箱型式：4X(2+1)X2档组成式。",81,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[1990,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","轮式拖拉机","DH1104","四驱；81kW","外廓尺寸（mm）：4740*2130*2900；驱动型式：四轮；配套功率（kW）：81；发动机型号：LR6B3-23；发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；轴距（mm）：2716；最小使用质量（kg）：5030；最大配重质量（前/后）（kg）：560/480；档位数（前进/倒退）：16+16（爬前）/16+16（爬倒）；变速箱型式：（1+1）×4×4组成式，选装爬行档为（1+1）×4×4×2组成式；驾驶室或安全架：驾驶室",81,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1991,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1104","功率:81kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","结构尺寸（长*宽*高cm）：4593×2240×2810 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：4050 配套动力（kW）：81 轴距：2195cm 配套发动机型号：玉柴YC4A120Z-T20 最大配重（kg）：240/540 档位数：16/8 安全架：有 变速箱形式： 4×(2+1)×2组成式",81,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[1992,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1104BJ","驱动型式：四驱；发动机功率：110马力/81kW","驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4705mm×2120mm×2924mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：448mm；最小使用质量：4140kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重540kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档0；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：25kN；玉柴YC4A130L-T20增压中冷发动机或常发牌四缸CF4D110T-Z发动机；标定功率：81kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；安全驾驶室；轮胎规格：前轮12.4-28、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",81,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1993,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1104AJ","驱动型式：四驱；发动机功率：110马力/80.9kW","型式：水旱两用、四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4433mm×2047mm×2851mm；轴距：2439mm；轮距：前轮距1590mm，后轮距1600mm；轮距调整方式：前轮固定式，后轮有级调节；最小离地间隙：425mm；最小使用质量：3780kg；最大配重质量：前配重240kg，后配重540kg；动力输出轴功率：72.5kW；最大牵引力：21kN；驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；常发牌四缸CF4D110T-Z发动机或玉柴四缸YC4A120Z-T20发动机；标定功率：80.9kW；标定转速：2300r/min；档位数：前进12/倒退12/爬行0；离合器型式：干式、单片、常接合、双作用；轮胎规格：前轮11.2-28、后轮16.9-34；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂。\r\n",80.9,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1994,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1104","驱动方式：四轮驱动；功率：81kW","外廓尺寸(长×宽×高) (mm)：4280×2085×2925；型式：4×4四轮驱动；配套功率(kW)：81；发动机型号：YC4A130L-T20，制造商：广西玉柴机器股份有限公司；轴距(mm)：2195；最小使用质量(kg)：3800；最大配重(前/后)(kg)：220/640；挡位数(前进/倒退/爬行)：16/8；变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；驾驶室或安全架：防翻架",81,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[1995,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—1104A","四驱；81kW","外型尺寸（mm）：4369×2050×2897；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:81；\r\n发动机型号：YC4A130L-T20；\r\n发动机制造厂家：广西玉柴机器股份有限公司；\r\n轴距（mm）:2208；\r\n最小使用质量（kg）:4050；\r\n最大配重(前/后)kg：400/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/12；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全架；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-38；\r\n选装件轮胎（前轮/后轮）:前轮:11.2-24(水田胎)\r\n后轮:13.6-38(水田胎)",81,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[1996,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1104-1","功率：81kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:4382mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：81kW,4.发动机型号:LR4M3Z-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2194mm，6.最小使用质量:3990kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",81,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[1997,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机"," YF1104"," 四驱；81kW","整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4880×2075×2805mm；轴距：2520mm；轮距（前轮/后轮）：1600/1620mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：翻转辐板/翻转辐板；最小离地间隙：440mm；最小使用质量：4290kg；前轴质量/后轴质量：1855/2465kg；最大配重（前/后）：330/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8；启动方式：电启动；动力输出轴功率：68.8kW；最大牵引力：25.14KN；发动机商标或品牌：东方红；发动机型式：直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室；发动机型号/企业名称：LR6B5-23/一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机吸气方式：自然吸气；发动机气缸数：6缸；发动机缸径×冲程：108×135mm；发动机排量：7.41L；发动机压缩比是：18：1；发动机标定功率：81kW ；发动机标定转速：2300r/min；发动机喷油泵型式/型号：直列柱塞式BH6PY105；发动机起动机型号：QDJ1408GM；发动机冷却系统型式：强制水冷；驾驶员座椅型号/生产企业：XR100/扬州欣瑞座椅有限公司；前照灯型号：18.48-016a；燃油箱型号/工作压力/容积：HX.TD.800.501A.1/50kPa/90/60L；驾驶室或安全架规格型号/型式：1204.45A.010/立柱式驾驶室；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组合式；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34；轮胎气压（前轮/后轮）/轮辋材质：250/250kPa /PS/Q235",81,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1998,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1104","驱动方式：四轮驱动，功率：81kW","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4450×2050×2880，轴距（mm）：2230，轮距（前轮/后轮）（mm）：1600、1700、18001940（出厂1600）/1608、1692、1796、1892、1996（出厂1608），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮翻转辐板或轮辋/后轮翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：410，最小使用质量（kg）：3865，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：68.9，额定牵引力（KN）：36.75，轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34，发动机品牌及型号：玉柴YC4A130L-T20，标定功率（kW）：81，标定转速（r/min）：2300，选配发动机：东方红LR6B5-23、全柴QC4112ZT，简易驾驶室，变速箱型式：4×（2+1）×2。",81,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[1999,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1104-III","功率:81kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2950 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：4050 配套动力（kW）：81 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6B3-23 最大配重（kg）：240/520 档位数：12/12 驾驶室：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式",81,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[2000,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1104-4","81kW;四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4460 X 2100 X 2810\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：81\r\n配套发动机厂家及型号：玉柴 YC4A130L-T20  东方红 LR6B3-23\r\n轴距（mm）：2400\r\n最小使用质量（kg）: 4065\r\n最大前后配重(kg):250/640\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12F+4R\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无\r\n",81,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2001,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1104","功率：81kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:5187*2180*3200；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：81；4.发动机型号:LR6B3-23；5.制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；6.轴距mm：2718；7.最小使用质量kg:5650；8.配重kg:400/400；9.档位数: F20/R15(选装爬行档时F40/30R)；10.变速箱换挡形式:同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",81,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2002,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","110—120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1104","80.9kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4820 X 2327 X 3000\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：81\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR6B3-23\r\n轴距（mm）：2665\r\n最小使用质量（kg）: 4510\r\n最大前后配重(kg):475/320\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12F+4R\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；驾驶室\r\n",80.9,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[2003,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1204B","标定功率：88.2kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：88.2kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：4675×2170×3040mm 整机质量：4155kg  配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6B5-23 轴距：2449mm 轮距：1810/1608、1692、1796 轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋 档位数：16/8/0 变速箱换挡方式：啮合套  有安全驾驶室",88.2,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[2004,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1204A ","功率88.2kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4750×2300×3000，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：88.2，发动机商标或品牌：玉柴、东方红、全柴、潍柴道依茨，发动机型号：YC6B135Z-T20、YC4A140L-T23、LR6B5-23、QC6105、LR6B5-22、WP6T120E22，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4300，配重（kg）(前/后)：350/320，档位数：（前进/倒退/爬行）：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有\r\n",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2005,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1204A","驱动型式：四驱；发动机功率：120马力/88.2kW","驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外廓尺寸（长×宽×高）：5028mm×2155mm×2965mm；轴距：2696mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：500mm；最小使用质量：4850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：79kW；最大牵引力：28kN；玉柴YC6B135Z-T20增压中冷发动机；标定功率：88.2kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；空调驾驶室；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",88.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2006,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1204-1","功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:4685mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：88.2kW,4.发动机型号:LR6B5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2508mm，6.最小使用质量:4160kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",88.2,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2007,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-1254DA","功率:92kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：4664×2100×2860，驱动型式：四轮驱动，配套功率：92kW，发动机型号:LR6B5-23，制造商：一拖(洛阳)柴油机有限公司，轴距(mm)：2509，最小使用质量（kg）：3970，最大配重（前/后）kg：220/480，档位数:16+8，变速箱型式：4×（2+1）×2，驾驶室或安全架：六柱式安全驾驶室\r\n",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2008,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1204","发动机功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：4580X2120X2940mm;轴距：2550mm;最小使用质量：4110kg;发动机型号：（东方红）LR6B5-23;档位：前16后8；发动机功率：88.2kW；驾驶室：有；变速箱型式：4X(2+1)X2档组成式。",88.2,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[2009,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1204 ","功率88.2kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5065×2360×3050，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：88.2，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6B5-22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5000，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数： （前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：组成式4×（2+1）×2，机架型式： 无架式  驾驶室：有",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2010,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1204-4","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2\r\n","外廓尺寸mm：4380*2100*2800；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：88.2kW，发动机型号及制造商：YC4A140L-T24，广西玉柴机器股份有限公司；轴距（mm）:2412.5；最小使用质量：4150kg；最大配重（前/后）：330kg/480kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1410、1510（常用）、1610、1710/1620（常用）、1720、1820、1920、2020；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级调节/无级调节；",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2011,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","轮式拖拉机","DH1204 ","四驱；88.2kW","外廓尺寸（mm）：4740*2170*2930；驱动型式：四轮；配套功率（kW）：88.2；发动机型号：LR6B5-23；发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；轴距（mm）：2716；最小使用质量（kg）：5210；最大配重质量（前/后）（kg）：560/480；档位数（前进/倒退）：16+16（爬前）/16+16（爬倒）；变速箱型式：（1+1）×4×4组成式，选装爬行档为（1+1）×4×4×2组成式；驾驶室或安全架：驾驶室",88.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2012,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","千里牛1254","驱动方式：四轮驱动；功率：92kW\r\n","外廓尺寸(长×宽×高) (mm)：5060×2345×2995；型式：4×4四轮驱动；配套功率(kW)：92；发动机型号：LR6M5-23，制造商：一拖(洛阳)柴油机股份有限公司；轴距(mm)：2582；最小使用质量(kg)：5545；最大配重(前/后)(kg)：440/480；挡位数(前进/倒退/爬行)：16/8；变速箱型式：4×(2+1)×2组成式；驾驶室或安全架：驾驶室",92,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[2013,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1204","驱动方式：四轮驱动，功率：88.2kW","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4765×2050×2950，轴距（mm）：2500，轮距（前轮/后轮）（mm）：1600、1690、1800、1940（出厂1600）/1608、1692、1796、1892、1996（出厂1608），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮翻转辐板或轮辋/后轮翻转辐板或轮辋，最小离地间隙（mm）：410，最小使用质量（kg）：4220，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：75，额定牵引力（KN）：39.15，轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34，发动机品牌及型号：东方红LR6B5-23，标定功率（kW）：88.2，标定转速（r/min）：2300，选配发动机：全柴QC4118、全柴QC6105，简易驾驶室，变速箱型式：4×（2+1）×2。",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2014,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1204-2","功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:4685mm*2046mm*2895mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：88.2kW,4.发动机型号:LR6B5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2508mm，6.最小使用质量:3910kg，7.配重: 310kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式: 主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全架",88.2,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2015,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNC1254","功率：92kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:5320mm*2300mm*3300mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：92kW,4.发动机型号:SC5D139G2B1;制造商：上海柴油机股份有限公司，5.轴距：2790mm，6.最小使用质量:5960kg，7.配重:230kg/0，8.档位数:14/7，9.变速箱换挡形式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",92,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2016,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—1204","四驱；88.2kW","外型尺寸（mm）：4826×2310×3020；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:88.2；\r\n发动机型号：LR6B5-24；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）柴油机有限公司；\r\n轴距或履带接地长（mm）:2689；\r\n最小使用质量（kg）:4900；\r\n最大配重(前/后)kg：398/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：12/4；\r\n变速箱型式：4×(3+1) ；\r\n变速箱换挡方式：啮合套/同步器；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38",88.2,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[2017,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-1254","功率:92kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：5250×2400×3030，驱动型式：四轮驱动，配套功率：92kW，发动机型号:YC6B150Z-T20，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，轴距(mm)：2688，最小使用质量（kg）：6850，最大配重（前/后）kg：440/480，档位数:16+16，变速箱型式：（1+1）×4×4，驾驶室或安全架：六柱式安全驾驶室\r\n",92,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[2018,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","LE1204","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2\r\n","外廓尺寸mm：4800*2400*2980；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：88.2kW，发动机型号及制造商：LR6B5-23，一拖（洛阳）柴油机有限公司；轴距（mm）:2582；最小使用质量：5424kg；最大配重（前/后）：160kg/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1784-2202（常用1940）/1620-2220（常用1850）；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级/无级；",88.2,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[2019,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东海山机械制造有限公司","轮式拖拉机","HS1204","功率：88.2kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸：4830×2040×2850mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：88.2kW、发动机型号：LR6B5-23，企业名称：一拖（洛阳）柴油机有限公司，轴距：2509mm，最小使用质量：4300kg，最大配重（前/后）：250/300kg，档位数：16/8，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，驾驶室型式：六柱式。 产品归档参数：四轮驱动；88.2kW。",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2020,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1204","88.2kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4820 X 2327 X 3000\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：88.2\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR6B5-23\r\n轴距（mm）：2665\r\n最小使用质量（kg）: 4800\r\n最大前后配重(kg):475/320\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F+4R\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；驾驶室\r\n",88.2,"通用类","2016/12/31","江苏省"]
[2021,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1204-1","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2\r\n","外廓尺寸mm：4675*2055*2805；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：88.2kW，发动机型号及制造商：LR6B5-23，第一拖拉机股份有限公司，YC4A140L-T23，广西玉柴机器股份有限公司；轴距（mm）:2505；最小使用质量：3900kg；最大配重（前/后）：270kg/480kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；无驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1410、1510、1610、1710/1620、1720、1820、1920、2020；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级可调/有级可调；",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2022,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","吉林新研牧神机械制造有限公司","轮式拖拉机","AH1204","功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸：5000×3210×3100mm，驱动型式：4×4四轮驱动，配套功率：88.2kW、发动机型号：LR6B5-23，企业名称：一拖（洛阳）柴油机有限公司，轴距：2195mm，最小使用质量：4920kg，最大配重（前/后）：500/300kg，档位数：12/4，变速箱型式：4×（1+1）×2组成式，驾驶室型式：简易驾驶室。 产品归档参数：四轮驱动；88.2kW。",88.2,"通用类","2017/12/31","吉林省"]
[2023,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-1254D","功率:92kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：4350×2100×2870，驱动型式：四轮驱动，配套功率：92kW，发动机型号:LR4N5Z-23，制造商：一拖(洛阳)柴油机有限公司，轴距(mm)：2195，最小使用质量（kg）：4150，最大配重（前/后）kg：220/480，档位数:16+8，变速箱型式：4×（2+1）×2，驾驶室或安全架：六柱式安全驾驶室\r\n",92,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2024,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1204","功率:89kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4593×2240×2810 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：4050 配套动力（kW）：89 轴距：2195cm 配套发动机型号：玉柴YC4A140L-T20 最大配重（kg）：231/500 档位数：16/8 安全架：有 变速箱形式：4×(2+1)×2组成式\r\n",89,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[2025,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东亚丰农业机械装备有限公司","轮式拖拉机  "," YF1204","四驱；88.2kW","整机型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4870×2075×2770mm；轴距：2520mm；轮距（前轮/后轮）：1600/1615mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：翻转辐板/翻转辐板；最小离地间隙：440mm；最小使用质量：4325kg；前轴质量/后轴质量：1845/2490kg；最大配重（前/后）：330/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8；启动方式：电启动；动力输出轴功率：75kW；最大牵引力：27.4KN；发动机商标或品牌：东方红；发动机型式：直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室；发动机型号/企业名称：LR6B5-23/一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机吸气方式：自然吸气；发动机气缸数：6缸；发动机缸径×冲程：108×135mm；发动机排量：7.41L；发动机压缩比是：18：1；发动机标定功率：88.2kW ；发动机标定转速：2300r/min；发动机喷油泵型式/型号：直列柱塞式BH6PY105；发动机起动机型号：QDJ1408GM；发动机冷却系统型式：强制水冷；驾驶员座椅型号/生产企业：XR100/扬州欣瑞座椅有限公司；前照灯型号：18.48-016a；燃油箱型号/工作压力/容积：HX.TD.800.501A./1HX.TD.800.502.1/50kPa/90/60L；驾驶室或安全架规格型号/型式：1204.45A.010/立柱式驾驶室；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组合式；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34；轮胎气压（前轮/后轮）/轮辋材质：250/250kPa /PS/Q235",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2026,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1204-II","功率:88.2kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2900 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：3900 配套动力（kW）：88.2 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6B5-23 最大配重（kg）：240/520 档位数：12/12 安全架：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式\r\n",88.2,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[2027,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1204B ","功率88.2kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4750×2300×3000，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：88.2，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、全柴、潍柴道依茨，发动机型号：LR6B5-23、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-22、WP6T120E22，轴距（mm）：2475，最小使用质量（kg）：4600，配重（kg）(前/后)：350/320，档位数：（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1），机架型式： 无架式  驾驶室：有",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2028,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-D","驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kW\r\n","\"结构尺寸（mm）：4530*2050*2810；整机质量（kg）：4155；轴距（mm）：2195；前后轮轮距（mm）：1610/1608；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0：轮胎规格（前轮/后轮）：11.2-24/13.6-38；配套发动机厂家及型号：天利QC4112ZT\r\n雷沃动力1104C-P4TART120\"\r\n",88.2,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[2029,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1204-III","功率:88.2kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2950 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：4050 配套动力（kW）：88.2 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6B5-23 最大配重（kg）：240/520 档位数：12/12 驾驶室：有 变速箱形式：4×3×(1+1)组成式\r\n",88.2,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[2030,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1204","标定功率：88.2kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：88.2kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：4912×2425×3020mm  整机质量：4910kg  配套发动机厂家及型号：中国一拖集团有限公司LR6B5-23 轴距：2688mm 轮距：1820、1910、2020、2150/1560、1660、1760、1860、1960、2060、2160、2260 轮距调整方式（前轮/后轮）：翻转轮辋/翻转轮辋 档位数：12/4/0 变速箱换挡方式：啮合套  有安全驾驶室\r\n",88.2,"通用类","2017/12/31","河南省"]
[2031,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1204C ","功率88.2kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4830×2510×3065，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：88.2，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、全柴、潍柴道依茨，发动机型号：LR6B5-23、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-22、WP6T120E22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5000，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数：（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2032,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—1204A-1","四驱；88.2kW","外型尺寸（mm）：4369×2050×2900，选装4642×2050×2900；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:88.2；\r\n发动机型号：LR6B5-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）柴油机有限公司；\r\n轴距或履带接地长（mm）:2208/2480；\r\n最小使用质量（kg）:4030，选装4170；\r\n最大配重(前/后)kg：400/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：前进16/倒退8/爬行12；\r\n变速箱型式：4×(2+1) ×2；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-38，选装11.2-24/13.6-38(水田轮)；\r\n选装件发动机型号/名称:1.QC6105/安徽天利动力股份有限公司；2.YC4A140L-T23/广西玉柴机器股份有限公司；3.LR4N5Z-23/一拖（洛阳）柴油机有限公司",88.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2033,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","雷沃重工股份有限公司","轮式拖拉机","M1204-DA","驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kW\r\n","\"结构尺寸（mm）：4530*2050*2810；整机质量（kg）：3855；轴距（mm）：2366；前后轮轮距（mm）：1610/1608；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0：轮胎规格（前轮/后轮）：11.2-24/13.6-38；配套发动机厂家及型号：天利QC4112ZT\r\n雷沃动力1104C-P4TART120\"\r\n",88.2,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[2034,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1204","驱动方式：四轮驱动；功率：88.2kW \r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：4810x2375x3100mm;驱动形式：4x4轮式；发动机型号：LR6B5-22一拖（洛阳）柴油机有限公司（第一拖拉机股份有限公司）；选装发动机型号：QC6105，安徽天利动力股份有限公司；轴距：2550mm;最小使用质量：4510kg;最大配重（前/后）220/408kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16F/8R;变速箱型式：4x(2+1)x2平面组成式；驾驶室：ST2004.45.001六柱式拖拉机驾驶室，洛阳同欣工贸有限公司",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2035,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1254","92kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4980 x 2410 x 3010\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：92\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR6B5-23\r\n轴距（mm）：2665\r\n最小使用质量（kg）: 5070\r\n最大前后配重(kg):400/640\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F/4R;24F/8R(选装爬行档)\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装爬行档时4 x (3+1)x 2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",92,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2036,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1204","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：82.2\r\n","外廓尺寸mm：4648*2325*2880；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：88.2kW，发动机型号及制造商：YC6B135Z-T21，广西玉柴机器股份有限公司；轴距（mm）:2680；最小使用质量：5700kg；最大配重（前/后）：330kg/480kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202（常用1954）/1620-2200（常用1850）；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级调节/无级调节；",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2037,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1204-8","88.2kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4460 X 2100 X 2810\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：88.2\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4M5Z-23  玉柴 YC6B135Z-T20\r\n轴距（mm）：2400\r\n最小使用质量（kg）: 4350\r\n最大前后配重(kg):250/640\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F+4R\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",88.2,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2038,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1204","驱动型式：四轮驱动、功率：88.2kW","驱动型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（mm）：4530×2050×2920；轴距(mm)：2600；轮距（mm）:1610、1710、1810、1950/1608、1692、1790、1892、1996（出厂1610/1608）；轮距调节方式（前/后）：有级调整/有级调整；最小离地间隙（mm）:405（前桥底部）；最小使用质量（kg）:4040；最大配重（前/后）（kg）:310/320；档位数（前进/倒退）：16/8；联接方式：直联；配套发动机：型号QC6105（制造商：安徽天利动力股份有限公司、功率：88.2kW、转速：2300r/min）;选装发动机（型号LR6B5-23、制造商：洛阳一拖动力股份有限公司、功率：88.2kW、转速：2300r/min）;变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；换挡方式：啮合套；转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转阀式；制动系型式：静液压、盘式；离合器型式：单片、干式、双作用、常结合；轮胎型号：12.4-24/16.9-34；悬挂装置类别：3类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：760/850r/min；安全架型号：1204.46.001",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2039,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1204B","驱动型式：四驱；发动机功率：120马力/89kW","驱动型式：四轮驱动；用途：农用兼顾运输；外廓尺寸（长×宽×高）：4805mm×2120mm×2970mm；轴距：2334mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：475mm；最小使用质量：4400kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进12/倒退12/爬行档24；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：79kW；最大牵引力：26kN；玉柴YC4A140L-T23增压中冷发动机；标定功率：89kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：啮合套换挡，选装同步器换挡；轮胎规格：前轮14.9-26、后轮16.9-34；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",89,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2040,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1204","功率：88.2kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:5187*2180*3200；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：88.2；4.发动机型号:LR6B5-23；5.制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；6.轴距mm：2718；7.最小使用质量kg:5650；8.配重kg:400/400；9.档位数: F20/R15(选装爬行档时F40/30R)；10.变速箱换挡形式:同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",88.2,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2041,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1204","四驱；88.2kW","外廓尺寸4480×2050×2570; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)81;发动机型号;LR6B5-23,中国一拖集团有限公司，选装:QC6105,安徽天利动力股份有限公司,轴距（mm）2480,最小使用质量（kg）：3900;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）220/320kg;档位数（前进/后退）：16/8；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT1000.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，88.2kW",88.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2042,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","120—130马力四轮驱动拖拉机","星光农机股份有限公司","轮式拖拉机","XG1204","功率:88.2kW；驱动方式：四轮驱动。","外廓尺寸(长×宽×高）：4382mm×2046mm×2895mm；驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率：88.2kW；发动机型号：LR6B5-23、YC6B135Z-T20；发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司、广西玉柴机器股份有限公司；轴距：2508mm；轮距（前轮/后轮）：1600mm-1930mm/1616mm-2016mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：4155kg；最大配重（前/后）：310kg/480kg；档位数（前进/倒退）：16/8；变速箱型式：4×（2+1）×2组合式；驾驶室型号：950.45.002；驾驶室型式：六柱式拖拉机驾驶室。",88.2,"通用类","2020/12/31","浙江省"]
[2043,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","河南向阳红机械制造有限公司","轮式拖拉机","向阳红-1304A","发动机功率：95.6kW；驱动方式:四轮驱动","驱动型式：4X4(四轮驱动）；外廓尺寸（长X宽X高）：4580X2120X3050mm;轴距：2550mm;最小使用质量：4420kg;发动机型号：(东方红）LR6M5-23;档位：前16后8；发动机功率：95.6kW；驾驶室：有；变速箱型式：4X(2+1)X2档组成式。",95.6,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[2044,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1304","95.6kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4980 x 2410 x 3010 \r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：95.6\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR4M5-23 玉柴 YC6B145Z-T20\r\n轴距（mm）：2665\r\n最小使用质量（kg）: 5070\r\n最大前后配重(kg):400/640\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F/4R;24F/8R(选装爬行档)\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装爬行档时4 x (3+1)x 2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；无。\r\n",95.6,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2045,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","昊田1304","驱动型式：四轮驱动、功率：95.6kW","驱动型式：4×4四轮驱动；外廓尺寸（mm）：4760×2150×2800；轴距(mm)：2600；轮距（mm）:1610、1710、1810、1950/1608、1692、1790、1892、1996（出厂1810/1790）；轮距调节方式（前/后）：有级调整/有级调整；最小离地间隙（mm）:405（前桥底部）；最小使用质量（kg）:4313；最大配重（前/后）（kg）：310/170；档位数（前进/倒退）：16/8；联接方式：直联；配套发动机：型号10006C-P6TRT130（制造商：天津雷沃动力有限公司、功率：95.6kW、转速：2200r/min）;选装发动机（型号LR6M5-23、制造商：一拖洛阳柴油机有限公司、功率：95.6kW、转速：2300r/min）;选装发动机：（型号QC6108、制造商：安徽天利动力股份有限公司、功率：95.6kW、转速：2200r/min)；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；换挡方式：啮合套；转向系型式：全液压转向；转向器型式：摆线转阀式；制动系型式：静液压、盘式；离合器型式：单片、干式、双作用、常结合；轮胎型号：13.6-24/16.9-34；悬挂装置类别：2类；悬挂装置型式：后置三点悬挂；动力输出轴转速：760/850r/min；驾驶室：有",95.6,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2046,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","济宁市兖州区华鑫机械有限公司","轮式拖拉机","金星泰山1304F","驱动方式：四轮驱动，功率：95.6kW","整机型式：4×4轮式，外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4880×2450×3040，轴距（mm）：2535，轮距（前轮/后轮）（mm）：1766、1775、1885、1935、2045、2055、2165（出厂1935）/1620-2420（出厂1970），轮距（前轮/后轮）调整方式：前轮翻转辐板或轮辋/无级可调，最小离地间隙（mm）：490,最小使用质量（kg）：5186，档位数（前进/倒退）：16/8，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电启动，动力输出轴输出功率（kW）：81.3，额定牵引力（KN），40.95，轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38，发动机品牌及型号：东方红LR6M5-22，标定功率（kW）：95.6，标定转速（r/min）：2200，选配发动机：全柴QC6108，变速箱型式：4×（2+1）×2。",95.6,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2047,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1304","驱动型式：四驱；发动机功率：130马力/95.6kW","驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外廓尺寸（长×宽×高）：5236mm×2155mm×2965mm；轴距：2696mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：500mm；最小使用质量：4850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：86kW；最大牵引力：28kN；玉柴YC6J155-T361增压中冷发动机；标定功率：95.6kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",95.6,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2048,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","LE1354","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：99.2\r\n","外廓尺寸mm：4800*2356*3035；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：99.2kW，发动机型号及制造商：LR6M-23，一拖（洛阳）柴油机有限公司；轴距（mm）:2582；最小使用质量：5440kg；最大配重（前/后）：160kg/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（mm）：1788-2194（常用1956）/1620-2220（常用1850）；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级可调/无级可调；",99.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2049,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1304 ","功率95.6kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5065×2500×3050，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：95.6，发动机商标或品牌：全柴，发动机型号：QC6108，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5000，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数： （前进/倒退/爬行）：8/4/12，变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有",95.6,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2050,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFK1304","驱动型式：四驱；发动机功率：130马力/95.6kW","驱动型式：四轮驱动；用途：农业用途；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2167mm×2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配重质量：前配重420kg，后配重200kg；档位数：前进40/倒退30；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：95.6kW；最大牵引力：28.5kN；玉柴YC6B145Z-T20增压中冷发动机；标定功率：95.6kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；空调驾驶室；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4.-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅲ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",95.6,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2051,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1304A","驱动型式：四驱；发动机功率：130马力/95.6kW","驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外廓尺寸（长×宽×高）：5236mm×2155mm×2965mm；轴距：2696mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1688mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：500mm；最小使用质量：4850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：86kW；最大牵引力：28kN；玉柴YC6B145Z-T20增压中冷发动机；标定功率：95.6kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器换挡，选装啮合套换挡；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",95.6,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2052,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-1354","功率:99.3kW；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸（长×宽×高mm）：5250×2300×3030，驱动型式：四轮驱动，配套功率：99.3kW，发动机型号:YC6B150Z-T24，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，轴距(mm)：2688，最小使用质量（kg）：6600，最大配重（前/后）kg：760/480，档位数:16+16，变速箱型式：（1+1）×4×4，驾驶室或安全架：六柱式安全驾驶室\r\n",99.3,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[2053,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD1304","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：95.6\r\n","外廓尺寸mm：4648*2325*2880；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：95.6kW，发动机型号及制造商：YC6B145Z-T21，广西玉柴机器股份有限公司；轴距（mm）:2680；最小使用质量：5700kg；最大配重（前/后）：330kg/480kg；挡位数（前进/倒退）：16/8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（mm）：1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202（常用1954）/1620-2220（常用1850）；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级调节/无级调节；",95.6,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2054,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1304B","标定功率：95.6kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：95.6kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：4675×2170×3040mm  整机质量：4155kg 配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M5-23 轴距：2449mm 轮距：1810/1608、1692、1796 轮距调整方式（前轮/后轮）：不可调/翻转轮辋 档位数：16/8/0 变速箱换挡方式：啮合套  有安全驾驶室",95.6,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[2055,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1304C ","功率95.6kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高mm）：4830×2510×3060，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：95.6，发动机商标或品牌： 东方红、全柴、玉柴、潍柴道依茨发动机，发动机型号：LR6M5-23、QC6108、YC6B145Z-T20、LR6M5-22、WP6T130E22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5000，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数：（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有",95.6,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2056,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1304","功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:5187*2217*3200；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：95.6；4.发动机型号:LR6M5-23；5.制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；6.轴距mm：2718；7.最小使用质量kg:5860；8.配重kg:500/600；9.档位数: F20/R15(选装爬行档时F40/30R)；10.变速箱换挡形式:同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",95.6,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2057,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-1354F","驱动方式：四轮驱动；功率：99.2kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高mm）：4664×2130×2860，驱动型式：四轮驱动，配套功率：99.2kW，发动机型号:LR6M5-23，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，轴距(mm)：2509，最小使用质量（kg）：4390，最大配重（前/后）kg：220/480，档位数:16+8，变速箱型式：4×（2+1）×2，驾驶室：六柱式安全驾驶室",99.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2058,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNC1354","功率：99kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:5320mm*2300mm*3200mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：99kW,4.发动机型号:SC5D143G2B1;制造商：上海柴油机股份有限公司，5.轴距：2790mm，6.最小使用质量:5960kg，7.配重:240kg/0，8.档位数:14/7，9.变速箱换挡形式:啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",99,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2059,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1354","99.2kW：四轮驱动"," 外廊尺寸（mm）：4820 X 2327 X 3000\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：99.2\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR6M5-24\r\n轴距（mm）：2665\r\n最小使用质量（kg）: 4585\r\n最大前后配重(kg):400/640\r\n档位数（前进/倒退/爬行）: 12F+4R\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装爬行档时4 x (3+1)x 2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；驾驶室\r\n",99.2,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[2060,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1304","功率:95.6kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：5060×2345×2995 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：5545 配套动力（kW）：95.6 轴距：2582cm 配套发动机型号：东方红LR6M5-22 最大配重（kg）：440/480 档位数：16/8 安全架：有 变速箱形式：4×(2+1)×2组成式",95.6,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[2061,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方1304","四驱，功率95.6kW","外廓尺寸（长×宽×高）: 5040×2155×2865（㎜）；驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率: 95.6（kW）;发动机型号: LR6M5-23;发动机企业名称: 第一拖拉机股份有限公司；发动机标定转速（r/min）2300；轴距：2688（mm）；轮距（前轮/后轮）：1620/1622-2262（㎜）；最小使用质量3930（㎏）；最大配重（前/后）:/（㎏）；档位数（前进/倒退/爬行）：8/4/0；变速箱型式：4×（2+1）组成式；驾驶室或安全架：全封闭式驾驶室；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；离合器型式：12寸干式双作用；变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：11.2-24/16.9-34；液压悬挂系统型式：强压式；悬挂装置型式：后置三点悬挂",95.6,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[2062,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1304-2","功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:4940mm*2350mm*3070mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：95.6kW,4.发动机型号:LR6M5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2582mm，6.最小使用质量:5330kg，7.配重: 440kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全架",95.6,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2063,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1304-1","功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:4940mm*2350mm*3070mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：95.6kW,4.发动机型号:LR6M5-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2582mm，6.最小使用质量:5530kg，7.配重: 440kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",95.6,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2064,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司","轮式拖拉机","黄海金马—1304A-1","四驱；95.6kW","外型尺寸（mm）：4642×2250×2935；\r\n驱动方式：四轮驱动；\r\n功率（kW）:95.6；\r\n发动机型号：LR6M5-23；\r\n发动机制造厂家：一拖（洛阳）柴油机有限公司；\r\n轴距或履带接地长（mm）:2600；\r\n最小使用质量（kg）:4955；\r\n最大配重(前/后)kg：400/320；\r\n档位数（前进/倒退/爬行）：16/8；\r\n变速箱型式：16+8；\r\n变速箱换挡方式：直齿啮合套换档；\r\n驾驶室或安全架型式：安全驾驶室；\r\n轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38或13.6-24/16.9-38或11.2-24/13.6-38(水田胎)；\r\n选装件发动机型号/名称：QC6108/安徽天利动力股份有限公司",95.6,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2065,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1304","四驱；95.6kW\r\n","外廓尺寸4480×2050×2570; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)95.6;发动机型号;LR6M5-23,中国一拖集团有限公司，选装:QC6108,安徽天利动力股份有限公司,选装:YC6B145Z-T20,广西玉柴机器股份有限公司,轴距（mm）2480,最小使用质量（kg）：3900;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）220/320kg;档位数（前进/后退）：16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT1000.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，95.6kW",95.6,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2066,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1304D","功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2950 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：4255 配套动力（kW）：95.6 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6M5-22 最大配重（kg）：240/360 档位数：12/12  驾驶室：有  变速箱形式：4×3×(1+1)组成式\r\n",95.6,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[2067,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","山东联亿重工有限公司","轮式拖拉机","LY1354","驱动方式：四轮驱动；配套发动机标定功率：99.2kW","外廓尺寸（长*宽*高）：4725X2170X2920；驱动形式：轮式；配套功率（kW):99.2kW;发动机型号：LR6M5-23；发动机制造商:东方红；轴距（mm）:2520;最小使用质量（kg）:5300;最大配重（前/后）（kg）：440/600;档位数（前进/后退）16/8；变速箱型式：4X(2+1)X2组成式；有驾驶室。",99.2,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[2068,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1304","标定功率：95.6kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：95.6kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：5050×2370×3000mm  整机质量：4910kg    配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M5-23  轴距：2688mm 轮距：（1822～2153）1910/1662（1662～2262） 轮距调整方式（前轮/后轮）：翻转轮辋/翻转轮辋 档位数：12/4 变速箱换挡方式：啮合套   有安全驾驶室",95.6,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[2069,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1354"," 功率:99.2kW ；驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸（长x宽x高）(mm): 4700x2130x2870,型式：4x4轮式，功率99.2kW,发动机型号：LR6M5-23,制造厂家： 一拖（洛阳）柴油机有限公司，轴距：2515mm,最小使用质量：4365kg,配重（前/后）（kg）：440/344 ,挡位数（前进/倒退）：16/8，变速箱型式： 4x（2+1 ）x2梭式换挡，驾驶室型号：SD800.451.1,型式： 六柱室驾驶室。\r\n",99.2,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2070,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","130—140马力四轮驱动拖拉机","江苏农华智慧农业科技股份有限公司","轮式拖拉机","DH1304 ","四驱；95.6kW","外廓尺寸（mm）：4740*2170*2930；驱动型式：四轮；配套功率（kW）：95.6；发动机型号：LR6M5-23；发动机制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；轴距（mm）：2716；最小使用质量（kg）：5210；最大配重质量（前/后）（kg）：560/480；档位数（前进/倒退）：16+16（爬前）/16+16（爬倒）；变速箱型式：（1+1）×4×4组成式，选装爬行档为（1+1）×4×4×2组成式；驾驶室或安全架：驾驶室",95.6,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2071,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1404-1","功率：103kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:4940mm*2350mm*3070mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：103kW,4.发动机型号:LR6M3Z-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2582mm，6.最小使用质量:5530kg，7.配重: 440kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全驾驶室",103,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2072,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1404 ","功率103kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200×3030，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：103，发动机商标或品牌：玉柴，发动机型号：YC6B160Z-T21，轴距(mm)：2688，最小使用质量（kg）：6440，配重（kg）(前/后)：780/480，档位数：档位数（前进/倒退/爬行）：16/16，变速箱型式：（1+1）×4×4组成式 ，机架型式： 无架式  驾驶室：有\r\n",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2073,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-1454","功率:106.7kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：5050×2265×3080，驱动型式：四轮驱动，配套功率：106.7kW，发动机型号:LR6M3Z-23，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，轴距(mm)：2580，最小使用质量（kg）：4680，最大配重（前/后）kg：440/480，档位数:16+8，变速箱型式：4×（2+1）×2，驾驶室或安全架：六柱式安全驾驶室\r\n",106.7,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2074,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司","轮式拖拉机","T1404","功率104kW，四轮驱动","外廓尺寸：5310X2420X3030mm\r\n轮距调整方式：有级/无级\r\n最小离地间隙：410mm\r\n最小使用质量：5700kg\r\n前轴质量/后轴质量：2320/3380\r\n最大配重（前/后）:520/240\r\n档位数（前进/后退）：18/6\r\n发动机品牌：FPT\r\n发动机型号：F4DE9684J*J\r\n发动机厂家：CNH U.K. Limited\r\n气缸数：6缸\r\n发动机排量：6.728L\r\n发动机标定转速：2200r/min\r\n驾驶室型式：安全驾驶室\r\n燃油箱容积：330L\r\n变速箱型式：电液控制\r\n变速箱换档方式：区域动力换档\r\n液压输出装置：3组液压阀\r\n动力输出轴转速：540E/1000r/min",104,"通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[2075,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1404C ","功率103kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：103，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、潍柴道依茨发动机，发动机型号：LR6M3Z-23、LR6M3Z-22、YC6B160Z-T20、WP6T140E22，轴距（mm）：，最小使用质量（kg）：2550，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数：（前进/倒退/爬行）：12/4，变速箱型式：4×（3+1）组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2076,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1404","标定功率：103kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：103kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：5050×2370×3000mm  整机质量：4910kg    配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M3Z-22 轴距：2688.5mm 轮距：（1822～2153）1910/1662（1622～2262） 轮距调整方式（前轮/后轮）：翻转轮辋/翻转轮辋 档位数：12/4 变速箱换挡方式：啮合套  有安全驾驶室",103,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[2077,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","鲁中-1404","四驱；103kW","外廓尺寸4670×2490×2800; 型式：4×4四轮驱动;配套功率(kW)103;发动机型号;LR6M3Z-23,中国一拖集团有限公司，选装:YC6B160Z-T21,广西玉柴机器股份有限公司,轴距（mm）2550,最小使用质量（kg）：5300;配重：前6片，后一层，最大配重质量（前/后）220/480kg;档位数（前进/后退）：16/8；变速箱型式:4×(2+1)×2组成式，驾驶室或安全架：型号LZT1000.46.001，型式:两柱固定式，产品归档参数，四驱，103kW",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2078,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","山拖1404","驱动方式：四轮驱动；功率：103kW\r\n","外廓尺寸（长×宽×高）：4985x2375x3175mm;驱动形式：4x4轮式；发动机型号：YC6B160Z-T21广西玉柴机器股份有限公司；选装发动机型号：LR6M3Z-22，一拖（洛阳）柴油机有限公司；轴距：2615mm;最小使用质量：5170kg;最大配重（前/后）200/408kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16F/8R;变速箱型式：4x(2+1)x2平面组成式；驾驶室：ST2004.45.001六柱式，洛阳同欣工贸有限公司\r\n",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2079,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1404","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103\r\n","外廓尺寸mm：5038*2344*3007；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：103kW；发动机型号及制造厂商：YC6L155L-T20，玉柴机器集团有限公司；轴距（mm）:2805；最小使用质量：5700kg;配重：前：730kg，后：405kg，挡位数（前进/倒退）：24/12；变速箱型式：组成式变速箱24F+12R;有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1850（常用）、1726、1816、1860、1940、1950、1984、2074/1840(常用)、1732、1816、1864、1948；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级调节/无级调节；",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2080,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNE1404-2","功率：103kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:4940mm*2350mm*3070mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：103kW,4.发动机型号:LR6M3Z-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司，5.轴距：2582mm，6.最小使用质量:5330kg，7.配重: 440kg/480kg，8.档位数: 16F/8R，9.变速箱换挡型式:主副变速直齿啮合套换挡，10驾驶室或安全架：安全架",103,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2081,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1404A","驱动型式：四驱；发动机功率：140马力/102.9kW","驱动型式：四轮驱动；用途：农业；外廓尺寸（长×宽×高）：5104mm×2155mm×2965mm；轴距：2677mm；轮距：前轮距1736-2016mm，后轮距1656-2088mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：500mm；最小使用质量：4850kg；最大配重质量：前配重480kg，后配重600kg；档位数：前进16/倒退16；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：92.5kW；最大牵引力：30kN；玉柴YC6J165-T361增压中冷发动机；标定功率：102.9kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器换挡；空调驾驶室；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅱ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",102.9,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2082,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1404","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103\r\n","外廓尺寸mm：4880*2356*3010；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：103kW；发动机型号及制造商：YC6B160Z-T21，广西玉柴机器股份有限公司；轴距（mm）:2662；最小使用质量：5440kg；最大配重（前/后）：160kg/480kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202（常用1954）/1620-2220（常用1850）；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级/无级；",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2083,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFK1404","驱动型式：四驱；发动机功率：140马力/103kW","驱动型式：四轮驱动；用途：农业用途；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2167mm×2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配重质量：前配重420kg，后配重400kg；档位数：前进40/倒退30；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：92.7.kW；最大牵引力：30.5kN；玉柴YC6B160Z-T21增压中冷发动机；标定功率：103kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；空调驾驶室；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4.-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅲ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",103,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2084,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1404D","功率：103kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：4880×2090×2900 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：4255 配套动力（kW）：103 轴距：2500cm 配套发动机型号：东方红LR6M3Z-23 最大配重（kg）：242/540 档位数：12/12  驾驶室：有  变速箱形式：4×3×(1+1)组成式",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[2085,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1404","功率：103kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:5187*2217*3200；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：103；4.发动机型号:LR6M3Z-23；5.制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；6.轴距mm：2718；7.最小使用质量kg:5860；8.配重kg:500/600；9.档位数: F20/R15(选装爬行档时F40/30R)；10.变速箱换挡形式:同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",103,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2086,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNC1454","功率：107kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸:5700mm*2300mm*3200mm，2.驱动型式：4×4四轮驱动，3.配套功率：107kW,4.发动机型号:SC8D170G2B1;制造商：上海柴油机股份有限公司，5.轴距：3070mm，6.最小使用质量:6160kg，7.配重:320kg/0，8.档位数:14/7，9.变速箱换挡形式:啮合套换挡，10.驾驶室或安全架：安全驾驶室",107,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2087,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1454","功率:106.6kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：5350×2200×3030 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：6600 配套动力（kW）：106.6 轴距：2688cm 配套发动机型号：玉柴YC6B160Z-T22 最大配重（kg）：720/480 档位数：16/16 安全架：有 变速箱形式：(1+1)×4×4组成式",106.6,"通用类","2018/12/31","山东省"]
[2088,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1404A ","功率103kW，驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5000×2510×3115，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：103，发动机商标或品牌：玉柴、东方红、潍柴道依茨，发动机型号：YC6B160Z-T20、LR6M3Z-22、LR6M3Z-23、WP6T140E22，轴距（mm）：2550，最小使用质量（kg）：5260，配重（kg）(前/后)：200/450，档位数：（前进/倒退/爬行）：16/8，变速箱型式：，机架型式： 无架式  驾驶室：有",103,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2089,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1404","103kW：四轮驱动","外廊尺寸（mm）：4980 X 2410 X 3010\r\n驱动型式：4x4四轮驱动\r\n配套功率（kW）：103\r\n配套发动机厂家及型号：东方红 LR6M3Z-23  玉柴YC6B1160Z-T21\r\n轴距（mm）：2665\r\n最小使用质量（kg）: 5070\r\n最大前后配重(kg):400/640\r\n档位数（前进/倒退/爬行）:12F/4R;24F/8R(选装爬行档)\r\n变速箱形式: 4 x (3+1) 组成式变速  选装爬行档时4 x (3+1)x 2组成式变速\r\n驾驶室或安全架；驾驶室\r\n",103,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2090,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","140—150马力四轮驱动拖拉机","山东联亿重工有限公司","轮式拖拉机","LY1404","驱动方式：四轮驱动；配套发动机标定功率：103kW","外廓尺寸（长*宽*高）：4980X2340X3065；驱动形式：轮式；配套功率（kW):103kW;发动机型号：LR6M3Z-23；发动机制造商:东方红；轴距（mm）:2550;最小使用质量（kg）:5340;最大配重（前/后）（kg）：440/600;档位数（前进/后退）16/8；变速箱型式：4X2X(2+1)组成式；有驾驶室。\r\n",103,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[2091,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1704","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：125\r\n","外廓尺寸mm：5038*2466*3057；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：125kW，发动机型号及制造商：YC6J175L-T21，广西玉柴机器股份有限公司；轴距（mm）:2805；最小使用质量：6200kg；最大配重（前/后）：730kg/810kg；挡位数（前进/倒退）：24/12；变速箱型式：组成式变速箱24F+12R；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1900（常用）、1794、1872、1887、1913、1928、2006/1896(常用)、1772、1856、1980；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级调节/无级调节；",125,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2092,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFK1504","驱动型式：四驱；发动机功率：150马力/110.3kW","驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2167mm×2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配重质量：前配重420kg，后配重600kg；档位数：前进40/倒退30；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：99.3.kW；最大牵引力：32.5kN；玉柴YC6B170Z-T21增压中冷发动机；标定功率：110.3kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；空调驾驶室；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4.-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅲ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",110.3,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2093,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","CQ1504","四驱、110.3kW ","外廓尺寸(长×宽×高）：5030mm×2330mm×3085mm(至空气滤清器顶）驱动型式：四轮驱动，配套功率：110.3kW,发动机型号:LR6M3Z-23.一拖(洛阳)柴油机有限公司,选配型号:YC6B170Z-T21.广西玉柴机器有限公司， 轴距：2550mm ，最小使用质量：4900，最大配重（前/后）：600/720kg,档位数（前进/倒退/爬行）：16F/8R,变速箱型式：4×（2+1）×2组成式，有驾驶室或安全架。",110.3,"通用类","2020/12/31","安徽省"]
[2094,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1504","功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动","结构尺寸（长*宽*高cm）：5240*2345*2995 驱动方式：四轮驱动 整机质量（kg）：4755 配套动力（kW）：110.3 轴距：2530cm 配套发动机型号：东方红LR6M3Z-23 最大配重（kg）：440/520 档位数：16+8 驾驶室：有 变速箱形式：4x2x（2+1）组成式",110.3,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[2095,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司","轮式拖拉机","T1554 ","功率116kW，四轮驱动；","外廓尺寸：5310X2420X3030mm\r\n轮距调整方式：有级/无级\r\n最小离地间隙：410mm\r\n最小使用质量：6040kg\r\n前轴质量/后轴质量：2450/3590\r\n最大配重（前/后）:520/240\r\n档位数（前进/后退）：18/6\r\n发动机品牌：FPT\r\n发动机型号：F4DE9687U*J\r\n发动机厂家：CNH U.K. Limited\r\n气缸数：6缸\r\n发动机排量：6.728L\r\n发动机标定转速：2200r/min\r\n驾驶室型式：安全驾驶室\r\n燃油箱容积：330L\r\n变速箱型式：电液控制\r\n变速箱换档方式：区域动力换档\r\n液压输出装置：3组液压阀\r\n动力输出轴转速：540E/1000r/min",116,"通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[2096,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1504","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：110.3kW","驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸（长*宽*高mm）：4800*2350*3100；轴距：2570；轮距：1850/1950；最小使用质量：5170Kg；最大配重质量：360/160；档位数：16/8；变速箱：4*2*（2+1）组成式；驾驶室：有；发动机：一拖柴油机有限公司东方红LR6M3Z-23，110.3kW。",110.3,"通用类","2019/12/31","河北省"]
[2097,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1554","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：114\r\n","外廓尺寸mm：5038*2400*3007；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：114kW，发动机型号及制造商：YC6J165L-T20，广西玉柴机器股份有限公司；轴距（mm）:2805；最小使用质量：6200kg；最大配重（前/后）：730kg/810kg；挡位数（前进/倒退）：24/12；变速箱型式：组成式变速箱24F+12R；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1940（常用）、1770、1806、1860、1896、1904、1994、2030/1896(常用)、1772、1856、1980；轮距调整方式（前轮/后轮）：有级调节/无级调节；",114,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2098,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1504 ","功率110.3kW，驱动方式：四轮驱动\r\n","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200（单）、3400（双）×3100 驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：110.3，发动机商标或品牌：，发动机型号：，轴距（mm）：2668，最小使用质量：（kg）：6400（单）、7300（双），配重（kg）(前/后)：780/480（单）、780/无（双），档位数：（前进/倒退/爬行）：16/16 ，变速箱型式：4×4×（1+1）组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有",110.3,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2099,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-1504","功率:110.3kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：5390×2900×3450，驱动型式：四轮驱动，配套功率：110.3kW，发动机型号:YC6B170Z-T21，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，轴距(mm)：2848，最小使用质量（kg）：7600，最大配重（前/后）kg：685/330，档位数:12+4，变速箱型式：4×（3+1），驾驶室或安全架：六柱式安全驾驶室",110.3,"通用类","2017/12/31","山东省"]
[2100,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1504","驱动型式：四轮驱动;功率(kW)：110.3kW；","外形尺寸：5270x2380x3160；驱动方式：4x4轮式；发动机标定功率（kW)：110.3kW；发动机型号：LR6M3Z-23一拖（洛阳）柴油机有限公司；轴距：2700mm；最小使用质量：4860kg；最大配重（前/后）kg：780/960；档位数（前进/倒退）：16/16；变速箱型式：(1+1）x4x4组成式；驾驶室或安全架(有否）：有",110.3,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[2101,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉现代农业有限公司","轮式拖拉机","YJ-1604","功率:118kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高mm）：5390×3500×3450，驱动型式：四轮驱动，配套功率：118kW，发动机型号:SC8D190.1G2，制造商：上海柴油机股份有限公司，轴距(mm)：2848，最小使用质量（kg）：8540，最大配重（前/后）kg：685/330，档位数:12+4，变速箱型式：4×（,3+1），驾驶室或安全架：六柱式安全驾驶室\r\n",118,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[2102,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1604-1","功率：117.6kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:5460*2310*3190；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：117.6；4.发动机型号:YC6A185L-T20；5.制造商：广西玉柴机器股份有限公司；6.轴距mm：2970；7.最小使用质量kg:7600；8.配重kg:400/400；9.档位数:48F+36R；10.变速箱换挡形式:同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",117.6,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2103,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1504","功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:5187*2217*3200；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：110.3；4.发动机型号:LR6M3Z-23；5.制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；6.轴距mm：2718；7.最小使用质量kg:5860；8.配重kg:500/600；9.档位数: F20/R15(选装爬行档时F40/30R)；10.变速箱换挡形式:同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",110.3,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2104,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNC1654","功率：122kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:5730*2520*3300；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：122；4.发动机型号:SC8D180.2G2B1；5.制造商：上海柴油机股份有限公司；6.轴距mm：3080；7.最小使用质量kg:7300；8.配重kg:400/0；9.档位数:14/7；10.变速箱换挡形式：主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮，啮合套换挡（同步器）；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",122,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2105,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFK1604","驱动型式：四驱；发动机功率：160马力/117.6kW","驱动型式：四轮驱动；用途：水旱两用；外廓尺寸（长×宽×高）：5185mm×2167mm×2995mm；轴距：2720mm；轮距：前轮距1720mm，后轮距1700mm；轮距调整方式：前轮有级可调、后轮有级可调；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：5800kg；前后轴质量：前轴2300kg，后轴3500kg；最大配重质量：前配重640kg，后配重600kg；档位数：前进20/倒退15/爬行35；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电起动；动力输出轴功率：105.3kW；最大牵引力：32.5kN；玉柴YC6J190-T361增压中冷发动机；标定功率：117.6kW；标定转速：2300r/min；转向方式：全液压转向；制动系型式：湿式、盘式制动器；离合器型式：双作用；变速箱换挡方式：同步器和啮合套换挡；空调驾驶室；轮胎规格：前轮14.9-28、后轮18.4.-38；液压悬挂系统型式：电控；悬挂方式：Ⅲ类、三点悬挂；调节方式：力调节、位调节，力位综合调节和浮动调节。\r\n",117.6,"通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2106,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1504","标定功率：110.3kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：110.3kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：5050×2370×3000mm 整机质量：4910kg  配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M3Z-22 轴距：2688.5 轮距：（1822～2153）1910/1662（1662～2262） 轮距调整方式（前轮/后轮）： 翻转轮辋/翻转轮辋 档位数：12/4 变速箱换挡方式：啮合套  有安全驾驶室",110.3,"通用类","2018/12/31","河南省"]
[2107,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1604 ","功率118kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200（单）、3400（双）×3100，，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：118，发动机商标或品牌：东方红、潍柴道依茨、玉柴，发动机型号：LR6M3Z-23、WP6T160E22、YC6J180L-T21，轴距（mm）：2668，最小使用质量：（kg）：6400（单）、7300（双），配重（kg）(前/后)：780/480（单）、780/无（双），档位数：（前进/倒退/爬行）：16/16，变速箱型式：4×4×（1+1）组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有",118,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2108,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司","轮式拖拉机","T1654 ","功率122kW，四轮驱动","外廓尺寸：5310X2420X3030mm\r\n轮距调整方式：有级/无级\r\n最小离地间隙：410mm\r\n最小使用质量：6040kg\r\n前轴质量/后轴质量：2450/3590\r\n最大配重（前/后）:1087/390\r\n档位数（前进/后退）：18/6\r\n发动机品牌：CNH\r\n发动机型号：667TA/EEP\r\n发动机厂家：CNH U.K. Limited\r\n气缸数：6缸\r\n发动机排量：6.728L\r\n发动机标定转速：2200r/min\r\n驾驶室型式：封闭驾驶室\r\n燃油箱容积：300L\r\n变速箱型式：电液控制\r\n变速箱换档方式：区域动力换档\r\n液压输出装置：3组液压阀\r\n动力输出轴转速：540E/1000r/min",122,"通用类","2017/12/31","黑龙江省"]
[2109,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1504-F","发动机功率：110.3kW；驱动方式：四驱","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4920×2325×3000;驱动方式：四轮驱动；发动机功率：110.3kW；发动机型号：LR6M3Z-23;制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机型号：QC6105Z；;制造商：安徽天利动力股份有限公司；发动机型号：YC6B160Z-T20；制造商：广西玉柴股份有限公司；轴距mm：2530；最小使用质量kg：5170；最大配重（前/后）kg：288/640;档位数(前进/倒退）：16+8；变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；有简易驾驶室；悬挂装置型式：后置三点悬挂；",110.3,"通用类","2020/12/31","山东省"]
[2110,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1604","标定功率：118kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：118kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：5050×2370×3000mm 整机质量：5010kg配套发动机厂家及型号：一拖（洛阳）柴油机有限公司LR6M3Z-22 轴距：2688.5mm 轮距：（1822～2153）1910/1662（1662～2262）轮距调整方式（前轮/后轮）：翻转轮辋/翻转轮辋 档位数：12/4 变速箱换挡方式：啮合套  有安全驾驶室",118,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[2111,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","150—180马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械有限公司","轮式拖拉机","WD1504","发动机功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长×宽×高）：4450mm×2350mm×2965mm（至驾驶室顶）； \r\n驱动型式：4×4四轮驱动； \r\n配套发动机：一拖LR6M3Z-23 、标定功率110.3kW、标定转速2300r/min;\r\n轴距：2670mm； \r\n最小使用质量：4580kg； \r\n最大配重（前/后）：310kg/480kg； \r\n档位数（前进/倒退/爬行）：24/8；\r\n变速箱型式：4×（3+1）×2组成式，24个前进档，8个倒退档；\r\n有驾驶室或安全架\r\n",110.3,"通用类","2017/12/31","江苏省"]
[2112,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","180—200马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNC1854","功率：136kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:5730*2520*3440；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：136；4.发动机型号:SC8D200.1G2B1；5.制造商：上海柴油机股份有限公司；6.轴距mm：3080；7.最小使用质量kg:7600；8.配重kg:400/0；9.档位数:14/7；10.变速箱换挡形式：主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮，啮合套换挡（同步器）；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",136,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2113,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","180—200马力四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF1804","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：135.3\r\n","外廓尺寸mm：4972*2542*3452；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：135.5kW，发动机型号及制造商：TCD2012L064V  制造厂商DEUTZ AG D-51057 koln ；轴距（mm）:2817；最小使用质量：6940kg；挡位数（前进/倒退/爬行）：24/24/-；变速箱型式：组成式变速箱24F+12R；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1874/1864；轮距（前轮/后轮）调整方式：固定轮辋/固定轮辋；",135.3,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[2114,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","180—200马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1804A ","功率132.5kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5750×2332（单）、3600（双）×3210，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：132.5，发动机商标或品牌：潍柴道依茨、东方红、玉柴，发动机型号：WP6T180E200、LR6M3L-22、YC6A205L-T20，轴距（mm）：2830，最小使用质量（kg）：6300（单）、7180（双），配重（kg）(前/后)：1120/450（单）、无（双），档位数：（前进/倒退/爬行）：40/40，变速箱型式：ZF-T7232组成式，机架型式： 无架式  驾驶室：有",132.5,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2115,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","180—200马力四轮驱动拖拉机","山东恒邦发动机制造有限公司 ","轮式拖拉机 ","泰拖-1804 ","功率132.3kW，驱动方式：四轮驱动","外廓尺寸（长*宽*高mm）：5350×2200（单）、3400（双）×3100，驱动型式： 4×4轮式，配套功率（kW）：132.3，发动机商标或品牌：东方红、玉柴、潍柴道依茨，发动机型号：LR6M3L-22、YC6A205L-T21、WP6T180E22、LR6M3L-23，轴距（mm）：2668，最小使用质量：6400（单）、7300（双），配重（kg）(前/后)：780/480（单）、780/无（双），档位数：（前进/倒退/爬行）：16/16，变速箱型式：，机架型式：4×4×（1+1）组成式， 无架式  驾驶室：有",132.3,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2116,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","180—200马力四轮驱动拖拉机","洛阳路通农业装备有限公司","轮式拖拉机","路通-1804","标定功率：132.5kW 驱动方式：四轮驱动\r\n","标定功率：132.5kW 驱动方式：四轮驱动 结构尺寸：5750×3558×3210mm  整机质量：7180kg 配套发动机厂家及型号：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 WP6T180E200 轴距：2880mm 轮距：1912、1903、2039、2031/1677、1727、1831、1973、2077、2127、2231或3050（双） 轮距调整方式（前轮/后轮）：翻转轮辋/翻转轮辋 档位数：24/24/16 变速箱换挡方式：主变速同步器换挡、副变速动力换挡  有安全驾驶室",132.5,"通用类","2019/12/31","河南省"]
[2117,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","180—200马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司","轮式拖拉机","T1804 ","功率134kW，四轮驱动","外廓尺寸：5500X3520X3065mm\r\n轮距调整方式：有级/无级\r\n最小离地间隙：420mm\r\n最小使用质量：7890kg\r\n前轴质量/后轴质量：2700/5190\r\n最大配重（前/后）:930/0\r\n档位数（前进/后退）：18/6\r\n发动机品牌：FPT\r\n发动机型号：F4DE9684S*J\r\n发动机厂家：FPT Industrial S.P.A\r\n气缸数：6缸\r\n发动机排量：6.728L\r\n发动机标定转速：2200r/min\r\n驾驶室型式：防倾翻封闭驾驶室\r\n燃油箱容积：440L\r\n变速箱型式：电液控制\r\n变速箱换档方式：电子全动力换档\r\n液压输出装置：4组液压阀\r\n动力输出轴转速：540E/1000r/min",134,"通用类","2017-12-31","黑龙江省"]
[2118,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","180—200马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB1804-1","功率：133kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:5460*2370*3230；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：133；4.发动机型号:YC6A205L-T21；5.制造商：广西玉柴机器股份有限公司；6.轴距mm：2970；7.最小使用质量kg:7800；8.配重kg:400/800；9.档位数:48F+36R；10.变速箱换挡形式:同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",133,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2119,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","180—200马力四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA1854","功率136.1kW，四轮驱动；","外廓尺寸：5500X3520X3065mm\r\n轮距调整方式：有级/无级\r\n最小离地间隙：410mm\r\n最小使用质量：7890kg\r\n前轴质量/后轴质量：2700/5190\r\n最大配重（前/后）:450/450\r\n档位数（前进/后退）：18/6\r\n启动方式：电启动\r\n发动机品牌：FPT\r\n发动机型号：F4DE9684S*J\r\n发动机厂家：FPT Industrial S.P.A Assembled in UK\r\n气缸数：6缸\r\n发动机排量：6.728L\r\n发动机标定转速：2200r/min\r\n驾驶室型式：封闭驾驶室\r\n燃油箱容积：405L\r\n变速箱型式：电液控制\r\n变速箱换档方式：电子全动力换档\r\n液压输出装置：4组液压阀\r\n动力输出轴转速：540E/1000r/min",136.1,"通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[2120,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","200—210马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNB2004-1","功率：147kW；驱动方式：四轮驱动","1.外廓尺寸mm:5460*2370*3230；2.驱动型式：4×4四轮驱动；3.配套功率kW：147；4.发动机型号:YC6A230L-T20；5.制造商：广西玉柴机器股份有限公司；6.轴距mm：2970；7.最小使用质量kg:7800；8.配重kg:400/800；9.档位数:48F+36R；10.变速箱换挡形式:同步器和啮合套换挡，主，副变速为侧操纵；11.驾驶室或安全架：安全驾驶室；",147,"通用类","2019/12/31","天津市"]
[2121,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","200—210马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","WZ2004","功率（kW）:147；驱动方式：四轮驱动","外型尺寸（mm）：5750×2320×3210；\r\n发动机主要型号：WP6T200E200\r\n发动机制造厂家：潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司\r\n驱动方式：四轮驱动\r\n功率（kW）:147\r\n轴距（mm）:2950\r\n最小使用质量（kg）:6500\r\n轮胎型号（前/后）：16.9-30/20.8-38\r\n有无驾驶室：有\r\n变速箱型式：ZF-T7232组成式\r\n变速箱换挡方式：主变速同步器换挡；副变速动力换挡\r\n",147,"通用类","2016/12/31","山东省"]
[2122,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","210马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司","轮式拖拉机","MAGNUM3154","功率232kW，四轮驱动；","外廓尺寸：6150X3865X3339mm\r\n轮距调整方式：有级/无级\r\n最小离地间隙：365mm\r\n最小使用质量：12000kg\r\n前轴质量/后轴质量：5080/6920\r\n最大配重（前/后）:810/1362\r\n档位数（前进/后退）：18/4\r\n发动机品牌：FPT\r\n发动机型号：F2CFA613C*E\r\n发动机厂家：FPT Industrial S.P.A\r\n气缸数：6缸\r\n发动机排量：8.7L\r\n发动机标定转速：2000r/min\r\n驾驶室型式：封闭驾驶室\r\n燃油箱容积：636L\r\n变速箱型式：电液控制\r\n变速箱换档方式：电子全动力换档\r\n液压输出装置：4组液压阀\r\n动力输出轴转速：540E/1000r/min",232,"通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[2123,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","210马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司","轮式拖拉机","PUMA2104","功率157kW，四轮驱动；","外廓尺寸：5500X3520X3065mm\r\n轮距调整方式：有级/无级\r\n最小离地间隙：410mm\r\n最小使用质量：7650kg\r\n前轴质量/后轴质量：3484/4166\r\n最大配重（前/后）:900/908\r\n档位数（前进/后退）：18/6\r\n发动机品牌：FPT\r\n发动机型号：F4DE9684S*J\r\n发动机厂家：FPT Industrial S.P.A Assembled in UK\r\n气缸数：6缸\r\n发动机排量：6.728L\r\n发动机标定转速：2200r/min\r\n驾驶室型式：封闭驾驶室\r\n燃油箱容积：405L\r\n变速箱型式：电液控制\r\n变速箱换档方式：电子全动力换档\r\n液压输出装置：4组液压阀\r\n动力输出轴转速：540E/1000r/min",157,"通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[2124,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","210马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司","轮式拖拉机","T2104","功率157kW，四轮驱动","外廓尺寸：5500X3520X3065mm\r\n轮距调整方式：有级/无级\r\n最小离地间隙：425mm\r\n最小使用质量：8350kg\r\n前轴质量/后轴质量：3210/5140\r\n最大配重（前/后）:945/0\r\n档位数（前进/后退）：18/6\r\n发动机品牌：FPT\r\n发动机型号：F4DE9684B*J\r\n发动机厂家：CNH U.K. Limited\r\n气缸数：6缸\r\n发动机排量：6.728L\r\n发动机标定转速：2200r/min\r\n驾驶室型式：安全驾驶室\r\n燃油箱容积：440L\r\n变速箱型式：电液控制\r\n变速箱换档方式：电子全动力换档\r\n液压输出装置：4组液压阀\r\n动力输出轴转速：540E/1000r/min",157,"通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[2125,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","210马力及以上四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF2604","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：191\r\n","外廓尺寸mm：6017*2751*3270；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：191kW，发动机型号及制造商：TCD 2013 L06 4V 制造商 DEUTZ AG D-51057 koln ；轴距（mm）:3095；最小使用质量：9550kg；最大配重（前/后）：1400kg/-；挡位数（前进/倒退/爬行）：24/24/32；变速箱型式：组成式；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：2000、1916/1999、1815；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/有级调节；",191,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2126,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","210马力及以上四轮驱动拖拉机","凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司","轮式拖拉机","MAGNUM2654","功率195kW，四轮驱动；","外廓尺寸：6150X3865X3339mm\r\n轮距调整方式：有级/无级\r\n最小离地间隙：365mm\r\n最小使用质量：12000kg\r\n前轴质量/后轴质量：5080/6920\r\n最大配重（前/后）:810/908\r\n档位数（前进/后退）：18/4\r\n发动机品牌：FPT\r\n发动机型号：F2CFA613N*E\r\n发动机厂家：FPT Industrial S.P.A\r\n气缸数：6缸\r\n发动机排量：8.7L\r\n发动机标定转速：2000r/min\r\n驾驶室型式：封闭驾驶室\r\n燃油箱容积：636L\r\n变速箱型式：电液控制\r\n变速箱换档方式：电子全动力换档\r\n液压输出装置：4组液压阀\r\n动力输出轴转速：540E/1000r/min",195,"通用类","2019/12/31","黑龙江省"]
[2127,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机）","210马力及以上四轮驱动拖拉机","山东常林道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","DF2104","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：156.6\r\n","外廓尺寸mm：5310*2500*3105；驱动形式：4×4四轮驱动；发动机标定功率：156.6kW，发动机型号及制造商：TCD 2013 L06 2V 制造厂商DEUTZ AG ；轴距（mm）:2985；最小使用质量：7700kg；最大配重（前/后）：320kg/-；挡位数（前进/倒退/爬行）：18/18/18；变速箱型式：组成式变速箱；有驾驶室；轮距（前轮/后轮）（mm）：1826、1944、2026、2144、2244、2302、2444、2562/1876、1906；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级调节/有级调节；",156.6,"通用类","2019/12/31","山东省"]
[2128,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东白龙机械有限公司","手扶拖拉机","121B","\r\n传动方式：皮带传动；发动机标定功率（kW）：9.0\r\n","型式：牵引、驱动兼用型\r\n外廓尺寸（长×宽×高mm）：2170×990×1185\r\n发动机标定功率（kW）：9.0\r\n轮距:680～770mm\r\n最小离地间隙:215mm\r\n最小使用质量:300kg\r\n配重：无配重\r\n档位数（前进/倒退）：6/2\r\n各档理论速度（kW/h)：前进：2.29、3.55、5.73、9.24、14.38、23.22倒1.75、7.11\r\n发动机与离合器联接方式：皮带传动\r\n起动方式：手摇起动\r\n发动机型式：单缸、卧式、四冲程\r\n发动机型号：HZ195\r\n发动机企业名称：山东白龙机械有限公司\r\n发动机气缸数：1缸\r\n发动机缸径×冲程：95×100mm\r\n发动机排量：0.71L\r\n发动机压缩比：17:1\r\n发动机标定转速（r/min）：2300\r\n发动机喷油泵型式、型号：柱塞、BF1AK85Z05\r\n发动机喷油泵生产厂：山东鑫亚工业股份有限公司\r\n发动机喷油器型式、型号：针阀、PF68S0125J\r\n发动机喷油器生产厂：山东鑫亚工业股份有限公司\r\n发动机空气滤清器型式、型号：油浴式、S195\r\n发动机冷却系统型式：水箱蒸发\r\n发动机手摇起动防反转装置型号：JD­FFZ\r\n前照灯型号：195A185\r\n燃油箱型号：S195B\r\n燃油箱工作压力：常压\r\n燃油箱容积：10L\r\n消声腔尺寸（直径×长）：Φ140×215\r\n消声器重量：1.35kg\r\n传动系离合器型式：双片、干式、常结合、摩擦式\r\n传动系变速箱型式：（3+1）×2组成式\r\n行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）：6.00-12/无\r\n行走系轮胎气压（驱动轮/尾轮kpa)：田间作业：120~140/无；运输作业：180~200/无",9,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2129,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","安徽全柴天成动力有限公司","手扶拖拉机","101","传动方式：皮带传动；标定功率：7.65kW\r\n","外形尺寸：2180×890×1250，最小使用质量：252.8kg，标定功率：7.65kW，发动机型号及制造商：QC12、全柴，离合器型式：单片常接合摩擦片，变速箱型式：（3+1）×2组成式。",7.65,"非通用类","2016/12/31","安徽省"]
[2130,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","临沂凤林农机制造有限公司","手扶拖拉机","101","传动方式：皮带传动，功率：7kW","发动机与离合器的链接方式：皮带传动，标定功率：7kW，型式：牵引、驱动兼用型，外廓尺寸：2085×895×1150mm，轮距680-740mm，最小离地间距：210mm，最小使用质量：270kg，启动方式：手摇启动。发动机形式：单杠、卧式、水冷、四冲程直喷式，型号：ZR190H常州常发动力机械有限公司，离合器型式：单片干式常结合摩擦式，变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动，缸径×冲程：90×90mm，排量：0.57L，标定转速：2300r/min。",7,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2131,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东双菱内燃机制造有限公司","手扶拖拉机","101B","传动方式：皮带传动；功率：7.00kW；","整机外廓尺寸：2050mm×900mm×1300mm；最小使用质量：260kg;发动机标定功率：7.00kW；发动机型号：ZH190；发动机制造企业名称：山东常林机械集团股份有限公司；离合器型式：单片、干式、常结合、摩擦式；变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动；行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）：6.00-12/无尾轮；",7,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[2132,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","安徽全柴天成动力有限公司","手扶拖拉机",91,"传动方式：皮带传动；标定功率：7kW\r\n","外形尺寸：2180×890×1250，最小使用质量：186kg，标定功率：7kW，发动机型号及制造商：R190-1、全柴，离合器型式：单片常接合摩擦片，变速箱型式：(3+1)×2组成式。",7,"非通用类","2016/12/31","安徽省"]
[2133,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","沂水沭拖机械有限公司","手扶拖拉机","101B","传动方式：皮带传动；\r\n标定功率：7kW;","外形尺寸(长×宽×高,单位mm）:2120×880×1160；\r\n最小使用质量：240kg;\r\n标定功率:7kW;\r\n发动机型号及制造商：ZH190盐城兴动机械有限公司;\r\n离合器型式：单片干式常结合摩擦式；\r\n变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动。",7,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[2134,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","沂水县飞龙机械有限公司","手扶拖拉机","YH121","传动方式：皮带传动；功率：8.82kW","外形尺寸：2330×950×1100mm；最小使用质量：310kg；标定功率：8.82kW；发动机型号及制造商：ZH195、临沂华茂机械有限公司；离合器形式：单片、干式、常结合、摩擦式；变速箱形式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动",8.82,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[2135,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","潍坊森海机械制造有限公司","手扶拖拉机","101-2","传动方式：皮带传动；标定功率：7kW","外形尺寸（长×宽×高）：2190×885×1160mm；最小使用质量：270kg；标定功率：7kW；发动机型号名称及制造商：CF190柴油机、常州常发动力机械有限公司；离合器型式：干式摩擦片；变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动。",7,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[2136,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","沂水县飞龙机械有限公司","手扶拖拉机","YH101","传动方式：皮带传动；功率:7.35kW","外形尺寸：2100×910×1100mm；最小使用质量：250kg；标定功率：7.35kW；发动机型号及制造商：ZH192、临沂华茂机械有限公司；离合器形式：单片、干式、常结合、摩擦式；变速箱形式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动",7.35,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[2137,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","安徽省六安市瑞尔机械进出口有限公司","手扶拖拉机","101-A","传动方式:皮带传动；标定功率(kW):7.35。","外廓尺寸(长×宽×高)\tmm：2210×960×1150；最小使用质量(kg):290;标定功率:(kW)7.35;发动机型号:CF12;发动机制造商:常州常发动力机械有限公司;离合器型式：单片常结合摩擦片式；变速箱型式：（3+1）×2组成式直齿圆柱齿轮传动。",7.35,"非通用类","2019/12/31","安徽省"]
[2138,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东双菱内燃机制造有限公司","手扶拖拉机",121,"传动方式：皮带传动；功率：8.82kW；","整机外形尺寸：2100mm×1180mm×1270mm；最小使用质量：360kg;发动机标定功率：8.82kW；发动机型号：ZH195A；发动机制造企业名称：山东常林机械集团股份有限公司；离合器型式：单片、常结合、摩擦式；变速箱型式：（3+1）×2常啮合直齿圆柱齿轮和滑动齿轮；行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）：6.00-12/无尾轮；",8.82,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[2139,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","常州市常友拖拉机有限公司","手扶拖拉机","CYP151","传动方式：皮带传动;发动机标定功率(kW)：11.03","外型尺寸：2680x960x1250mm，最小使用质量:505kg,标定功率：11.03kW，发动机型号：ZS1100，发动机企业名称：常柴股份有限公司，发动机型式：单缸、卧式、蒸发水冷、四冲程，发动机与离合器联接方式：四根B1880三角皮带传动。",11.03,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2140,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","临沂凤林农机制造有限公司","手扶拖拉机","凤拖101","传动方式：皮带传动；功率：7.35kW","发动机与离合器的链接方式：皮带传动；标定功率：7.35kW；型式：轮式、牵引驱动兼用型；外廓尺寸：2000×895×1000mm；轮距680-860mm；最小离地间距：210mm；最小使用质量：270kg；启动方式：手摇启动。发动机形式：单杠、卧式、水冷、四冲程直喷式；型号：CFZ12,制造商：常州常发动力机械有限公司;离合器型式：单片干式常接合摩擦式；变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动；缸径×冲程：92×90mm;排量：0.598L；标定转速：2400r/min。",7.35,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2141,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","常州莱特曼苏常动力机械有限公司","手扶拖拉机","SC151","传动方式：皮带传动；标定功率：11.03kW","外形尺寸：长2680MM×宽960MM×高1250MM，最小使用质量：495Kg,结构型式:单轴、驱动、牵引兼用型,发动机型式：单缸、卧式、蒸发水冷、四冲程，发动机型号:ZS1100,标定功率:11.03kW,发动机制造商：常柴股份有限公司，标定转速:2200R/MIN，离合器型式：双片干式常结合摩擦式，变速箱型式:带啮合直齿圆柱齿轮和滑动齿轮(3+1)×2组成式。发动机与离合器联接方式:四根B1880三角皮带传动,启动方式:手摇起动或电起动,挡位数(前进/后退):6/2。",11.03,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2142,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","昌邑昌荣机械有限公司","手扶拖拉机","潍河151","传动方式:皮带传动；功率：11.03kW","型式：牵引驱动兼用型；规格尺寸(长×宽×高):2350mm×1300mm×1280mm；最小使用质量:440kg；标定功率：11.03kW；最小离地间隙：250mm；轮胎型号：6.00-16；轮距：680mm-1208mm(可调)；起动方式：手摇；发动机商标或品牌：江动；发动机型式：卧式、单缸、水冷、四冲程；发动机型号:S1100；发动机企业名称：盐城兴动机械有限公司；标定转速：2200r/min；离合器型式：多片、干式、常结合、摩擦式；变速箱型式：（3+1）×2组成式",11.03,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[2143,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","沂水巨龙机械有限公司","手扶拖拉机","101B","皮带传动；标定功率:7kW","外廓尺寸:(长X宽X高）mm：2170X845X1150；拖拉机型式:驱动、牵引兼用型；最小使用质量:290kg；发动机与离合器联接方式:皮带联接；发动机型号：HZ190；企业名称：山东白龙机械有限公司；发动机标定功率:7kW；发动机型式:卧式、单杠、水冷、四冲程；标定转速：2200r/min;离合器型式：双片干式常结合摩擦式；变速箱型式：（3+1）×2组成圆柱齿轮传动",7,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2144,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","常州东风农机集团有限公司","手扶拖拉机","DF121","标定功率：9.7kW;皮带传动","传动方式；皮带传动\r\n型式；单轴，牵引驱动兼用型\r\n配套发动机厂家及型号；亚美柯 ZS195\r\n  标定功率kW；9.7\r\n  外形尺寸mm；2680 x 960 x 1306\r\n最小使用质量kg：360\r\n档位数（前进/后退）；6/2\r\n离合器型式；干式双片常结合摩擦式\r\n变速箱型式；直齿圆柱齿轮（3+1）x 2 组成式\r\n",9.7,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2145,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","陕西黄工集团拖拉机有限责任公司","手扶拖拉机","101","传动方式：皮带传动，发动机标定功率：7.68kW","单缸、卧式、四冲程、水冷自然吸气手摇启动发动机，发动机型号：JDZ12T,发动机标定功率：7.68kW，三角带连接，单轴、轮式、牵引驱动兼用型手扶拖拉机。",7.68,"非通用类","2019/12/31","陕西省"]
[2146,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","潍坊桂花农业装备有限公司","手扶拖拉机","W101","传动方式:皮带传动；发动机标定功率（kW）：7.68","外形尺寸（mm）：2100×850×1150；\r\n最小使用质量（kg）：250；\r\n发动机标定功率（kW）：7.68；\r\n发动机型号：JDZ12G2；\r\n发动机制造商：江苏江淮动力股份有限公司；\r\n离合器型式：干式、摩擦式；\r\n变速箱型式：（3+1）×2组成式\r\n",7.68,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2147,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东白龙机械有限公司","手扶拖拉机","101-2","传动方式：皮带传动；发动机标定功率：7.35kW","型式：牵引、驱动兼用型\r\n外廓尺寸（长×宽×高mm）：2185×1050×1050   \r\n发动机标定功率：7.35kW\r\n最小离地间隙：210mm\r\n最小使用质量：300kg\r\n配重：无配重\r\n档位数（前进/倒退）：6/2\r\n发动机与离合器联接方式：皮带传动\r\n起动方式：手摇起动\r\n发动机型式：单缸、卧式、四冲程\r\n发动机型号：HZ192\r\n发动机企业名称:山东白龙机械有限公司\r\n发动机气缸数：1缸\r\n燃油箱容积：9L\r\n消声腔尺寸（直径×长）：·Φ110×190\r\n消声器重量1.1kg\r\n传动系离合器型式：单片、干式、常结合\r\n传动系变速箱型式：（3+1）×2组成式\r\n行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）：6.00-12/无\r\n行走系轮胎气压（驱动轮/尾轮kpa)：田间作业：120~140/无；运输作业：180~200/无",7.35,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2148,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东白龙机械有限公司","手扶拖拉机","121","传动方式：皮带传动；\r\n发动机标定功率：9.0kW","型式：牵引、驱动兼用型\r\n外廓尺寸（长×宽×高mm）：2205×1050×1050\r\n发动机标定功率：9.0kW\r\n轮距：750~1050mm\r\n最小离地间隙:210mm\r\n最小使用质量:320kg\r\n配重：无配重\r\n档位数（前进/倒退）：6/2\r\n各档理论速度（kW/h)：前进：2.32、3.60、5.80、9.36、14.56、23.52倒1.78、7.20\r\n发动机与离合器联接方式：皮带传动\r\n起动方式：手摇起动\r\n发动机型式：单缸、卧式、四冲程\r\n发动机型号：HZ195\r\n发动机企业名称：山东白龙机械有限公司\r\n发动机气缸数：1缸\r\n发动机缸径×冲程：95×100mm\r\n发动机排量：0.71L\r\n发动机压缩比：17:1\r\n发动机标定转速（r/min）：2300\r\n发动机喷油泵型式、型号：柱塞、BF1AK85Z05\r\n发动机喷油泵生产厂：山东鑫亚工业股份有限公司\r\n发动机喷油器型式、型号：针阀、PF68S0125J\r\n发动机喷油器生产厂：山东鑫亚工业股份有限公司\r\n发动机空气滤清器型式、型号：油浴式、S195\r\n发动机冷却系统型式：水箱蒸发\r\n发动机手摇起动防反转装置型号：JD­FFZ\r\n前照灯型号：195A185\r\n燃油箱型号：S195B\r\n燃油箱工作压力：常压\r\n燃油箱容积：10L\r\n消声腔尺寸（直径×长）：Φ140×215\r\n消声器重量：1.35kg\r\n传动系离合器型式：双片、干式、常结合、摩擦式\r\n传动系变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动\r\n行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）：6.00-12/无\r\n行走系轮胎气压（驱动轮/尾轮kpa)：田间作业：120~140/无；运输作业：180~200/无",9,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2149,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东常林农业装备股份有限公司","手扶拖拉机","SH111-3","传动方式：皮带传动；\r\n功率：8.1kW","型式：驱动牵引兼用型\r\n外廓尺寸：2130*970*1110mm\r\n轮距：680-770mm\r\n最小离地间隙：210mm\r\n最小使用质量：290kg\r\n发动机型式：单缸、卧式、水冷、四冲程、直喷式\r；发动机型号：ZH195A，沭河，标定功率：8.1kW；发动机标定转速：2200r/min\r\n最小使用质量:290kg；",8.1,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2150,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","昌邑昌荣机械有限公司","手扶拖拉机","潍河121","传动方式:皮带传动；功率：8.53kW","型式：牵引驱动兼用型；规格尺寸(长×宽×高):2250mm×1100mm×1250mm；标定功率：8.53kW；最小离地间隙：220mm；轮胎型号：6.00-14；轮距：600mm-900mm（可调）；起动方式：手摇；发动机商标或品牌：江动；发动机型式：卧式、单缸、水冷、四冲程；发动机型号:ZH196；发动机企业名称：盐城兴动机械有限公司；标定转速：2400r/min;离合器型式：多片、干式、常结合、摩擦式；变速箱型式：（3+1）×2组成式",8.53,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[2151,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东常发工贸有限公司","手扶拖拉机","CL121","传动方式：皮带传动；功率：8.82kW","型式：牵引、驱动兼用型；外形尺寸（长×宽×高）mm：2270×1113×1162；轮距mm：865；最小使用质量：423kg；档位数（前进/倒退）：6/2；离合器型式：单片常结合摩擦式；变速箱型式：（3+1）×2组合式。",8.82,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[2152,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","手扶拖拉机","101B","传动方式：皮带传动；功率：7kW","传动方式：皮带传动；标定功率（kW）：7；外形尺寸长x宽x高（mm）：2170x910x1160；最小使用质量：340kg；标定功率（kW）：7；发动机商标及型号：江动牌ZH190T；企业名称：盐城兴动机械有限公司；离合器型式：双片、干式、常结合、摩擦式；变速箱型式：组成机械式",7,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[2153,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","常州市驰奥机械制造有限公司","手扶拖拉机","CT151","传动方式：皮带传动；发动机功率：11.03kW","外形尺寸:2680*960*1250;最小使用质量：495kg;标定功率：11.03kW；轮距：580、640、740、800；档位数（前进/后退）：FF6/R2;发动机生产厂家：常柴股份有限公司；发动机型号：ZS1100；离合器型式:双片干式常结合摩擦式；变速箱型式：常啮合直齿圆柱齿轮和滑动齿轮（3+1）*2组合式；",11.03,"非通用类","2019/12/31","江苏省"]
[2154,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东白龙实业集团有限公司","手扶拖拉机","121","传动方式：皮带传动；发动机标定功率9.0kW\r\n","型式：驱动、牵引兼用型\r\n外廓尺寸（长×宽×高mm）：2180×1100×1100\r\n发动机标定功率：9.0kW\r\n最小离地间隙：210mm\r\n最小使用质量：320kg\r\n配重：无配重\r\n档位数（前进/后退）：6/2\r\n发动机与离合器联接方式：三角皮带\r\n起动方式：手摇\r\n发动机商标或品牌：帝呈白龙\r\n发动机型式：卧式、单缸、四冲程\r\n发动机型号：HZ195\r\n发动机企业名称：山东白龙机械有限公司\r\n燃油箱容积：10L\r\n消声腔尺寸（直径×长）：Φ140×190\r\n消声器重量：2.4kg\r\n传动系离合器型式：干式、双片、常结合、摩擦式\r\n传动系变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动\r\n行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）：6.00-12/无\r\n行走系轮胎气压（驱动轮/尾轮kpa)：田间作业：120~140/无；运输作业：180~200/无",9,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2155,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","无锡常富拖拉机制造有限公司","手扶拖拉机","CF151","传动方式：皮带传动；标定功率：11.03kW","外型尺寸（mm）：2680x960x1250；最小使用质量（kg）：350；标定功率（kW）：11.03；发动机型号及制造商：ZS1100，常柴股份有限公司；离合器型式：干式双片常接合摩擦式；变速箱型式：直齿圆柱齿轮(3+1)x2组成。",11.03,"非通用类","2020/12/31","江苏省"]
[2156,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","手扶拖拉机","151","传动方式：皮带传动；标定功率：11.03kW","传动方式：皮带传动；标定功率（kW）：11.03；外形尺寸长x宽x高（mm）：2200x1250x1220；最小使用质量：400kg；发动机商标及型号：江动（JD）S1100G₂；企业名称：江苏江淮动力股份有限公司；标定功率（kW）：11.03；离合器型式：双片、干式、常结合、摩擦式；变速箱型式：组成机械式；\r\n",11.03,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[2157,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","昌邑昌荣机械有限公司","手扶拖拉机","潍河101","传动方式：皮带传动；功率:7.35kW","型式：牵引驱动兼用型；规格尺寸(长×宽×高):2200mm×1050mm×1300mm；最小使用质量:295kg；标定功率：7.35kW；最小离地间隙：210mm；轮距：600mm-900mm；轮胎型号：6.00-12；发动机商标或品牌：江动；发动机型式：卧式、单缸、水冷、四冲程；发动机型号:JD190；发动机企业名称：盐城兴动机械有限公司；标定转速：2300r/min;起动方式：手摇；离合器型式：单片、干式、常结合、摩擦式；变速箱型式：（3+1）×2组成式",7.35,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[2158,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","潍坊桂花农业装备有限公司","手扶拖拉机","W121","传动方式：皮带传动；发动机标定功率（kW）：8.53","\r\n外形尺寸（mm）：2100×920×1200；\r\n最小使用质量（kg）：280;\r\n发动机标定功率（kW）：8.53；\r\n发动机型号：ZH196；\r\n发动机制造商：江苏江淮动力股份有限公司；\r\n离合器型式：干式、摩擦式；\r\n变速箱型式：（3+1）×2组成式\r\n",8.53,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2159,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东常发工贸有限公司","手扶拖拉机","CL111","传动方式：皮带传动；功率：8.27kW","型式：牵引、驱动兼用型；外形尺寸（长×宽×高）mm：2138×975×1120；轮距mm：736；最小使用质量：281kg；档位数（前进/倒退）：6/2；离合器型式：单片常结合摩擦式；变速箱型式：（3+1）×2组合式。",8.27,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[2160,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","费县华源农业装备工贸有限公司","手扶拖拉机","HF151","皮带传动；配套动力功率11.03kW。","单轴、轮式、牵引驱动兼用型型式；外型尺寸2210×1100×1280mm；轮距680-890mm;幅板位置无级可调轮距；最小离地间隙220mm;最小使用质量370kg;6个前进挡2个倒退档；发动机与离合器三角带联接；手摇启动；配套常发ZS1100B单缸、水冷、卧式、直喷、四冲程柴油机；标定功率11.03kW;转速2200r/min。",11.03,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2161,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东白龙机械有限公司","手扶拖拉机","101B-3","传动方式：皮带传动；发动机标定功率（kW）：7.0","型式：牵引、驱动兼用型\r\n外廓尺寸（长×宽×高mm）：2120×920×1280\r\n发动机标定功率（kW）：7.0\r\n配重：无配重\r\n档位数（前进/倒退）：6/2\r\n发动机与离合器联接方式：皮带传动\r\n起动方式：手摇起动\r\n发动机型式：单缸、卧式、四冲程\r\n发动机型号：HZ190\r\n发动机企业名称：山东白龙机械有限公司\r\n发动机气缸数：1缸\r\n燃油箱容积：9L\r\n消声腔尺寸（直径×长）：Φ110×190\r\n消声器重量1.1kg\r\n传动系离合器型式：单片、干式、常结合\r\n传动系变速箱型式：（3+1）×2组成式\r\n行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）：6.00-12/无\r\n行走系轮胎气压（驱动轮/尾轮kpa)：田间作业：120~140/无；运输作业：180~200/无",7,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2162,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","潍坊森海机械制造有限公司","手扶拖拉机","121-2","传动方式：皮带传动；标定功率：8.53kW","外形尺寸（长×宽×高）：2190×885×1160mm；最小使用质量：272kg；标定功率：8.53kW；发动机型号名称及制造商：ZH196柴油机、盐城兴动机械有限公司；离合器型式：干式摩擦片；变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动",8.53,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[2163,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","陕西黄工集团拖拉机有限责任公司","手扶拖拉机","南泥湾-151A","传动方式：皮带传动，发动机标定功率：11.03kW","单缸、卧式、四冲程、水冷自然吸气手摇启动发动机，发动机型号：ZS1100，发动机标定功率：11.03kW，三角带连接，单轴、轮式、牵引驱动兼用型手扶拖拉机。",11.03,"非通用类","2019/12/31","陕西省"]
[2164,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","石家庄春润机械制造有限公司","手扶拖拉机",111,"传动方式：皮带传动   配套功率：8kW","型号：111  形式：兼用型  外形尺寸（长x宽x高）：2140x870x980mm  轮距：720mm  最小离地间隙：200mmm  最小使用质量：260kg  档位数：6/2   传动方式：皮带连接   启动方式：手摇启动  发动机 生产企业：常柴股份有限公司   发动机形式;卧式、单缸、水冷、四冲程、直喷式   发动机型号：L12   标定功率：8kW   标定转速：2400r/min   离合器型式：双片干式   变速箱型式;机械手动",8,"非通用类","2018/12/31","河北省"]
[2165,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东白龙机械有限公司","手扶拖拉机",151,"传动方式：皮带传动；发动机标定功率（kW）：11.03\r\n","型式：牵引、驱动兼用型\r\n外廓尺寸（长×宽×高mm）：\r\n2185×1080×1480\r\n发动机标定功率（kW）：11.03\r\n轮距：770-850mm\r\n最小离地间隙:240mm\r\n最小使用质量:405kg\r\n配重：无配重\r\n档位数（前进/倒退）：6/2\r\n各档理论速度（kW/h)：前进：2.94、6.27、8.78、10.89、19.34、32.47倒2.29、8.48\r\n发动机与离合器联接方式：皮带传动\r\n起动方式：手摇起动\r\n发动机商标或品牌：亚美柯\r\n发动机型式：单缸、卧式、四冲程\r\n发动机型号：HZ195\r\n发动机企业名称：常州亚美柯机械设备有限公司\r\n发动机气缸数：1缸\r\n发动机缸径×冲程：100×115mm\r\n发动机排量：0.903L\r\n发动机压缩比：17.5:1\r\n发动机标定转速（r/min）：2200\r\n发动机喷油泵型式、型号：柱塞、BF1AK85Z\r\n发动机喷油泵生产厂：山东鑫亚工业股份有限公司\r\n发动机喷油器型式、型号：针阀、PF68S0125G\r\n发动机喷油器生产厂：山东鑫亚工业股份有限公司\r\n发动机空气滤清器型式、型号：油浴式、1100\r\n发动机冷却系统型式：水箱蒸发\r\n发动机手摇起动防反转装置型号：CCFFZ01\r\n前照灯型号：201-006\r\n燃油箱型号：S1100B\r\n燃油箱工作压力：常压\r\n燃油箱容积：10L\r\n消声腔尺寸（直径×长）：Φ140×215\r\n消声器重量：1.35kg\r\n传动系离合器型式：双片、干式、常结合、摩擦式\r\n传动系变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动\r\n行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）：6.00-16/无\r\n行走系轮胎气压（驱动轮/尾轮kpa)：田间作业：120~140/无；运输作业：180~200/无",11.03,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2166,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","沂南县中天机械有限公司","手扶拖拉机","101B","传动方式：皮带传动；标定功率:7kW\r\n","型式:驱动、牵引兼用型,外廓尺寸(长×宽×高):2120×844×1160mm,轮距:680-740（可调）mm,最小离地间隙:210mm,最小使用质量:252kg,离合器型式：干式双片常结合摩擦式，变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动，标定功率:7kW,标定转速:2200r/min,发动机型号：HZ190型，发动机生产厂家：山东白龙机械有限公司\r\n",7,"非通用类","2017/12/31","山东省"]
[2167,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","山东常发工贸有限公司","手扶拖拉机","CL101","传动方式：皮带传动；功率：7.7kW","型式：驱动、牵引兼用型；外形尺寸（长×宽×高）mm：2300×930×1280；轮距mm：680-760；最小使用质量：350kg；档位数（前进/倒退）：6/2；离合器型式：单片常结合摩擦式；变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动。",7.7,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2168,"动力机械","拖拉机","手扶拖拉机","8马力及以上皮带传动手扶拖拉机","沂南县中天机械有限公司","手扶拖拉机",121,"传动方式：皮带传动；标定功率:9kW\r\n","型式:驱动牵引兼用型,外廓尺寸(长×宽×高):2270×870×1110mm,轮距:760-850mm,最小离地间隙:200mm,最小使用质量:260kg,发标定功率:9.0kW,标定转速:2300r/min,离合器型式：单片常接合摩擦式，变速箱型式：常啮合直齿圆柱齿轮和滑动齿轮（3+1）×2组成式，配套发动机型号：HZ195；发动机生产厂家：山东白龙机械有限公司。\r\n",9,"非通用类","2019/12/31","山东省"]
[2169,"动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","130—140马力履带式拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","履带式拖拉机","C1302","功率：95.6kW/130马力；驱动方式：履带式","外形尺寸(长x宽x高）(装推土铲) （mm）\t5367×2462×2910\r；最小使用质量（Kg)  \t7300\r；轨距（mm）\t1435\r；轴距 （mm）1792\r\n履带宽度（mm）\t390\r\n接地比压 （kpa）\t47.7装推土铲)\r\n发动机\t型号\tLR6A3Z-22\r\n标定功率及转速（kW)/(r/min)95.6/2200\r\n变速箱档数 前进/倒退\t6/2\r\n速度（Km/h)  前进/倒退\t3.71~13.90/3.31~6.28\r\n动力输出轴功率  (kW)\t62\t74\t81\r\nPTO转速 (r/min)\t540/1000\r\n离合器\t双片单作用\r\n悬挂类别\t后置两点或三点悬Ⅱ类\r\n耕深控制方式\t高度调节",95.6,"通用类","2020/12/31","河南省"]
[2170,"其他机械","废弃物处理设备","沼液沼渣抽排设备","罐体容积1m3及以上沼液沼渣抽排设备","山东五征集团有限公司","沼液沼渣抽排机","Z3.0WZ-1","罐体容积：3m³；不锈钢罐体","外廓尺寸(长×宽×高)：4380×1650×2250mm；结构质量：1550kg；系统最大真空度：-0.06MPa；最大有效吸程：≥3m；液罐容积：3.0m3；工作容积：2.7m3；钢板厚度：5.0mm；配套动力功率：7.7kW；机组比功率：5.95kW/t；拖挂质量比：2.11",7.7,"非通用类","2016/12/31","山东省"]
[2171,"其他机械","废弃物处理设备","沼液沼渣抽排设备","罐体容积1m3及以上沼液沼渣抽排设备","山东五征集团有限公司","沼液沼渣抽排机","Z2.0WZ-1","罐体容积：2m³；不锈钢罐体","外廓尺寸(长×宽×高)：3850×1600×1900mm；结构质量：950kg；系统最大真空度：-0.06MPa；最大有效吸程：≥3m；液罐容积：2.0m3；工作容积：1.8m3；钢板厚度：5.0mm；配套动力功率：7.7kW；机组比功率：7.27kW/t；拖挂质量比：2.0",7.7,"非通用类","2016/12/31","山东省"]